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	工程量清单编制说明
	一、工程概况
本次设计拟拆除现状污水处理站，对现状坑塘进行抽排治理。新建地埋式一体化预制泵站 1 座， 将村内污水通过新建压力污水管道向北沿红螺路输送至凤云庄现状加压泵站，最终接入市政污水主 干管网，尾闾排入庙城再生水厂。 泵站规模 25m3 /h，新建 dn110mm 压力污水管道长约 790m，新建 dn315mm 重力流管长约 11m。
	一、工程概况
本次设计拟拆除现状污水处理站，对现状坑塘进行抽排治理。新建地埋式一体化预制泵站 1 座， 将村内污水通过新建压力污水管道向北沿红螺路输送至凤云庄现状加压泵站，最终接入市政污水主 干管网，尾闾排入庙城再生水厂。 泵站规模 25m3 /h，新建 dn150mm 压力污水管道长约 790m，新建 dn315mm 重力流管长约 11m。

	4.6 分部分项工程项目清单计价表【污水工程】
	72.040501005001 塑料管
1.垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸
2.材质及规格:PE管 dn110
3.连接形式:热熔
4.铺设深度:按图纸要求
5.管道检验及试验要求:按设计要求，满足相关规范
6.警示带铺设
7.包括完成此项工作所需要的全部工作内容，但不限于满足相关图纸、答疑、招标文件、技术规范、图集、验收要求等内容
	72.040501005001 塑料管
1.垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸
2.材质及规格:PE管 dn150
3.连接形式:热熔
4.铺设深度:按图纸要求
5.管道检验及试验要求:按设计要求，满足相关规范
6.警示带铺设
7.包括完成此项工作所需要的全部工作内容，但不限于满足相关图纸、答疑、招标文件、技术规范、图集、验收要求等内容
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