[bookmark: _Toc35393813]更正公告
[bookmark: _Toc28359104][bookmark: _Toc28359027][bookmark: _Toc35393645][bookmark: _Toc35393814]一、项目基本情况
公告的采购项目编号：11011526210200035804-XM001
公告的采购项目名称：一般因素法-2026年新开园项目-购置-黄村二幼XQ其他办公设备采购项目
[bookmark: _Toc35393815][bookmark: _Toc35393646][bookmark: _Toc28359028][bookmark: _Toc28359105]二、更正信息
更正事项：采购文件
1.原第一包至第七包文件内容：
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年11月18日09点30分（北京时间）。
现变更为：
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年11月19日09点30分（北京时间）。




2.原第六包（遮阳天幕购置）文件内容：
第五章   采购需求
三、技术要求
	序号
	设备名称
	规格及型号
	单位
	数量

	遮阳天幕
	
	
	

	5
	遮阳网：钢立柱
	热镀锌DN200钢管，壁厚5mm，地面以上高≥3.5米，地下埋≥1米，执行GB/T 3091-2015《低压流体输送用焊接钢管》
	套
	21

	6
	遮阳网：钢梁
	热镀锌60*120mm方钢管，壁厚5mm，地面以上高≥3.5米，地下埋≥1米，执行GB/T 3091-2015《低压流体输送用焊接钢管》
	米
	90

	7
	遮阳网：基础
	C25混凝土：尺寸800*800*1000mm,埋入地面以下，拆除原有地面及挖除土方
	处
	21

	8
	遮阳网：拆除及恢复地胶
	拆除设置基础部位的原塑胶地面，待基础及上部结构施工完成后再采用同等地胶恢复
	处
	21




现变更为：
第五章   采购需求
三、技术要求
	序号
	设备名称
	规格及型号
	单位
	数量

	遮阳天幕
	
	
	

	5
	#遮阳网：钢立柱
	[bookmark: OLE_LINK1]热镀锌DN200钢管，壁厚5mm，地面以上高≥3.2米，地下埋≥1米，执行GB/T 3091-2015《低压流体输送用焊接钢管》
	套
	11

	6
	#遮阳网：钢梁
	热镀锌100*200mm方钢管，壁厚4.5mm，执行GB/T 3091-2015《低压流体输送用焊接钢管》
	米
	45

	7
	#遮阳网：基础
	C25混凝土：尺寸800*800*1000mm,埋入地面以下，拆除原有地面及挖除土方
	处
	11

	8
	遮阳网：拆除及恢复地胶
	拆除设置基础部位的原塑胶地面，待基础及上部结构施工完成后再采用同等地胶恢复
	处
	11




其他内容不变
[bookmark: _GoBack]更正日期：2026.11.03
