
温泉镇接诉即办服务项目（2027年）竞争性磋商更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：2610-HXTC-IY1670
原公告的采购项目名称：温泉镇接诉即办服务项目（2027年）
首次公告日期：2026年11月12日
二、更正信息
更正事项：□采购公告 ■采购文件 □采购结果
更正内容：
经采购人确认，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为租赁和商务服务业，其他内容不变。

更正日期：2026年11月13日
三、其他补充事宜
/
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名 称：北京市海淀区温泉镇人民政府

地 址：北京市海淀区温泉镇白家疃村北

联系方式：李老师，010- 62456509

2.采购代理机构信息

名    称：北京宏信天诚国际招标有限公司

地    址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室

联系方式：郝路、闫文娟、王东衍、吴众为、成歌、刘京、修海龙、孙银英、赵洁、陈博维、吉国侠、姬小雪、王思晨、刘海英、黄艳、陈曦、李想,010-63974645、010-63977798

3.项目联系方式

项目联系人：郝路、闫文娟、王东衍、吴众为、成歌、刘京、修海龙、孙银英、赵洁、陈博维、吉国侠、姬小雪、王思晨、刘海英、黄艳、陈曦、李想,010-63974645、010-63977798

电      话：010-63974645（项目报名）；010-63977798（项目咨询）
采购文件原评分标准：
	序号
	评分
因素
	分值
	评分标准

	一
	商务部分

	1
	类似案例
	9 
	投标人提供2023年1月1日至投标截止日止（以合同签订日期为准）的案例，每份案例必须包含核心产品同品牌同型号或同时满足同品牌幅面更大、分辨率更高的供货案例，每提供1项得3分，最多得9分。

注：1.每项案例应包含合同扫描件（合同首页、金额页、签署页以及有关项目内容的相关页或货物清单），并加盖投标人公章，每项得3分；

2.未按要求提供或内容模糊无法辨认的得0分。

	2
	资质证书
	1
	投标人或生产厂家获得质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，三项证书齐全得1分，不全得0分。

注：须提供有效证书复印件加盖投标人公章，且所有认证证书的认证范围需与产品销售相关。

	二
	政策部分

	1
	节能产品
	0.3
	投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”中产品,且提供所投产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件加盖投标人公章，每提供一项得0.3分，最多得0.3分。

注：如投标人所供产品类别列入“节能产品政府采购品目清单”中规定强制采购的节能产品，则投标人须提供强制采购的节能产品，且不得该项分值。

	2
	环境标志产品
	0.3
	投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”中产品,且提供所投产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件加盖投标人公章，每提供一项得0.3分，最多得0.3分。

	三
	技术部分

	1
	技术指标及性能响应
	43.4
	投标人须对第五章采购需求中第三条“技术要求”的第3点“具体技术要求”进行响应。技术参数及要求全部满足采购需求得43.4分，其中：

（1）★ 号项为实质性指标，共7项，任意一项负偏离或不满足，投标将被否决；

（2）#号项为重要指标，共18项，每有一项不满足或负偏离，扣1.8分，最多扣32.4分；

（3）其他无标识指标，共22项，每有一项不满足或负偏离，扣0.5分，最高扣11分。
注：a.投标人对技术要求所有内容进行逐条应答，否则视为不满足要求。漏报技术指标视为不满足。

b.★号项（共7项）需设备生产厂家提供产品符合的证明材料，包括但不限于第三方检测机构出具的检测报告或厂家出具的技术报告或公开发行的产品彩页，并加盖投标人公章。

c.#号项（共18项）需提供第三方检测机构出具的检测报告或厂家出具的技术报告或公开发行的产品彩页，并加盖投标人公章。为便于审核，投标人需在《采购需求偏离表》最后一列“说明”中写明相关证明文件的对应页码。涉及该评审参数内容须圈明体现。

d.凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。

e.投标人应对“★”、“#”号项的重要技术指标提供第三方检测机构出具的检测报告或厂家出具的技术报告或公开发行的产品彩页，并对相关证明文件、设备参数的真实性负责，不得提供虚假材料、虚构设备参数谋取中标。如虚假响应或提供虚假证明材料，采购人及评标委员会将上报财政部依法对其进行处罚并有权追究其法律责任。

	2
	供货及整体实施方案
	8
	根据项目情况提供整体实施方案（包括但不限于供货方案、安装调试方案、实施人员配置、应急保障措施等）：

方案内容充实完整，供货流程及相关措施清晰、安装调试方案步骤详尽规范，实施人员岗位职责、资质配置科学合理，应急保障措施完备、整体实施方案科学可行，完全满足招标文件要求，得8分；
方案内容充实，贴合项目需求，针对性较强；供货及安装调试主要工作内容完整，实施人员配置满足项目需要，应急保障覆盖主要风险场景；可以满足招标文件要求，得6分；
方案框架完整，有针对性；安装调试仅有基础工作描述，人员配置信息不够全面，应急保障措施不够细化，部分风险场景未覆盖；基本满足招标文件要求，得3分；
方案内容不完善，缺乏针对性，不能满足招标文件要求，得1分；

未提供，得0分。

	3
	质保期
	2
	提供针对本项目的原厂免费质量保证服务为3年的承诺函，并加盖投标人和厂家公章的得2分；未提供得0分。

	4
	培训方案
	2
	投标人需提供详细培训方案，包括但不限于具体培训计划、内容、师资、天数、人数、地点、教材等相关内容：

方案中的整体计划安排合理；内容全面；师资、天数、人数、地点、教材完全满足招标文件要求的，得2分；
方案中的整体计划安排相对合理；内容较全面；师资、天数、人数、地点、教材基本满足招标文件要求的，得1分；
方案中的整体计划安排不合理；内容片面；师资、天数、人数、地点、教材不满足招标文件要求的，得0.5分；
方案不能完全满足需求，没有提供培训方案，得0分。

	5
	售后服务方案
	4
	售后服务保证措施方案（包括产品出现问题的响应速度、备品备件、售后服务团队配备、服务计划等）：
售后服务方案思路清晰、产品出现问题响应速度快、途径多样、人员安排充足，解决时间短，提供的技术支持专业度高、能快速准确地做出应答，应急保障措施清晰完整、不影响采购人的正常使用并完全满足采购人需求，得4分；
方案整体设计全面合理、条理清晰，响应较及时，应急保障措施基本清晰，人员技术水平高并安排合理，能满足采购人的实际需求，得2分；
售后保障措施有缺项，保修期内与保修期外保障措施不完整，得1分；
售后保障措施内容简单，方案不全面严重缺项未提供，得0分

	四
	价格部分

	1
	投标报价
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
注：此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价。

最低报价不作为中标保证。

	合计
	100
	


采购文件现评分标准：
	序号
	评分
因素
	分值
	评分标准

	一
	商务部分

	1
	类似案例
	9 
	投标人提供2023年1月1日至投标截止日止（以合同签订日期为准）的案例，每份案例必须包含核心产品同品牌同型号或同时满足同品牌幅面更大、分辨率更高的供货案例，每提供1项得3分，最多得9分。

注：1.每项案例应包含合同扫描件（合同首页、金额页、签署页以及有关项目内容的相关页或货物清单），并加盖投标人公章，每项得3分；

2.未按要求提供或内容模糊无法辨认的得0分。

	2
	资质证书
	1
	投标人或生产厂家获得质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，三项证书齐全得1分，不全得0分。

注：须提供有效证书复印件加盖投标人公章，且所有认证证书的认证范围需与产品销售相关。

	二
	政策部分

	1
	节能产品
	0.5
	投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”中产品,且提供所投产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件加盖投标人公章，每提供一项得0.5分，最多得0.5分。

注：如投标人所供产品类别列入“节能产品政府采购品目清单”中规定强制采购的节能产品，则投标人须提供强制采购的节能产品，且不得该项分值。

	2
	环境标志产品
	0.5
	投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”中产品,且提供所投产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件加盖投标人公章，每提供一项得0.5分，最多得0.5分。

	三
	技术部分

	1
	技术指标及性能响应
	30
	投标人须对第五章采购需求中第三条“技术要求”的第3点“具体技术要求”进行响应。技术参数及要求全部满足采购需求得30分，其中：

（1）★号项为实质性指标，共7项，任意一项负偏离或不满足，投标将被否决；

（2）#号项为重要指标，共15项，每有一项不满足或负偏离，扣1.5分，最多扣22.5分；

（3）其他无标识指标，共15项，每有一项不满足或负偏离，扣0.5分，最高扣7.5分。
注：a.投标人对技术要求所有内容进行逐条应答，否则视为不满足要求。漏报技术指标视为不满足。

b.★号项（共7项）需设备生产厂家提供产品符合的证明材料，包括但不限于第三方检测机构出具的检测报告或厂家出具的技术报告或公开发行的产品彩页，并加盖投标人公章。

c.#号项（共15项）需提供第三方检测机构出具的检测报告或厂家出具的技术报告或公开发行的产品彩页，并加盖投标人公章。为便于审核，投标人需在《采购需求偏离表》最后一列“说明”中写明相关证明文件的对应页码。涉及该评审参数内容须圈明体现。

d.凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。

e.投标人应对“★”、“#”号项的重要技术指标提供第三方检测机构出具的检测报告或厂家出具的技术报告或公开发行的产品彩页，并对相关证明文件、设备参数的真实性负责，不得提供虚假材料、虚构设备参数谋取中标。如虚假响应或提供虚假证明材料，采购人及评标委员会将上报财政部依法对其进行处罚并有权追究其法律责任。

	2
	供货及整体实施方案
	6
	根据项目情况提供整体实施方案（包括但不限于供货方案、安装调试方案、实施人员配置、应急保障措施等）：

方案内容充实完整，供货流程及时间节点清晰、安装调试方案步骤详尽规范，实施人员岗位职责、资质配置科学合理，应急保障措施完备、整体实施方案科学可行，完全满足招标文件要求，得6分；
方案内容充实，贴合项目需求，针对性较强；供货及安装调试内容完整，实施人员配置满足项目需要，应急保障覆盖主要风险场景；可以满足招标文件要求，得4分；
方案框架完整，有针对性；安装调试仅有基础工作描述，人员配置信息不够全面，应急保障措施不够细化，部分风险场景未覆盖；基本满足招标文件要求，得2分；
方案内容不能满足招标文件要求或未提供，得0分。

	3
	质保期
	3
	提供针对本项目的原厂免费质量保证服务为3年的承诺函，并加盖投标人和厂家公章的得3分；未提供得0分。

	4
	培训方案
	8
	一、投标人需提供详细培训方案，包括但不限于具体培训计划、内容、师资、天数、人数、地点、教材等相关内容：

方案中的整体计划安排合理；内容全面；师资、天数、人数、地点、教材完全满足招标文件要求的，得4分；
方案中的整体计划安排相对合理；内容较全面；师资、天数、人数、地点、教材基本满足招标文件要求的，得2分；
方案中的整体计划安排不尽合理；内容片面；师资、天数、人数、地点、教材不够满足招标文件要求的，得1分；
方案不能完全满足需求或没有提供培训承诺函的，得0分。
二、培训承诺函

提供在免费质保期内每年开展3次现场设备使用操作培训承诺函，得4分；

提供在免费质保期内每年开展2次现场设备使用操作培训承诺函，得2分；

提供在免费质保期内每年开展1次现场设备使用操作培训承诺函，得1分；

未提供相关承诺函，得0分。

	5
	售后服务方案
	12
	一、响应速度：
产品出现故障后30分钟内电话回应解决方案，承诺4小时内厂家技术人员到场解决，提供的技术支持专业度高，应急保障措施清晰完整、有明确的定期上门对设备校验巡检服务，设备出现严重故障5个工作日无法维修，需提供同品牌同型号备用设备供采购方使用，得4分；
产品出现故障后30分钟内电话回应解决方案，承诺8小时内厂家技术人员到场解决，提供的技术支持专业度高，应急保障措施清晰完整、有明确的定期上门对设备校验巡检服务，设备出现严重故障10个工作日无法维修，需提供同品牌同型号备用设备供采购方使用，得2分；
产品出现故障后30分钟内电话回应解决方案，承诺24小时内厂家技术人员到场解决，提供的技术支持专业度高，应急保障措施清晰完整、有明确的定期上门对设备校验巡检服务，设备出现严重故障20个工作日无法维修，需提供同品牌同型号备用设备供采购方使用，得1分；
未承诺可提供备用设备的或无响应方案得0分。
二、售后服务

售后服务方案思路清晰、解决途径多样、人员安排充足，专业度高、应急保障措施清晰完整、不影响采购人的正常使用并完全满足采购人需求，得8分；

售后服务方案整体设计较合理、条理基本清晰，应急保障措施基本清晰，人员安排合理、技术水平较高，可以满足采购人的实际需求，得4分；

售后保障措施有缺项，内容简单，解决途径单一，可操作性较低，保修期内与保修期外保障措施不完整，得2分；

售后方案不全面、严重缺项或未提供，得0分。

	四
	价格部分

	1
	投标报价
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
注：此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价。

最低报价不作为中标保证。

	合计
	100
	


采购文件原具体技术要求：
	序号
	货物名称
	技术要求

	1
	A1幅面扫描仪
	★采用顶侧置式非接触线性扫描技术。即光源及采集模块初始位置不在稿台正上方，避免零部件意外脱落，可有效保护藏品原件；在数据采集过程中，藏品扫描面与扫描仪不接触，避免造成物理损伤；扫描仪采用线性扫描技术，确保图像无光学畸变，影像中心与边缘亮度、清晰度一致。
★采用线性CMOS或CCD作为图像传感器，图像传感器非旋转或摆动式，需采用直线平移运动方式，沿稿台短边方向自前向后或自后向前线性移动，可最大幅度减少畸变，提高清晰度。

★在采集全幅面（A1尺寸）时，扫描仪光学分辨率≥600ppi×600ppi，可根据需要对分辨率进行调节，最高支持1200ppi×1200ppi。不同分辨率采集同一藏品后，得到的数字文件存储空间应不同。

#①扫描仪有效扫描尺寸≥60×90cm，在此尺寸内需支持灵活调节。

#②采用LED冷光源，光源均匀，无红外线和紫外线辐射。光源显色指数CRI≥97，且光源距离扫描原件＞80cm，设备启动后，只有在扫描采集时光源亮起，不采集时光源熄灭，避免光源长时间照射藏品而造成光、热损伤。

#③24位彩色模式下采集全幅面（A1尺寸），扫描分辨率200ppi时≤4秒；400ppi时≤6秒；600ppi时≤8秒。

#④电动稿台升降控制，支持玻璃盖板上翻或者承载稿台垂直升降，可根据书稿的厚度和书脊的大小自由调节。稿台配备高清晰度光学电动玻璃盖板（非有机玻璃或者塑料材质），压稿玻璃可拆卸，上翻式开合角度≥90°。

#⑤扫描仪可采集≥96bit色深，输出≥48bit色深，支持彩色输出时48bit和24bit切换，灰度输出时16bit和8bit切换。

⑥受空间高度所限，设备整体高度不高于2.2米，要求扫描仪采用反射式采集方式，采集模块距离原件＞80cm。

⑦随扫描设备配备离线光学字符识别系统，支持繁体中文、竖排版式，古籍识别率不低于85%。

⑧扫描采集设备需配置扫描软件，自动识别页面大小、自动切分等功能；具有影像处理功能，可同时输出黑白、彩色、灰度图像。

⑨根据数据信息安全的要求，设备本身必须采用外置处理系统，无内置微型存储，无外置移动存储接口。

	2
	A2幅面扫描仪
	★采用顶侧置式非接触线性扫描技术。即光源及采集模块初始位置不在稿台正上方，避免零部件意外脱落，可有效保护藏品原件；在数据采集过程中，藏品扫描面与扫描仪不接触，避免造成物理损伤；扫描仪采用线性扫描技术，确保图像无光学畸变，影像中心与边缘亮度、清晰度一致。
★采用线性CMOS或CCD作为图像传感器，图像传感器非旋转或摆动式，需采用直线平移运动方式，沿稿台短边方向自前向后或自后向前线性移动，可最大幅度减少畸变，提高清晰度。

#①在采集全幅面（A2尺寸）时，扫描仪光学分辨率≥600ppi×600ppi，可根据需要对分辨率进行调节，最高支持1200ppi×1200ppi。不同分辨率采集同一藏品后，得到的数字文件存储空间应不同。

#②扫描仪有效扫描尺寸≥45×62cm，在此尺寸内需支持灵活调节。

#③采用LED冷光源，光源均匀，无红外线和紫外线辐射。光源显色指数CRI≥97，且光源距离扫描件＞80cm。设备启动后，只有在扫描采集时光源亮起，不采集时光源熄灭，避免光源长时间照射藏品而造成光、热损伤。

#④24位彩色模式下采集全幅面（A2尺寸），扫描分辨率200ppi时≤4秒；400ppi时≤6秒；600ppi时≤8秒。

#⑤电动稿台升降控制，支持玻璃盖板上翻或者承载稿台垂直升降，可根据书稿的厚度和书脊的大小自由调节；稿台配备高清晰度光学电动玻璃盖板（非有机玻璃或者塑料材质），压稿玻璃可拆卸，上翻式开合角度≥90°。

#⑥扫描仪可采集≥96bit色深，输出≥48bit色深，支持彩色输出时48bit和24bit切换，灰度输出时16bit和8bit切换。

⑦受空间高度所限，设备整体高度不高于2.2米，要求扫描仪采用反射式采集方式，采集模块距离原件＞80cm，需外置反射镜。

⑧随扫描设备配备离线光学字符识别系统，支持繁体中文、竖排版式，古籍识别率不低于85%。

⑨扫描采集设备需配置扫描软件，自动识别页面大小、自动切分等功能；具有影像处理功能，可同时输出黑白、彩色、灰度图像。

⑩根据数据信息安全的要求，设备本身必须采用外置处理系统，无内置微型存储，无外置移动存储接口。

	3
	三维扫描仪
	★固定式拍照蓝光结构光扫描仪，采用蓝光数字光栅扫描，单相机像素≥800万；提供配套自动转台对藏品进行高像素的拍摄采集，

★对称工业级CCD或CMOS相机，具有单双目成像和三重扫描成像功能。左右相机与中间投影头相结合，扫描得到的数据为左右相机拍摄的并集而非交集，对于乐器文物较深不规则的孔槽，能获取足够的测量数据，以提高扫描精度与效率。

#①最快单幅扫描速度≤0.2秒。

#②采用横竖双向高精度数字条纹光栅技术。扫描时可发射横向、竖向光栅，以便获得更好的细节数据。

#③配备不少于2组测量范围不同的镜头，便于高精度测量不同尺寸的藏品。镜头1单次测量范围不小于500×350× 300mm，3D点间距≤152μm，测量精度不低于0.03mm；镜头2单次测量范围不小于170×130×130mm，3D点间距≤78μm，测量精度不低于0.01mm。精度验收符合ISO10360-13标准。

#④设备采用光纤传输或≥10GB/秒数据传输速度，确保单幅扫描效率，线缆长度不低于10m。

#⑤在扫描过程中一旦遇到设备或者工件受到外界因素干扰，产生振动或者移动所导致测量精度受影响会自动报警。包括检测扫描头精度，拼合精度、扫描过程中的环境振动等。

#⑥支持导入iges、step、PLY、stl、g3d等主流设计软件格式。软件可输出stl、g3d、psl、ply等网格格式，可输出PDF、PNG等报告格式。

#⑦软件具备引导扫描工作流程，智能提示下一步扫描的操作内容，保证初学者短时间内可使用扫描仪进行数据扫描采集。

⑧镜头具有保护罩设计，防止接触到光圈及焦距调节位置，提高系统稳定性。如需必要调整，镜头需支持拆卸。

⑨具备蓝光均衡功能，使测量范围内所有区域蓝光分布均匀，确保边缘数据质量清晰，精度可靠。

⑩更换任意范围镜头组无需拆卸及调整扫描头主体，直接更换镜头组即可，无需调整镜头的光圈、焦距以及相机间距离，直接更换镜头后校准即可使用，保证系统稳定性。

⑪具有点云数据自动拼接功能，可依据物体表面轮廓特征，配合自动转台进行全自动的拼接，可支持手动、自动拼合等方式。   
⑫搭配的自动旋转工作台可由软件直接控制，转台台面最大直径不低于640mm，转台中心最大承重不低于100kg，工作状态重心稳定，可360°旋转。

⑬提供便携扫描可移动支架一套，用于承载扫描头，最大承载重量不低于5kg，支架高度不低于1.8 m，带滚轮移动便携。

⑭三维扫描与测量软件可实时显示扫描图像，在线显示扫描头位置。

⑮三维扫描与测量软件具备智能镜头识别系统，选择测量范围与镜头不匹配时，提示镜头不符，无法进行后续校准步骤，避免操作人员疏忽导致的系统无法正常运行。

⑯三维扫描与测量软件对扫描头进行硬件设置时，带有图形引导调整功能，提高调整质量，以达到设备的最佳性能。

⑰扫描时可自动分辨平面和测量物品，能自动删除平面背景。

⑱可实现原始扫描数据拼合误差检查功能，并以色差图来显示分布。

⑲可实现多组数据组之间的数据拼接，具有多种数据拼合策略，可根据参考点、表面形状特征实现手动或自动数据拼接。

⑳用户可自行校正测量系统，利用校准板来快速校正系统，确保整个工作过程中设备在精度范围内，且校准过程中有硬件问题自我诊断功能，硬件出现问题会有报错提醒。整个校正过程中软件具有图形化操作步骤指引，便于用户操作。

㉑软件具备一键补孔功能，根据周边曲率自动修复，并支持人工扫描补充数据，确保完整性。


采购文件现具体技术要求：
	序号
	货物名称
	技术要求

	1
	A1幅面扫描仪
	★采用顶侧置式非接触线性扫描技术。即光源及采集模块初始位置不在稿台正上方，避免零部件意外脱落，可有效保护藏品原件；在数据采集过程中，藏品扫描面与扫描仪不接触，避免造成物理损伤；扫描仪采用线性扫描技术，确保图像无光学畸变，影像中心与边缘亮度、清晰度一致。
★采用线性CMOS或CCD作为图像传感器，图像传感器非旋转或摆动式，需采用直线平移运动方式，沿稿台短边方向自前向后或自后向前线性移动，可最大幅度减少畸变，提高清晰度。

★在采集全幅面（A1尺寸）时，扫描仪光学分辨率≥600ppi×600ppi，可根据需要对分辨率进行调节，最高支持1200ppi×1200ppi。不同分辨率采集同一藏品后，得到的数字文件存储空间应不同。

#①扫描仪有效扫描尺寸≥60×90cm，在此尺寸内需支持灵活调节。

#②采用LED冷光源，光源均匀，无红外线和紫外线辐射。光源显色指数CRI≥97，且光源距离扫描原件＞80cm，设备启动后，只有在扫描采集时光源亮起，不采集时光源熄灭，避免光源长时间照射藏品而造成光、热损伤。

#③24位彩色模式下采集全幅面（A1尺寸），扫描分辨率200ppi时≤4秒；400ppi时≤6秒；600ppi时≤8秒。

#④电动稿台升降控制，支持玻璃盖板上翻或者承载稿台垂直升降，可根据书稿的厚度和书脊的大小自由调节。稿台配备高清晰度光学电动玻璃盖板（非有机玻璃或者塑料材质），压稿玻璃可拆卸，上翻式开合角度≥90°。

#⑤扫描仪可采集≥96bit色深，输出≥48bit色深，支持彩色输出时48bit和24bit切换，灰度输出时16bit和8bit切换。

⑥受空间高度所限，设备整体高度不高于2.2米，要求扫描仪采用反射式采集方式，采集模块距离原件＞80cm。

⑦随扫描设备配备离线光学字符识别系统，支持繁体中文、竖排版式，古籍识别率不低于85%。

⑧扫描采集设备需配置扫描软件，自动识别页面大小、自动切分等功能；具有影像处理功能，可同时输出黑白、彩色、灰度图像。

⑨根据数据信息安全的要求，设备本身必须采用外置处理系统，无内置微型存储，无外置移动存储接口。

	2
	A2幅面扫描仪
	★采用顶侧置式非接触线性扫描技术。即光源及采集模块初始位置不在稿台正上方，避免零部件意外脱落，可有效保护藏品原件；在数据采集过程中，藏品扫描面与扫描仪不接触，避免造成物理损伤；扫描仪采用线性扫描技术，确保图像无光学畸变，影像中心与边缘亮度、清晰度一致。
★采用线性CMOS或CCD作为图像传感器，图像传感器非旋转或摆动式，需采用直线平移运动方式，沿稿台短边方向自前向后或自后向前线性移动，可最大幅度减少畸变，提高清晰度。

#①在采集全幅面（A2尺寸）时，扫描仪光学分辨率≥600ppi×600ppi，可根据需要对分辨率进行调节，最高支持1200ppi×1200ppi。不同分辨率采集同一藏品后，得到的数字文件存储空间应不同。

#②扫描仪有效扫描尺寸≥45×62cm，在此尺寸内需支持灵活调节。

#③采用LED冷光源，光源均匀，无红外线和紫外线辐射。光源显色指数CRI≥97，且光源距离扫描件＞80cm。设备启动后，只有在扫描采集时光源亮起，不采集时光源熄灭，避免光源长时间照射藏品而造成光、热损伤。

#④24位彩色模式下采集全幅面（A2尺寸），扫描分辨率200ppi时≤4秒；400ppi时≤6秒；600ppi时≤8秒。

#⑤电动稿台升降控制，支持玻璃盖板上翻或者承载稿台垂直升降，可根据书稿的厚度和书脊的大小自由调节；稿台配备高清晰度光学电动玻璃盖板（非有机玻璃或者塑料材质），压稿玻璃可拆卸，上翻式开合角度≥90°。

#⑥扫描仪可采集≥96bit色深，输出≥48bit色深，支持彩色输出时48bit和24bit切换，灰度输出时16bit和8bit切换。

⑦受空间高度所限，设备整体高度不高于2.2米，要求扫描仪采用反射式采集方式，采集模块距离原件＞80cm。
⑧随扫描设备配备离线光学字符识别系统，支持繁体中文、竖排版式，古籍识别率不低于85%。

⑨扫描采集设备需配置扫描软件，自动识别页面大小、自动切分等功能；具有影像处理功能，可同时输出黑白、彩色、灰度图像。

⑩根据数据信息安全的要求，设备本身必须采用外置处理系统，无内置微型存储，无外置移动存储接口。

	3
	三维扫描仪
	★固定式拍照蓝光结构光扫描仪，采用蓝光数字光栅扫描，单相机像素≥800万；提供配套自动转台对藏品进行高像素的拍摄采集。

★对称工业级CCD或CMOS相机，具有单双目成像或三重（多重）扫描成像功能。左右相机与中间投影头相结合，扫描得到的数据为左右相机拍摄的并集而非交集，对于乐器文物较深不规则的孔槽，能获取足够的测量数据，以提高扫描精度与效率。

#①最快单幅扫描速度≤1秒。

#②配备不少于2组测量范围不同的镜头，便于高精度测量不同尺寸的藏品。镜头1单次测量范围不小于400×300mm，测量精度≤0.03mm；镜头2单次测量范围不大于200×150mm，测量精度≤0.01mm。

#③支持导入iges、step、ply、stl等主流设计软件格式。软件可输出stl、ply、obj等格式。

#④搭配的电动旋转工作台可由软件直接控制，转台台面最大直径≥50cm，转台中心最大承重不低于50kg，工作状态重心稳定，可360°旋转。

⑤提供便携扫描可移动支架一套，用于承载扫描头，最大承载重量不低于5kg，支架高度不低于1.8 m，带滚轮移动便携。

⑥具有点云数据自动拼接功能，可依据物体表面轮廓特征，配合自动转台进行全自动的拼接，可支持手动、自动拼合等方式。 
⑦扫描时可自动分辨平面和测量物品，能自动删除平面背景。

⑧可实现原始扫描数据拼合误差检查功能，并以色差图来显示分布。

⑨在扫描过程中一旦遇到设备或者工件受到外界因素干扰，产生振动或者移动所导致测量精度受影响会自动报警。包括检测扫描头精度，拼合精度、扫描过程中的环境振动等。

⑩用户可自行校正测量系统，利用校准板来快速校正系统，确保整个工作过程中设备在精度范围内，且校准过程中有硬件问题自我诊断功能，硬件出现问题会有报错提醒。整个校正过程中软件具有操作步骤指引，便于用户操作。
⑪软件具备一键补孔功能，根据周边曲率自动修复，并支持人工扫描补充数据，确保完整性。


