更正公告
[bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359012]一、项目基本情况
原公告项目编号：11010626210200029539-XM001
原公告项目名称：2026年食堂质量提升-设备购置
原公告项目的采购方式：公开招标
原公告项目地址：
http://www.ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/qjxxgg/qjzbgg/2026/7/58c42c2f67e94921adf7d78c02198514.htm
首次公告日期：2026年7月16日
[bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393630]二、更正信息
[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014]更正事项：□采购公告 ☑采购文件 □采购结果；

更正内容：货物需求一览表
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	序号
	设备名称
	原文内容
	更正后

	
	
	参考尺寸
（±5mm)
	技术参数
	参考尺寸
（±5mm)
	技术参数

	46
	单玻璃门留样雪柜
	600*700*1950
	1.采用不锈钢制作。
2.符合国家标准的门封条、 圆边角门、 门把手，自动回归铰链
3.不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡
4.硬质聚胺酯整体发泡，超厚节能保温层，无氟环保
5.压缩机、电机，卷网冷凝器、全铜管蒸发器
6.微电脑控制
7.参考容积（L)430+480
8.温度范围：-10℃～+5℃/-18℃～-12℃
9.输入功率（w）340
	600*760*1950
	1.采用不锈钢制作。
2.符合国家标准的门封条、 圆边角门、 门把手，自动回归铰链
3.不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡
4.硬质聚胺酯整体发泡，超厚节能保温层，无氟环保
5.压缩机、电机，卷网冷凝器、全铜管蒸发器
6.微电脑控制
7.参考容积（L)≥420
8.温度范围：+2℃～+8℃
9.输入功率（w）≤200

	84
	食品净化商用机
	1000*760*950
	1、配有≥5寸高清智能触控彩屏，IP68级防水，智能操控，语音提示，一键净化，一键自动排水。
2、不用化学添加(排除臭氧、含氯化学添加等技术),可杀灭细菌、病毒和降解农残、激素抗生素。
3、产品经过对激素、农药、细菌、蔬菜品质、环境质量的检测，均符合标准。
4、智能云控，与智慧厨房，阳光厨房无缝对接，具有“多点状态监测系统”,运行实时记录，溯源诊断依据。
5、材质：食品级不锈钢；
6、外形尺寸：1500*850*980mm；
7、功率：3.5KW/380V；
8、有效容积≥150L；
9、净化时间：叶类：9min 果类：9min 肉类：11min。
	1000*760*950
	1、配有≥5寸高清智能触控彩屏，IP68级防水，智能操控，语音提示，一键净化，一键自动排水。
2、不用化学添加(排除臭氧、含氯化学添加等技术),可杀灭细菌、病毒和降解农残、激素抗生素。
3、产品经过对激素、农药、细菌、蔬菜品质、环境质量的检测，均符合标准。
4、智能云控，与智慧厨房，阳光厨房无缝对接，具有“多点状态监测系统”,运行实时记录，溯源诊断依据。
5、材质：食品级不锈钢；
6、功率：3.5KW/380V；
7、有效容积≥150L；
8、发生器：加强型；
9、净化时间：叶类：9min 果类：9min 肉类：11min。

	92
	食品净化机
	1000*760*800（背板高度150）
	1、操作简单，5寸高清智能触控彩屏，IP68级防水，智能操控，语音提示，一键净化，一键自动排水。
2、不用化学添加(排除臭氧、含氯化学添加等技术),可杀灭细菌、病毒和降解农残、激素抗生素。
3、产品经过对激素、农药、细菌、蔬菜品质、环境质量的检测，均符合标准。
4、智能云控，与智慧厨房，阳光厨房无缝对接，近60组芯片和传感器构建“多点状态监测系统”,运行实时记录，溯源诊断依据。
5、材质：进口级食品不锈钢；
6、功率：3.5KW/380V；
7、有效容积≥150L；
8、发生器：加强型；
9、净化时间：叶类：9min 果类：9min 肉类：11min。
	1000*760*800（背板高度150）
	[bookmark: _GoBack]1、配有≥5寸高清智能触控彩屏，IP68级防水，智能操控，语音提示，一键净化，一键自动排水。
2、不用化学添加(排除臭氧、含氯化学添加等技术),可杀灭细菌、病毒和降解农残、激素抗生素。
3、产品经过对激素、农药、细菌、蔬菜品质、环境质量的检测，均符合标准。
4、智能云控，与智慧厨房，阳光厨房无缝对接，具有“多点状态监测系统”,运行实时记录，溯源诊断依据。
5、材质：食品级不锈钢；
6、功率：3.5KW/380V；
7、有效容积≥150L；
8、发生器：加强型；
9、净化时间：叶类：9min 果类：9min 肉类：11min。


其他内容不变，以原文件内容为准。请重新在电子交易平台上获取更新后的招标文件。
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635]三、其他补充事宜
公告期限：5个工作日。
[bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393636]四、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名 称：北京市丰台区北宫小学
地址：北京市丰台区槐树岭5号
联系方式：刘老师，010-83876928
2.采购代理机构信息
名 称：北京诚和远信咨询有限公司
地　址：北京市丰台区丰体时代大厦C座207
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：岳光远，尹雪鹏，010-63856788
3.项目联系方式
项目联系人：岳光远，尹雪鹏
电　话：13261630829
