
[bookmark: _Toc35393813]更正公告
[bookmark: _Toc35393645][bookmark: _Toc28359104][bookmark: _Toc28359027][bookmark: _Toc35393814]一、项目基本情况
原公告的采购项目编号（或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等，如有）：11010826210200058775-XM002-01
原公告的采购项目名称：2026年海淀区新改扩建中小学信息化教育教学设备采购项目　
首次公告日期：　2026.8.11　
[bookmark: _Toc28359028][bookmark: _Toc35393646][bookmark: _Toc28359105][bookmark: _Toc35393815]二、更正信息
更正事项：□采购公告 ☑采购文件 □采购结果     
更正内容：
第五章 采购需求 技术规格需求一览表
 
	序号
	原招标文件内容
	变更后内容

	1
	第1章 投标邀请 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年 9月 1 日9时30分（北京时间）

	第2章 投标邀请 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年 9月 14日9时30分（北京时间）


	2
	第五章 采购需求 技术规格需求一览表
微云台双目教育跟踪摄像机

[bookmark: OLE_LINK1]#1、采用物理全景+特写（微云台）双目一体化设计，CMOS≥1/2.8 英寸，全景图像传感器有 效像素≥400 万，特写图像传感器有效像素≥800万；（提供检测报告，并加盖原厂商公章）
#2、支持全景和特写同时输出4K(3840x2160)超高分辨率的优质图像。并且向下兼容 1080P、 720P 等多种分辨率；（提供检测报告，并加盖原厂商公章） 
#5、具备 LINE IN 接口，RJ45 接口（支持 POE），USB Type C 接口；（提供检测报告，并加盖原厂商公章） 
#7、支持 Web 访问设置，Web 控制云台上下左右转动、聚焦、预置位设置和调用，支持跟踪 参数设置，OSD 菜单设置；（提供检测报告，并加盖原厂商公章） 
#10、具备图像运动检测识别功能：老师上下讲台都能跟踪，且能通过图像识别始终让老师保 持画面居中位置（既老师身高自适应功能），板书拍摄功能：通过手势识别拍摄板书特写画面；（提供检测报告，并加盖原厂商公章） 
#11、支持导播和切换功能：通过摄像机内部通讯实现自动导播和景别切换视频流（即输出视 频能自动切换老师画面、全景画面、板书画面）；（提供检测报告，并加盖原厂商公章） 
	第五章 采购需求 技术规格需求一览表
微云台双目教育跟踪摄像机

[bookmark: OLE_LINK2] #1、采用物理全景+特写（微云台）双目一体化设计，CMOS≥1/2.8 英寸，全景图像传感器有 效像素≥400 万，特写图像传感器有效像素≥800万；（提供原厂证明材料并加盖原厂商公章）
#2、支持全景和特写同时输出4K(3840x2160)超高分辨率的优质图像。并且向下兼容 1080P、 720P 等多种分辨率；（提供原厂证明材料并加盖原厂商公章） 
#5、具备 LINE IN 接口，RJ45 接口（支持 POE），USB Type C 接口；（提供原厂证明材料并加盖原厂商公章） 
#7、支持 Web 访问设置，Web 控制云台上下左右转动、聚焦、预置位设置和调用，支持跟踪 参数设置，OSD 菜单设置；（提供原厂证明材料并加盖原厂商公章） 
#10、具备图像运动检测识别功能：老师上下讲台都能跟踪，且能通过图像识别始终让老师保 持画面居中位置（既老师身高自适应功能），板书拍摄功能：通过手势识别拍摄板书特写画面；（提供原厂证明材料并加盖原厂商公章） 
#11、支持导播和切换功能：通过摄像机内部通讯实现自动导播和景别切换视频流（即输出视 频能自动切换老师画面、全景画面、板书画面）；（提供原厂证明材料并加盖原厂商公章）

	3
	第五章 采购需求 技术规格需求一览表
行为分析算法终端

#16.智能联动能力，通过智联服务，燃气灶或电磁灶启动，联动通排风一体机自动开启工作，需提供具有 CMA 标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章
#18.支持通过监控视频识别出未穿工作服的人员、未戴 工作帽的人员、未戴口罩的人员、吸烟动作的人员、玩手机姿态的人员、识别出老鼠、后厨垃圾桶未加盖、后厨垃圾桶满溢、摄像头被遮挡、水龙头未关闭且周边无人员、砧板混用需提供具有 CMA 标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章
	第五章 采购需求 技术规格需求一览表
行为分析算法终端

[bookmark: OLE_LINK15]#16.智能联动能力，通过智联服务，燃气灶或电磁灶启动，联动通排风一体机自动开启工作。（提供原厂证明材料并加盖原厂商公章）

#18.支持通过监控视频识别出未穿工作服的人员、未戴 工作帽的人员、未戴口罩的人员、吸烟动作的人员、玩手机姿态的人员、识别出老鼠、后厨垃圾桶未加盖、后厨垃圾桶满溢、摄像头被遮挡、水龙头未关闭且周边无人员、砧板混用（提供原厂证明材料并加盖原厂商公章）


	4
	第五章 采购需求 技术规格需求一览表
温湿度传感中继网关
#1.网络：支持 RJ45 有线网络接入，具备 IPv4/IPv6 双 协议栈通信能力，为保证所投产品的安全性和稳定性，需提供具有 CMA 标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章。 
#9.监测功能:温度监测范围涵盖：-30 ～ 65℃，为保证所投产品的安全性和稳定性，需提供具有 CMA 标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章。

	第五章 采购需求 技术规格需求一览表
温湿度传感中继网关
#1.网络：支持 RJ45 有线网络接入，具备 IPv4/IPv6 双 协议栈通信能力，为保证所投产品的安全性和稳定性，需提供具有 CMA 标识的依据GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备》出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章。 
#9.监测功能:温度监测范围涵盖：-30 ～ 65℃，为保证所投产品的安全性和稳定性，需提供具有 CMA 标识的依据GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备》出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章。


	5
	[bookmark: OLE_LINK14]第五章 采购需求 技术规格需求一览表
硬盘录像机
 
8.具有 2 个及以上 HDMI 接口、1 个及以上 VGA 接口、2 个及以上 RJ45 网络接口、2 个及以上 USB2.0 接口、1 个及 以上 USB3.0 接口、1 个及以上 RS232 接口、1 个及以上 RS485 接口、1 个及以上 eSata 接口、1 路及以上音频输入 接口、16 路及以上报警输入接口、9 路及以上报警输出接 口、具有 2 路及以上直流 DC 12V 输出接口；可内置不少 
于 5 个 SATA 接口硬盘。 

	第五章 采购需求 技术规格需求一览表
硬盘录像机
 
8.具有 2 个及以上 HDMI 接口、1 个及以上 VGA 接口、2 个及以上 RJ45 网络接口、3 个及以上 USB接口、1 个及以上 RS232 接口、1 个及以上 RS485 接口、1 个及以上 eSata 接口、1 路及以上音频输入 接口、16 路及以上报警输入接口、9 路及以上报警输出接 口、具有 2 路及以上直流 DC 12V 输出接口；可内置不少 
于 5 个 SATA 接口硬盘。



更正日期：2026.8.28
[bookmark: _Toc35393647][bookmark: _Toc35393816]三、其他补充事宜
除更正公告中的内容，其他均保持不变。
请于北京市电子交易平台关注更正情况，并以更正后内容为准编制投标文件。

[bookmark: _Toc28359106][bookmark: _Toc28359029][bookmark: _Toc35393817][bookmark: _Toc35393648]四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc35393649][bookmark: _Toc28359030][bookmark: _Toc35393818][bookmark: _Toc28359107]1.采购人信息
名    称：北京市海淀区教育科学研究院
地    址：北京市海淀区稻香园30号
联 系 人：陈老师
联系方式：010-83428531
2.采购代理机构信息
名    称：北京北咨招标有限公司
地    址：北京市通州区云杉路2号院11号楼2层201室
联系方式：于工、15801626346
[bookmark: _GoBack]3.项目联系方式
项目联系人：于工
电      话：15801626346

