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	1
	电动演示台
	参考规格：2700×700×（高度800-1000）mm，
1.台面，采用≥16mm厚实验室用实芯理化板。防静电、防腐蚀。耐酸、耐碱、耐热、阻燃性能合格。
2.台身：钢制框架，内部采用≥3mm厚一级冷轧板折边和方管连接。外边镶≥1.5mm厚冷轧板，板材经过折弧形弯焊接而成，水槽采用环氧树脂一体成型。柜体表面除油、除锈，采用静电喷塑处理，高温固化成型，外箱板为≥1.5mm冷轧板，整体高度可按要求定制或由采购方自行调整。
3.工艺：经数控剪板机下料、数控机床冲角、折弯、组焊成型，所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。表面走线孔内缘和隐蔽部位全部环保涂料喷涂处理。
4.涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，表面经脱脂陶化液处理，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥70um,涂层附着力需达到2级标准。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。粉末采用静电粉末。
5.结构：结构整体钢制，台面为一体化，设水封式环氧树脂水盆、铜质镀络单联高压水嘴。预留直流电源控制台、五孔插座、多媒体设备等位置。                                                6.实验台整体封闭性设计，防水、防尘、防腐。
7.脚垫:优质防腐材料,高度20mm,防止桌身受潮。
▲8.表面硬质覆面的抗冲击性应不低于3级（提供所投产品完整的检测报告予以佐证）
▲9.表面硬质覆面的耐干热标准不低于3级（提供所投产品完整的检测报告予以佐证）
[bookmark: _GoBack]▲10.表面硬质覆面的耐磨性标准不低于3级（提供所投产品完整的检测报告予以佐证）
▲11.表面硬质覆面的耐污染性能标准不低于3级（提供所投产品完整的检测报告予以佐证）
▲12.产品甲醛释放量≤0.04mg/m³、苯≤0.03mg/m³、甲苯≤0.08mg/m³、二甲苯≤0.10mg/m³、总挥发性有机化合物≤0.25mg/m³（提供所投产品完整的检测报告予以佐证）
	仅“北方交通大学附属中学密云分校（化学实验室2间）”中涉及▲技术指标，其余技术指标各学校统一修改

	2
	教师座椅
	1、整体规格：标准中背带扶手结构。
2、表面基材：优质环保皮覆面；触感柔软、无色差，表面无龟裂、破损、无油腻感；厚度及各项理化性能符合国家现行检测标准。
3、填充海绵：采用优质泡棉；座面泡棉密度≥45kg/m³，靠背泡棉密度≥35kg/m³，回弹性≥40%；压膜量及各项理化性能符合国家现行检测标准。
4、椅板结构：人体工程学设计；板材厚度15-16mm，承重≥300KG；板材经防潮、防腐、防蛀环保处理，符合国家家具行业现行标准。
5、弓形椅脚：优质钢制椭圆管椅架，模具折弯一体成型；管材壁厚≥2.0mm。
6、表面涂饰工艺：双层电镀工艺，首层镀镍（抗腐、防酸），外层电镀；工艺符合国家金属制品表面处理现行规范。
7、通用质量要求：所有材质符合国家室内家具环保标准，零部件配套齐全，符合国家现行行业规范。
	技术指标各学校统一修改

	3
	实验桌
	1.参考规格：2800×600×780mm（预留水盆位置）。                                                                     2.台面:耐酸、耐碱、耐热、阻燃；采用≥12mm厚实验室专用实芯理化板，边缘双层加厚至≥25mm，台面有围栏。防静电、防腐蚀，耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色；                                                           3.台身:钢制结构，管材厚度≥2.0mm，钢板厚度≥0.8mm，采用一级冷轧钢板。
4.结构: 实验桌中间预留水封式水盆及三联高压水龙头，学生电源及插座位置。 
5.工艺：经数控剪板机下料、数控机床冲角、折弯、组焊成型，所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。
6.涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，表面经脱脂陶化液处理，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥70um,涂层附着力需达到2级标准。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。粉末采用静电粉末。                                                                        7.脚垫:优质防腐材料,高度20mm,防止桌身受潮。
▲8.产品甲醛释放量≤0.04mg/m³、苯≤0.03mg/m³、甲苯≤0.08mg/m³、二甲苯≤0.10mg/m³、总挥发性有机化合物≤0.25mg/m³（提供所投产品完整的检测报告予以佐证）。
	1、除物理实验室不预留水盆位置外，化学、生物实验室均更改为预留水盆位置。
2、仅“北方交通大学附属中学密云分校（化学实验室2间）”中涉及▲技术指标，其余技术指标各学校统一修改

	4
	实验凳
	1.升降范围：≥420-500mm，凳面材质pp注塑件，面下带有加强筋，升降结构为气动升降，连续可调，带有防脱落装置，五脚钢支架。
2.涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，表面经脱脂陶化液处理，烘干预热后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥70um,涂层附着力需达到2级标准。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。粉末采用静电粉末。
▲3.产品甲醛释放量≤0.04mg/m³、苯≤0.03mg/m³、甲苯≤0.08mg/m³、二甲苯≤0.10mg/m³、总挥发性有机化合物≤0.25mg/m³（提供所投产品完整的检测报告予以佐证）。
	仅“北方交通大学附属中学密云分校（化学实验室2间）”中涉及▲技术指标，其余技术指标各学校统一修改




