采购需求

一、采购内容
	包号
	名称
	单位
	数量
	单辆限额
	单包预算金额
	是否接受进口产品

	15
	四季洗扫车
	辆
	5
	137.20万元
	686.00万元
	否


注：投标金额包含购置税，若投标金额超出预算，报价无效。
二、技术要求

1、公告名称：纯电动洗扫车

2、燃料类型：纯电动
3、最大总质量（kg）≥18000

4、整备质量（kg）≤12000



5、额定载质量（kg）≥6000

6、长×宽×高（mm）≤10500×2550×3350

7、轴距（mm）≤5500

8、前悬/后悬（mm）≤2000/2950

9、接近角/离去角（°）≥13/9

10、电池类型：磷酸铁锂或三元锂
11、电量（kWh）≥240

12、峰值功率（kW）≥160

13、空调类型：冷暖
14、清水箱有效容积（m³）≥4.5

15、清水箱材质：碳钢

16、垃圾箱有效容积（m³）≥4.5

17、垃圾箱材质：304不锈钢

18、除尘箱过滤面积（㎡）≥100

19、吸口直径（mm）≥150

20、流量（L/min）≥140

21、最大清扫宽度（m）≥3.5

22、最大洗扫宽度（m）≥3.5

23、作业速度（km/h）：3-20

24、清扫能力（㎡/h）≥70000

25、垃圾箱卸料角度（°）≥40

26、要求具备独立干扫，独立洗扫、独立吸尘的功能，可实现无水作业，满足四个季节的作业需求（投标人须提供实物照片或机械结构图（图纸）作为配置证明材料）。

27、需同时具备洗扫车和吸尘车的功能（投标人须提供实物照片或机械结构图（图纸）作为配置证明材料）。


三、商务条款
1、项目概况 
1.1 项目编号：11010926210200019067-XM001
1.2 货物名称及数量：详见技术规格。 
1.3 交货期：自合同签订之日起至2027年12月31日，供应商根据采购人需求在接到订单后60天内交付车辆。 
1.4 交货地点：将货物运送至采购人指定地点。 
1.5 货物用途：用于门头沟区环卫工作。 
1.6 技术规格及参数要求：详见技术规格。 
2、采购标的需要实现的功能或者目标
2.1 满足门头沟区环卫工作使用需求。
3、采用标准规范：
3.1 满足国家标准，行业标准及相关技术规范等；

3.2 动力电池采用磷酸铁锂电池或三元锂电池，确保整车安全良好运行。动力电池系统免费原厂质保期不少于6年（电池衰减超过30%即视为不能使用），保证车辆正常运营。
4、采购标的需要质量、安全、技术规格、物理特性等要求。 
4.1 质量要求可靠性高，设备能满足使用年限不低于国家标准。 
4.2★整车须属于国家工信部公告产品（提供相关证明材料）。 
4.3 本项目售后服务要求 
4.3.1 安装和调试 
4.3.1.1 本项目为交钥匙工程，产生的费用由供应商承担 
供应商负责安装、调试、培训及售后服务，供应商报价应充分考虑辅材辅料、人工等各种费用；使用方不再另行支付任何费用。 
4.3.1.2 供应商负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格；供应商应在货物抵达现场一周前，向采购人提供安装调试及运行的进度计划表。 
4.3.2 技术培训
供应商负责对采购人进行专业培训，直至采购人能完全操作（投标人列明具体培训计划方案），提供详细培训计划并定期进行回访。 
4.3.3 中标后售后服务承诺 
4.3.3.1 免费质保期：免费质保期（包括人员和备件）至少提供一年整车质保，时间从全部正式验收合格并签署相关文件之日起计算。 
4.3.3.2 在满足国家强制质保要求下，车辆质保期 一 年（合同项下货物的质量保证期为对应批次货物分批次验收、分批次单独起算质保期），维修保障工作应包含日常响应、故障恢复、维修等；质保期内出现的故障，卖方能保证在 2 小时内到达故障现场。一般故障在 4 小时内解决。如果卖方在收到买方通知车辆存在故障后 2 天内没有弥补缺陷、解决故障，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。质保期结束后，卖方仍应负责提供终身免费咨询服务。 
★4.3.3.3 供应商免费配合车辆年检 五 年，并负责调试至车辆年检通过。
4.3.4 验收标准和验收方法： 
设备按国家行业标准进行验收 
5、采购的标的数量交付地点和时间； 
5.1 交货地点（货物安装地点） 
产品交付、检验、安装使用地点：将货物运送至采购人指定地点。 
5.2 交货时间 
交货时间：在合同签订后以采购人要求时间交货，并安装完成通过验收； 
6、采购标的需满足的服务标准，期限、效率 
6.1 所有设备均由供应商免费送货至采购人指定的交货地点并安装调试好，安装调试应以本需求书要求的技术参数指标为标准。 
6.2 应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输。 
6.3 供应商须负责对用户方的技术人员免费进行安装、操作、数据处理、维护维修等方面的培训，学会为止。请供应商说明针对采购人专业技术人员的培训计划。 
★6.4 车辆质保期 一 年，维修保障工作应包含日常响应、故障恢复、维修等。 
6.5 购置专业车保险险种及交车条件： 
★6.5.1 供应商保证整车能够在北京上牌照，并负责办理上牌照相关手续。交车前一切费用（车辆单价、购置税、车辆保险、上牌费、运费等，包括但不限于以上费用）由供应商承担（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自制）
  ★6.5.2 新购车辆上牌照及第一年的交强险、商业险须包括车辆购置、车辆税费保险（包括但不限于车辆购置税、车辆交强险，不少于300万元的第三者责任险、车辆损失险、全车盗抢险、每个座位不低于10万元的车上人员责任险、玻璃单独破损险、涉水行驶损失险、自然损失险、车损无法找到第三方特约险等商业险，商业险均包括不计免赔保费，具体险种选择由买方确定）、验收移交等交付至招标人正常使用之前所需的全部费用由供应商承担（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自制）。
★6.5.3 供应商提供的车辆需提供主动安全预警设施，设备需求如下：一、支持五路全场景实时视频采集（前向行车记录、后方倒车监控、右侧全景监测和盲区补盲及司机驾驶行为监测），具备低照度与强光自适应能力；二、集成驾驶行为智能识别功能，实时监测疲劳、分神、吸烟、接打电话等异常行为并即时告警，配套驾驶员内控评分系统；三、完整记录行驶数据、实时定位及作业轨迹，单台车远程存储≥90天，支持4G高清远程回放；四、采用本地固态存储+加密云端同步双备份机制，保存期≥90天，支持多维度检索与秒级调阅；五、支持标准HTTP、HTTPS接口协议，可通过JSON格式完成数据交互，兼容第三方系统进行车辆定位、作业状态等数据对接共享。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自制）
★6.5.4 供应商提供的车辆需加装360全景行车记录仪、不系安全带提示、车辆侧面应加装红外人体感应语音提示装置，当检测到行人进入感应范围时，自动触发语音播报，提示周边人员注意避让作业车辆、车辆尾部加装导向箭头警示灯，作业时显示闪烁箭头标志，提示后方车辆注意避让（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自制）
★6.5.5 供应商提供的车辆外观必须严格按照根据北京市相关规定及买方实际需求样式涂装（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自制）。  
7、验收标准 
7.1 供应商提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及用户需求； 
7.2 所有设备必须有相应的详细中文说明书。 
7.3 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。 
7.4 供应商应保证，在提供本项目的货物、服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权；如果供应商不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由供应商承担。 
7.5 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由供应商承担。
8.投标文件方案要求

8.1 供货方案：供应商应针对本项目实际情况结合过往经验分析制定供货方案，其中包括但不限于以下内容，（1）配送方式（2）供货时间（3）技术方案及保障措施（4）货物交接的具体技术方案（5）风险分析与解决方案；

8.2 项目实施方案：供应商应制定科学合理的项目实施方案，按照国家有关要求及本项目实际情况，在确保时效性的同时保证项目工作质量及实施进度，项目实施方案包括但不限于以下内容，（1）应急保障措施（2）备品备件情况（3）车辆维护保养方案（4）人员配备及整体水平；

8.3 售后服务方案：供应商应制定合理完善的售后服务解决方案，按照国家有关要求及本项目实际情况，最大限度的保证本项目所购设备质保期内外均可以连续、稳定运行，售后服务方案包括但不限于以下内容，（1）中标后售后服务承诺及保障措施，（2）响应及处理周期，（3）技术服务及服务方式，（4）质保期内售后服务网点整体情况，（5）培训服务方案及目标，（6）培训人员整体水平。
