采购合同

合同编号： 
甲    方： 北京市第九十九中学
法定代表人：程洪莉
地址：北京市海淀区温泉村北
乙    方：比萨教学设备（北京）有限公司	Comment by 乾坤律师: 经登录“企查查”未查询到该公司存在失信被执行、被行政处罚信息。
法定代表人：胡爱军
地址：北京市丰台区丰科路6号院5号楼4层423-20

签署地点：北京市 

乙方在海淀区政府采购办公室审批立项的项目编号为 0610-2641NH021268      的  北京市第九十九中学初中增班改扩建设备采购项目中被确定为中标人。双方同意按下述条款和条件签署本合同（以下简称合同）。
1． 合同文件及附件
下列文件是本合同的组成部分 
1.1	本合同书　
1.2	中标通知书
1.3	补充协议					
1.4	投标文件				(含澄清文件)
1.5	招标文件				(含招标文件补充通知)
1.6   补充澄清确认文件
2． 定义
本合同中的下列术语应解释为：
2.1 “合同”系指甲乙双方签署的,合同格式中载明双方所达成的协议,包括构成合同的所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
2.2 “合同价”系指根据合同规定,在乙方正确、完全履行合同义务后，甲方应付的价格。
2.3 “货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的所有硬件设备、安装调试、技术资料及其它材料。具体分为“购置类货物”和“搬移类货物“。
2.4 “服务”系指根据合同规定乙方承担的服务,如提供设备搬移、技术援助、培训和其它类似的义务。
3．货物、数量及总价
   名称、内容、厂家、单价、数量及合计金额： 详见附件明细  
   交货地点及数量：   甲方决定。详见附件明细   
   合同总金额（含税）：人民币1569800.00元（大写： 壹佰伍拾陆万玖仟捌佰元整），该价格含货款、运输费、保险费、安装调试费、售后服务费、设备搬移费等，除此之外，甲方无需向乙方再行支付其他任何费用。
乙方开户银行名称、地址和帐号为：
开户名称：比萨教学设备（北京）有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司北京大兴支行
账号： 11050184360000003309
4.技术规格
   4.1乙方提供的货物的内容、功能结构等应与其投标文件中的相关内容及技术资料等相关内容一致。
   4.2 当所供货物、价格、服务等与标书不一致时, 乙方应提出书面申请,经甲方批准后方可执行。
   4.3 乙方承诺投标文件中有关技术资料的正偏离参数具有向下指标的兼容性。
5．权利与义务
5.1乙方应保证对其提供的购置类货物拥有合法的所有权。若乙方所提供货物包含任何知识产权，乙方应保证不侵犯任何第三方的知识产权。对乙方所交货物引起的任何所有权、知识产权纠纷，乙方负全责并以自己的费用解决，同时乙方要赔偿甲方因此而遭受的经济损失（包括但不限于法院诉讼的费用、律师费、损害赔偿费、罚款等）。
5.2乙方保证在购置类货物内容上不存在其他任何第三人的担保物权。
5.3乙方保证不侵犯任何第三人的姓名权、名称权、肖像权、荣誉权等人身权。
5.4如前款所述的诉讼或其他法律程序导致甲方无法正常使用货物的，乙方应赔偿甲方因此而受到的损失。乙方应当：
（1）自付费用向销售人取得使用货物的许可，确保甲方合同目的的实现。
（2）自负风险及费用将货物运回并退回甲方已支付的全部货款和损失。
5.5乙方保证为甲方搬移时所用运输车辆和工具适合货物的安全运输和装卸的要求，乙方有义务适当和谨慎地拆卸、装载、搬运、配载、运输、保管、照料、卸载、安装甲方的教学物品和设备。

6．供货时间及包装要求
  6.1购置类货物供货时间自合同签订之日起不超过  30   个日历日。乙方应在供货时间内将本批全部购置货物运抵甲方指定地点并完成安装调试投入使用。	Comment by 乾坤律师: 请贵单位核实与招标文件内容是否一致，根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，应保持一致
对于搬移类货物，乙方应在甲方指定时间内将搬移至指定地点，并安装调试完毕（详见招标文件之采购需求）。
  6.2乙方提供的全部货物均应采用标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损运抵现场。由于包装、运输、安装、调试等不善所引起的货物损坏和损失均由乙方承担。
  6.3 每件包装箱内应附一份详细装箱单、使用说明书、质量合格证等相关资料。
7．装运、交付及安全
  7.1乙方负责安排运输工具,运输过程中涉及的全部费用、风险均由乙方承担。
  7.2乙方将全部货物运抵甲方指定地点并完成安装调试工作并经甲方验收通过后，乙方完成交付。
  7.3货物验收通过前的毁损、灭失的风险由乙方承担。
7.4乙方应保证设备安装、搬移过程中的安全措施及对施工、搬移人员的保险、规范施工，出现任何一方或第三方安全事故的，由乙方承担全部责任。
8．支付
8.1乙方应按照双方签订的合同规定时间交货。	Comment by 乾坤律师: 同上
1、合同价款以人民币结算，根据财政资金安排和使用要求，以分期付款方式进行支付。
2、本合同生效且甲方足额收到财政资金后，甲方按支付流程向乙方支付项目首付款，即本合同总价的50%。甲方付款前，乙方应提前提供相应等额的正式发票。 
3、设备安装调试且设备搬移完毕，经甲方或其指定的第三方验收合格后，甲方向乙方支付项目的第二笔款，为合同总价的30%，甲方付款前，乙方应提前提供相应等额的正式发票。
4、后续尾款支付以采购人实际收到上级财政拨款金额和时间为准。中标人应对此有充分的知晓与理解，采购人免除因拨款额度及时间造成的责任。鉴于本项目的资金属于财政资金，具体付款将按北京市海淀区财政局的有关规定及相关资金的实际到账金额和时间进行办理。
8.2乙方应在甲方每次付款前向甲方出具与合同金额等额的正规发票。否则甲方有权延迟或拒绝付款，且不承担违约责任。
9．技术资料
  9.1 合同内容完成时，乙方应将货物的完整技术资料和售后货物承诺书等材料交给甲方指定单位，技术资料和售后货物承诺书应该与投标文件相一致。以上材料构成乙方是否正确履行合同的依据之一。
  9.2 甲方因使用需要，有翻译成其它文字和复印的权利。
10．质量保证
10.1乙方应保证货物是全新、未使用的合格产品，并完全符合国家、行业标准以及合同规定的质量、规格和性能等要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装调试、正常使用和在使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的任何不足或故障负责，费用由乙方负担。
10.2 本合同涉及货物的质量保证以招标文件为准。
10.3 若乙方违反上述担保，货物将被禁止使用，乙方应自负风险和费用并将货物收回，退还甲方已支付的全部货款。
11．保修和售后服务
  11.1 质量保证期内设备（包括易损件）出现故障，乙方应按投标文件中承诺的响应时间内免费上门服务并免费更换损坏的部件。
  11.2 质量保证期后，维修调试、更换配件等只收取成本费。
  11.3 如果乙方在收到报修通知后在投标文件承诺的时间内没有维修或弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但风险和费用将由乙方承担。
  11.4设备售出后乙方应用多种方式定期进行回访。
  11.5乙方应兑现投标文件中“质量保证和售后服务承诺书”中承诺的其它各项售后服务。
  11.6 购置类货物质量保证期  2  年，自甲方最终验收合格之日起计算。
12．验收
  12.1在交货前乙方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验。
13．索赔
  13.1在质量保证期内，如果货物内容等方面与合同不符，或证实货物内容是有缺陷的，包括潜在的缺陷等，甲方以书面形式通知乙方，提出索赔。
13.2如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的方式解决索赔事宜：
  13.2.1甲方要求乙方按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。
  13.2.2根据货物低劣程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定同意降低合同的价格。
  13.2.3用符合规定的货物弥补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所遭受的损失。同时，乙方应按合同条款第10条规定，相应延长货物弥补部分的质量保证期。
  13.3 如果在甲方发出索赔通知后十个日历日内,乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受；如乙方未能在甲方提出索赔通知后十个日历日内或甲方同意的更长时间内，按照合同条款第13.2条规定的任何的一种方法解决索赔事宜。
14．网上公布投标报价
        乙方无条件同意甲方在海淀区政府采购网上公布其投标报价。
15．争议解决方式
  15．1甲乙双方通过友好协商，解决在执行合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如从协商开始十个日历日内仍得不到解决，甲乙双方将争端提交北京市海淀区政府采购办公室进行调解。
  15．2如调解不成，双方可以到北京市海淀区人民法院提请诉讼。
  15．3在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。
16．不可抗力
16.1	由于自然灾害、社会因素、政府行为及其他经双方同意的原因，导致本合同不能全部或部分履行，甲乙双方互不承担违约责任，善后事宜由双方协商。
16．2受事故影响的一方应在事故发生后三个工作日内以书面形式通知另一方，并在事故发生后十四个日历日内将有关部门出具的证明文件提交给另一方。
17．税费
  17．1中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。
  17．2中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。
18．合同解除和终止
  18.1 合同解除：
    18.1.1在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，出现下列情况之一，可向乙方发出书面通知，提出解除合同，并要求收回货物、返款。
18.1.2乙方未能在规定的期限或甲方同意延长的期限内完成货物交付。
18.1.3乙方技术力量弱，或交付的货物达不到合同规定的质量、性能。
18.1.4乙方其它严重违反合同规定的行为。
18.2 提前终止合同：
如果乙方在合同履行期间破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方即时终止合同，并保留甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。
 19．违约责任
19.1因乙方原因使货物未按合同约定时间内完成交付或未提供服务，每延迟一个日历日，乙方应按合同总价款的1‰向甲方支付违约金。
若乙方延迟超过十个日历日，甲方有权解除合同并要求乙方承担合同总金额20%的违约金。全部退还所收费用，且赔偿甲方的经济损失。
19.2 乙方所提供的购置类货物质量不符合本合同约定标准时，乙方应负责及时更换、维修，甲方有权拒绝付款，并追究乙方违约责任。由此产生交付逾期的，乙方承担违约责任呢。
19.3 因购置类货物产品缺陷而产生的退换货或赔偿损失的直接费用及间接损失，如检验费、退换货往返运费、保险费、仓储费及装卸费等，均由乙方承担。
19.4 因购置类货物产品质量缺陷造成第三方损害而要求甲方赔偿的，甲方有权随时向乙方追索费用，乙方应支付合同总金额30%的违约金。
19.5在提供搬移服务过程中，因乙方原因而给甲方的设备造成损毁、丢失、短缺的，应向甲方承担被毁损、丢失、或短缺货物的损失，损失应以搬移类货物历史成本或重置成本中二者较高的金额而定。
19.6 若因乙方交付的成果侵犯第三方知识产权等合法权利而使甲方遭受第三方追索的，则由乙方负责与第三方交涉，因此给甲方造成的损失，乙方应当赔偿。乙方交付的成果被确认为侵犯第三方知识产权等合法权利的的，除上述约定外，甲方有权要求乙方支付本合同总金额10%的违约金且有权单方解除本合同。
19.7 如乙方出现严重违反合同条款并给甲方带来损失时，甲方可将违约行为上报北京市海淀区政府采购办公室，由北京市海淀区政府采购办公室对违反合同行为做出处理，在政府采购网上公布。
19.8 甲乙双方任何一方违约，违约方除应按规定向对方支付违约金外，如因其违约给对方造成其他损失的，违约方还应向对方赔偿因其违约而给对方造成的损失（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、保全费等）。
19.9 乙方违反本合同约定应当支付违约金等的，甲方有权直接从应付款中予以扣除。
20．转委托
       未经甲方事先书面同意，乙方不得部分或全部委托第三方履行合同义务。
21. 质量抽检
甲方有权对乙方所供购置类货物进行随机抽检，检测部门由甲方指定，乙方对此应予以配合。甲方抽检时将随机取样送至其权威机构进行检测，如果已要求提供评标样品，随机抽检将与上述封存的评标样品对照；对于没有要求提供评标样品的，随机抽检结果将与国家、行业、地方标准以及招标文件、投标文件中的标准进行对照，检测所发生的费用由乙方承担。若随机抽检结果不合格，则认定该批次所供货物不合格，乙方承担由此造成的全部责任和损失。
22. 适用法律
      本合同应按照中华人民共和国的相关法律进行解释。
23．合同生效及其它
   23．合同在甲乙双方法定代表人/授权代表签字并盖公章之日生效。
   23．本合同一式六份，以中文书就，甲方执三份，乙方执三份。
   23．如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议。该补充协议作为本合同的一个组成部分。
   23．以上所提供合同为合同范本，招标方与中标方在签订合同时，可双方协商其补充条款或协议。
23.本合同履行发生争议，双方应尽量协商解决。协商不成的，提交北京市海淀区人民法院诉讼解决。
（以下无正文）
甲     方：北京市第九十九中学  乙     方：比萨教学设备（北京）有限公司 
（盖章）                                （盖章）                    
法定代表人                              法定代表人
或授权代表签字：                     或授权代表签字：              

年     月    日                      年    月    日

附件：
	序号
	分项名称
	参数
	品牌
	型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）

	连体式吊装生物实验室
	
	
	
	
	
	
	

	一、教师控制演示区
	
	
	
	
	
	
	

	1
	多媒体讲台
	1、结构参数：
教师演示台，左边设有储物柜，中间段设有抽屉位（教师电源主控），电脑键盘位，右边设有多媒体设备位置预留，三节模块拼接组成。
2、技术要求：
⑴.桌身整体材料1.0mm(±0.2㎜)冷轧钢板，整体规格2400×700×850㎜(±5㎜)，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理和耐酸碱、耐腐蚀。
⑵.滑道导轨：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道导轨。
⑶.缓冲铰链：冷轧钢铰链固装开合不变形。
⑷.脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。
3.台面： 采用25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求：
（1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：98%硫酸、65%硝酸、40%氢氧化钠、37%盐酸、品红、高锰酸钾等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。
（2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：弹性模量≥9700MPa； 含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能：≥1200r，未出现磨损点；表面耐湿热性能：五级：无明显变化；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:4级；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。
（3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3。
（4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。
（5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。
（6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。
（7）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。
以上技术要求，需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。
	德天
	DT-JT2400
	6050.00 
	1
	6050.00 

	2
	壁挂扬声器
	1.单元: ≥3英寸全频音箱
2.频响范围:120Hz - 18kHz (-6dB)
3.灵敏度/峰值@2.83V,1米:86dB / 104 dB
4.输入阻抗:8Ω(欧姆)
5.额定输入功率:≥25W
6.最大输入功率:≥100W
7.覆盖范围(水平/垂直):90° x 90°
8.连接器:欧式连接端子（凤凰端子）
9.吊点/螺丝规格:专用安装支架
	戴阳
	T02
	1500.00 
	2
	3000.00 

	3
	教师转椅
	1、规格:500×500×800㎜(±5㎜)。
2、靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。
3、面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。
4、骨架钢管电镀，气动升降。
	德天
	DT-ZY500
	387.00 
	1
	387.00 

	4
	顶装总控柜
	1、结构参数：
总控柜（挂壁式）“三部分”结构设计，整体规格556×210×700㎜(±5㎜)；箱体厚度为1㎜(±0.2㎜)SPCC冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理和耐酸碱、耐腐蚀。
2、技术要求：
⑴.柜右侧上端为电气设备安装层，右侧下柜配有显示屏操作窗口，规格275×150㎜(±5㎜)，呈45°上斜坡式，操作视角，左侧配有紧急停开关、启、停开关。
⑵.控制箱内配置导轨式接线端子、电源总开关、导轨五孔插座1组、漏保漏电断路器1组、单片机控制器及功能扩展模块1套，安全既长时间不操作自动切断总电源。
⑶.箱内配置风机变频器控制器1个；功率5.5KW，输入额定电压三相380V(±15%)，教师端可根据教学所需，控制风量大小。
	德天
	DT-ZKG556
	8000.00 
	1
	8000.00 

	5
	顶装控制平台
	1、结构参数
控制平台操作显示屏采用10.1寸触摸屏；彩色24位显示；双8051单芯片驱动方案；GUI核运行，向内镶入式安装位；呈45°视角上斜坡，契合使用者的操作视角界面清晰，
2、技术参数电源管理要求如下：
⑴.界面显示：可显示当前北京时间、中文星期和温湿度。
⑵.交流输出:可进行单台或统一控制学生交流电源输出，输出范围0-30V，分辨率1V。
⑶.直流输出:可进行单台或统一控制学生直流电源输出，输出范围0-30V，分辨率0.1V。
⑷.学生锁定:由老师控制，开启后学生电源不能自行调节，只能由老师进行控制使用。
⑸.学生插座:由老师控制，默认电源关闭。
	德天
	DT-PT20
	3200.00 
	1
	3200.00 

	6
	APP吊装控制
	1、App吊装控制支持APP登录操作。能实现电源、照明、给排水、摇臂、排风等控制。
2、互联模式采用内建局域网，在一定范围内发射无线信号，外部设备输入正确密码后，连接WiFi与控制柜进行互联，实现远程控制。
3、App吊装控制操作界面和顶装控制平台操作界面布局和功能完全一致，方便教师在授课时，进行双设备切换。
4、温湿度显示：连接控制柜检测环境中实时的温度、湿度并以数值的形式显示。
5、电源控制：可任意控制单组或集中控制220V的学生插座的开与关。可控制学生电源的交、直流电压切换以及电压值调节。当学生电源的被锁定，教师给与学生端指定电压值，学生端学生电源无法私自修改电压数值。
	德天
	DT-APP921
	2800.00 
	1
	2800.00 

	7
	环境检测实时监视
	1、内置七合一传感器模块，灵敏度高，数据稳定。
⑴数字串口输出，采用 485/UART 输出模式，集 CO2，甲醛，TVOC，激光粉尘 PM2.5,PM10 颗粒物，温度,湿度于一体。
⑵每2秒自动通过485/UART信号输出七组传感器监测数据。
⑶温度精确到 0.1℃，湿度精确到 0.1%。
⑷工作电压：5.0±0.2VDC；工作电流：≤80mA；工作温度：0℃～50℃；工作湿度：≤95％RH。
2、在中控屏幕上方显示日期、时间。
	德天
	DT-HJJC209
	850.00 
	1
	850.00 

	8
	教师专用吊装
	1、结构参数：
⑴.吊装舱体采用标准化模块组；外壳左右为铝合金挤压型材，规格1200×730×265㎜(±5㎜)；型材厚度1.7㎜（±0.2mm），左右中腰部镶铝合金装饰条，舱体前、尾端ABS注塑模具一次成型堵头封盖，舱体外壳下部左右边设有LED照明灯；可升降教师专用交直流电源，电源端底部配备供电；给、排水、二组网络接口。
⑵.吊装内胆左右铝合金外壳；上下隔层底板冷轧钢板规格1200×550㎜(±5㎜)；厚度1.0㎜（±0.2mm），支撑架采用冷轧钢板；规格500×880㎜(±5㎜)；厚度3.0㎜（±0.2mm）。所有的金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理耐酸碱、耐腐蚀等特点。
2、技术要求：
⑴.顶装摇臂动力装置，升降臂杆采用铝合金型材管；臂杆规格φ65㎜；厚度1.4㎜（±0.2mm），管内水、电隔离设计。
⑵.升降摇臂杆上端连接推杆动力下端连接多功能教师专用电源模块；电源模块外壳ABS材质；模具一体成型，规格245×90×180㎜（±0.5mm）。
⑶.教师电源操作面耐磨、耐腐蚀PC薄膜面板；规格217×137㎜，界面文字清晰美观。
⑷.教师电源端集成了外壳左右两侧各配二组国标五孔220V安全插座，额定电流10A；一个急停开关、一个总电源保险装置，一组USB二个接口；底部集成二组RJ45网络接口，一组快速给、排水接口；一组排水供电电源接口。
⑸.教师专用电源交、直流低压电源输出插口，大电流输出插口、高压输出插口。
⑹.教师电源信息管理，采用4.3英寸工业触摸液晶显示屏。
⑺.教师专用电源控制功能要求如下：
①交流输出0-30V，分辨率1V。直输出流0-30V，分辨率0.1V。配备虚拟数字表实时显示电流，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护功能。
②直流高压：双档直流输出240V/300V高压，小电流过载短路保护。
③直流大电流：输出直流低压、大电流延时输出，延时20S自动关断，也可手动随时开启或关断，实时显示当前状态。
3、可伸缩万向吸风罩：
①风管材质：铝合金，表面喷砂氧化处理。
②松紧旋钮：铝合金，表面喷塑处理，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。
③拱形集气罩：形状如喇叭口，不锈钢材质。
④扭簧：扭簧材质弹簧钢表面抗氧化处理。
⑤关节：高密度pp材质，表面磨砂处理，可360°旋转调节方向。
⑥旋转角度：安装后可调节到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。
	德天
	DT-JSDZ330-SW
	13000.00 
	1
	13000.00 

	二、学生实验学习区
	
	
	
	
	
	
	

	1
	学生实验桌（陶瓷面板）
	1、结构参数：
⑴.实验桌整体规格1200×600×780㎜(±5㎜)， 整体结构“Z”字形结构，学生位镂空式，侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用上下铸铝脚， 上铝铸件造型采用斜加固撑包箍立柱造型。
⑵.台面背部档水板，台面下部设有专用书包斗，中间设挂凳卡，两个书包斗中间电源盒，符合人体工程学设计。所有的金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理耐酸碱、耐腐蚀等特点。
2、技术要求：
⑴.桌腿：由上中下三段组成，上、下支座和立柱连接，立柱采用椭圆形；规格108×50×630mm(±5㎜)铝合金型材，壁厚为1.5㎜(±0.2㎜)，侧脚上横脚；规格570×50×40㎜(±2㎜)，侧脚下脚；规格550×55×116㎜(±5㎜)，立柱内嵌入上下铸铝脚，并用高强度内六角螺丝连接，上铝铸件斜撑包箍立柱加固造型，材料高强度铝合金模具压铸一次成型。
⑵.左、右脚拼装连接：前、后梁；规格1085×35×40㎜(±5㎜)；中梁；规格1160×40×30㎜(±2㎜)，壁厚为1.2㎜(±0.2㎜)铝合金型材；左右侧脚下梁采；规格1035×30×60(±5㎜)壁厚2㎜(±0.2㎜)椭圆spcc碳钢无缝钢管，管材两端截面与5mm(±0.2㎜)钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角不锈钢螺丝连接链接到左右脚腿，易碰撞处全部倒圆角。
⑶.台面前挡水板：背板挡水板20mm凹槽型铝合金型材；规格1150×93×15㎜(±2㎜)，厚度为1.0㎜(±0.2㎜)， 挡水板左右堵头为压铸铝一次性成型件；规格37×15×94㎜(±2㎜)与挡水板卡扣式相连接。
⑷. 桌脚底部镶入硅胶脚垫防止与地面摩擦，预留专用孔位可与地面固定，有效延长设备寿命。
⑸.电源盒采用改性的PP材料注塑一体成型；规格：202×130×295㎜(±5㎜)，翻盖面采用ABS材料注塑成型；翻盖面可拆装，方便安装和检修。
3、专用书包斗材料采用改性环保PP注塑一体成型，规格440×275×175㎜(±10㎜)。
必须满足以下检测内容：
⑴．外观要求：参照T/CIQA10-2020标准，外观为五面坯体，表面釉面为烧成颜色；坯体敲碎后，无空洞、无直径2mm以上气泡、无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色，非坯体颜色。
⑵．台面表面耐污染性能:参照GB/T17657-2022检测标准，检测内容不低于 60种试剂，至少含氢氧化钙饱和溶液、二氧六环99%、甲酚红、乙醇99%、王水、红药水、硝酸银、立顿红茶(9g/L)、氢氧化钾、硝酸65%、硫酸98%、二甲苯、高氯酸72%、二甲基甲酰胺99%、乙醚99%、糠醛99%、甲苯99%、过氧化氢、仁和碘酒、二氯甲烷99%、铬酸60%、二氯乙酸、92#汽油、丙酮99%、苯99%、四氯化碳、氯仿99%、片状氢氧化钠、磷酸85%、乙酸乙酯99%、乙酸99%、盐酸37%、甲醛37%、氨水28%、松节油(分析纯)等化学试剂，污染物接触时长不小于 48h,检测结果不低于5 级无明显变化。
⑶．抗冲击性能：为保证台面使用的安全性，参照T/CIQA10-2020标准，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.854。
⑷．台面表面耐冷热循环性能：为避免热胀冷缩对台面造成的伤害，参照GB/T17657-2022标准，检测结果需达到台面表面无裂纹无鼓包现象。
⑸．颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。
以上技术要求，需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。
	德天
	DT-ZO1
	1331.00 
	20
	26620.00 

	2
	升降学生实验凳
	1、结构参数：
⑴.四支凳脚椭圆形无缝钢管抓地，凳面PP改性塑料一次性注塑成型，冷轧钢板凳面圆形托盘，螺杆式旋转可调升降，整体规格：ф300×（450）≥500㎜±0.2mm。所有的金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理耐酸碱、耐腐蚀等特点。
2、技术要求：
⑴.凳面环保型PP改性塑料一次性注塑成型；规格ф305㎜(±5㎜)；厚5.8㎜(±0.5㎜)；凳面表层有颗粒凸起花纹；防滑、按摩、抗疲。
⑵.凳面高低调节升降螺杆旋转，调节范围450㎜-500㎜自由调节。
⑶.凳脚架四支凳脚椭圆形无缝钢管；规格34×16㎜；厚度1.4㎜(±0.2㎜)，凳脚架焊接全圆满焊接。
⑷.凳面托盘冷轧钢板；规格ф220㎜(±0.2㎜)；厚度2.2㎜(±0.2㎜)，钢板托盘有凹凸冲压成型加强筋，使凳子更加稳固。
⑸.脚垫PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体成型，防止防滑和保护地板划痕。
提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的“升降学生实验凳”的检测报告，必须满足以下检测内容：
检测依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10357.2-2013《家具力学性能试验 第2部分：凳类稳定性》：
⑴力学性能－椅凳类稳定性：
凳子任意方向的倾翻试验，垂直加载 600N，水平加载20N，应无倾翻。
以上检测结果必须为符合。
⑵外观性能－金属件外观：
①管材：管材应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭；圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致；
②焊接件；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处（焊疤处）表面波纹应均匀；
③喷漆 （塑）涂层：应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、 飞漆等；
以上检测结果必须为符合。
	德天
	DT-SYD82
	170.00 
	40
	6800.00 

	三、吊装集成设备
	
	
	
	
	
	
	

	1
	集成箱体
	（1）顶装主体架外壳
1、结构参数：采用多模块化舱体式结构；外壳左右采用铝合金模具挤压型材，舱体前、尾端采用阻燃ABS注塑模具一次成型堵头封盖，舱体外壳左右中腰部镶铝合金装饰条；舱体外壳下部边缘设有LED照明灯条，所有的金属件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
2、技术要求：外壳左右为铝合金挤压型材，采用标准化模块组.模组规格：1200×730×265㎜(±5㎜)，型材厚度1.8㎜(±0.2㎜)。模块组合成连体吊装，外壳表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。
3、为保证整体材料质量以及从环保角度保障实验室师生安全健康
提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的“顶装主体架外壳”的检测报告，必须满足以下检测内容：
检测依据：GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB/T9286-2021《色漆和清漆膜的划格试验》。
⑴塑料件外观：应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍；应无明显色差。检测结果均符合。
⑵其他外观：在接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；固定部位的结合应牢固无松动、无少件、无漏钉、无透钉（预留孔、选择孔除外）；产品的所有涂饰表面不得有脱色、掉色现象；检测结果均为符合。
⑶理化性能：
①塑料件：
a）耐冷热循环：应无裂纹、鼓泡、变色、起皱，检测结果均符合。
b）硬度，邵氏D硬度≥HD63，检测结果应≥HD68。
②涂层，附着力不低于2级，检测结果≥1级。
以上检测结果均符合。
	德天
	DT-ZJT20
	7500.00 
	10
	75000.00 

	2
	学生多功能电源
	1、结构参数：学生多功能电源外壳正面呈“三部分”布局，左右各集成交直流低压电源输出和功能性按钮，中间集成总电源保险装置、急停旋钮以及USB接口。外壳两侧各配有五孔高压插座。外壳底部配有网络接口、给排水接口和上排水的供电接口。
2、技术要求：电源模块外壳采用3.0mm阻燃级材质，模具一体成型，规格245×90×180㎜(±5㎜)。面板基材规格217×137㎜(±5㎜)。面纸采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，界面文字清晰美观。
学生电源信息显示屏，采用1.8寸彩色TFT，配合高速MCU可流畅显示GUI，四路多功能轻触开关为控制主体，在不同状态下实现不同功能，具体详细参数如下：
⑴交流电源：输出0-30V交流，分辨率为1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。
⑵直流电源：输出0-30V直流，分辨率为0.1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。
⑶过载保护：当低压电源有过流或短路时，电路实现过载保护功能，此时界面提示过载，且有声音提示，随后应检查实验电路或负载是否正确，排除问题后可按任意按键实现电源复位。
⑷锁定功能：电源可以由学生自行单独操作，也可由老师电源独立控制。当老师锁定学生电源后，界面提示锁定，此时学生按键设计电压功能都将失效，且有声音提示，表示电源已被锁定，只能由教师电源控制，解锁时按键功能恢复正常。
⑸电子举手：当老师有提问时，界面可显示老师提问状态，可选择性举手，老师可在主控端实时显示学生举手状态及位置。
⑹一个急停旋钮:蘑菇按键头φ31㎜,材料铝氧化红色；外壳为304不锈钢材质，耐腐蚀、耐温、阻燃、长寿命；高机械寿命，防止在操作实验过程中水、电出现故障时紧急制动及摇臂升降过程紧急制动，确保操作安全可靠性。
⑺操作端正面设有一组总电源保险装置、二组USB接口。
⑻外壳底部配有两组RJ45网络模块接口。
⑼外壳底部集成一对给排水快速接口和上排水的供电接口。二次保护：当摇臂升起时，电源盒上还有未断开的线路或水管时，将会有语音提示播报，等待线路或水管拔除后，摇臂将再次自动升起，教师端无需二次操作。
⑽外壳左右两侧各配有：两组五孔多功能220V安全插座，插口带保护门，额定电流10A。
⑾自由编号:可自行按教室划分编号,编号可独立使用，也可统一，独立使用时教师端可进行每台的单独控制而不影响其它电源的使用。
	德天
	DT-DKX1
	806.00 
	10
	8060.00 

	3
	学生电源交换机
	1、通讯控制单元：由通讯总线接收总控单元的各种命令，来执行各种动作。
2、摇臂控制单元：采用闭环控制由上、下限检测开关控制。
3、低压供电单元：直流电源采用硬件，软件双重保护。交流电源采用隔离检测保护电路，
4、高压供电单元：漏电保护，急停停止电路。
5、供水控制单元：水位检测来控制电机启停，实时排水。
6、照明控制单元：远程开启关闭。
7、内置独立140VA隔离电源变压器，分组控制学生端低压输出，带分组接线口。
8、状态指示单元：各种状态指示，便于安装调试，维修。
9、语音提示:教师可自由设置是否有语音播报。播报内容包括但不限以下提示：电压设置、照明状态、风速信息、摇臂信息等提示信息。当即将到达定时关机时间时，会有语音提示。并预留给教师时间处理断电前的数据保存与整理工作，防止计算机或电脑断电导致数据丢失。
	德天
	DT-JHJ20
	1520.00 
	10
	15200.00 

	4
	灯光照明装置
	1、照明灯光模块；规格：1200×72㎜，2个LED吸顶，每组内置2条功率24V标准LED灯带，外罩由铝合金挤压型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
2、灯板采用2.0㎜厚PC光扩散板，扩大了发光面，使光线变的柔和，达到匀光而又透光，同时满足各种雾度值和透光率的需求。及在保证高透光率，降低光衰的情况下，有着良好的光源遮蔽性效果，符合视觉工效学原则及室内工作场所照明。模块化安装，维修便捷。所有灯光模组由独立控制软件控制，可以根据实际照明需求进行2个模组单个关闭及开启功能。
3、亮度调节：教师端可自由调节灯光亮度，调节范围0-100。
	德天
	DT-DD213
	102.00 
	20
	2040.00 

	四、给排水设备
	
	
	
	
	
	
	

	1
	移动水槽（含滴水架、水嘴）
	1、结构参数：
水槽滴水架一体化无缝链接成型、柜体、下柜三段组合式结构；整体规格500×600×1080㎜(±10㎜)，水槽面部下沉式构造，水槽台面设有预留安装紧急洗眼器、洗手液瓶、三联水嘴预留孔，水槽内部设有一个防溢水口，底部有三级滤网，柜体左右两侧设有把手位，底座带有可调脚。
	德天
	DT-SC1080
	1404.00 
	11
	15444.00 

	2
	废水自动排水设备
	1、废水储水箱，采用材料PE聚乙烯，注塑模具一次成型，无臭无毒、耐强酸碱、抗老化。废水储存箱配有内置防臭芯，防止废气与废水倒灌。
2、废水箱内装防腐水位控制器液位开关，传感器检测到放水水位是会自动开启排水功能。
3、耐酸碱环保增压水泵，外壳材料：PPS+PA66，功率40W，工作电压24V，流量10L/MIN，最大静态扬程8M；噪音<40dB；无毒、无味、无重金属，符合饮用水标准，具有缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护、防漏电、防腐蚀、防空转，自带止回阀等功能。
	德天
	DT-FST30
	920.00 
	11
	10120.00 

	3
	台式单口紧急洗眼器
	1、台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。
2、洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
3、控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠。
	希诗顿
	XSD-7715
	363.00 
	1
	363.00 

	五、种植区
	
	
	
	
	
	
	

	1
	立体种植
	1 基础性能参数
① 输入电压：应符合AC 220V±10%（50/60Hz）标准
② 额定功率：应满足≤150W要求
2 种植参数
① 架构设计：应采用四层立体架构，提升空间利用率
② 循环：应实现水分养分高效输送，为植物生长提供稳定支持
③ 移动功能：应搭配移动滚轮，方便调整位置，增强使用灵活性
④ 种植效率：立体多层垂直架构，种植效率应提升3-5倍
⑤ 水循环：应采用重力驱动+水泵，湿度传感调控，水分利用率应达到95%
⑥ 光谱优化：可调光谱LED矩阵，光强传感+生长算法优化光谱时长，光合效率应提升40%
3 结构与材质参数
① 设备尺寸：应满足高157cm×长60cm×宽31cm要求
② 材质要求：应选用食品级环保材质，具备防水防锈耐腐蚀特性
③ 结构设计：四层立体循环种植架，带移动滚轮
4 交互
① 触控屏：应配备7寸电容触摸屏，分辨率1024×600
② 显示功能：应实时显示温湿度、光照强度、设备状态等数据
③ 远程控制：应支持通过远程APP调节，也支持平台控制
④ 分组管理：应支持按植物种类、生长阶段分组管理
⑤ 联动调节：应联动调节光照周期、营养液循环频率等参数
5 灯光管理
① 光周期调节：应支持光周期调节，包含7种预设模式+自定义编程
② 模式切换：应支持生长/开花模式切换
③ 调节：高温时应自动降低光强，高湿时应开启通风
④ 光源功率：单组光源功率应满足≥18W要求
6 光照参数
① 光谱设计：应采用4000K增效光，精准配比蓝绿红光谱
② 效果提升：实验证明可提升叶菜VC含量30%+，适合有机蔬菜种植
③ 抗病功能：粉红抗病光580-620nm光谱应抑制真菌菌丝（抑制率65%）
④ 农药减少：配合远红光应减少农药使用30-50%
⑤ 光谱优化：全光谱光合光应模拟正午阳光（400-700nm），优化红蓝配比（R/B=2.8:1）
7 人工
① 决策功能：应具备决策功能，内置多种植物生长算法
② 环境参数优化：应支持光照/温湿度/CO₂/EC四维度动态调控
③ 资源管理：应具备预测性维护功能，实现水泵/滤芯寿命预警
④ 监测预警：应配备多模态传感器，监测光照强度（0-200klux）、温湿度（-10℃~60℃/10%~95%RH）、EC值（0-5mS/cm）
⑤ 图像识别：应配备800万像素摄像头+AI病虫害检测功能，准确率应达到≥95%
⑥ 拍摄：应集成高清延时摄像机，支持植物生长全过程记录，自动生成延时视频
⑦ 异常警报：应通过APP推送/语音播报/短信通知三级预警
⑧ 交互服务：应具备语音助手功能，支持多种方言，实时生长报告生成
⑨ 多语言交互：应支持多语言语音/文字交互，响应时间<2秒
	三瑟
	SSKJ-LTZZ
	4200.00 
	4
	16800.00 

	2
	雾化栽培
	1 基础性能参数
尺寸：长60cm宽40cm高160cm
① 输入电压：应符合AC 220V±10%（50/60Hz）标准
② 额定功率：应满足≤100W要求
2 种植参数
① 架构设计：应采用垂直4层苗架设计
② 控制配置：每组苗架应配置独立控制器
③ 分组管理：应支持按植物种类、生长阶段分组管理
3 栽培技术参数
① 栽培方式：应采用无土栽培技术
② 营养液：应配备全自动营养液
③ 配方配置：AB双液配方，EC调节精度应达到±0.1mS/cm
④ pH控制：pH精度应达到±0.1
⑤ 混合箱容量：应不小于100L
⑥ 配方支持：应支持10种预设配方
⑦ 自动功能：应具备自动补液、循环消毒（紫外线杀菌器）功能
⑧ 调配范围：单次调配量应支持100-500L
4 结构与材质参数
① 架构设计：应采用垂直4层苗架设计
② 控制配置：每组苗架应配置独立控制器
5 控制
① 触控屏：应配备7寸电容触摸屏，分辨率1024×600
② 独立控制：每组苗架独立控制器应支持按植物种类、生长阶段分组管理
③ 联动调节：应联动调节光照周期、营养液循环频率等参数
④ 远程控制：应支持通过APP远程控制，也支持平台控制
6 灯光管理
① 光周期调节：应支持光周期调节，包含7种预设模式+自定义编程
② 模式切换：应支持生长/开花模式切换
③ 调节：高温时应自动降低光强，高湿时应开启通风
④ 光源功率：单组光源功率应满足≥18W要求
7 光照参数
① 光谱设计：应采用4000K增效光，精准配比蓝绿红光谱
② 效果提升：实验证明可提升叶菜VC含量30%+，适合有机蔬菜种植
③ 抗病功能：粉红抗病光580-620nm光谱应抑制真菌菌丝（抑制率65%）
④ 农药减少：配合远红光应减少农药使用30-50%
⑤ 光谱优化：全光谱光合光应模拟正午阳光（400-700nm），优化红蓝配比（R/B=2.8:1）
8 人工
① 决策功能：应具备决策功能，内置多种植物生长算法
② 环境参数优化：应支持光照/温湿度/CO₂/EC四维度动态调控
③ 资源管理：应具备预测性维护功能，实现水泵/滤芯寿命预警
④ 监测预警：应配备多模态传感器，监测光照强度（0-200klux）、温湿度（-10℃~60℃/10%~95%RH）、EC值（0-5mS/cm）
⑤ 图像识别：应配备800万像素摄像头+AI病虫害检测功能，准确率应达到≥95%
⑥ 异常警报：应通过APP推送/语音播报/短信通知三级预警
⑦ 交互服务：应具备语音助手功能，支持多种方言，实时生长报告生成
⑧ 多语言交互：应支持多语言语音/文字交互，响应时间<2秒
	三瑟
	SSKJ-WHZP
	4200.00 
	4
	16800.00 

	3
	鱼菜共生
	1 产品概述
尺寸：长60cm宽40cm高160cm
鱼菜共生应采用人工技术实现水产养殖与植物水培的协同调控，通过算法优化氮磷循环，双摄像头AI识别技术实现鱼类摄食状态和植物生长监测。
2 核心技术指标
① 氮磷循环效率：应达到≥92%
② 鱼类摄食状态识别准确率：应达到≥95%
③ 氨氮预测误差：应控制在≤3%
④ 植物叶片病斑识别率：应达到≥90%
⑤ 防护等级：应达到IP54
⑥ 工作温度范围：应满足10-30℃
3 基础性能参数
① 供电电压：应符合AC220V±10%标准
② 工作频率：应满足50Hz±2Hz要求
③ 额定功率：应不大于1.5kW
④ 功率因数：应不小于0.92
⑤ 绝缘等级：应达到Class B标准
⑥ 接地电阻：应不大于4Ω
4 功能
4.1 控制功能：
① 决策：应具备决策功能，支持鱼类生长和植物栽培的协同优化
② 自动调节：能够根据水质参数和植物生长状态自动调节水流、养分供应等关键参数
③ 多种模式：应支持自动、手动、远程等多种控制模式
4.2 图像识别：
① 摄像头配置：应配置2路摄像头（鱼类监测+植物监测）
② 分辨率：应达到1920×1080（1080P）
③ 帧率：应不小于30fps
④ 视场角：应达到120°广角
⑤ 防水等级：应达到IP68标准
⑥ 工作水深：应不大于5m
⑦ 光照适应：应支持0.1lux-100000lux光照适应范围
4.3 AI识别性能：
① 鱼类摄食状态识别准确率：应达到≥95%
② 识别类型：应包括正常摄食、异常摄食、不摄食
③ 响应时间：应不超过0.3秒
④ 植物叶片病斑识别率：应达到≥90%
⑤ 识别病害种类：应支持15种常见病害识别
⑥ 病斑识别下限：应达到≥2mm²
⑦ 预警准确率：应达到≥92%
5 核心功能参数
5.1 协同控制：
① 监测参数：应包括氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、pH、溶解氧、水温、EC值
② 控制触发条件：氨氮>1.5mg/L时应触发控制
③ 换水比例调节范围：应支持10%-30%（步进1%）
④ 控制精度：氨氮控制精度应达到±0.1mg/L
5.2 硬件配置参数：
① pH传感器：测量范围0-14pH，精度±0.01pH，响应时间≤2秒
② 溶解氧传感器：测量范围0-20mg/L，精度±0.1mg/L，响应时间≤5秒
③ 氨氮传感器：测量范围0-10mg/L，精度±0.05mg/L，响应时间≤30秒
④ 温度传感器：测量范围0-50℃，精度±0.1℃，响应时间≤1秒
⑤ EC传感器：测量范围0-20000μS/cm，精度±1%，响应时间≤2秒
⑥ 光照传感器：测量范围0-200000lux，精度±5%
⑦ 湿度传感器：测量范围0-100%RH，精度±2%
⑧ CO₂传感器：测量范围0-5000ppm，精度±50ppm
⑨ 主循环泵：功率370W，流量15m³/h，扬程8m
	三瑟
	 SSKJ-YCG
	4200.00 
	4
	16800.00 

	4
	动物养殖
	1. 产品概述
尺寸：长60cm宽40cm高160cm
本设备应为集成化小动物化养殖实训，采用 AI 技术实现动物行为分
析、生理参数监测、环境自动调控等功能，满足现代养殖技术教学需求。设备应符合
2. 技术规格参数
2.1 基础性能参数
① 供电电压：应符合 AC220V±10%标准，50Hz±2Hz
② 额定功率：应不大于 300W
③ 漏电保护：应达到 10mA，动作时间≤0.1s
④ 过载保护：应具备过流、过压、欠压保护功能
⑤ 接地电阻：应不大于 4Ω
⑥ 绝缘电阻：应≥10MΩ
⑦ 介电强度：应达到 1500V/1min
2.2 环境控制
2.2.1 温湿度控制：
① 温度控制范围：应满足 15-35℃，精度±1℃
② 湿度控制范围：应支持 40%-70%RH，精度±5%RH
③ 加热功率：应不小于 200W
④ 制冷功率：应不小于 150W
⑤ 控温响应时间：应≤5 分钟
2.2.2 通风：
① 新风量：应不小于 50m³/h
② 通风方式：应采用强制通风+自然通风相结合
③ 风道设计：应采用多风道设计，确保气流均匀
④ 风机功率：应不小于 30W
2.2.3 光照：
① 光照控制范围：应支持 0-10000lux 可调
② 光谱特性：应采用全光谱 LED 光源
③ 光照周期：应支持模拟自然光周期，可自定义设置
④ 光源功率：应不小于 20W
⑤ 调光精度：应达到±5%
2.3 交互
① 触控屏：应配备 7 寸电容触摸屏，分辨率 1024×600
② 显示功能：应实时显示温湿度、光照强度、设备状态等数据
③ 操作界面：应采用图形化操作界面，支持中文显示
④ 触摸灵敏度：应支持多点触控，响应时间≤100ms
⑤ 屏幕亮度：应支持自动调节，亮度范围 100-500cd/m²
2.4 监控
① 摄像头：应配置 1080P 高清摄像头，帧率≥30fps
② 视场角：应不小于 120°广角
③ 夜视功能：应具备红外夜视功能，有效距离≥5m
④ 图像存储：应支持 24 小时连续录像，存储容量≥1TB
⑤ 视频压缩：应支持 H.264/H.265 编码，压缩比≥10:1
⑥ 远程监控：应支持手机 APP、电脑端远程查看
⑦ 移动侦测：应具备移动侦测功能，灵敏度可调
2.5 人工
2.5.1 行为分析功能：
① 活动量监测：应实时统计跑动距离，精度±0.1m
② 进食频率分析：应自动识别进食行为，统计进食次数和时长
③ 行为模式识别：应识别站立、卧躺、走动、异常行为等
④ 行为分类：应支持≥10 种行为类型识别
⑤ 识别准确率：行为识别准确率应≥90%
⑥ 响应时间：行为识别响应时间应≤0.5s
2.5.2 生理参数监测：
① 体重监测：应配备高精度压力传感器，量程 0-10kg，精度±5g
② 体温监测：应采用非接触式红外测温，范围 35-42℃，精度±0.2℃
③ 心率监测：应支持心率监测，精度±2bpm
④ 呼吸频率：应支持呼吸频率监测，精度±1 次/分钟
2.5.3 AI 算法性能：
① 处理器：应采用四核 ARM Cortex-A72 处理器
② AI 算力：应≥1TOPS
③ 算法更新：应支持在线算法升级
④ 多目标跟踪：应支持同时跟踪≥5 只动物
⑤ 预警准确率：健康预警准确率应≥85%
2.6 传感器配置
2.6.1 环境传感器：
① 温度传感器：测量范围 0-50℃，精度±0.1℃，响应时间≤1 秒
② 湿度传感器：测量范围 0-100%RH，精度±2%，响应时间≤2 秒
③ 光照传感器：测量范围 0-200000lux，精度±5%
④ 氨气传感器：测量范围 0-100ppm，精度±5%
⑤ 二氧化碳传感器：测量范围 0-5000ppm，精度±2%
⑥ 硫化氢传感器：测量范围 0-50ppm，精度±5%
2.6.2 生理传感器：
① 压力传感器：量程 0-10kg，精度±5g，响应时间≤0.5 秒
② 红外测温传感器：测量范围 35-42℃，精度±0.2℃
③ 声音传感器：测量范围 30-120dB，灵敏度-46dB
2.7 远程控制功能
① 网络连接：应支持 Wi-Fi、以太网连接
② APP 控制：应支持手机 APP 远程控制
③ 参数调节：应支持远程调节各项控制参数
④ 设备控制：应支持远程控制设备开关
⑤ 数据查看：应支持远程查看实时数据和历史记录
⑥ 报警推送：应支持异常报警 APP 推送
⑦ 视频查看：应支持远程实时视频查看
2.8 数据管理
① 数据存储：应支持 24 小时连续数据记录，存储容量≥1TB
② 数据保存周期：历史数据保存周期应≥2 年
③ 数据采样频率：应支持 1 次/分钟（可配置）
④ 报表生成：应支持日报、周报、月报自动生成
⑤ 数据导出：应支持 Excel、CSV 格式数据导出
⑥ 趋势分析：应支持数据趋势分析和图表显示
⑦ 数据备份：应支持自动数据备份功能
	三瑟
	SSKJ-DWYZ
	4200.00 
	4
	16800.00 

	5
	电源
	材质：铜+锌合金，尺寸：120mm*120mm，产品重量416g
	君临
	XXX-150-12
	180.00 
	7
	1260.00 

	六、通风设备
	
	
	
	
	
	
	

	1
	可伸缩万向吸风罩
	1、风管材质：铝合金，表面喷砂氧化处理。
2、松紧旋钮：高强度合金材质，表面喷塑处理，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。
3、拱形集气罩：形状如喇叭口，不锈钢材质。
4、扭簧：扭簧材质弹簧钢表面抗氧化处理、扭簧线径4mm、外径30mm、角度90度、扭簧引脚右旋，脚长85mm。
5、关节：高密度pp材质，表面磨砂处理，可360°旋转调节方向。
6、旋转角度：安装后可调节到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。
	德天
	DT-XFZ20
	762.00 
	20
	15240.00 

	2
	离心式风机
	1、风机型号：离心风机。
2、材料：PP板材料。
3、电机功率：三相5.5KW。
4、技术要求：风量:12700m3/h;全压:800Pa;功率：5.5kW;转速：1440r/min，噪声符合国家标准。
	西湖
	F4-72-6
	13200.00 
	1
	13200.00 

	3
	室内通风
	1、主风管：采用具有耐酸碱性能PVCФ400㎜、支分管Ф160㎜。                                                                                                                                                                 2、管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
	管博士
	管博士定制
	8470.00 
	1
	8470.00 

	4
	室外通风
	1、采用PVC风管，或PP焊接管具有耐酸碱性能。
2、规格：主风管直径400mm。
3、管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
	管博士
	管博士定制
	7500.00 
	1
	7500.00 

	5
	风机配件
	1、风机减震器：
⑴功能：离心风机弹簧减震器，耐疲劳，强度高，承载力大，使用寿命长等特点。
⑵工作环境：在-40℃-110℃环境下正常工作，上下座分别设有螺栓与地基螺栓孔，可上下固定。
2、风机消音器：
⑴规格：外径Ф600㎜，内径Ф400㎜、高度1000mm,圆形。
⑵材料：PP材质，内置隔音棉等隔音装置。
3、风机进出口软连接：
进风口：采用PVC柔性材料制作，规格：Ф600-Ф400mm，因风机震动引起的消除震音传递和消除微量错位对风机的影响。出风口：材料PP，规格方转圆地方风机接口。
4、风机出风口接头：
出风口：材料PP，规格方转圆地方风机接口。
5、风机出风口防雨帽：
Ф600伞型结构。
	西湖
	西湖定制
	1936.00 
	1
	1936.00 

	6
	风机电源线
	1、规    格：3x4+1x2.5mm²。
2、线芯材质：高纯度铜，无氧化铜芯。
3、绝缘护套：耐磨、耐老化、耐腐蚀、柔软橡皮绝缘。
4、电压等级：中、低压电力电缆（35千伏及以下）。
	人民
	国标
	4000.00 
	1
	4000.00 

	七、安装附件部分
	
	
	
	
	
	
	

	1
	全室供电线路
	1、线管：DN25国标阻燃PVC线管。                                                                                                                                                                                 2、电线：国标优质铜芯线2.5mm²、0.5mm²。RV聚氯乙烯绝缘无护套电线。
3、模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。
	人民
	国标
	10000.00 
	1
	10000.00 

	2
	全室给水管路
	1、技术要求：具有防酸、防碱、耐腐蚀功能，全室给水全部模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。                                                                                                                                                              2、给水管：选用Ф25PPR水管。                                                                                                                                                                       3、安全控制：总开关阀门、电磁阀外、 丝连接件等。
	管博士
	管博士定制
	2299.00 
	1
	2299.00 

	3
	全室排水管路
	1、技术要求：具有防酸、防碱、耐腐蚀功能，全室给水全部模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。                                                                                                                                                                       2、排水管：UPVC材质排水管为Ф50㎜，排水管接头要求螺纹口、PVC胶水等。
	管博士
	管博士定制
	2081.00 
	1
	2081.00 

	4
	全套设备系统实施
	1、吊顶式安装采用模块化结构设计，采用吊装安装方式。
2、结构调试。
3、控制调试。
4、给排水调试。
5、供电调试。
6、照明调试。
7、通风安装调试。
	德天
	德天定制
	24200.00 
	1
	24200.00 

	连体式吊装物理实验室
	
	
	
	
	
	
	

	一、教师控制演示区
	
	
	
	
	
	
	

	1
	多媒体讲台
	1、结构参数：
教师演示台，左边设有储物柜，中间段设有抽屉位（教师电源主控），电脑键盘位，右边设有多媒体设备位置预留，三节模块拼接组成。
2、技术要求：
⑴.桌身整体材料1.0mm(±0.2㎜)冷轧钢板，整体规格2400×700×850㎜(±5㎜)，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理和耐酸碱、耐腐蚀。
⑵.滑道导轨：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道导轨。
⑶.缓冲铰链：冷轧钢铰链固装开合不变形。
⑷.脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。
	德天
	DT-JT2400
	6050.00 
	1
	6050.00 

	2
	壁挂扬声器
	1.单元: ≥3英寸全频音箱
2.频响范围:120Hz - 18kHz (-6dB)
3.灵敏度/峰值@2.83V,1米:86dB / 104 dB
4.输入阻抗:8Ω(欧姆)
5.额定输入功率:≥25W
6.最大输入功率:≥100W
7.覆盖范围(水平/垂直):90° x 90°
8.连接器:欧式连接端子（凤凰端子）
9.吊点/螺丝规格:专用安装支架
	戴阳
	T02
	1500.00 
	2
	3000.00 

	3
	教师转椅
	1、规格:500×500×800㎜(±5㎜)。
2、靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。
3、面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。
4、骨架钢管电镀，气动升降。
	德天
	DT-ZY500
	387.00 
	1
	387.00 

	4
	顶装总控柜
	1、结构参数：
总控柜（挂壁式）“三部分”结构设计，整体规格400×150×600㎜(±5㎜)；箱体厚度为1㎜(±0.2㎜)SPCC冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理和耐酸碱、耐腐蚀。
2、技术要求：
⑴.柜右侧上端为电气设备安装层，右侧下柜配有显示屏操作窗口规格275×150㎜(±5㎜)，呈45°上斜坡式，操作视角，左侧配有紧急停开关、启、停开关。
⑵.控制箱内配置导轨式接线端子、电源总开关、导轨五孔插座1组、漏保漏电断路器1组、单片机控制器及功能扩展模块1套，安全既长时间不操作自动切断总电源。
	德天
	DT-ZKG400
	5445.00 
	1
	5445.00 

	5
	顶装控制平台
	1、结构参数
控制平台操作显示屏采用10.1寸触摸屏；彩色24位显示；双8051单芯片驱动方案；GUI核运行，向内镶入式安装位；呈45°视角上斜坡，契合使用者的操作视角界面清晰，
2、技术参数电源管理要求如下：
⑴.界面显示：可显示当前北京时间、中文星期和温湿度。
⑵.交流输出:可进行单台或统一控制学生交流电源输出，输出范围0-30V，分辨率1V。
⑶.直流输出:可进行单台或统一控制学生直流电源输出，输出范围0-30V，分辨率0.1V。
⑷.学生锁定:由老师控制，开启后学生电源不能自行调节，只能由老师进行控制使用。
⑸.学生插座:由老师控制，默认电源关闭。
	德天
	DT-PT20
	3200.00 
	1
	3200.00 

	6
	APP吊装控制
	1、App吊装控制支持APP登录操作。能实现电源、照明、给排水、摇臂、排风等控制。
2、互联模式采用内建局域网，在一定范围内发射无线信号，外部设备输入正确密码后，连接WiFi与控制柜进行互联，实现远程控制。
3、App吊装控制操作界面和顶装控制平台操作界面布局和功能完全一致，方便教师在授课时，进行双设备切换。
4、温湿度显示：连接控制柜检测环境中实时的温度、湿度并以数值的形式显示。
5、电源控制：可任意控制单组或集中控制220V的学生插座的开与关。可控制学生电源的交、直流电压切换以及电压值调节。当学生电源的被锁定，教师给与学生端指定电压值，学生端学生电源无法私自修改电压数值。
	德天
	DT-APP921
	2800.00 
	1
	2800.00 

	7
	环境检测实时监视
	1、内置七合一传感器模块，灵敏度高，数据稳定。
⑴数字串口输出，采用 485/UART 输出模式，集 CO2，甲醛，TVOC，激光粉尘 PM2.5,PM10 颗粒物，温度,湿度于一体。
⑵每2秒自动通过485/UART信号输出七组传感器监测数据。
⑶温度精确到 0.1℃，湿度精确到 0.1%。
⑷工作电压：5.0±0.2VDC；工作电流：≤80mA；工作温度：0℃～50℃；工作湿度：≤95％RH。
2、在中控屏幕上方显示日期、时间。
	德天
	DT-HJJC209
	850.00 
	1
	850.00 

	8
	教师专用吊装
	1、结构参数：
⑴.吊装舱体采用标准化模块组；外壳左右为铝合金挤压型材，规格1200×730×265㎜(±5㎜)；型材厚度1.7㎜（±0.2mm），左右中腰部镶铝合金装饰条，舱体前、尾端ABS注塑模具一次成型堵头封盖，舱体外壳下部左右边设有LED照明灯；可升降教师专用交直流电源，电源端底部配备供电；给、排水、二组网络接口。
⑵.吊装内胆左右铝合金外壳；上下隔层底板冷轧钢板规格1200×550㎜(±5㎜)；厚度1.0㎜（±0.2mm），支撑架采用冷轧钢板；规格500×880㎜(±5㎜)；厚度3.0㎜（±0.2mm）。所有的金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理耐酸碱、耐腐蚀等特点。
2、技术要求：
⑴.顶装摇臂动力装置，升降臂杆采用铝合金型材管；臂杆规格φ65㎜；厚度1.4㎜（±0.2mm），管内水、电隔离设计。
⑵.升降摇臂杆上端连接推杆动力下端连接多功能教师专用电源模块；电源模块外壳ABS材质；模具一体成型，规格245×90×180㎜（±0.5mm）。
⑶.教师电源操作面耐磨、耐腐蚀PC薄膜面板；规格217×137㎜，界面文字清晰美观。
⑷.教师电源端集成了外壳左右两侧各配二组国标五孔220V安全插座，额定电流10A；一个急停开关、一个总电源保险装置，一组USB二个接口；底部集成二组RJ45网络接口，一组快速给、排水接口；一组排水供电电源接口。
⑸.教师专用电源交、直流低压电源输出插口，大电流输出插口、高压输出插口。
⑹.教师电源信息管理，采用4.3英寸工业触摸液晶显示屏。
⑺.教师专用电源控制功能要求如下：
①交流输出0-30V，分辨率1V。直输出流0-30V，分辨率0.1V。配备虚拟数字表实时显示电流，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护功能。
②直流高压：双档直流输出240V/300V高压，小电流过载短路保护。
③直流大电流：输出直流低压、大电流延时输出，延时20S自动关断，也可手动随时开启或关断，实时显示当前状态。
	德天
	DT-JSDZ330-WL
	11000.00 
	1
	11000.00 

	二、学生实验学习区
	
	
	
	
	
	
	

	1
	学生实验桌（陶瓷面板）
	1、结构参数：
⑴.实验桌整体规格1200×600×780㎜(±5㎜)， 整体结构“Z”字形结构，学生位镂空式，侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用上下铸铝脚， 上铝铸件造型采用斜加固撑包箍立柱造型。
⑵.台面背部档水板，台面下部设有专用书包斗，中间设挂凳卡，两个书包斗中间电源盒，符合人体工程学设计。所有的金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理耐酸碱、耐腐蚀等特点。
2、技术要求：
⑴.桌腿：由上中下三段组成，上、下支座和立柱连接，立柱采用椭圆形；规格108×50×630mm(±5㎜)铝合金型材，壁厚为1.5㎜(±0.2㎜)，侧脚上横脚；规格570×50×40㎜(±2㎜)，侧脚下脚；规格550×55×116㎜(±5㎜)，立柱内嵌入上下铸铝脚，并用高强度内六角螺丝连接，上铝铸件斜撑包箍立柱加固造型，材料高强度铝合金模具压铸一次成型。
⑵.左、右脚拼装连接：前、后梁；规格1085×35×40㎜(±5㎜)；中梁；规格1160×40×30㎜(±2㎜)，壁厚为1.2㎜(±0.2㎜)铝合金型材；左右侧脚下梁采；规格1035×30×60(±5㎜)壁厚2㎜(±0.2㎜)椭圆spcc碳钢无缝钢管，管材两端截面与5mm(±0.2㎜)钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角不锈钢螺丝连接链接到左右脚腿，易碰撞处全部倒圆角。
⑶.台面前挡水板：背板挡水板20mm凹槽型铝合金型材；规格1150×93×15㎜(±2㎜)，厚度为1.0㎜(±0.2㎜)， 挡水板左右堵头为压铸铝一次性成型件；规格37×15×94㎜(±2㎜)与挡水板卡扣式相连接。
⑷. 桌脚底部镶入硅胶脚垫防止与地面摩擦，预留专用孔位可与地面固定，有效延长设备寿命。
⑸.电源盒采用改性的PP材料注塑一体成型；规格：202×130×295㎜(±5㎜)，翻盖面采用ABS材料注塑成型；翻盖面可拆装，方便安装和检修。
3、专用书包斗材料采用改性环保PP注塑一体成型，规格440×275×175㎜(±10㎜)。
	德天
	DT-ZO1
	1331.00 
	20
	26620.00 

	2
	升降学生实验凳
	1、结构参数：
⑴.四支凳脚椭圆形无缝钢管抓地，凳面PP改性塑料一次性注塑成型，冷轧钢板凳面圆形托盘，螺杆式旋转可调升降，整体规格：ф300×（450）≥500㎜±0.2mm。所有的金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理耐酸碱、耐腐蚀等特点。
2、技术要求：
⑴.凳面环保型PP改性塑料一次性注塑成型；规格ф305㎜(±5㎜)；厚5.8㎜(±0.5㎜)；凳面表层有颗粒凸起花纹；防滑、按摩、抗疲。
⑵.凳面高低调节升降螺杆旋转，调节范围450㎜-500㎜自由调节。
⑶.凳脚架四支凳脚椭圆形无缝钢管；规格34×16㎜；厚度1.4㎜(±0.2㎜)，凳脚架焊接全圆满焊接。
⑷.凳面托盘冷轧钢板；规格ф220㎜(±0.2㎜)；厚度2.2㎜(±0.2㎜)，钢板托盘有凹凸冲压成型加强筋，使凳子更加稳固。
⑸.脚垫PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体成型，防止防滑和保护地板划痕。
	德天
	DT-SYD82
	170.00 
	40
	6800.00 

	三、吊装集成设备
	
	
	
	
	
	
	

	1
	集成箱体
	（1）顶装主体架外壳
1、结构参数：采用多模块化舱体式结构；外壳左右采用铝合金模具挤压型材，舱体前、尾端采用阻燃ABS注塑模具一次成型堵头封盖，舱体外壳左右中腰部镶铝合金装饰条；舱体外壳下部边缘设有LED照明灯条，所有的金属件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
2、技术要求：外壳左右为铝合金挤压型材，采用标准化模块组.模组规格：1200×730×265㎜(±5㎜)，型材厚度1.8㎜(±0.2㎜)。模块组合成连体吊装，外壳表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。
3、为保证整体材料质量以及从环保角度保障实验室师生安全健康
	德天
	DT-ZJT20
	7500.00 
	10
	75000.00 

	2
	学生多功能电源
	1、结构参数：学生多功能电源外壳正面呈“三部分”布局，左右各集成交直流低压电源输出和功能性按钮，中间集成总电源保险装置、急停旋钮以及USB接口。外壳两侧各配有五孔高压插座。外壳底部配有网络接口、给排水接口和上排水的供电接口。
2、技术要求：电源模块外壳采用3.0mm阻燃级材质，模具一体成型，规格245×90×180㎜(±5㎜)。面板基材规格217×137㎜(±5㎜)。面纸采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，界面文字清晰美观。
学生电源信息显示屏，采用1.8寸彩色TFT，配合高速MCU可流畅显示GUI，四路多功能轻触开关为控制主体，在不同状态下实现不同功能，具体详细参数如下：
⑴交流电源：输出0-30V交流，分辨率为1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。
⑵直流电源：输出0-30V直流，分辨率为0.1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。
⑶过载保护：当低压电源有过流或短路时，电路实现过载保护功能，此时界面提示过载，且有声音提示，随后应检查实验电路或负载是否正确，排除问题后可按任意按键实现电源复位。
⑷锁定功能：电源可以由学生自行单独操作，也可由老师电源独立控制。当老师锁定学生电源后，界面提示锁定，此时学生按键设计电压功能都将失效，且有声音提示，表示电源已被锁定，只能由教师电源控制，解锁时按键功能恢复正常。
⑸电子举手：当老师有提问时，界面可显示老师提问状态，可选择性举手，老师可在主控端实时显示学生举手状态及位置。
⑹一个急停旋钮:蘑菇按键头φ31㎜,材料铝氧化红色；外壳为304不锈钢材质，耐腐蚀、耐温、阻燃、长寿命；高机械寿命，防止在操作实验过程中水、电出现故障时紧急制动及摇臂升降过程紧急制动，确保操作安全可靠性。
⑺操作端正面设有一组总电源保险装置、二组USB接口。
⑻外壳底部配有两组RJ45网络模块接口。
⑼外壳底部集成一对给排水快速接口和上排水的供电接口。二次保护：当摇臂升起时，电源盒上还有未断开的线路或水管时，将会有语音提示播报，等待线路或水管拔除后，摇臂将再次自动升起，教师端无需二次操作。
⑽外壳左右两侧各配有：两组五孔多功能220V安全插座，插口带保护门，额定电流10A。
⑾自由编号:可自行按教室划分编号,编号可独立使用，也可统一，独立使用时教师端可进行每台的单独控制而不影响其它电源的使用。
	德天
	DT-DKX1
	806.00 
	10
	8060.00 

	3
	学生电源交换机
	1、通讯控制单元：由通讯总线接收总控单元的各种命令，来执行各种动作。
2、摇臂控制单元：采用闭环控制由上、下限检测开关控制。
3、低压供电单元：直流电源采用硬件，软件双重保护。交流电源采用隔离检测保护电路，
4、高压供电单元：漏电保护，急停停止电路。
5、供水控制单元：水位检测来控制电机启停，实时排水。
6、照明控制单元：远程开启关闭。
7、内置独立140VA隔离电源变压器，分组控制学生端低压输出，带分组接线口。
8、状态指示单元：各种状态指示，便于安装调试，维修。
9、语音提示:教师可自由设置是否有语音播报。播报内容包括但不限以下提示：电压设置、照明状态、风速信息、摇臂信息等提示信息。当即将到达定时关机时间时，会有语音提示。并预留给教师时间处理断电前的数据保存与整理工作，防止计算机或电脑断电导致数据丢失。
	德天
	DT-JHJ20
	1520.00 
	10
	15200.00 

	4
	灯光照明装置
	1、照明灯光模块；规格：1200×72㎜，2个LED吸顶，每组内置2条功率24V标准LED灯带，外罩由铝合金挤压型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
2、灯板采用2.0㎜厚PC光扩散板，扩大了发光面，使光线变的柔和，达到匀光而又透光，同时满足各种雾度值和透光率的需求。及在保证高透光率，降低光衰的情况下，有着良好的光源遮蔽性效果，符合视觉工效学原则及室内工作场所照明。模块化安装，维修便捷。所有灯光模组由独立控制软件控制，可以根据实际照明需求进行2个模组单个关闭及开启功能。
3、亮度调节：教师端可自由调节灯光亮度，调节范围0-100。
	德天
	DT-DD213
	102.00 
	20
	2040.00 

	四、安装附件部分
	
	
	
	
	
	
	

	1
	全室供电线路
	1、线管：DN25国标阻燃PVC线管。                                                                                                                                                                                 2、电线：国标优质铜芯线2.5mm²、0.5mm²。RV聚氯乙烯绝缘无护套电线。
3、模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。
	人民
	国标
	10000.00 
	1
	10000.00 

	2
	全套设备系统实施
	1、吊顶式安装采用模块化结构设计，采用吊装安装方式
2、结构调试
3、控制调试
4、给排水调试
5、供电调试
6、照明调试
	德天
	德天定制
	15000.00 
	1
	15000.00 

	理化生准备室
	
	
	
	
	
	
	

	一、准备室设备
	
	
	
	
	
	
	

	1
	仪器柜
	1、规格1000×500×2000mm(±5㎜)；
2、侧板、层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15×30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用。
3、上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm(±0.5㎜)钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。
4、下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm(±0.5㎜)钢化烤漆玻璃。
5、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性。
6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条30×15mm钢管；两边配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈，美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。
7、门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。
8、柜门固定所需螺丝均采用304不锈钢，柜子内部空间无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。
9、柜子顶部留通风接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。
	德天
	DT-PP-1
	2057.00 
	8
	16456.00 

	2
	药品柜
	1、规格：1000×500×2000㎜(±5㎜)（内附PP阶梯）                                                                                                                                                                                  2、侧板、层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15×30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用。
3、上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm(±0.5㎜)钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。
4、下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm(±0.5㎜)钢化烤漆玻璃。
5、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性。
6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条30×15mm钢管；两边配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈，美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。
7、门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。
8、柜门固定所需螺丝均采用304不锈钢，柜子内部空间无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。
9、柜子顶部留通风接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。
	德天
	DT-PP-2
	2178.00 
	8
	17424.00 

	3
	标本柜
	1、规格1000×500×2000mm(±5㎜)。
2、材质：四周采用A级18mm厚防潮三聚氰胺双贴面板，其截面由PVC封边带利用进口机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。
3、框架：采用铝合金框架结构，主支柱为30*30mm的方形铝管，纵横二方向中，至少一个方向的尺寸不低于30mm，壁厚不小于1.5mm，壁厚允许误差≤±0.15mm。所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，美观、牢固耐用。
4、结构：上部四周采用5mm厚玻璃，二层玻璃托板，托板厚度为8mm厚玻璃，上门用5mm厚的推拉式玻璃门，边沿磨边。下部储物柜，对开门。内设一层隔板，隔板采用A级25mm优质三聚氰胺双贴面密度中纤板。
5、拉手：不锈钢拉手。
6、脚垫：进口工程塑料注塑一次成型，耐腐蚀，高低可调。
	德天
	DT-BBG20
	3146.00 
	5
	15730.00 

	4
	安全柜
	规格：1650×1090×460mm(±5mm)。
1.柜体采用1.0mm厚钢板，进口全自动数控激光切割机下料，全自动数控折弯机一次性折弯成型，气体保护焊接。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击。
2.结构为整体焊接成型，柜体双层结构，双层加厚门板，整体加固。
柜体内部预留层板孔，可根据柜子大小配置不同数量活动层板。
3.合页选用304不锈钢长条合页，经久耐用，不生锈。
4.层板同柜体材质，层板托采用304，1.0mm厚不锈钢板冲压成型，承重好。
5.锁具配置普通机械锁，门顶上及侧面为双锁芯。
6.整体标准颜色为黄色。
	德天
	德天定制
	6800.00 
	1
	6800.00 

	5
	全钢款通风操作柜
	规格：1200×850×2350㎜(±5mm)。                                                                                                                                                                                                1.主体框架左右旁板、前钢板、下柜体均采用（裸板）1.0mm厚钢板， 2000W全自动数控激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。
2.顶板7mm厚实芯抗倍特板，具有良好的防腐蚀、化学抗性。
3.内衬板、导流板、后背板采用4mm厚实芯抗倍特板具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板为三段式结构，导流板固定件使用PP优质材质制作一体成型。
4.移动视窗门框及拉手为铝合金型材，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。框内嵌入4mm钢化玻璃，门开启高度为740mm,自由升降，移门上下滑动装置采用同步轴轮皮带式结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。
5.台面采用（国产）实芯理化板（12.7mm厚）耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准。
6.连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。
7.排气出口采用PP集气罩模具一体成型，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。
8.水路配有进口一次性成型壁式PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。壁式单口水龙头由黄铜构成并安装在通风柜内左侧默认无蓝色边框。
9.电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持电动风阀6秒快开）8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长。插座配有四个10A 220V五孔多功能插座。线路使用正泰2.5平方铜芯电线。总开关32A漏电保护断路器。
10.其它上柜内右侧预留检修窗，方便故障检修，左右旁板各预留2个孔方便加装考克等设施。
	德天
	德天定制
	12000.00 
	1
	12000.00 

	二、安装附件部分
	
	
	
	
	
	
	

	1
	给排水设备
	1、技术要求：具有防酸、防碱、耐腐蚀功能，全室给水全部模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。                                                                                                                                                              2、给水管：选用Ф25PPR水管。排水管：Ф50PVC管。
	管博士
	管博士定制
	726.00 
	1
	726.00 

	2
	准备室通风设备
	1、通风风机：双速轴流风机。                                                                                                                                                                                      2、采用PVC风管，具有耐酸碱性能。
规格：主风管直径160mm，支风管直径110mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
	管博士
	管博士定制
	5000.00 
	1
	5000.00 

	3
	设备系统实施
	仅所供产品室内安装。
	德天
	德天定制
	6050.00 
	1
	6050.00 

	初中生物仪器
	
	
	
	
	
	
	

	1
	实验服
	涤卡，可分为大中小号
	新华辰
	82001
	50.00 
	20
	1000.00 

	2
	护目镜
	侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗。
	新华辰
	82003
	9.00 
	20
	180.00 

	3
	乳胶手套
	手套采用纯天然乳胶工业手套。五指带袖套长200mm。耐低度酸碱。
	鸿顺南洋
	820081
	10.00 
	10
	100.00 

	4
	一次性PE手套
	塑料材质。
	新华辰
	100只/包
	8.00 
	3
	24.00 

	5
	制热设备
	功率可调，额定功率≥1600W。
	宇烁
	YS-CD3
	515.00 
	1
	515.00 

	6
	恒温水浴锅
	水槽式。内锅采用不锈钢制作成型，外壳选用优质薄板并喷塑涂装，锅盖由光化铝板制件组成。内热式电热管浸在水中间，加热快，耗电省，又安全；并装有数显恒温、温控装置。
 1.四孔，恒温范围：室温+5 ℃～99.9 ℃
 2.恒温误差：±0.5℃。
 3.加热功率：四孔水浴锅1000W
 4.电源：    AC 220V/50hz；
 5.LCD屏液晶显示
 6.不锈钢内胆
 7.四孔产品尺寸：440*270*170mm，锅内径：300*240*150mm
	和顺
	HH-4
	944.00 
	1
	944.00 

	7
	榨汁机
	≥18000r/min，≥1.0L。
	蒙达
	SJ-01
	426.00 
	1
	426.00 

	8
	烘干箱
	一、功能：供对物料进行烘干、干燥用。二、性能：1、电源电压：单相220V±10%（50Hz)；2、额定功率：1000W；3、工作温度范围：40～200℃；4、温度波动：±1℃。三、结构：1、由箱体、电加热、温度控制等组成；2、工作室尺寸：350*350*350MM。3、箱体镜面镀锌内胆，电热膜加热方式，加热速度快，温度更均匀；4、数显PID控温仪表，具有定时、报警指示、温度偏差修整、控温自整定等功能。四、工作原理：以电热丝为加热热源，双向可控硅为无触点开关，感温探头连接触发电路，控制可控硅导通或阻断。
	力辰
	LC-101-0
	3850.00 
	1
	3850.00 

	9
	高压灭菌器
	一、产品类型：高温蒸汽灭菌器；二、产品规格：灭菌室尺寸Φ280*400mm，三、参数：材质：全不锈钢材质，容积30L，电源220v，功率3.0KW四、功能：
机械式安全连锁装置
超压自泄0.145-0.165Mpa
最高工作温度126℃-128℃
断水保护控制
指示灯显示工作状态
自胀式密封
双刻度二类读数压力表
	中友
	ZY-3OMA
	12000.00 
	1
	12000.00 

	10
	恒温培养箱
	1、容积：42升，载物隔板：2块，冷轧镀锌铁胆。显示方式：LCD液晶，功率：400W，内部净空间尺寸：350*350*350MM；本机为立式框架结构,箱内新增LED照明灯带,人性化设计,直观可视,以便观察样品培养状态。
	力辰
	LC-101-012
	3163.00 
	1
	3163.00 

	11
	仪器车
	900 mm×500mm×950 mm，车轮Φ75 mm，厚25 mm；一轮带刹车，车轮固定，双层不锈钢托盘。
	新华辰
	02020
	858.00 
	2
	1716.00 

	12
	整理箱
	PP材质，储存及分发试剂用。
	新华辰
	02119
	74.00 
	5
	370.00 

	13
	大托盘
	材质：塑料，规格：41*29*9CM。
	新华辰
	41*29*9CM
	24.00 
	5
	120.00 

	14
	小托盘
	材质：塑料，规格：23*17*6CM。
	新华辰
	23*17*6CM
	25.00 
	5
	125.00 

	15
	实验用品提篮
	1、组成：由篮体、提柄、固定板、试管架组成；2、材质：篮体1个，采用≥5mm厚度的有机玻璃板制作，篮体规格：≥470mm×300mm×73mm（±5mm）；3、提柄2根，规格≥φ15.5mm（±3mm）的不锈钢制成；4、固定板1个，采用有机玻璃制作、固定板规格：≥357mm×288mm（±5mm），固定板上开有孔用于固定玻璃器皿和药品，上面分别开有≥φ108mm固定位1个，φ100mm固定位1个、φ90mm固定位1个，φ85mm固定位1个、φ60mm固定位4个、φ50mm固定位2个、φ30mm固定位3个（尺寸允许偏差±3mm）；5、试管架：一体式，采用有机玻璃制作、规格：≥280mm×69mm×92mm（±5mm），试管架一端为三层有机玻璃板、规格≥198mm×69mm×92mm（±5mm）、上两层分别开有≥φ30mm孔2个、φ26mm孔4个、φ21mm孔5个、φ18mm孔5个用于固定试管（尺寸允许偏差±3mm）、另一端为6根有机玻璃立柱、规格：≥φ7.8mm×55mm（±2mm）；。
	新华辰
	02123
	472.00 
	1
	472.00 

	16
	打孔器
	1、生物实验室常用工具，供对胶塞和软木塞打孔用。2、由四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）等组成。3、每支空芯管长度为100mm，管外径分别为6mm±0.1mm，8.5mm±0.1mm，10.5mm±0.1mm，13.0mm±0.1mm。4、钻头用45#无缝钢管制成，刀口经淬火处理，表面镀铬，刀刃无缺口或锯齿状。刃口角度为12°～15°。5、钻头圆度误差不大于0.05mm。6、钻头直线度误差不大于0.05mm。7、刀刃平面与手柄平行，并与钻头轴线垂直。刀刃平面与轴线的垂直度误差不大于0.3mm。8、顶屑杆直径φ3.5mm，长105mm。
	新华辰
	02002
	17.00 
	1
	17.00 

	17
	打孔夹板
	1、由导向夹板、夹板、连接杆、蝶形螺母等构成。2、导向夹板、夹板采用ABS工程塑料或实木制作，外形尺寸不小于180×40×12mm；3、供打孔用的通孔孔径依次为φ6.5、φ8.5、φ10.5、φ12.5；4、连接杆采用M5×80mm的标准件，有效丝长不小于50mm。
	新华辰
	J02021
	17.00 
	1
	17.00 

	18
	低压测电器
	笔式，氖泡式，测电极长≤10mm，测量范围100V～500V，辉光应稳定不闪烁。
	新华辰
	81001
	38.00 
	1
	38.00 

	19
	一字螺丝刀
	每套内含以下两种规格各1把：Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm，工作部带磁性，硬度≥48HRC；旋杆采用铬钒钢，旋杆长度≥100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型。
	新华辰
	81002
	16.00 
	1
	16.00 

	20
	十字螺丝刀
	每套内含以下两种规格各1把：Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm，工作部带磁性，硬度≥48HRC；旋杆采用铬钒钢，旋杆长度≥100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型。
	新华辰
	81003
	16.00 
	1
	16.00 

	21
	钢手锯
	A型（单面）300mm，齿数：18（每25mm）；可调钢锯架，前后固定销与相应孔的配合间隙≤0.3mm；安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度≤2mm；钢锯在达到99N拉力后经1min，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落。钢板制锯架在达到900N张力时，侧弯不得超过1.8mm。
	新华辰
	81012
	51.00 
	1
	51.00 

	22
	剥线钳
	Φ0.5mm～2.5mm；刃口闭合状态间隙应不大于0.3mm，刃口错位应不大于0.2mm；钳口硬度不低于HRA65或HRC30
	新华辰
	81013
	30.00 
	2
	60.00 

	23
	钢丝钳
	160mm，抗弯强度1120N，扭力矩15N·m，15°；剪切性能Φ16mm钢丝，580N；夹持面硬度不低于44HRC；PVC环保手柄，在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22°
	劳仕达
	81014
	30.00 
	3
	90.00 

	24
	钢锤
	0.25kg，羊角锤。
	新华辰
	81015
	30.00 
	1
	30.00 

	25
	活扳手
	200mm，活动扳口和扳体头部以及蜗杆的硬度≥40HRC。
	劳仕达
	81020
	30.00 
	1
	30.00 

	26
	砂轮片
	Φ20mm～Φ30mm。
	新华辰
	81030
	4.00 
	5
	20.00 

	27
	软尺
	1500mm。
	新华辰
	1500mm
	4.00 
	14
	56.00 

	28
	托盘天平
	1、双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成。2、刀子：钢制成。3、最大称量为：200g,标尺称量为:0-5g,分度值e=d：0.2g,秤盘直径：84mm。4、规格：210mm×84mm×135mm。5、标尺光洁平直，连接部位固紧，分度线均匀，游码起点对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时，游码不移位。刀子垂直地紧固。
	百灵
	JPT-2
	89.00 
	7
	623.00 

	29
	电子天平
	1、量程：0～500g；2、灵敏度0.01g；3、简单操作去皮，计数功能；4、单位转换功能，g/oz/ct；5、宽视角LCD显示；6、自带有水平调节脚；7、秤盘尺寸：Ф130mm；8、采用传感器。
	百灵
	LP502M
	529.00 
	1
	529.00 

	30
	电子秒表
	1、0.1S，功能：单排双道记忆；2、时间，日历显示；3、定时响闹提醒；4、12小时制或24小时制显示；5、ABS材料；触发式按键；6、显示精度1/100秒；7、防水结构。
	沙逊
	ZS-2D
	40.00 
	14
	560.00 

	31
	红液温度计
	红液，0℃～100℃，分度值1℃，示值误差＜1.5℃
	新华辰
	13001
	4.00 
	30
	120.00 

	32
	水银温度计
	水银，0℃～200℃，分度值1℃，示值误差＜0.5℃，有保护套
	新华辰
	13002
	9.00 
	5
	45.00 

	33
	干湿球温度计
	-25℃～50℃，分度值0.2℃；测量湿度0%～100%。
	新华辰
	TAL-2型
	19.00 
	14
	266.00 

	34
	计数器
	手持式。
	新华辰
	16041
	16.00 
	14
	224.00 

	35
	教学支架
	铸铁底板尺寸（210mmｘ135mm）1kg,冲压烧瓶夹，大小圈（Φ110mm/Φ70mm），铝合金平行夹，垂直夹，钢材直径（Φ6.6mm,立杆Φ11.3mmｘ615mm）
	新华辰
	03002
	120.00 
	14
	1680.00 

	36
	三脚架
	外径Φ90mm，内径Φ74mm 厚度4.3mm，支撑脚直径Φ5.7mm，高156mm
	新华辰
	03006
	11.00 
	14
	154.00 

	37
	试管架
	塑料制，8 孔，孔径 21 mm，立柱粘结
牢固
	新华辰
	03008
	17.00 
	14
	238.00 

	38
	漏斗
	60mm，采用高硼硅玻璃制造，外形尺寸：漏斗外径60±2mm.斗柄长60±5mm，斗茎外径7—8mm，斗及斗柄壁厚1-1.5mm.。
	精工
	60mm
	6.00 
	15
	90.00 

	39
	三通连接管
	Y形，Φ7～8x100mm.采用高硼硅玻璃制造，全高100±10mm，直径7-8mm,支管长50±5mm.壁厚≥1mm。
	精工
	Y 形
	2.00 
	15
	30.00 

	40
	滴管
	150mm，采用高硼硅玻璃制造，玻璃部位全长130±10mm，上管卷口外径10±1mm,流液嘴外径2-3mm.壁厚≥1mm
	精工
	100mm
	2.00 
	150
	300.00 

	41
	玻璃钟罩
	Φ150mm×280mm，具塞钟罩、采用高硼硅玻璃制造.全高：280±10ｍｍ。身高：250±5ｍｍ。內径150±3mm.。口外径：34±3mm：底边沿外径 180±5ｍｍ,配相应大小软胶, 壁厚：≥3mm。
	精工
	62093
	110.00 
	2
	220.00 

	42
	载玻片
	无色透明，平整。
	新华辰
	80302
	9.00 
	5
	45.00 

	43
	盖玻片
	无色透明，平整。
	新华辰
	80303
	3.00 
	28
	84.00 

	44
	酒精灯
	150mL，透明钠钙玻璃制造.由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成。全高95mm±4mm；灯体高70mm±2mm。灯体直径：84±5mm.灯底直径60±3mm；灯口直径20±2mm。灯颈高25±5mm.灯体壁厚≥2mm,配纯棉灯芯,磨砂细腻.。
	精工
	62001
	6.00 
	15
	90.00 

	45
	玻璃管
	Φ5mm～Φ6mm，由高硼硅玻璃制造。玻管外径5～6±0.5mm.长：500-600mm）。壁厚：1.2～1．4mm。两端烤光滑。
	精工
	Φ5mm～6mm
	35.00 
	1
	35.00 

	46
	玻璃弯管
	Φ7mm～Φ8mm，高硼硅材质，分别为60,90,120度各种角度，尺寸200*70mm。
	精工
	Φ7mm～8mm
	94.00 
	15
	1410.00 

	47
	玻璃棒
	Φ3mm～Φ4mm，高硼硅玻璃制造.玻棒外径3～4±0.5mm、长度300±30mm.两端烤光滑,玻棒圆正。
	精工
	Φ3mm～4mm
	80.00 
	1
	80.00 

	48
	试管夹
	木制外形尺寸200×20×11mm，张口不少于30mm.
	精工
	64006
	3.00 
	14
	42.00 

	49
	止水皮管夹
	止水夹材料采用直径Φ1.8～2mm65不锈钢材料加工制成Ｔ型弹簧夹。尺寸约为50×55×8mm
	精工
	640071
	2.00 
	14
	28.00 

	50
	陶土网
	功能等同于石棉网，尺寸≥125mm×125mm，耐火材料为陶土。
	精工
	64033
	7.00 
	14
	98.00 

	51
	燃烧匙
	燃烧勺用紫铜制成，手柄杆长度不小于300±5mmmm。紫铜,直径Φ20±1mm.。
	精工
	64041
	2.00 
	14
	28.00 

	52
	药匙
	不锈钢单头。
	精工
	64042
	3.00 
	14
	42.00 

	53
	橡胶塞
	000、00、0～10号，白色，质地均匀。
	新华辰
	64061
	53.00 
	1
	53.00 

	54
	橡胶管
	外径9mm，内径6mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性。
	新华辰
	64062
	60.00 
	1
	60.00 

	55
	试管刷
	Φ12mm,手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露。
	精工
	Φ12mm
	2.00 
	15
	30.00 

	56
	试管刷
	Φ18mm,手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露。
	精工
	Φ18mm
	2.00 
	15
	30.00 

	57
	研钵
	100mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑。
	新华辰
	瓷,100mm
	13.00 
	15
	195.00 

	58
	记数载玻片
（计数板）
	计数区边长为1mm，由400个小方格组成。
	新华辰
	64096
	76.00 
	14
	1064.00 

	59
	水网
	网口内径50cm，网身长145cm，网目孔径≤1mm。
	新华辰
	81113
	60.00 
	4
	240.00 

	60
	保温桶
	容积：2L。
	新华辰
	02120
	70.00 
	5
	350.00 

	61
	标记笔
	双头，油性墨水。
	新华辰
	80304
	4.00 
	28
	112.00 

	62
	pH广泛试纸
	1～14。
	长里百灵
	72061
	4.00 
	25
	100.00 

	63
	定性滤纸
	快速，9cm，100张/盒。
	长里百灵
	9cm 快速
	16.00 
	5
	80.00 

	64
	生物显微镜
	1、目镜：大视野广角目镜WF16/13mm，单目观察筒30°倾斜，可以360°旋转，当镜筒做360度旋转时，目镜焦平面上像中心的位移≤0.2mm。配目镜内定位锁定，减少显微镜搬动造成的目镜脱落；
2、物镜：消色差物镜4X/0.10成像清晰圆直径≧7.5mm，消色差物镜10X/0.25成像清晰圆直径≧7.4mm，当物镜10X转换为40X时，齐焦允差±0.03%，消色差物镜40X/0.65成像清晰圆直径≧6.8mm；
3、放大倍率：64X-640X；
4、转换器：三孔物镜转换器，转换器稳定性≤0.025；
5、载物台：复合金属载物台110×120mm，揿压式压片夹，载物台侧向守5N水平方向作用力最大位移≤0.020，不可重复性≤0.003；
6、聚光镜：阿贝式聚光镜N.A=0.65、光栏：五孔转盘光栏；
7、显微镜内置高亮3W  LED可充电式底光源，亮度可调，充电后可以连续使用50小时以上，且可与反光镜互配。
	若鸿
	M-100FL
	1573.00 
	5
	7865.00 

	65
	字母装片
	“e”或“b”，多重染色。
	新华辰
	43601
	4.00 
	30
	120.00 

	66
	双目立体显微镜
	固定倍率体式显微镜，20倍和40倍物镜切换
3、物镜，高眼点大视场目镜WF10X\20mm,
4、物镜，2倍物镜和4倍物镜，放大倍率20倍和40倍
3、双目目观察头，45°倾斜，瞳孔调节范围55mm-75mm，双物镜视度可调，调节范围±5屈光度。
4、工作距离：66mm
5、调焦机构孔径：Φ76mm，升降范围：50mm
6、光源宽电压：100V -220V，底座：无光源平板底座，亮度可调，自带调焦镜架，黑白工作台，玻璃板工作台
	若鸿
	ST30
	1200.00 
	7
	8400.00 

	67
	放大镜
	手持式，有效通光孔径≥40mm，5倍。
	精工
	02051
	9.00 
	25
	225.00 

	68
	洋葱鳞片叶表皮
装片
	细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰。
	新华辰
	43223
	4.00 
	30
	120.00 

	69
	植物细胞模型
	1、模型采用塑料制作，外形尺寸为32cm*23cm*5cm。2、本模型是植物细胞的模型，把一般植物细胞特征及主要细胞集中于模型中，且皆具有下列构造：细胞壁、细胞质、细胞核三大部分；3、本模型为多角形长方体，主要显示：细胞壁、细胞间隙、细胞质、细胞质膜、纹孔、晶体、液泡膜、叶绿体、细胞核、核膜、核仁、高尔基等细胞。
	新华辰
	30409000101
	366.00 
	2
	732.00 

	70
	动物细胞模型
	一、模型用途：本模型系用于生理卫生课程的教具。使学生便于了解动物细胞模型。二、主要内容：动物细胞模型显示以下结构：1.细胞质、2.内质网、3.核膜、4.细胞核、5.核仁、6.线粒体、7.高尔基体、8.核糖体、9.细胞膜、10.中心体。
	新华辰
	30409000102
	366.00 
	2
	732.00 

	71
	草履虫模型
	1、模型结构：模型取材于大草履虫，长370mm，形似草鞋的纵剖模型，立于支架上。2、模型纵剖面：示表膜、口沟、胞口、胞咽、波动、波动膜、食泡、肛点，示二个伸缩泡及其收集管，示外质其中的刺细胞和颗粒状的内质。3、伸缩泡：一个呈收缩状，一个呈伸张状。4、采用硬搪塑料或合成塑料加工成型。
	新华辰
	33103
	129.00 
	2
	258.00 

	72
	植物细胞有丝分裂切片
	洋葱根尖纵切，应显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，分裂中期和后期纺锤丝隐约可见，细胞核、核仁、染色体应着色明显，细胞质色淡。
	新华辰
	43209
	4.00 
	30
	120.00 

	73
	单层扁平上皮装片
	取材于动物的肠系膜等，应能看清由边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮。
	新华辰
	43501
	4.00 
	30
	120.00 

	74
	纤维结缔组织切片
	腱纵切，取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，应能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞。
	新华辰
	43505
	4.00 
	30
	120.00 

	75
	疏松结缔组织装片
	取材于哺乳细胞的皮下结缔组织，应能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞。
	新华辰
	43506
	4.00 
	30
	120.00 

	76
	骨骼肌纵横切
	取材于哺乳动物的膈肌，应能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及其细胞核和小血管等。
	新华辰
	43508
	4.00 
	30
	120.00 

	77
	平滑肌分离装片
	取材于两栖动物或哺乳动物消化管的基层，应能看清大部分被分离成单个的长梭形平滑肌细胞。
	新华辰
	43509
	4.00 
	30
	120.00 

	78
	心肌切片
	取材于哺乳动物的心脏，应能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞）。
	新华辰
	43510
	4.00 
	30
	120.00 

	79
	运动神经元装片
	应能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞核以及少量的神经纤维。
	新华辰
	43511
	4.00 
	30
	120.00 

	80
	玉米种子纵切
	应显示子叶、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚根和胚根鞘。
	新华辰
	43222
	4.00 
	30
	120.00 

	81
	根纵剖模型
	1、模型取材于单子叶植物玉米根尖，做纵、横剖面，置于支架上，可水平转动。2、根尖中部做不同向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区、伸长区、成熟区和原形成层等。3、成熟区做不同层次的横剖，示表皮、皮层和维管柱。4、皮层示厚壁细胞、薄壁细胞和内皮层细胞，维管柱地木质部和韧皮部呈辐射状相同排列的顺序。5、成熟区的部分根毛做剖面，示根毛的发育顺序和各个发育顺序的细胞排列位置。
	新华辰
	33002
	114.00 
	1
	114.00 

	82
	植物根尖纵切
	1.标本应取于人工培养的玉米根或蚕豆，取材部位为根冠至根毛区。2.切片厚度在8μm（含）以内，每张玻片垂直放置材料1～2片。3.细胞核着色明显、胞质着色均匀，可见核仁、胞质。4.标本应在80×和200×学生显微镜下清楚观察到根尖结构，看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等。
	新华辰
	43201
	4.00 
	30
	120.00 

	83
	顶芽纵切
	1.标本应取于人工培养的玉米根或蚕豆，取材部位为根冠至根毛区。2.切片厚度在8μm（含）以内，每张玻片垂直放置材料1～2片。3.细胞核着色明显、胞质着色均匀，可见核仁、胞质。4.标本应在80×和200×学生显微镜下清楚观察到根尖结构，看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等。
	新华辰
	43202
	4.00 
	30
	120.00 

	84
	桃花模型
	1.为桃花放大模型，示盛开形态；2.直径35cm；3.花瓣、子房可拆装；4.子房纵剖面示胚珠；5.桃花的结构示：花柄、花托、花萼（花萼5片）、花冠（花瓣5片）、雄蕊（25或30个）、雌蕊；6、模型性能：雄蕊的花丝长100mm；雄蕊的花丝着生在杯状花托上呈轮状排列；花药应显示花粉囊和药隔；花丝的顶部应与花药背面中部相连接；应正确显示膨大的柱头、子房底部与杯状花托相连的上位子房；子房应示以下部位的位置：一室、顶生的倒生胚珠、两层珠被、珠心、胚囊；花瓣、花萼及花托的脉纹显示应真实。
	新华辰
	33007
	166.00 
	13
	2158.00 

	85
	单子叶植物茎模型
	1.模型应重点突出、轮廓正确、比例适当、自然逼真、结构简明、有利于对实物的理解；2.模型显示单子叶植物茎纵、横切面的模型；3.为茎横切面的1/10（去掉中央部分）；4.高不小于12cm；5.长40cm；6.跨径40cm；7.通过节间做横剖，示表皮、机械组织及散生在基本组织中的维管束；8.在纵剖面上示表皮、机械组织及散生在基本组织中的维管束的纵剖结构；9.维管束横剖面上，示气道、导管、筛管、筛板和筛孔；10.在一侧的纵剖面上、示环纹导管、螺丝刀管、孔纹导管、筛管和筛板等结构；11.以玉米茎为参考材料；12.各部细胞的形态结构、比例应正确；13.在模型上应示细胞的表面观和不同剖面。14.各部结构的颜色应有区别；15.纵、横剖面桑的细胞应对应准确；16.表皮细胞应有长短不同的细胞组成；17.表皮内侧应示几层厚壁细胞；18.薄壁细胞右外向内逐渐增大，细胞壁薄，具胞间隙，部分细胞应示胞核；19.维管束为外韧性，靠茎边缘的小而多，靠中央的大而少，并示维管束鞘；20.在横剖面上，导管应呈“V”形，其尖端部分除气道外，应有1~2个直径较小的导管，两侧各有一个口径较大的导管；21.应正确显示环纹，螺纹，孔纹导管，筛管和伴胞的位置，形态结构以及导管厚壁的颜色；22.纤维应为狭长两端渐尖的细胞，有较厚的壁及小的胞腔；23.合缝处应锈蚀自然、正确、牢固。
	新华辰
	33004
	243.00 
	2
	486.00 

	86
	双子叶草本植物茎模型
	1.模型显示双子叶草本植物纵、横切面的模型；2.横切面为茎的2/3；3.高15cm~18cm；4.直径32cm~35cm；5.横剖面上示表皮、皮层、维管束（初生韧皮部、、束中形成层和初生木质部）髓和髓射线；6.纵剖面的一侧通过髓射线，另一侧通过维管束的中部做径向纵切；7.纵切面的一侧将角质层、表皮和厚角组织分层剥掉，示表皮、厚角、薄壁等细胞的表面观；8.维管束的横断面上，应示导管，筛管，筛板和筛孔；9.在纵断面上示环纹导管、孔纹导管、筛管和筛板等结构；10.以向日葵茎为主要参考材料；11、各部细胞的形态结构、位置正确；12.在模型上应示细胞表面观及不同剖面；13.部分生活细胞应示细胞核；14.各部结构的颜色应有区别；15.纵、横剖面上的细胞应对应准确；16.横剖面上应示六个半外韧维管束；17.每个维管束直径：最大的7cm、最小的5cm；18.正确显示束中形成层和束间形成层的衔接位置；19.纤维细胞应狭长两端渐尖，有较厚的壁及较小的胞腔；20.应正确显示三种导管，筛管和伴胞的位置和形态结构；21.合缝处应修饰自然、正确、牢固。
	新华辰
	33005
	243.00 
	2
	486.00 

	87
	导管、筛管结构模型
	显微结构的立体放大模型，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管，形态结构应正确、自然。
	新华辰
	33003
	149.00 
	2
	298.00 

	88
	木本双子叶植物茎横切
	1.取材为三年生椴木的枝条，秋末取材。2.切片厚度在15μm（含）以内。各组织无破裂，表皮脱落应不超过1/4。3.显示横断面上木质部的年轮、皮层、木栓层、厚角组织、皮层韧皮部、形成层、木质部、髓部、髓射线等，显示基的支持和运输功能。4.标本应在80×和200×学生显微镜下清楚观察木本双子叶植物茎横断面的结构。
	新华辰
	43206
	4.00 
	60
	240.00 

	89
	南瓜茎纵切
	1.取材为田间种植的南瓜茎，注意老幼适中。2.纵切片厚度在15μm（含）～25μm（含）以内。纵切材料两端整齐，长度不少于5㎜，表皮细胞应完整，木质部的导管应连续。3.纵断面上能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔。4.标本应在80×和200×学生显微镜下清楚观察到南瓜茎横断面的结构。
	新华辰
	43203
	4.00 
	60
	240.00 

	90
	叶构造模型
	1.模型整体长45cm，宽15cm；2.叶主脉处高18cm~20cm；3.通过主脉做部分叶片的横切，在模型的一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织、海绵组织。4.在模型的另一边示主脉与侧买的连接关系，主、侧脉纵切和细脉横切；5.各部结构的形态、位置正确；6.合缝处应修饰自然、正确、牢固；7.细胞的形态结构和位置正确；8.各部结构的颜色有区别；9.纵、横剖面的细胞应对应准确；10.叶片的表皮细胞呈不规则的扁平状，外覆角质层；11.栅栏组织占叶片厚度1/3左右；12.细胞示完整形体和纵、横剖面，以及叶绿体的位置；13.海绵组织应示完整的形态及剖面，细胞排列疏松、又打的细胞间隙及含有少量叶绿体；14.正确显示气孔的形态、位置及分布状况；15.保卫细胞的横断面示胞核，叶绿体及其下方的孔下室；16.叶脉位于栅栏组织与海绵组织之间；17.主脉与侧脉连接恰当；18.木质部在茎面，韧皮部在背茎面；19.主脉内应有形成层。
	新华辰
	33006
	215.00 
	2
	430.00 

	91
	迎春叶横切
	1.取材为木樨科迎春花的叶片。2.切片厚度在15μm（含）以内，每张玻片应放材料不少于二片。3.取材用番红、固绿染色，使表皮、叶脉呈红色，其他绿色。4.在80×和200×镜下可清楚观察叶子的内部结构、排列紧密的叶表皮，表皮细胞外壁有一层不易透水的角质层。表皮下有保卫细胞组成的气孔。叶肉由栅栏组织和海绵组织构成，细胞内含有较多的叶绿体。束状结构的叶脉包括两种管道：导管、筛管。5.玻片应完整，无污染，各组织间无裂隙。
	新华辰
	43221
	4.00 
	60
	240.00 

	92
	人体半身模型
	1、人体半身模型高70cm，9部件，头2部件，身体1部件，肺2部件，心脏1部件，肝一部件，胃1部件，肠1部件。2、主要用途：模型系用于人体解剖基础与生理卫生课程的教具，便于学生了解人体各器官的位置、状态结构及其相互的关系。重点显示呼吸、消化、泌尿三个。3、主要内容：模型需依据国家教育委员会颁布的人体头、颈躯干模型技术标准制作。模型表示男性成人的外形及内部结构。4、头颈部做正中矢状切，显示脑和脊髓、鼻腔、咽腔、食管、喉腔及气管的纵切面以及它们之间的通道关系。5、在胸腹部两侧近俯前线处切下胸腹，显示两肺、气管、食管、心脏、膈、肝、胃、肠、胰、脾、膀胱等器官；以上各器官均可拆装，拆装后可见到：胸腔后壁的肋骨及肋间肌；腹后面的肌肉、左右肾、输尿管及腹主动脉等结构；盆腔内的输精管和直肠上段等结构。6、两肺、胃幽门部和右肾做额状切，分别显示其肺内血管和支气管分布情况以及幽门括约肌和幽门瓣、肾盂、肾盏等结构。7、十二指肠、胰、脾相连。胰做剖面显示胰管和胆总管开口于十二指大乳头。回肠（小肠）和肓肠交换处部分前壁切除以示阑尾、小肠与肓肠的通道。8、膀胱及前列腺做剖面以显示其内部结构特点。
	新华辰
	39053
	386.00 
	1
	386.00 

	93
	小肠切片
	应能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等。
	新华辰
	43517
	4.00 
	60
	240.00 

	94
	喉解剖模型
	应正确显示喉软骨、喉肌、喉腔、喉口等结构特征
	新华辰
	33209
	149.00 
	2
	298.00 

	95
	肺泡模型
	一、模型外观：1.模型高40cm；2.模型固定于底板上；3.模型显示细末支气管分支为呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡的立体结构；4.肺泡管做纵断面，肺泡囊做横断面，示其部分壁的结构；5.显示肺动脉、肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包饶于肺泡壁；6.显示支气管动、静脉；7.正确显示各部的结构特征，立体感强，轮廓清楚；8.血管由粗及细描绘自然；9.各部比例适当；10.模型应着色正确、鲜明、协调、勾画线条有反向趋势，不应溢出界外；11.不应有变形和褪色。二、模型结构：1.肺泡管是呼吸性细支气管的分支；2.肺泡管是几个肺泡囊的共同通道，应正确显示其肺泡隔边缘部形成膨大的结构特点；3.肺泡囊是几个肺泡共同开口的地方，应正确显示其肺泡隔末端无膨大形成的结构特点；4.肺泡是多面形有开口的泡囊；5.肺泡壁为单层细胞结构；6.肺泡壁应显示肺泡隔内毛细血管的断面；7.在肺泡管（囊）的纵、横断面上，应显示肺泡不同位置的切面；8.毛细血管网的分布应均匀合理；9.毛细血管网动、静脉之间的衔接，走向以及与肺动、静脉之间的关系应正确、自然并合乎比例；10.应正确显示末细支气管与呼吸性细支气管有少量润滑细肌绕其管壁，并具较多弹性纤维组织结构特点。
	新华辰
	33210
	206.00 
	2
	412.00 

	96
	膈肌运动模拟器
	高度250mm±15mm，宽度或直径220mm±15mm，膈的直径（或长径）≥170mm；应模拟显示胸腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构。
	新华辰
	33225
	1017.00 
	2
	2034.00 

	97
	人血涂片
	染色均匀，能看清红血细胞和白血细胞，细胞不重叠、无变形和自溶现象。
	新华辰
	43507
	4.00 
	60
	240.00 

	98
	动静脉血管横切
	取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉，内皮应90%（含）以上完整。
	新华辰
	43516
	4.00 
	60
	240.00 

	99
	心脏解剖模型
	三倍自然大，能拆开，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口
	新华辰
	33207
	186.00 
	2
	372.00 

	100
	心脏解剖模型
	1、模型以成人心脏自然放大，呈舒张状态，按人体正常生理位置放于支架上。2、沿肺动脉根部横切，示左右心房的内部结构及肺动脉，主张脉半月瓣，沿心房做纵斜切，示左右心室的内部结构。3、右心房示上、下腔静脉口、下腔静脉瓣、冠状窦口冠状窦瓣、卵园窝和右房室口，右心房示左右肺静电脉口和左房室口。4、右心室示室上嵴、三尖瓣、动脉圆锥、腕索、乳头肌、肉柱、和主动脉。
	新华辰
	33208
	140.00 
	13
	1820.00 

	101
	血压计
	
显示方式     数字式LCD显示
测量方式     示波法
电源规格     1.5V AA 碱性电池4节/Micro USB 5V 1A 
测量范围     血压：（0~260 ）mmHg /（ 0~34.67 ）KPa
             脉搏：（40~200）脉搏次/分钟
测量精度     血压： +- 3mmHg /+- 0.4KPa 脉搏 +- 5%
记忆功能     2*120组记忆
时间显示     可显示年份/日期/时间
低电压指示   电量不足提示
自动关机     约150秒未使用
使用环境     温度 5°C ~ 40°C / 41°F ~ 104 °F
             湿度：15% RH ~ 80RH
储存环境     温度 -20°C ~+ 55°C / （-4°F ~+131 °F）
             湿度：10% RH ~ 93RH
尺寸         长130mm*宽81mm*高 42mm
臂带臂围     （22~32）厘米，如有特殊要求可根据需要定制
重量          约425克（包含电池、臂带）
附件 ,数据线，电池 4节，臂带，使用说明书，保修单，合格证
	远燕
	HK-802
	350.00 
	13
	4550.00 

	102
	男性泌尿生殖模型
	1、模型为自然大之男性泌尿生殖模型，装置于支架上。2、一侧肾做额切状。3、膀胱、前列腺、外生殖器和一侧睾丸做矢状切面，示其内部结构。4、泌尿器显示：肾、输尿管、膀胱、尿道。5、生殖器显示：睾丸、附睾、输精管、尿道、前列腺、精囊腺、尿道球腺、阴茎；6、模型示：腹主动脉、下腔静脉、肾动脉、肾静脉。7、肾的剖面上，皮质厚4~5cm，约占肾实质的1/3。8、髓质的肾椎体应不少于八个。9、输尿管上连肾盂下接膀胱的部位应正确，长250~300mm，应示三个狭窄。10、一侧睾丸示外形，另一侧睾丸的矢状切面上应示睾丸小叶、睾丸网和附睾管，各部结构均应显示正确。11、膀胱的剖面应示：两输尿管的开口及尿道内口、后下方附精囊腺、输精管壶腹、射精管、前列腺。12、尿道长150~200mm，管径5~7mm。13、尿道前列腺部长30mm。14、膜部长10~15mm。15、海绵体部纵贯尿道海绵体长，110~140mm。16、应示一侧尿道球腺。17、睾丸一侧示外形，另一侧的矢状切面上应示：睾丸小叶、睾丸网、个部分的结构均应显示正确。18、精囊腺应位于输精管壶腹的外侧，其剖面上的排泄管末端与输精管末端都会合成射精管。19、输精管长度应不少于170mm，射精管长度20mm。20、穿过前列腺开口于尿道的前列腺部，应显示清楚。
	新华辰
	33213
	157.00 
	1
	157.00 

	103
	女性泌尿生殖模型
	1、模型为自然大女性泌尿生殖模型，按正常位置装于支架上。2、一侧肾及半侧子宫做额状切面。3、膀胱、一侧输卵管和卵巢做剖面，示其内部结构。4、模型显示：腹主动脉、下腔静脉、肾动脉、肾静脉。5、泌尿器示：肾、输尿管、膀胱、尿道。6、生殖器示：卵巢、输卵管、子宫、阴道、子宫阔韧带、子宫圆韧带、卵巢圆有韧带、卵巢系膜。7、肾的剖面上，皮质厚4~5mm，约占肾实质的1\3。8、髓质的肾锥体应不少于8个。9、输尿管上连肾盂，下接膀胱的部位应正确。10、输尿管长250mm~300mm，应示三个狭窄。11、膀胱的剖面上，应示两输尿管的开口及尿道内口。12、输卵管长100~120mm。13、输卵管峡、输卵管壶腹、输卵管漏斗及输卵管伞的显示应正确。14、子宫长80mm，宽40mm，厚20mm。15、子宫的剖面上，子宫底、体、颈三部分的形态、比例应显示正确。16、子宫阔韧带、子宫圆韧带、卵巢固有韧带及卵巢系膜等固定结构，均应显示清楚正确。
	新华辰
	33214
	157.00 
	1
	157.00 

	104
	肾单位、肾小体模型
	一、模型应有放大的肾、肾单位及肾小体组成，并置于之家或底座上。二、肾：1、肾模型做额状剖面，不小于210mm×100mm；2、肾模型示：肾门、肾动脉、肾静脉、肾皮质、肾髓质、肾乳头、肾小盏、肾大盏、肾盂。3、肾皮质应占用肾实质的三分之一。4、肾锥体应不少于7个。5、模型显示肾小盏5～7个，其中两小肾小盏不作剖面。6、肾大盏2～3个。7、肾盂出肾门后移行为输尿管。8、肾蒂处从前向后依次为肾静脉、肾动脉和肾盂，由上而下依次为肾动脉、肾静脉和肾盂。9、肾静脉、肾盂出肾门作横断。三、肾单位：1、肾单位模型不小于400mm×240mm。2、肾单位提示：肾小体和连接肾小体的肾小管、一段集合管、包绕在肾小管周围的小叶间动、静脉及毛细血管网。3、肾小管提示：端小管的曲部、直部，端小管的直部、曲部。四、肾小体：1、肾小体模型直径不小于100mm，并作半剖；2、肾小体示：肾小囊、肾小囊腔、入球小动脉、肾小球、出球小动脉、血管极、尿极。3、肾小球示由数十条毛细血管曲折盘绕而成的毛细血管球，入球动脉较出球动脉粗。4、肾小囊的壁层示由单层扁平上皮细胞构成，在尿极处移动为单层立方上皮细胞构成的近端小官壁。5、近端小官不短于20mm。
	新华辰
	33217
	280.00 
	2
	560.00 

	105
	眼球解剖模型
	一、模型结构外观：1、模型应重点突出、轮廓正确、比例适当、有利于对实物的理解。2、模型的可拆部分应拆装方便可靠，有足够的强度。3、可动部分应活动灵活，不松脱。4、模型为放大六倍之成人眼球模型，装置于支架上。5、通过眼球前后极做正中水平切面，示眼球壁三层被膜，眼球内晶状体、玻璃体和虹膜（均可拆下）。6、由外向内三层被膜部分做成梯形切面，并示其各部结构。7、眼球壁外部显示：眼球略似球形，前后直径145mm、角膜、巩膜、虹膜、瞳孔。8、眼球壁上示：六块眼肌的断端、视神经、涡静脉、睫状后长动脉（虹膜动脉）、睫状后短动脉（脉络膜动脉）。9、眼球壁剖面及内部显示：外膜示：前部1/6的角膜及后部5/6的巩膜、中膜示：虹膜、睫状体、脉络膜、内膜示：视网膜及其后部的视神经盘、黄斑、视网膜血管、示晶状体及玻璃体。二、模型性能：1、角膜应完全透明，固定于下半部的巩膜。2、眼球角膜前曲率半径后面43.2mm。3、眼球角膜前曲率半径前面47.04mm。4、眼球角膜高10.8mm。5、瞳孔直径25mm。6、瞳孔示巩膜静脉窦。7、巩膜于切面上的厚度在视神经处6mm。8、在眼肌附着部与肌腱融合后厚度5mm。9、眼前房最深处（中央部相当于瞳孔处）20mm。10、晶状体前曲率半径54mm。11、晶状体后曲率半径33mm。12、晶状体赤道部直径54mm。13、晶状体厚24mm。14、晶状体应透明无色，睫状小带固定在睫状突上（70个~80个），其与睫状体的关系应显示清楚。15、睫状体肌纤维的走向应正确，其与巩膜的连接部应准确。16、角膜、虹膜、睫状体小带、晶状体和玻璃体应镶嵌稳定、严密，便于拆装。17、玻璃体需无色透明，应充满晶状体与视网膜之间。18、视神经盘直径10mm。19、黄斑位于视神经盘颞侧稍下方，大小与视神经盘相仿。20、视神经盘与黄斑的距离为18mm~24mm。21、视神经的断面上，要将被膜的三层结构显示清楚。22、角膜、晶状体的透明度应不低于85%，并不得有雾斑和结石。23、视轴与眼轴的夹角为4°～5°。24、解剖部位拼缝应平整，缝口不大于1mm。
	新华辰
	33205
	177.00 
	14
	2478.00 

	106
	眼球仪
	由放大的成人眼球模型、晶状体曲度调节器、光源、矫正镜盘、视网膜成像显示屏及手持式显示屏等组成。
	新华辰
	33206
	350.00 
	1
	350.00 

	107
	耳解剖模型
	1、主要内容：外耳道的前部切除示外耳道的形态结构，水平切开颞骨碟部，显示耳、内耳的形态结构；外耳示：耳廓、外耳道；中耳示：鼓膜、鼓室、三块听小骨，咽鼓管和乳突小房；内耳示：三个骨半规管，前庭和耳蜗等。2、本模型采用玻璃纤维增强塑料制成。3、模型尺寸：放大6倍。
	新华辰
	33212
	206.00 
	2
	412.00 

	108
	脑解剖模型
	1、模型为自然大之人脑解剖模型，以正常生理位置放置于架上。2、严格参照正常人脑标本。3、大脑做正中矢状切，左侧脑半球经外侧沟向枕部再做水平切，并保留完整脑干形态。4、大脑中间的胼胝体及凹陷在外侧沟内的岛叶。5、大脑正中矢状断面上应显示：前连合结构、透明隔结构、穹窿结构。6、小脑表面横沟的走向及小脑正中央矢状切面的小脑皮质，髓质应正确清晰。7、间脑应显示背侧丘脑的下丘脑沟，丘脑间粘合。8、间脑应显示左侧背侧丘脑的终纹。9、间脑应显示下脑丘的：视交叉、灰结节、漏斗、乳头体。10、脑干应显示中脑背部的一对上、下丘。11、脑桥腹面的桥横纤维。12、延脑腹面上界的桥延沟。13、腹侧面应显示：前正中裂、外侧沟、锥体、锥体交叉、橄榄。14、在脑干的正中矢状切面上，应示：中脑水管、第四脑室、延髓中央管。15、十二对脑神经根的出入脑部位及形态应准确。16、松果体为椭圆形，以细茎与第三脑室顶相连。
	新华辰
	33211
	157.00 
	2
	314.00 

	109
	脊髓横切
	应能看清被膜、灰质和白质。
	新华辰
	43512
	4.00 
	13
	52.00 

	110
	橡皮锤
	膝跳反射用。
	新华辰
	81117
	13.00 
	8
	104.00 

	111
	人体骨骼模型
	一、模型外观：1.模型在形态、色泽、体态、质感方面应逼真；2.胶合部分要拼接牢固、整体光滑；3.胶合部分要对位准确、不得有明显的错缝、接痕和裂缝；4.模型应着色正确、鲜明、协调、勾画线条有方向趋势，不应溢出界外；5.不应有变形和褪色。二、模型结构：1.模型应着重突出、轮廓正确、比例适当、结构简明，有利于对实物的理解；2.模型的可拆部分应拆装方便可靠，有足够的强度；3.可动部分应活动灵活，不松脱；4.模型为男性成人骨骼模型，窜制成正常直立姿势立于支架上；5.模型高850mm；6.颅：由脑颅骨和面颅骨组成、眉弓的上方向两侧至颞鳞的上方，向后到人字缝将颅盖横切、颞下颌关节可活动；7.脊柱：由七块颈椎、十二块胸椎、五块腰椎、一块骶骨、一块尾骨和椎间盘组成；8.胸廓：由一块胸骨、十二对肋，十二个胸椎及椎间盘连接构成；9.骨盆：由骶骨、尾骨和两块髋骨组成；10.上肢骨：有六十四块骨组成、肩关节可拆装、肩、肘、腕等关节可自由活动；11.下肢骨：由六十二块骨组成、髋关节可拆装、髋、膝、踝等关节均能活动。三、颅骨：1.颅骨与身体的比例为1:7；2.颅的各骨的比例、大小适合；3.骨缝清楚；4.骨性鼻腔、眶及所有孔、管、沟、裂显示应正确自然；5.两下颌角间距：57mm+5mm；6.牙咬合应正常，上、下齿共三十二个。四、脊柱：1.椎骨的各部位及椎间盘的结构应准确，应正确表示出脊柱的四个生理弯曲；2.第一颈椎，第二胸椎前缘，第十二胸椎体前缘和骶胛，应同在一垂直线上。五、胸廓：1.胸廓上口左右径：50mm±2mm；2.胸廓前后径：25mm±2mm；3.第八肋处左右径：125mm±5mm；4.第十肋处左右径：115mm±5mm；5.第九胸椎体距胸骨体下缘：60mm±5mm；6.胸骨柄的上缘应平对第二、三胸椎之间的椎间盘；7.肋弓应左右对称，浮肋形态位置正确；8.胸廓下角为75°。六、骨盆：1.骨盆的上口平面与水平面成50°～55°角；2.髂前上棘的连线和耻骨结节的连线应在同一垂直平面上；3.耻骨下角为70°～75°；4.骶骨应做出胛部，应有正确的弯曲度。七、上肢骨：1.肩胛骨固定；2.内侧角平第二肋骨上缘，下角平第七肋或肋间隙；3.肩胛骨脊柱缘与胸椎棘突的距离为：27mm+2mm；4.腕、掌、指骨连在一起，应示腕骨沟。八、其他：1.跗、蹠、趾骨连在一起，应示足弓；2.骨、软骨在质感上应有明显区别；3.骨的形态特征，应正确清晰；4.骨、软骨应有色别，在同一模型上，同一颜色的零件，不得有目视的色差；5.模型应采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。
	新华辰
	33204
	243.00 
	1
	243.00 

	112
	人体肌肉模型
	1、模型为男性，高850±5mm，以人体解剖姿势立于支架上，模型示人体浅层肌群和深层肌群，上肢沿根部横断，可拆装。2、头肌示表情肌和咀嚼肌，表情肌示：额肌、枕肌、眼轮匝肌、口轮匝肌、颧肌、笑肌颊肌等肌；咀嚼肌示：咬肌、颞肌、翼外肌和翼内肌，额肌和枕肌间示帽状腱膜。3、颈肌示：胸锁乳突肌、肩胛舌骨肌、胸骨舌骨肌等浅层肌和前斜角肌、中斜角肌、后斜角肌深层肌。4、躯干肌做多层次切片，示其浅、深层的背肌、胸肌和腹肌。5、上肢肌示：三角肌、冈上肌、冈下肌、肱二头肌、肱三头肌、肱桡肌、拇长屈肌、指深屈肌、指深肌、拇长深肌等浅层肌及上肢筋膜和腱鞒。
	新华辰
	33219
	601.00 
	1
	601.00 

	113
	家蚕生活史标本
	1. 标本应由卵、幼虫（四龄）、蛹、雌雄成虫及茧组成，附蚕丝、丝织品、桑叶。
  2. 卵、蚁蚕浸制，幼虫，蛹浸制或干制，成虫干制，茧两个。
  3. 标本采用分封或部分合封于小容器中。
	弘儒
	43104
	49.00 
	1
	49.00 

	114
	蝗虫生活史标本
	1. 标本应选用东亚飞蝗、亚洲飞蝗或棉蝗制作，展示昆虫的不完全变态。215*165*30mm
	弘儒
	43101
	49.00 
	1
	49.00 

	115
	蜜蜂生活史标本
	1. 标本应选用意蜂或中蜂制作（在产品标签中括注昆虫名称），显示昆虫的完全变态、社会性昆虫不同及类型个体和经济意义。
  2. 标本由卵、中熟幼虫、蛹、工蜂、雄峰和蜂王组成，附蜂巢、巢基、蜂蜡和蜂蜜。
  3. 卵、幼虫、蛹、成虫采取浸制，分封或部分和封于小容器中。
  4. 卵呈乳白色，香蕉状；幼虫呈“C”形，白色；蛹呈白色。
  5. 母蜂应是成虫中体型最大的，腹部最长，并保持丰满；雄峰腹部应粗壮，腹末圆；工蜂应是成虫中体型最小的，应显示其口器的端部。各成虫的姿态应一致。
  6. 巢基和蜂巢应不小于30×50mm。
	弘儒
	43102
	49.00 
	1
	49.00 

	116
	菜粉蝶生活史标本
	1. 标本应选用菜粉蝶制作，显示其完全变态。
  2. 标本由卵、幼虫、蛹、雌雄成虫及被害物组成，按生活史顺序排列。
  3. 卵、幼虫浸制，蛹浸制或干制，浸制标本定位于衬托上，分别安装在小瓶内。
  4. 成虫针插、展翅，雌、雄体的特征应明显。
  5. 蛹纺锤形，长不小于18㎜，定位于被害植物上，蛹与被害植物色泽相近。
	弘儒
	43105
	49.00 
	1
	49.00 

	117
	蛙发育顺序标本
	应由蛙的八个发育期组成。①-②期中的每一个标本应具透明、清晰和膨胀的卵胶膜。①-③期的标本应不少于5个，在容器中不定位。③期的标本应能目见不少于一对的鳃。④期的标本一个腹面向上，一个腹面向下，互相平行。⑥与⑦期的尾长应有明显区分。165*75*35mm    
	新华辰
	43006
	49.00 
	1
	49.00 

	118
	正常人染色体装片
	多重染色。
	新华辰
	43603
	20.00 
	30
	600.00 

	119
	蛔虫标本
	取材与处理：1.标本选用发育正常、无残伤的成活材料；2.标本的有关器官和部位都要发育完整，目视清楚；3.标本要保持形态自然，结构完整，色泽正常、制作洁净。
	弘儒
	43008
	49.00 
	1
	49.00 

	120
	节肢动物标本
	1、标本选用硕蝽、家蚕蛾、蟋蟀、地鳖、蝎子、虾等不少于6只得节肢动物门昆虫制作。
	弘儒
	43118
	43.00 
	1
	43.00 

	121
	昆虫标本
	1、益虫标本种类为：蚂蚁，异色瓢虫，宽肩步甲，蜻蜓等；2、害虫标本种类为：金龟子，梨蝽，负蝗，蝗虫等。3、标本盒尺寸不小于21.5×16.5×3cm,标本盒上盖采用浮法玻璃制作。
	弘儒
	43119
	40.00 
	1
	40.00 

	122
	细菌三型涂片
	示球菌、杆菌、螺旋菌三种形态。
	新华辰
	43304
	4.00 
	30
	120.00 

	123
	酵母菌装片
	应能看清细胞壁、细胞核、细胞质、液泡和细胞膜等结构，可见芽体。
	新华辰
	43305
	4.00 
	30
	120.00 

	124
	青霉装片
	1.取材为人工培养的典型青霉。2.视菌株培养情况做装片或切片，切片方向平行于分生孢子梗，厚度根据菌株培养情况决定。3.显示营养菌丝及其上的分生孢子梗和顶端的帚状枝。4.能在200×学生显微镜下清楚观察青霉的形态，在400×学生显微镜下清楚观察帚状枝的梗基和小梗上呈链状的分生孢子。
	新华辰
	43301
	4.00 
	30
	120.00 

	125
	曲霉装片
	应能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子。
	新华辰
	43309
	4.00 
	30
	120.00 

	初中化学仪器
	
	
	
	
	
	
	

	1
	实验服
	涤卡，可分为大中小号
	新华辰
	82001
	50.00 
	20
	1000.00 

	2
	护目镜
	耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗，带侧光板型或封闭型。
	新华辰
	82003
	9.00 
	20
	180.00 

	3
	防护面罩
	防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐45m/s粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高。
	新华辰
	82004
	67.00 
	20
	1340.00 

	4
	防毒口罩
	E型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气。
	粤兴
	3100
	438.00 
	20
	8760.00 

	5
	耐酸手套
	机械性能不低于3级，无破损，手套应有长度≥15cm的套袖。
	鸿顺南洋
	82008
	15.00 
	20
	300.00 

	6
	化学实验废水处理装置
	1、搅拌器为无级调速、双叶轮搅拌。每次可处理容量20升；2、外形尺寸：440mm（长）×370mm（宽）×720mm（高）；
	和顺
	26017
	1058.00 
	1
	1058.00 

	7
	废液分类回收桶
	塑料制，25L。
	新华辰
	25L
	60.00 
	5
	300.00 

	8
	电加热器
	2. 密封式,额定电压：220V/50Hz额定功率1000W，外形尺寸为27.6*21.5*13CM。正面整个外壳采用不锈钢喷漆而成，底座为不锈钢镀铬。
	JOANLAB
	HP-1000W
	252.00 
	1
	252.00 

	9
	列管式烘干器
	3. 由外壳、13支通风管、电源线、发热器、风扇等组成，外形尺寸290×250×360mm。仪器通风管采用外径12mm的金属管制作，管壁厚不小于2mm，长度185mm，每支通风管上均布10个直径为φ5mm的通气孔。3、仪器工作电压：AC220V/50HZ；仪器电机功率：15W；发热功率：250W±20%。
	新华辰
	02083
	534.00 
	1
	534.00 

	10
	烘干箱
	一、功能：供对物料进行烘干、干燥用。二、性能：1、电源电压：单相220V±10%（50Hz)；2、额定功率：1000W；3、工作温度范围：40～200℃；4、温度波动：±1℃。三、结构：1、由箱体、电加热、温度控制等组成；2、工作室尺寸：350*350*350MM。3、箱体镜面镀锌内胆，电热膜加热方式，加热速度快，温度更均匀；4、数显PID控温仪表，具有定时、报警指示、温度偏差修整、控温自整定等功能。四、工作原理：以电热丝为加热热源，双向可控硅为无触点开关，感温探头连接触发电路，控制可控硅导通或阻断。
	力辰
	LC-101-0
	3850.00 
	1
	3850.00 

	11
	教学电源
	1、电源外壳采用金属结构，
直流压输出
①标称电压:1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共六档可调。
②输出电流:2A。
③电压定性:档不大于350mv。
3纹波电压:每档不大于15mv。
③保护电流:在1×(105-1.6)间,自动保护。
4直流大电流输出:40A,10S土2S自动定时关机。
2、交流输出 
①标称电压:2V、4V、6V、8V、10V、12V共六档可调。
②输出电流:5A。
③空载电压:每档不大于1.1U+0.3V。
④满较电压:每档不小于0.9U标一03V。
5保护电流:在1×(1.1~1.6)间,自动保护。
3、工作条件
①环境温度:0一+40℃
②相对器度:≤80%(40℃)
Q电源电:AC220Y+10%
工作时还工作8h(40A,5A除外)。
	新华辰
	04005
	800.00 
	1
	800.00 

	12
	仪器车
	900 mm×500mm×950 mm，车轮Φ75 mm，厚25 mm；一轮带刹车，车轮固定，双层不锈钢托盘。
	新华辰
	02020
	858.00 
	2
	1716.00 

	13
	试剂瓶托盘
	1、托盘整体采用硬质塑料制成，稳定性好,防止化学药品的腐蚀。2、盘体左右两边各有3个16mm和3个20mm及4个8mm的插孔,用于放置试管及玻棒等物品。3、盘体左右外侧各有一个突出的托盘把手,方便提拿。4、托盘尺寸：300mm*200mm*5mm。
	新华辰
	02122
	49.00 
	6
	294.00 

	14
	实验用品提篮
	1、组成：由篮体、提柄、固定板、试管架组成；2、材质：篮体1个，采用≥5mm厚度的有机玻璃板制作，篮体规格：≥470mm×300mm×73mm（±5mm）；3、提柄2根，规格≥φ15.5mm（±3mm）的不锈钢制成；4、固定板1个，采用有机玻璃制作、固定板规格：≥357mm×288mm（±5mm），固定板上开有孔用于固定玻璃器皿和药品，上面分别开有≥φ108mm固定位1个，φ100mm固定位1个、φ90mm固定位1个，φ85mm固定位1个、φ60mm固定位4个、φ50mm固定位2个、φ30mm固定位3个（尺寸允许偏差±3mm）；5、试管架：一体式，采用有机玻璃制作、规格：≥280mm×69mm×92mm（±5mm），试管架一端为三层有机玻璃板、规格≥198mm×69mm×92mm（±5mm）、上两层分别开有≥φ30mm孔2个、φ26mm孔4个、φ21mm孔5个、φ18mm孔5个用于固定试管（尺寸允许偏差±3mm）、另一端为6根有机玻璃立柱、规格：≥φ7.8mm×55mm（±2mm）；。
	新华辰
	02123
	472.00 
	2
	944.00 

	15
	一字螺丝刀
	Ф6mm，长150mm，工作端带磁性。
	新华辰
	81002
	16.00 
	1
	16.00 

	16
	十字螺丝刀
	Ф6mm，长150mm，工作端带磁性。
	新华辰
	81003
	16.00 
	1
	16.00 

	17
	钢丝钳
	160mm。
	劳仕达
	81014
	30.00 
	1
	30.00 

	18
	钢锤
	0.25kg，羊角锤。
	新华辰
	81015
	30.00 
	1
	30.00 

	19
	三角锉
	250mm，带柄。
	新华辰
	81018
	30.00 
	1
	30.00 

	20
	打孔器
	刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于 4 支，外径分别为 9 mm、8 mm、7 mm、6 mm，并配一支带柄金属通扦
	新华辰
	02002
	17.00 
	2
	34.00 

	21
	打孔夹板
	1、由导向夹板、夹板、连接杆、蝶形螺母等构成。2、导向夹板、夹板采用ABS工程塑料或实木制作，外形尺寸不小于180×40×12mm；3、供打孔用的通孔孔径依次为φ6.5、φ8.5、φ10.5、φ12.5；4、连接杆采用M5×80mm的标准件，有效丝长不小于50mm。
	新华辰
	J02021
	17.00 
	1
	17.00 

	22
	打孔器刮刀
	1、由锥形刀体、手柄、刮刀片及调节螺丝构成。2、锥形刀体底径φ13mm，长48mm；手柄采用酚醛塑料压制，长70mm，宽20mm；刮刀片长60mm，宽15mm；3、调节螺丝采用φ14mm的圆钢制作，总长30mm，调节螺钉手柄长度9mm，外表滚花。
	群信
	30199000601
	17.00 
	1
	17.00 

	23
	电动钻孔器
	钻头可拆卸，应配有2个（含）以上不同孔径的钻头。
	新华辰
	02006
	1335.00 
	1
	1335.00 

	24
	托盘天平
	1、双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成。2、刀子：钢制成。3、最大称量为：100g,标尺称量为:0-5g,分度值e=d：0.1g,秤盘直径：84mm。4、规格：210mm×84mm×135mm。5、标尺光洁平直，连接部位固紧，分度线均匀，游码起点对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时，游码不移位。刀子垂直地紧固。
	百灵
	JPT-1
	92.00 
	14
	1288.00 

	25
	托盘天平
	1、双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成。2、刀子：钢制成。3、最大称量为：500g,标尺称量为:0-5g,分度值e=d：0.5g,秤盘直径：84mm。4、规格：210mm×84mm×135mm。5、标尺光洁平直，连接部位固紧，分度线均匀，游码起点对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时，游码不移位。刀子垂直地紧固。
	百灵
	JPT-5
	143.00 
	1
	143.00 

	26
	电子天平
	1000 g，0.1 g
	百灵
	DT1000M
	386.00 
	1
	386.00 

	27
	红液温度计
	红液，0℃～100℃，分度值1℃，示值误差＜1.5℃
	新华辰
	13001
	4.00 
	14
	56.00 

	28
	水银温度计
	水银，0℃～200℃，分度值1℃，示值误差＜0.5℃
	新华辰
	13002
	9.00 
	1
	9.00 

	29
	多用电表
	1、组成：由电表、反射镜、硅二极管保护装置和电笔组成；2、材质：磁、金属、塑料；3、规格：具有22档基本量程，测量范围：直流电流：0μA～50μA～500μA，0mA～5mA～50mA～500mA；直流电压：0V～0.25V～0.5V～1V～2.5V～10V～50V～250V，交流电压：0V～10V～50V～250V～500V～1000V；电阻：R×1Ω，R×10Ω，R×100Ω，R×1kΩ，，R×10kΩ，100kΩ，R×1MΩ；4、用途：供中小学实验中测量电流、电压等。
	新华辰
	MF47
	152.00 
	1
	152.00 

	30
	酸度计
	1、笔式，测量范围：0.0~14.0pH，温度0-50℃32-122F；
2、解析度：PH:0.1PH，温度：0.1℃ 1F
3、准备度：PH：±0.2PH 温度：1℃/2F
4、PH：25℃三点校准，显示数仁4.0、6.9、9.2
5、工作温度：0-50℃（32-122F)
6、电源：1.5V电池*4PCS
7、尺寸：Φ40*190mm
8、PH缓冲剂（硼砂，邻苯二甲酸氢钾，混合磷酸盐）各一包
	新华辰
	16003
	225.00 
	2
	450.00 

	31
	教学支架
	铸铁底板尺寸（210mmｘ135mm）1kg,冲压烧瓶夹，大小圈（Φ110mm/Φ70mm），铝合金平行夹，垂直夹，钢材直径（Φ6.6mm,立杆Φ11.3mmｘ615mm）
	新华辰
	03002
	120.00 
	14
	1680.00 

	32
	三脚架
	      外径Φ90mm，内径Φ74mm 厚度4.3mm，支撑脚直径Φ5.7mm，高156mm
	新华辰
	03006
	11.00 
	14
	154.00 

	33
	试管架
	塑料制，8 孔，孔径 21 mm，立柱粘结
牢固
	新华辰
	8孔，21mm
	17.00 
	14
	238.00 

	34
	试管架
	有机玻璃8孔 ，孔径 25 mm
	新华辰
	8孔，25mm
	48.00 
	2
	96.00 

	35
	试管架
	有机玻璃8孔 ，孔径 35 mm
	新华辰
	8孔，35mm
	51.00 
	2
	102.00 

	36
	漏斗架
	铁制喷塑双孔，2孔铁漏斗架
	新华辰
	03009
	80.00 
	1
	80.00 

	37
	滴定台
	铸铁底座尺寸300±3mm×150±2mm，重量≥2.3kg，立杆用直径Φ11mm的圆钢制成， 长度不小于550mm。
	新华辰
	03010
	140.00 
	1
	140.00 

	38
	滴定夹
	1、由铝合金制成，蝶式结构，外形尺寸为200mm×110mm。2、两端能夹持20mm（含）以下直径的滴定管，两管平行。3、当两管盛满液体后，不下滑。
	新华辰
	03011
	60.00 
	1
	60.00 

	39
	多用滴管架
	1、组成：产品由三层架板、两块侧板组装而成；2、材质：为ABS塑料制；3、规格：20孔；底部有圆形凹槽。
	新华辰
	03012
	16.00 
	14
	224.00 

	40
	量筒
	10mL,高硼硅玻璃制造.量筒全高：135±5ｍｍ。最高刻度线至筒顶：≥25ｍｍ。量筒壁厚：≥1ｍｍ。最小分度：0．2ｍｌ,允差±0.1ml,刻线清晰。
	精工
	10mL/1
	7.00 
	14
	98.00 

	41
	量筒
	25mL,高硼硅玻璃制造 量筒全高：160±5ｍｍ。最高刻度线至筒顶≥25ｍｍ。最高刻度线至內底最小距离85mm。壁厚≥1ｍｍ。最小分度：0.5ｍｌ。允差±0.25ml.刻线清晰
	精工
	25mL
	8.00 
	14
	112.00 

	42
	量筒
	50mL,高硼硅玻璃制造.量筒全高：195±5ｍｍ。最高刻度线至筒顶≥30ｍｍ。量筒外径：26±1ｍｍ。底座外径：50±3ｍｍ。壁厚≥1ｍｍ。最小分度：1ｍｌ,允差±0.25ml，刻线清晰.
	精工
	50mL
	9.00 
	14
	126.00 

	43
	量筒
	100mL,高硼硅玻璃制造.量筒全高：250±10ｍｍ。最高刻度线至筒顶≥30ｍｍ。量筒外径：31±1ｍｍ。底座外径：62±3ｍｍ。壁厚≥1ｍｍ。最小分度：1ｍｌ,允差±0.5ml，刻线清晰。
	精工
	100mL
	11.00 
	1
	11.00 

	44
	量筒
	500mL,高硼硅玻璃制造.量筒全高：350±10ｍｍ。最高刻度线至筒顶：≥50ｍｍ。壁厚≥1.2ｍｍ。最小分度：5ｍｌ,允差±2.5ml。
	精工
	500mL
	28.00 
	1
	28.00 

	45
	容量瓶
	250mL,采用高硼硅玻璃制造.全高：220±10mm,瓶颈內径15.5±1.5mm：瓶体外径：80mm±1mm,瓶底直径：55mm.瓶身最小壁厚≥0.8mm。
	精工
	250mL1
	25.00 
	1
	25.00 

	46
	容量瓶
	500mL采用高硼硅玻璃制造.全高：260±10mm,瓶颈内径19±2mm：瓶体外径：100mm,瓶底直径：70mm.瓶体最小壁厚≥0.8mm。
	精工
	500mL
	38.00 
	1
	38.00 

	47
	滴定管
	酸式，25mL，采用高硼硅玻璃制造.由量管、活塞组成。全长≤600mm,分度线长：300～400mm。最小分度：0．1ｍｌ。刻度线至管颈囗距一等：90±20。刻度线至管颈距二等：90±30。活动芯孔径：2mm；3；活塞下管内径：2mm。
	精工
	酸式，25mL
	44.00 
	1
	44.00 

	48
	滴定管
	碱式，25mL，采用高硼硅玻璃制造.全长≤570mm,分度线长：300～400mm。最小分度：0．1ｍｌ。刻度线至管颈距一等：90±20。刻度线至管颈距二等：90±30。量管下端胖大处理：硅胶管与玻璃球搭配适度，（5×7）硅胶管配。
	精工
	碱式，25mL
	22.00 
	1
	22.00 

	49
	滴定管
	25mL,高硼硅材质，酸碱两用滴定管，四氟活塞
	精工
	聚四氟乙烯，25mL
	82.00 
	4
	328.00 

	50
	试管
	Φ12mm×75mm,采用高硼硅玻璃制造 .试管高：70±5ｍｍ。 试管外径：12±0．5ｍｍ。试管厚：1ｍｍ。
	精工
	12mm×75mm
	0.80 
	60
	48.00 

	51
	试管
	Φ15mm×150mm,采用高硼硅玻璃制造 .试管高：150±5ｍｍ。 试管外径：15±0．5ｍｍ。试管厚：1.2ｍｍ。囗部做卷边处加厚处理。
	精工
	15mm×150mm/1
	1.20 
	125
	150.00 

	52
	试管
	Φ18mm×180mm,采用高硼硅玻璃制造 .试管高：180±5ｍｍ。 试管外径：18±0．5ｍｍ。试管厚：1.2ｍｍ,囗部做卷边处加厚处理。
	精工
	18mm×180mm
	2.00 
	30
	60.00 

	53
	试管
	Φ20mm×200mm,采用高硼硅玻璃制造 .试管高：200±5ｍｍ。 试管外径：20±0．5ｍｍ。试管厚：1.3ｍｍ,囗部做卷边处加厚处理。
	精工
	20mm×200mm
	2.00 
	30
	60.00 

	54
	试管
	Φ32mm×200mm,采用高硼硅玻璃制造 .试管高：200±5ｍｍ。 试管外径：32±0．5ｍｍ。试管厚：1.5ｍｍ,囗部做卷边处加厚处理。
	精工
	32mm×200mm
	4.00 
	5
	20.00 

	55
	口部具支试管
	Φ20mm×200mm,采用高硼硅玻璃制造，全长200±5mm，外径20±1mm,壁厚≥1.2mm.卷口，支管直径8±1mm,长度35±5mm.支管到管囗距离25±3mm
	精工
	20mm×200mm/1
	4.00 
	5
	20.00 

	56
	硬质玻璃管
	Φ15mm×150mm,采用高硼硅玻璃制造,卷口Ф15±0.5,长度150±6mm.壁厚1.2±0.3mm, 管口应卷囗加厚
	精工
	15mm×150mm
	2.00 
	5
	10.00 

	57
	硬质玻璃管
	Φ20mm×250mm,采用高硼硅玻璃制造,卷口Ф20±0.5,长度250±5mm.壁厚1.2±0.3mm, 管口应卷囗加厚
	精工
	20mm×250mm
	2.00 
	5
	10.00 

	58
	烧杯
	10mL,采用高硼硅玻璃制造，全高35±1mm，杯直径26±0.5mm，壁厚≥0.7mm,杯口应卷边加厚，底部圆正
	精工
	10mL
	3.00 
	30
	90.00 

	59
	烧杯
	25mL,采用高硼硅玻璃制造，全高50±1mm，杯直径34±0.5mm，壁厚≥0.7mm,杯口应卷边加厚，底部圆正
	精工
	25mL
	3.50 
	30
	105.00 

	60
	烧杯
	50mL,采用高硼硅玻璃制造，全高60±2mm，杯直径42±1mm，壁厚≥0.8mm,杯口应卷边加厚，底部圆正
	精工
	50mL
	4.00 
	30
	120.00 

	61
	烧杯
	100mL,采用高硼硅玻璃制造，全高70±2mm，杯直径50±1mm，壁厚≥0.9mm,杯口应卷边加厚，底部圆正
	精工
	100mL/12
	5.00 
	30
	150.00 

	62
	烧杯
	250mL,采用高硼硅玻璃制造，全高95±2mm，杯直径70±2mm，壁厚≥1.1mm,杯口应卷边加厚，底部圆正
	精工
	250mL2
	7.00 
	20
	140.00 

	63
	烧杯
	规格500ml,采用高硼硅玻璃制造
	精工
	500mL
	10.00 
	3
	30.00 

	64
	烧杯
	1000mL,采用高硼硅玻璃制造，全高145±3mm，杯直径105±2mm，壁厚≥1.3mm,杯口应卷边加厚，底部圆正
	精工
	1000mL/1
	21.00 
	3
	63.00 

	65
	烧瓶
	圆底、长颈，250mL，采用高硼硅玻璃制造，全高145±3mm，瓶外径85±2mm，壁厚≥0.9mm,瓶颈外径34±1.5mm.管口应卷边加厚，底部圆正.
	精工
	250mL，圆底
	16.00 
	13
	208.00 

	66
	烧瓶
	250mL，平底,采用高硼硅玻璃制造，全高145±3mm，瓶外径85±2mm，壁厚≥0.9mm,瓶颈外径34±1.5mm.管口应卷边加厚，底部圆正.
	精工
	250mL，平底
	16.00 
	3
	48.00 

	67
	锥形瓶
	100mL,采用高硼硅玻璃制造，全高105±3mm，瓶身外径64±1.5mm，瓶颈外径22±1mm.壁厚＞0.8mm
	精工
	100mL
	11.00 
	30
	330.00 

	68
	锥形瓶
	250mL,采用高硼硅玻璃制造，全高145±3mm，瓶身外径85±2mm，瓶颈外径34±1.5mm.壁厚＞0.9mm
	精工
	250mL3
	17.00 
	10
	170.00 

	69
	蒸馏烧瓶
	250mL,采用高硼硅玻璃制造，全高200±10mm，瓶身外径85±2mm，瓶颈外径34±1.5mm.壁厚＞0.9mm,支管14口
	精工
	250mL4
	22.00 
	2
	44.00 

	70
	集气瓶
	125mL,附毛玻璃片.采用高硼硅玻璃制造，全高110±5.瓶外径54±2mm,壁厚≥1.2mm.瓶底厚≥1.8mm.毛玻璃片边长65±5mm,毛玻片厚2±1mm.
	精工
	125mL1
	11.00 
	50
	550.00 

	71
	集气瓶
	250mL,附毛玻璃片.采用高硼硅玻璃制造，全高130±5.瓶外径68±2mm,壁厚≥1.3mm.瓶底厚≥2mm.毛玻璃片边长65±5mm,毛玻片厚2±1mm.
	精工
	250mL5
	12.00 
	10
	120.00 

	72
	液封除毒气集气瓶
	250mL,高硼硅玻璃制造。1、外形尺寸：外径70±3mm,瓶身高180±5mm,液封部位高40±3mm.盖直径45±1mm.盖高80±10mm.配胶塞及燃烧匙.
	精工
	63005
	63.00 
	5
	315.00 

	73
	广口瓶
	60mL,采用高硼硅玻璃制造，瓶全高100±5mm，瓶身直径47±2mm,瓶身厚≥1mm.瓶底厚≥1.5mm.
	精工
	60mL
	15.00 
	50
	750.00 

	74
	广口瓶
	125mL,采用高硼硅玻璃制造，瓶全高110±4mm，瓶身直径54±2mm,瓶身厚≥1.2mm.瓶底厚≥1.8mm.
	精工
	125mL4
	18.00 
	14
	252.00 

	75
	广口瓶
	250mL,采用高硼硅玻璃制造，瓶全高142±8mm，瓶身直径68±2mm,瓶身厚≥1.3mm.瓶底厚≥2mm.
	精工
	250mL6
	22.00 
	14
	308.00 

	76
	广口瓶
	500mL,采用透明钠钙或高硼硅玻璃制造，瓶全高172±8mm，瓶身直径83±3mm,瓶身厚≥1.3mm.瓶底厚≥2mm.
	精工
	500mL
	33.00 
	5
	165.00 

	77
	茶色广口瓶
	60mL,采用茶色钠钙，瓶全高100±5mm，瓶身直径47±2mm,瓶身厚≥1mm.瓶底厚≥1.8mm.
	精工
	茶，60mL
	6.00 
	15
	90.00 

	78
	茶色广口瓶
	125mL,采用茶色钠钙，瓶全高120±8mm，瓶身直径54±2mm,瓶身厚≥1mm.瓶底厚≥1.5mm.
	精工
	茶，125mL
	7.00 
	5
	35.00 

	79
	茶色广口瓶
	250mL,采用茶色钠钙，瓶全高142±8mm，瓶身直径68±2mm,瓶身厚≥1.3mm.瓶底厚≥2mm.
	精工
	茶/250mL
	9.00 
	5
	45.00 

	80
	细口瓶
	60mL,采用高硼硅玻璃制造，瓶全高100±5mm，瓶身直径47±2mm,瓶身厚≥1mm.瓶底厚≥1.5mm.
	精工
	60mL
	15.00 
	20
	300.00 

	81
	细口瓶
	125mL,采用高硼硅玻璃制造，瓶全高120±8mm，瓶身直径54±2mm,瓶身厚≥1.2mm.瓶底厚≥1.8mm.
	精工
	125mL3
	18.00 
	100
	1800.00 

	82
	细口瓶
	250mL,采用高硼硅玻璃制造，瓶全高142±8mm，瓶身直径68±2mm,瓶身厚≥1.3mm.瓶底厚≥2mm.
	精工
	250mL7
	22.00 
	10
	220.00 

	83
	细口瓶
	500mL,采用高硼硅玻璃制造，瓶全高172±8mm，瓶身直径83±3mm,瓶身厚≥1.3mm.瓶底厚≥2mm.
	精工
	500mL
	32.00 
	5
	160.00 

	84
	细口瓶
	1000mL,采用高硼硅玻璃制造，瓶全高213±8mm，瓶身直径104±3mm,瓶身厚≥1.7mm.瓶底厚≥2.5mm.
	精工
	1000mL
	50.00 
	2
	100.00 

	85
	细口瓶
	2500mL,采用高硼硅玻璃制造，瓶全高284±10mm，瓶身直径142±5mm,瓶身厚≥2mm.瓶底厚≥3mm.
	精工
	3000mL
	140.00 
	2
	280.00 

	86
	茶色细口瓶
	60mL,采用茶色钠钙，瓶全高100±5mm，瓶身直径47±2mm,瓶身厚≥1mm.瓶底厚≥1.5mm.
	精工
	茶，60mL
	6.00 
	5
	30.00 

	87
	茶色细口瓶
	125mL,采用茶色钠钙玻，瓶全高120±8mm，瓶身直径54±2mm,瓶身厚≥1.2mm.瓶底厚≥1.8mm.
	精工
	茶，125mL
	7.00 
	14
	98.00 

	88
	茶色细口瓶
	250mL,采用茶色钠钙，瓶全高142±8mm，瓶身直径68±2mm,瓶身厚≥1.3mm.瓶底厚≥2mm.
	精工
	茶，250mL
	8.00 
	5
	40.00 

	89
	茶色细口瓶
	500mL,采用透明钠钙，瓶全高172±8mm，瓶身直径83±3mm,瓶身厚≥1.3mm.瓶底厚≥2mm.
	精工
	茶，500mL
	11.00 
	2
	22.00 

	90
	茶色细口瓶
	1000mL,采用茶色钠钙，瓶全高213±8mm，瓶身直径104±3mm,瓶身厚≥1.7mm.瓶底厚≥2.5mm.
	精工
	茶，1000mL
	16.00 
	1
	16.00 

	91
	滴瓶
	30ML，采用透明钠钙，瓶全高73±5mm，瓶外径38±2mm,瓶厚＞1mm.滴管全高85±5mm.滴管口距瓶底距3.5±1.5mm.
	精工
	30mL
	6.00 
	20
	120.00 

	92
	滴瓶
	60mL,采用高硼硅玻璃制造，瓶全高90±5mm，瓶外径47±2mm,瓶厚＞1mm.滴管全高92±5mm.滴管口距瓶底距3.5±1.5mm.
	精工
	60mL
	15.00 
	20
	300.00 

	93
	茶色滴瓶
	30mL,采用茶色钠钙，瓶全高73±5mm，瓶外径38±2mm,瓶厚＞1mm.滴管全高85±5mm.滴管口距瓶底距3.5±1.5mm.
	精工
	茶，30mL
	6.00 
	20
	120.00 

	94
	茶色滴瓶
	60mL,采用茶色钠钙，瓶全高90±5mm，瓶外径47±2mm,瓶厚＞1mm.滴管全高92±5mm.滴管口距瓶底距3.5±1.5mm.
	精工
	茶，60mL
	6.00 
	5
	30.00 

	95
	酒精灯
	150mL，单头,透明钠钙制造.由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成。全高95mm±4mm；灯体高70mm±2mm。灯体直径：84±5mm.灯底直径60±3mm；灯口直径20±2mm。灯颈高25±5mm.灯体壁厚≥2mm,配纯棉灯芯,磨砂细腻.
	精工
	62001
	6.00 
	14
	84.00 

	96
	干燥器
	160MM，透明钠钙制造.全高：220±10ｍｍ。 器身內径150±5mm.盖外径205±5mm.底直径95±5mm.器身高135±10mm.
	精工
	62006
	82.00 
	1
	82.00 

	97
	气体发生器
	250mL ，采用高硼硅玻璃制造.全高291±5mm.中球高：80±3ｍ.球斗颈大头內径24±2mm.斗柄小头直径17±3mm.上球璧厚＞1.5mm.底座两球中心距110±5mm.半球外径：128±2ｍｍ。连接口直径31±3ｍｍ。球体,半球壁厚：＞2mm 。要求：气体发生器的固体加料口径不小于2.5cm.
	精工
	62007
	189.00 
	1
	189.00 

	98
	冷凝器
	直形，300mm，采用高硼硅玻璃制造.外套管长：300±15ｍｍ。外套管外径32±1ｍｍ。上管长：75±3.5ｍｍ。上管外径：22±1ｍｍ。下管长：115±6ｍｍ。内芯管外径：12±0．5ｍ.
	精工
	300mm，直形
	41.00 
	2
	82.00 

	99
	牛角管
	Φ18mm×150mm,采用高硼硅玻璃制造 ,弯形角度105度,与冷凝器配套.
	精工
	62023
	6.00 
	2
	12.00 

	100
	漏斗
	60mm,采用高硼硅玻璃制造，外形尺寸：漏斗外径60±2mm.斗柄长60±5mm，斗茎外径7—8mm，斗及斗柄壁厚1-1.5mm.
	精工
	60mm
	6.00 
	14
	84.00 

	101
	漏斗
	90mm,采用高硼硅玻璃制造，外形尺寸：斗径90±3mm，斗高85±1mm，斗柄长90±5mm，斗柄外径10—11mm，壁厚≥1.5mm.
	精工
	90mm
	10.00 
	3
	30.00 

	102
	安全漏斗
	直形，高硼硅玻璃制造 漏斗球直径：40±3ｍｍ。漏斗长：52±3ｍｍ。下管长：300±10ｍｍ。下管直径：7～8ｍｍ。斗壁厚度：1～1．3ｍｍ。
	精工
	直形
	9.00 
	14
	126.00 

	103
	安全漏斗
	双球,高硼硅玻璃制造 漏斗球直径：40±3ｍｍ。漏斗长：52±3ｍｍ。下管长：300±10ｍｍ。下管直径：7～8ｍｍ。斗壁厚度：1～1．3ｍｍ.二小球径20±2mm.弯曲部位全宽44±4mm.全高60±5mm.
	精工
	双球
	17.00 
	2
	34.00 

	104
	分液漏斗
	60mL，锥型,瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔。
	精工
	60mL，锥型
	39.00 
	5
	195.00 

	105
	分液漏斗
	50mL，高硼硅玻璃制造  漏斗球外径：51±1mm.球高80±5mm.球厚：≥1ｍｍ。下管外径：9.5±0.5ｍｍ。 下管长：60±3ｍｍ。活塞芯孔径：≥2mm,上塞开槽.漏斗囗部有孔.执行标准：QB/T 2110-95
	精工
	50mL，球型
	47.00 
	5
	235.00 

	106
	三通连接管
	T形,Φ7mm～8mm，采用高硼硅玻璃制造，横长100±10mm，直径7-8mm,支管长50±5mm.壁厚≥1mm.
	精工
	T 形
	2.00 
	2
	4.00 

	107
	三通连接管
	Y形,Φ7mm～8mm，采用高硼硅玻璃制造，全高100±10mm，直径7-8mm,支管长50±5mm.壁厚≥1mm.
	精工
	Y 形
	2.00 
	2
	4.00 

	108
	滴管
	100mm,采用高硼硅玻璃制造
	精工
	100mm
	1.40 
	20
	28.00 

	109
	滴管
	150mm,采用高硼硅玻璃制造，玻璃部位全长130±10mm，上管卷口外径10±1mm,流液嘴外径2-3mm.壁厚≥1mm
	精工
	150mm
	2.00 
	20
	40.00 

	110
	干燥管
	单球，150mm，采用高硼硅玻璃制造，上管外径15±1mm,上管长80±5mm.球外径30MM±3mm，球长40±5mm.下支管长25±3mm，壁厚≥1mm，
	精工
	145mm，单球
	6.00 
	4
	24.00 

	111
	干燥管
	Φ15mm×150mm，U型,采用高硼硅玻璃制造，管外径15±1mm,全高150±5mm.两管间距30±5mm.壁厚≥1mm，支管外径6-7mm.支管长30±5mm
	精工
	Φ15 mm ×150 mm，U型
	4.00 
	2
	8.00 

	112
	玻璃活塞
	直形2号.采用高硼硅玻璃制造 。2号活塞孔径≥2mm。两支管直径7-8mm， 两支管长度120±10mm
	精工
	直形2号
	25.00 
	2
	50.00 

	113
	圆水槽
	Φ210 mm ×110 mm，采用透明钠钙玻璃制造，全高100±5mm，外径210±5mm,壁厚≥3mm.沿高10±2mm。沿径238±10mm.
	精工
	210mm×110mm
	50.00 
	2
	100.00 

	114
	圆水槽
	φ270mm×140mm.采用钠钙玻或高硼硅璃制造，全高140±12mm，外径270±10mm,壁厚≥3mm.沿高10±2mm。沿径280±10mm。
	精工
	270mm×140mm
	82.00 
	2
	164.00 

	115
	坩埚钳
	200mm，不锈钢材料：；全长≥200mm，蛋形圈≥27mm.
	精工
	64002
	10.00 
	16
	160.00 

	116
	烧杯夹
	201不锈钢.长度大于240mm，最大夹持直径不少于90mm
	精工
	64003
	16.00 
	2
	32.00 

	117
	镊子
	不锈钢制，平头，长125mm，钢板厚1.2mm，前部应有防滑脱锯齿。
	精工
	125mm
	4.00 
	16
	64.00 

	118
	试管夹
	木制外形尺寸200×20×
11mm，张口不少于30mm.
	精工
	64006
	3.00 
	16
	48.00 

	119
	止水皮管夹
	Φ3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液。
	精工
	64007
	1.00 
	16
	16.00 

	120
	螺旋皮管夹
	由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸为33mm×20mm×8mm，旋转方便，不易变形，压板厚度≥1mm。
	精工
	64008
	2.40 
	5
	12.00 

	121
	石棉网
	金属网尺寸不小于125mm×125mm，金属网上所附陶土圈为双面附着的正圆形，直径不小于Φ100㎜，厚度为3㎜左右.
	精工
	64032
	2.00 
	16
	32.00 

	122
	燃烧匙
	用紫铜制成，手柄杆长度不小于300±5mmmm。紫铜,直径Φ20±1mm.
	新华辰
	64041
	2.00 
	16
	32.00 

	123
	药匙
	长度≥13cm，带小勺，材质为金属、牛角或塑料。
	新华辰
	64042
	1.00 
	16
	16.00 

	124
	玻璃管
	Φ 5 mm ～6 mm，由高硼硅玻璃制造。玻管外径5～6±0.5mm.长：500-600mm）。壁厚：1.2～1．4mm。两端烤光滑.
	精工
	Φ5mm～6mm
	35.00 
	5
	175.00 

	125
	玻璃管
	Φ 7 mm ～8 mm，高硼硅玻璃制造。玻管外径7～8±0.5mm长：500-600mm.壁厚：1.2～1．5mm。两端烤光滑.
	精工
	Φ7mm～8mm
	35.00 
	4
	140.00 

	126
	玻璃弯管
	Φ7mm～Φ8mm，高硼硅材质，分别为60,90,120度各种角度，尺寸200*70mm。
	精工
	Φ7mm～8mm
	94.00 
	1
	94.00 

	127
	玻璃棒
	Φ5mm～6mm,高硼硅玻璃制造.玻棒外径5～6±0.5mm、长度300±30mm.两端烤光滑,玻棒圆正
	精工
	Φ5mm～6mm
	76.00 
	3
	228.00 

	128
	玻璃棒
	Φ7mm～8mm,粗细均匀，两端烧结使其光滑。
	精工
	Φ7mm～8mm
	76.00 
	3
	228.00 

	129
	橡胶塞
	000、00、0～10号,白色，质地均匀。
	新华辰
	64061
	53.00 
	8
	424.00 

	130
	橡胶管
	外径9mm，内径6mm,乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性。
	新华辰
	64062
	60.00 
	3
	180.00 

	131
	乳胶管
	外径7mm，内径5mm,弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力100%。
	新华辰
	7mm*5mm
	4.00 
	10
	40.00 

	132
	乳胶管
	外径7mm，内径5mm,弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力100%。
	新华辰
	7mm*5mm
	4.00 
	10
	40.00 

	133
	乳胶管
	外径9mm，内径6mm,弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力100%。
	新华辰
	9mm*6mm
	5.00 
	10
	50.00 

	134
	试管刷
	Φ12mm,手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露。
	精工
	Φ12mm
	2.00 
	14
	28.00 

	135
	试管刷
	Φ18mm,手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露。
	精工
	Φ18mm
	2.00 
	14
	28.00 

	136
	试管刷
	Φ32mm,手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露。
	精工
	Φ32mm
	2.00 
	5
	10.00 

	137
	烧瓶刷
	250mL烧瓶用,手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露。
	精工
	64072（250ml）
	4.00 
	5
	20.00 

	138
	烧瓶刷
	500mL烧瓶用,手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露。
	精工
	64072（500ml）
	5.00 
	5
	25.00 

	139
	结晶皿
	80mm，采用高硼硅玻璃制造，全高45±1mm，外径80±1mm,壁厚1.2-2mm.
	精工
	80mm
	9.00 
	2
	18.00 

	140
	表面皿
	60mm,采用高硼硅玻璃制造，皿外径60±2mm,壁厚1-1.5mm.无划痕,气泡气线,压痕
	精工
	60mm/1
	11.00 
	14
	154.00 

	141
	表面皿
	100mm,采用高硼硅玻璃制造，皿外径100±4mm,壁厚1-1.5mm.
	精工
	100mm
	15.00 
	2
	30.00 

	142
	研钵
	60mm,采用理化瓷制造，全高36±2mm，口外径70±3mm,壁厚4±2mm.带研柱
	新华辰
	瓷，60mm
	7.00 
	14
	98.00 

	143
	研钵
	100mm,采用理化瓷制造，全高40±3mm，口外径98±5mm,壁厚8±2mm.带研柱。
	新华辰
	瓷，100mm
	13.00 
	1
	13.00 

	144
	蒸发皿
	100mm,采用理化瓷制造，全高39±3mm，口外径91±3mm,壁厚1-1.5mm
	新华辰
	瓷，100mm/39
	6.00 
	14
	84.00 

	145
	蒸发皿
	120mm,瓷制，耐受温度≥800℃。
	新华辰
	瓷，120mm
	8.00 
	3
	24.00 

	146
	反应板
	采用理化瓷制造,白色6穴,尺寸为长80±2mm.宽50mm.厚10±2mm.穴径13±1mm
	新华辰
	64091
	4.00 
	14
	56.00 

	147
	井穴板
	透明塑料，9孔，每孔0.7mL，可以重复使用。
	新华辰
	64092
	2.00 
	14
	28.00 

	148
	井穴板
	6穴.5ml由透明的聚苯乙烯的材料制造.全长82±2mm.全宽58±2mm.全高22±1mm.附井穴盖6个及导气管3x300mm6根.
	新华辰
	64093
	9.00 
	14
	126.00 

	149
	塑料多用滴管
	1、规格：4mL；2、塑料材质。
	新华辰
	64094
	0.20 
	100
	20.00 

	150
	塑料洗瓶
	1、250ML，为乳白色塑料制品，采用PP料生产，化学耐受性好，无生物毒性。2、造型为有一喷出水咀的瓶体，出喷水咀口径为1mm，水位应与盛水口等高。3、盛水口应有螺旋瓶盖，盖紧后不应漏水，喷水靠挤压瓶体使水从喷水咀喷出。
	新华辰
	250mL8
	8.00 
	28
	224.00 

	151
	塑料水槽
	250mm×180mm×100mm。
	新华辰
	250mm×180mm×100mm
	17.00 
	28
	476.00 

	152
	集气瓶挂扣器
	1、塑料制；125mL，2、适用于排水法收集气体、倒置集气瓶用。
	新华辰
	125mL2
	13.00 
	28
	364.00 

	153
	集气瓶挂扣器
	1、塑料制；250mL，2、适用于排水法收集气体、倒置集气瓶用。
	新华辰
	250mL9
	13.00 
	5
	65.00 

	154
	酒精喷灯
	坐式，铜制，壶体容积≥300mL，火焰高度为150mm～180mm，火焰温度为960℃±60℃
	新华辰
	J2609
	140.00 
	2
	280.00 

	155
	储气装置
	1、组成：由底座、手柄、支架、气球嘴、锁紧螺母、贮气球、气嘴、手压球、气胆阀门等各部分组成，2、材质：底座铸铁材质；手柄为金属材质；支架为金属材质、左右两端各1个吸附装置；贮气球为玻璃材质；3、规格：底座三脚状；手柄长度为142mm；支架为U型；贮气球容积2000ml；4、贮气装置为球形设计，适用于中学化学中气体贮存。
	新华辰
	26005
	95.00 
	2
	190.00 

	156
	初中化学实验材料
	含黄铜片、硬铝片、火柴、蜡烛、木板、电池、电珠、砂纸、面粉、凡士林等。
	新华辰
	30808000101
	37.00 
	13
	481.00 

	157
	金属矿物、金属及合金标本
	1、标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于21.7*17.1*3.2cm，上下盖可以打开，便于学生更直观的观察，不易破损，接合紧密。2、标本分别为磁铁矿、赤铁矿、生铁、铁合金、锌矿、镀锌板、铝土矿、铝合金、铜矿、铜合金、钛矿、钛合金等12种。3、标本应固定牢固，不易脱落。
	新华辰
	42001
	57.00 
	1
	57.00 

	158
	溶液导电演示器
	外形尺寸：288mm*208mm*80mm，电表式，10 mA，数码直接显示电流大小，同时有5个指示灯显示导电状态，串联电位器 1 kΩ ，置于校准档时，调旋钮直接校准。五组溶液同时比较，1×6 开关（其中一档校准），每档有对应的指示灯。采用不锈钢电极5对，液体缸5个，仪器供电直接插220V市电（方便演示应用）
	新华辰
	30308000803
	472.00 
	2
	944.00 

	159
	微型溶液导电实验器
	1.由线路示数一块（装有仪器的电路线路）、发光2极管6个、电解槽1个组成。2.改变溶液深度和调节电压、电珠亮、暗明显，实验效果好，能完成试验过程。3.供电:直流4～6Ｖ，7号干电池4节。4.外型尺寸：157mm*90mm*45mm
	新华辰
	26011
	129.00 
	10
	1290.00 

	160
	水电解演示器
	由2支有双刻度的四氟芯活塞电解支管，不锈钢骨架的双塑料固定夹，T形硅胶三通，硅胶双塞电极，双色连接导线，加液漏斗，加细不锈钢试验喷嘴组成。电解刻钱容量20ml，在3一12V2A电压电流作用下，3分钟内电解生成20ml：10ml的氢气和氧气
	精工
	26001
	229.00 
	5
	1145.00 

	161
	金刚石结构模型
	1、供化学、物理有关晶体结构的数学内容演示用，能增强学生的空间概念，有利于理解晶体结构的特征。2、由彩色球和键等组成。3、碳原子：Φ 30 mm 的 4 孔黑色塑料球 30 个；化学键：Φ 3 mm×35 mm 镀镍金属杆 40 根，材质ABS。。
	新华辰
	32004
	223.00 
	1
	223.00 

	162
	石墨结构模型
	7. 由塑料球、连接杆、底座等组成；塑料球：直径为30±2mm，材料为PP，颜色为黑色，数量为39只；塑料球为5孔；连接杆为金属键，尺寸为直径3mm×90mm，数量为14根，直径3mm×50mm，数量为45根；底座为透明有机塑料制，形状为六边形顶角间直径为650mm±5mm，厚度不小于3mm；6、石墨结构模型高度为230mm±5mm。
	新华辰
	32005
	223.00 
	1
	223.00 

	163
	碳-60结构模型
	1、供搭建以单质形态存在的C60分子结构用。2、产品组件均采用工程塑料制作，碳原子：Φ 30mm 的 3 孔黑色塑料球 60 个；化学键：Φ 6mm×25mm 的镀镍金属杆 90 根，材质ABS。
	新华辰
	32006
	334.00 
	1
	334.00 

	164
	碘升华凝华管
	≥Φ34mm×28mm，应采用无色透明硼硅酸盐玻璃制造，手柄与主管应连接平滑牢固，不应偏歪；主管应加碘后密封，两端面呈球面凹形，手柄靠近主管处应密封；玻璃仪器均匀透明无气泡，耐用，不易碎，采用酒精灯加热不易变形。
	新华辰
	J30032
	16.00 
	10
	160.00 

	165
	分子结构模型
	球棍式或比例式；Φ40mm塑料球：碳原子（黑色）4个，氧原子（红色）13个，氮原子（深蓝色）2个，硫原子（黄色）2个；Φ30mm塑料球：氢原子（白色）12个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建。
	新华辰
	32003
	302.00 
	1
	302.00 

	166
	氯化钠晶体结构模型
	1、由彩色橡胶球和塑料键结构，配备部件有：氯化钠6孔绿球14只、6孔银灰球13只、塑料短键54根。2、氯化钠绿球的直径为15mm，银灰球直径为20mm，塑料键长25mm，整个产品的外形尺寸为：115mm*115mm*115mm。
	新华辰
	32007
	223.00 
	1
	223.00 

	167
	元素周期表
	带轴，≥150cm×110cm，字迹信息清晰，易于观看。
	奥科育龙
	52041
	84.00 
	1
	84.00 

	168
	原油常见馏分标本
	1、标本分别为原油、溶剂油、汽油、航空煤油、煤油、柴油、润滑油、石蜡、沥青等9种。2、标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于21.7*17.1*3.2cm，上下盖可以打开，便于学生更直观的观察，不易破损，接合紧密。3、标本应固定牢固，不易脱落。
	新华辰
	42002
	57.00 
	1
	57.00 

	169
	炼铁高炉模型
	炼铁高炉模型是炼铁的主要设备，它由炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸等五个部分组成。有两个进口：进料口和进风口；三个出口：出铁口、出渣口和高炉煤气出口。
	新华辰
	32001
	267.00 
	1
	267.00 

	170
	合成有机高分子材料标本
	1、标本分别为塑料类：聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯；橡胶类：丁苯、顺丁、氯丁、丁晴；合成纤维类：锦纶、涤纶、晴纶、维纶、丙纶、氯纶等15种。2、标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于21.7*17.1*3.2cm，上下盖可以打开，便于学生更直观的观察，不易破损，接合紧密。3、标本应固定牢固，不易脱落。
	新华辰
	42003
	57.00 
	1
	57.00 

	171
	新型无机非金属材料标本
	1、标本选用氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等不少于5种材质组成。2、标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小于21.7*17.1*3.2cm，上下盖可以打开，便于学生更直观的观察，不易破损，接合紧密。3、标本应固定牢固，不易脱落。
	新华辰
	42004
	57.00 
	1
	57.00 

	初中物理仪器
	
	
	
	
	
	
	

	1
	工作服
	涤卡，可分为大中小号
	新华辰
	82001
	50.00 
	20
	1000.00 

	2
	机械危害防护手套
	HPPE纤维
	新华辰
	82006
	15.00 
	20
	300.00 

	3
	套袖
	PU皮
	新华辰
	82009
	4.80 
	20
	96.00 

	4
	激光防护镜
	激光类实验用
	新华辰
	82002
	21.00 
	20
	420.00 

	5
	护目镜
	防机械冲击
	新华辰
	82003
	9.00 
	20
	180.00 

	6
	简易急救箱
	12寸，箱体采用铝合金材质，内置13种日常急需用品
	和美
	82010
	229.00 
	1
	229.00 

	7
	吹风机
	便携性能:手柄不可折叠，电吹风最大功率:≥2000W，电吹风档位:≥3档。
	万家风
	3102
	114.00 
	2
	228.00 

	8
	仪器车
	900 mm×500mm×950 mm，车轮Φ75 mm，厚25 mm；一轮带刹车，车轮固定，双层不锈钢托盘。
	新华辰
	02020
	858.00 
	2
	1716.00 

	9
	小托盘
	23*17*6CM
	新华辰
	23*17*6CM
	25.00 
	8
	200.00 

	10
	大托盘
	41*29*9CM
	新华辰
	41*29*9CM
	24.00 
	5
	120.00 

	11
	提盒
	承重大于3kg
	新华辰
	0212321
	67.00 
	2
	134.00 

	12
	一字螺丝刀
	Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm；工作部带磁性，硬度不低于HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型
	新华辰
	81002
	16.00 
	2
	32.00 

	13
	十字螺丝刀
	Φ6 mm，长 150 mm；Φ3 mm，长 75 mm；工作部带磁性，硬度不低于 HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于 100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑
成型
	新华辰
	81003
	16.00 
	2
	32.00 

	14
	剥线钳
	Φ0.5mm～2.5mm；刃口闭合状态间隙应不大于0.3mm，刃口错位应不大于0.2mm；钳口硬度不低于HRA65或HRC30
	新华辰
	81013
	30.00 
	2
	60.00 

	15
	钢丝钳
	160mm，抗弯强度1120N，扭力矩15N·m，15°；剪切性能Φ16mm钢丝，580N；夹持面硬度不低于44HRC；PVC环保手柄，在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22°
	劳仕达
	81014
	30.00 
	1
	30.00 

	16
	尖嘴钳
	160mm，抗弯强度710N，剪切性能Φ1.6mm钢丝，570N；在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22°，硬度不低于44HRC，PVC手柄
	劳仕达
	81004
	27.00 
	1
	27.00 

	17
	平口钳
	普通机用平口钳；钳口宽度100mm，最大张开度100mm
	新华辰
	81025
	167.00 
	1
	167.00 

	18
	斜口钳
	125mm，双刃刀
	新华辰
	125mm/1
	140.00 
	1
	140.00 

	19
	砂纸
	干磨砂纸，P36～P50、P150～P220、P1000～P2000
	新华辰
	P36～P50、P150～P220、P1000～P2000
	21.00 
	10
	210.00 

	20
	民用剪刀
	长170mm，用于剪布
	新华辰
	81032
	17.00 
	1
	17.00 

	21
	电烙铁套装
	20W内热式，含烙铁架
	宏观
	20W
	76.00 
	1
	76.00 

	22
	焊锡膏
	100G/盒
	宏观
	100g
	31.00 
	1
	31.00 

	23
	焊锡丝
	无铅
	宏观
	150g/卷
	65.00 
	5
	325.00 

	24
	松香
	助焊
	宏观
	50g/盒
	17.00 
	5
	85.00 

	25
	打孔器
	齿口式，不锈钢材质，壁厚1㎜冷拔无缝钢管，每组 4 支
	新华辰
	020021
	92.00 
	1
	92.00 

	26
	打孔夹板
	硬木或硬塑料
	新华辰
	J02021
	17.00 
	1
	17.00 

	27
	锥子
	锥头长77mm，锥杆直径渐变
	新华辰
	77mm
	17.00 
	2
	34.00 

	28
	镊子
	304不锈钢，平头，长125mm，钢板厚1.2mm，镊子前部应有防滑脱锯齿状
	新华辰
	125mm
	4.00 
	2
	8.00 

	29
	水准器
	气泡水准器
	新华辰
	02022
	19.00 
	2
	38.00 

	30
	红液温度计
	量程-20℃～100℃，分度值1℃，示值误差<±1.5℃
	新华辰
	13001
	4.00 
	30
	120.00 

	31
	数字温度计
	1、手持式，外形尺寸：长205*宽74*高30mm（±2mm）   2、量程-30 ℃～200 ℃，分辨力 0.1 ℃，误差<±1.5 ℃；
3、不接电脑，可独立运行，自带显示屏，表盘显示区域尺寸：长48 mm（±1mm）×宽24mm（±1mm），有背光。4、有最大/最小 锁存等功能； 5、电池：4节7号AAA级
	新华辰
	J13007
	343.00 
	2
	686.00 

	32
	内聚力演示器
	由2个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和2根扳杆组成；圆柱体尺寸约Φ20mm×50mm，铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的1/2，挤压架应采用铁质结构，2个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差应≥35mm，挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时，在挤压方向的形变应≤0.25mm；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60N
	新华辰
	22202
	95.00 
	2
	190.00 

	33
	食用色素
	红色，30ML/瓶
	味佳厨
	10mL/瓶
	12.00 
	1
	12.00 

	34
	钢直尺
	1000mm，1mm。0mm～50mm分度值0.5mm，其余分度值为1mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25mm，允许误差应≤±0.15mm；需有计量器具制造许可证标志
	新华辰
	1000mm
	39.00 
	30
	1170.00 

	35
	机械秒表
	1、组成：机械秒表及收纳盒组成；2、材质：机械秒表采用不锈钢发条，单金属光摆轮，镍其合金游丝及锚式擒纵机构。分度值 0.1S。
	奋迅
	504
	586.00 
	14
	8204.00 

	36
	电子秒表
	专用型，全时段分辨力0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于1.5年
	沙逊
	ZS-2D
	40.00 
	14
	560.00 

	37
	斜面小车
	包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面板≥915mm×100mm×20mm，一端应有滑轮、缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于2mm；附摩擦材料丁晴橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹
	新华辰
	21054
	140.00 
	14
	1960.00 

	38
	螺旋弹簧组
	1、组成：5种螺旋弹簧计组成；螺旋弹簧计表面镀镍防护，弹簧上端为园环，下端有三角片，杆勾，指针组成2、材质：螺旋弹簧计为金属材质；3、规格：5N、3N、2N、1N、0.5N各1；4、用途：用于测量物体受力大小。
	新华辰
	21006
	30.00 
	14
	420.00 

	39
	演示测力计
	平板式；量程0N〜2N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度
	新华辰
	J04027
	30.00 
	2
	60.00 

	40
	条形盒测力计
	量程0N〜1N，分度值0.02N；示值误差≤1/2分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度
	飞碟
	J00701-1N
	17.00 
	14
	238.00 

	41
	条形盒测力计
	量程0N〜2.5N，分度值0.05N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度
	飞碟
	J00701-2.5N
	17.00 
	14
	238.00 

	42
	条形盒测力计
	量程0N〜5N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度
	飞碟
	J00701-5N
	17.00 
	14
	238.00 

	43
	条形盒测力计
	量程0N〜10N，分度值0.2N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度
	飞碟
	J00701-10N
	17.00 
	14
	238.00 

	44
	数字测力计
	　   高分辨率：0.001。
2  三种测量模式自由切换（实时、 峰值、第一峰值）。
3  四种计测单位自由切换：N/（牛顿）、Kg/（千克）、Ib/（磅）、Oz/（央司)。
4  可设定上下限做统计分析，通过上下限设定超过限定范围可使蜂鸣器报需。
5  在长时间无操作的情况下自动关机达到省电效果。
6  主机外形尺寸：198mm*73mm*30mm，电池：4节7号AAA级
	源墅
	2N
	343.00 
	2
	686.00 

	45
	压力和压强演示器
	压强小桌，尺寸≥200mm×100mm×100mm；配套多孔弹性材料，尺寸≥220mm×120mm×50mm
	新华辰
	21021
	43.00 
	2
	86.00 

	46
	压力作用效果演示器
	由3组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块的3个面积对应的3块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出
	群信
	30307102302
	107.00 
	2
	214.00 

	47
	液体内部压强实验器
	由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径Φ36mm～Φ38mm，硅橡胶膜厚0.5mm，支杆长度不小于300mm，有手动转动机构，有标尺
	新华辰
	J21015
	94.00 
	14
	1316.00 

	48
	微小压强计
	由U形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管、弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成；U形管外径6mm，高不小于380mm，能沿标度方向移动不小于10mm，能固定；标尺长300mm，0分度在中间，最小分度线为5mm；气密性好
	新华辰
	J21016
	19.00 
	14
	266.00 

	49
	透明盛液筒
	高300mm±5mm，筒底外径≥110mm，壁厚≥1.5mm。筒身有深度标尺，标尺长≥250mm，分度值1mm，透光率应≥90％
	新华辰
	02115
	36.00 
	14
	504.00 

	50
	液体对器壁压强演示器
	透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有3个喷嘴，对面应有1个喷嘴；配4个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺
	新华辰
	30307101901
	30.00 
	2
	60.00 

	51
	连通器
	由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，尺寸210mm×210mm×120mm，底座应平稳；粗管外径30mm，细管外径12mm，无色透明材料透光率≥90％
	新华辰
	J2140
	41.00 
	2
	82.00 

	52
	乳胶管
	外径9mm、内径6mm，拉伸强度≥21MPa，扯断伸长率≥700％
	新华辰
	9mm*6mm
	5.00 
	10
	50.00 

	53
	乳胶管
	外径6mm、内径4mm，拉伸强度≥21MPa，扯断伸长率≥700％
	新华辰
	6mm*4mm
	4.00 
	10
	40.00 

	54
	马德堡半球
	1、材质：铸铁半球；半球与拉手一次成型；2、用途：用于中学物理讲解大气压强时做马德堡半球实验使用。
	新华辰
	30307102101
	143.00 
	2
	286.00 

	55
	空盒气压计
	1．测量范围：800～1060hPa
2．示度盘最小分值：1hpa,误差：1.5 hPa
3. 温度范围：-10℃～+40℃
4. 示度盘最小分值：1℃
5.仪器重量：＜1.1Kg
6.仪器尺寸：170mm*170mm*145mm
 
	新华辰
	DYM3型
	386.00 
	2
	772.00 

	56
	流体压强与流速关系演示器
	气体式，由气体流动管道、气体接入部件、压强观测部件组成，应带气源
	群信
	30307102401
	429.00 
	2
	858.00 

	57
	流体压强与流速关系演示器
	液体式，由液体流动管道、液体接入部件、
液体回收部件、压强观测部件 4 部分组成
	群信
	30307102402
	515.00 
	2
	1030.00 

	58
	流体压强与流速关系演示器
	气体/液体两用式
	群信
	30307102411
	601.00 
	2
	1202.00 

	59
	飞机升力原理演示器
	由机翼模型（或飞机模型，硬质塑料制成）、平行风源风机、底座、滑杆等组成，机翼下表面水平；若有调速电位器的Ⅱ类电器，金属外壳（以及与金属外壳相连的螺母）不应露在外
	新华辰
	21037
	413.00 
	2
	826.00 

	60
	杠杆
	由杠杆、轴、调平装置和6个挂钩组成，挂钩在标尺上能连续移动，杠杆长≥500mm，木杠杆尺端需包头加固
	新华辰
	21030
	26.00 
	14
	364.00 

	61
	演示滑轮组
	由单滑轮2件、三并滑轮2件、三串滑轮2件、支杆滑轮2件组成，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮9.8N，串及并滑轮为19.6N，支杆滑轮为9.8N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于90％，并、串滑轮的效率不应低于75％
	飞碟
	J04021
	102.00 
	2
	204.00 

	62
	滑轮组
	由单滑轮4件、二并滑轮2件、二串滑轮2件、支杆滑轮2件构成，每个滑轮组中至少有1个可止动滑轮，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮9.8N，串及并滑轮为19.6N，支杆滑轮为9.8N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于90％，并、串滑轮的效率不应低于75％
	飞碟
	J2122
	67.00 
	14
	938.00 

	63
	音叉
	256Hz±0.3Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸300mm×80mm×40mm；在环境噪声不大于30dB的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB
	新华辰
	22001
	43.00 
	14
	602.00 

	64
	音叉
	512Hz±0.4Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸140mm×80mm×40mm；在环境噪声不大于30dB的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB
	新华辰
	22002
	43.00 
	14
	602.00 

	65
	电铃
	在15m范围内铃声清晰，立式，高约20CM,宽约12CM
	学友
	24013
	43.00 
	2
	86.00 

	66
	声传播演示器
	由透明可密封容器、音频发生器、扬声器（含放大器）、传声棒、连接皮管等组成；可密封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于-0.085MPa，并在10s内保持气压低于-0.080MPa；可演示声音在气体、液体、固体中的传播以及真空不能传声等实验
	群信
	22007
	248.00 
	2
	496.00 

	67
	旋片真空泵
	单相，油封旋片式直联泵2XZ-0.5型，底座采用2.5mm厚的钢板，铝合金机壳；进气口应为台阶口，外径8mm，配有内径6.3mm±0.75mm、长2.0m的压缩空气用橡胶管。电气安全要求：Ⅰ类电器使用三极插头，外壳接保护接地线，电源与外壳抗电强度1500V；Ⅱ类电器使用二极插头，电源与外壳抗电强度3000V
	挺威
	TW-1A
	1030.00 
	2
	2060.00 

	68
	抽气盘
	　1.由底座、塑料钟罩、电铃、阀门、橡皮垫圈等组成。
2.钟罩的外形端正、厚度均匀、内外表面要清洁，外径160㎜，高200㎜，密封性良好。
3.在规定的使用期限范围内，真空度保持稳定。
4.底座表面平整、无溶迹、缩迹，不变形，无破边、凹凸不平等不良缺陷
	群信
	02016
	175.00 
	2
	350.00 

	69
	发音齿轮
	1、产品由三片齿板、转动轴等组成。2、齿轮用钢材制成，外形尺寸φ78×134mm。3、三片齿板的顶圆直径约为φ78mm，齿的分布均匀，齿片应平整，无毛刺。4、三片齿板相距23mm，顺序装在转动轴上，装配应牢固端正，不得有松动现象。5、三片齿板表面镀铬，其余表面镀锌。6、产品应符合JY224-87《发音齿轮》的要求。7、符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	新华辰
	30307200201
	34.00 
	2
	68.00 

	70
	手摇离心转台
	由机座、主动轮（带手柄）、从动轮、支杆等组成；从动轮与主动轮的转速比不低于6的整数倍，支杆直径10mm，全长140mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为140mm±1mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1:20，大端直径10mm，上偏差允许＋0.15mm；深度不小于45mm
	群信
	J2129
	215.00 
	2
	430.00 

	71
	教学示波器
	　结构：外壳采用全金属材质一次成型，表面喷漆，上表面设有把手。　　技术要求：　　1垂直　　1.1频率响应：直流DC～5MHZ，≤3dB；交流10HZ～5MHZ，≤3dB。　　1.2偏转因素：≤20mVpp/格；　　1.3输入阻容：1MΩ±0.1MΩ；　　1.4衰减倍率:1、10、100、1000 四挡误差±10%；　　1.5输入耐压:400V（DC+ACpp）；　　2扫描　　2.1扫描频率:10Hz～100kHz分四档、10Hz～100Hz、100Hz～10kHz、10kHz～100kHz；　　3水平　　3.1频率响应：DC～500kHz ，≤ 3dB；　　3.2偏转因素：≤100mVpp/格；　　3.3输入阻容：1MΩ±0.1MΩ；　　4校准信号　　4.1波形：方波；　　4.2频率：100 HZ ±10 HZ；　　4.3幅度：100mVpp±5mVpp；　　5、示波管有效显示面积：8格×10格  1格=8mm，余辉：中；　　6、消耗功率：30VA；　　7、尺寸≥（165mm×300mm×440mm）。
	光扬
	15020
	2454.00 
	2
	4908.00 

	72
	凹面镜
	本仪器由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成，凹面镜的直径为100mm,焦距为-65mm。
	季光
	J25002
	26.00 
	2
	52.00 

	73
	凸面镜
	本仪器由凸面镜、镜框、支架、镜座等组成，凸面镜的直径为100mm,焦距为-65mm。
	季光
	25003
	26.00 
	2
	52.00 

	74
	光的传播、反射、折射实验器c
	1、初中物理分组仪器，仪器主要由底座、刻度圆盘、激光笔和相应镜片组成。
2、圆盘上应有放置激光笔的支架，激光笔在支架上方便固定和调节。
3、圆盘中央应方便放置各种实验附件。
	季光
	25011
	129.00 
	14
	1806.00 

	75
	平面镜成像实验器
	仪器由平面镜、漫反射镜、支架、蜡烛台座（物像台）、三角尺等组成。蓝色塑料盒包装
2.平面镜尺寸不小于110mm×80mm，四周经打磨处理，或镶边框。
3.60°直角三角尺有效刻度不小于100mm。
4.物像台高度不小于40mm。
	季光
	J25010
	27.00 
	14
	378.00 

	76
	透明水槽
	250mm×180mm×100mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2mm
	新华辰
	250mm×180mm×100mm
	11.00 
	2
	22.00 

	77
	透镜及其应用实验器
	1、产品使用低压6-8V光源、凸透镜、凹透镜、透镜夹持柄、光屏、具有独立实验的望远镜模型、显微镜模型、照相机模型等器件组成。
2、产品应能较好完成中学物理教学内容中关于透镜焦距的测量以及照相机、望远镜、投影仪原理的演示和实验。
	季光
	J25009
	94.00 
	14
	1316.00 

	78
	白光的色散与合成演示器
	由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承等组成；两块棱镜应配对，用ZF3玻璃制，其折射率之差不大于0.003，中部色散之差不大于0.0004。实验效果：做白光的色散实验时，可见光区域内光谱连续清晰；能把白光色散后的七色光谱带还原成白光
	新华辰
	25008
	86.00 
	2
	172.00 

	79
	光的三原色合成实验器
	1、仪器使用光源为红、绿、蓝发光二极管。2、工作电压：DC4.5V内置（3节5号电池）也可外接电源，三色光分别为开关控制、实验时单色光斑在观察屏上的直径30±１mm（可直视）。3、三色光斑互相重叠部分呈白色，红、蓝色光斑重叠部分为品红色，红、绿色光斑重叠部分为黄色，蓝、绿色光斑重叠部分为青色，实验效果明显。
	海门天补
	G-CHS-CD-6/0.3 CD型
	458.00 
	14
	6412.00 

	80
	光具盘
	分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650mm，宽≥240mm；圆形光盘直径≥250mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示5条平行光。光学零件：梯形玻砖1件，等腰直角棱镜1件，半圆柱透镜1件，小双凹柱透镜1件，小双凸柱透镜1件，双凸透镜1件，大双凸柱透镜1件，平面镜1件，凹凸柱面镜1件，正三棱镜2件
	季光
	25001
	558.00 
	2
	1116.00 

	81
	激光光学演示仪
	产品由激光器、扩束器、分束器、演示屏、度盘、移动尺及光学附件组成。　激光束经分束器在演示屏上呈现的三条光束基本相同。
	学友
	25017
	1931.00 
	2
	3862.00 

	82
	光具座
	1、导轨：采用φ16双轨结构；与基准平面的不平行度≤1mm。2、平行光源：光源用电压6-8V，功率≥3W的灯泡。3、透镜：双凸透镜：F=100±2mm，φ=40mm；F=50±2mm，φ=30mm；F=300±12mm，φ=50mm；F=-75±4.5mm，φ=30mm；4、标尺：总长为960mm,宽为18mm；刻线长度900mm,最小刻度为1mm,刻线间距误差≤0.1mm，尺全长刻线误差≤±0.5mm；5、滑块：四个滑块和支架的插杆孔中心，应在一条线上，指示刻线与标尺间隙≤3mm，插杆应准直，表面镀铬。
	季光
	25005
	206.00 
	14
	2884.00 

	83
	擦镜纸
	20cm×15cm，纸纹细密
	长里百灵
	20cm×15cm
	13.00 
	1
	13.00 

	84
	玻棒（附丝绸）
	或有机玻棒(附丝绸)，丝绸面积≥350mm×350mm。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用D－YDQ－Z－100型指针验电器检验张角≥30°（≥50°）
	学友
	23001
	39.00 
	14
	546.00 

	85
	胶棒（附毛皮）
	或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积≥150mm×150mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸脂棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用D－YDQ－Z－100型指针验电器检验张角≥30°（≥45°）
	学友
	23003
	17.00 
	14
	238.00 

	86
	电磁实验用旋转架
	由底座、转轴和转台等组成。转台应采用静 电绝缘材料制成，转台内应有一凹槽.
搭配条形磁铁，玻棒，胶棒使用
	新华辰
	J225
	9.00 
	30
	270.00 

	87
	验电器连接杆
	含导电杆、绝缘手柄等。导电杆直径≥2 mm长度≥250 mm；绝缘柄直径≥10 mm，长度
≥150 mm
	新华辰
	23042
	9.00 
	2
	18.00 

	88
	箔片验电器
	由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中位卡、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料制成，观察面应采用透明材料，透明材料透光率≥90%；箔片长度≥25mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加8kV直流高压，箔片张开与中位片角度应≥45°；移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间≥10min
	新华辰
	23005
	48.00 
	2
	96.00 

	89
	感应起电机
	感应起电机适用于大、中学物理和小学自然课教学用，起电盘直径为φ275mm规格的起电机。工作时能够连续获得大量电荷，因而获得较高的静电压（数万伏左右），是完成静电实验时静电源，而且本身也能作一系列实验，如火花放电和电容器
1、温度20、相对湿度为65%和环境中，摇柄转120转/分时，火花放电距离大于或等于55mm。
2、温度5-30范围，相对湿度小于80%的条件下，仪器正常工作，火花放电距离大于或等于30mm。
	新华辰
	23008
	572.00 
	2
	1144.00 

	90
	条形磁铁
	D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07T
	新华辰
	30307400204
	67.00 
	14
	938.00 

	91
	蹄形磁铁
	D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055T
	新华辰
	30307400305
	84.00 
	14
	1176.00 

	92
	翼形磁针
	2支，针体140mm×8mm，座Φ71mm×112mm，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥9mT
	新华辰
	30307400801
	16.00 
	5
	80.00 

	93
	菱形小磁针
	16支，磁针28mm×8mm，座Φ25mm×25mm，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5mT
	新华辰
	J11006
	24.00 
	14
	336.00 

	94
	磁感线演示器
	无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸不小于200mm×120mm；环境温度大于10℃时，摇匀铁粉时间每次≤20s
	新华辰
	30307401001
	102.00 
	2
	204.00 

	95
	立体磁感线演示器
	永磁、电磁场
	新华辰
	30307401101
	159.00 
	2
	318.00 

	96
	磁感线演示板
	每块板上有130以上个空穴，内含自由活动小铁棒
	新华辰
	30307401201
	102.00 
	2
	204.00 

	97
	稳压直流电源
	1、电源采用全金属结构，面板为铝合金氧化面板，字符、标识采用冲压或雕刻，防止脱落。
2、因电源属发热电器，严禁用塑料机箱或PVC面板。
3、输出端子采用φ4mm防脱帽插、接两用铜芯接线柱（可插可接）。
4、直流稳压输出：（双路独立）：
⑴额定电压Ⅰ：0V—15V连续可调。    （298元）
⑵额定电压Ⅱ：0V—15V连续可调。
⑶额定电流：Ⅰ＝Ⅱ≥1.5A。具有过载、短路双重自动保护。
⑷直流稳压Ⅰ、Ⅱ输出可独立或串联使用，并具有输出短路自检保护和短路提示功能，短路排除后应能自动恢复输出。
5、直流输出特性：
a、各档电压偏调：不大于±（1%U标+0.1V）。
b、电压稳定性：输入电压在198V-242V间变化，在满载时各档输出电压变化量不大于1%U标+0.1V。
c、负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于1%U标+0.1V。
d、纹波电压：电源保持220V，满载时纹波电压不大于0.1%U标（有效值）。
6、过载保护：
a、直流稳压输出在额定电流值内，应能点亮不大于额定输出电流的白炽灯。负载大于额定电流1.1－1.5倍时，应过载保护。
b、各档输出电路短路时应能自动关断。
7、连续工作时间不小于8h。
8、绝缘电阻实验应遵循JY0009-90中4.4.3的规定，电压实验遵循JY0009－90中4.4.4规定。
9、产品符合JY0361－1999《教学电源》有关规定。
	新华辰
	30102001801
	924.00 
	2
	1848.00 

	98
	教学电源
	1、电源外壳采用金属结构，
直流压输出
①标称电压:1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共六档可调。
②输出电流:2A。
③电压定性:档不大于350mv。
3纹波电压:每档不大于15mv。
③保护电流:在1×(105-1.6)间,自动保护。
4直流大电流输出:40A,10S土2S自动定时关机。
2、交流输出 
①标称电压:2V、4V、6V、8V、10V、12V共六档可调。
②输出电流:5A。
③空载电压:每档不大于1.1U+0.3V。
④满较电压:每档不小于0.9U标一03V。
5保护电流:在1×(1.1~1.6)间,自动保护。
3、工作条件
①环境温度:0一+40℃
②相对器度:≤80%(40℃)
Q电源电:AC220Y+10%
工作时还工作8h(40A,5A除外)。
	新华辰
	04005
	800.00 
	2
	1600.00 

	99
	电流磁场演示器
	直流导线、圆线圈、螺线管的磁场分布
	新华辰
	24006
	95.00 
	2
	190.00 

	100
	蹄形电磁铁
	磁路总长度不小于220mm，两磁极面中心距离不小于40mm，线圈骨架两端有接线柱、焊片及垫圈，工作电流≤1A，工作电压≤6V，连续工作20min后线圈温升应不大于75℃，吸力≥49N，剩余磁力≤5.88N
	新华辰
	24011
	109.00 
	2
	218.00 

	101
	原副线圈
	原线圈：0.56mmQZ型漆包线310～330匝，线圈架内径11mm，绕线宽度57mm；副线圈：0.25mmQZ型漆包线670～680匝，线圈架内径24mm，绕线宽度52mm
	新华辰
	30307401701
	33.00 
	14
	462.00 

	102
	螺线管
	透明底板，纯铜漆包线，单层绕线，线圈绕
向清晰可见，宜附带手柄磁针
	新华辰
	30307410301
	80.00 
	14
	1120.00 

	103
	充磁器
	有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性材料，线圈轴向长度不小于80mm，能充两极间距大于28mm、磁极截面积小于42mm×24mm的U形磁铁以及截面积小于42mm×24mm的条形磁铁，电源与线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度3000V
	新华辰
	02023
	270.00 
	2
	540.00 

	104
	演示电磁继电器
	演示电磁继电器的构造及工作原理，检测合格。
	新华辰
	24014
	243.00 
	2
	486.00 

	105
	方形线圈
	方形线圈（一）、用途：
1、演示磁场对电流作用：磁场方向、电流方向和磁场对电流作用力方向之间的关系——左手定则。
2、演示在电磁感应现象中，磁场方向，导体运动方向和感生电流方向之间的关系——右手定则。
3、演示奥期特实验——电流的磁场和电感应。
（二）、左手定则：
把线圈固定在方座支架上，接入4-6V直流电源，并且在电路中串接一个电键和滑动变阻器，用U085蹄形磁铁跨在线圈外，使磁铁两磁极间连极与线圈平面平行。当电路接通时线圈即绕竖直轴向一定方向转动。如果将电流方向或磁场方向改变，则线圈的转动方向也跟着改
	新华辰
	30307424101
	31.00 
	14
	434.00 

	106
	手摇交直流发电机
	手摇交直流发电机，主要供中学物理和小学自然演示交直发电机的结构和工作原理使用。此外还可作小功率电源使用。
1、输出空载电压:转子转速为1200～1600 转/分时，交直流空载电压≥8V。
2、输出负载电压:转子转速为1200～1600转/分时，串入4.8V，0.3A小灯泡。负载电压≥5V。
3、本仪器两个电刷放在换向器两边时，输出时为交流电,放在换向器中间时输出为直流电。
4、转子与极靴的距离≤1.5mm，无碰撞和摩擦
5、整机使用性能:手摇2分钟，皮带不打滑，不松脱;电刷不变形，不移位、发电正常。
	新华辰
	24019
	334.00 
	2
	668.00 

	107
	滚摆
	包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。摆轮采用金属材质，直径125mm；摆轴采用钢材制作，直径8mm，长160mm；支架高460mm，横梁长300mm；摆体质量为0.6kg～0.8kg。摆体前10次的回升累计递减量应≤65mm
	新华辰
	21033
	100.00 
	2
	200.00 

	108
	气体做功内能减少演示器
	由气体做功部分和温度测量部分组成，做功部分应由贮气筒、安全阀、压力表、活塞及活塞筒、进气阀、出气阀等组成，固定在底座上。测量部分应由温度传感器、数显温度表等组成。电压6V，电流≤50mA
	启星动力
	QX-J-QNS-01
	775.00 
	2
	1550.00 

	109
	空气压缩引火仪
	1． 产品由气缸、底座、端盖、活塞等组成。2． 气缸由有机玻璃制成，缸长不小于130mm，外径不小于φ25mm，内径φ10mm。缸体透明度好，表面无划痕。3． 底座直径φ65mm，底座与缸体连接牢固，放置平稳。活塞与气缸气密性应良好。4． 手柄直径φ40mm，表面应光滑、无毛刺；活塞杆直径φ8mm，表面镀铬，手柄与活塞杆连接牢固并具有足够的机械强度。5． 产品在正常的冲击力作用下，实验效果应明显。6． 连续压缩引火100次，密封圈的使用效果不变。
	群信
	22203
	49.00 
	2
	98.00 

	110
	汽油机模型
	四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆等组成。手动转动，活塞运动压缩比6:1～8:1，整体高不小于300mm
	启星动力
	QX-QYJ-01
	744.00 
	2
	1488.00 

	111
	柴油机模型
	四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆组成。手动转动，活塞运动压缩比14∶1～16∶1，整体高不小于300mm
	启星动力
	QX-CYJ-01
	744.00 
	2
	1488.00 

	112
	演示电表
	2.5级，直流电流：200μA、0.5A、2.5A，直流电压：2.5V、10V，检流：－100μA～100μA，电压灵敏度：5kΩ/V
	存真
	15001
	386.00 
	2
	772.00 

	113
	数字演示电表
	4-1/2位，双面显示，同一物理量能自动转换量程。直流电流：200μA、2mA、20mA、200mA、2A、20A，不确定度0.2％；直流电压：2V、20V、200V，不确定度0.1％；电阻：200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ，不确定度0.2％；交流电压：2V、20V、200V、700V，不确定度0.5％；交流电流：2mA、20mA、200mA、2A，不确定度1.0％。2A、20A自动过载保护，故障排除自动恢复。交流供电，采用II类变压器
	新华辰
	15002
	1459.00 
	2
	2918.00 

	114
	直流电流表
	机械指针式，准确度为2.5级，量程为：-0.2A-0-0.6A，-1-0-3A；三旋钮式接线柱，座式，具零点调节器。
	存真
	15008
	66.00 
	30
	1980.00 

	115
	直流电压表
	机械指针式，准确度为2.5级，量程为：-1V-0-3V — -5V-0-15V；三旋钮式接线柱，座式，具零点调节器。
	存真
	15009
	66.00 
	30
	1980.00 

	116
	多用电表
	1、组成：由电表、反射镜、硅二极管保护装置和电笔组成；2、材质：磁、金属、塑料；3、规格：具有22档基本量程，测量范围：直流电流：0μA～50μA～500μA，0mA～5mA～50mA～500mA；直流电压：0V～0.25V～0.5V～1V～2.5V～10V～50V～250V，交流电压：0V～10V～50V～250V～500V～1000V；电阻：R×1Ω，R×10Ω，R×100Ω，R×1kΩ，，R×10kΩ，100kΩ，R×1MΩ；4、用途：供中小学实验中测量电流、电压等。
	新华辰
	MF47
	152.00 
	2
	304.00 

	117
	多用电表
	1、数字式，4-1/2位；2、电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试。
	存真
	770G
	546.00 
	2
	1092.00 

	118
	灵敏电流计
	座式三接线柱，测量范围：-300µA～0～300µA。误差：≤5μA。G0档表头内阻80～125Ω；G1档表头2.内阻4kΩ～3.0kΩ。具零点调节器标度尺刻度均匀，弧长不小于75mm,工作位置与水平面成45°角；输出端子全部采用不脱落式铜材接线柱，Φ4mm铜芯香蕉插、可穿及接线三种功能。及0.4mm厚铝材刻度标牌!每只表都贴有防划保护膜。
	存真
	15010
	66.00 
	14
	924.00 

	119
	教学用E10螺口灯座
	小灯座由底板、接线柱，灯座组成
 螺口,螺母,连接片均为铜质
	新华辰
	23010
	7.00 
	30
	210.00 

	120
	电珠（小灯泡）
	1、规格：1.5V、0.3A，螺口；2、用途：用于物理电学实验。
	新华辰
	1.5V
	1.00 
	50
	50.00 

	121
	电珠（小灯泡）
	1、规格：2.5V、0.3A，螺口；2、用途：用于物理电学实验。
	新华辰
	2.5V
	1.00 
	50
	50.00 

	122
	电珠（小灯泡）
	1、规格：3.8V、0.3A，螺口；2、用途：用于物理电学实验。
	新华辰
	3.8V
	1.00 
	50
	50.00 

	123
	电珠（小灯泡）
	1、规格：6V、0.5A，螺口；2、用途：用于物理电学实验。
	新华辰
	6V
	1.00 
	50
	50.00 

	124
	单刀开关
	1、组成：由底座、开关动片、开关定片、接线柱组成；2、材质：底座为黑色塑料制；3、规格：底座大70mm×30mm；4、用途：用于中学电路实验中。
	新华辰
	23011
	8.00 
	50
	400.00 

	125
	滑动变阻器
	5Ω，3A；电阻5Ω；额定电流3A。电阻值误差应≤5％。用标准线径的老康铜丝，合金铝支架，方形滑杆,铜质滑鞍,磷铜接触片
	思中
	J23541
	60.00 
	3
	180.00 

	126
	滑动变阻器
	20Ω，2A；电阻20Ω；额定电流2A。电阻值误差应≤5％。用标准线径的老康铜丝，合金铝支架，六棱铜滑杆,铜质滑鞍,磷铜接触片,规格≥230×85×53mm，质量≥0.4kg。
	三磊
	J23542
	74.00 
	30
	2220.00 

	127
	滑动变阻器
	50Ω，1.5A；电阻50Ω；额定电流1.5A。电阻值误差应≤5％。用标准线径的老康铜丝，合金铝支架，六棱铜滑杆,铜质滑鞍,磷铜接触片,规格≥230×85×53mm，质量≥0.4kg。
	思中
	J23543
	83.00 
	13
	1079.00 

	128
	电阻圈
	5Ω，10Ω，15Ω电阻丝用康铜，经氧化处理，生成绝缘层，绕成空心螺旋状，置于长方形胶木底座，两端固定接线柱。
	思中
	J2358
	34.00 
	28
	952.00 

	129
	插头导线
	1、4MM插头导线；2、纯铜1.5平方；3、长度：0.5m。
	新华辰
	SJ1210
	10.00 
	50
	500.00 

	130
	接线夹导线
	1、纯铜鳄鱼夹；2、纯铜1.5平方；3、长度：0.5m。
	新华辰
	SJ1211
	10.00 
	50
	500.00 

	131
	接线叉导线
	1、接线叉导线；2、纯铜1.5平方；3、长度：0.5m。
	新华辰
	SJ1212
	10.00 
	50
	500.00 

	132
	组合接头导线
	1、一头纯铜鳄鱼夹、一头4mm香蕉插头；2、纯铜1平方；3、长度：0.5m。
	新华辰
	SJ1209
	10.00 
	50
	500.00 

	133
	焦耳定律演示器
	1.整体尺寸：≥长465 mm ×宽138 mm × 高343 mm。
2.面板：优质亚克力，表面光滑，硬度高，不易变形。
3.边框：金属材质，黑色，坚固耐用，起到良好的保护和支撑作用。
4.电源部分：采用优质导线和电子元件，确保电路稳定和安全；
使用电压：220v；
总开关：控制整个演示器的电源通断，船型开关设计，操作方便。
5.电阻元件：
电阻箱：两个，分别标注 5Ω 和 10Ω，可通过香蕉插头接入电路的电阻值，精度高，误差小，材质为金属合金，寿命长且散热性能良好；
固定电阻：两个 10 欧姆的固定电阻，用于演示并联电路中的电流和热量关系；
电流表：两个，分别测量不同支路的电流，量程 0 - 3A分辨率0.1A。
6.显示方式：数字显示，清晰直观，便于读取数据；
温度表：两个，分别测量不同电阻元件附近的温度变化，量程0 - 100℃，充分满足实验中温度测量范围；
数字显示，实时显示温度变化，方便观察焦耳热效应导致的温度升高情况。
7.并联开关 A、B：用于控制并联电路的通断，船型开关设计，操作简单，触点接触良好，电阻小，减少对电路的影响。
8.演示功能：
可通过改变电阻值、电流大小等参数，直观演示焦耳定律（Q = I²Rt），即电流通过导体产生的热量与电流的平方、导体的电阻和通电时间成正比；
能够演示串联电路和并联电路中电流、电阻与热量的关系，帮助学生理解电路基本原理和焦耳定律的应用；
实时显示电流和温度数据，使学生能够清晰观察到电流变化对热量产生（温度升高）的影响，增强实验的直观性和教学效果。
	新华辰
	23035
	610.00 
	2
	1220.00 

	134
	低压测电器
	笔式，氖泡式，测电极长度不少于10mm，100V～500V，辉光应稳定不闪烁
	新华辰
	81001
	4.00 
	3
	12.00 

	135
	家庭电路示教板
	配电部分：三线10A插头与电网连接，开启式闸刀开关、铅熔断器（保险丝）盒、单相机械式有功电能表（2.0级，5A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头、螺口灯座（E27）1个、插口灯座（E27）1个、倒扳开关、拉线开关、白炽灯泡（E27卡口或E27LED螺口灯泡）、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）。插座、开关均为明装式，软导线（截面积0.5mm2）。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板
	新华辰
	30807000305
	858.00 
	2
	1716.00 

	136
	安全用电示教板
	12V供电，能演示以下模式：一手接触火线，经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接触漏电（连接火线）的设备（例如电动机），经脚和大地触电；跨步电压触电
	新华辰
	30307310601
	704.00 
	2
	1408.00 

	137
	保险丝作用演示器
	1、产品使用电源:交流198V-242V，50HZ。2、面板应采用阻燃材料或金属面板，长度≥450mm,高度≥300mm,具有线路实验压降显示表和实验工作电流表，有相应的实验电路图,电路图应绘制正确,清晰,不易脱落,图形符号应符合JY0001的有关规定。3、绝缘实验导线或裸实验导线用的接线柱应是铜质,接线柱间的距离≥280mm.绝缘实验导线或裸实验导线与接线柱连接后,导线与面板间的距离≥80mm。4、接保险丝的接线柱为铜质.两接线柱间的距离≥80mm。5、电路开关开合松紧适宜、控制准确、接线柱、灯泡口接触良好、各连接件连接方便可靠。6、实验材料及要求：保险丝额定电流1A，长度≥5m；保险丝额定电流2A，长度≥5m；保险丝额定电流3A，长度≥5m；保险丝额定电流5A，长度≥5m；铜导线单芯，直径≥0.5mm，长≥80mm，数量≥10根；绝缘实验导线额定电流3A，长≥290mm，数量≥30根；裸实验导线单芯，直径≤0.7mm，长≥285mm，数量≥10根；短路导线多芯铜线，长≥150mm，两端有接线夹；负载（灯泡）12V50W数量≥4只；负载（灯泡）12V10W数量≥2只。7、保险丝在长时间通过额定电流时不熔断，通过大于二倍额定电流时短时间熔断。8、绝缘实验导线的芯心为金属合金导线，外套为无毒塑料管或纸管；当通过电流大于二倍额定电流时，绝缘实验导线的外套管，应能冒烟，燃烧。9、交流电压表和交流电流表为竖直式大指针表。准确度等级≥2.5级，其他应符合JY0330的有关要求。10、在9m外观看实验应清晰。11、当输入电压为220V时。电源输出空载电压≤14.5V，额定电流时负载电压≥12V，额定电流值≥10A。12、用裸实验导线连接电路，并在接保险丝的两接线柱间接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电5分钟后将负载短路，保持5分钟，关闭电源，重新开启电源，仪器应能正常工作。
	金三角
	D-BX-DY-B-5-5型
	1200.00 
	2
	2400.00 

	饮水设备报价单
	
	
	
	
	
	
	

	1
	饮水机  
	尺寸（长*宽*高）：500×509×1455mm(允许偏离±5%)
电源：220V 50Hz
功率：≥2KW
水胆容量：≥15L
出水方式：一开一温
制水能力：开水≥20L/h；温开水≥60L/h
1.过滤配置：不低于6级过滤，净水流量≥1.06L/min；内胆容量：≥15L（提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件）额定净水量≥13000升
	碧涞
	JN-A-2A20G-RO
	8900.00 
	7
	62300.00 

	2
	饮水机  
	尺寸（长*宽*高）：1000*509*1455(允许偏离±5%)
电源：380V 50Hz
功率：≥2KW
水胆容量：≥35L
出水方式：一开三温
制水能力：开水≥80L/h；温开水≥350L/h
1.过滤配置：不低于6级过滤，净水流量≥1.06L/min；内胆容量：≥35L（提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件）额定净水量≥13000升
	碧涞
	JN-A-4A60G-RO
	13850.00 
	1
	13850.00 

	窗帘
	
	
	
	
	
	
	

	1
	普通教室窗帘
	含窗帘布、轨道，配件，安装等。
窗帘布：面料成分：100%聚酯纤维，遮光率：80%以上，PH值：5.7，甲醛含量：无，异味：无，大肠杆菌（8099）抑菌率：78%，可萃取的重金属（镉）0.02mg/kg，可萃取的重金属（铅）<0.16mg/kg，阻燃:B1级，防紫外线性能：T(UVA)av(%)0.05，T(UVB)av(%)0.05，UPF(/)>50，密度9（根/10cm)经密：1237.2，纬密：376.8，可分解致癌芳香胺染料：符合GB 18401-2010（c类）标准，色牢度：5级。
纱帘布：面料成分：100%聚酯纤维，遮光率：日间条件下5米外看不见屋内人员，PH值：5.4，甲醛含量：无，异味：无，大肠杆菌（8099）抑菌率：79%，可萃取的重金属（镉）0.03mg/kg
可萃取的重金属（铅）<0.16mg/kg，阻燃:B1级，可分解致癌芳香胺染料：符合GB 18401-2010（c类）标准，色牢度：5级  
轨道：内含消音皮带，泳铝合金方形轨道：壁厚≥1.5MM重量≥0.6KG/M,规格2.6CM*2.7CM 防腐蚀、耐磨性好、承载强度高不易变形。承重20KG以上，8米内证不弯曲。滑轮：采用不锈钢环、不锈钢支架、铝条和塑料滑轮。
配件：加工安装辅料包含穿带、挂钩、铅线、安装码、涨丝、自攻钉、吊轮。
加工安装：窗帘按1.8倍褶加工，所有窗帘两侧各加31公分，作为预留量。所有滑轨采用交错安装方式以达到更好的遮光效果.
	惠峰昱熙
	惠峰昱熙定制
	120.00 
	177
	21240.00 

	2
	专业教室窗帘
	含窗帘布、轨道，配件，安装等。
窗帘布：面料成分：100%聚酯纤维，遮光率：80%以上，PH值：5.7，甲醛含量：无，异味：无，大肠杆菌（8099）抑菌率：78%，可萃取的重金属（镉）0.02mg/kg，可萃取的重金属（铅）<0.16mg/kg，阻燃:B1级，防紫外线性能：T(UVA)av(%)0.05，T(UVB)av(%)0.05，UPF(/)>50，密度9（根/10cm)经密：1237.2，纬密：376.8，可分解致癌芳香胺染料：符合GB 18401-2010（c类）标准，色牢度：5级。
纱帘布：面料成分：100%聚酯纤维，遮光率：日间条件下5米外看不见屋内人员，PH值：5.4，甲醛含量：无，异味：无，大肠杆菌（8099）抑菌率：79%，可萃取的重金属（镉）0.03mg/kg
可萃取的重金属（铅）<0.16mg/kg，阻燃:B1级，可分解致癌芳香胺染料：符合GB 18401-2010（c类）标准，色牢度：5级  
轨道：内含消音皮带，泳铝合金方形轨道：壁厚≥1.5MM重量≥0.6KG/M,规格2.6CM*2.7CM 防腐蚀、耐磨性好、承载强度高不易变形。承重20KG以上，8米内证不弯曲。滑轮：采用不锈钢环、不锈钢支架、铝条和塑料滑轮。
配件：加工安装辅料包含穿带、挂钩、铅线、安装码、涨丝、自攻钉、吊轮。
加工安装：窗帘按1.8倍褶加工，所有窗帘两侧各加31公分，作为预留量。所有滑轨采用交错安装方式以达到更好的遮光效果.
	惠峰昱熙
	惠峰昱熙定制
	120.00 
	292
	35040.00 

	3
	女生宿舍楼道窗帘
	含窗帘布、轨道，配件，安装等。
窗帘布：面料成分：100%聚酯纤维，遮光率：80%以上，PH值：5.7，甲醛含量：无，异味：无，大肠杆菌（8099）抑菌率：78%，可萃取的重金属（镉）0.02mg/kg，可萃取的重金属（铅）<0.16mg/kg，阻燃:B1级，防紫外线性能：T(UVA)av(%)0.05，T(UVB)av(%)0.05，UPF(/)>50，密度9（根/10cm)经密：1237.2，纬密：376.8，可分解致癌芳香胺染料：符合GB 18401-2010（c类）标准，色牢度：5级。
纱帘布：面料成分：100%聚酯纤维，遮光率：日间条件下5米外看不见屋内人员，PH值：5.4，甲醛含量：无，异味：无，大肠杆菌（8099）抑菌率：79%，可萃取的重金属（镉）0.03mg/kg
可萃取的重金属（铅）<0.16mg/kg，阻燃:B1级，可分解致癌芳香胺染料：符合GB 18401-2010（c类）标准，色牢度：5级  
轨道：内含消音皮带，泳铝合金方形轨道：壁厚≥1.5MM重量≥0.6KG/M,规格2.6CM*2.7CM 防腐蚀、耐磨性好、承载强度高不易变形。承重20KG以上，8米内证不弯曲。滑轮：采用不锈钢环、不锈钢支架、铝条和塑料滑轮。
配件：加工安装辅料包含穿带、挂钩、铅线、安装码、涨丝、自攻钉、吊轮。
加工安装：窗帘按1.8倍褶加工，所有窗帘两侧各加31公分，作为预留量。所有滑轨采用交错安装方式以达到更好的遮光效果.
	惠峰昱熙
	惠峰昱熙定制
	120.00 
	357
	42840.00 

	4
	女生宿舍窗帘
	含窗帘布、轨道，配件，安装等。
窗帘布：面料成分：100%聚酯纤维，遮光率：80%以上，PH值：5.7，甲醛含量：无，异味：无，大肠杆菌（8099）抑菌率：78%，可萃取的重金属（镉）0.02mg/kg，可萃取的重金属（铅）<0.16mg/kg，阻燃:B1级，防紫外线性能：T(UVA)av(%)0.05，T(UVB)av(%)0.05，UPF(/)>50，密度9（根/10cm)经密：1237.2，纬密：376.8，可分解致癌芳香胺染料：符合GB 18401-2010（c类）标准，色牢度：5级。
纱帘布：面料成分：100%聚酯纤维，遮光率：日间条件下5米外看不见屋内人员，PH值：5.4，甲醛含量：无，异味：无，大肠杆菌（8099）抑菌率：79%，可萃取的重金属（镉）0.03mg/kg
可萃取的重金属（铅）<0.16mg/kg，阻燃:B1级，可分解致癌芳香胺染料：符合GB 18401-2010（c类）标准，色牢度：5级  
轨道：内含消音皮带，泳铝合金方形轨道：壁厚≥1.5MM重量≥0.6KG/M,规格2.6CM*2.7CM 防腐蚀、耐磨性好、承载强度高不易变形。承重20KG以上，8米内证不弯曲。滑轮：采用不锈钢环、不锈钢支架、铝条和塑料滑轮。
配件：加工安装辅料包含穿带、挂钩、铅线、安装码、涨丝、自攻钉、吊轮。
加工安装：窗帘按1.8倍褶加工，所有窗帘两侧各加31公分，作为预留量。所有滑轨采用交错安装方式以达到更好的遮光效果.
	惠峰昱熙
	惠峰昱熙定制
	120.00 
	278
	33360.00 

	5
	男生宿舍（南侧）窗帘
	含窗帘布、轨道，配件，安装等。
窗帘布：面料成分：100%聚酯纤维，遮光率：80%以上，PH值：5.7，甲醛含量：无，异味：无，大肠杆菌（8099）抑菌率：78%，可萃取的重金属（镉）0.02mg/kg，可萃取的重金属（铅）<0.16mg/kg，阻燃:B1级，防紫外线性能：T(UVA)av(%)0.05，T(UVB)av(%)0.05，UPF(/)>50，密度9（根/10cm)经密：1237.2，纬密：376.8，可分解致癌芳香胺染料：符合GB 18401-2010（c类）标准，色牢度：5级。
纱帘布：面料成分：100%聚酯纤维，遮光率：日间条件下5米外看不见屋内人员，PH值：5.4，甲醛含量：无，异味：无，大肠杆菌（8099）抑菌率：79%，可萃取的重金属（镉）0.03mg/kg
可萃取的重金属（铅）<0.16mg/kg，阻燃:B1级，可分解致癌芳香胺染料：符合GB 18401-2010（c类）标准，色牢度：5级  
轨道：内含消音皮带，泳铝合金方形轨道：壁厚≥1.5MM重量≥0.6KG/M,规格2.6CM*2.7CM 防腐蚀、耐磨性好、承载强度高不易变形。承重20KG以上，8米内证不弯曲。滑轮：采用不锈钢环、不锈钢支架、铝条和塑料滑轮。
配件：加工安装辅料包含穿带、挂钩、铅线、安装码、涨丝、自攻钉、吊轮。
加工安装：窗帘按1.8倍褶加工，所有窗帘两侧各加31公分，作为预留量。所有滑轨采用交错安装方式以达到更好的遮光效果.
	惠峰昱熙
	惠峰昱熙定制
	120.00 
	438
	52560.00 

	6
	男生宿舍（北侧）窗帘
	含窗帘布、轨道，配件，安装等。
窗帘布：面料成分：100%聚酯纤维，遮光率：80%以上，PH值：5.7，甲醛含量：无，异味：无，大肠杆菌（8099）抑菌率：78%，可萃取的重金属（镉）0.02mg/kg，可萃取的重金属（铅）<0.16mg/kg，阻燃:B1级，防紫外线性能：T(UVA)av(%)0.05，T(UVB)av(%)0.05，UPF(/)>50，密度9（根/10cm)经密：1237.2，纬密：376.8，可分解致癌芳香胺染料：符合GB 18401-2010（c类）标准，色牢度：5级。
纱帘布：面料成分：100%聚酯纤维，遮光率：日间条件下5米外看不见屋内人员，PH值：5.4，甲醛含量：无，异味：无，大肠杆菌（8099）抑菌率：79%，可萃取的重金属（镉）0.03mg/kg
可萃取的重金属（铅）<0.16mg/kg，阻燃:B1级，可分解致癌芳香胺染料：符合GB 18401-2010（c类）标准，色牢度：5级  
轨道：内含消音皮带，泳铝合金方形轨道：壁厚≥1.5MM重量≥0.6KG/M,规格2.6CM*2.7CM 防腐蚀、耐磨性好、承载强度高不易变形。承重20KG以上，8米内证不弯曲。滑轮：采用不锈钢环、不锈钢支架、铝条和塑料滑轮。
配件：加工安装辅料包含穿带、挂钩、铅线、安装码、涨丝、自攻钉、吊轮。
加工安装：窗帘按1.8倍褶加工，所有窗帘两侧各加31公分，作为预留量。所有滑轨采用交错安装方式以达到更好的遮光效果.
	惠峰昱熙
	惠峰昱熙定制
	120.00 
	106
	12720.00 

	7
	教职工宿舍窗帘
	含窗帘布、轨道，配件，安装等。
窗帘布：面料成分：100%聚酯纤维，遮光率：80%以上，PH值：5.7，甲醛含量：无，异味：无，大肠杆菌（8099）抑菌率：78%，可萃取的重金属（镉）0.02mg/kg，可萃取的重金属（铅）<0.16mg/kg，阻燃:B1级，防紫外线性能：T(UVA)av(%)0.05，T(UVB)av(%)0.05，UPF(/)>50，密度9（根/10cm)经密：1237.2，纬密：376.8，可分解致癌芳香胺染料：符合GB 18401-2010（c类）标准，色牢度：5级。
纱帘布：面料成分：100%聚酯纤维，遮光率：日间条件下5米外看不见屋内人员，PH值：5.4，甲醛含量：无，异味：无，大肠杆菌（8099）抑菌率：79%，可萃取的重金属（镉）0.03mg/kg
可萃取的重金属（铅）<0.16mg/kg，阻燃:B1级，可分解致癌芳香胺染料：符合GB 18401-2010（c类）标准，色牢度：5级  
轨道：内含消音皮带，泳铝合金方形轨道：壁厚≥1.5MM重量≥0.6KG/M,规格2.6CM*2.7CM 防腐蚀、耐磨性好、承载强度高不易变形。承重20KG以上，8米内证不弯曲。滑轮：采用不锈钢环、不锈钢支架、铝条和塑料滑轮。
配件：加工安装辅料包含穿带、挂钩、铅线、安装码、涨丝、自攻钉、吊轮。
加工安装：窗帘按1.8倍褶加工，所有窗帘两侧各加31公分，作为预留量。所有滑轨采用交错安装方式以达到更好的遮光效果.
	惠峰昱熙
	惠峰昱熙定制
	120.00 
	198
	23760.00 

	家具清单
	
	
	
	
	
	
	

	1
	课桌椅
	规格：600mm*400mm*（760mm-670mm）
桌面：600mm*400mm*18mm，材质为三聚氰胺板四周一次成型注塑封边，设有放置铅笔笔槽。
桌架：下插管为椭圆管，壁厚1.2mm，桌腿上标有永久性高度刻度标志，桌面下面两侧配有挂钩。

工艺： 1.除锈：所用金属材料要经过除油除锈后优质粉末静电喷涂处理处理。
	国丰文仪
	600mm*400mm*（760mm-670mm）
	648.00 
	90
	58320.00 

	2
	双层床
	规格：900*2000*2100
【技术要求】钢管壁厚：床腿≥1.8。床枉≥1.5。床带≥1.2。床梯≥1.2，有防滑功能。护栏：壁厚≥1.2。20*20方钢管焊接，壁厚≥1.2。固定安全可靠。床板采用18厚通长松木实木板。床板两面刨光。两层床板之间的层间净高≥1050。配优质棕垫。
	国丰文仪
	900*2000*2100
	1396.00 
	60
	83760.00 

	3
	床垫
	
	国丰文仪
	900*2000*2100
	379.00 
	60
	22740.00 

	4
	二屉桌
	规格：900*500*750基材：桌面基材采用E1级优质三氯氰胺饰面人造板，优质环保材料封边。桌架钢管壁厚＝1.5mm；
结构：桌面下设两个抽屉
五金件：优质五金件，配优质尼龙脚垫。
表面处理：经除锈、除油处理，优质静电喷塑处理。
	国丰文仪
	900*500*750
	846.00 
	20
	16920.00 

	5
	五星椅
	规格：常规
靠背坐垫：中空吹塑材料
钢管椅架, 钢制部件表面经除油除锈后塑粉静电喷塑处理。配优质尼龙套脚。
	国丰文仪
	常规
	275.00 
	20
	5500.00 

	6
	餐桌椅
	餐桌1200*600*750，餐椅1200*220*400桌面与椅面均为优质塑钢材质，防水，防污
	国丰文仪
	1200*600*750
	1456.00 
	60
	87360.00 

	空调预算
	
	
	
	
	
	
	

	二、安装及材料
	
	
	
	
	
	
	

	1
	不绣钢支架或减震垫
	空调原厂专用不锈钢支架，适用于1.5P空调
	长泽金属
	长泽金属定制
	75.00 
	64
	4800.00 

	2
	不绣钢支架或减震垫
	空调原厂专用不锈钢支架，适用于2P-3P空调
	长泽金属
	长泽金属定制
	150.00 
	14
	2100.00 

	3
	空调加长管线
	适用于1.5P空调，纯紫铜管，包含铜管、保温、软水管、电源线、包扎带
	宏泰铜管
	宏泰铜管定制
	115.00 
	160
	18400.00 

	4
	空调加长管线
	适用于2P空调，纯紫铜管，包含铜管、保温、软水管、电源线、包扎带
	宏泰铜管
	宏泰铜管定制
	140.00 
	30
	4200.00 

	5
	空调加长管线
	适用于3P空调，纯紫铜管，包含铜管、保温、软水管、电源线、包扎带
	宏泰铜管
	宏泰铜管定制
	200.00 
	5
	1000.00 

	6
	25A空气开关
	25A漏电保护开关，适用于3P空调
	正脉电气
	正脉电气定制
	150.00 
	2
	300.00 

	7
	空调外机装饰外罩
	包含：设计、制作、调色、安装。材质：铝合金板，形式：穿孔板，通长型的，三排。铝板厚度：2.5mm，孔隙率：50%，产品属性：防火、防水、吸音降噪、隔热；表面处理：氟碳喷涂，易拆检修：侧面为可开启。其它要求：不易沾污、不易褪色、不易腐蚀、使用寿命长久；板面光滑平整；由面板、加强筋和角码组成，每1.5米做加固处理，安全可靠、质量过硬。
	凯麦金属
	凯麦金属定制
	350.00 
	284
	99400.00 

	8
	拆旧机
	适用于挂机空调
	比萨
	比萨定制
	150.00 
	76
	11400.00 

	9
	拆旧机
	适用于柜机空调
	比萨
	比萨定制
	250.00 
	2
	500.00 

	10
	吊车或吊篮租赁费
	吊装室外机及空调罩，25吨重量，臂展15米以上，每个台班使用8个小时
	金沙
	金沙定制
	2000.00 
	2
	4000.00 

	总价（元）
	
	
	
	
	
	
	1569800.00 



