**采购需求**

**一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求**

**（一）采购标的需实现的功能或者目标：**

本次招标采购是为首都医科大学附属北京潞河医院购置超薄LED平板灯等日杂用品及五金交电供货服务，投标人应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑货物的适用性，选择需要最佳性能价格比的货物前来投标。投标人应以质量优良的货物、周到的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

**（二）为落实政府采购政策需满足的要求**

1. 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
2. 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3. 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
4. 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
5. 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

**二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范**

1、投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

2、投标人所提供货物及服务应符合相关标准、规范、办法等，遇有最新标准或法律法规的颁布，以最新的为准。

**三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点**

**（一）采购标的的数量**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **标的名称** | **数量** | **是否接受进口产品** |
| 2 | 日杂用品及五金交电 | 1批 | 否 |

**（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：**

1、采购项目（标的）交付的时间：接到采购人通知后，日常供货要求24小时内完成，紧急供货要求8小时内完成供货；

2、采购项目（标的）交付的地点：采购人指定地点。

**四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求**

**（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求**

1、送货时需安排专人专车配送物资，车型为中小型运输车或4.2米以内的箱货，人员需提供送货专人的姓名、身份证号和联系电话。

2、日常送货需在24小时之内送达；如遇紧急事件，投标人应在30分钟内做出服务响应；送货数量不分件数都需在第一时间安排送货。

3、要求有较大的的应急物资储备库房，对可能出现的应急需求及时预警，保证物资充足，确保材料的如期供应。

4、每周三要有专门货车承担由总务科库房至医院本部的物资配送任务；除此之外，投标人要保证完成日常及临时配送任务。

5、投标人应提供不少于4辆专用车辆用于供货配送（自有或租赁均可，自有车辆须提供行驶证，租赁车辆须提供租赁合同或协议），如遇突发情况（如自然灾害、公共卫生事件等），投标人应配合采购人到京外运送物资，配送车辆由投标人提供，且应具有随时调用大型箱式货车的能力。

6、投标人拟派服务团队人数应不少于2人。

7、投标人应具有稳定可靠的货源，保证所供耗材均为全新、未使用过的合格产品，其质量均能达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。中标人在供货时应当向采购人提供相关产品的合格证明材料。

**（二）采购标的需满足的服务期限要求**

服务期限：2025 年8月17日起1年。

**五、采购标的物验收标准**

1、要求产品货源包装符合远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求、无残次品、质量合格，技术标准符合国家相关标准要求。

2、投标人应配合采购人及库管人员完成配送耗材的数量、规格、质量包装外观无破损、无变色等验货。

3、投标人拟派送货人员要保证及时准确送达，服务热情主动，验货严谨认真。

4、如遇产品质量问题，投标人应保证免费退换货并及时完成配送，采购人不另行支付费用。

**六、采购标的的其他技术、服务等要求**

需求清单：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **预估数量** | **单价预算金额（人民币元）** | **规格型号** | **材质及参数** | **备注** |
| 1 | 超薄LED平板灯 | 套 | 44 | 188 | 300mm×1200mm | SPCC+PS/LED白光36W |  |
| 2 | 套 | 630 | 164 | 595mm×595mm | SPCC+PS/LED白光36W |  |
| 3 | 电缆线YJV | 米 | 106 | 140 | 4芯×25mm²+1芯×16mm² | 绝缘阻燃铜芯为25平方 |  |
| 4 | 米 | 148 | 66 | 5芯×10mm² | 绝缘阻燃铜芯10平方 |  |
| 5 | 米 | 510 | 38 | 5芯×4mm² | 绝缘阻燃铜芯为4平方 |  |
| 6 | 白护套线 | 盘 | 16 | 342 | 2芯×1mm² | 聚氯乙烯铜芯为1平方 |  |
| 7 | 盘 | 10 | 342 | 2芯×1mm² | 聚氯乙烯铜芯为1平方 |  |
| 8 | 盘 | 38 | 757 | 3芯×2.5mm² | 聚氯乙烯铜芯2.5平方 |  |
| 9 | 软化水专用盐 | 袋 | 400 | 60 | 50KG/袋 | 化工加工盐软化污水用 |  |
| 10 | 闭门器 | 套 | 34 | 262 | 大号 | 45#钢定位85KG |  |
| 11 | 套 | 14 | 142 | 小号 | 45#钢定位35KG |  |
| 12 | 套 | 8 | 197 | 中号 | 45#钢定位65KG |  |
| 13 | 套 | 60 | 222 | 固特大号 | 45#定位带缓冲器 |  |
| 14 | LED灯盘 | 个 | 180 | 54 | 12W | LED吸顶灯用白光G6500K |  |
| 15 | 个 | 60 | 58 | 18W | LED吸顶灯用白光G6500K |  |
| 16 | 个 | 170 | 66 | 24W | LED吸顶灯用白光G6500K |  |
| 17 | 个 | 4 | 71 | 36W | LED吸顶灯用白光G6500K |  |
| 18 | 电缆线YJV | 米 | 600 | 35 | 5芯×6mm² | 绝缘阻燃铜芯 |  |
| 19 | 法兰铸钢截止阀 | 台 | 4 | 1332 | DN100 | 铸钢管道蒸气阀门开关压力25KG |  |
| 20 | 台 | 4 | 524 | DN50 | 铸钢管道蒸气阀门开关压力25KG |  |
| 21 | 台 | 2 | 2432 | DN150 | 铸钢管道蒸气阀门开关压力25KG |  |
| 22 | 台 | 8 | 1082 | DN80 | 铸钢管道蒸气阀门开关压力25KG |  |
| 23 | 西门子温度传感器 | 套 | 16 | 982 | QFM 9160 | 电气元件红外测试管道温度 |  |
| 24 | 漏电断路器 | 个 | 30 | 166 | 施耐德 A9C120H32A | 电气开关漏电保护间接人体保护32A |  |
| 25 | 个 | 30 | 171 | 施耐德 40A | 电气开关漏电保护间接人体保护40A |  |
| 26 | 个 | 40 | 158 | 施耐德1P+N/25A | 电气开关漏电保护间接人体保护25A |  |
| 27 | 感应脸盆水嘴 | 套 | 36 | 437 | 冷热混合 | 铜镀红外线感应自动充电 |  |
| 28 | 公牛线板 | 个 | 4 | 116 | 10米 | 接线板10A250V2500W |  |
| 29 | 个 | 190 | 76 | 312/3m | 接线板10A250V2500W |  |
| 30 | 个 | 6 | 76 | 5位/3m | 接线板10A250V2500W |  |
| 31 | 吸顶排风扇 | 个 | 80 | 84 | 12B | ABS120×120铜电机房间换气220V |  |
| 32 | 个 | 56 | 140 | 18B | ABS120×120铜电机房间换气220V |  |
| 33 | 飞利浦LED灯管 | 根 | 112 | 21.8 | 16W | 1200MM16W1600流明6500K |  |
| 34 | 根 | 110 | 64 | 8W | 600MM8W800流明6500K |  |
| 35 | 根 | 92 | 13 | T5/14W | 细管1200MM14W6500K白光 |  |
| 36 | 根 | 120 | 21.8 | 供电单端16W | 单端接电1200MM16W1600流明白光 |  |
| 37 | 根 | 112 | 19.8 | 供电单端8W | 单端接电600MM8W800流明白光 |  |
| 38 | 铜电线 | 盘 | 30 | 232 | 2.5平方 | 绝缘阻燃铜芯截面2.5平方450/750V |  |
| 39 | 盘 | 20 | 392 | 4平方 | 绝缘阻燃铜芯截面4平方450/750V |  |
| 40 | 顶固闭门器 | 套 | 48 | 262 | 大号 | 铝合金 适装35MM-45MM带缓冲器 |  |
| 41 | 双轴风扇电机 | 台 | 10 | 452 | 150W | 铜漆包线，双轴150W3000转 |  |
| 42 | 台 | 20 | 452 | 50W | 铜漆包线，双轴50W3000转 |  |
| 43 | 铜管 | 米 | 68 | 37 | 10# | 紫铜T2纯99%导电率小于56MS/M |  |
| 44 | 米 | 72 | 41 | 12# | 紫铜T2纯99%导电率小于56MS/M |  |
| 45 | 米 | 70 | 70 | 19# | 紫铜T2纯99%导电率小于56MS/M |  |
| 46 | 米 | 132 | 20 | 6# | 紫铜T2纯99%导电率小于56MS/M |  |
| 47 | 科德勒门锁 | 套 | 12 | 247 | 小锁体  大锁体 | 适用45-55MM厚门用锁芯70MM |  |
| 48 | 套 | 34 | 267 | 适用45-55MM厚门用锁芯85MM |  |
| 49 | COD预制耗材 | 盒 | 44 | 257 | 20支/1盒 | 化工品检测水质 |  |
| 50 | 镀锌方管 | 根 | 52 | 39.5 | 30mm×40mm | 45#钢镀锌高强度 厚镀4.5MM |  |
| 51 | 根 | 34 | 252 | 40mm×40mm | 45#钢镀锌高强度 厚镀5MM |  |
| 52 | 根 | 30 | 44 | 40mm×40mm×5m | 45#钢镀锌高强度 厚镀5MM |  |
| 53 | 铜截止阀 | 台 | 26 | 71 | 25mm | 黄铜锻制耐腐生锈1.6MPA水，蒸气 |  |
| 54 | 台 | 40 | 222 | 40mm | 黄铜锻制耐腐生锈1.6MPA水，蒸气 |  |
| 55 | 台 | 6 | 298 | 50mm | 黄铜锻制耐腐生锈1.6MPA水，蒸气 |  |
| 57 | 公牛-线板 | 个 | 170 | 62 | 403/5m | PC铜片接触10A-16A250V2500W |  |
| 58 | 直插式马桶盖 | 套 | 160 | 67 | 45cm×36.5cm | APP抗压缓降，防断裂 U型 |  |
| 59 | 施耐德漏电元件 | 个 | 52 | 100 | ELE/1P+N | 防止漏电过载断路欠压保护1500V |  |
| 60 | 个 | 48 | 117 | 防止漏电过载断路欠压保护1500V |  |
| 61 | 硝酸银试剂 | 桶 | 20 | 462 | 0.10% | 化工品检测水质0.0100MI/L |  |
| 62 | 白护套线 | 盘 | 12 | 757 | 3芯×2.5mm² | 阻燃聚乙烯铜芯截面2.5MM |  |
| 63 | 盘 | 6 | 760 | 阻燃聚乙烯铜芯截面2.5MM |  |
| 64 | 铸钢安全阀 | 台 | 2 | 2972 | DN/80-1.3MPA | 铸钢，出气压力0.7MPA-1.3MPA |  |
| 65 | 台 | 2 | 1532 | DN50-1.3MPA | 铸钢，出气压力0.7MPA-1.3MPA |  |
| 66 | 飞利浦LED一体灯 | 套 | 52 | 78 | T5/10W | LED白光 电压100-240V1.2M无闪烁 |  |
| 67 | 套 | 50 | 91 | T5/16W | LED白光 电压100-240V1.2M无闪烁 |  |
| 68 | 施耐德断路器 | 个 | 8 | 232 | 3P+N/25A | 电气开关漏电保护间接四相保护25A |  |
| 69 | 个 | 8 | 577 | A9C120H 4P100A | 电气开关漏电保护间接四相保护100A |  |
| 70 | 个 | 4 | 350 | A9C120H3P80A | 电气开关漏电保护间接四相保护80A |  |
| 71 | 个 | 4 | 470 | A9NC120H4P80A | 电气开关漏电保护间接四相保护80A |  |
| 72 | 铜鸭嘴线鼻子 | 个 | 2200 | 3.4 | 10mm² | 黄铜镀锡SV14-10辅助接线 |  |
| 73 | 个 | 900 | 3.7 | 16mm² | 黄铜镀锡SV14-16辅助接线 |  |
| 74 | 个 | 860 | 3.9 | 25mm² | 黄铜镀锡ST-25辅助接线 |  |
| 75 | 个 | 900 | 4.7 | 35mm² | 黄铜镀锡ST-35辅助接线 |  |
| 76 | 防火板 | 张 | 14 | 198 | 1.2m×2.4m×1.2 | 环氧绝缘耐高温隔热1000° |  |
| 77 | 张 | 40 | 198 | 1.2m×2.4m×1.2 | 环氧绝缘耐高温隔热1000° |  |
| 78 | 加强挡水乳胶手套 | 付 | 360 | 25 | 加长500MM | 无味无粉耐酸碱强力拉伸 |  |
| 79 | 硫酸试剂 | 桶 | 40 | 192 | 0.1 | 污水检测，0.1000MI/L无毒 |  |
| 80 | 检测水质硫酸 | 桶 | 40 | 192 | 0.01 | 污水检测，0.1000MI/L无毒 |  |
| 81 | 飞利浦LED日光灯管 | 根 | 240 | 38 | T8/1.2米 | 865T8/1.2米长，白光6500K |  |
| 82 | 防火锁 | 套 | 80 | 100 | 大体 | 冷扎钢铜锁芯门厚40-55MM |  |
| 83 | 马桶 | 套 | 10 | 682 | 695×660MM | 陶瓷白色配水箱配件 |  |
| 84 | 套 | 4 | 792 | 陶瓷白色配水箱配件 |  |
| 85 | LED筒灯 | 个 | 54 | 39 | 16W | 白光LED开孔14-17MM |  |
| 86 | 个 | 48 | 69 | 白光LED开孔14-17MM |  |
| 87 | 个 | 16 | 73 | 20W | 白光LED开孔14-17MM |  |
| 88 | 个 | 24 | 69 | 5寸 | 白光LED开孔14-17MM |  |
| 89 | 个 | 10 | 36 | 8W | 白光LED开孔9-11MM |  |
| 90 | 杠杆式移车器 | 套 | 8 | 847 | 3吨 | 钢制，手动液压承重3T360°万向轮 |  |
| 91 | LED灯架 | 套 | 108 | 66 | 1.2m | 金属架电子镇流器长1.2米双端 |  |
| 92 | 采集脚踏开关 | 个 | 8 | 397 | HRK-M5Y-U | 连接电脑USB/COM口上辅助控制采图 |  |
| 93 | 个 | 12 | 397 | HRP-M5Y-U | 连接电脑USB/COM口上辅助控制采图 |  |
| 94 | 涡轮蝶阀(钢+乙丙） | 台 | 6 | 1552 | DN300 | 铸钢体乙丙烯密封管道阀门1.6MPA |  |
| 95 | 飞利浦LED灯管供电单端 | 根 | 340 | 21.8 | 16W | LED白光1200MM流明1600/6500K |  |
| 96 | 公牛十五孔插座面板 | 个 | 116 | 55 | 15孔 | 连体插座10A250V2500W |  |
| 97 | 液晶温控器 | 个 | 50 | 147 | 约克 | 白色86型210V-250V温控精度1° |  |
| 98 | 漏电开关 | 个 | 16 | 471 | 施耐德 A9C4P40A | 电器开关，防止电压负载4相40A |  |
| 99 | 铝塑管 | 米 | 460 | 10.5 | 15mm | 铝制纯聚乙烯压力0.7MPA爆破度5-8 |  |
| 100 | 米 | 200 | 13 | 20mm | 铝制纯聚乙烯压力0.7MPA爆破度5-8 |  |
| 101 | Y型过滤器 | 台 | 2 | 2587 | DN200 | 铸钢管道过滤渣物压力1.6MP不锈钢网 |  |
| 102 | 托盘 | 个 | 30 | 200 | 1300mm×1100mm×140mm | 塑料品，静态1000KG |  |
| 103 | 太阳能人体感应灯 | 套 | 48 | 128 | 250W | LED白光红外线感应大灯珠10米感应 |  |
| 104 | 明装配电箱 | 套 | 24 | 88 | 10位 | 铁皮镀锌配套电气 |  |
| 105 | 套 | 26 | 99 | 15位 | 铁皮镀锌配套电气 |  |
| 106 | 套 | 26 | 67 | 8位 | 铁皮镀锌配套电气 |  |
| 107 | 304不锈钢法兰片 | 片 | 10 | 158 | DN100 | 不锈钢管道阀门连接压力1.6MPA |  |
| 108 | 片 | 10 | 270 | DN150 | 不锈钢管道阀门连接压力1.6MPA |  |
| 109 | 片 | 14 | 131 | DN80 | 不锈钢管道阀门连接压力1.6MPA |  |
| 110 | 镀锌桥架 | 根 | 110 | 50 | 100mm×50mm×120mm | 金属镀锌，保护电线电缆 |  |
| 111 | 弹力隔离柱 | 个 | 148 | 36 | 1米 | 塑料品马路隔离立柱75×1米 |  |
| 112 | 继电器 | 个 | 92 | 60 | 24V | 银合金触点二开二闭铜芯 |  |
| 113 | 紫外线消毒灯管 | 根 | 46 | 117 | 40W | 紫外线消毒杀菌 面积达40平 |  |
| 114 | 施耐德漏电 | 个 | 48 | 117 | A9C120H1P/25A | 电气开关，防止漏电人体保护负25A |  |
| 115 | 缓冲液试剂 | 桶 | 14 | 462 | 0.01 | 污水试验，PH标准度4.01 |  |
| 116 | PVC线槽板 | 根 | 540 | 9.6 | 30mm×20mm | PVC塑料电力电线保护 |  |
| 117 | 根 | 40 | 20 | 60mm×40mm | PVC塑料电力电线保护 |  |
| 118 | 飞利浦超薄卡扣平板灯 | 套 | 20 | 289 | 595mm×1197mm | LED白光 电压100-240V1.2M无闪烁 |  |
| 119 | 台阶 | 个 | 80 | 65 | 斜坡型 | 塑料制品，马路台阶垫防滑抗压 |  |
| 120 | 疏通式软轴 | 盘 | 10 | 567 | 16mm | 冷轧钢弹簧，疏通管道 |  |
| 121 | 移动拒马 | 套 | 8 | 702 | 3米 | 金属消防隔离颜色黑黄 |  |
| 122 | 马桶水箱配件 | 套 | 68 | 71 | 双按 | 塑料制品座便器控制水位开关 |  |
| 123 | 防滑地垫 | 块 | 4 | 242 | 1.2m×2.4m | 塑料橡胶防滑防水防静电 |  |
| 124 | 防滑地垫 | 块 | 2 | 292 | 1.2m×2.9m | 塑料橡胶防滑防水防静电 |  |
| 125 | 防滑地垫 | 块 | 30 | 87 | 灰色 2m宽 | 塑料橡胶防滑防水防静电 |  |
| 126 | 防滑地垫 | 块 | 2 | 48 | 1.5米×2.5 | 塑料橡胶防滑防水防静电 |  |
| 127 | 防滑地垫 | 块 | 2 | 187 | 塑料橡胶防滑防水防静电 |  |
| 128 | 减震器 | 个 | 30 | 157 | 10mm | 塑料橡胶防滑防水防噪音 |  |
| 129 | 太阳能机器人双头射灯 | 套 | 12 | 400 | 250W | 太阳能感应可调灯角度，双灯头 |  |
| 130 | 金属探测器 | 个 | 20 | 201 | DS110 | 金属物质精准探测高灵敏 |  |
| 131 | 单柱混合水龙头 | 套 | 24 | 177 | 15MM | 铜镀，防锈压力0.7MPA控制水开关 |  |
| 132 | 紫外线灯架 | 套 | 66 | 66 | 1.2m | 金属电子1200MM长单灯管紫外线专用 |  |
| 133 | PVC下水管 | 根 | 12 | 97 | 100mm | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道下水 |  |
| 134 | 根 | 18 | 97 | 110MM | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道下水 |  |
| 135 | 根 | 50 | 34 | 50mm | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道下水 |  |
| 136 | 延时卧式冲洗阀 | 套 | 26 | 192 | DN25 | 铜镀，可延时自动关闭水开关 |  |
| 137 | 联塑UPVC给水管 | 根 | 24 | 73 | 40MM | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道下水 |  |
| 138 | 根 | 24 | 118 | 50MM | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道下水 |  |
| 139 | 地毯 | 捆 | 8 | 622 | 2m宽 | 纺织品加厚条纹 |  |
| 140 | 压缩机 | 台 | 4 | 892 | 1.5P | 制冷空调制冷量201W |  |
| 141 | 台 | 2 | 967 | SC15CLR404A | 制冷空调制冷量201W |  |
| 142 | 合金椅子轮 | 个 | 132 | 30 | 40mm | 金属轮直插直径40MM万向 |  |
| 143 | 气体检测仪 | 套 | 4 | 882 | 四合一 | 检测气体，空气GB/T4208-2017 |  |
| 144 | LED防水潜水灯 | 套 | 20 | 178 | 12W | 防水灯，灯体和电线防水350流明 |  |
| 145 | 西门子五孔插座 | 个 | 220 | 19.2 | 10A | PC铜片接触10A-16A250V |  |
| 146 | 线手套 | 付 | 2000 | 3.9 | 加厚 | 棉线纺织，耐磨防滑 |  |
| 147 | 角磨机切割片 | 盒 | 4 | 97 | 100mm×2mm | 切金属用品厚度1.2MM直径125MM |  |
| 148 | 片 | 740 | 6.6 | 125mm×3mm | 切金属用品厚度3MM直径125MM |  |
| 149 | 螺旋式停车架 | 个 | 52 | 67 | 3m | 45#钢镀锌高强度 3米 |  |
| 150 | 空调波纹管 | 根 | 44 | 86 | 20mm×300mm | 金属丝，蒸汽管道压力25KG |  |
| 151 | 公牛二十孔面板插座 | 个 | 54 | 69 | 20孔 | PC铜片接触10A-16A250V加长20孔 |  |
| 152 | 高压碳钢球阀 | 个 | 24 | 169 | 4分 | 锻钢球型阀门，高压密封25KG |  |
| 153 | 高强防滑厕所扶手 | 个 | 70 | 51 | 300MM | 塑料防滑35MM管径1.2MM厚内置钢管 |  |
| 154 | 皮带 | 根 | 24 | 30 | A1016 | 橡胶传动扭短25NM负重850N温度75° |  |
| 155 | 根 | 64 | 48 | SPB1200 | 橡胶传动扭短25NM负重850N温度75° |  |
| 156 | PVC线管 | 根 | 146 | 25 | 50MM | PVC塑料电力电线保护 |  |
| 157 | 紫外线灯支架 | 套 | 54 | 66 | 40W | 金属电子1200MM长单灯管紫外线专用 |  |
| 158 | 电话跳线 | 盘 | 24 | 81 | 红白 铜 | 铜芯线截面0.7MM电讯 |  |
| 159 | 盘 | 24 | 81 | 橘白 铜 | 铜芯线截面0.7MM电讯 |  |
| 160 | 波纹管 | 盘 | 44 | 80 | DN20×250MM | 不锈钢丝蒸汽管道制冷管1.6MPA |  |
| 161 | 橡胶手套 | 付 | 108 | 25 | 500MM长 | 橡胶防水，无毒无粉，高弹性 |  |
| 162 | 付 | 70 | 15 | 300MM长 | 橡胶防水，无毒无粉，高弹性 |  |
| 163 | 洁霸吸干机 | 台 | 12 | 312 | 531 | 铜芯电机160W功率四挡风速调节 |  |
| 164 | 静音定向轮 | 个 | 36 | 98 | 200MM | 橡胶静音，双轴承，自由定向 |  |
| 165 | 皮揣子 | 个 | 2 | 11.5 | 带木棒 | PP+TPR橡胶 |  |
| 166 | 个 | 44 | 18.5 | PP+TPR橡胶高吸力 |  |
| 167 | 个 | 60 | 41 | 定制橡胶防老化高吸度51MM×17MM |  |
| 169 | 投光灯 | 套 | 24 | 151 | 50W | LED白光灯珠24个发光角度15°15平 |  |
| 170 | 镀锌槽钢 | 根 | 26 | 124 | 3# | 45#钢，镀锌材质Q235 |  |
| 171 | 镀锌钢管 | 根 | 12 | 289 | DN50 | 45#钢，镀锌材质Q235 |  |
| 172 | 防雨开关电源 | 个 | 12 | 287 | 150W | 户外防雨电源200-240V16A/24V |  |
| 173 | 马路护栏 | 片 | 24 | 142 | 600mm×3000mm | 金属白色热镀锌烤漆高600mm长3m |  |
| 174 | 铜球阀 | 个 | 40 | 24 | 15mm | 锻黄铜防锈耐压1.0MPA |  |
| 175 | 个 | 24 | 47 | 20 | 锻黄铜防锈耐压1.0MPA |  |
| 176 | 个 | 20 | 60 | 25mm | 锻黄铜防锈耐压1.0MPA |  |
| 177 | 个 | 4 | 89 | 32 | 锻黄铜防锈耐压1.0MPA |  |
| 178 | 感应小便池开关 | 套 | 6 | 700 | 延时 | 铜镀延时感应，防锈耐压开关 |  |
| 179 | 静音万向轮 | 个 | 36 | 89 | 200mm | 橡胶静音，双轴承，自由定向带刹车 |  |
| 180 | 四氟热水蝶阀 | 台 | 4 | 515 | DN100 | 阀体铸钢密封四氟材料，耐温240° |  |
| 181 | 台 | 2 | 360 | DN65 | 阀体铸钢密封四氟材料，耐温240° |  |
| 182 | 西门子双开面板 | 个 | 130 | 25 | 10A | PC铜片接触10A-16A250V |  |
| 183 | 氨氯化铵缓冲溶液 | 桶 | 8 | 462 | PH=10 | 锅炉水质检测PH=10(25°） |  |
| 184 | 键盘导轨 | 付 | 76 | 41 | 金属 | 金属镀锌 防变形加厚 |  |
| 185 | 金属地槽板 | 根 | 84 | 36 | 5# | 铝合金双孔47×30×13×11保护电线 |  |
| 186 | 热镀锌钢管 | 根 | 40 | 76 | DN65×4mm | 45#钢镀锌高强度 厚镀4.5mm |  |
| 187 | FGO铸钢截止阀 | 台 | 4 | 1332 | DN100 | 铸钢管道蒸气阀门压力25KG |  |
| 188 | 减速带 | 根 | 2 | 110 | 1米×10MM | 橡胶高弹性防滑防老化 |  |
| 189 | 防火门卷边把手 | 台 | 64 | 45 | 铜芯加厚 | 冷扎钢铜锁芯门厚40-55MM |  |
| 190 | 压机电容 | 个 | 46 | 34 | 35UF | 起动电容CBB61/450V50/60HZ |  |
| 191 | 个 | 24 | 42 | 50UF | 起动电容CBB61/450V50/60HZ |  |
| 192 | 个 | 12 | 50 | 60UF | 起动电容CBB61/450V50/60HZ |  |
| 193 | 飞利浦LED筒灯 | 个 | 24 | 58 | 11W | LED白光开孔11-17MM |  |
| 194 | 个 | 24 | 73 | 18W | LED白光开孔11-17MM |  |
| 195 | 线槽减速带 | 根 | 24 | 110 | 5.5CM×5CM | 橡胶高弹性防滑防老化保护电线 |  |
| 196 | 根 | 10 | 48 | 3CM×5CM | 橡胶高弹性防滑防老化保护电线 |  |
| 197 | 蒸汽法兰疏水阀 | 台 | 2 | 1262 | DN100 | 铸钢管道水汽分离CS41H-16C |  |
| 198 | 高脖混合水龙头 | 套 | 16 | 177 | 15MM | 全铜镀，陶瓷芯防锈抗压 |  |
| 199 | 公牛转换插座 | 个 | 56 | 47 | TN-9333 | PC铜片接触10A-16A250V2500W |  |
| 200 | 二氧化碳防护手套 | 付 | 52 | 49.5 | 加长 | 牛皮36CM耐低温防寒-260° |  |
| 201 | 不锈钢伸缩隔离柱 | 套 | 24 | 120 | 5米/加重 | 不锈钢立柱带5米伸缩带 |  |
| 202 | 伸缩折叠围挡 | 套 | 26 | 97 | 1.8米×500 | 帆布塑料支架伸缩折叠 |  |
| 203 | 氨氮试剂专用耗材 | 套 | 8 | 382 | LH-N2N3-100 | 水质检测分析仪0-10MG/L |  |
| 204 | 钻头 | 根 | 24 | 18 | 10MM | HSS高速钢GB/T6135.2 |  |
| 205 | 根 | 24 | 9 | 4MM | HSS高速钢GB/T6135.2 |  |
| 206 | 根 | 24 | 9 | 4.2MM | HSS高速钢GB/T6135.2 |  |
| 207 | 根 | 24 | 9.5 | 4.5MM | HSS高速钢GB/T6135.2 |  |
| 208 | 根 | 24 | 12 | 6mm | HSS高速钢GB/T6135.2 |  |
| 209 | 根 | 24 | 13.5 | 7.5MM | HSS高速钢GB/T6135.2 |  |
| 210 | 根 | 24 | 13 | 7MM | HSS高速钢GB/T6135.2 |  |
| 211 | 根 | 24 | 15 | 8.5MM | HSS高速钢GB/T6135.2 |  |
| 212 | 根 | 24 | 17 | 9.5MM | HSS高速钢GB/T6135.2 |  |
| 213 | 根 | 24 | 16 | 9MM | HSS高速钢GB/T6135.2 |  |
| 214 | 高强防滑双U小便池扶手 | 套 | 10 | 282 | 600MM×300MM×280MM | 不锈钢32MM管加厚防滑600×300×280 |  |
| 215 | 玻璃胶 | 瓶 | 12 | 13 | 300ML | 中性硅酮耐候密封填料 |  |
| 216 | 箱 | 10 | 266 | 中性硅酮耐候密封填料 |  |
| 217 | 西门子三孔插座 | 个 | 108 | 24 | 16A | PC铜片接触10A-16A250V2500W |  |
| 218 | 超五类网线 | 箱 | 6 | 552 | 0.52铜 | 铜芯8芯YD/T1019-2013 |  |
| 219 | 塑料地毯 | 块 | 20 | 122 | 黑红双色 20MM | 塑料防水防滑无味 |  |
| 220 | 平板手推车 | 辆 | 8 | 362 | 静音型 | 塑料静音折叠承重400KG |  |
| 221 | 不锈钢丝网 | 米 | 60 | 38 | 304 | 不锈钢丝，丝1.0孔2.0MM |  |
| 222 | LED灯泡 | 个 | 40 | 61 | 恒亮球型28W | LED白光流明6500K |  |
| 223 | 淋浴软管 | 条 | 88 | 28 | 1.5M | 金属镀锌，伸缩耐压带活动锁母15MM |  |
| 224 | 低水箱配件 | 套 | 32 | 71 | 全套 | 塑料制品座便器控制水位开关 |  |
| 225 | 混合双柱水龙头 | 套 | 14 | 169 | 15MM | 全铜镀，陶瓷芯防锈抗压 |  |
| 226 | 切割机 | 台 | 2 | 997 | 400MM/220V | 电动工具切400片，铜芯电机 |  |
| 227 | 铜焊把线 | 米 | 50 | 51.5 | 35平方 | 铜芯焊机把线，截面35MM |  |
| 228 | 防晒网 | 平米 | 200 | 11.85 | 黑色加厚 | 12针2米宽加密防晒布 |  |
| 229 | 人字梯（加厚） | 架 | 2 | 982 | 3M | 铝合金双筋加固300×155×61×34 |  |
| 230 | 防火门锁 | 套 | 24 | 100 | PR1010 | 纯铜锁芯70门厚35-50MM |  |
| 231 | 防火门把手 | 个 | 44 | 51 | 1010 | 纯铜小锁芯70门厚35-50MM |  |
| 232 | 大功率机械通风设备 | 套 | 2 | 982 | 配管 | 消防管道通风纯铜电机220V500MM |  |
| 233 | 不锈钢抱箍 | 个 | 24 | 31 | 100MM | 不锈钢带胶套，管道防漏防爆 |  |
| 234 | 个 | 32 | 48 | 150MM | 不锈钢带胶套，管道防漏防爆 |  |
| 235 | 施耐德漏电附件 | 个 | 10 | 242 | 3P+N/25A | 电气开关漏电保护间接人体保护25A |  |
| 236 | 金属桥架 | 根 | 44 | 50 | 100MM×50MM | 金属镀锌，保护电线电缆 |  |
| 237 | 强光手电 | 把 | 26 | 81.5 | 冲电 | LED射光800MAH146×45MM |  |
| 238 | 公牛十孔面板 | 个 | 54 | 40 | 10孔 | PC铜片接触10A-16A250V2500W |  |
| 239 | 风机电容 | 个 | 44 | 28 | 3.5UF | CD60/450V电解芯 |  |
| 240 | 个 | 44 | 23 | 3uf | CD60/450V电解芯 |  |
| 241 | 镀锌金属桥架 | 根 | 24 | 96 | 200MM×200MM×120MM | 金属镀锌，保护电线电缆 |  |
| 242 | 电工铝角 | 根 | 28 | 79 | 30MM×30MM×3MM | 铝材镀锌电工辅助料 |  |
| 243 | 套筒内六角批头 | 个 | 92 | 25 | M8 | 合金钢镀锌工具 |  |
| 244 | 西门子三开面板 | 个 | 76 | 28 | 3开10A | PC铜片接触10A-16A250V2500W |  |
| 245 | 168型旗舰型皮带 | 条 | 76 | 28 | 1008 | 橡胶电动装订机专用传动168型 |  |
| 246 | 飞利浦LED灯管1.2米 | 根 | 54 | 38 | 16W | LED白光1200MM流明1600/6500K |  |
| 247 | 单柱脸盆混合水嘴 | 套 | 12 | 177 | 15MM | 全铜镀，陶瓷芯防锈抗压 |  |
| 248 | 感应水龙头 | 套 | 6 | 437 | 人体感应15MM | 铜镀红外线感应自动充电 |  |
| 249 | 感应脸盆水咀 | 套 | 6 | 437 | 人体感应15MM | 铜镀红外线感应自动充电 |  |
| 250 | 感应脸盆混合水箱 | 套 | 6 | 437 | 红外线15MM | 铜镀红外线感应自动充电 |  |
| 251 | 格力绑带 | 卷 | 440 | 6.3 | 10MM | 塑料绑带，保温包扎10MM×10M |  |
| 252 | 电话线 | 盘 | 24 | 88 | 二芯、平行铜芯 | 纯铜截面0.75MM |  |
| 253 | 防盗门锁 | 套 | 8 | 287 | 圆柱芯 | 不锈钢圆柱芯 |  |
| 254 | 混合水嘴芯 | 个 | 104 | 19 | 陶瓷 | 铜芯陶瓷密封，防锈耐磨 |  |
| 255 | 管道排风扇 | 个 | 24 | 87 | 10寸 | 塑料，纯铜电机250×250 |  |
| 256 | 冰箱风扇电机 | 台 | 6 | 422 | 25W | 纯铜电机220V25W |  |
| 257 | PPR外丝活接 | 个 | 6 | 30 | 20MM | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 258 | 个 | 12 | 59 | 32MM | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 259 | 个 | 12 | 100 | 40mm | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 260 | 西门子五孔面板 | 个 | 106 | 18.5 | 10A | PC铜片接触10A-16A250V2500W |  |
| 261 | 防滑垫 | 块 | 4 | 58 | 0.9米\*2米 | 塑料防水防滑无味 |  |
| 262 | 块 | 14 | 129 | 塑料防水防滑无味 |  |
| 263 | 厕所门合页 | 个 | 66 | 29 | 4寸 | 不锈钢加厚直径100MM |  |
| 264 | 保温管 | 根 | 8 | 36 | 110MM | 橡塑海棉，管道保温厚度5MM |  |
| 265 | 根 | 180 | 10.5 | 25MM | 橡塑海棉，管道保温厚度5MM |  |
| 266 | 落地柜洗手盆+镜柜 | 套 | 2 | 782 | 80CM×60CM | 套瓷盆带镜子柜100MM除雾带龙头开关 |  |
| 267 | 静音橡胶轮 | 个 | 20 | 98 | 定向200MM | 橡胶静音，双轴承，自由定向带刹车 |  |
| 268 | 上下软管 | 根 | 172 | 11.5 | 50MM | 不锈钢丝，双头活母，耐压 |  |
| 269 | 平行线 | 盘 | 6 | 382 | 2芯×1.5mm2 | 铜芯聚乙烯外套保护，截面1.5MM |  |
| 270 | 防爆手电 | 把 | 4 | 382 | 充电 | 充电手电IICT4防爆L8强光12-24小时 |  |
| 271 | 冰箱压缩机 | 台 | 2 | 762 | ENS6170Z | 冰箱压缩制冷 |  |
| 272 | 氨氮专用耗材 | 套 | 6 | 382 | LH- N2N3H-100 | 化工品检测水质0.0100MI/L |  |
| 273 | PP阻燃线套管 | 平 | 220 | 9.6 | 开口AD28.5 | 塑料阻燃保护电线 |  |
| 274 | 手拿淋浴喷头 | 个 | 64 | 27 | 塑料调档 | 塑料压力调节 |  |
| 275 | 铜锁芯 | 个 | 26 | 56 | 小70MM大偏芯90 | 铜芯70MM配钥匙 |  |
| 276 | 个 | 2 | 96 | 铜芯90MM配钥匙 |  |
| 277 | 铸钢蒸汽截止阀 | 台 | 4 | 372 | DN20 | 铸钢管道蒸气阀门开关压力16KG |  |
| 278 | 温控器 | 个 | 4 | 372 | 智能 | 调整控制温度智能 |  |
| 279 | 铝门锁 | 套 | 8 | 247 | 大体 | 冷轧钢白钢50-70MM |  |
| 280 | 铜闸阀 | 个 | 14 | 60 | 25MM | 全铜锻制管道水开关压压力1.6MPA |  |
| 281 | 个 | 6 | 191 | 50MM | 全铜锻制管道水开关压压力1.6MPA |  |
| 282 | 置物货架 | 套 | 4 | 342 | 1.2M×2M×40CM | 金属镀锌 防变形加厚 |  |
| 283 | 套 | 4 | 382 | 1.5M×2M×40CM | 金属镀锌 防变形加厚 |  |
| 284 | 铝塑管外丝直接 | 个 | 84 | 19.8 | 20MM | 黄铜镀锡双头带锁母 |  |
| 285 | 空开隔离板 | 块 | 310 | 6.6 | 160-250A | 橡胶绝缘160-250A |  |
| 286 | 蒸汽截止阀 | 台 | 2 | 687 | DN65 | 铸钢管道蒸气阀门开关压力16KG |  |
| 287 | 余氯检测试剂 | 桶 | 6 | 342 | H193734-01 | 水质检测分析仪0-10MG/L |  |
| 288 | 混合水嘴把手 | 个 | 48 | 36 | 15MM | 金属镀锡抛光手柄 |  |
| 289 | 混合龙头把手 | 个 | 44 | 36 | 15MM | 金属镀锡抛光手柄 |  |
| 290 | PVC穿线管 | 根 | 220 | 6.5 | 25MM | PVC塑料电力电线保护 |  |
| 291 | 根 | 24 | 25 | 32MM | PVC塑料电力电线保护 |  |
| 292 | JHS橡套线 | 米 | 110 | 15.6 | 3芯×1.5mm2 | 铜芯聚乙烯外套保护，截面1.5mm |  |
| 293 | 墩布池一体式 | 套 | 8 | 227 | 大号 | 陶瓷带下水配件56×40 |  |
| 294 | 铸钢涡轮法兰蝶阀 | 台 | 2 | 672 | DN80 | 铸钢带涡轮转动管道开关 |  |
| 295 | PPR热水管 | 根 | 12 | 40 | 20MM | 塑料管道管，热水 |  |
| 296 | 根 | 12 | 48 | 25MM | 塑料管道管，热水 |  |
| 297 | 根 | 4 | 248 | 63mm | 塑料管道管，热水 |  |
| 298 | 镀锌桥架盖板 | 根 | 10 | 18 | 100MM | 金属镀锌，保护电线电缆 |  |
| 299 | 根 | 10 | 27 | 200MM | 金属镀锌，保护电线电缆 |  |
| 300 | 根 | 10 | 60 | 300MM | 金属镀锌，保护电线电缆 |  |
| 301 | 根 | 10 | 69 | 400MM | 金属镀锌，保护电线电缆 |  |
| 302 | 铝塑管内丝弯头 | 个 | 60 | 25 | 15mm | 黄铜镀锡，不生锈铝塑管接头 |  |
| 303 | 外丝角阀 | 个 | 64 | 23 | 15mm | 全铜镀，陶瓷芯防锈抗压 |  |
| 304 | 头灯 | 个 | 24 | 65 | 10A | LED射灯白光G6500K冲电 |  |
| 305 | 气体检测报警器 | 套 | 2 | 622 | TYPE-CDC5V1A | 测硫化氢一氧化碳氧气可燃气体 |  |
| 306 | 柜子锁 | 个 | 220 | 8.2 | 16MM | 金属镀锡16MM |  |
| 307 | 柜门锁 | 个 | 220 | 8.2 | 22MM | 金属镀锡22MM |  |
| 308 | 化验纯净水 | 箱 | 40 | 36 | 350ML | 蒸流水检测用 |  |
| 309 | 增强管 | 米 | 24 | 16 | 25MM | 橡胶管带线加强 |  |
| 310 | 米 | 24 | 30 | 50mm | 橡胶管带线加强 |  |
| 311 | 米 | 12 | 40 | 橡胶管带线加强 |  |
| 312 | PVC线槽 | 根 | 26 | 20 | 60mm×40mm | PVC塑料电力电线保护 |  |
| 313 | 根 | 106 | 9.6 | 30mm×20mm | PVC塑料电力电线保护 |  |
| 314 | T字窗户把手 | 套 | 48 | 29 | T型 | 门窗金属把手 |  |
| 315 | 液位计 | 套 | 4 | 297 | 5MM | 水位控制器带5米感应 |  |
| 316 | 烟斗合页 | 个 | 130 | 11.8 | 大体 | 液压缓冲10档1.5厚 |  |
| 317 | FGO法兰蜗轮蝶阀 | 台 | 2 | 588 | DN65 | 铸钢带涡轮转动管道开关 |  |
| 318 | 结缘橡胶板 | KG | 110 | 13.6 | 5MM | 绝缘橡胶10MM厚耐高压35KW |  |
| 319 | 脚踏冲洗阀 | 套 | 6 | 287 | 25MM | 全铜镀，延时自动关闭 |  |
| 320 | 不锈钢置物架 | 套 | 4 | 567 | 1.5M×1.2M×0.4M | 金属镀锌 防变形加厚 |  |
| 321 | 不锈钢插锁 | 套 | 44 | 30 | 250MM | 不锈钢250MM长 |  |
| 322 | 硬磁条 | 根 | 420 | 4.7 | 20cm×15cm | 带磁30CM |  |
| 323 | 马桶节能水箱 | 套 | 8 | 182 | 300MM | 塑料马桶水箱带配件开关 |  |
| 324 | 空调清洗剂 | 瓶 | 32 | 38 | 350ML | 按压式350ML去污 |  |
| 325 | 消防水带 | 套 | 6 | 262 | 带铝接口65MM | 棉线纺织，耐磨防滑耐压消防水管 |  |
| 326 | 水龙带 | 套 | 6 | 262 | 带铝接口65MM | 棉线纺织，耐磨防滑耐压消防水管 |  |
| 327 | 淋浴喷头+软管 | 套 | 24 | 53 | 1.5米 | 塑料+不锈钢伸缩软管长1.5米双锁母 |  |
| 328 | 绝缘橡胶板 | KG | 130 | 10.5 | 10MM厚 | 绝缘橡胶10MM厚耐高压35KW |  |
| 329 | 电力标识牌 | 套 | 6 | 169 | 12张/套 | 塑料，电力提示胶带 |  |
| 330 | 台式洗手盆 | 套 | 2 | 497 | 带下水混合龙头 | 陶瓷台式带冷热水龙头 |  |
| 331 | 木门锁 | 套 | 6 | 247 | 小体 | 冷扎钢铜锁芯门厚40-55MM |  |
| 332 | 接触器 | 个 | 6 | 247 | LC1D25A | 配电控制电器 |  |
| 333 | PPR内丝直接 | 个 | 24 | 11.6 | 20MM | 黄铜镀锌PPR管道连接件 |  |
| 334 | 个 | 10 | 100 | 63mm | 黄铜镀锡，不生锈铝塑管接头 |  |
| 335 | 4位USB插座面板 | 个 | 60 | 20 | 220V | PC铜片接触10A-16A250V2500W |  |
| 336 | 不锈钢钻头 | 根 | 24 | 10 | 5MM | 合金钢含钴 |  |
| 337 | 根 | 24 | 10.5 | 5.5MM | 合金钢含钴 |  |
| 338 | 根 | 24 | 11.5 | 6mm | 合金钢含钴 |  |
| 339 | 根 | 24 | 12.5 | 6.5MM | 合金钢含钴 |  |
| 340 | 根 | 24 | 14 | 8mm | 合金钢含钴 |  |
| 341 | 压力表 | 块 | 10 | 122 | Y150-1.6MPA | 金属测压管道测试压力直径150 |  |
| 342 | 西门子单开面板 | 个 | 64 | 18 | 单开 | PC铜片接触10A-16A250V2500W |  |
| 343 | 安装淋浴开关 | 套 | 2 | 482 | 15mm | 全铜镀，陶瓷芯防锈抗压暗装式 |  |
| 344 | EDTA-2Na试剂 | 套 | 6 | 158 | EDTA-2NA | 锅炉水质检测PH=10(25°） |  |
| 345 | 酚酞试剂 | 桶 | 6 | 157 | 1% | C20H14Q4-0.01水质测试剂 |  |
| 346 | 肘式水龙头 | 套 | 6 | 232 | 15 | 全铜镀，陶瓷芯防锈抗压 |  |
| 347 | 线鼻子 | 个 | 2100 | 2.19 | 4平方毫米 铜 | 黄铜镀锡SV10-6辅助接线 |  |
| 348 | 个 | 2200 | 2.27 | 6平方毫米 铜 | 黄铜镀锡SV10-6辅助接线 |  |
| 349 | 人孔垫 | 片 | 24 | 48 | 400MM | 高温石棉耐高温密封垫 |  |
| 350 | 格力内机风轮 | 个 | 4 | 232 | 1.5M | 塑料叶轮，空调排风带轴 |  |
| 351 | U型叉接线鼻子 | 个 | 2400 | 2.19 | 2.5mm\*4mm | 黄铜镀锡SV8-4辅助接线 |  |
| 352 | 个 | 2400 | 2.27 | 4mm\*6mm | 黄铜镀锡SV8-6辅助接线 |  |
| 353 | 防雨配电箱 | 套 | 2 | 452 | 600mm×500mm×200mm | 金属镀锌带接线配电器，防雨防雷 |  |
| 354 | 充电器 | 套 | 2 | 452 | 格力博80V | 80V5AH割草机专用 |  |
| 355 | LED飞利浦灯管供电单端 | 根 | 52 | 19.8 | 8W | LED白光1200MM流明1600/6500K |  |
| 356 | 小便感应器 | 套 | 2 | 442 | 15mm | 铜镀人体感应自动关闭 |  |
| 357 | 三孔面板 | 个 | 46 | 24 | 16A | PC铜片接触10A-16A250V2500W |  |
| 358 | 马桶水箱上水阀 | 套 | 44 | 24 | 15mm | 塑料马桶水箱带配件开关 |  |
| 359 | 发泡剂 | 瓶 | 44 | 24 | 450ML | 手按式填冲泡沫剂 |  |
| 360 | 绑带 | 卷 | 220 | 6.3 | 10MM | 塑料绑带，保温包扎10MM×10M |  |
| 361 | FGO四氟法兰垫 | 片 | 10 | 37 | 100mm | 四氟密封填料耐高温 |  |
| 362 | 片 | 10 | 41 | 150MM | 四氟密封填料耐高温 |  |
| 363 | 片 | 12 | 24 | 80MM | 四氟密封填料耐高温 |  |
| 364 | 橡胶板 | 片 | 110 | 10.5 | 3MM | 橡胶，密封减震 |  |
| 365 | 门锁锁体 | 套 | 12 | 87 | 加厚 | 冷扎钢铜锁芯门厚40-55MM |  |
| 366 | 龙头桐水芯 | 个 | 220 | 6.2 | 15mm | 铜芯陶瓷密封，防锈耐磨 |  |
| 367 | 冰箱风机电机 | 台 | 4 | 422 | 150W | 铜线电机双轴承 |  |
| 368 | 电子镇流器 | 个 | 24 | 40 | 30W | T8/36W一拖二灯架镇流器 |  |
| 369 | UPVC活接 | 个 | 6 | 20 | 32MM | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 370 | 个 | 44 | 10.9 | 40MM | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 371 | 个 | 44 | 11.8 | 50MM | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 372 | 淋浴喷头 | 个 | 24 | 27 | 15mm | 手拿塑料可调水量四挡 |  |
| 373 | 个 | 10 | 40 | 铜镀200MM |  |
| 374 | 合页 | 付 | 24 | 41 | 4寸 | 不锈钢100MM加厚 |  |
| 375 | 窗户异形把手配件 | 套 | 4 | 389 | 窗户异型锁 | 异型门锁 |  |
| 376 | 充氟量杯 | 个 | 2 | 389 | 1000ML | 玻璃带刻度+充氟器 |  |
| 377 | 法兰输水阀 | 台 | 2 | 382 | DN50 | 铸钢管道蒸气阀门开关压力16KG |  |
| 378 | 不锈钢淋浴大喷头 | 个 | 24 | 40 | 200mm | 不锈钢直径200MM |  |
| 379 | PP阻燃波纹管 | 米 | 110 | 9.6 | 开口25MM | PP塑料阻燃管保护电线 |  |
| 380 | 防雨型光控开关 | 个 | 6 | 188 | 16A | 防雨室外PC铜片接触10A-16A250V |  |
| 381 | 双面胶3M | 卷 | 24 | 39 | 3MM×10M | 双面塑料胶带高粘度 |  |
| 382 | 塑料涨塞钉 | 套 | 640 | 3 | 8mm×100mm | 塑料带自攻钉 |  |
| 383 | 桶 | 6 | 34 | 8mm×40mm | 塑料带自攻钉 |  |
| 384 | 4位USB西门子面板 | 个 | 44 | 20 | 4位 | PC铜片接触10A-16A250V2500W |  |
| 385 | 十五孔明盒 | 个 | 114 | 8.5 | 15孔 | PC铜片接触10A-16A250V2500W |  |
| 386 | 柜门拉手 | 个 | 66 | 4.5 | 金属 | 金属镀锌直径100MM |  |
| 387 | 个 | 24 | 30 | 不锈钢加厚直径200MM |  |
| 388 | 污水检测用纸 | 箱 | 8 | 117.2 | 24码M号 | 检测纸24码M号 |  |
| 389 | 镀锌钢筋 | 根 | 12 | 71 | 14# | 45#钢，镀锌材质Q235 |  |
| 390 | 三防沾布 | 块 | 2 | 117 | 4×6m | 纺织三防布防水防火防裂加厚 |  |
| 391 | 块 | 2 | 230 | 6×8m | 纺织三防布防水防火防裂加厚 |  |
| 392 | 涤尘 | 桶 | 14 | 59 | 4L | 空条清洗剂强力除尘高效去油 |  |
| 393 | 金属铝地线槽板 | 根 | 24 | 36 | 5# | 金属镀锌，保护电线电缆 |  |
| 394 | 暗盒修复器 | 套 | 210 | 5.4 | 86型 | 金属镀锌螺丝加长杆卡子 |  |
| 395 | 压线钳 | 把 | 4 | 169 | 91142-11寸 | 金属压线鼻子2.5-16平方 |  |
| 396 | 不锈钢浮球阀 | 套 | 6 | 169 | 20MM | 不锈钢水箱控制水位阀 |  |
| 397 | UPVC化工管活接 | 个 | 4 | 169 | 110MM | PVC材料，接塑料管件耐腐耐酸 |  |
| 398 | 防臭下水管 | 根 | 64 | 13 | 32MM | 塑料管，带防臭口径32MM |  |
| 399 | 不锈钢玻璃门把手 | 套 | 6 | 167 | 2×1.68米 | 不锈钢32MM管加厚2米×1.68米 |  |
| 400 | 固力球锁 | 套 | 12 | 67 | B5791ETSS | 不锈钢球形门厚度60MM |  |
| 401 | 船型开关 | 个 | 220 | 4.8 | 2档 3档 | 电气开关2位档开关 |  |
| 402 | 个 | 22 | 6.5 | 电气开关3位档开停关 |  |
| 403 | 射灯 | 个 | 16 | 48 | LED | LED射灯白光G6500K |  |
| 404 | PVC管箍 | 个 | 12 | 17 | 100mm | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 405 | 个 | 18 | 17 | 110MM | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 406 | 个 | 8 | 26 | 160mm | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 407 | 个 | 10 | 4.4 | 50MM | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 408 | 个 | 54 | 4.4 | 50mm | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 409 | 床头柜轮子 | 个 | 46 | 18 | 40MM | 塑料静音轮直径40MM |  |
| 410 | 公牛三爪插头 | 个 | 110 | 8 | 10A | PC铜片接触10A-16A250V2500W |  |
| 411 | 灭蚊灯 | 套 | 4 | 158 | 40W | LED紫外线灯管JSD-40W |  |
| 412 | 柜锁 | 把 | 108 | 8.2 | 22MM | 金属镀锌直径22MM |  |
| 413 | 遥控投光灯 | 套 | 4 | 156 | 30W | LED白光流明6500K带遥控开关 |  |
| 414 | 六角螺栓 | 套 | 66 | 3.1 | 10# | 金属镀锌45#螺纹杆带母平垫 |  |
| 415 | 套 | 180 | 3.6 | 16mm×70mm | 金属镀锌45#螺纹杆带母平垫 |  |
| 416 | 套 | 70 | 5.8 | 20mm×80mm | 金属镀锌45#螺纹杆带母平垫 |  |
| 417 | 套 | 220 | 2.25 | 6mm×16mm | 金属镀锌45#螺纹杆带母平垫 |  |
| 418 | UPVC外丝直接 | 个 | 12 | 18 | 32MM | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 419 | 个 | 46 | 6.7 | 40MM | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 420 | 个 | 46 | 8.5 | 50mm | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 421 | 尖头上下软管 | 根 | 48 | 17 | 15mm | 不锈钢丝水管，单头活母，耐压 |  |
| 422 | UPVC化工管 | 根 | 2 | 300 | 110MM | 塑料管耐酸碱防腐耐压防爆 |  |
| 423 | 镀锌弯头 | 个 | 48 | 4 | 15mm | 铸铁玛钢镀锌接管配件 |  |
| 424 | 个 | 66 | 4.2 | 20MM | 铸铁玛钢镀锌接管配件 |  |
| 425 | 个 | 14 | 10.7 | 40MM | 铸铁玛钢镀锌接管配件 |  |
| 426 | 个 | 26 | 16.8 | 50mm | 铸铁玛钢镀锌接管配件 |  |
| 427 | 铝塑板 | 张 | 2 | 299 | φ4 | 铝塑防水防火耐高温隔音 |  |
| 428 | PVC弯头 | 个 | 16 | 16 | 100mm | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 429 | 个 | 46 | 3.8 | 25MM | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 430 | 个 | 110 | 4.2 | 32MM | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 431 | 个 | 24 | 4.6 | 50MM | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 432 | 个 | 30 | 4.6 | 50mm | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 433 | 镀锌管 | 根 | 8 | 99 | 20MM | 镀锌钢管45# |  |
| 434 | 气体采样泵 | 台 | 2 | 292 | 180W | ABS电动气泵ADKS+充电器 |  |
| 435 | 保险柜锁 | 把 | 2 | 292 | 维修 | 密码错乱维修 |  |
| 436 | 塑料胶带 | 卷 | 270 | 4.4 | 3MM | 电工电线绝缘胶带高粘度 |  |
| 437 | 高压水枪 | 套 | 2 | 162 | 两用 | 金属长杆喷枪 |  |
| 438 | 套 | 2 | 128 | 单喷 | 金属长杆喷枪 |  |
| 439 | 变压器 | 个 | 2 | 287 | 300W | 铜包线BK-50VA95×85×75 |  |
| 440 | 水箱按键开关 | 套 | 24 | 30 | 大 | 塑料马桶水箱带配件开关 |  |
| 441 | 面板 | 张 | 4 | 3 | 不锈钢板 | 不锈钢1米×1米×1MM |  |
| 442 | 两位接线端子 | 个 | 220 | 4.8 | 220V/2位 | PC铜片接触10A-16A250V2500W |  |
| 443 | 方型电池 | 节 | 44 | 16 | 9V | 蓄电池6F22 |  |
| 444 | 低水箱配件开关 | 套 | 24 | 30 | 15mm | 塑料马桶水箱带配件开关 |  |
| 445 | 大门插锁 | 付 | 24 | 30 | 250MM | 不锈钢#钢长度250MM |  |
| 446 | 不锈钢角码 | 根 | 46 | 16 | 80mm×80mm | 不锈钢角铁80×80 |  |
| 447 | 不锈钢插销 | 付 | 26 | 30 | 250MM | 不锈钢长度250MM |  |
| 448 | UPVC弯头 | 个 | 46 | 8.5 | DN40 | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 449 | 个 | 46 | 9.5 | DN50 | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 450 | 管钳 | 把 | 6 | 139 | 14寸 | 锻钢管350MM |  |
| 451 | 不锈钢喉箍 | 个 | 24 | 11.8 | 220MM-260MM | 不锈钢防锈防腐宽3MM |  |
| 452 | 个 | 24 | 4.5 | 32MM | 不锈钢防锈防腐宽3MM |  |
| 453 | 个 | 24 | 5.4 | 38MM | 不锈钢防锈防腐宽3MM |  |
| 454 | 个 | 24 | 5.6 | 40mm | 不锈钢防锈防腐宽3MM |  |
| 455 | 个 | 24 | 5.8 | 50mm | 不锈钢防锈防腐宽3MM |  |
| 456 | 个 | 24 | 6.1 | 64MM | 不锈钢防锈防腐宽3MM |  |
| 457 | 空调通用电路板 | 套 | 4 | 272 | BP2BP3 | 电路板KFP-2P/51W |  |
| 458 | 活板手 | 把 | 4 | 137 | 12寸 | 锻钢最大开口300MM |  |
| 459 | 窗户T型扳手 | 套 | 24 | 29 | T型 | 金属镀锌T型窗户把手 |  |
| 460 | 不锈钢门锁锁芯 | 个 | 12 | 56 | 70MM | 不锈钢长70MM带锁匙 |  |
| 461 | 水池底吸泵 | 台 | 2 | 270 | 85W | 铜线电机防水85W |  |
| 462 | 生料带 | 卷 | 240 | 4 | 10米 20米 | 塑料密封填料3MM×10M |  |
| 463 | 卷 | 24 | 6.5 | 塑料密封填料3MM×20M |  |
| 464 | 排风扇 | 台 | 4 | 267 | 250 | 塑料，纯铜电机250×250 |  |
| 465 | 高压水枪带管 | 套 | 2 | 267 | 15×20m | 橡胶高压防爆口径15MM长20米 |  |
| 466 | 装订机皮带 | 根 | 24 | 28 | 168 | 橡胶168装订机用皮带 |  |
| 467 | 三角皮带 | 根 | 24 | 28 | Z762 | 橡胶传动扭短25NM负重850N温度75° |  |
| 468 | 铬酸钾 | 桶 | 2 | 262 | 无 | 检测氯离子5%污水测试剂 |  |
| 469 | 堵漏灵 | 箱 | 6 | 127 | 10KG | 快速凝结剂快干水泥 |  |
| 470 | 车刷 | 把 | 24 | 27 | 木棒 | 塑料刷木棒1.5米 |  |
| 471 | 热熔机 | 套 | 4 | 247 | 20-32 | 电热熔管器220VWM-001 |  |
| 472 | 门锁 | 套 | 2 | 247 | 科德勒木门锁 | 冷扎钢铜锁芯门厚40-55MM |  |
| 473 | 地毯垫 | 块 | 2 | 70 | 1.2M×80 | 塑料橡胶防滑防水防静电 |  |
| 474 | 块 | 2 | 178 | 2M×1.2M | 塑料橡胶防滑防水防静电 |  |
| 475 | 电工胶布 | 卷 | 220 | 4.4 | 3MM×10M | 塑料，电力高粘胶带绝缘 |  |
| 476 | 自弹插锁 | 套 | 12 | 49 | 100 | 金属镀锌可自动弹跳 |  |
| 477 | 落地电风扇 | 台 | 4 | 237 | 美的 | 铜线电机16寸60W |  |
| 478 | 开孔器 | 个 | 12 | 24 | 20 | 高硬度合金钢 |  |
| 479 | 个 | 12 | 27 | 25 | 高硬度合金钢 |  |
| 480 | 井盖 | 套 | 4 | 237 | 700MM | 复合树脂SMC700×70 |  |
| 481 | 多功能电路板 | 套 | 6 | 119 | BP2BP3 | 电路板KFP-2P/51W |  |
| 482 | 水龙带按扣 | 套 | 10 | 60 | 65mm | 铝合金消防带连接 |  |
| 483 | 风雨线 | 盘 | 4 | 232 | 2.5㎡ | 铝芯聚乙烯阻燃外皮 |  |
| 484 | 高脖单冷水龙头 | 套 | 6 | 115 | 15mm | 全铜镀，陶瓷芯防锈抗压 |  |
| 485 | 支架接头 | 个 | 86 | 7.5 | T8 | 塑料老款式灯架接头 |  |
| 486 | 小便池下水管 | 根 | 44 | 13 | 32MM | 塑料管，带防臭口径32MM |  |
| 487 | 锁芯 | 个 | 10 | 56 | 70MM | 铜芯配钥匙长70MM |  |
| 488 | 反光条 | 卷 | 28 | 20 | 60MM | 塑料消防胶带带反光高粘胶 |  |
| 489 | 抽水器 | 个 | 24 | 23.5 | 配管+卡子 | 塑料手动抽泵配塑料管 |  |
| 490 | 二十孔明盒 | 个 | 52 | 10.5 | 20孔 | PC铜片接触10A-16A250V2500W |  |
| 491 | 铁丝 | 捆 | 2 | 214 | 16# | 碳钢镀锌 |  |
| 492 | 十字批头 | 个 | 44 | 9 | M8 | 珞钒合金钢 |  |
| 493 | 个 | 20 | 9 | M8 | 珞钒合金钢 |  |
| 494 | 内外丝角阀 | 个 | 24 | 23 | 15mm | 铜芯陶瓷密封，防锈耐磨内接口 |  |
| 495 | 内丝角阀 | 个 | 26 | 23 | 15mm | 铜芯陶瓷密封，防锈耐磨外接口 |  |
| 496 | 轮椅实心轮胎 | 条 | 12 | 44 | 24×1 3/8 | 橡胶实心轮胎24MM |  |
| 497 | UPVC三通 | 个 | 24 | 11 | 40MM | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 498 | 个 | 24 | 14 | 50MM | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 499 | 冷凝水管 | 根 | 190 | 4.3 | 3分 | 塑料管空调冷凝水排水 |  |
| 500 | 水晶头 | 个 | 1040 | 2.25 | 二芯 | 塑料电话接线头2芯 |  |
| 501 | 个 | 460 | 2.4 | 4芯 | 塑料电话接线头4芯 |  |
| 502 | 六角燕尾自钻钉 | 盒 | 6 | 70 | 3CM | 碳钢镀锌木螺钉 |  |
| 503 | 拉铆钉 | 盒 | 4 | 70 | 4mm×16mm | 铝合金防腐防锈 |  |
| 504 | 盒 | 4 | 70 | 5mm×30mm | 铝合金防腐防锈 |  |
| 505 | 盒 | 4 | 70 | 4mm×25mm | 铝合金防腐防锈 |  |
| 506 | 闭水堵 | 个 | 6 | 36 | 100mm | 橡胶 管道密封 |  |
| 507 | 个 | 4 | 41 | 150mm | 橡胶 管道密封 |  |
| 508 | 个 | 4 | 30 | 65mm | 橡胶 管道密封 |  |
| 509 | 一体灯连接线 | 条 | 108 | 6 | 50MM | 铜芯线截面1.0灯架连接线 |  |
| 510 | 铁锹 | 套 | 20 | 27 | 带棒 | 碳钢黑色带木棒 |  |
| 511 | 涨塞 | 桶 | 4 | 34 | 8mm×30mm | 塑料膨胀塞带自攻钉 |  |
| 512 | 套 | 220 | 3 | 8mm×80mm | 塑料膨胀塞带自攻钉 |  |
| 513 | 桶 | 6 | 34 | 6mm×40mm | 塑料膨胀塞带自攻钉 |  |
| 514 | UPVC抢修节给水 | 个 | 6 | 99 | 100mm | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 515 | 刹车轮 | 个 | 10 | 50 | m10×75 | 橡胶静音轮螺丝固定10MM |  |
| 516 | 水龙头把 | 个 | 104 | 5.8 | 15mm | 金属镀锌15MM |  |
| 517 | 上水管 | 根 | 46 | 11.5 | 15MM | 不锈钢丝水管，单头活母，耐压 |  |
| 518 | 铝塑弯头 | 个 | 20 | 25 | 15mm | 黄铜镀锡，不生锈耐压铝塑管接头 |  |
| 519 | PVC管卡 | 个 | 480 | 2.8 | 32 | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 520 | 明盒 | 个 | 320 | 3.2 | 86型 | 塑料面板连接件 |  |
| 521 | 节能水箱 | 套 | 4 | 182 | 300MM | 塑料马桶水箱带配件开关 |  |
| 522 | 甲基橙试剂 | 桶 | 2 | 182 | 0.10% | 污水检测，0.1000MI/L无毒 |  |
| 523 | 瓷砖钻头 | 根 | 24 | 20 | 8 | 碳钢合金瓷砖打孔 |  |
| 524 | USB面板插座 | 个 | 24 | 20 | 220V/2位 | PC铜片接触10A-16A250V2500W |  |
| 525 | PPR弯头 | 个 | 46 | 4.3 | 20MM | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 526 | 个 | 24 | 4.5 | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 527 | 个 | 24 | 4.5 | 20MM | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 528 | 个 | 24 | 5.6 | 25MM | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 529 | 个 | 4 | 26 | 63mm | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 530 | 洗手池 | 套 | 2 | 180 | 陶瓷 | 陶瓷白色配水箱配件 |  |
| 531 | 立式洗手池 | 套 | 4 | 180 | 陶瓷带立柱 | 陶瓷白色配水箱配件 |  |
| 532 | 水钻头 | 根 | 2 | 178 | 80MM×300MM | 合金钢含钴墙面打孔 |  |
| 533 | 单柱混合脸盆水咀 | 套 | 4 | 177 | 15mm | 全铜镀，陶瓷芯防锈抗压 |  |
| 534 | 静音橡胶万向轮 | 个 | 4 | 89 | 200MM | 橡胶静音，双轴承，自由定向带刹车 |  |
| 535 | 真空泵配件 | 块 | 4 | 88 | 真空表 | 压力表1.6MPA表盘60MM |  |
| 536 | 自喷漆 | 瓶 | 26 | 19 | 350ML | 涂料手按式喷漆 |  |
| 537 | 胀栓 | 套 | 110 | 3.8 | 10mm×160mm | 金属镀锌 防变形加厚 |  |
| 538 | 套 | 172 | 3 | 8mm×100mm | 金属镀锌 防变形加厚 |  |
| 539 | 洗衣机龙头 | 个 | 12 | 36 | 15mm | 全铜镀，陶瓷芯防锈抗压 |  |
| 540 | 锁体 | 套 | 6 | 87 | 防盗门 | 冷扎钢铜锁芯门厚40-55MM |  |
| 541 | 密封条 | 米 | 440 | 2.85 | 门窗 | 橡胶密封条 |  |
| 542 | 不锈钢合页 | 个 | 14 | 30 | 4寸 | 不锈钢100MM加厚 |  |
| 543 | 混合脸盆水嘴 | 套 | 4 | 169 | 15mm | 全铜镀，陶瓷芯防锈抗压 |  |
| 544 | 底吸水泵 | 台 | 2 | 167 | 85W | 铜线电机防水85W |  |
| 545 | 十孔明盒 | 个 | 54 | 8.5 | 10孔 | PC铜片接触10A-16A250V2500W |  |
| 546 | 继电器底座 | 个 | 14 | 29 | 25A | 塑料 电气连接低座 |  |
| 547 | PVC排水管 | 根 | 12 | 34 | 50mm | 塑料管，带防臭口径32MM |  |
| 548 | 酸酞试剂 | 桶 | 2 | 157 | 0.01 | 化工品检测水质 |  |
| 549 | 地板反光条 | 卷 | 12 | 16 | 5CM | 塑料消防胶带带反光高粘胶 |  |
| 550 | 卷 | 12 | 19 | 6CM | 塑料消防胶带带反光高粘胶 |  |
| 551 | 木锯片 | 片 | 10 | 40 | 250MM | 高硬度合金钢 |  |
| 552 | 铁胀栓 | 套 | 180 | 3.2 | 10mm×100mm | 金属镀锌 防变形加厚 |  |
| 553 | 套 | 66 | 3.8 | 10mm×150mm | 金属镀锌 防变形加厚 |  |
| 554 | 克丝钳 | 把 | 6 | 77 | 8寸 | 碳钢合金高强度 |  |
| 555 | 灯带链 | 条 | 130 | 4.5 | 1.5M | 金属镀锌0.8厚链条 |  |
| 556 | UPVC内丝直接 | 个 | 44 | 9.5 | 50mm | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 557 | 保温胶水 | 桶 | 2 | 148 | 6KG | 820阻燃防腐防锈 |  |
| 558 | 万向轮 | 个 | 10 | 38 | 100MM | 橡胶静音，双轴承，自由定向带刹车 |  |
| 559 | 增强软管 | 米 | 30 | 13 | 6分 | 橡胶管带线加强 |  |
| 560 | 键盘托 | 付 | 12 | 30 | 金属 | 金属镀锌 防变形加厚 |  |
| 561 | 防水盒 | 个 | 46 | 9 | 86型 | 塑料防水面板插座保护盒 |  |
| 562 | 推拉门锁 | 套 | 6 | 71 | 250MM | 冷扎钢铜锁芯门长250MM |  |
| 563 | 不锈钢盆下水器 | 套 | 6 | 71 | 32MM | 不锈钢带胶套，管道防漏防爆 |  |
| 564 | 双面胶带 | 卷 | 84 | 5.4 | 3M | 塑料，电力高粘胶带绝缘 |  |
| 565 | UPVC给水管 | 根 | 4 | 70 | 32MM | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道下水 |  |
| 566 | PVC下水弯头 | 个 | 10 | 16 | 110mm×45mm | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 567 | 个 | 66 | 4.6 | 50mm | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 568 | 外轮胎 | 条 | 4 | 67 | 2.5-17 | 橡胶轮胎规格2.5-17 |  |
| 569 | 下水软管 | 根 | 50 | 8.3 | 32MM | 塑料管，带防臭口径32MM |  |
| 570 | 灰下水管 | 根 | 50 | 8.3 | 32MM | 塑料管，带防臭口径32MM |  |
| 571 | LED头灯 | 个 | 6 | 65 | 10W | LED白光流明6500K充电 |  |
| 572 | 低压灯 | 个 | 4 | 122 | 36v | 低压灯泡36V钨丝灯泡 |  |
| 573 | 消防接口 | 套 | 4 | 60 | 65mm | 铝合金防腐防锈 |  |
| 574 | UPVC 内丝直接 | 个 | 42 | 7.8 | 40MM | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 575 | 冰箱门开关 | 个 | 12 | 25 | 10A | 按钮开关32×15 |  |
| 576 | 合金开孔器 | 个 | 6 | 59 | 60MM | 合金钢含钴 |  |
| 577 | 电焊把钳 | 把 | 8 | 40 | 500A | 电焊夹500A |  |
| 578 | 切割机底座 | 个 | 6 | 58 | 200MM | 金属垫，减震防滑 |  |
| 579 | 镀锌补芯 | 个 | 24 | 6.5 | 32mm×25mm | 铸铁玛钢镀锌接管配件 |  |
| 580 | 个 | 24 | 8.7 | 40mm×25mm | 铸铁玛钢镀锌接管配件 |  |
| 581 | 有机防火泥 | 袋 | 24 | 13 | 1KG | 非金属电器绝缘防火辅助泥 |  |
| 582 | 梅花开口扳手 | 把 | 4 | 21 | 16 | 碳钢合金高强度 |  |
| 583 | 把 | 4 | 38 | 25 | 碳钢合金高强度 |  |
| 584 | 高压自粘带 | 卷 | 24 | 13 | 盘 | 塑料高强度绝缘高弹电工胶带 |  |
| 585 | 冲击钻 | 把 | 4 | 112 | 10MM | 12V双速锂电池 |  |
| 586 | 螺栓 | 套 | 24 | 3.6 | 14mm×100mm | 金属镀锌 防变形加厚 |  |
| 587 | 套 | 220 | 2.9 | 6mm×70mm | 金属镀锌 防变形加厚 |  |
| 588 | 三通 | 个 | 64 | 5.5 | 15mm | 铸铁玛钢镀锌接管配件 |  |
| 589 | UPVC直接 | 个 | 24 | 6.8 | 40MM | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 590 | 个 | 24 | 7.7 | 50MM | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 591 | 接线端子 | 个 | 6 | 25 | SV-4 SV-6 | 黄铜镀锡SV-4辅助接线 |  |
| 592 | 个 | 6 | 30 | 黄铜镀锡SV-6辅助接线 |  |
| 593 | 检测用纯净水 | 箱 | 8 | 36 | 350ML | 蒸流水检测用 |  |
| 594 | 检测纯净水 | 箱 | 8 | 36 | 350ML | 蒸流水检测用 |  |
| 595 | 工具包 | 个 | 2 | 100 | 多功能 | 棉线纺织，耐磨防滑 |  |
| 596 | PPR内丝弯头 | 个 | 24 | 11.8 | 20MM | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 597 | 三插锁 | 套 | 4 | 99 | 150MM | 金属镀锡铜锁芯150MM |  |
| 598 | 不锈钢栓锁 | 套 | 4 | 99 | 1米 | 不锈钢链带锁头1M |  |
| 599 | 金属垫 | 片 | 8 | 8.5 | 100MM | 金属密封填料 |  |
| 600 | 片 | 4 | 24 | 200MM | 金属密封填料 |  |
| 601 | 片 | 4 | 6 | 50mm | 金属密封填料 |  |
| 602 | 片 | 8 | 6.5 | 65MM | 金属密封填料 |  |
| 603 | 围挡 | 套 | 2 | 97 | 1.8米×500 | 纺织品加厚条纹 |  |
| 604 | PVC直接 | 个 | 110 | 3.9 | 32MM | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 605 | 胶皮手套 | 付 | 46 | 6.7 | 加厚 | 橡胶耐磨防水无味 |  |
| 606 | 防高温手套 | 付 | 12 | 20.5 | 300MM | 棉线纺织，耐磨防滑耐温300度 |  |
| 607 | 耐酸碱手套 | 付 | 10 | 25 | 长 | 橡胶手套加厚防酸碱 |  |
| 608 | USB转换插座一托二 | 个 | 6 | 48 | 10A | PC铜片接触10A-16A250V2500W |  |
| 609 | 螺丝杆 | 根 | 24 | 11 | 6mm | 45#钢，镀锌材质Q235 |  |
| 610 | 罗母 | 个 | 420 | 2.15 | M6 | 45#钢，镀锌材质Q235 |  |
| 611 | 个 | 640 | 2.2 | M8 | 45#钢，镀锌材质Q235 |  |
| 612 | 保险 | 个 | 46 | 6.5 | 20A | R016全铜帽陶瓷熔芯 |  |
| 613 | 水平尺 | 把 | 2 | 91 | 300MM | 铝合金强磁精度WXL-Z02 |  |
| 614 | 罗丝刀 | 根 | 8 | 24 | 6mm×150mm | 碳钢合金高强度 |  |
| 615 | 自钻自攻钉 | 盒 | 2 | 89 | 19# 大 | 45#钢，镀锌材质Q235 |  |
| 616 | 镀锌角铁 | 根 | 2 | 89 | 40mm×40mm | 45#钢，镀锌材质Q235 |  |
| 617 | 三角杯 | 个 | 8 | 30 | 100ML | 玻璃带刻度容量100ML |  |
| 618 | 金属地线槽 | 根 | 6 | 44 | 8# | 金属镀锌，保护电线电缆 |  |
| 619 | 线管卡 | 个 | 440 | 2.4 | 25MM | 金属镀锌固定线管 |  |
| 620 | 偏芯钻头 | 根 | 12 | 18 | 10MM | 碳钢合金高强度 |  |
| 621 | 柜子塑料锁杆 | 根 | 220 | 2.8 | 100MM | 塑料锁具配件 |  |
| 622 | 壁纸刀片 | 盒 | 12 | 18 | 宽片 | 金属高强度15MM |  |
| 623 | 推拉门不锈钢滑轮 | 个 | 6 | 41 | 50mm | 不锈钢直径50MM |  |
| 624 | 铝合金合页 | 付 | 4 | 41 | 5寸 | 铝合金加厚长125MM |  |
| 625 | 电焊手套 | 付 | 4 | 41 | 长款 | 棉线纺织，耐磨防滑防火耐温 |  |
| 626 | 镀锌对丝 | 个 | 150 | 3.1 | 15mm | 铸铁玛钢镀锌接管配件 |  |
| 627 | 四通电子镇流器 | 个 | 6 | 40 | 36W | 电子EBC一拖二 111-240V |  |
| 628 | 三孔网络插座 | 个 | 4 | 40 | 3孔 | PC铜片接触10A-16A250V2500W |  |
| 629 | 镀锌双头螺栓 | 套 | 44 | 5.8 | 16mm×130mm | 45#钢，镀锌材质Q235 |  |
| 630 | UPVC耐酸球阀 | 个 | 4 | 40 | 15mm | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道开关 |  |
| 631 | 黑自攻钉 | 盒 | 6 | 27 | 3mm×30mm | 45#钢，材质Q235 |  |
| 632 | 角磨机扳手 | 套 | 6 | 38 | 六合一 | 碳钢合金高强度 |  |
| 633 | 电工胶带 | 卷 | 66 | 4.4 | 3MM×10M | 塑料，电力高粘胶带绝缘 |  |
| 634 | 地角螺栓+平垫 | 套 | 240 | 2.7 | 8mm×25mm | 45#钢，镀锌材质Q235 |  |
| 635 | 自攻钉 | 盒 | 2 | 70 | 3mm×30mm | 45#钢，镀锌材质Q235 |  |
| 636 | 六角燕尾钉 | 盒 | 2 | 70 | 大 | 45#钢，镀锌材质Q235 |  |
| 637 | 挂锁+12把钥匙 | 套 | 2 | 70 | 63mm | 冷扎钢铜锁芯锁匙单配 |  |
| 638 | 格栅铁链 | 捆 | 2 | 70 | 1米 | 金属镀锡1米长 |  |
| 639 | 除尘掸子 | 把 | 2 | 70 | 600MM | 纺织品带除尘油 |  |
| 640 | 抽芯铆钉 | 盒 | 4 | 70 | 5mm×16mm | 铝合金防腐防锈 |  |
| 641 | 白自攻钉 | 盒 | 2 | 70 | 大 | 45#钢，镀锌材质Q235 |  |
| 642 | PVC胶水（大联塑） | 瓶 | 6 | 36 | 200ML | 化学合成胶粘剂PVC管件粘接 |  |
| 643 | PPR管箍 | 个 | 24 | 4 | 20MM | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 644 | 个 | 46 | 4.4 | 20MM | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 645 | 轮椅轴承+轴杆 | 套 | 2 | 69 | 605 | 金属高强碳钢带滚珠 |  |
| 646 | 对插锁 | 套 | 4 | 69 | 150MM | 冷扎钢铜锁芯门厚40-55MM |  |
| 647 | 电铃 | 个 | 2 | 69 | 220V6寸 | 150MM铜线圈传播距离200-350平米 |  |
| 648 | UPVC化工管三通 | 个 | 4 | 68 | 110CM | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 649 | 挂锁 | 把 | 24 | 8.5 | 38# 三环 | 金属镀锡铜锁芯直径38MM |  |
| 650 | 轮椅轴承 | 个 | 10 | 18 | 无 | 碳钢合金高强度带钢珠 |  |
| 651 | 焊接法兰盘 | 片 | 4 | 34 | 65mm | 锻钢管道阀门连接管开关用 |  |
| 652 | UPVC胶水 | 瓶 | 4 | 66 | 300ML | 化学合成高强塑料粘胶剂 |  |
| 653 | 抽屉锁 | 把 | 26 | 8.3 | 22MM | 金属镀锡22MM铜锁芯 |  |
| 654 | 罗栓 | 套 | 66 | 3.4 | 10 | 45#钢，镀锌材质Q235 |  |
| 655 | 套 | 28 | 3.6 | 16mm×70mm | 45#钢，镀锌材质Q235 |  |
| 656 | 管箍 | 个 | 66 | 4 | 20MM | 铸铁玛钢镀锌接管配件 |  |
| 657 | 冲击钻头 | 根 | 6 | 20 | 10 | 碳钢合金高强度 |  |
| 658 | 根 | 6 | 14 | 8 | 碳钢合金高强度 |  |
| 659 | 安全绳 | 捆 | 6 | 32 | 10MM | 棉线纺织，耐磨防滑 |  |
| 660 | 羊角锤子 | 把 | 4 | 61 | 2P | 碳钢合金高强度 |  |
| 661 | 内胎 | 条 | 4 | 31 | 2.5英寸×17英寸 | 橡胶高弹性防滑防老化 |  |
| 662 | 金属法兰垫 | 片 | 6 | 30 | DN300 | 金属密封填料 |  |
| 663 | 健盘托架 | 付 | 4 | 30 | 金属 | 金属镀锌 防变形加厚 |  |
| 664 | 焊接弯头 | 个 | 4 | 14 | 50mm | 锻钢管道阀门连接管 |  |
| 665 | 个 | 6 | 18 | 锻钢管道阀门连接管 |  |
| 666 | 防水地垫 | 块 | 4 | 30 | 60CM×40CM | 塑料橡胶防滑防水防噪音 |  |
| 667 | 法兰盘 | 片 | 4 | 30 | 50mm | 锻钢管道阀门连接管 |  |
| 668 | PPR活接头 | 个 | 4 | 30 | 20MM | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 669 | 塑料下水口 | 套 | 12 | 13 | 40MM | 塑料管，带防臭口径40MM |  |
| 670 | 墩布池下水管 | 套 | 12 | 13 | 40MM | 塑料管，带防臭口径40MM |  |
| 671 | 玻璃胶(中性) | 瓶 | 12 | 13 | 白色 | 密封填料胶粘 |  |
| 672 | 3M防水胶布 | 卷 | 26 | 7.5 | 10M | 高强粘胶防水绝缘带 |  |
| 673 | 柜门不锈钢锁扣锁 | 套 | 6 | 29 | 200MM | 不锈钢门锁200MM |  |
| 674 | 辅助触点 | 个 | 6 | 29 | F4 | 接触器接线端F4两开两闭 |  |
| 675 | 塑料防雨布 | 块 | 6 | 28 | 2.5M×1.5M | 塑料布防水防晒 |  |
| 676 | 镀锌三通 | 个 | 44 | 4.6 | 15mm | 铸铁玛钢镀锌接管配件 |  |
| 677 | 空调万能遥控器+电池 | 套 | 6 | 27 | 通用 | 万能通用各款空调遥控器 |  |
| 678 | 对丝 | 个 | 60 | 3.6 | 6分 | 铸铁玛钢镀锌接管配件 |  |
| 679 | pvc下水管箍 | 个 | 6 | 26 | 110CM×160CM | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 680 | 一次性雨衣 | 件 | 24 | 6.6 | 连体 | 塑料防水无味薄款 |  |
| 681 | 水钻开关 | 个 | 4 | 25 | 16A | 电钻开关16A |  |
| 682 | 冰箱温控器 | 个 | 4 | 47 | WDF22G | 冰箱通用可调温度 |  |
| 683 | 发泡胶 | 瓶 | 4 | 24 | 450ML | 手按式填冲泡沫剂 |  |
| 684 | 电锤钻头 | 根 | 6 | 12 | 6mm | 碳钢合金高强度 |  |
| 685 | 根 | 6 | 14 | 8mm | 碳钢合金高强度 |  |
| 686 | 蓝色下水管 | 根 | 12 | 10.5 | 50mm | 塑料管，带防臭口径50MM |  |
| 687 | 轮椅实心胎 | 条 | 4 | 44 | 22英寸 | 橡胶高弹性防滑防老化 |  |
| 688 | PVC下水三通 | 个 | 32 | 4.8 | 50mm | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 689 | PVC软线槽 | 根 | 6 | 16 | 5# | 塑料阻燃保护电线 |  |
| 690 | 防护安全帽 | 个 | 6 | 22 | 红色 | 玻璃钢FRP圆形MZ-0011 |  |
| 691 | 轮椅外胎 | 条 | 2 | 41 | 24×1 3/8 | 橡胶高弹性防滑防老化 |  |
| 692 | 喉箍 | 个 | 24 | 5.8 | 50MM-70MM | 不锈钢条宽15MM |  |
| 693 | 镀锌变径直接 | 个 | 24 | 5.8 | 25MM×20MM | 铸铁玛钢镀锌接管配件 |  |
| 694 | 马桶法兰 | 个 | 12 | 9.5 | 橡胶 | 橡胶，密封减震 |  |
| 695 | 螺母 | 个 | 420 | 2.08 | 4m | 45#钢，镀锌材质Q235 |  |
| 696 | 个 | 460 | 2.1 | 5MM | 45#钢，镀锌材质Q235 |  |
| 697 | 金属线槽板 | 根 | 6 | 20 | 4# | 金属镀锌，保护电线电缆 |  |
| 698 | 镀锌管卡 | 个 | 46 | 3.8 | 15mm | 金属镀锌紧固件 |  |
| 699 | 地钉 | 套 | 20 | 6.5 | 25MM | 45#钢，材质Q235 |  |
| 700 | T8灯卡 | 个 | 130 | 2.6 | 金属卡 | 金属镀锌紧固件 |  |
| 701 | 封口钳 | 把 | 2 | 36 | 6寸 | 碳钢合金高强度 |  |
| 702 | PVC上水阀门 | 个 | 4 | 18 | 20MM | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道开关 |  |
| 703 | 个 | 2 | 20 | 25MM | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道开关 |  |
| 704 | pvc胶水 | 瓶 | 2 | 36 | 大瓶 | 化学合成高强塑料粘胶剂 |  |
| 705 | 螺栓+螺母 | 套 | 60 | 3.1 | 6MM×80MM | 45#钢，镀锌材质Q235 |  |
| 706 | UPVC化工管管箍 | 个 | 2 | 34 | 110MM | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 707 | 补芯 | 个 | 6 | 17.5 | 65MM×50MM | 铸铁玛钢镀锌接管配件 |  |
| 708 | 铜毛细管 | 米 | 6 | 17 | 3MM | 紫铜管外径3MM厚0.8MM |  |
| 709 | 铝塑弯卡 | 个 | 220 | 2.3 | 15mm | 塑料紧固管件 |  |
| 710 | PVC下水管卡 | 个 | 20 | 5 | 50mm | 塑料紧固管件 |  |
| 711 | PVC管卡子 | 个 | 30 | 5 | 50mm | 塑料紧固管件 |  |
| 712 | 扎带 | 包 | 2 | 30 | 4MM×200个 | 塑料紧固扎带 |  |
| 713 | 镀锌管箍 | 个 | 40 | 3.4 | 15mm | 铸铁玛钢镀锌接管配件 |  |
| 714 | 电动扳手转换头 | 个 | 4 | 30 | 伸缩 | 碳钢合金伸缩转换 |  |
| 715 | PPR异形直接 | 个 | 20 | 4.8 | 25/20 | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 716 | 窗户把手 | 把 | 4 | 29 | T型 | 金属镀锡抛光手柄 |  |
| 717 | 堵丝 | 个 | 48 | 3.3 | 4分 | 铸铁玛钢镀锌接管配件 |  |
| 718 | PPR内丝三通 | 个 | 6 | 15 | 20MM | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 719 | 锯条 | 盒 | 4 | 27 | 300MM | 碳钢合金高强度带齿 |  |
| 720 | 丝堵 | 个 | 48 | 3.2 | 15MM | 铸铁玛钢镀锌接管配件 |  |
| 721 | 配电箱盖板 | 个 | 4 | 26 | 400mm×300mm | 金属镀锌板1.0厚 |  |
| 722 | 镀锌丝堵 | 个 | 50 | 3.2 | 15mm | 铸铁玛钢镀锌接管配件 |  |
| 723 | 螺口瓷灯头 | 个 | 16 | 5.8 | E27 | 陶瓷灯口E27绝缘 |  |
| 724 | PVC管线弯头 | 个 | 20 | 4.2 | DN32 | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 725 | 顶丝 | 个 | 200 | 2.2 | 3mm×10mm | 45#钢，材质Q235 |  |
| 726 | PPR外丝直接 | 个 | 6 | 11.6 | 15mm | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 727 | PPR外丝管箍 | 个 | 4 | 11.6 | 20MM | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 728 | 圆锉 | 把 | 4 | 21 | 8寸 | 碳钢合金高强度 |  |
| 729 | 轮椅内胎 | 条 | 4 | 20 | 24# | 橡胶高弹性防滑防老化 |  |
| 730 | 卷尺 | 个 | 4 | 20 | 5M | 金属钢条0.8×15MM |  |
| 731 | 钢丝锁 | 条 | 4 | 20 | 1米 | 45#钢丝，材质Q235 |  |
| 732 | UPVC耐酸活接 | 个 | 6 | 10.5 | 15mm | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 733 | 壁纸刀 | 把 | 4 | 18 | 塑料架 | 塑料架钢刀刃长10MM刀柄长150MM |  |
| 734 | PVC胶水（小） | 瓶 | 4 | 18 | 100ML | 化学合成胶粘剂PVC管件粘接 |  |
| 735 | 椅子胶套 | 个 | 24 | 3.5 | 加厚 | 塑料圆形防滑静音 |  |
| 736 | 日光灯管 | 根 | 4 | 17 | 30W | 老款白光6500K |  |
| 737 | 六角螺母 | 个 | 208 | 2.15 | M6 | 45#钢，镀锌材质Q235 |  |
| 738 | PVC三通 | 个 | 12 | 4.8 | 50MM | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 739 | 钥匙标牌 | 个 | 120 | 2.26 | 塑料 | 塑料透明牌20×15 |  |
| 740 | 镀锌螺栓 | 套 | 20 | 3.6 | 16mm×70mm | 45#钢，镀锌材质Q235 |  |
| 741 | 铜挂锁 | 把 | 4 | 14 | 40mm | 全铜锁芯锁体配锁匙 |  |
| 742 | UPVC耐酸三通 | 个 | 6 | 7.6 | 15mm | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 743 | 地线零线排 | 个 | 4 | 13 | 10A | 铜接触10A-16A250V2500W |  |
| 744 | PVC地漏 | 套 | 4 | 13 | 50MM | 塑料地面漏水DN50 |  |
| 745 | 启辉器 | 个 | 6 | 7 | 白色 | 日光灯管启跳器4-80W |  |
| 746 | PVC大小头 | 个 | 6 | 6.5 | 75mm×50mm | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 747 | 漆料 | 瓶 | 4 | 8 | 稀料 | 油漆氟碳通用稀释剂 |  |
| 748 | 铝塑管卡子 | 个 | 30 | 2.3 | 15mm | 塑料紧固管件 |  |
| 749 | 个 | 30 | 2.3 | 15mm | 塑料紧固管件 |  |
| 750 | PPR管卡子 | 个 | 70 | 2.2 | 20MM | 塑料紧固管件 |  |
| 751 | 油任垫 | 个 | 70 | 2.1 | 15mm | 橡胶密封填料 |  |
| 752 | UPVC耐酸管箍 | 个 | 6 | 3.5 | 15mm | PVC-U材料耐磨抗冻防爆管道连接管件 |  |
| 753 | 保鲜膜 | 卷 | 80 | 24 | 25cm | 塑料 | 1.食品级PVC安全可靠；  2.粘力强，密封性好；  3.加厚加韧，抗拉不易破；  4.晶莹剔透不易起雾；  5.密封严密持久保鲜；  6.足米足量商用大卷。 |
| 754 | 保鲜膜 | 卷 | 1400 | 36 | 40cm | 塑料 |
| 755 | 保鲜膜 | 卷 | 160 | 40 | 45cm | 塑料 |
| 756 | 卫生纸 1800亲润本色 | 提 | 3000 | 23 | 12卷/提 | 纸制品 | 1、精选100%原生木浆；  2、不含可迁移性荧光增白剂；  3、4D压花工艺。 |
| 757 | 卫生纸 1800亲润本色 | 包 | 120 | 5 | 维达 | 纸制品 |
| 758 | 葡清皂液 | 瓶 | 3600 | 15.5 | 500ml | 纯天然植物皂化物 | 1、外观：黄色透明液体；  2、PH值：9.50-11.50；  3、总活性物≥20%；  4、甲醛/mg/kg：≤500；  5、甲醇/mg/kg：≤2000；  6、耐热（40±1）℃24h，恢复至室温观察，不分层、无沉淀和变色现象，透明不浑浊；  7、耐寒：（-5±2）℃24h，恢复至室温观察，不分层、无沉淀和变色现象，透明不浑浊。 |
| 759 | 鲁沃夫医用物表湿巾 | 包 | 900 | 55 | 80张/包 | 无纺布 | 1.主要有效成分及含量：主要成分为季铵盐，含量为0.27%-0.33%(WW)； 2.杀菌谱广:可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见菌；  3.使用便捷:使用方便、即开即用，使用后直接作为医用废弃物丢弃，防止二次污染；  4.载体材质:水刺无纺布或棉布才，材质轻柔，可吸收有效成分；  5.包装简洁:轻便美观，利于抽取。 |
| 760 | 毛巾 | 条 | 2200 | 10.5 | 60cm×80cm | 纯棉纱线 | 1.纯棉：吸收性好，柔软亲肤；  2.克重：中等厚度，日常使用；  3.工艺：蓬松柔软，触感细腻，吸水性强；  4.色牢度：PH值符合国家标准。 |
| 761 | 毛巾 | 条 | 1300 | 14 | 金号 | 纯棉纱线 |
| 762 | 金鱼牌洗涤灵 | 瓶 | 1000 | 35 | 5KG | 表面活性剂 | 1.不分层,无明显悬浮物或沉淀的均匀体；  2.气味：无异味；  3.耐热：（40±2）℃24h；  4.耐寒：（-5±2）℃24h。 |
| 763 | 伽玛卫生湿巾 | 包 | 600 | 47 | 120片/包 | 无纺布 | 1.主要有效成分及含量(W/W):复合双链季铵盐化合物,含量为 0.765%~0.935%；  2.可杀灭：化脓性球菌、肠道致病菌、治病性酵母菌、医院感染常见细菌；  3.并能灭活：脊髓灰质炎病毒。 |
| 764 | 打包袋 | 包 | 200 | 46 | 大 | 塑料 | 1.材质：塑料，轻便防水，适合日常收纳；2.密封性：拉链式、自封口或热压封边；  3.耐温范围：如-20°C~80°C； |
| 765 | 打包袋 | 包 | 200 | 40 | 小 | 塑料 |
| 766 | 打包袋 | 包 | 120 | 40 | 中 | 塑料 |
| 767 | 餐巾纸 | 箱 | 140 | 111 | 小叶 | 纸制品 | 1.材质：原生木浆，柔软度高、无荧光剂，适合直接接触皮肤；  2.厚度：厚实，吸水性强；  3.湿强度：遇水不易破裂；  4.荧光剂检测：符合国家标准；  5.吸水性：优质纸巾吸水速度快且容量大。 |
| 768 | 暖瓶 | 个 | 80 | 39 | 5P塑料 | 塑料 | 1.材质：外壳多为PP塑料（耐高温、抗摔）；  2.内胆：保温性好、耐用；  3.保温性能：通常6-24小时，双层真空设计；  4.设计：防烫手柄、一键开盖、泄压阀等。 |
| 769 | 暖瓶 | 个 | 10 | 56 | 8P不锈钢 | 不锈钢 | 1.型号与容量：通常对于1.5L-4L容量；  2.内胆材质：304或316食品级不锈钢；  3.外壳材质：多为304不锈钢或防锈合金，部分搭配PP塑料防烫层；  4.真空技术：双层抽真空设计，真空度≤0.001Pa（影响保温性能）；  5.保温性能：保温时长6-24小时，硅胶密封圈；  6.防烫手柄、一键开盖、泄压阀（防爆设计）；  7.通过GB/T 29606认证。 |
| 770 | 暖瓶 | 个 | 144 | 51 | 5p不锈钢 | 不锈钢 |
| 771 | 洗涤灵 | 桶 | 200 | 35 | 金鱼5KG | 表面活性剂 | 1.不分层,无明显悬浮物或沉淀的均匀体；  2.气味：无异味；  3.耐热：（40±2）℃24h；  4.耐寒：（-5±2）℃24h。 |
| 772 | 洗涤灵 | 瓶 | 600 | 5.5 | 500g×24瓶 | 表面活性剂 | 1.不分层,无明显悬浮物或沉淀的均匀体；  2.气味：无异味；  3.耐热：（40±2）℃24h；  4.耐寒：（-5±2）℃24h。 |
| 773 | 大盘纸 | 盘 | 1000 | 11 | 12盘/箱 | 纸制品 | 1.应符合国家有关标准，质量良好，表面光滑，无异物，抗撕裂性好，抗湿性好，吸水性好，抗污性好，无毒无害，不影响人体健康；  2.包装要求：每卷包装应清洁、无污染，以防止抽纸受潮受污；  3.标签要求：应注明产品名称、规格、型号、厂家、生产日期、批号；  4.无荧光剂、原生木浆、可分散性。 |
| 774 | 保温壶 | 个 | 68 | 111 | 不锈钢 | 不锈钢 | 1.内胆：食品级耐腐蚀；  2.外壳材质：304不锈钢，密封圈食品级硅胶；  3.真空层技术：双层抽真空（真空度≤0.001Pa），部分高端款采用铜镀层增强隔热；  4.防烫设计：双层外壳、防滑手柄，一键弹盖、旋钮式或按压式。 |
| 775 | 小白带 | 卷 | 520 | 15 | 棉 大卷 | 棉 | 1.材质：100%纯棉或棉混纺，无荧光剂更安全；  2.弹性：拉伸后能迅速回弹不变形；  3.安全认证：直接接触皮肤的需符合GB 18401-2010（国家纺织品安全标准）。 |
| 776 | 塑料椅 | 个 | 80 | 27 | 塑料 高 | 塑料 | 1.材质：高密度聚丙烯，轻便、耐冲击，更坚固、承重性强；  2.功能设计：可叠放节省空间，直背、弧形靠背或镂空透气款；  3.耐温范围：-10°C~60°C，环保无有害物质；  4.UV抗紫外线处理，优先HDPE或加厚ABS款，一体式无缝隙设计更易打理。 |
| 777 | 塑料椅 | 个 | 60 | 69 | 塑料 高 | 塑料 |
| 778 | 肥皂 | 块 | 2600 | 3.4 | 雕牌 | 硬脂酸钠 | 轻松去污、泡沫细腻、易漂易清、洁净温和。 |
| 779 | 小方巾 | 条 | 600 | 8.5 | 纯棉 | 棉 | 1.纯棉：吸收性好，柔软亲肤；  2.克重：中等厚度，日常使用；  3.工艺：蓬松柔软，触感细腻，吸水性强；  4.色牢度：PH值符合国家标准。 |
| 780 | 小方巾 | 条 | 200 | 3 | 化纤 | 化纤 | 1.化纤类型：速干、耐磨，高弹性、抗皱；  2.吸水性：超细纤维毛巾吸水速度优于普通化纤（可通过滴水测试验证）；  3.色牢度：≥4级（国家标准GB/T 3920-2008），避免褪色；  4.抗菌处理：部分产品添加银离子或纳米抗菌涂层。直接接触皮肤需符合GB 18401-2010（纺织品安全标准）。 |
| 781 | 小方巾 | 条 | 1000 | 2.5 | 化纤（新） | 化纤 |
| 782 | 护栏 | 套 | 20 | 256 | 儿童床 | 塑料 | 1.材质：高密度聚丙烯，轻便、耐冲击，更坚固、承重性强；  2.功能设计：可叠放节省空间，直背、弧形靠背或镂空透气款；  3.耐温范围：-10°C~60°C，环保无有害物质；  4.UV抗紫外线处理，优先HDPE或加厚ABS款，一体式无缝隙设计更易打理。 |
| 783 | 封口袋 | 个 | 2000 | 1.32 | 11# | 塑料 | 1.材质：聚丙烯，柔软透明，硬度较高，耐高温；  2.PE材质+按压式封口，可重复开合，密封性更强；  3.符合GB4806.7-2016安全标准。 |
| 784 | 封口袋 | 个 | 30000 | 1.14 | 8# | 塑料 |
| 785 | 杀虫剂（枪手） | 瓶 | 198 | 24 | 枪手 | 合成化学物 | 有效驱杀，蚊蝇蟑螂。无难闻刺鼻性气味。 |
| 786 | 拖鞋 | 双 | 100 | 30 | 塑料加厚 | 塑料 | 1.材质：聚丙烯，轻薄柔软、防滑耐磨，弹性好；  2.防滑鞋：鞋底花纹深度≥2mm,温态防滑系数≥0.3（GB/T 3903.6-2017标准）；  3.安全认证：GB/T 36975-2018塑料拖鞋国家标准，无有害物质认证。 |
| 787 | 拖鞋 | 双 | 100 | 16 | 塑料 | 塑料 |
| 788 | 农夫山泉矿泉水 | 箱 | 318 | 33.5 | 380ml×24瓶 | 水 | pH值呈天然弱碱性（7.3±0.5），呈弱碱性且矿物质元素保留完整，适合长期饮用。 |
| 789 | 趴睡枕 | 个 | 20 | 206 | 棉 | 棉 | 1.材质：通常为棉质面料（如纯棉或有机棉），内填充物可能为记忆棉、乳胶或羽绒等；  2.高度/厚度：影响颈椎支撑，趴睡枕通常较薄（5-12cm）以减少颈部压力；  3.透气性：棉质面料需标注透气性参数。 |
| 790 | 洗衣粉 | 袋 | 1800 | 3.5 | 汰渍218g | 合成洗涤剂 | 99%除菌，高效除螨。 |
| 791 | 电蚊香器 | 套 | 164 | 23 | 枪手 | 合成化学物 | 12小时整夜驱蚊，无味配方。 |
| 792 | 点而康卫生湿巾 | 包 | 212 | 14.5 | 20片/包 | 无纺布 | 1.主要成分包括纯净水、复合双链季铵盐；  2.pH 均值为 5.41；  3.可杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌。 |
| 793 | 塑料凳 | 个 | 110 | 27 | 塑料 高 | 塑料 | 1.材质：高密度聚丙烯，轻便、耐冲击，更坚固、承重性强；  2.功能设计：可叠放节省空间，直背、弧形靠背或镂空透气款；  3.耐温范围：-10°C~60°C，环保无有害物质；4.UV抗紫外线处理，优先HDPE或加厚ABS款，一体式无缝隙设计更易打理。 |
| 794 | 婴儿沐浴露 | 瓶 | 50 | 49 | 强生 | 洗涤剂 | 1.基底成分：氨基酸表活（如月桂酰谷氨酸钠）：p H值接近婴儿皮肤（5.5弱酸性），减少刺激；  2.保湿剂：甘油、泛醇（维生素B5）：锁水防干燥。天然油脂（如荷荷巴油、乳木果油）：强化皮肤屏障； |
| 795 | 塑料浅 | 个 | 200 | 8.5 | 40cm×30cm | 塑料 | 1. 基础物理参数：  1.1厚度：0.1mm-10mm（如塑料袋、塑料片材等）；  1.2密度：  1.2.1聚丙烯：0.9-0.91g/cm³；  1.2.2 PE聚乙烯：0.92-0.97g/cm³；  1.3透明度：分透明、半透明、磨砂（透光率30%-92%）；  2.耐温范围：聚乙烯（PE）：-60°C~80°C；  3.PP：-20°C~120°C（短期可微波加热）。 |
| 796 | 塑料浅 | 个 | 100 | 10 | 40cm×30cm | 塑料 |
| 797 | 嗨伦消毒湿巾 | 包 | 282 | 8.5 | 80片 | 无纺布 | RO纯水；含75% 酒精，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌有杀菌作用，杀菌率达99.9% 。 |
| 798 | 指甲刀 | 个 | 240 | 9.5 | 欧美达3001大（新） | 金属 | 不锈钢+合金材料，经特殊加工处理精制而成，特别在产品设计、模具制作、热处理工艺、抛光、电镀工艺上均采用国内外领先技术。 |
| 799 | 手电 | 个 | 120 | 17 | 小号 医生专用 | 塑料 | 1.LED冷光源：主流选择，亮度稳定、低发热（色温4000-5000K接近自然光）；  2.亮度调节：多档可调（如50-300流明），适应瞳孔检查或伤口观察；  3.材质：医用级ABS外壳+不锈钢灯头（耐酒精擦拭）。 |
| 800 | 雨衣 | 件 | 36 | 56 | 天堂 双层 | 塑料 | 1.材质：聚氨酯，防水型强，轻便柔软，防水透气，高弹性，耐磨；  2.透气性：透气膜（如GORE-TEX）或透气孔设计；透气率≥5000g/m²/24h（高端款）；  3.帽檐：可调节或加宽设计（增强面部防护）；  4.反光条：夜间安全警示（3M反光材料）。 |
| 801 | 墩布 | 个 | 200 | 10 | 加长杆 | 棉布 | 1.拖把头：棉线/纤维布，吸水性好，适合日常清洁（可拆卸清洗）；  2.挤水方式：手动拧干（传统款）；旋转角度：180°-360°（旋转拖把灵活性）。 |
| 802 | 草球 | 个 | 288 | 7 | 直径12cm 中空直径6cm 高11cm | 塑料 | PVC材质、白色 |
| 803 | 包 | 个 | 20 | 86 | 印字 | 布 | 帆布（含牛津布）、棉布等。配备拉链暗袋、夹层拉链袋，部分有匙圈或软提手。 |
| 804 | 消毒柜 | 个 | 2 | 761 | 奥克斯128L | 金属 | 1.隔热门把手；  2.AI只能触控；  3.门控开关；  4.铝合金门框；  5.双层钢化玻璃。 |
| 805 | 石英钟 | 个 | 20 | 74 | 霸王 | 塑料 | 1.金属指针；  2.PVC钟面；  3.高强度钟框。 |
| 806 | 护理垫 | 包 | 100 | 16 | 60cm×90cm | 无纺布 | 1.表层：PP无纺布（聚丙烯）：柔软透气，防过敏。SMS无纺布（纺粘-熔喷-纺粘复合）：高阻隔性，防渗透；  2.吸收芯层：木浆+高分子吸水树脂（SAP）：快速吸收并锁液（吸收量≥1000ml/㎡）；  3.底层：PE透气膜：防漏防反渗，部分产品可降解；  4.卫生标准： 医用级：符合YY/T 1302-2020《医用护理垫》无菌要求；  民用级：通过GB 15979-2002（一次性卫生用品标准）；  5.环保认证：可降解款需标注降解率（如PLA材质≥60%）。 |
| 807 | 清洁球 | 个 | 1440 | 2 | 钢丝球 | 钢丝 | 不锈钢，不易生锈。 |
| 808 | 扣 | 个 | 2320 | 1.6 | 白 2cm | 塑料 | 1.ABS塑料：硬度高、耐冲击，常用于箱包、服装扣具；  2.安全认证：需符合GB 31701-2015（无锐边、小部件防脱落）。 |
| 809 | 墙贴 | 张 | 60 | 21 | 180cm×170cm | 纸制品 | 1.材质：纯纸；  2.粘合方式：自粘型；  3.防潮抗紫外线。 |
| 810 | 精油 | 瓶 | 6 | 211 | 檀香复合 | 合成化学物 | 天然香料挥发溶液 |
| 811 | 应急灯 | 个 | 20 | 57 | LED照明 | 塑料 | 1.LED芯片：主流选择（如2835/5050灯珠），寿命≥5万小时；  2.色温：3000K（暖黄）-6500K（冷白），应急照明常用5000K自然光；  3.亮度（光通量）：200-500流明（小范围照明）、1000-3000流明（大面积应急照明）。 |
| 812 | 竹筒 | 个 | 122 | 6 | 小 | 竹子 | 外径4-5cm，高度10cm，罐体更加坚硬 使用更安全，碳化竹耐高温 厚实耐用，表面有纹理 可防滑 不易碎。 |
| 813 | 竹筒 | 个 | 88 | 7 | 特大 | 竹子 | 外径7-8cm，高12cm，罐体更加坚硬 使用更安全，碳化竹耐高温 厚实耐用，表面有纹理 可防滑 不易碎。 |
| 814 | 床档 | 套 | 4 | 256 | 儿童床 | 塑料 | 1.材质：高密度聚丙烯，轻便、耐冲击，更坚固、承重性强；  2.功能设计：可叠放节省空间，直背、弧形靠背或镂空透气款；  3.耐温范围：-10°C~60°C，环保无有害物质；  4.UV抗紫外线处理，优先HDPE或加厚ABS款，一体式无缝隙设计更易打理。 |
| 815 | 地垫 | 张 | 60 | 15 | 棉 | 棉 | 吸水、柔软、除泥。 |
| 816 | 小喷壶头 | 个 | 200 | 5 | 塑料 | 塑料 | PP（聚丙烯）：轻便耐腐蚀，适合装水或温和清洁剂。PE材质可耐受弱酸弱碱。 |
| 817 | 笤帚簸箕 | 套 | 120 | 14 | 塑料 | 塑料 | 1.笤帚部分：聚丙烯刷毛，硬度适中，耐磨且不易变形；  聚丙烯手柄：轻便防滑，部分产品添加防滑纹路；  2.簸箕部分： ABS塑料：抗冲击性强，边缘加厚设计防开裂；  TPE软胶刮条：贴合地面，方便收集毛发和灰尘。 |
| 818 | 塑料桶 | 个 | 20 | 29 | 大号 | 塑料 | 加厚材质、大容量、PP材质、手感细腻、防滑提手。 |
| 819 | 塑料桶 | 个 | 40 | 6.4 | 小号 | 塑料 |
| 820 | 音箱 | 个 | 2 | 361 |  | 塑料 | 1.大功率内磁喇叭；  2.一键降噪、不惧嘈杂；  3.化繁为简、旋钮设计；  4.8H持久续航。 |
| 821 | 手拉车 | 辆 | 20 | 36 | 折叠 | 塑料 | 手柄设计，EVA塑料轮静音，加厚牛津布材质，钢管支架。 |
| 822 | 烟灰柱 | 个 | 6 | 115 | 不锈钢 | 不锈钢 | 304不锈钢，耐腐蚀、抗氧化，适合长期使用。 |
| 823 | 松紧带 | 卷 | 20 | 30 | 宽6cm | 涤纶 | 加宽加厚，弹力十足。 |
| 824 | 松紧带 | 卷 | 2 | 45 | 1.2cm | 涤纶 |
| 825 | 扩音器 | 个 | 6 | 106 | 小蜜蜂 | 塑料 | 1.原生扩音10W大喇叭；  2.智能开关机；  3.TYPE-C主流充电口；  4.大容量电池；  5.蓝牙5.0；  6.一键录音，断电记忆；  7.小巧便捷，多种播放模式。 |
| 826 | 相册 | 个 | 20 | 31 | 木纹皮 | 木 | 通常由珍贵树种的薄木片制成，具有自然的木纹和质感。 |
| 827 | 润肤油 | 瓶 | 20 | 31 | 强生100ml | 合成化学物 | 芦荟提取物中富含氨基酸、维生素、矿物质以及酶类等,能够深入肌肤,促进皮肤细胞的新陈代谢,帮助修复受损皮肤,令肌肤不干燥。 |
| 828 | 蚊香 | 盒 | 120 | 5.5 | 枪手 | 合成化学物 | 12小时整夜驱蚊，无味配方。 |
| 829 | 铆管 | 盒 | 6 | 86 | 优玛仕6.0mm | 塑料 | 坚韧牢固、耐腐蚀、不易老化。 |
| 830 | 垃圾夹 | 个 | 32 | 16 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢强度高，耐腐蚀，使用寿命长。 |
| 831 | 冰箱温度计 | 个 | 24 | 21 | 明高 背夹款 | 塑料 | 1.温度范围：-30-50℃；  2.湿度范围：0%-100-RH；  3.测量精度：温度±2℃，湿度±5%（40-70%）；  4.主要材质：ABS金属铜+金属铝。 |
| 832 | 抽纸 | 包 | 200 | 2.2 | 9cm×9cm | 纸制品 | 1、精选100%原生木浆；  2、不含可迁移性荧光增白剂；  3、4D压花工艺。 |
| 833 | 抽纸 | 包 | 40 | 6 | M号 | 纸制品 | 1、精选100%原生木浆；  2、不含可迁移性荧光增白剂；  3、4D压花工艺。 |
| 834 | 沐浴露 | 瓶 | 6 | 74 | 贝亲500ml | 洗涤剂 | 1.基底成分：氨基酸表活（如月桂酰谷氨酸钠）：p H值接近婴儿皮肤（5.5弱酸性），减少刺激；  2.保湿剂：甘油、泛醇（维生素B5）：锁水防干燥。天然油脂（如荷荷巴油、乳木果油）：强化皮肤屏障；  3.不含SLS/SLES、皂基、酒精、色素、矿油。 |
| 835 | 瓶塞 | 个 | 200 | 3 | 木（小） | 木 | 木塞 |
| 836 | 玻璃贴膜 | 平米 | 8 | 51 | A | 塑料 | 静电吸附、量身定制、无异味。 |
| 837 | 笤帚 | 个 | 20 | 20 | 新 | 塑料 | 笤帚部分：聚丙烯刷毛，硬度适中，耐磨且不易变形。聚丙烯手柄：轻便防滑，部分产品添加防滑纹路。 |
| 838 | 喷壶 | 个 | 14 | 26 | 大 | 塑料 | 加厚材质、大容量、手感细腻、防滑提手。 |
| 839 | 挂钩 | 个 | 70 | 6 | 不锈钢 | 不锈钢 | 加厚粘黏胶、PVC材质不惧潮湿、强力承重、免打孔不伤墙。 |
| 840 | 润肤乳 | 瓶 | 6 | 59 | 贝亲350ml | 洗涤剂 | 1.配方升级：APGx氨基酸x植物来源清洗成分；  2.泡沫升级：新升级云感绵柔泡泡；  3.功效升级：屏障提升，强韧幼肌。 |
| 841 | 洞鞋 | 双 | 8 | 44 | 回力 | 塑料 | 1.透气设计；  2.一鞋两穿；  3.中底软弹按摩设计；  4.防滑设计。 |
| 842 | 温湿度计 | 个 | 10 | 34 | 高精度 | 塑料 | 1.温度范围：-30-50℃；  2.湿度范围：0%-100-RH；  3.测量精度：温度±2℃，湿度±5%（40-70%）；  4.主要材质：ABS金属铜+金属铝。 |
| 843 | 相框 | 个 | 4 | 71 | 60cm×90cm | 木 | 天然木材 ：胡桃木、松木、杉木等，具有环保性和稳定性。 |
| 844 | 纸篓 | 个 | 40 | 7.5 |  | 塑料 | 时尚条纹、底部加厚。牢固结实、造型简约、加大容量、圆圈设计。 |
| 845 | 擦试纸 | 包 | 10 | 26 | 金佰利 | 纸制品 | 干湿强韧度高，强效吸水，除污吸油。 |
| 846 | 玻璃贴 | 米 | 10 | 26 | 60cm | 塑料 | 静电吸附、量身定制、无异味。 |
| 847 | 塑料杯 | 个 | 2 | 121 | 200ml | 塑料 | 聚丙烯：耐高温100℃以上，可装开水，适合长期使用。 |
| 848 | 扎带 | 包 | 8 | 26 | 30cm | 塑料 | 耐酸、耐腐蚀、绝缘性强。 |
| 849 | 塑封膜 | 包 | 4 | 44 | A4 | 塑料 | 主要采用PET+PE+EVA三层结构，粘力强不溢胶，不用AC剂，环保无异味。 |
| 850 | 鼓风机 | 台 | 6 | 31 | 手持 电动 | 塑料 | 小巧设计，单手可轻松握持，强劲吹风，无线束缚。 |
| 851 | 尼龙扎带 | 把 | 2 | 11 | 4×200mm | 塑料 | 1.材质：采用UL认可的尼龙-66（Nylon 66）材料注塑制成，具有防火等级94V-2、耐腐蚀、绝缘性强、耐老化及高承重能力；2.操作温度 ：-20℃至+80℃（普通尼龙66）。 |
| 852 | 尼龙扎带 | 把 | 6 | 26 | 8×20cm | 塑料 |
| 853 | 拉链 | 个 | 80 | 3 | 25cm | 金属 | 无铅、消磁，PH值≤75mg/kg，不含毒性偶氮染料及挥发物质。 |
| 854 | 一次性洞巾 | 块 | 1000 | 1.15 | 40cm×40cm | 无纺布 | SMS透气无纺面料，无荧光剂，无甲醛，无添加。 |
| 855 | 清风抽纸 | 包 | 30 | 6 | 清风 | 纸制品 | 1、精选100%原生木浆；  2、不含可迁移性荧光增白剂；  3、4D压花工艺。 |
| 856 | 线手套 | 副 | 72 | 3 | 线 | 棉线 | 透气舒适，耐磨耐用。 |
| 857 | 洁厕灵 | 瓶 | 40 | 4.5 | 金鱼 | 合成化学物 | 1.除臭去味：通过分解污渍和细菌抑制异味产生； 2.除垢清洁：有效去除马桶水垢、尿渍等顽固污渍；  3.除菌能力：含99.9%杀菌成分，防止细菌滋生。 |
| 858 | 喷壶小 | 个 | 14 | 10 | 塑料 | 塑料 | 加厚材质、大容量、手感细腻、防滑提手。 |
| 859 | 雨鞋 | 双 | 4 | 31 | 雨中美 | 塑料 | 防滑底、PVC材质 |
| 860 | 一次性马桶坐垫 | 个 | 10 | 11 | 棉 | 棉 | 防水设计、防菌性能 |
| 861 | 蚊香片 | 盒 | 20 | 5.5 | 枪手 | 合成化学物 | 12小时整夜驱蚊，无味配方。 |
| 862 | 瓶胆 | 个 | 10 | 10 | 5p | 双层玻璃 | 双层玻璃瓶胆设计，内胆包裹铜箔或铝箔。 |
| 863 | 晾衣架 | 个 | 4 | 8 | 塑料 | 塑料 | 有光泽、表面圆润、边角有无毛刺、柔韧性好。 |
| 864 | 晾衣架 | 个 | 4 | 16 | 塑料 | 塑料 |
| 865 | 小线 | 卷 | 80 | 2 | 棉 | 棉 | 具有光泽度好、成形美观、线条均匀、光滑、无接头、强力高、毛羽少、耐酸、耐碱、耐腐蚀、防蛀、防霉对高温、吸水性差及耐磨性能好等特点。 |
| 866 | 502胶水 | 瓶 | 40 | 3 | 大 | 合成材料 | 强粘力，粘接持久稳固,不易剥离快速凝固，粘合更高效。 |
| 867 | 意见箱 | 个 | 2 | 36 | 255cm×115cm | 铁 | 铁质，安全性高，抗破坏性强。 |
| 868 | 大盘纸盒子 | 个 | 2 | 36 | 白云 | 塑料 | 1、产品材料：ABS材质；  2、使用方式：下开口抽纸；  3、安装方式：免打孔安装；  4、有可视窗口；  5、防溅水设计；  6、具有安全锁。 |
| 869 | 刷子 | 个 | 40 | 2.5 | 鞋刷 | 塑料 | 1.采用柔软浓密刷毛，去污力更强，不掉毛不易变形，不伤衣物；  2.自带挂孔设计不用时可随手悬挂收纳，随用随晾于不易滋生细菌。 |
| 870 | 缝纫机线 | 卷 | 4 | 13 | 棉 | 棉 | 经久耐用，线无接头，不挑针不断线。 |
| 871 | 肥皂盒 | 个 | 8 | 6 | 塑料 | 塑料 | 带排水孔或翻盖，防止水渍，部分产品采用密封盖。 |
| 872 | 瓶塞 | 个 | 8 | 3.5 | 木（大） | 木 | 木塞 |
| 873 | 条码腕带 | 条 | 75000 | 2.8 | 264×25mm (成人）热转印 100条/卷 | 塑料 | 1、选用高分子聚合材料，无毒，抗菌、防水、防酒精、耐高温、耐低温、耐肥皂水、弹性好、耐张力高、抗腐蚀；  2、采用50度热塑性聚酯弹性体，病人佩戴的过程中不会割手，舒适且柔软；  3、腕带的反面做了很多微小的凹槽，作用促进排汗，从而降低了患者过敏的几率；  4、佩戴方式：锁扣型，一次性使用，不可拆卸；  5、成人腕带排孔：前段2个纽扣孔，尾端12个纽扣孔。  6、儿童腕带排孔：前段1个纽扣孔，尾端9个纽扣孔；  7、新生儿腕带排孔：前段1个纽扣孔，尾端7个纽扣孔。  8、腕带孔要求：腕带孔为圆孔，无废料粘连，孔边缘光滑无粗糙感；  9、具有：皮肤刺激实验报告，迟发性超敏反应实验报告。 |
| 874 | 条码腕带 | 条 | 4166 | 2.8 | 196×30mm（儿童）热转印 100条/卷 | 塑料 |
| 875 | 条码腕带 | 条 | 5000 | 2.8 | 158×30mm (新生儿）热转印 100条/卷 | 塑料 |
| 876 | 条码腕带 | 条 | 3332 | 2.8 | 270×25mm (成人）热敏型 100条/卷 | 塑料 |
| 877 | 喷雾风扇 | 个 | 4 | 456 | 皓彩550 | 塑料 | 550落地扇 固定款 一键摇头 |
| 878 | 擦手纸 | 包 | 60000 | 7.8 | 225mm×225mm/张，200张/包，20包/箱/390克/包 | 纸制品 | 执行GB/T 24455-2022标准。 使用100%原生纯木桨，不含转移性荧光剂，安全舒适，长纤维和压花设计，能快速有效的吸干水分，且遇水不易破。无致病性化脓菌（铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌），无大肠菌群，细菌菌落总数（CFU/g）＜5，无丙烯酷胺，无可迁移性荧光性物质，无尘埃，无洞眼，无掉粉，产品符合T/CTAPI 002-2022《匠心产品 生活用纸》、GK95《匠心产品认证实施规则》要求。 |
| 879 | 医用垫单 | 卷 | 1680 | 126 | 60cm×100m，50人次/卷 | 纸制品 | ★1、产品需具有第一类医疗器械备案；  2、产品分为两层：纸+pe膜设计，防水防漏，柔软舒适，断点清晰，无荧光剂，无胶设计；  3、无皮肤刺激，无皮肤致敏，无细胞毒性 皮肤刺激试验参照GB/T16886.10-2017 0.9%氯化钠注射液浸提 皮肤致敏实验参照GB/T16886.10-2017 0.9%氯化钠注射液浸提 细胞毒性试验参照GB/T16886.5-2017MTT 含10%胎牛血清的MEM浸提。 |
| 880 | 擦手纸盒 | 个 | 40 | 56 | 26×21×10cm | 塑料 | 1、产品材料：ABS材质；  2、使用方式：下开口抽纸；  3、安装方式：免打孔安装；  4、有可视窗口；  5、防溅水设计；  6、具有安全锁。 |
| 881 | 多用纸巾 | 包 | 43200 | 4.6 | 方巾纸 | 纸制品 | 1.无可迁移性荧光增白剂；  2.细菌菌落总数（CFU/g）＜20；  3.无大肠菌群，无致病性化脓菌（铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌）；  4.真菌菌落总数（CFU/g）＜20；  5.执行标准：GB/T 20808-2011。 |
| 882 | 棉门帘 | 平米 | 250 | 249 | / | 牛津布 | 1.宽62—67cm,厚1.8cm（±0.1）,杂色纤维毡密度500克；  2.可视大窗+两层毡+两层衬布+两层pu面料,市场普通料。 |
| 883 | 塑料门帘 | 平米 | 200 | 196 | / | 塑料 | 1.耐低温：-40°；  2.耐高温：75°；  3.拉升强度：≥20。 |
| 884 | 大盘纸（医辅专用） | 卷 | 24912 | 9.5 | 4层、700g/卷 | 纸制品 | 1.应符合国家有关标准，质量良好，表面光滑，无异物，抗撕裂性好，抗湿性好，吸水性好，抗污性好，无毒无害，不影响人体健康。无荧光剂、原生木浆、可分散性；  2.规格要求：方便获取，≥4层；  3.包装要求：每卷包装应清洁、无污染，以防止抽纸受潮受污；  4.标签要求：应注明产品名称、规格、型号、厂家、生产日期、批号；  5.规格范围：宽9cm，长12.5cm /节。 |
| **注：投标人所报产品单价不得超过本表中各单价预算金额，否则按无效投标处理。** | | | | | | | |