
招标公告
项目概况
一般因素法-2026年新开园项目-购置-黄村二幼XQ其他办公设备采购项目的潜在投标人应在北京市政府采购电子交易平台(http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子招标文件，并于 2026年11月18日 09点30分（北京时间）前递交投标文件。

[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc11042][bookmark: _Toc28383][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc21611][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：11011526210200035804-XM001
项目代理编号：TJZB-2026-212
2.项目名称：一般因素法-2026年新开园项目-购置-黄村二幼XQ其他办公设备采购项目
3.项目预算金额：132.267957万元，第一包预算金额：10.8012万元；第二包预算金额：27.6248万元；第三包预算金额：9.68万元；第四包预算金额：10.2万元；第五包预算金额：34.7905万元；第六包预算金额：6.7888万元；第七包预算金额：32.382657万元。
第一包名称：班级、会议室电器类购置
第二包名称：食堂设备购置
第三包名称：班级家具类购置
第四包名称：安保、消防、防汛设备设施购置
第五包名称：幼儿园户外玩具设施购置
第六包名称：遮阳天幕购置
第七包名称：门口、大厅、楼道、教室、会议室等墙面装饰
4.采购需求：具体内容详见附件。   
5.合同履行期限：自合同签订之日起20个日历天完成供货及安装。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080]6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。
二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]2.1 中小企业政策
■本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物/服务由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：设置采购包,其中第一包不专门面向中小企业，第二包、第三包、第四包、第五包、第六包和第七包专门面向小微企业。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：
2.2.1投标人不得被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.2.2不同投标人的法人、单位负责人不是同一人也不存在直接控股、管理关系。3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否； 
3.2本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.3其他特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：2026年10月29日至2026年11月04日，每天上午09:00至12:00，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台(http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）
3.方式：投标人使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
 4.售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794]投标截止时间、开标时间：2026年11月18日09点30分（北京时间）。
地点：北京市政府采购电子交易平台(http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008]1.本项目需要落实的政府采购政策：
（1）政府采购促进中小企业发展管理办法 (财库[2020]46号)
（2）政府采购支持监狱企业发展政策（财库[2014]68号）
（3）关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）
（4） 财政部关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）
（5）政府采购进口产品管理办法（财库〔2007〕119号）
（6）北京市财政局关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知(京财采购〔2022〕1143号)
（7）关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
（8）北京市财政局 中国人民银行营业管理部关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知（京财采购〔2023〕637号）
[bookmark: OLE_LINK14]（9）关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号）等。
2. 本项目公告在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、北京市政府采购网（http://www.ccgp-beijing.gov.cn/）上同时发布。
3. 凡对本次招标提出询问及质疑，请与北京天极招投标咨询有限公司联系（质疑函请采用政府采购供应商质疑函范本格式，以书面形式一次性提交）。
4. 本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA 数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线 010-86483801
4.1办理 CA 数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”— “操作指南”— “市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
4.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “操作指南”— “市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
4.3 驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “工具下载”— “招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “工具下载”— “投标文件编制工具”下载相关客户端。
4.4获取电子招标文件
供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
4.5 编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
4.6 提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
4.7 电子开标
供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：北京市大兴区黄村镇第二中心幼儿园
地    址：北京市大兴区黄村镇西芦村西大街87号
联系方式：010-61231588-8003
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：北京天极招投标咨询有限公司
地    址：北京市大兴区宏业东路1号院3号楼3层301室
联系方式：010-60230611-8009
3.项目联系方式
项目联系人：廖思南、朱皖玥、窦冰雪、安冬
电      话：010-60230611-8009

采购需求

第一包采购需求
一、采购标的
采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	标的名称
	采购包
预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	班级、会议室电器类购置
	10.8012
	1
	中央空调多联机等


说明：不接受进口产品。

二、商务要求
1.交货期：签订合同后20个日历天完成供货及安装
2.交货地点：采购人指定地点
3.质保期：2年
4.售后服务：
（1）安装和调试:
中标方负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格；中标方应在产品运抵现场一周前，向采购人提供安装调试及运行的进度计划表。
（2）技术培训：
中标方应负责对采购人进行专业培训，直至采购人能完全操作及使用（投标人列明具体培训计划方案），提供详细培训计划。
（3）售后服务承诺：
全部设备及部件要求2年质保，在质保期内产品使用出现异常或故障时，响应人30分钟内响应，并于4小时内到达现场，24小时内修复，24小时内未修复应提供备品。

三、技术要求
	序号
	设备名称
	规格及型号
	单位
	数量

	班级、会议室电器类
	
	
	

	1
	#中央空调：多联机
	一级能效                                               
制冷量：≥85KW                          
制热量:≥95KW                        
额定制冷功率:≥22.76KW                    
额定制热功率:≥22.7KW                          
电源：380～/50Hz                           
风量：≥29000m³/h                          
最大熔丝电流：80A
	台
	1

	2
	#中央空调：风管机
	一级能效                           
制冷量：≥14KW                    
制热量：≥16KW                    
功能：送风 除湿 智能调节               
额定制冷功率：≥0.079KW              
额定制热功率：≥0.079KW              
电源：220～/50Hz                      
风量：≥1900m³/h
	台
	6

	3
	中央空调：线控器
	配套
	个
	6

	4
	#中央空调：冷媒主管道1
	专用410A管 9.52
	米
	75

	5
	#中央空调：冷媒主管道2
	专用410A管12.7
	米
	18

	6
	#中央空调：冷媒主管道3
	专用410A管15.9
	米
	69

	7
	#中央空调：冷媒主管道4
	专用410A管22.2
	米
	30

	8
	#中央空调：冷媒主管道5
	专用410A管25.1
	米
	18

	9
	#中央空调：冷媒主管道6
	专用410A管28.6
	米
	24

	10
	#中央空调：冷凝水管
	专业UPVC疏水管 DN25-32
	米
	100

	11
	#中央空调：保温
	B1级，厚度1.5mm
	项
	334

	12
	#中央空调：分歧管
	铜分歧器、03C
	个
	2

	13
	#中央空调：分歧管
	铜分歧器、04C
	个
	3

	14
	#中央空调：屏蔽线
	3*0.75屏蔽线
	米
	200

	15
	#中央空调：冷媒填充
	符合R410A
	Kg
	10

	16
	#中央空调：其他材料
	支架、吊杆、扎带、焊接材料、乙炔、氧气等
	项
	6

	17
	中央空调：临时设施费
	定制，含吊车等临时施工用的设备
	项
	1

	18
	中央空调：安装人工及调试费
	定制
	台
	6

	19
	#中央空调：室外机基础
	H型200X150
	项
	1

	20
	#中央空调：室外机主电源
	25X3+16X2
	米
	35

	21
	#中央空调：室内电源线
	3X4-20米
	台
	6

	22
	中央空调：室外配电箱
	定制
	个
	1

	23
	中央空调：电源安装
	人工
	项
	1
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第二包 采购需求
一、采购标的
采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	标的名称
	采购包
预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	02
	食堂设备购置
	27.6248
	1
	粗加工间双星水池等


说明：不接受进口产品。

二、商务要求
1.交货期：签订合同后20个日历天完成供货及安装
2.交货地点：采购人指定地点
3.质保期：2年
4.售后服务：
（1）安装和调试:
中标方负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格；中标方应在产品运抵现场一周前，向采购人提供安装调试及运行的进度计划表。
（2）技术培训：
中标方应负责对采购人进行专业培训，直至采购人能完全操作及使用（投标人列明具体培训计划方案），提供详细培训计划。
（3）售后服务承诺：
全部设备及部件要求2年质保，在质保期内产品使用出现异常或故障时，响应人30分钟内响应，并于4小时内到达现场，24小时内修复，24小时内未修复应提供备品。

三、技术要求
	序号
	设备名称
	规格及型号
	单位
	数量

	食堂设备
	
	
	

	1
	#粗加工间：双星水池1
	外形尺寸：1200*750*800；                       
技术参数：1、台面采用1.2 mm厚不锈钢板制作，采用1.5mm厚度槽型加强筋满焊加固； 
2、星盆采用1.0mm厚不锈钢板一体拉伸成型； 
3、脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚  
4、支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管，接口密封焊接；
5、水槽满水实验中，排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象；排水机构应能在2min内将满水槽的水排净。
6、为了保证设备的坚固性能，全部采用焊接工艺，抛光打磨处理，不允许采用铆钉拼接工艺。
7、整体满焊制作，焊缝抛光打磨，禁止铆钉拼接；表面钝化防锈，边角圆滑无毛刺，耐后厨污水腐蚀，便于清洁。
	台
	1

	2
	#粗加工间/主、副食加工间：壁挂刀具消毒柜
	1、外形尺寸：400*190*590mm；                    
2、功率：220V，16W；                               
3、技术参数：中餐额定容量8-10件，采用刀架式，将刀具均匀置于刀架上，保证刀具360度接受紫外线辐射消毒；上下两只灯管，保证刀箱内无死角光辐射；高档门铰链、门锁；开门断电，保证使用安全；深色门板，保证光辐射无外泄。
	台
	3

	3
	#主食加工间：软水机
	1T/h；每24小时处理水1吨，内置食品树脂，电子控制，安全准确.
	台
	1

	4
	#主食加工间：三星水池2
	外形尺寸：1800*750*800：                      技术参数：1、台面采用1.2 mm厚不锈钢板制作，采用1.5mm厚度槽型加强筋满焊加固； 
2、星盆采用1.0mm厚不锈钢板，一体拉伸成型； 
3、脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚  
4、支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管，接口密封焊接；
5、水槽满水实验中，排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象；排水机构应能在2min内将满水槽的水排净。
6、为了保证设备的坚固性能，全部采用焊接工艺，抛光打磨处理，不允许采用铆钉拼接工艺。
7、整体满焊制作，焊缝抛光打磨，禁止铆钉拼接；表面钝化防锈，边角圆滑无毛刺，耐后厨污水腐蚀，便于清洁。
	台
	1

	5
	#主食加工间：面粉车
	1、外形尺寸：500*500*500mm
2、车身板厚度1.2mm，配四个万向静音轮。
3、铝合金滑轨，其中两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品，带刹车。
4、为了保证设备的坚固性能，全部采用焊接工艺，抛光打磨处理，不允许采用铆钉拼接工艺。
	辆
	2

	6
	#主食/副食加工间：自动灭火系统
	单瓶组；1、灭火装置具备自动和手动两种操作模式需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水（为确保安全水阀应为机械臂水阀，自动控制开启，手动关闭）
2、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构.驱动用高压氮气瓶.水流控制阀.液体药剂罐以及连接铜管.单向阀.减压阀等构成
3、连接喷嘴和感温的安装管路全部采用304的不锈钢管。管路粗细应保持一致；
4、连接喷嘴的安装管路全部使用304不锈钢管，应使用液压方式连接，可长久使用，无需更换。
（1）工作环境温度：4℃～55℃； 
（2）感温器动作温度：183℃～ 232℃；          
（3）灭火剂持续喷射时间： ≥10s； 
（4）冷却水喷洒时间：≥ 5min； 
（5）灭火剂容量（kg）：12.5kg
（6）喷嘴数量：9 只； 
（7）储存方式及压力：外贮压式， 12MPa
	套
	2

	7
	#副食加工间：燃气大锅灶
	1.外形尺寸：1220*1370*800+440mm；           
2.功率：220V 0.55KW                      
3、炉台面及水围采用1.2mm厚不锈钢拉丝板；炉身及炉背板采用厚度1.0mm，背板高度：不低于450mm不锈钢板；炉体骨架采用40mm*40mm*4mm镀锌角铁；炉膛采用1.2mm厚镀锌板钢板，内部采用成型整体耐火砖、耐火泥和耐火隔热棉；炉通角内含支撑炉身的2”钢柱及高度可调子弹脚；炉头采用节能环保型低噪音预混合炉头，风制、气制、安全阀采用离子式熄火保护装置，鼓风机为仿德式中亚低噪音铝叶鼓风机；采用风气连动脉冲点火控制方式；所有水管均采用铜管，主气管采用不缝钢管；配加重1米铁锅；                                       #满足GB35848-2018质量标准；提供3C证书及检测报告。
	台
	3

	8
	#副食加工间：单炒单温燃气灶
	1、外形尺寸：1100*1000*800mm                            
2.技术参数：1、炉面板采用1.2厚不锈钢拉丝板；
2、炉身及炉背采用304# 1.0mm不锈钢板；
3、炉体骨架采用40mm*40mm*4mm国标角铁；
4、炉脚采用Φ2"无逢不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚；
5、优质火咀、气制、安全制、火种喉、火种制、风制；
6、风管、气管、水管均采用国标管；
7、单台炉灶具配炉头风机一台。
8、为了保证设备的坚固性能，全部采用焊接工艺，抛光打磨处理，不允许采用铆钉拼接工艺；9、带熄火保护装置，操作形式为风气联动式，10、提供提供3C证书及检测报告。
	台
	1

	9
	#副食加工间：拼台
	1、外形尺寸：1200*350*800mm； 
2、台面采用1.2mm厚不锈钢板制作，采用1.2mm厚度槽型加强筋加强； 
3、脚通采用直径38*1.5mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚  
4、支管采用直径25*1.5mm不锈钢圆管
5、为了保证设备的坚固性能，全部采用焊接工艺，抛光打磨处理，不允许采用铆钉拼接工艺。
	台
	4

	10
	#副食加工间：单星水池1
	外形尺寸：1000*750*800mm;                                    技术参数：1、台面采用1.2 mm厚不锈钢板制作，采用1.5mm厚度槽型加强筋满焊加固； 
2、星盆采用1.0mm厚不锈钢板一体拉伸成型； 
3、脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚  
4、支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管，接口密封焊接；
5、水槽满水实验中，排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象；排水机构应能在2min内将满水槽的水排净。
6、为了保证设备的坚固性能，全部采用焊接工艺，抛光打磨处理，不允许采用铆钉拼接工艺。
7、整体满焊制作，焊缝抛光打磨，禁止铆钉拼接；表面钝化防锈，边角圆滑无毛刺，耐后厨污水腐蚀，便于清洁。
	台
	3

	11
	#备餐间：双星水池3
	外形尺寸：1000*600*800mm；                          技术参数：1、台面采用1.2 mm厚不锈钢板制作，采用1.5mm厚度槽型加强筋满焊加固； 
2、星盆采用1.0mm厚不锈钢板，一体拉伸成型； 
3、脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚  
4、支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管，接口密封焊接；
5、水槽满水实验中，排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象；排水机构应能在2min内将满水槽的水排净。
6、为了保证设备的坚固性能，全部采用焊接工艺，抛光打磨处理，不允许采用铆钉拼接工艺。
7、整体满焊制作，焊缝抛光打磨，禁止铆钉拼接；表面钝化防锈，边角圆滑无毛刺，耐后厨污水腐蚀，便于清洁。
	台
	1

	12
	#备餐间：紫外线消毒灯
	30W，紫外线消毒方式，灯管长度：1200mm，杀菌面积：40平米，有效杀菌、消毒。
	台
	1

	13
	#洗消间：柜式残食台连车
	外形尺寸：750*750*800mm；1、台面及背板为1.2mm厚不锈钢结构，并有加强筋，推拉式门可随意拆卸，满足卫生和清洁要求；
2、围板为1.0mm厚不锈钢结构；
3、车身为1.0mm不锈钢板制作；
4、脚采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢可调节子弹脚。
	台
	1

	14
	#洗消间：单星水池2
	外形尺寸：1000*750*800mm;技术参数：1、台面采用1.2 mm厚不锈钢板制作，采用1.5mm厚度槽型加强筋满焊加固； 
2、星盆采用1.0mm厚不锈钢板，一体拉伸成型； 
3、脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚  
4、支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管，接口密封焊接；
5、水槽满水实验中，排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象；排水机构应能在2min内将满水槽的水排净。
6、为了保证设备的坚固性能，全部采用焊接工艺，抛光打磨处理，不允许采用铆钉拼接工艺。
7、整体满焊制作，焊缝抛光打磨，禁止铆钉拼接；表面钝化防锈，边角圆滑无毛刺，耐后厨污水腐蚀，便于清洁。
	台
	2

	15
	#洗消间：洗地龙头
	配10.7米管；开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理；固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；10.7米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温85度；黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。
	台
	1

	16
	#洗消间：拼台
	1、外形尺寸：1250*550*800mm；2、台面采用1.2mm厚不锈钢板制作，采用1.2mm厚度槽型加强筋加强； 
3、脚通采用直径38*1.5mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚  
4、支管采用直径25*1.5mm不锈钢圆管
5、为了保证设备的坚固性能，全部采用焊接工艺，抛光打磨处理，不允许采用铆钉拼接工艺。
	台
	1

	17
	#洗消间：L型双星污碟台
	1、外形尺寸：（2200+1000）*760*800mm；2、技术参数：台面采用1.2 mm厚不锈钢板制作，采用1.5mm厚度槽型加强筋加强；星盆采用1.2mm厚不锈钢板，一体拉伸成型；脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管，接口密封焊接；水槽满水实验中，排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象；排水机构应能在2min内将满水槽的水排净；为了保证设备的坚固性能，全部采用焊接工艺，抛光打磨处理，不允许采用铆钉拼接工艺。整体满焊制作，焊缝抛光打磨，禁止铆钉拼接；表面钝化防锈，边角圆滑无毛刺，耐后厨污水腐蚀，便于清洁。
	台
	1

	18
	#洗消间：高压花洒
	1.型号：HS-A202  配套洗碗机；
2.技术参数:台式单孔的水龙头底座，"Pop-and-lock"安装特点
- B-0108 JeTspary喷阀（1.48GPM）
- B-0044-H 不锈钢双扣软管
- B-0109-01 6"（152mm）墙上托架
- 18"（457mm）进水口软管
3.备注:具体明细详见图纸以及为满足施工验收规范的要求和技术标准、材料选型手册
	台
	1

	19
	#洗消间：提拉式洗碗机
	1、外观尺寸：723*820*1430mm；                   
2、技术参数：
最大洗涤量：60 筐/小时；碗筐入口宽度：510mm；机门最大开启高度：440mm；最大耗水量：2.9 升/筐；加热方式：纯电加热；进水温度：10~50℃；洗涤温度：55~65℃；漂洗温度：80~90℃；纯电总功率：13.6kW；材质.SUS304#不锈钢制造，坚固、耐用；微电脑数码控制系统，60S/90S/120S 满足不同的洗涤需求；大功率 0.65kW 强力水泵，强劲动力喷淋效果好，耐用性高；高标准 800 材质发热管，不锈钢材质、热效率高、经久耐用、安全可靠；独特的喷淋臂及内凹防堵塞喷嘴，加强清洗.确保完美的洗涤效果。门禁感应设置清洗过程中机器只要感应到门是不闭合的状态就会停止运作，从而能阻断因操作不当而引起的不安全隐患。
	台
	1

	20
	#洗消间：药液分配器
	配套洗碗机，工作方式：自动抽动，稳定控制面板，简易操作，自动均匀，根据不同的油渍，餐具调节清洁剂和催干剂不同的量。
	台
	1

	21
	#洗消间：洗碗筐
	配套洗碗机 500*500*100mm
	个
	6

	22
	#洗消间：洗碗机药液
	清洗、催干剂各1桶；                                    
1、规格：20L/桶；                                   
2、描述：洗碗机清洁剂含有高纯活性碱、络合剂、高效聚合物、含氯杀菌剂等，不含磷酸盐。
洗碗机催干剂主要成分为表面活性剂，由多种进口表面活性剂，络合剂，软水剂等；                   
3、符合FQM;MA;E26-WT0209A国家安全认证。
	套
	1

	23
	#洗消间：洁碟台
	1、外形尺寸：1200*760*800mm                     
2、台面采用1.2mm厚不锈钢板制作，采用1.2mm厚度槽型加强筋加强； 
3、脚通采用直径38*1.5mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚  
4、支管采用直径25*1.5mm不锈钢圆管
5、为了保证设备的坚固性能，全部采用焊接工艺，抛光打磨处理，不允许采用铆钉拼接工艺。
	台
	1

	24
	#主食加工间排烟罩：不锈钢油网烟罩
	规格：5700*1800
烟罩壳体采用201#优质不锈钢拉丝板制作；1、罩体材料为1.0mm不锈钢板；2、设备全部由不锈钢制成，、防蒸汽、防油烟；3、配防雾防爆专用灯，能保证厨房的空气流动性和新鲜。4、含内集烟道、不锈钢装鉓板、油网。
	平米
	10.3

	25
	#副食加工间排烟罩：不锈钢油网烟罩
	规格：6100*1800
烟罩壳体采用201#优质不锈钢拉丝板制作；1、罩体材料为1.0mm不锈钢板；2、设备全部由不锈钢制成，、防蒸汽、防油烟；3、配防雾防爆专用灯，能保证厨房的空气流动性和新鲜。4、含内集烟道、不锈钢装鉓板、油网。
	平米
	11

	26
	#洗消间排烟罩：不锈钢油网烟罩
	规格：1500*1200
烟罩壳体采用201#优质不锈钢拉丝板制作；1、罩体材料为1.0mm不锈钢板；2、设备全部由不锈钢制成，、防蒸汽、防油烟；3、配防雾防爆专用灯，能保证厨房的空气流动性和新鲜。4、含内集烟道、不锈钢装鉓板、油网。
	平米
	1.8

	27
	#排烟系统：排烟管道
	规格：1200*600
1、管道主体为镀锌板，厚度为1.2mm；                                                       2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；
3、连接口采用国标30角铁和密封胶。
	平米
	67

	28
	#排烟系统：弯头
	规格：1200*600
1、弯头主体为镀锌板，厚度为1.2mm；                                                       2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；
3、连接口采用国标30角铁和密封胶。
	个
	2

	29
	#排烟系统：三通
	规格：1200*600
1、三通主体为镀锌板，厚度为1.2mm；                                                       2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；
3、连接口采用国标30角铁和密封胶。
	个
	1

	30
	#排烟系统：排烟管道
	规格：800*600
1、管道主体为镀锌板，厚度为1.2mm；                                                       2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；
3、连接口采用国标30角铁和密封胶。
	平米
	41.2

	31
	#排烟系统：弯头
	规格：800*600
1、弯头主体为镀锌板，厚度为1.2mm；                                                       2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；
3、连接口采用国标30角铁和密封胶。
	个
	1

	32
	#排烟系统：风量调节阀
	规格：800*600
1.漏风量低，气密性能好；
2.手动开启调节风量大小。
3.执行机构驱动灵活，反馈、联锁信号准确
	个
	2

	33
	#排烟系统：低空排放油烟净化器
	规格：处理风量30000m³/h
1、本设备处理效率达到北京地方排放标准：油烟浓度≤1.0，效率≥95%；颗粒物≤5.0；非甲烷总氢≤10.0
2、可去除小至0.1μm以上的粒子；处理风量大，压损小，无噪音。
	台
	1

	34
	#排烟系统：净化器变径
	规格：910*1100
1、主体为镀锌板，厚度为1.2mm；                                                       2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；
3、连接口采用国标30角铁和密封胶。
	个
	1

	35
	#排烟系统：管道固定支架
	采用30*30角铁制作
	对
	2

	38
	#排烟系统：低噪音风柜
	规格：25"15KW
1、低噪音风柜。排油烟风柜整体平衡等级达到G2.5水平。2、外层为厚度1.0mm的彩钢板，面板整体消音厚度25mm，箱体侧面配有超大型检测门，箱体结构可以较快地拆散及组装。3、风机轴承采用重载荷自对心调整型锥套轴承，风机轴承设在箱体外部两侧，确保油烟和废气不经过轴承，便于维护保养及更换低噪音电机带动。4、高效静音叶轮，优质轴承，轴心，皮带。
	台
	1

	37
	#排烟系统：风柜变径
	规格：1210*1000
1、主体为镀锌板，厚度为1.2mm；                                                       2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；
3、连接口采用国标30角铁和密封胶。
	个
	1

	38
	#排烟系统：风柜减震器
	180KG；弹簧式减震器能有效降低风机在运转过程中产生的震动。
从而降低风管等辅助设备的震动及产生的噪声。
	个
	4

	39
	#排烟系统：帆布软连接
	材质：帆布，弯曲强度：任意方向，防尘、防水、防火、防腐蚀、耐用，使管道与风机有效连接，防止管道随风机共振。
	套
	1

	40
	#排烟系统：风机及净化器支架
	根据现场实际情况定制，采用优质国标40*40*4角铁制作
	套
	1

	41
	#排烟系统：风机及净化器电源线
	YC-3*16+1*10采用优质4芯16平方电源线
	套
	1

	42
	#排烟系统：风机变频配电箱
	内置漏电过载、缺项、短路保护装置，外置有启动停止按键以及运行和停止指示灯，保障风机正常运行。内置变频器，支持0～50Hz无级调速，可设置频率上下限，根据油烟工况调节风机转速；具备过压、欠压、过热保护，配置故障声光报警指示，变频器故障无源接点输出引至箱内接线端子。柜体采用冷轧钢板静电喷塑，防护等级不低于IP54，防尘防油，适配食堂后厨潮湿油污湿热环境；支持本地手动启停控制，预留外部联动信号端子，可对接灶台、油烟传感实现联动扩展；柜体配套相应散热措施，满足设备连续运行工况。
	套
	1

	43
	#排烟系统：消音房
	规格：1600*1900*2100
采用优质镀锌板做外壳，厚度1.0mm，框架镀锌型材加固，板材折弯成型；内置开孔板、夹层内置橡塑吸音板，吸音板材采用固定件紧固，避免气流脱落；接缝密封降噪，预留进出风法兰接口，工厂预制、现场组装，结构抗振，方便检修，适配食堂排烟工况。
	座
	1

	44
	#排烟系统：出口消音管道
	规格：765*690
采用优质镀锌板做外壳，厚度1.0mm，内置开孔板、夹层内置橡塑板
	节
	2

	45
	#排烟系统：出口消音弯头
	规格：765*690
采用优质镀锌板做外壳，厚度1.0mm，内置开孔板、夹层内置橡塑板
	个
	1

	46
	#排烟系统：出口防护网
	规格：765*690
采用优质镀锌格网制作
	块
	1

	47
	#排烟系统：检测口
	80*80mm
	个
	1

	48
	#送风系统：送风风柜
	规格：22"7.5KW
1、送风风柜。排油烟风柜整体平衡等级达到G2.5水平。2、外层为厚度1.0mm的彩钢板，面板整体消音厚度25mm，柜体采用镀锌型材框架加固，板材折弯成型，结构稳固抗振；箱体侧面配有超大型检测门，检修门带密封胶条及锁紧装置，关闭严密不漏风；箱体结构可以较快地拆散及组装。3、风机轴承采用重载荷自对心调整型锥套轴承，风机轴承设在箱体外部两侧，确保油烟和废气不经过轴承，便于维护保养及更换低噪音电机带动。4、高效静音叶轮，优质轴承，轴心，皮带带动，皮带及皮带轮外配安全防护罩，防止运转中异物卷入，保障运行安全。                                            5. 柜体进出风口预留标准法兰接口，便于现场与风管对接安装；设备底部配置减震垫，有效降低运行振动及噪声传递。
6. 电机防护等级不低于IP54，绝缘等级F级，适应厨房湿热油污环境；柜体金属框架及连接件做防腐防锈处理，接缝密封，延长设备使用寿命。
	台
	1

	49
	#送风系统：风柜变径
	规格：1060*900
1、主体为镀锌板，厚度为1.2mm；                                                       2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；
3、连接口采用国标30角铁和密封胶。
	个
	1

	50
	#送风系统：风柜减震器
	120KG；弹簧式减震器能有效降低风机在运转过程中产生的震动。
从而降低风管等辅助设备的震动及产生的噪声。
	个
	4

	51
	#送风系统：帆布软连接
	材质：帆布，弯曲强度：任意方向，防尘、防水、防火、防腐蚀、耐用，使管道与风机有效连接，防止管道随风机共振。
	套
	1

	52
	#送风系统：风机支架
	根据现场实际情况定制，采用优质国标40*40*4角铁制作
	套
	1

	53
	#送风系统：风机电源线
	YZ-3*6+1*4采用优质4芯6平方电源线
	套
	1

	54
	#送风系统：送风管道
	规格：1600*500
1、管道主体为镀锌板，厚度为1.2mm；                                                       2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；
3、连接口采用国标30角铁和密封胶。
	平米
	36.5

	55
	#送风系统：三通
	规格：1600*500
1、三通主体为镀锌板，厚度为1.2mm；                                                       2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；
3、连接口采用国标30角铁和密封胶。
	个
	1

	56
	#送风系统：变径
	规格：1600*500&2500*400
1、变径主体为镀锌板，厚度为1.2mm；                                                       2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；
3、连接口采用国标30角铁和密封胶。
	个
	1

	57
	#送风系统：送风管道
	规格：800*500
1、管道主体为镀锌板，厚度为1.2mm；                                                       2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；
3、连接口采用国标30角铁和密封胶。
	平米
	48.3

	58
	#送风系统：弯头
	规格：800*500
1、弯头主体为镀锌板，厚度为1.2mm；                                                       2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求；
3、连接口采用国标30角铁和密封胶。
	个
	1

	59
	#送风系统：风量调节阀
	规格：800*500
1.漏风量低，气密性能好；
2.手动开启调节风量大小。
3.执行机构驱动灵活，反馈、联锁信号准确。
	个
	2

	60
	#送风系统：风口百叶
	600*600
采用高强度铝合金材质，重量轻不易变形，耐腐蚀，叶片分布均匀。
	个
	7

	61
	其他费用：排烟系统安装、运输及辅料费
	含吊车费及安装所需的密封条、密封胶、铆钉、锥丝、螺丝、膨胀螺栓、吊杆、固定支架等辅件及人工安装费用
	项
	1

	62
	其他费用：开洞费
	人工开洞
2个：1300*700mm、1个：1700*600mm
2个：900*700mm、1个：900*600mm
	项
	1




第三包采购需求
[bookmark: OLE_LINK50]一、采购标的
采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	标的名称
	采购包
预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	03
	班级家具类购置
	9.68
	1
	班级衣帽柜等


说明：不接受进口产品。

二、商务要求
1.交货期：签订合同后20个日历天完成供货及安装
2.交货地点：采购人指定地点
3.质保期：2年
4.售后服务：
（1）安装和调试:
中标方负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格；中标方应在产品运抵现场一周前，向采购人提供安装调试及运行的进度计划表。
（2）技术培训：
中标方应负责对采购人进行专业培训，直至采购人能完全操作及使用（投标人列明具体培训计划方案），提供详细培训计划。
（3）售后服务承诺：
全部货物及部件要求2年质保，在质保期内产品使用出现异常或故障时，响应人30分钟内响应，并于4小时内到达现场，24小时内修复，24小时内未修复应提供备品。

三、技术要求
	序号
	设备名称
	规格及型号
	单位
	数量

	班级、会议室家具类
	
	
	

	1
	#班级衣帽柜1
	规格：4800*400*1200mm
材质：1.采用松木加工而成，松木纹理清晰、色泽淡雅，保留木材原始质感，价格新民，质地柔韧、重量轻。稳定性好，不易变形并且环保性较好，含水率、甲醛释放量等符合 GB/T17657-2013标准要求。
2.油漆：采用环保水性儿童家具漆，儿童家具漆成膜牢固，环保无毒，贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、VOC含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量全部符合GB18581-2020 标准要求。
3.结构安全：连接处使用的五金件，连接牢固，结构稳定，电镀层无生锈现象。符合GB/T28203-2011标准要求。环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求。
4.木工专用胶：采用环保安全的木工专用胶，木工专用胶总挥发性有机物符合GB33372-2020标准要求。
5.其它：外观要求（全项）木制件外观无具有贯通裂缝的木材、无腐朽材、无虫蚀材、金属件外观无生锈现象、涂层外观无褪色掉色现象，无皱皮、无发粘、无漏漆、安全要求；结构安全，边缘及尖端无危险锐利边缘、无危险锐利尖端、无危险突出物、边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害,理化性能（全项）符合GB28007-2011标准要求。
	组
	4

	2
	#班级水杯架
	规格：504*120*645mm，30格
材质：1.采用松木加工而成，松木纹理清晰、色泽淡雅，保留木材原始质感，价格新民，质地柔韧、重量轻。稳定性好，不易变形并且环保性较好，含水率、甲醛释放量等符合 GB/T17657-2013标准要求。
2.油漆：采用环保水性儿童家具漆，儿童家具漆成膜牢固，环保无毒，贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、VOC含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量全部符合GB18581-2020 标准要求。
3.结构安全：连接处使用的五金件，连接牢固，结构稳定，电镀层无生锈现象。符合GB/T28203-2011标准要求。环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求。
4.木工专用胶：采用环保安全的木工专用胶，木工专用胶总挥发性有机物符合GB33372-2020标准要求。
5.其它：外观要求（全项）木制件外观无具有贯通裂缝的木材、无腐朽材、无虫蚀材、金属件外观无生锈现象、涂层外观无褪色掉色现象，无皱皮、无发粘、无漏漆、安全要求；结构安全，边缘及尖端无危险锐利边缘、无危险锐利尖端、无危险突出物、边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害,理化性能（全项）符合GB28007-2011标准要求。
	组
	8

	3
	#班级毛巾架1
	规格：938*120*870mm
材质：1.采用松木加工而成，松木纹理清晰、色泽淡雅，保留木材原始质感，价格新民，质地柔韧、重量轻。稳定性好，不易变形并且环保性较好，含水率、甲醛释放量等符合 GB/T17657-2013标准要求。
2.油漆：采用环保水性儿童家具漆，儿童家具漆成膜牢固，环保无毒，贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、VOC含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量全部符合GB18581-2020 标准要求。
3.结构安全：连接处使用的五金件，连接牢固，结构稳定，电镀层无生锈现象。符合GB/T28203-2011标准要求。环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求。
4.木工专用胶：采用环保安全的木工专用胶，木工专用胶总挥发性有机物符合GB33372-2020标准要求。
5.其它：外观要求（全项）木制件外观无具有贯通裂缝的木材、无腐朽材、无虫蚀材、金属件外观无生锈现象、涂层外观无褪色掉色现象，无皱皮、无发粘、无漏漆、安全要求；结构安全，边缘及尖端无危险锐利边缘、无危险锐利尖端、无危险突出物、边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害,理化性能（全项）符合GB28007-2011标准要求。
	组
	4

	4
	#班级吊柜
	规格：2400*300*600mm
材质：1.采用松木加工而成，松木纹理清晰、色泽淡雅，保留木材原始质感，价格新民，质地柔韧、重量轻。稳定性好，不易变形并且环保性较好，含水率、甲醛释放量等符合 GB/T17657-2013标准要求。
2.油漆：采用环保水性儿童家具漆，儿童家具漆成膜牢固，环保无毒，贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、VOC含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量全部符合GB18581-2020 标准要求。
3.结构安全：连接处使用的五金件，连接牢固，结构稳定，电镀层无生锈现象。符合GB/T28203-2011标准要求。环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求。
4.木工专用胶：采用环保安全的木工专用胶，木工专用胶总挥发性有机物符合GB33372-2020标准要求。
5.其它：外观要求（全项）木制件外观无具有贯通裂缝的木材、无腐朽材、无虫蚀材、金属件外观无生锈现象、涂层外观无褪色掉色现象，无皱皮、无发粘、无漏漆、安全要求；结构安全，边缘及尖端无危险锐利边缘、无危险锐利尖端、无危险突出物、边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害,理化性能（全项）符合GB28007-2011标准要求。
	组
	16

	5
	#班级衣帽柜2
	规格：5200*400*1200mm
材质：1.采用松木加工而成，松木纹理清晰、色泽淡雅，保留木材原始质感，价格新民，质地柔韧、重量轻。稳定性好，不易变形并且环保性较好，含水率、甲醛释放量等符合 GB/T17657-2013标准要求。
2.油漆：采用环保水性儿童家具漆，儿童家具漆成膜牢固，环保无毒，贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、VOC含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量全部符合GB18581-2020 标准要求。
3.结构安全：连接处使用的五金件，连接牢固，结构稳定，电镀层无生锈现象。符合GB/T28203-2011标准要求。环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求。
4.木工专用胶：采用环保安全的木工专用胶，木工专用胶总挥发性有机物符合GB33372-2020标准要求。
5.其它：外观要求（全项）木制件外观无具有贯通裂缝的木材、无腐朽材、无虫蚀材、金属件外观无生锈现象、涂层外观无褪色掉色现象，无皱皮、无发粘、无漏漆、安全要求；结构安全，边缘及尖端无危险锐利边缘、无危险锐利尖端、无危险突出物、边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害,理化性能（全项）符合GB28007-2011标准要求。
	组
	4

	6
	#班级毛巾架2
	规格：1038*120*870mm ，30格
材质：1.采用松木加工而成，松木纹理清晰、色泽淡雅，保留木材原始质感，价格新民，质地柔韧、重量轻。稳定性好，不易变形并且环保性较好，含水率、甲醛释放量等符合 GB/T17657-2013标准要求。
2.油漆：采用环保水性儿童家具漆，儿童家具漆成膜牢固，环保无毒，贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、VOC含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量全部符合GB18581-2020 标准要求。
3.结构安全：连接处使用的五金件，连接牢固，结构稳定，电镀层无生锈现象。符合GB/T28203-2011标准要求。环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求。
4.木工专用胶：采用环保安全的木工专用胶，木工专用胶总挥发性有机物符合GB33372-2020标准要求。
5.其它：外观要求（全项）木制件外观无具有贯通裂缝的木材、无腐朽材、无虫蚀材、金属件外观无生锈现象、涂层外观无褪色掉色现象，无皱皮、无发粘、无漏漆、安全要求；结构安全，边缘及尖端无危险锐利边缘、无危险锐利尖端、无危险突出物、边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害,理化性能（全项）符合GB28007-2011标准要求。
	组
	4
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第四包采购需求
一、采购标的
采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	标的名称
	采购包
预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	04
	安保、消防、防汛设备设施购置
	10.2
	1
	升降桩：反恐阻车
全自动升降桩


说明：不接受进口产品。
二、商务要求
1.交货期：签订合同后20个日历天完成供货及安装
2.交货地点：采购人指定地点
3.质保期：2年
4.售后服务：
（1）安装和调试:
中标方负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格；中标方应在产品运抵现场一周前，向采购人提供安装调试及运行的进度计划表。
（2）技术培训：
中标方应负责对采购人进行专业培训，直至采购人能完全操作及使用（投标人列明具体培训计划方案），提供详细培训计划。
（3）售后服务承诺：
全部设备及部件要求2年质保，在质保期内产品使用出现异常或故障时，响应人30分钟内响应，并于4小时内到达现场，24小时内修复，24小时内未修复应提供备品。

三、技术要求
	序号
	设备名称
	规格及型号
	单位
	数量

	安保、消防、防汛设备设施
	
	
	

	1
	升降桩：反恐阻车
全自动升降桩
	（1）#尺寸：φ217*H600*8mm；（2）#升降桩柱体直径：217mm；（3）#柱体升降高度：600mm±10mm；（4）#升降桩柱体壁厚：8mm；（5）#柱体顶盖整体厚度：10mm；（6）#顶盖固定螺栓数量：4根；
（7）#地面法兰盘：方形；（8）#法兰尺寸（mm）：450*450*10；（9）#承重面板厚度：10mm；
（10）#面板材质：06Cr19Ni10（304）不锈钢；
（11）#箱体：升降桩安装外箱镀锌板整板折弯四围而成，外边设有加强骨架，箱体板厚度3.0mm；
（12）#升降柱内部结构件：不锈钢材质或热镀锌防腐处理。
(13)#柱体内部:导向柱4根，直径20mm，材质06Cr19Ni10（304）不锈钢；
(14)#反光膜：黄色、Ⅳ类,符合GB/T18833-2012标准,反光可视距离200米；升降柱体加工须有适合反光膜宽度的贴附凹槽；
(15)#警示灯：12v低压，单灯功率0.3W、不锈钢防护外壳、防护等级IP68；单桩体8个；警示灯珠须具有防刺眼柔光装置；
(16)#升降速度：约150mm/秒，下降时间需≤3秒；
（17）#工作温度：-25℃至55℃；
（18）#碰撞等级：C2级、侵入距离≤7m （须提供检测报告）；
（19）#断电状态：设备断电后仍保持阻挡状态，紧急情况下可手动下降；
（20）#控制中心：采用单片机控制（延时、过流保护、稳压、断路保护、LED指示灯、遥控、防雷、红绿灯、地感、漏电保护、一键升降）；
（21）#控制模式：线控（1个）和遥控（2个），具有应急释放功能；
（22）#产品符合《GA/T 1343-2016防暴升降式阻车路障》、京反恐字（2024）1号《北京市反恐工作领导小组关于印发全面加强本市防冲撞设施建设工作的指导意见的通知》等标准。
（23）预埋深度（≥1100mm），柱体长度（850mm）；
（24）柱体地面外露600mm，与预埋桶重叠部分≥200mm，；
（25）排水系统：需一键式排水泵解决洪涝积水问题；
（26）土建：路面切割，挖掘1.3米深，宽80公分，混凝土浇筑，地面恢复，渣土运输；
（27）地面画标准化道路安全线；
	套
	8

	2
	升降桩：设备
安装调试费
	含土建、管线、排水泵
	项
	1




第五包采购需求
一、采购标的
采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	标的名称
	采购包
预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	05
	幼儿园户外玩具设施购置
	34.7905
	1
	户外土山，户外水系，户外假草坪等


说明：不接受进口产品。
二、商务要求
1.交货期：签订合同后20个日历天完成供货及安装
2.交货地点：采购人指定地点
3.质保期：2年
4.售后服务：
（1）安装和调试:
中标方负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格；中标方应在产品运抵现场一周前，向采购人提供安装调试及运行的进度计划表。
（2）技术培训：
中标方应负责对采购人进行专业培训，直至采购人能完全操作及使用（投标人列明具体培训计划方案），提供详细培训计划。
（3）售后服务承诺：
全部设备及部件要求2年质保，在质保期内产品使用出现异常或故障时，响应人30分钟内响应，并于4小时内到达现场，24小时内修复，24小时内未修复应提供备品。

三、技术要求
	序号
	设备名称
	规格及型号
	单位
	数量

	幼儿户外玩具设施
	
	
	

	1
	#户外：种植区小路
	材质：混凝土长86米，宽40公分，厚度10公分。五彩石3*4，厚度5公分，混凝土标号C40
	米
	86

	2
	#户外：大秋千
	池子长6米，宽1.8米，秋千高5米
	套
	1

	3
	#户外：小木屋
	长3米，宽3米，高2.9米，防腐木。规格：12*12 10*10 7*7 2*10 木油
	套
	1

	4
	#户外：收纳柜子
	长9米，宽40公分，高60公分，防腐木。规格：6*6 2*10 木油
	米
	9

	5
	#户外：鞋柜
	长16米，宽40公分，高60公分，防腐木。规格：6*6 2*10  木油
	米
	16

	6
	#户外：凳子
	长9米，宽30公分，高35公分，防腐木。规格：6*6 2*10  木油
	米
	9

	7
	#户外：海沙
	儿童沙池，海沙25吨
	吨
	25

	8
	#户外：水池
	洗手池，规格：长3米，高60公分 材质：PVC 不锈钢
	套
	1

	9
	#户外：土山
	规格：长10米，宽9米，高1.5米，材质：螺纹管直径90公分，长6米。
	套
	1

	10
	#户外：水系
	河长42米，宽3米，深1.1米，两座实木桥：长4米，高80公分，宽1.2米。挖土、走水35米，下水26米。三合土长42米，宽3米，深20公分，砂浆5公分，防水布、砌墙、抹砂浆、防水钢筋，混凝土10公分，贴天然青石板，天然青石板规格：20公分*40公分，厚度2公分，青石规格：50~60公分大小，15吨。
	套
	1

	11
	#户外：起伏路
	长45米，宽1.2米，高50公分，三合土、混凝土、地坪漆、钢丝网
	米
	45

	12
	#户外：假草坪
	地面假草坪480平方米，规格：草坪宽4米，厚度2.5公分。
	平方米
	480

	13
	#户外：混凝土
	地面混凝土480平方米，混凝土标号C30，厚度8公分。
	平方米
	480




第六包采购需求
一、采购标的
采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	标的名称
	采购包
预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	06
	遮阳天幕购置
	6.7888
	1
	遮阳网钢立柱等


说明：不接受进口产品。
二、商务要求
1.交货期：签订合同后20个日历天完成供货及安装
2.交货地点：采购人指定地点
3.质保期：2年
4.售后服务：
（1）安装和调试:
中标方负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格；中标方应在产品运抵现场一周前，向采购人提供安装调试及运行的进度计划表。
（2）技术培训：
中标方应负责对采购人进行专业培训，直至采购人能完全操作及使用（投标人列明具体培训计划方案），提供详细培训计划。
（3）售后服务承诺：
全部货物及部件要求2年质保，在质保期内产品使用出现异常或故障时，响应人30分钟内响应，并于4小时内到达现场，24小时内修复，24小时内未修复应提供备品。

三、技术要求
	序号
	设备名称
	规格及型号
	单位
	数量

	遮阳天幕
	
	
	

	1
	#遮阳网：紧绳器及栓件
	110mm热镀锌紧绳器、10mm热镀锌螺栓
	套
	120 

	2
	#遮阳网：（23.5*42米）
	宽体彩色流苏遮阳网：1500mm宽，针数：12000针，HDPE高密度聚乙烯，GB/T 33272-2016《遮阳篷和野营帐篷用织物》‌
	平方米
	860

	3
	遮阳网：网体人工安装费
	普通技工
	工日
	12

	4
	遮阳网：租赁费
	‌租赁活动脚手架：917型号‌，单片高度约‌1.7米‌，搭建后总高1.8米至3.6米‌，架片宽度约‌956mm至1.2米‌，踏板长度通常在‌1.69米至1.9米‌之间
	项
	1

	5
	#遮阳网：钢立柱
	热镀锌DN200钢管，壁厚5mm，地面以上高≥3.5米，地下埋≥1米，执行GB/T 3091-2015《低压流体输送用焊接钢管》
	套
	21

	6
	#遮阳网：钢梁
	热镀锌60*120mm方钢管，壁厚5mm，地面以上高≥3.5米，地下埋≥1米，执行GB/T 3091-2015《低压流体输送用焊接钢管》
	米
	90

	7
	#遮阳网：基础
	C25混凝土：尺寸800*800*1000mm,埋入地面以下，拆除原有地面及挖除土方
	处
	21

	8
	遮阳网：拆除及恢复地胶
	拆除设置基础部位的原塑胶地面，待基础及上部结构施工完成后再采用同等地胶恢复
	处
	21

	9
	#遮阳网：镀锌角钢
	热镀锌角钢63×63×5，与钢梁连接，在外露面每50cm设10cm孔，执行热轧角钢标准GB/T 706
	米
	90




第七包采购需求
一、采购标的
采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	标的名称
	采购包
预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	07
	门口、大厅、楼道、教室、会议室等墙面装饰
	32.382657
	1
	班级门牌等


说明：不接受进口产品。
二、商务要求
1.交货期：签订合同后20个日历天完成供货及安装
2.交货地点：采购人指定地点
[bookmark: _GoBack]3.质保期：2年
4.售后服务：
（1）安装和调试:
中标方负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格；中标方应在产品运抵现场一周前，向采购人提供安装调试及运行的进度计划表。
（2）技术培训：
中标方应负责对采购人进行专业培训，直至采购人能完全操作及使用（投标人列明具体培训计划方案），提供详细培训计划。
（3）售后服务承诺：
全部货物及部件要求2年质保，在质保期内产品使用出现异常或故障时，响应人30分钟内响应，并于4小时内到达现场，24小时内修复，24小时内未修复应提供备品。

三、技术要求
	序号
	设备名称
	规格及型号
	单位
	数量

	门口、大厅、楼道、教室、会议室等墙面装饰
	
	
	

	1
	#园所大门标识牌
	1800*300*30mm金属牌、350*350mm*17钛金字、20平米墙面打底及真石漆（基层→腻子2遍→抗碱封闭底漆1遍→真石漆主材2遍→罩面清漆1遍）
面层装饰10380*2410*15mmPVC亚克力雕刻造型
	项
	1 

	2
	#班级门牌
	300*200mm亚克力或木制双面造型板、墙体固定件
班级门牌包含亚克力定制数字牌及门牌，每一套包含两个数字牌及两个门牌
	套
	50 

	3
	#大厅主题装饰板
	定制装饰板4000*1800*40mm、2000*1800*10mm*2PVC雕刻造型、1000*1000*10mm*2亚克力雕刻造型
底层包含石膏板造型墙6400*2580*200mm（面层腻子彩色涂料）
底层包含木质造型墙3000*2580*150mm（面层圆角打磨及环保油漆）
	项
	1 

	4
	#公示栏
	1800*1000*10mm亚克力雕刻造型校园公示栏，1800*1000*10mm食堂公示栏亚克力网兜板
底层亚克力激光雕刻造型，面层高清UV喷绘，面层定制亚克力网兜16个，高清喷绘贴纸
	套
	1 

	5
	#班级内展示板
	定制木质储物架2000*1500*200mm、木质装饰架4500*900*200mm、木质装饰板1000*200*20mm、木质洞洞板1000*1200mm、装饰架200*200mm*20
底层包含石膏板造型墙11000*2580*200mm（面层腻子彩色涂料）
	套
	8 

	6
	#盥洗室标识牌
	600*800*10mm亚克力雕刻造型+网兜板
底层亚克力激光雕刻造型，面层高清UV喷绘，每套面层定制亚克力网兜5个，高清喷绘贴纸
	套
	8 

	7
	#走廊家长园地装饰板
	1200*1000mmPVC、亚克力、扎板雕刻造型板等
厚度10mm+5mm,面层高清UV喷绘
	套
	8 

	8
	#走廊班级展示板
	定制装饰架8000*1400mm、装饰板8000*1400mm、1000*350*10mmPVC雕刻造型
厚度10mm+5mm,面层高清UV喷绘
	套
	8 

	9
	#楼梯缓步展示板
	16000*350*10mmPVC亚克力雕刻造型、16000*350*10mm扎板雕刻造型
厚度10mm+5mm,面层高清UV喷绘
	套
	2 

	10
	#会议室装饰板
	7350*1200*2mm、5000*1200mm、5000*3000mm定制装饰板、PVC、亚克力、扎板雕刻造型板等
底层包含石膏板造型墙7350*2580*100mm（面层腻子彩色涂料）
底层包含木质造型墙3000*2580*50mm（面层圆角打磨及环保油漆）
	间
	1 

	11
	#办公室展板
	1200*1000mmPVC、扎板雕刻造型板等
厚度10mm+5mm,面层高清UV喷绘
	间
	5 

	12
	#多功能厅舞台
	15000*6666*300mm定制木质舞台
整体长方形 底层40×60 烘干木方龙骨网格
B1 阻燃多层板（台面基层 + 封底 + 侧围）（防止控制空置回声需双层）
5mm 弯曲胶合板做 4 处圆弧转角
三步台阶制作（同样圆弧角处理）
面层实木复合地板（舞台面层）
防潮膜、螺丝、木工胶、原子灰、水性漆等全部辅材
现场木工制作、调平、圆弧打磨、检修口制作
	项
	1 



1

