
采购需求
一、项目概况

1.1 项目名称

平谷区垃圾综合处理厂地下水环境状况详细调查评估项目。

1.2 采购人

北京市平谷区东高村镇人民政府。

1.3 项目背景

平谷区生活垃圾综合处理厂位于北京市平谷区东高村镇南宅村西南500米，东经117º2′4.92″，北纬40º3′21.82″。综合处理厂总占地面积为16.32ha(244.73亩)，包含填埋区、焚烧厂房、渗滤液处理区等。处理厂焚烧处理能力为500t/d，产生的飞灰经螯合稳定化后厂内填埋。填埋区设计总库容1346000m3，当前已使用容量567279.69m3，约占42%。

平谷区生活垃圾综合处理厂已经建成运行超过10年，开展平谷区垃圾填埋场地下水环境详细调查评估，是落实国家地下水保护战略、保障北京市饮用水水源安全及响应区域环境精细化管控的迫切需求。随着《地下水管理条例》的深入实施，北京市已划定地下水污染防治重点区，并将平谷应急水源地纳入保护类区域。平谷区作为首都重要的水源涵养区和生态屏障，其地下水质量直接关系到区域居民的饮水安全与生态系统的稳定。垃圾填埋场作为潜在的地下水污染源，其渗滤液可能通过渗漏、径流等途径威胁含水层，尤其在岩溶地下水发育区域，污染扩散风险更高。通过开展垃圾填埋场地下水环境详细调查评估工作，精准识别平谷区垃圾填埋场对地下水的影响范围与程度，为后续实施精准溯源、风险防控提供科学依据，有效防范污染扩散，保障平谷应急水源地水质安全，同时推动区域实现地下水资源可持续利用，助力京津冀美丽中国先行区建设。

1.4 预算金额及资金来源

本项目预算金额为人民币173.3975万元，资金来源为财政拨款。

1.5 服务期限

自合同签订之日起12个月。

1.6 项目所属区域

北京市平谷区东高村镇。

二、服务需求内容

2.1 总体目标

（1）按照有关技术规范要求，编制填埋场水文地质勘察方案，为水文地质勘察提供工作依据。

（2）对前期所有工作进行梳理总结，对大量测试数据进行评价分析，按照有关技术规范编制土壤污染状况调查报告、附件

（3）完成平谷区垃圾综合处理厂前期技术工作和施工钻探，根据以上工作的结果，制定采样监测方案，为后续采样等工作做好准备。

（4）完成所有样品的采集和分析，产出成果，提交甲方。为该场站及周边一定范围内的地下水环境维持和保护提供依据，推进平谷区地下水环境进一步改善。

2.2 服务内容与要求

2.2.1 填埋场区域及周边资料收集
（1）填埋场建设和运行相关的资料：主要指填埋场环境影响评价文件、设计文件、竣工环保验收文件、排污许可证、历史监测信息、运行记录等，具体内容包括但不限于地理位置、平面布置、地表及地下管网布置、设计库容和使用情况、日处理量、无害化等级、系统构成（防渗衬层系统、雨污分流系统、渗滤液收集导排系统、地下水收集导排系统、填埋气体导排系统、监测系统、封场系统等）及运行情况、填埋物类型、填埋日志、近三年历次填埋场防渗衬层完整性检测报告及地下水监测数据、环保违法记录、突发环境事件及应急处置情况等；

（2）填埋场区域水文地质资料：填埋场工程地质勘察报告、水文地质勘察报告，以及与填埋场拟评估区域地形地貌、地层岩性与厚度、地质构造，含水层的岩性、厚度、分布、渗透性及富水性，地下水的类型、埋藏条件、补给、径流、排泄、流向、埋深，包气带的岩性、厚度等相关的其他资料；

（3）填埋场区域地下水开采与利用资料：包括地下水开采井位置、数量、开采量，泉眼位置、数量、流量等，分类统计工业、农业和生活用地下水水量；

（4）填埋场周边地下水环境敏感受体、与生态保护红线和地下水污染防治重点区位置关系、用来辨识填埋场及周边的开发及活动状况的卫星影像等相关资料。

2.2.2 现场踏勘及调研

（1）填埋场地形地貌、地层岩性、地质构造行迹及周边环境，填埋场所处水文地质单元和水文地质条件，分析应用不同辅助调查技术（如现场快检、物理探测等）的可行性；

（2）填埋场所在位置、运行状况、填埋物种类、渗滤液产生和处理情况、填埋场防渗情况、现场污染痕迹等，现有地下水监测井位置、井管材质、埋深和水位等，观察井内地下水是否有异味、是否有颜色、是否存在油花、油污等非水相液体，查看填埋场环保应急措施等；

（3）填埋场周边地下水环境敏感受体情况，包括数量、类型、分布、保护措施及其效果等。周边地下水开发利用情况，包括开采井（泉）的位置、开采量或流量等；

（4）现场踏勘过程中，通过书面记录、摄影、拍照等方式对填埋场重要拐点、现有监测井、地下水环境敏感受体、地下水开采利用点位、污染痕迹、池体裂缝、发生过渗漏的区域及其他存在疑似污染的区域进行记录，并使用全球卫星导航系统接收设备记录相应的坐标位置；

（5）现场踏勘过程中，调查人员使用相关采样装备和便携式检测设备，通过现场快速测定、气味识别、肉眼观察等方式初步判断填埋场地下水环境状况及疑似污染区

（6）周边1公里范围内敏感目标，生产企业类型，识别主要污染物。

2.2.3人员访谈

填埋场初期是否建设了防渗衬层系统，包括何种防渗设施；

是否发生营运转手情形；

焚烧、填埋物类型及转运、堆填情况；

渗滤液处理、处置情况；

地表和地下管线、沟渠位置与分布；

是否曾发生垃圾渗滤液渗泄漏事件，周边地下水用水（指居民日常生活用水、工业用水、农业用水等）是否发生污染或疑似污染事件，是否发生环保或安全事故。

2.2.4整体报告总结

（1） 根据收集资料、现场踏勘及人员访谈情况，分析识别污染可能发生的区域、主要污染物等。现场踏勘过程中，有必要时使用便携式仪器、快速反应试剂等进行现场快检。土壤钻探（场外对照点5个+场内40个），每孔初步设计15m，点位密度64*64。

（2） 编制《平谷区垃圾综合处理厂地下水环境状况详细调查评估报告》；

三、项目成果及验收要求

3.1 成果文件

（1）评估报告：《平谷区垃圾综合处理厂地下水环境状况详细调查评估报告》；

（2）土壤常规45项监测报告、土壤中二噁英监测报告、底泥常规45项监测报告、地下水质42项监测报告、地表水质45项监测报告、渗滤液44项监测报告；

3.2 验收标准

完成合同约定的全部服务内容，提交完整的成果文件。


