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1、 采购标的
1.标的名称：北京市“百千工程”平谷区黄松峪乡“黄金山水”乡村振兴示范片区工程-网络提升美化乡村示范项目
2.标的内容：为切实消除弱电线路系统安全隐患，改善沿线环境面貌，本次项目针对平谷区黄松峪乡 5 处场景（梨树沟村、刁窝村、胡黑路北延南路口、大溶洞路口、昌金路路口）实施线路改造，优化线路整体观感，持续改善乡村人居环境风貌。
3.标的预算：383.901762万元。

2、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
合同履行期限：自合同签订之日起50日历天内完成全部服务工作。
地点：平谷区黄松峪乡
2. 付款条件（进度和方式）
双方约定的合同价款支付方式和时间如下：本合同预付款为合同总价款的30%，甲方于合同签订后30日内，甲方在收到乙方开具的正式增值税普通发票后一次性支付预付款；；中期付款根据进度支付；项目验收合格后30日内支付至合同总价款的80%，结算经评审后30日内支付至结算价款的97%，剩余结算价款的3%作为质量保证金，质保期结束后一次性结清。
乙方应在甲方每次付款前提供合规的增值税普通发票，并按照甲方支付程序办理相关支付手续；上述支付进度以甲方资金实际到位情况为准，若因本项目资金拨付延迟导致甲方未能按期支付相应款项的，不构成甲方违约，乙方不得据此追究甲方的违约责任。
3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
本项目不适用
4. 售后服务（质保期）（如适用）
需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
5. 保险（如适用）
需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，包括但不限于农民工工伤保险等。

3、 技术要求
1.建设背景
“百村示范、千村振兴”工程（简称“百千工程”）是北京市深入学习运用“千万工程”经验、推进首都乡村全面振兴的重要抓手，旨在培育体现首善标准、展现首都特色的乡村振兴示范样板。平谷区黄松峪乡“黄金山水”乡村振兴示范片区作为北京市第三批“百千工程”示范片区，锚定创建市级旅游度假区的目标，在此背景下，实施网络提升美化乡村示范项目，既是落实“百千工程”关于乡村建设水平和片区互联互通提升要求的具体举措，也是完善区域信息化基础设施、改善乡村人居环境、夯实全域旅游发展数字底座的现实需要。
本项目拟对黄松峪乡梨树沟村、刁窝村、胡黑路北延南路口、大溶洞路口、昌金路路口共5处场景实施弱电线路系统提升改造，通过统筹规划线路路由、推进多条线路同路径集约化布设，切实消除弱电线路系统安全隐患，规范管线布局秩序，同步提升乡村人居环境风貌，为示范片区建设和全域旅游发展提供有力支撑。
2.服务要求及标准
2.1服务内容及要求
包括对平谷区黄松峪乡梨树沟村、刁窝村、胡黑路北延南路口、大溶洞路口、昌金路路口弱电线路系统进行提升改造服务，将现场弱电线路系统统一布设、规范管理，既能有效保护弱电线路，也能保障村内通信网络、安防弱电等系统更加安全稳定运行，同时提升乡村整体风貌。
具体服务要求如下：
（1）升级服务：通过对线路统筹规划路由，实现多线路同路径集约化布设，规范管线布局秩序。  
（2）环境优化服务：针对现场原有废弃各类弱电线路系统开展综合处置优化服务，梳理整治存量废旧弱电线路。  
（3）更新服务：针对存在破损老化、安全隐患以及影响环境风貌的线路附属基础设施实施更新升级，沿墙固定、绑扎、熔接、协调用户、数据恢复、路由器调测服务，严格按照统一标准规格实行集中定点布设，统筹优化弱电线路系统设施布局。
（4）系统调测服务：提供在用通信系统调测技术服务，开展线路传输稳定性检测、网络性能优化等技术保障工作，保障相关通信系统安全高效稳定运行。
（5）业务恢复服务：针对本次升级改造涉及的各类线缆，扎实做好业务割接与恢复处置工作，完成用户数据匹配校准。
（6）合并集成服务：针对弱电网络环境内各类不规范外露、裸露线路，按照项目统一规划建设标准实施线路归并整合整治。
★（7）投标人须在项目建设地范围拥有独立的通信管道和链路资源，具备完成本项目的能力（提供承诺函，格式自拟）。
2.2服务项目规模
	[bookmark: OLE_LINK3]序号
	区域名称
	服务内容
	数量（千米条）

	1
	梨树沟村
	升级服务
	43

	
	
	环境优化服务
	41

	
	
	更新服务
	12.6

	
	
	系统调测服务
	43

	
	
	业务恢复服务
	43

	2
	刁窝村
	升级服务
	26.45

	
	
	环境优化服务
	23.45

	
	
	更新服务
	9.77

	
	
	系统调测服务
	26.45

	
	
	业务恢复服务
	26.45

	
	
	合并集成服务
	0.848

	3
	胡黑路北延南路口
	升级服务
	9.524

	
	
	环境优化服务
	4.524

	
	
	更新服务
	0.6

	
	
	系统调测服务
	9.524

	
	
	业务恢复服务
	9.524

	
	
	合并集成服务
	1.886

	4
	大溶洞路口
	升级服务
	9.592

	
	
	环境优化服务
	5.092

	
	
	更新服务
	0.5

	
	
	系统调测服务
	9.592

	
	
	业务恢复服务
	9.592

	
	
	合并集成服务
	2.8

	5
	昌金路路口
	升级服务
	19.92

	
	
	环境优化服务
	18.92

	
	
	更新服务
	0.97

	
	
	系统调测服务
	19.92

	
	
	业务恢复服务
	19.92

	
	
	合并集成服务
	2.008


2.3服务要求
本项目适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。
（1）供应商负责服务现场围挡及警示标示的架设与维护。
（2）供应商负责提供服务所需的车辆、人员及安全附属设施。
（3）供应商负责服务现场废弃物的清理及现场环境的恢复。
（4）供应商协助采购人做好与其他相关部门专业的线缆及杆塔的确认工作。
（5）服务阶段具体要求按照国家有关法律法规、行业规范和规定执行。

3.验收标准
[bookmark: _GoBack]依据本项目服务合同及相关文件要求由采购人组织验收。验收标准如下：线路按统筹规划实现同路径集约化布设，管线排列整齐、固定牢固；现场废弃弱电线路清理率满足甲方要求；破损老化及存在安全隐患的线路附属设施全部更新，工艺规范，设施按统一标准集中定点布设；在用通信系统线路传输稳定性及网络性能指标达到设计及相关标准要求；涉及割接的业务恢复完全，用户数据匹配校准准确。全部分项达到上述标准且资料齐全、与现场一致的，判定验收合格；存在不符合项的，供应商应在采购人要求的期限内完成整改并申请复验。
