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一 、项目概述
为确保我区道路交通秩序畅通安全，预防和减少交通事故，提升道路通行效率，保障群众出行安全，缓解路段拥堵压力，需对相关道路增设部分交通安全设施与标志标线。
二 、执行标准
所有货物、施工必须执行现行国家及行业有效标准： 
《中华人民共和国道路交通安全法》
《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》
《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）
《道路交通标志和标线 第3部分：道路交通标线》（GB 5768.3-2025）
《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）
《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012（2016年版））
《路面标线涂料》（JT/T 280-2022）
《道路交通管理设施设置规范》（DB11/T 493-2007）
《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）
《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832-2014）
《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497-2009）
《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T 833-2009）
《公路安全保护条例》
《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）
《LED交通诱导显示屏技术要求》（DB11/T 1273-2015）
《LED道路交通诱导可变信息标志》（GA/T 484-2018）
《道路交通太阳能主动发光标志》（GB/T 24974-2023）
《LED主动发光道路交通标志》（GB/T 31446-2015）
《弯道预警系统》（T/CTS 20-2024）
《交通警示灯 第2部分：黄色闪烁警示灯》（GB 24965.2-2010）
《道路交通信号灯》（GB 14887-2011）
其它国家、行业、地方现行相关规范。
一、戒台寺骑行环境综合治理提升项目（第一包）
一、工期、地点及质量标准
工期：合同签订后，接到采购人进场通知7日历天内组织进场施工，总工期60日历天内完成全部供货-安装-调试-自检，具备竣工验收条件。因交管审批、极端天气等不可抗力工期可按程序申请顺延。
服务地点：北京市公安局门头沟分局交通管理支队指定地点，具体以现场交底、点位清单为准。
质量标准：符合国家、北京市相关规定规范。
投标人须具有有效的市政公用工程施工总承包资质，并具备有效的安全生产许可证。
二、报价说明
本项目采用全费用综合单价报价。投标人报价包含：货物材料费、加工制作及辅材、运输装卸、现场保管；安装、调试、通讯；原有旧设施拆除、垃圾清运外运；基础开挖、C30混凝土浇筑、路面开挖与恢复；占道施工、交通导改、安全文明施工；材料检测、第三方配合检测、税费、保险、人员机具、质保运维维修等一切费用，采购人不再另行支付其他任何费用。工程量为暂估数量，结算以现场实际完成、经采购人确认合格的工程量据实结算，综合单价固定不变。
三、采购内容及技术要求
（一）采购内容
本项目包含：交通标志牌及标志杆、非现场执法设备、通讯、检测等；基础、检查井施工、管道铺设、路面开挖及恢复、交通导改、竣工移交、质保运维服务等。
项目中非现场执法设备（监控）部分，需由中标单位按市交管局要求申报所涉及的所有资料。
	序号
	项目名称
	特征描述
	单位
	数量

	1
	禁令标志
	D800+400*800
	套
	25

	2
	指路、指示标志
	1000*2000
	套
	3

	3
	标志杆
	89/4000
	套
	28

	4
	闯禁行违法监控（包含5年质保和运维、1年通讯、1次全项检测及交管双平台的接入调试等费用）
	监控杆
	热浸锌无缝钢管，H=6.65m，L=7m
	套
	5

	5
	
	高清一体化智能摄像机
	像素不低于1200万像素；包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、支架、万向节等，满足GB/T 28181-2016的标准要求；确保夜间抓拍的色彩还原，图片应符合执法证据要求；不低于IP66标准
	套
	5

	6
	
	补光灯
	具备大功率LED灯珠，支持LED频闪，红外爆闪。夜间补光照度应满足GA/T 497-2009以及GA/T 1202-2014的标准要求。
	台
	10

	7
	
	流量协议转换器
	流量准确率≥99%；I/O接口不少于32个（开关量信号输出）；RS-232接口不少于2个（1路参数配置端口，其他用于数据传输）；RS-485接口不少于1个；网络接口不少于1个1000M以上网络接口；摄像机输入：不少于8路
	台
	5

	8
	
	智能终端服务器
	芯片：频率不低于1G；内存：不低于2G；硬盘：不低于8T；网络接口：不少于8个1000M以上的网络接口；系统：推荐使用Linux操作系统；
	台
	5

	9
	
	室外设备机箱
	做防锈、防腐蚀处理，含安装支架，电源单元、电源稳压器，具有防雨防尘功能、不锈钢制喷塑，机箱内部设有设定自动散热装置，门体安装特制锁具
	台
	5

	10
	
	交通执法交换机
	工业交换机，2光8电
	台
	5

	11
	
	光纤收发器
	单模双纤
	套
	5

	12
	
	防雷单元
	网络、电源、视频三合一防雷
	套
	5

	13
	
	电缆
	电缆敷设
KVV5*1
	米
	150

	14
	
	电缆
	电缆敷设
电源线YJV3*4
	米
	500

	15
	高点视频监控（包含5年质保和运维、1年通讯、1次全项检测及交管双平台的接入调试等费用）
	监控杆
	热浸锌无缝钢管，H=12m，L=4m
	套
	2

	16
	
	电视监控抓拍设备
	像素≥400 万，内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率。彩色变焦摄像机应能产生无重影、对比度正常、无杂波的高清晰图像，坚固、具有防风雨、防灰尘的功能，具备手动抓拍违法停车的功能，含高清镜头、防护罩、支架、云台等；具备较好的环境适应性，电压在 AC24V±40% 范围内变化时，设备可正常工作；具备较好的环境适应性，工作温  度范围可达-45℃-70℃, IP65，360°无死角抓拍；支持网络远程维护协议、SDK、ONVIF、GB/T28181-2016 规范标准
	套
	2

	17
	
	流量协议转换器
	流量准确率≥99%；I/O接口不少于32个（开关量信号输出）；RS-232接口不少于2个（1路参数配置端口，其他用于数据传输）；RS-485接口不少于1个；网络接口不少于1个1000M以上网络接口；摄像机输入：不少于8路
	台
	2

	18
	
	智能终端服务器
	芯片：频率不低于1G；内存：不低于2G；硬盘：不低于8T；网络接口：不少于8个1000M以上的网络接口；系统：推荐使用Linux操作系统；
	台
	2

	19
	
	室外设备机箱
	做防锈、防腐蚀处理，含安装支架，电源单元、电源稳压器，具有防雨防尘功能、不锈钢制喷塑，机箱内部设有设定自动散热装置，门体安装特制锁具
	台
	2

	20
	
	交通执法交换机
	工业交换机，2光8电
	台
	2

	21
	
	光纤收发器
	单模双纤
	套
	2

	22
	
	防雷单元
	网络、电源、视频三合一防雷
	套
	2

	23
	
	电缆
	电缆敷设
KVV5*1
	米
	50

	24
	
	电缆
	电缆敷设
电源线YJV3*4
	米
	500



（二）主要核心产品及技术要求
主要核心产品为：▲高清一体化智能摄像机，▲电视监控抓拍设备，▲终端服务器。
在非现场执法设备实施前需先向交管部门报送《道路交通科技设施设计方案审核单》，同步需由中标单位出具相关施工图纸。
1.高清一体化智能摄像机
（1）像素不低于1200万 采用1200万以上像素相机，包含镜头、防护罩等。
单元像素：≥1200万像素；分辨率：4112 (H) × 3072 (V)
（2）帧率≥25fps;
（3）最低照度彩色模式≤0.01Lux,  黑白模式≤0.001Lux;
（4）镜头焦距应与道路尺寸及画面要求相匹配，能够覆盖不少于三车道； 抓拍系统支持提供车辆违法行为抓拍功能；
（5）支持高清视频流和图片流，视频流和图片流分辨率≥4112 (H) × 3072 (V); 支持高清卡口功能，支持车流量统计功能；
#（6）图像传感器尺寸≥1英寸；(需提供生产厂家官方网站截图或产品彩页或产品白皮书或第三方机构检验报告证明材料),全天候输出彩色图像；
（7）支持采用不可见光或者不可见光与可见光联合方式进行补光，夜间保证效果同时 消除光污染；
（8）防护等级≥IP66;
（9）采集图片清晰无偏色，图片可清晰辨识前排司乘人员面部特征；
（10）外部接口包含4路报警输入，2路报警输出，4路开关量输出，7个外置灯接口，可 作为闪光灯同步输出控制；
（11）支持通信协议：TCP/IP,HTTP,HTTPS,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP, 支 持FTP 上传图片； 具备心跳，密码保护，NTP校时、远程访问；
（12）支持根据实际场景环境(雾天、雨天)、逆光的变化自动调节图像参数以达到效 果优化；
（13）支持H.264 、H.265 、MJPEG高效压缩算法，支持多种码流格式，图片输出编码格 式为JPEG,  支持自定义OSD信息叠加，支持图像防篡改；
（14）支持车牌分类功能抓拍，具备识别和抓拍GA36-2018《中华人民共和国机动车号 牌》标准中的全部号牌种类的能力。
（15）同时具备卡口、闯红灯、货车右转必停、礼让行人、逆向行驶、压线、占用公交 车道抓拍等多种功能;
#（16）支持《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 (GB/T28181-2016); (需提供生产厂家官方网站截图或产品彩页或产品白皮书或第三方机构检验报告证明材料);
（17）支持GB/T28181 、0NVIF协议接入,并支持提供SDK 私有协议;
（18）违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为。
2.电视监控抓拍设备
（1）采用不低于400万像素CMOS 传感器，靶面尺寸不低于1/1.8英寸；
（2）内置GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 
（3）支持40倍光学变倍，16倍数字变倍；
（4）支持超星光级超低照度，彩色：0.001Lux@F1.4 黑白：0.0001Lux@F1.4;（5）内置350米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀；
（6）支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强， 支持人脸属性提取；
（7）支持H.265 编码，实现超低码流传输；
（8）水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°~90°连续监视，无监视盲区； 
（9）支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径；
（10）内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能
#（11）支持IP67 防护等级(需提供生产厂家官方网站截图或产品彩页或产品白皮书或第三方机构检验报告证明材料);
（12）支持AC24V±25%宽电压输入。
3.终端服务器
（1）嵌入式一体化设计，采用嵌入式Linux 实时操作系统，适合室外环境运行； 
（2）支持断网续传、自动注册、黑白名单导入导出、数据防删改功能；
（3）处理器主频率≥1GHz; 
（4）内存≥4GB;
（5）内置≥8T存储容量；
（6）应支持≥12路高清视频的接入及转发；
（7）支持：H.264 、H.265 、MPEG4 、MJPEG编码，支持违法图片合成及支持视频拼接功能；
（8）设备具有≥16个10M/100M自适应RJ45接口、2个1000MSFP光口、2个RS-232接口、 2个RS-485 接口、1个USB3.0接口；
（9）配置北斗/GPS 校时模块，支持北斗/GPS 校时；
（10）使用工作温度： -20℃~+60℃,在最大湿度90%的环境下应能正常工作； 
（11）支持硬盘图片和录像配额比例设置，支持盘满循环覆盖；
#（12）符合《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 (GB/T28181-2016);  支持 GB/T28181 、0NVIF 协议接入；(需提供生产厂家官方网站截图或产品彩页或产品白皮书或第三方机构检验报告证明材料)。
（三）其他项目技术及施工要求
1.交通标志及标志杆
（1）标志板：铝合金板≥3mm，配置滑动铝槽；板面平整，无翘曲、毛刺。
（2）反光膜：IV类超强级微棱镜反光膜，色泽均匀，耐候抗老化；文字图案严格执行GB5768，不得随意改变字体比例。进场须提供反光膜CMA检测报告。
（3）杆件立柱：Q235钢材，整体热镀锌，镀锌层≥600g/㎡；焊缝打磨平整，无毛刺漏镀；法兰盘、地脚螺栓配套热镀锌；所有抱箍、螺栓、垫片采用不锈钢材质。
（4）基础采用C30混凝土浇筑。
2.拆除及配套施工
（1）旧标志、旧杆件、破损护栏拆除，全部废弃物清运出场，场内不得遗留建筑垃圾。
（2）道路开挖、切割，混凝土基础浇筑；沥青/水泥路面破损修复恢复原状。
（3）施工期间交通导改，布设临时警示标志、锥桶，设置专职现场安全员，保障道路通行安全。
四、质保服务
（一）质保期：整体项目质保期2年，自竣工验收合格之日起计算，其中非现场执法设备质保运维5年。
（二）质保金：质保金3%，于非现场执法设备质保运维5年到期后支付。
（三）投标人须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
（四）安装调试及验收：货到后在约定的时间内，到指定的地点免安装、调试，设备的性能应符合招标文件中规定的技术指标。提供所售设备的使用手册及基本操作的现场培训。
五、验收要求
竣工验收对照采购需求、国标、现场点位逐项核查，中标人提供的货物和服务应与其投标文件一致，保证采购人正常使用。
六、付款方式
（一）预付款：本项目签订合同之日起7日内支付合同总价款的50%为预付款。
（二）全部工程完工、竣工验收合格后支付合同价款的97%；剩余3%作为质量保证金，质保期满，经采购人核查无遗留质量问题后无息付清。


二、109国道及周边道路交通隐患排查及整治提升项目（第二包）
一、工期、地点及质量标准
工期：合同签订后，接到采购人进场通知7日历天内组织进场施工，总工期60日历天内完成全部供货-安装-调试-自检，具备竣工验收条件。因交管审批、极端天气等不可抗力工期可按程序申请顺延。
服务地点：北京市公安局门头沟分局交通管理支队指定地点，具体以现场交底、点位清单为准。
质量标准：符合国家、北京市相关规定规范。
投标人须具有有效的市政公用工程施工总承包资质，并具备有效的安全生产许可证。
二、报价说明
本项目采用全费用综合单价报价。投标人报价包含：货物材料费、加工制作及辅材、运输装卸、现场保管；安装、调试、通讯；原有旧设施拆除、垃圾清运外运；基础开挖、C30混凝土浇筑、路面开挖与恢复；占道施工、交通导改、安全文明施工；材料检测、第三方配合检测、税费、保险、人员机具、质保运维维修等一切费用，采购人不再另行支付其他任何费用。工程量为暂估数量，结算以现场实际完成、经采购人确认合格的工程量据实结算，综合单价固定不变。
三、采购内容及技术要求
（一）采购内容
本项目包含：太阳能黄闪灯、发光标志、弯道预警设备、LED显示屏、非现场执法设备、通讯、检测等；旧设施拆除清运、基础、检查井施工、管道铺设、路面开挖及恢复、交通导改、竣工移交、质保运维服务等。
项目中非现场执法设备（监控）部分，需由中标单位按市交管局要求申报所涉及的所有资料。
	序号
	项目名称
	特征描述
	单位
	数量

	1
	太阳能黄闪灯
	采用四元素超高亮度LED光源，发光角度≥25度，管粒数量为120粒，使用寿命≥10万小时，透光镜片外表面采用倾斜面防尘设计
灯具外壳采用聚碳酸酯材料注塑成型，防尘防水等级达IP67，抗老化性能使用寿命≥10年。单晶硅太阳能电池板匹配15W蓄电池，充满电后可连续工作170小时，适应温度范围-40℃至75℃，配备放电保护电路确保恶劣环境下稳定运行。
灯具安装时要求发光面中心距路面高度≥3000mm，灯杆采用∮159-6-89，结构超薄化设计限宽≤400mm以避免车辆擦挂
	套
	34

	2
	LED发光诱导标志
	太阳能 400*600 18V8W太阳能板，12V7Ah（薄）铅酸电池。
	套
	60

	3
	发光标志
	太阳能80圆标牌灯，直径80公分，18V8W太阳能板，12V7Ah（薄）铅酸电池。
	套
	4

	4
	预警设备
	太阳能板
	100W
	套
	20

	5
	
	电池
	150Ah
	套
	10

	6
	
	设备箱
	200*300*400
	套
	10

	7
	
	监控设备
	4G太阳能网络相机，不低于400w像素
	套
	10

	8
	
	存储设备
	8T硬盘及服务器
	套
	10

	9
	
	监控杆
	热浸锌无缝钢管，H=6.65m，L=3m
	根
	10

	10
	
	雷达
	SCYJ-3600
	套
	10

	11
	
	LED显示屏
	300x1200mm
	套
	10

	12
	
	语音播报
	
	套
	10

	13
	
	爆闪灯
	大功率LED蓝红双色
	套
	10

	14
	
	安装支架
	40*40
	套
	10

	15
	
	设备线缆
	YJV3x2.5及六类网线
	米
	400

	16
	超速违法监控（需包含5年质保和运维、1年通讯、1次全项检测、5次雷达检测及交管双平台的接入调试等费用）
	监控杆
	热浸锌无缝钢管，H=6.65m，L=7m
	套
	2

	17
	
	高清一体化智能摄像机
	像素不低于1200万像素；包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、支架、万向节等，满足GB/T 28181-2016的标准要求；确保夜间抓拍的色彩还原，图片应符合执法证据要求；不低于IP66标准
	套
	2

	18
	
	补光灯
	具备大功率LED灯珠，支持LED频闪，红外爆闪。夜间补光照度应满足GA/T 497-2009以及GA/T 1202-2014的标准要求。
	台
	2

	19
	
	雷达测速仪
	抓拍距离：18m以上，测速精度：＜100Km/h时
	台
	2

	20
	
	流量协议转换器
	流量准确率≥99%；I/O接口不少于32个（开关量信号输出）；RS-232接口不少于2个（1路参数配置端口，其他用于数据传输）；RS-485接口不少于1个；网络接口不少于1个1000M以上网络接口；摄像机输入：不少于8路
	台
	2

	21
	
	智能终端服务器
	芯片：频率不低于1G；内存：不低于2G；硬盘：不低于8T；网络接口：不少于8个1000M以上的网络接口；系统：推荐使用Linux操作系统；
	台
	2

	22
	
	室外设备机箱
	做防锈、防腐蚀处理，含安装支架，电源单元、电源稳压器，具有防雨防尘功能、不锈钢制喷塑，机箱内部设有设定自动散热装置，门体安装特制锁具
	台
	2

	23
	
	交通执法交换机
	工业交换机，2光8电
	台
	2

	24
	
	光纤收发器
	单模双纤
	套
	2

	25
	
	防雷单元
	网络、电源、视频三合一防雷
	套
	2

	26
	
	电缆
	电缆敷设
KVV5*1
	米
	160

	27
	
	电缆
	电缆敷设
电源线YJV3*4
	米
	120

	28
	室外LED显示屏
	室外LED显示屏
	2.4*4m
	套
	2

	29
	
	视频控制器
	最大带载130万像素，极限宽度4096，极限高度4096
	套
	2

	30
	
	光电转换器
	1路千兆网口，1路单模双芯光纤接口，出厂时安装光模块
	台
	2

	31
	
	配电柜
	20(KW)带远程上电、漏电保护，标配壁挂安装
	台
	2

	32
	
	钢结构支架
	立柱直径325，横臂直径159，高6.5米
	套
	2

	33
	
	电源线
	强电，取电点到屏体配电柜
	米
	200


（二）主要核心产品及技术要求
主要核心产品为：▲高清一体化智能摄像机,▲LED 补光灯,▲终端服务器。
在非现场执法设备实施前需先向交管部门报送《道路交通科技设施设计方案审核单》，同步需由中标单位出具相关施工图纸。
1.高清一体化智能摄像机
（1）像素不低于1200万 采用1200万以上像素相机，包含镜头、防护罩等。
单元像素：≥1200万像素；分辨率：4112 (H) × 3072 (V)
（2）帧率≥25fps;
（3）最低照度彩色模式≤0.01Lux,  黑白模式≤0.001Lux;
（4）镜头焦距应与道路尺寸及画面要求相匹配，能够覆盖不少于三车道； 抓拍系统支持提供车辆违法行为抓拍功能；
（5）支持高清视频流和图片流，视频流和图片流分辨率≥4112 (H) × 3072 (V); 支持高清卡口功能，支持车流量统计功能；
#（6）图像传感器尺寸≥1英寸；(需提供生产厂家官方网站截图或产品彩页或产品白皮书或第三方机构检验报告证明材料),全天候输出彩色图像；
（7）支持采用不可见光或者不可见光与可见光联合方式进行补光，夜间保证效果同时 消除光污染；
（8）防护等级≥IP66;
（9）采集图片清晰无偏色，图片可清晰辨识前排司乘人员面部特征；
（10）外部接口包含4路报警输入，2路报警输出，4路开关量输出，7个外置灯接口，可 作为闪光灯同步输出控制；
（11）支持通信协议：TCP/IP,HTTP,HTTPS,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP, 支 持FTP 上传图片； 具备心跳，密码保护，NTP校时、远程访问；
（12）支持根据实际场景环境(雾天、雨天)、逆光的变化自动调节图像参数以达到效 果优化；
（13）支持H.264 、H.265 、MJPEG高效压缩算法，支持多种码流格式，图片输出编码格 式为JPEG,  支持自定义OSD信息叠加，支持图像防篡改；
（14）支持车牌分类功能抓拍，具备识别和抓拍GA36-2018《中华人民共和国机动车号 牌》标准中的全部号牌种类的能力。
（15）同时具备卡口、闯红灯、货车右转必停、礼让行人、逆向行驶、压线、占用公交 车道抓拍等多种功能;
#（16）支持《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 (GB/T28181-2016); (需提供生产厂家官方网站截图或产品彩页或产品白皮书或第三方机构检验报告证明材料);
（17）支持GB/T28181 、0NVIF协议接入,并支持提供SDK 私有协议;
（18）违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为。
2.终端服务器
（1）嵌入式一体化设计，采用嵌入式Linux 实时操作系统，适合室外环境运行； 
（2）支持断网续传、自动注册、黑白名单导入导出、数据防删改功能；
（3）处理器主频率≥1GHz; 
（4）内存≥4GB;
（5）内置≥8T存储容量；
（6）应支持≥12路高清视频的接入及转发；
（7）支持：H.264 、H.265 、MPEG4 、MJPEG编码，支持违法图片合成及支持视频拼接功能；
（8）设备具有≥16个10M/100M自适应RJ45接口、2个1000MSFP光口、2个RS-232接口、 2个RS-485 接口、1个USB3.0接口；
（9）配置北斗/GPS 校时模块，支持北斗/GPS 校时；
（10）使用工作温度： -20℃~+60℃,在最大湿度90%的环境下应能正常工作； 
（11）支持硬盘图片和录像配额比例设置，支持盘满循环覆盖；
#（12）符合《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 (GB/T28181-2016);  支持 GB/T28181 、0NVIF 协议接入；(需提供生产厂家官方网站截图或产品彩页或产品白皮书或第三方机构检验报告证明材料)。
3.LED 补光灯
（1）支持 LED 灯频闪、白光气体爆闪、红外气体爆闪一体化补光；LED灯珠≥24颗；
（2）支持红外白光切换；LED 色温：≤4000K; 补光距离：10m~30m;
（3）回电时间：≤67ms, 满足相机2张连拍需； 
（4）防护等级≥IP65;
（5）支持频闪级联功能，支持三台以上补光灯的频闪级联功能；
#（6）要求具备符合GB/T   37958-2019《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》 的检测报告，且不超过1类危险；
（7）设备支持LED频闪及红外爆闪模式；且支持LED频 闪 及LED 爆闪独立工作，工作 期间白光气体灯不爆闪；
（8）在闪烁频率为50HZ, 距离补光装置25m处，在基准轴上、下、左、右各5.5度范围 的光照度比中心基准轴的光照度减少90%;
#（9）要求具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》的检测报告。
（三）其他项目技术及施工要求
1.太阳能发光诱导标志
（1）标志版面400mm×600mmLED 主动发光诱导标志，标志板采用铝合金板，配套铝槽；整套含控制器、光感模块、接线防水接头；线缆穿管防护。
（2）供电系统配置：太阳能光伏板，支架可调倾角适配现场日照；储能电池具备过充、过放、短路、反接保护；电池仓防水密封，具备温控防护；连续阴雨天满足设备持续工作要求。
（3）杆件、基础：配套标志立柱、法兰、地脚螺栓；基础采用 C30 混凝土浇筑；抱箍、紧固件采用不锈钢材质，杆件防腐同前文交通标志杆件要求。按设计位置、安装高度布设；调试光控启停、亮度自动切换功能；接线做好防水密封，接地防雷到位。
2.太阳能黄闪灯
（1）采用四元素超高亮度LED光源，发光角度≥25度，管粒数量为120粒，使用寿命≥10万小时，透光镜片外表面采用倾斜面防尘设计.
（2）灯具外壳采用聚碳酸酯材料注塑成型，防尘防水等级达IP67，抗老化性能使用寿命≥10年。单晶硅太阳能电池板匹配15W蓄电池，充满电后可连续工作170小时，适应温度范围-40℃至75℃，配备放电保护电路确保恶劣环境下稳定运行。
（3）灯具安装时要求发光面中心距路面高度≥3000mm，灯杆采用∮159-6-89，结构超薄化设计限宽≤400mm以避免车辆擦挂.
（4）杆件、基础及紧固件：配套立柱、法兰盘、地脚螺栓，杆件材质、热镀锌防腐杆件；抱箍、螺栓、垫片全部采用不锈钢材质；标志基础采用 C30 混凝土浇筑。线缆穿管防护，接头防水密封。安装高度、朝向按图纸实施，太阳能板朝向正南；安装完成调试光控、闪光功能，检查充电、电池保护功能；接地、防雷施工到位。
3.太阳能弯道预警设备
（1）系统为太阳能供电路侧弯道会车预警系统，产品性能、功能、试验要求符合T/CTS 20-2024《弯道预警系统》，配套主动发光警示标志满足 GB/T 31446、GB 5768.2 要求。 
（2）设备含毫米波雷达、太阳能光伏组件、储能电池、LED 屏 、控制主机、杆件及基础；雷达探测距离、识别车型、预警响应时间、夜间可视距离满足图纸技术参数。 
（3）太阳能板、蓄电池适配项目现场光照条件，连续阴雨天保障设备正常工作；设备外壳防护等级不低于 IP65，具备防雷、浪涌保护。 
（4）安装位置、高度、角度按设计布设，基础采用 C30 混凝土浇筑；线缆穿管防护，接线防水密封；接地、防雷施工符合规范。 
（5）系统调试：雷达标定、视频 / 雷达联动测试、预警提示功能测试；完工后连续试运行，确保会车预警、声光提示、数据上传稳定。
4.LED显示屏
（1）主动发光光学性能、亮度均匀性、视角、色度满足规范。 
（2）箱体采用铝合金钢材，防腐处理，防护等级≥IP65；内部配电、防雷、EMC 电磁兼容满足国标要求；散热良好，无局部过热。 
（3）配套控制器、通信模块，支持后台远程下发、状态回传。 
（4）屏体、立柱、基础按设计施工；线缆采用专用电缆，穿镀锌钢管防护，接头防水；接地系统可靠。 （5）进场提供产品检测报告；安装完成后进行亮度、像素、通讯、故障自检功能调试。
5.拆除及配套施工
（1）旧标志、旧杆件、破损护栏拆除，全部废弃物清运出场，场内不得遗留建筑垃圾。
（2）道路开挖、切割，混凝土基础浇筑；沥青/水泥路面破损修复恢复原状。
（3）施工期间交通导改，布设临时警示标志、锥桶，设置专职现场安全员，保障道路通行安全。
四、质保服务
（一）质保期：整体项目质保期2年，自竣工验收合格之日起计算，其中非现场执法设备质保运维5年。
（二）质保金：质保金3%，于非现场执法设备质保运维5年到期后支付。
（三）投标人须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
（四）安装调试及验收：货到后在约定的时间内，到指定的地点安装、调试，设备的性能应符合招标文件中规定的技术指标。提供所售设备的使用手册及基本操作的现场培训。
五、验收要求
竣工验收对照采购需求、国标、现场点位逐项核查，中标人提供的货物和服务应与其投标文件一致，保证采购人正常使用。
六、付款方式
（一）预付款：本项目签订合同之日起7日内支付合同总价款的50%为预付款。
（二）全部工程完工、竣工验收合格后支付合同价款的97%；剩余3%作为质量保证金，质保期满，经采购人核查无遗留质量问题后无息付清。


三、2026年交通安全提升项目（第三包）
一、工期、地点及质量标准
工期：合同签订后，接到采购人进场通知7日历天内组织进场施工，总工期60日历天内完成全部供货-安装-调试-自检，具备竣工验收条件。因交管审批、极端天气等不可抗力工期可按程序申请顺延。
服务地点：北京市公安局门头沟分局交通管理支队指定地点，具体以现场交底、点位清单为准。
质量标准：符合国家、北京市相关规定规范。
投标人须具有有效的市	政公用工程施工总承包资质，并具备有效的安全生产许可证。
二、报价说明
本项目采用全费用综合单价报价。投标人报价包含：货物材料费、加工制作及辅材、运输装卸、现场保管；安装、调试、通讯；原有旧设施拆除、垃圾清运外运；基础开挖、C30混凝土浇筑、路面开挖与恢复；占道施工、交通导改、安全文明施工；材料检测、第三方配合检测、税费、保险、人员机具、质保运维维修等一切费用，采购人不再另行支付其他任何费用。工程量为暂估数量，结算以现场实际完成、经采购人确认合格的工程量据实结算，综合单价固定不变。
3、 采购内容及技术要求
（一）采购内容
本项目包含：交通标志牌及标志杆、道路施划标线、彩色铺装及除线、弯道预警设备、LED显示屏、非现场执法设备、通讯、检测等；旧设施拆除清运、基础、检查井施工、管道铺设、路面开挖及恢复、交通导改、竣工移交、质保运维服务等。
项目中非现场执法设备（监控）部分，需由中标单位按市交管局要求申报所涉及的所有资料。
	序号
	项目名称
	特征描述
	单位
	数量

	1
	禁令标志
	D800
	套
	18

	2
	警告标志
	停（八边）+D800
	套
	5

	3
	警告标志
	D800
	套
	11

	4
	指路、指示标志
	300*600
	套
	14

	5
	指路、指示标志
	800*1000
	套
	10

	6
	指路、指示标志
	2000*4000
	套
	2

	7
	太阳能发光诱导标志
	400*600
	套
	100

	8
	标志杆
	89/4000
	套
	29

	9
	标线
	热熔型
	平方米
	2200

	10
	除线
	高压水除线
	平方米
	2200

	11
	彩色铺装
	
	平方米
	100

	12
	预警设备
	太阳能板
	100W
	套
	20

	13
	
	电池
	150Ah
	套
	10

	14
	
	设备箱
	200*300*400
	套
	10

	15
	
	监控设备
	4G太阳能网络相机，不低于400w像素
	套
	10

	16
	
	存储设备
	8T硬盘及服务器
	套
	10

	17
	
	监控杆
	热浸锌无缝钢管，H=6.65m，L=3m
	根
	10

	18
	
	雷达
	SCYJ-3600
	套
	10

	19
	
	LED显示屏
	1.2*1.0m
	套
	10

	20
	
	语音播报
	
	套
	10

	21
	
	爆闪灯
	
	套
	10

	22
	
	安装支架
	
	套
	10

	23
	
	设备线缆
	
	米
	400

	24
	超速违法监控（需包含5年质保和运维、1年通讯、1次全项检测、5次雷达检测及交管双平台的接入调试等费用）
	监控杆
	热浸锌无缝钢管，H=6.65m，L=7m
	套
	5

	25
	
	高清一体化智能摄像机
	像素不低于1200万像素；包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、支架、万向节等，满足GB/T 28181-2016的标准要求；确保夜间抓拍的色彩还原，图片应符合执法证据要求；不低于IP66标准；
	套
	5

	26
	
	补光灯
	具备大功率LED灯珠，支持LED频闪，红外爆闪。夜间补光照度应满足GA/T 497-2009以及GA/T 1202-2014的标准要求。
	台
	5

	27
	
	雷达测速仪
	抓拍距离：18m以上，测速精度：＜100Km/h时；
	台
	5

	28
	
	流量协议转换器
	流量准确率≥99%；I/O接口不少于32个（开关量信号输出）；RS-232接口不少于2个（1路参数配置端口，其他用于数据传输）；RS-485接口不少于1个；网络接口不少于1个1000M以上网络接口；摄像机输入：不少于8路；
	台
	5

	29
	
	智能终端服务器
	芯片：频率不低于1G；内存：不低于2G；硬盘：不低于8T；网络接口：不少于8个1000M以上的网络接口；系统：推荐使用Linux操作系统；
	台
	5

	30
	
	室外设备机箱
	做防锈、防腐蚀处理，含安装支架，电源单元、电源稳压器，具有防雨防尘功能、不锈钢制喷塑，机箱内部设有设定自动散热装置，门体安装特制锁具；
	台
	5

	31
	
	交通执法交换机
	工业交换机，2光8电
	台
	5

	32
	
	光纤收发器
	单模双纤
	套
	5

	33
	
	防雷单元
	网络、电源、视频三合一防雷
	套
	5

	34
	
	电缆
	电缆敷设
KVV-5*1.0mm2
	米
	400

	35
	
	电缆
	电缆敷设
电源线YJV-3*4mm2
	米
	300

	36
	非现场执法设备（需包含5年质保和运维、1年通讯、1次全项检测及交管双平台的接入调试等费用）
	非现场执法设备
	高清智能抓拍球型摄像机像素不低于400万；图像传感器：不低于1/1.8英寸CMOS；分辨率：不低于2560*1440；帧率：不低于25fps；具备不低于40倍的光学变焦，支持自动对焦；违法停车检测距离:150m至 300m；照度：彩色不低于0.001Lux；网络接口：不少于2个RJ45的以太网接口、1个RS485接口、4个报警输入，2个报警输出、1个音频输入、1个音频输出、1个存储卡插槽；防护等级：不低于IP66标准；支持违法停车、压线、逆行等多种违法行为检测；支持多种内容叠加视频OSD、照片OSD叠加；
	套
	8

	37
	
	太阳能板
	100W
	套
	8

	38
	
	电池
	150Ah
	套
	8

	39
	
	流量协议转换器
	流量准确率≥99%；I/O接口不少于32个（开关量信号输出）；RS-232接口不少于2个（1路参数配置端口，其他用于数据传输）；RS-485接口不少于1个；网络接口不少于1个1000M以上网络接口；摄像机输入：不少于8路；
	台
	8

	40
	
	智能终端服务器
	芯片：频率不低于1G；内存：不低于2G；硬盘：不低于8T；网络接口：不少于8个1000M以上的网络接口；系统：推荐使用Linux操作系统；
	台
	8

	41
	
	室外设备机箱
	做防锈、防腐蚀处理，含安装支架，电源单元、电源稳压器，具有防雨防尘功能、不锈钢制喷塑，机箱内部设有设定自动散热装置，门体安装特制锁具；
	台
	8

	42
	
	防雷单元
	网络、电源、视频三合一防雷
	套
	8

	43
	高点视频监控（需包含5年质保和运维、1年通讯、1次全项检测及交管双平台的接入调试等费用）
	监控杆
	热浸锌无缝钢管，H=12m，L=4m
	套
	6

	44
	
	电视监控抓拍设备
	像素≥400 万，内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率。彩色变焦摄像机应能产生无重影、对比度正常、无杂波的高清晰图像，坚固、具有防风雨、防灰尘的功能，具备手动抓拍违法停车的功能，含高清镜头、防护罩、支架、云台等；具备较好的环境适应性，电压在 AC24V±40% 范围内变化时，设备可正常工作；具备较好的环境适应性，工作温  度范围可达-45℃-70℃, IP65，360°无死角抓拍；支持网络远程维护协议、SDK、ONVIF、GB/T28181-2016 规范标准；
	套
	6

	45
	
	流量协议转换器
	流量准确率≥99%；I/O接口不少于32个（开关量信号输出）；RS-232接口不少于2个（1路参数配置端口，其他用于数据传输）；RS-485接口不少于1个；网络接口不少于1个1000M以上网络接口；摄像机输入：不少于8路；
	台
	6

	46
	
	智能终端服务器
	芯片：频率不低于1G；内存：不低于2G；硬盘：不低于8T；网络接口：不少于8个1000M以上的网络接口；系统：推荐使用Linux操作系统；
	台
	6

	47
	
	室外设备机箱
	做防锈、防腐蚀处理，含安装支架，电源单元、电源稳压器，具有防雨防尘功能、不锈钢制喷塑，机箱内部设有设定自动散热装置，门体安装特制锁具；
	台
	6

	48
	
	交通执法交换机
	工业交换机，2光8电
	台
	6

	49
	
	光纤收发器
	单模双纤
	套
	6

	50
	
	防雷单元
	网络、电源、视频三合一防雷
	套
	6

	51
	
	电缆
	电缆敷设
KVV-5*1.0mm2
	米
	480

	52
	
	电缆
	电缆敷设
电源线YJV-3*4mm2
	米
	360

	53
	非机动车违法抓拍设备（需包含5年质保和运维、1年通讯、1次全项检测及交管双平台的接入调试等费用）
	监控设备伸臂杆
	监控设备伸臂杆 L=2m
	套
	8

	54
	
	高清一体化智能摄像机
	像素不低于1200万像素；包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、支架、万向节等，满足GB/T 28181-2016的标准要求；确保夜间抓拍的色彩还原，图片应符合执法证据要求；不低于IP66标准；
	套
	8

	55
	
	补光灯
	具备大功率LED灯珠，支持LED频闪，红外爆闪。夜间补光照度应满足GA/T 497-2009以及GA/T 1202-2014的标准要求。
	台
	8

	56
	
	红灯信号检测器
	RS-485与抓拍主机单工通信，信号传输延时低；最少可接入8路红绿灯信号；支持至少8台设备串联；
	台
	8

	57
	
	流量协议转换器
	流量准确率≥99%；I/O接口不少于32个（开关量信号输出）；RS-232接口不少于2个（1路参数配置端口，其他用于数据传输）；RS-485接口不少于1个；网络接口不少于1个1000M以上网络接口；摄像机输入：不少于8路；
	台
	8

	58
	
	智能终端服务器
	芯片：频率不低于1G；内存：不低于2G；硬盘：不低于8T；网络接口：不少于8个1000M以上的网络接口；系统：推荐使用Linux操作系统；
	台
	8

	59
	
	室外设备机箱
	做防锈、防腐蚀处理，含安装支架，电源单元、电源稳压器，具有防雨防尘功能、不锈钢制喷塑，机箱内部设有设定自动散热装置，门体安装特制锁具
	台
	8

	60
	
	交通执法交换机
	工业交换机，2光8电
	台
	8

	61
	
	光纤收发器
	单模双纤
	套
	8

	62
	
	防雷单元
	网络、电源、视频三合一防雷
	套
	8

	63
	
	电缆
	电缆敷设
KVV-5*1.0mm2
	米
	640

	64
	
	电缆
	电缆敷设
电源线YJV-3*4mm2
	米
	480

	65
	LED显示屏     龙门架式，每处龙门架2块显示屏（1.2*2.7）
	LED显示屏
	1.2*2.7m
	套
	4

	66
	
	控制设备
	标配：Intel 12代酷睿i5-12400，6核12线程，最大睿频4.4GHz，基本频率2.5GHz处理器平台；
标配：Intel B760主板；
标配：8GB DDR4内存，支持扩展至128GB；
标配：1个512GB 固态硬盘；
标配：GT730 2G独立显卡；
	套
	2

	67
	
	设备箱
	户外防水箱体，大屏幕设备的设置和日常使用，具备设置预案、开关机、信号切换，散热等功能；
	台
	2

	68
	
	电源线
	强电，取电点到屏体配电柜
	米
	200

	69
	
	龙门架
	立柱直径273，横臂直径133，高6.5米
	套
	2

	70
	LED显示屏     附着式
	LED显示屏
	1.2*1.5m
	套
	2

	71
	
	控制设备
	标配：Intel 12代酷睿i5-12400，6核12线程，最大睿频4.4GHz，基本频率2.5GHz处理器平台；
标配：Intel B760主板；
标配：8GB DDR4内存，支持扩展至128GB；
标配：1个512GB 固态硬盘；
标配：GT730 2G独立显卡；
	套
	2

	72
	
	设备箱
	户外防水箱体，大屏幕设备的设置和日常使用，具备设置预案、开关机、信号切换等功能
	台
	2

	73
	
	电源线
	强电，取电点到屏体配电柜
	米
	200


（二）主要核心产品及技术要求
主要核心产品为：▲高清一体化智能摄像机,▲高清智能抓拍球型摄像机,▲电视监控抓拍设备。
在非现场执法设备实施前需先向交管部门报送《道路交通科技设施设计方案审核单》，同步需由中标单位出具相关施工图纸。
1．高清一体化智能摄像机（非机动车）
（1）像素不低于1200万 采用1200万以上像素相机，包含镜头、防护罩等。
单元像素：≥1200万像素；分辨率：4112 (H) × 3072 (V)
（2）帧率≥25fps;
（3）最低照度彩色模式≤0.01Lux,  黑白模式≤0.001Lux;
（4）镜头焦距应与道路尺寸及画面要求相匹配，能够覆盖不少于三车道； 抓拍系统支持提供车辆违法行为抓拍功能；
（5）支持高清视频流和图片流，视频流和图片流分辨率≥4112 (H) × 3072 (V); 支持高清卡口功能，支持车流量统计功能；
#（6）图像传感器尺寸≥1英寸；(需提供生产厂家官方网站截图或产品彩页或产品白皮书或第三方机构检验报告证明材料),全天候输出彩色图像；
（7）支持采用不可见光或者不可见光与可见光联合方式进行补光，夜间保证效果同时消除光污染；
（8）防护等级≥IP66;
（9）采集图片清晰无偏色，图片可清晰辨识前排司乘人员面部特征；
（10）外部接口包含4路报警输入，2路报警输出，4路开关量输出，7个外置灯接口，可 作为闪光灯同步输出控制；
（11）支持通信协议：TCP/IP,HTTP,HTTPS,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP, 支持FTP 上传图片； 具备心跳，密码保护，NTP校时、远程访问；
（12）支持根据实际场景环境(雾天、雨天)、逆光的变化自动调节图像参数以达到效 果优化；
（13）支持H.264 、H.265 、MJPEG高效压缩算法，支持多种码流格式，图片输出编码格 式为JPEG,支持自定义OSD信息叠加，支持图像防篡改；
#（14）支持车牌分类功能抓拍，具备识别和抓拍GA36-2018《中华人民共和国机动车号 牌》标准中的全部号牌种类的能力。(需提供生产厂家官方网站截图或产品彩页或产品白皮书或第三方机构检验报告证明材料)
（15）同时具备卡口、闯红灯、货车右转必停、礼让行人、逆向行驶、压线、占用公交 车道抓拍等多种功能;
#（16）支持《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 (GB/T28181-2016); (需提供生产厂家官方网站截图或产品彩页或产品白皮书或第三方机构检验报告证明材料);
#（17）支持GB/T28181 、0NVIF协议接入(需提供生产厂家官方网站截图或产品彩页或产品白皮书或第三方机构检验报告证明材料),并支持提供SDK 私有协议;
（18）天线个数最大支持4个;
（19）非机动车要求
违法检测：闯红灯、越线停车、占用机动车道、逆行、载人、未戴头盔、伞篷、打电话;
非机动车车牌特征：车牌号码、车牌颜色；
通过读取数字号牌TID信息，确定非机动车身份，防止伪造车牌；
通过读取数字号牌车牌信息，对车牌号修正；
通过读取数字号牌的发行代码，确定电动车的所属区域（如广州A12345和深圳A12345）；
通过读取数字号牌的使用性质，区分电动的使用性质（如非运营、外卖、快递等）。
（20）射频识别模块
（1）射频性能（不低于）：工作频率：920MHz～925MHz；天线增益：10dBi；电压驻波比：≤1.3；前后比：＞25dB；半功率角：Hor:30°,Ver:62°
（2）防护等级：IP65
（3）防雷：直流接地
（4）工作温度：-40 ℃~ +75 ℃
（5）工作湿度：0% ~ 90%
2.高清一体化智能摄像机
（1）像素不低于1200万 采用1200万以上像素相机，包含镜头、防护罩等。
单元像素：≥1200万像素；分辨率：4112 (H) × 3072 (V)
（2）帧率≥25fps;
（3）最低照度彩色模式≤0.01Lux,  黑白模式≤0.001Lux;
（4）镜头焦距应与道路尺寸及画面要求相匹配，能够覆盖不少于三车道； 抓拍系统支持提供车辆违法行为抓拍功能；
（5）支持高清视频流和图片流，视频流和图片流分辨率≥4112 (H) × 3072 (V); 支持高清卡口功能，支持车流量统计功能；
#（6）图像传感器尺寸≥1英寸；(需提供生产厂家官方网站截图或产品彩页或产品白皮书或第三方机构检验报告证明材料),全天候输出彩色图像；
（7）支持采用不可见光或者不可见光与可见光联合方式进行补光，夜间保证效果同时 消除光污染；
（8）防护等级≥IP66;
（9）采集图片清晰无偏色，图片可清晰辨识前排司乘人员面部特征；
（10）外部接口包含4路报警输入，2路报警输出，4路开关量输出，7个外置灯接口，可 作为闪光灯同步输出控制；
（11）支持通信协议：TCP/IP,HTTP,HTTPS,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP, 支持FTP 上传图片； 具备心跳，密码保护，NTP校时、远程访问；
（12）支持根据实际场景环境(雾天、雨天)、逆光的变化自动调节图像参数以达到效 果优化；
（13）支持H.264 、H.265 、MJPEG高效压缩算法，支持多种码流格式，图片输出编码格 式为JPEG,  支持自定义OSD信息叠加，支持图像防篡改；
（14）支持车牌分类功能抓拍，具备识别和抓拍GA36-2018《中华人民共和国机动车号牌》标准中的全部号牌种类的能力。
（15）同时具备卡口、闯红灯、货车右转必停、礼让行人、逆向行驶、压线、占用公交 车道抓拍等多种功能;
#（16）支持《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 (GB/T28181-2016); (需提供生产厂家官方网站截图或产品彩页或产品白皮书或第三方机构检验报告证明材料);
（17）支持GB/T28181 、0NVIF协议接入，并支持提供SDK 私有协议;
（18）违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为。
3.高清智能抓拍球型摄像机
（1）像素不低于400万
（2）GPU 芯片数量≥1颗；
（3）图像分辨率≥2560X 1440;图像传感器尺寸≥1/1.8英寸； 
（4）图像传感器类型：CMOS ;
（5）最低照度彩色≤0.001 Lux   @(F1.5,AGC   ON); 
（6）光学变倍≥40倍；
（7）违法停车检测距离：150m至 300m; 
（8）支持城市道路违章取证：违停等；
（9）音频输入≥1路，报警输入>2路，报警输出>2路；
（10）符合《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 (GB/T28181-2016);  支持 GB/T28181 、ONVIF 协议接入；
（11）支持提供 SDK 私有协议；
（12）智能切换功能检验：支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启， 新智能使能后即可生效；
（14）多场景巡航功能检验：多场景分别配置不同智能后，可进行多场景智能巡航，进行 不同智能功能的分时复用。切换码流可继续支持原来的智能，支持跟踪抓拍。
4.电视监控抓拍设备
（1）采用不低于400万像素CMOS 传感器，靶面尺寸不低于1/1.8英寸；
（2）内置GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 
（3）支持40倍光学变倍，16倍数字变倍；
（4）支持超星光级超低照度，彩色：0.001Lux@F1.4 黑白：0.0001Lux@F1.4;
（5）内置350米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀；
（6）支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强， 支持人脸属性提取；
（7）支持H.265 编码，实现超低码流传输；
（8）水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°~90°连续监视，无监视盲区； 
（9）支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径；
（10）内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能
#（11）支持IP67 防护等级(需提供生产厂家官方网站截图或产品彩页或产品白皮书或第三方机构检验报告证明材料);
（12）支持AC24V±25%宽电压输入。
5.终端服务器
（1）嵌入式一体化设计，采用嵌入式Linux 实时操作系统，适合室外环境运行； 
（2）支持断网续传、自动注册、黑白名单导入导出、数据防删改功能；
（3）处理器主频率≥1GHz; 
（4）内存≥4GB;
（5）内置≥8T存储容量；
（6）应支持≥12路高清视频的接入及转发；
（7）支持：H.264 、H.265 、MPEG4 、MJPEG编码，支持违法图片合成及支持视频拼接功能；
（8）设备具有≥16个10M/100M自适应RJ45接口、2个1000MSFP光口、2个RS-232接口、 2个RS-485 接口、1个USB3.0接口；
（9）配置北斗/GPS 校时模块，支持北斗/GPS 校时；
（10）使用工作温度： -20℃~+60℃,在最大湿度90%的环境下应能正常工作； 
（11）支持硬盘图片和录像配额比例设置，支持盘满循环覆盖；
#（12）符合《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 (GB/T28181-2016);  支持 GB/T28181 、0NVIF 协议接入；(需提供生产厂家官方网站截图或产品彩页或产品白皮书或第三方机构检验报告证明材料)。
7.LED 补光灯
（1）支持 LED 灯频闪、白光气体爆闪、红外气体爆闪一体化补光；LED灯珠≥24颗；
（2）支持红外白光切换；LED 色温：≤4000K; 补光距离：10m~30m;
（3）回电时间：≤67ms, 满足相机2张连拍需； 
（4）防护等级≥IP65;
（5）支持频闪级联功能，支持三台以上补光灯的频闪级联功能；
#（6）要求具备符合GB/T 37958-2019《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》 的检测报告，且不超过1类危险；
（7）设备支持LED频闪及红外爆闪模式；且支持LED频 闪 及LED 爆闪独立工作，工作期间白光气体灯不爆闪；
（8）在闪烁频率为50HZ, 距离补光装置25m处，在基准轴上、下、左、右各5.5度范围 的光照度比中心基准轴的光照度减少90%;
#（9）要求具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》的检测报告。
（三）其他项目技术及施工要求
1.交通标志及标志杆
（1）标志板：铝合金板≥3mm，配置滑动铝槽；板面平整，无翘曲、毛刺。
（2）反光膜：IV类超强级微棱镜反光膜，色泽均匀，耐候抗老化；文字图案严格执行GB5768，不得随意改变字体比例。进场须提供反光膜CMA检测报告。
（3）杆件立柱：Q235钢材，整体热镀锌，镀锌层≥600g/㎡；焊缝打磨平整，无毛刺漏镀；法兰盘、地脚螺栓配套热镀锌；所有抱箍、螺栓、垫片采用不锈钢材质。
（4）基础采用C30混凝土浇筑。
2.道路标线
（1）热熔反光涂料，内混玻璃珠，施工面撒玻璃珠；普通标线厚度1.5‑2.0mm；振荡减速标线≥5mm。
（2）包含车行道分界线、导向箭头、停止线、人行横道线、禁停黄格网、边缘线等。
（3）施工前清理路面油污灰尘；低温、潮湿路面禁止施划；标线边缘顺直，无流淌气泡。
（4）对原有模糊、起皮旧标线进行打磨清除，残留废渣清理干净。
（5）彩色铺装采用彩色防滑铺装材料，性能、颜色、厚度满足设计及现行规范，粘结牢固，无起鼓、开裂、脱落，防滑指标符合道路安全要求。
（6）旧标线清除作业不得损伤原有路面结构，清除后路面平整，无残胶、残漆，废渣全部外运。3.太阳能弯道预警设备
（1）系统为太阳能供电路侧弯道会车预警系统，产品性能、功能、试验要求符合T/CTS 20-2024《弯道预警系统》，配套主动发光警示标志满足 GB/T 31446、GB 5768.2 要求。 
（2）设备含毫米波雷达、太阳能光伏组件、储能电池、LED 屏 、控制主机、杆件及基础；雷达探测距离、识别车型、预警响应时间、夜间可视距离满足图纸技术参数。 
（3）太阳能板、蓄电池适配项目现场光照条件，连续阴雨天保障设备正常工作；设备外壳防护等级不低于 IP65，具备防雷、浪涌保护。 
（4）安装位置、高度、角度按设计布设，基础采用 C30 混凝土浇筑；线缆穿管防护，接线防水密封；接地、防雷施工符合规范。 
（5）系统调试：雷达标定、视频 / 雷达联动测试、预警提示功能测试；完工后连续试运行，确保会车预警、声光提示、数据上传稳定。
4.LED显示屏
（1）主动发光光学性能、亮度均匀性、视角、色度满足规范。 
（2）箱体采用铝合金钢材，防腐处理，防护等级≥IP65；内部配电、防雷、EMC 电磁兼容满足国标要求；散热良好，无局部过热。 
（3）配套控制器、通信模块，支持后台远程下发、状态回传。 
（4）屏体、立柱、基础按设计施工；线缆采用专用电缆，穿镀锌钢管防护，接头防水；接地系统可靠。 
（5）进场提供产品检测报告；安装完成后进行亮度、像素、通讯、故障自检功能调试。
5.拆除及配套施工
（1）旧标志、旧杆件、破损护栏拆除，全部废弃物清运出场，场内不得遗留建筑垃圾。
（2）道路开挖、切割，混凝土基础浇筑；沥青/水泥路面破损修复恢复原状。
（3）施工期间交通导改，布设临时警示标志、锥桶，设置专职现场安全员，保障道路通行安全。
四、质保服务
（一）质保期：整体项目质保期2年，自竣工验收合格之日起计算，其中非现场执法设备质保运维5年。
（二）质保金：质保金3%，于非现场执法设备质保运维5年到期后支付。
（三）投标人须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
（四）安装调试及验收：货到后在约定的时间内，到指定的地点安装、调试，设备的性能应符合招标文件中规定的技术指标。提供所售设备的使用手册及基本操作的现场培训。
五、验收要求
竣工验收对照采购需求、国标、现场点位逐项核查，中标人提供的货物和服务应与其投标文件一致，保证采购人正常使用。
六、付款方式
（一）预付款：本项目签订合同之日起7日内支付合同总价款的30%为预付款。
（二）全部工程完工、竣工验收合格后支付合同价款的100%；企业交纳3%作为质量保证金，质保期满后，经采购人核查无遗留质量问题后无息付清。


