北京市大兴区政府采购公开招标公告
项目概况
参加北京市大兴区消防救援支队购买装备器材项目的投标人以网上下载方式获取文件，招标文件下载时间为2026年10月14日上午9:30至10月20日下午17:00（北京时间），并于2026年11月5日上午9:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：11011526210200034956-XM001
项目名称：北京市大兴区消防救援支队购买装备器材项目
预算金额：项目预算金额：544.3667 万元、项目最高限价：544.3667 万元。其中第一包预算金额：483.0267万元、项目最高限价：483.0267 万元；第二包预算金额：61.34万元、项目最高限价：61.34 万元，要求兼投不兼中。
采购需求：详见附件
[bookmark: _GoBack]合同履行期限：自合同签订之日起为期一年。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]本项目不接受联合体投标
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1  中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向 □中小 □小微企业采购。即：即提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：                  。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。
3.本项目的特定资格要求：
3.1 本项目是否属于政府购买服务： 
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2 其他特定资格要求：     无     。
三、获取招标文件
1.时间：2026年10月14日上午9:30至10月20日下午17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：本项目采用全流程电子化采购方式，线上下载招标文件。供应商按照规定办理 CA 数字认证证书（北京一证通数字证书）或电子营业执照后，自招标公告发布之日起持供应商自身数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件，未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]4.售价：0 元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年11月5日上午9:30（北京时间）
开标时间：2026年11月5日上午9:30（北京时间）
开标地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：如涉及的详见招标文件各章对应条款要求。
2.本项目采用全流程电子化采购方式，线下开标评标。请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA 数字证书服务热线    010-58511086
电子营业执照服务热线   400-699-7000
数字证书服务热线       010-58515511
技术支持服务热线       010-86483801
2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”— “操作指南”— “ 市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2 注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “操作指南”— “ 市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3 驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “工具下载”— “招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “ 工具下载”— “ 投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子招标文件
供应商使用 CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
2.5 编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6 提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7 开标
供应商需在2026年11月5日上午9点30分（北京时间）开标当日，由投标单位法人或授权人参加开标会（地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层）。届时应提供以下资料：1、携带制作电子版《投标文件》的CA证书（钥匙）。2、法人代表授权书1份。以上资料需开标当日现场递交，大兴区政府采购中心不接受现场递交以外的投递形式，供应商采取其他投递形式致使投标无效，大兴区政府采购中心不承担任何责任。（现场递交系指供应商将上述资料直接递交给采购中心联系人，并签字确认）。
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：北京市大兴区消防救援支队
地址：北京市大兴区清源路甲三号
联系人：孔老师
联系方式：010-89226008
2.采购代理机构信息
名称：北京市大兴区政府采购中心
地址：北京市大兴区公共资源交易分中心三层
联系方式：010-69231333、69231339
3.项目联系方式
项目联系人：王老师	
电话：010-69231333转201
                                  

 北京市大兴区政府采购中心
                                            2026年10月13日

附件：
采购需求

一、 采购清单
本项目预算总金额5443667元，分2包
	包号
	序号
	货物或服务名称
	数量
	单位
	备注（核心产品）

	第一包
	1
	灭火救援头盔（红色）
	110
	顶
	

	
	2
	灭火救援头盔（黄色）
	120
	顶
	

	
	3
	水域救援头盔
	90
	顶
	

	
	4
	灭火防护服
	280
	套
	

	
	5
	抢险救援服（夏）
	190
	套
	

	
	6
	抢险救援服（冬）
	170
	套
	

	
	7
	灭火战斗靴
	260
	双
	

	
	8
	抢险救援靴
	80
	双
	

	
	9
	抢险救援手套
	370
	副
	

	
	10
	灭火防护手套
	700
	副
	

	
	11
	消防救援雨衣
	50
	件
	

	
	12
	消防救援专用防猫抓/防动物撕咬手套（抓捕流浪猫狗专用）
	50
	副
	

	
	13
	护膝、护肘
	100
	副
	

	
	14
	便携应急逃生绳包
	500
	个
	

	
	15
	抢险救援头盔
	25
	顶
	

	
	16
	锥型事故标志柱
	200
	根
	

	
	17
	隔离警戒带
	30
	卷
	

	
	18
	警戒棒
	70
	根
	

	
	19
	折叠担架（带4轮）
	70
	副
	

	
	20
	救援三脚架
	2
	个
	

	
	21
	65㎜带锁止水器(卡扣式)
	95
	个
	

	
	22
	40㎜带锁止水器（卡扣式）
	40
	个
	

	
	23
	65mm水带（卡扣式）
	700
	盘
	

	
	24
	40mm/65mm分水器（卡扣式）
	58
	个
	

	
	25
	40mm/20M水带（卡扣式）
	350
	盘
	

	
	26
	40㎜水枪（卡扣式）
	60
	支
	

	
	27
	65mm变40mm异径接口（卡扣式）
	90
	个
	

	
	28
	15米金属拉拉梯
	12
	架
	

	
	29
	80mm变65mm异径接口（卡扣式）
	90
	个
	

	
	30
	单杠梯
	50
	部
	

	
	31
	水带挂钩（带锁快速）
	120
	个
	

	
	32
	65mm水带包布
	80
	块
	

	
	33
	80mm水带包布
	100
	块
	

	
	34
	卡式80mm水带
	80
	盘
	

	
	35
	移动水炮
	2
	台
	

	
	36
	穿刺水枪
	17
	支
	

	
	37
	绝缘剪断钳（大）
	30
	把
	

	
	38
	无齿锯锯片
	133
	片
	

	
	39
	链锯链条
	80
	条
	

	
	40
	哈利根撬棍
	10
	根
	

	
	41
	机动链锯
	5
	台
	

	
	42
	电动剪扩两用钳
	6
	台
	

	
	43
	无齿锯
	5
	台
	

	
	44
	绝缘剪断钳（小）
	30
	把
	

	
	45
	涉水杆
	50
	根
	

	
	46
	激流救生衣
	120
	件
	

	
	47
	舷外机防护罩
	9
	个
	

	
	48
	救生圈
	26
	个
	

	
	49
	水面漂浮救生绳
	19
	根
	

	
	50
	防蜂服
	10
	套
	

	
	51
	防坠落辅助部件
	15
	套
	

	
	52
	A类静力绳
	25
	根
	

	
	53
	止坠器
	36
	个
	

	
	54
	下降器
	30
	个
	

	
	55
	电动排烟机
	4
	台
	

	
	56
	消防专用胸灯
	400
	个
	

	
	57
	漏电检测仪
	19
	台
	

	
	58
	热成像检测仪
	10
	台
	核心产品

	第二包
	59
	5G手持式图传设备
	5
	台
	

	
	60
	5G穿戴式图传设备
	5
	套
	

	
	61
	350M基地台
	6
	台
	

	
	62
	双模终端
	28
	台
	

	
	63
	400兆无线电台
	45
	部
	核心产品

	
	64
	联排充
	4
	台
	

	
	65
	电池
	8
	块
	


项目预算金额：544.3667万元，第一包483.0267万元，第二包61.34万元，要求兼投不兼中。
合同履行期限：自合同签订之日起为期一年
1、 项目背景或简况
为保障大兴区消防救援支队灭火救援训战工作，进一步提升单位应急处置能力和保障水平，结合现有消防救援装备现状，采购一批消防救援装备。装备到位后投入日常执勤、业务训练、灭火救援使用，完善装备配置，保障各项任务安全有序开展。
2、 技术参数要求

	装备名称
	性能参数

	灭火救援头盔（红色）
	1、产品符合XF 44-2015《消防头盔》、TFRI-ZY-16:2020《消防产品自愿性认证实施规则消防员个人防护装备产品》标准要求；
2、冲击吸收性能：高温预处理最大冲击力≤3780N，低温预处理最大冲击力≤3780N，浸水预处理最大冲击力≤3780N，辐射热预处理最大冲击力≤3780N，帽壳没有碎片脱落，帽托没有损坏或断裂帽箍与帽壳的连接机构没有损坏或断裂；
3、抗冲击加速度性能：帽壳顶部最大冲击加速度≤150gn；帽壳前部最大冲击加速度≤400gn，加速度＞150gn，其持续时间≤6ms，加速度＞200gn，其持续时间≤6ms；帽壳侧部最大冲击加速度≤400gn，加速度＞150gn，其持续时间≤6ms，加速度＞200gn，其持续时间≤3ms；帽壳后部最大冲击加速度≤400gn，加速度＞150gn，其持续时间≤6ms，加速度＞200gn，其持续时间≤3ms；
4、耐穿透性能：钢锥没有穿透头盔与头模产生接触；
5、耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在5s内自熄；没有火焰烧透到帽壳内部的现象；
6、阻燃性能：下颌带损毁长度≤100mm，续燃时间2s，没有熔融、滴落现象；
7、阻燃性能：披肩损毁长度≤100mm，续燃时间2s，没有熔融、滴落现象；
8、阻燃性能：面罩续燃时间0.0s，没有熔融、滴落现象；
9、耐热性能：帽壳不触及头模，无明显变形，帽箍、帽托、缓冲层、下颏带和披肩无明显变形和损坏；帽箍调节装置、下颏带锁紧装置、附件和五金件保持其原有功能；任何部件没有被引燃或熔化；面罩无明显变化和损坏；
▲10、电绝缘性能：帽壳泄漏电流≤1mA；
11、侧向刚性：帽壳最大变形40mm，卸载后残余变形15mm，帽壳没有碎片脱落；
12、下颏带抗拉强度：延伸长度≤20mm，下颏带未出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象；
13、头盔佩戴装置稳定性：头盔未从头模上脱落；
14、金属部件的耐腐蚀性：头盔上所有含有金属的部件的表面光滑，无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑；
15、面罩抗冲击性能：未出现破碎现象；
16、面罩抗高速粒子冲击性能：未出现破碎现象；
17、面罩透光率：浅色≤100%；
18、披肩防水性能：静压力大于17kPa；
▲19、质量：半盔式(不包括披肩及附件)≤1050g。

	灭火救援头盔（黄色）
	1、产品符合XF 44-2015《消防头盔》、TFRI-ZY-16:2020《消防产品自愿性认证实施规则消防员个人防护装备产品》标准要求；
2、冲击吸收性能：高温预处理最大冲击力≤3780N，低温预处理最大冲击力≤3780N，浸水预处理最大冲击力≤3780N，辐射热预处理最大冲击力≤3780N，帽壳没有碎片脱落，帽托没有损坏或断裂帽箍与帽壳的连接机构没有损坏或断裂；
3、抗冲击加速度性能：帽壳顶部最大冲击加速度≤150gn；帽壳前部最大冲击加速度≤400gn，加速度＞150gn，其持续时间≤6ms，加速度＞200gn，其持续时间≤6ms；帽壳侧部最大冲击加速度≤400gn，加速度＞150gn，其持续时间≤6ms，加速度＞200gn，其持续时间3ms；帽壳后部最大冲击加速度≤400gn，加速度＞150gn，其持续时间≤6ms，加速度＞200gn，其持续时间≤3ms；
4、耐穿透性能：钢锥没有穿透头盔与头模产生接触；
5、耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在5s内自熄；没有火焰烧透到帽壳内部的现象；
6、阻燃性能：下颌带损毁长度≤100mm，续燃时间2s，没有熔融、滴落现象；
7、阻燃性能：披肩损毁长度≤100mm，续燃时间2s，没有熔融、滴落现象；
8、阻燃性能：面罩续燃时间0.0s，没有熔融、滴落现象；
9、耐热性能：帽壳不触及头模，无明显变形，帽箍、帽托、缓冲层、下颏带和披肩无明显变形和损坏；帽箍调节装置、下颏带锁紧装置、附件和五金件保持其原有功能；任何部件没有被引燃或熔化；面罩无明显变化和损坏；
10、电绝缘性能：帽壳泄漏电流≤3mA；
▲11、侧向刚性：帽壳最大变形≤20mm，卸载后残余变形≤2mm，帽壳没有碎片脱落；
12、下颏带抗拉强度：延伸长度≤20mm，下颏带未出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象；
13、头盔佩戴装置稳定性：头盔未从头模上脱落；
14、金属部件的耐腐蚀性：头盔上所有含有金属的部件的表面光滑，无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑；
15、面罩抗冲击性能：未出现破碎现象；
16、面罩抗高速粒子冲击性能：未出现破碎现象；
17、面罩透光率：浅色≤100%；
18、披肩防水性能：静压力大于17kPa；
19、质量：半盔式(不包括披肩及附件)≤1100g。

	水域救援头盔
	1.外壳采用ABS 高强度工程塑料材质，头盔内壳与外壳之间采用高压发泡 EVA 泡沫棉粘结；
2.质量高防护等级的头盔，符合人体工程学结构，内置加厚泡沫垫，使头盔可防多重撞击，能紧贴头部，颈部绑带使其固定后不会移位，绑带长约30cm，带有柔软橡胶垫，佩戴舒适，带有快速卡扣，可调节大小；
4.有特殊设计的带通气孔的耳部可以确保听觉不受干扰，又能提供良好的缓冲性能，铆钉采用不锈钢材质，可避免水中使用后的生锈；
▲5.头盔有≥8+8个排水通风孔，头盔顶部的透气孔可以确保在天气炎热的情况下依然感到凉爽；左右两边设置多孔通气孔，在长时间佩戴下，头部内部透气孔均有散热和通风；
6.两侧附加战术导轨座,可加挂任何战术配件（适用于带战术导轨款），前置卡槽可用于安装防水摄像机或者录像机。
7.尺寸：配专用调节器，适合大部分人头围，可在 56-62 厘米之间调节；                                      
8.漂浮性能：经过4h的漂浮性能实验，头盔能始终漂浮在水面上；
9.耐穿透性能：钢锥未穿透头盔与头模产生接触；
10.质量：≤550g。  
11.冲击吸收性能：头模受到冲击力≤3380N；
12.顶部抗冲击加速度性能：最大加速度≤150g，加速度超过150g的作用时间≤0.1ms；
13.漂浮性能：经过4h的漂浮性能实验，头盔能始终漂浮在水面上；
14.耐穿透性能：经过耐穿透性能试验，钢锥未穿透头盔与头模产生接触；


	灭火防护服
	1、产品符合XF 10-2014《消防员灭火防护服》标准要求；
▲2、整体热防护性能：TPP(cal/cm²)≥35；
3、阻燃性能：外层经向续燃时间0s，损毁长度≤35mm，纬向续燃时间0s，损毁长度≤35mm，没有熔融，滴落现象；
4、阻燃性能：防水透气层经向续燃时间0s，损毁长度≤30mm，纬向续燃时间0s，损毁长度≤30mm，没有熔融，滴落现象；
5、阻燃性能：舒适层经向续燃时间0s，损毁长度≤40mm，纬向续燃时间0s，损毁长度≤40mm，没有熔融，滴落现象；
6、阻燃性能：反光标志带经向续燃时0s，损毁长度≤35mm，纬向续燃时间0s，损毁长度≤35mm，没有熔融，滴落现象；
7、阻燃性能：外层加强材料经续燃时间0s，损毁长度≤35mm，纬向续燃时间0s，损毁长度≤35mm，没有熔融，滴落现象；
8、阻燃性能：救生拖拉带经向续燃时间0s，损毁长度0mm，纬向续燃时间0s，损毁长度0mm，没有熔融，滴落现象；
9、阻燃性能：防护护腕续燃时间0s，布标签续燃时间0s，挂衣环续燃时间0s，粘合物续燃时间0s，缝纫线续燃时间0s，没有熔融，滴落现象；
▲10、热稳定性能：外层经、纬向变化率≤1.0%、1.0%；防水透气层复合隔热层经、纬向经、纬向变化率≤1.0%、1.0%；外层加强材料经、纬向变化率≤1.0%、1.0%；舒适层经、纬向变化率≤1.0%、1.0%；救生拖拉带变化率0.0%；试样表面无明显变化；
11、缩水率：外层经、纬向≤1.0%、1.0%；防水透气层复合隔热层经、纬向经、纬向≤1.3%；舒适层经、纬向≤0.9%；
12、表面抗湿性能≥4级；
▲13、断裂强力：外层经、纬向≥1050N；舒适层经、纬向≥480N；救生拖拉带≥29000N；
14、撕破强力：外层经、纬向≥175N；
▲15、色牢度：外层耐洗沾色≥4级，耐水摩擦≥4级，光色牢度符合≥4级要求；
16、防水透气层：耐静水压大于50kPa；透湿率≥7400(g/(㎡·24h)；拒油性能≥4级
17、针距密度：明暗线(针/3cm)≥12；包缝线(针/3cm)≥9；
18、接缝断裂强力：外层经、纬向≥930N；
▲19、质量：≤2.5kg；
20、救生拖拉带：展开时间≤4s；拖动距离大于2.5m。
21、体型尺码包含：165/170/175/180/185
22、在不影响佩戴空呼的位置上左右各加装两个挂点（例如：电台、呼救器等）

	抢险救援服（夏）
	1.产品符合 XF 633《消防员抢险救援防护服装》标准要求。
2.服装面料：
2.1 采用单层织物，为原液染色芳纶、氨纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双 重组织；具备防静电、阻燃、耐磨、轻便、柔软、弹性，外层拒水防油、内 层吸湿等性能，单位面积质量（200±10）g/㎡。
2.2 阻燃性能：防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料， 经过 25 次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度≤45mm续燃时间0s 且无熔融、滴落现象。
▲2.3 断裂强力：面料经、纬向干态断裂强力≥940N，880N。
▲2.4 撕破强力：面料经、纬向撕破强力≥180N，165N。
▲2.5 热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，防护层面料与肩部、 膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率≤1.0%， 且试样表面无明显变化。
2.6 色牢度：防护层面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度不小于四级。
2.7 色差：前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部位的 色差不小于四级。
2.8 外层表面抗湿性能：防护层面料洗涤五次后，沾水等级不小于三级。
2.9 内层表面吸湿性、速干性：按照 GB/T 21655.1-2008《纺织品 吸湿速干 性的评定》检测，洗涤五次后，内层面料吸水率≥225%，滴水扩散时间≤15s，芯吸高度≥105mm，蒸发速率≥0.4g/h，透湿量≥8000g/(㎡.d)。
2.10 拉伸弹性：按照 FZ/T 01034-2008《纺织品 机织物拉伸弹性试验方法》， 在定力为 30N 的条件下进行检测，定力伸长率（纬向）≥13%，弹性回 复率（纬向）≥85%。
3.缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤0.8%。
4.起毛起球性能：按照 GB/T 4802.1-2008《纺织品 织物起毛起球性能的测 定》检测，≥4级。
▲5.针距密度：各部位明暗线每 3cm ≥13针，包缝线每 3cm≥ 11 针。
6.接缝断裂强力：面料接缝断裂强力≥610N。
7.衣领内部采用亲肤舒适层。
8.防静电性能：上衣、裤子的带电量每件≤0.5μC。
9.所有硬质附件表面均须光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件还须经过防腐 蚀处理，经（180±5）℃热稳定性能试验后，保持原有功能。
10.缝纫线热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，缝纫线无熔融 现象。
11.反光标志带性能：逆反射系数、热稳定性能、耐洗涤性能、高低温性能 满足 XF 633《消防员抢险救援防护服装》标准要求，反光标志带经过 25 次 洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度≤35mm，续燃时间0s，无 熔融、滴落现象，且反光标志带反面基布具有生产厂家印制的防伪标识。
12.拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用不小于 8 号的树脂拉链，颜色与外 层面料相匹配。
13.腰带：插扣式腰带，颜色与救援服一致，表面光滑无毛刺和锋利的边缘， 五金件须经过防腐蚀处理，佩戴舒适。
▲14.服装质量：总质量≤1.2kg（不含腰带和行军帽）。
15.衣服应有永久性的标志，其主要内容包括：产品执行的标准、型号、规 格、生产厂的名称或商标、生产日期、检验合格标记、禁用场所。

	抢险救援服（冬）
	1.产品符合 XF 633《消防员抢险救援防护服装》标准要求。
2.服装结构由防护层、防水透气和舒适层三层结构组成。
3.服装防护层
3.1 防护层材料：原液染色芳纶纤维，具有防静电、阻燃、耐磨、轻便等性能，单位面积质量（200±10）g/㎡。
3.2 阻燃性能：防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料， 经过 25 次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度≤48mmmm，续燃时间0s 且无熔融、滴落现象。
▲3.3 断裂强力：经、纬向干态断裂强度≥1390N，1180N。
▲3.4 撕破强力：经、纬向撕破强力≥160N，130N。
▲3.5 接缝断裂强力：面料接缝断裂强力≥750N，550N。
3.6 热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，防护层面料与肩部、 膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率≤1.0%，0.0%， 且试样表面无明显变化。
3.7 色牢度：防护层面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度≥4级。
3.8 色差：前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部位的 色差≥4级。
3.9 表面抗湿性能：洗涤五次后，沾水等级≥3级。
3.10 缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤2.0%。
3.11 起毛起球性能：按照 GB/T 4802.1-2008《纺织品 织物起毛起球性能的 测定》检测，≥4级。
4.防水透气层
4.1 防水透气层材料：芳纶水刺无纺布覆 PTFE 膜。
4.2 耐静水压性能：洗涤 25 次后，耐静水压不小于 50kPa。
4.3 透湿率性能：≥9100g/(㎡·24h)。
4.4 拒油性能：洗涤 25 次后，拒油性能≥4级。
4.5 热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率0%，且试样表面应无明显变化。
4.6 缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤0.8%。
5.舒适层
5.1 舒适层材料：芳纶与阻燃粘胶混纺材料；颜色：灰色。
5.2 热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤1.3%，且试样表面应无明显变化。
5.3 阻燃性能：经 25 次洗涤后进行阻燃性能试验，且无熔融，滴落现象。
▲5.4 断裂强力：经、纬向干态断裂强度≥500N，460N。
5.5 缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤1.3%。
6.衣领内部采用亲肤舒适层。
7.上衣、裤子的带电量每件均≤0.5μC。
8.反光标志带性能：逆反射系数、热稳定性能、耐洗涤性能、高低温性能满 足 XF 633《消防员抢险救援防护服装》标准要求，反光标志带经过 25 次洗 涤后进行阻燃性能试验，损毁长度≤35m，续燃时间0s，无熔 融、滴落现象，且反光标志带反面基布具有生产厂家印制的防伪标识。
9.辅料要求
9.1 针距密度：各部位明暗线每 3cm≥12 针，包缝线每 3cm≥11 针。
9.2 所有硬质附件表面均须光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件还须经过防 腐蚀处理，经（180±5）℃热稳定性能试验后，保持原有功能。
9.3 缝纫线热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，缝纫线无熔融现象。
9.4 拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用不小于 8 号的树脂拉链，颜色与外 层面料相匹配。
10.腰带：插扣式腰带，颜色与救援服一致，表面光滑无毛刺和锋利的边缘，五金件须经过防腐蚀处理，佩戴舒适。
▲11.服装质量：总质量≤2.0kg（不含腰带和行军帽）。
12.衣服应有永久性的标志，其主要内容包括：产品执行的标准、型号、规 格、生产厂的名称或商标、生产日期、检验合格标记、禁用场所。

	灭火战斗靴
	符合XF 6‑2004《消防员灭火防护靴》标准，特性：防滑、防电击、耐穿刺、阻燃、隔热、防砸、脚后跟内衬加厚牢靠不易磨损。
抗刺穿性能≥1100N；重量：≤3KG；规格：40-48码。（含备用鞋垫）
电绝缘性能：击穿电压＞5000V、泄漏电流≤3mA，隔热性能≤22℃，抗辐射热渗透性能≤22℃，用于小腿部和足部防护。产品提供检验报告和消防产品认证证书。

	抢险救援靴
	▲符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》（配套应急消〔2020〕357号20式个人防护装备统型规范）标准参数。救援靴须由靴外底、靴跟、带舒适层的靴帮、带防穿刺层的靴内底和靴头等组成。
1、救援靴款式 ：a)中帮救援靴 靴帮高度：254mm；b)后跟的突出高度：16mm，后跟倾角：90°-135°；c)救援靴靴底防穿刺层覆盖整个靴内底；d)救援靴的靴头实测长度：53mm；e)救援靴靴鼻处的设计能限制杂物进入靴内；
2、救援靴型号和规格：救援靴的型号和主要规格按GB/T3293.1-1998中成年男子鞋号的规定执行；
3、救援靴材质：救援靴帮面材料为皮革，靴底材料为橡胶；
4、救援颜色：救援靴的颜色采用黑色，且有醒目标志；
5、救援靴辅料；a)所有硬质附件表面光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件经过防腐蚀处理；b)缝纫线与搭扣的颜色与外层材料相匹配；
6、救援靴质量：整双救援靴的质量≤3Kg；
7、救援靴靴帮厚度：≥1.2mm；
8、救援靴靴帮抗张强度：≥15N/mm2；
9、救援靴靴帮撕裂强度：≥60N/mm；
10、救援靴外底扯断强度：≥10.78N/mm；
11、救援靴外底扯断伸长率：≥380%；
12、救援靴外底磨耗减量：≤0.8cm3/1.61km；
13、救援靴靴帮耐弯折性能：经过反复弯折20000次后，无裂纹、松面、掉浆、死折灯现象；
14、救援靴靴帮耐磨性能：靴帮材料在经过20000次循环摩擦后未出现被磨穿的现象；
15、救援靴靴帮抗切割性能：经抗切割试验后，未被割穿；
16、救援靴靴帮抗穿刺性能：最大抗穿刺力≥45N；
17、救援靴靴帮抗辐射热渗透性能：经辐射热通量为（10±1）kw/m2，辐照1min后，其内表面温升≤22℃；
18、救援靴靴头性能：从内包头的前端部件后边缘的水平距离a：46mm，b：45mm，C：6mm；表面平滑，边缘、棱角呈圆弧形，钢制品防腐蚀处理；靴头经15KN静压力试验后，其间隙高度≥15mm，冲击锤质量为23KG落下高度为300mm的冲击试验后，其间隙高度≥15mm；
19、救援靴靴底抗穿刺性能：≥1100N；
20、救援靴外底耐弯折性能：靴底经过10万次弯折试验后，外底未断裂，无裂缝；
21、救援靴防滑性能：在进行防滑性能试验时，始滑角23.0°；
22、救援靴阻燃性能：损毁长度≤20mm，离火自熄时间0s，且未产生熔融、熔滴或剥离现象；
23、救援靴热稳定性能：在温度为（180±5）℃条件下，经5min互，救援靴上任何部件未产生熔滴，所有硬质附件保持性能完好；
24、救援靴隔热性能：加热30min时，救援靴底内表面的温≤22℃；
25、救援靴电绝缘性能：击穿电流≥5000V，且泄漏电流≤3mA;
26、救援靴防水渗透性能：将救援靴浸入注水的容器内，水面距靴口最低的距离＜25mm。经4h后，靴内无水渗透现象。27.规格：40-48码。（含备用鞋垫）

	抢险救援手套
	1.产品符合 XF 633《消防员抢险救援防护服装》标准要求。 需提供应急管理部国家装备质量监督检测中心出具的型式报告或者国家认证的具有检测资质的检测机构出具的检测报告。
2.耐磨性能：掌心面材料在(9±0.2) KPa 压力下，经 8100次循环摩擦后，不被磨穿。 
▲3.抗切割性能：掌心面和背面材料的割破力≥8N。 
▲4.抗机械刺穿性能：掌心面和背面材料的抗刺穿力≥120N。 
5.阻燃性能：本体防护层面料、袖筒防护层面料和外层加强材料经过 5 次洗涤 后进行阻燃性能试验，损毁长度≤20 mm，续燃时间1.0s，无熔融、滴落现象。 
6.热稳定性能：整只抢险救援手套在（180±5）℃试验温度下保持 5 min，表 面无明显变化，且无熔融、熔滴和剥离现象，其在长度和宽度方向上的收缩率≤ 0.9%，能保持正常穿戴。 
7.灵巧性能：徒手控制百分比≥105%。 
8.抓握性能：戴手套与未戴手套的拉重力比≥105%。 
▲9.穿戴性能：穿戴时间≤10 s。 
10.外观质量：抢险救援手套的外观质量符合以下要求： 
10.1 缝线顺直平伏、针距匀称、松紧适宜，无跳针、开线、断线； 
10.2 无橡筋断裂、长短不一、纹路歪斜、前后松紧不一以及拇指部位不正； 
10.3 标签位置正确，标志准确清晰。 
（二）款式要求 
1.抢险救援手套为五指分离式，手套本体环形延伸，袖筒长度超出腕骨不少于 25mm，手套口的设计能限制杂物进入手套内，手套与抢险救援服的袖口配合穿 戴。 
2.抢险救援手套主体颜色为橘红色和黑色，黑色潘通色号为 PANTONE 19-4003 TCX Black Onyx，橘红色潘通色号为 PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily。 
3.手掌结构符合以下要求： 
3.1 分为内层、外层和加强层三层结构设计，在食指指尖增设触屏功能。
3.2 内层采用克重为（210±20）g 芳纶针织布，颜色为黄色。 
3.3 外层采用优质反绒头层牛皮，牛皮厚度为（1.0±0.2）mm，颜色为黑色， 
手掌指尖一片式翻转手指背，牛皮覆盖手指指甲、小指、食指外侧面和虎口部 位。 
3.4 加强层采用克重为（280±20）g 芳纶耐磨布，颜色为黑色，设置于手掌面和虎口处，手掌加强层内侧设置厚度为 3mm 的缓冲海绵。 
4.手背结构符合以下要求： 
4.1 手背由芳纶双面针织布和 TPR 防撞条组成。 
4.2 芳纶双面针织布外面为橘红色，内面为黄色，克重（380±20）g。 
4.3 TPR 防撞条设置在手背、中指、无名指和小指部位，能覆盖手背关节部位和手指指甲以下关节部位，防撞条为整体一片式，关节部位采用分离式设计， 便于手背关节部位弯曲，颜色为黑色、橘红色和灰色三色组合。 
4.4 食指设计银色反光标记，手背下方设计宽度为 1cm 的银色反光条。 
4.5 手指夹条采用牢固舒适的黑色芳纶针织布，夹条上方采用黑色芳纶耐磨布补强。大拇指手背内层采用克重为（210±20）g 芳纶针织布，颜色为黄色，外层采用牢固舒适的黑色毛巾布。 
5.袖口结构符合以下要求： 
5.1 袖口为圆形设计，袖口外侧采用克重（380±20）g 橘红色芳纶双面针织布， 袖口内侧采用橘红色亲肤舒适的松紧带材料包裹，袖口边缘采用黑色超纤包边 处理。 
5.2 袖口外侧采用魔术贴收紧，魔术贴一片式翻转设计，魔术贴表面为 TPR 材 质，设置于袖口外侧，颜色为黑色、橘红色和灰色三色组合，刻有“应急消防” 字样，字体为简粗平黑，颜色为橘红色，每个字大小 8mm×8mm，字间距 1mm， 位置居中。内面为毛面，刺面缝于袖口内侧。 
5.3 小指侧下方三角形开口采用黑色芳纶针织布，可有效防止碎屑瓦砾等小颗 粒物进入。 
6.缝线采用芳纶缝线，规格为 30 支 3 股，颜色为黑色和橘红色。 
7.挂环采用高强度布制纤维材料，设置在手腕内侧袖口处。 
8.每只手套有永久性的布标标签。标志上的文字大小应不小于 2mm。文字和图 形采用白底黑字的形式。布标尺寸为 25×70mm（内布标误差长±5mm，宽±3mm）， 对折后居中缝于手背内扣收缩袖口处。 
9.消防员抢险救援手套基础规格为 4 种尺寸（S-XL），每种型号需求按照使用 单位需求加工制作。

	灭火防护手套
	20式新款灭火手套采购，XF 7-2004 标准。手掌采用进口胎羊皮，柔软舒适，耐磨性能好，小指延长线掌心下侧添加XRD缓冲垫补强，增加减震效果；手背采用舒适芳纶针织布，手背设有黄银黄反光条；腕口采用弹性松紧布搭配魔术贴调节松紧锁紧结构
适用科目：一百米障碍（搬运水枪水带）
极限穿越（转运假人、转移液化气钢瓶、转移液化桶）
五指分指、3D预弯立体剪裁，手指自然弯曲，抓握水枪、破拆工具灵活；指尖翻转缝合，不硌手 。
加长防护袖筒，袖口带耳畔魔术贴收紧带，贴合灭火服袖口，防止高温烟气、碎渣灌入；袖口侧边带金属挂扣，可挂在防护服挂环上。
型号：M-XL号。

	消防救援雨衣
	分体式雨衣，牛津布面料，PU防水涂层，上衣有防水帽和防水口袋，前胸和裤腿有反光条，防漏水双袖口，藏青色，号码L-XXXXL。

	消防救援专用防猫抓/防动物撕咬手套（抓捕流浪猫狗专用）
	规格参数
1. 总长：≥55cm（22寸）加长护臂款，完整包裹手掌+小臂，避免猫爪挠到手臂
2. 尺码：M/L/XL
3. 单副重量：≥250-400g（一副≥500-800g）
4. 适用场景：消防抓猫、抓狗、野生动物搜救、剪指甲、处置受惊攻击性小动物
 二、材质结构（防抓核心）
1.外层：加厚双层头层牛反绒皮，抗猫尖爪穿刺、耐反复抓挠
2. 中间夹层：凯夫拉防割纤维层，杜绝爪子穿透破皮
3.内里：纯棉柔软衬里，长时间佩戴不磨手、吸汗
4.缝线：耐高温凯夫拉粗线，撕扯不开线；指尖、虎口双层皮革补强
 三、防护性能
1. 防抓穿刺：可抵御家猫、流浪猫尖爪全力抓挠，无法刺穿皮层
2. 防轻度撕咬：小型猫狗咬合力完全阻隔，减少破皮感染风险
3. 耐磨抗撕裂：皮面耐磨≥6000次反复抓挠不变形、不开裂
4. 灵活度：五指独立立体剪裁，可开门、拿工具、稳定控制小动物
5. 耐温：短时耐受60℃高温，户外夏季救援不发软

	护膝、护肘
	符合GB 24541-2022《手部防护 机械危害防护手套》《应急消〔2020〕357号 20式单兵防护装备统型要求》检测要求。
1、耐摩擦性：≥100周期时未破损。
2、耐穿刺性：≥200N。
3、抗冲击性能：用≥5kg的重物，从2.4m的高度自由落体以120J的能量冲击壳体表面，壳体未破损、未开裂。
4、多层结构，外层PVC/TPU，内层缓冲材料；护膝抗冲击≥2500N，护肘≥500N；耐穿刺≥230N，耐磨≥500周期；
重量：护膝≤115g，护肘≤70g

	便携应急逃生绳包
	1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准，提供与所投产品型号一致且检验合格的、完整有效的型式试验检验报告或委托检验报告，或交货时提供。
2、应急逃生自救安全绳套装由1根安全绳、2个安全钩、1个下降器、1根中空连接扁带、1个排绳器、1块包绳布及1个绳包组成。
3、4、安全绳：直径：8±0.5mm，长度：16±0.1m，最小破断强度：≥30kN。延伸率：≤5%。经204℃，5min 的耐高温性能试验后，安全绳未出现熔融、焦化现象。
4、安全绳由凯夫拉材质制成。
5、安全绳表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致。
6、安全钩：两个安全钩均采用自动三锁设计（即提起、转动和开锁），在闭合状态下长轴破断强度≥27kN，开口状态下长轴破断强度≥9kN，闭合状态下短轴破断强度≥12KN。
▲7、中空连接扁带：破断强度≥35kN。
8、排绳器及包绳布：单人操作，可方便快捷将使安全绳环绕排列放入包绳布；排绳器的尺寸满足绳子捆绑2-3层。可快速将安全绳沿排绳器边缘有序的排列缠绕，防止下降过程中安全绳打结，保证安全绳顺利从防恐慌下降器中通过，以达到快速避险逃生效果。含包绳布一块，便于将绳索紧紧包裹放入绳包，确保安全绳不易脱落且美观，且可使整套产品更紧凑。
9、优势：防恐慌设计，手部失控松开也会自动锁死下坠
10、绳包挂在腰带的连接处加装固定，不易损坏

	抢险救援头盔
	符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准参数《应急消〔2020〕357号 20式单兵防护装备款式标识统型要求》。
▲1、冲击吸收性能N：高温预处理（将头盔置于50℃的温度中保持4h）头模所受冲击力为≤2300N，低温预处理（将头盔置于-28℃的温度中保持4h）头模所受冲击力为≤2100N浸水预处理（将头盔置于水槽中室温中保持4h）头模所受冲击力为≤2050N;
2、耐穿透性能：低温预处理（将头盔置于-28℃的温度中保持4h）钢锥未与头模建立电接触；
3、阻燃性能：火源离开帽壳后，离火自熄时间（S）≤2.0；
4、热稳定性能：救援头盔在180℃的烘箱中，保持5min后，救援头盔边沿无明显变形；硬质附件保持功能完好，反光材料表面无炭化、脱落现象；
▲5、侧向刚性：帽壳的最大变形值≤35mm，卸载后变形值≤5mm；
▲6、下颏带抗拉强度：下颏带未发生断裂、滑脱，其延伸长度为≤15mm；
7、质量g：≤800；
8、外观质量：帽壳表面色泽鲜明、光洁、无污渍、气泡、缺陷及其它有损外观的缺陷，头盔各部件的安装到位、牢固、端正、无松脱、滑落现象。
9、护目镜加装松紧带，可调节松紧

	锥型事故标志柱
	路锥可伸缩，顶部带有警示灯，锥身带反光功能，反光膜宽度≥60mm,PE/牛津布材质，高度；≥70cm,底座长度：≥30cm，重量≥630g

	隔离警戒带
	1、外壳ABS材质。
2、符合的标准/检验报告：符合相关行业标准。
3、结构组件：卷盘、警示带
4、量值参数：尺寸：长度≥100米，双面反光
5、卷盘式可以重复使用，印字“消防119”

	警戒棒
	支持常亮/闪烁2种模式，底部带可磁铁吸附，带照明功能。尺寸：≥300*40*50mm,红蓝双闪，可视距离≥500米，续航≥4.3-20h

	折叠担架（带4轮）
	采用蓝色牛津革面+高强度铝合金材质，不占空间，体积小，携带方便，重量轻，使用安全，两定向轮两万向轮+栏杆，尺寸：≥185*50*20cm,承重＞159KG，净重≤7KG
管材：加厚高强度铝合金圆管，管壁厚度≥1.2mm
管材抗拉强度：≥260MPa，耐腐蚀、不易变形
表面处理：阳极氧化防锈，耐雨水、消防污水腐蚀
承重性能：额定安全承重150kg，极限静载200kg，无弯曲断裂
材质：加厚PVC涂层牛津布，防水、防撕裂、易冲洗消毒
抗拉强度：径向≥1200N，纬向≥1000N
阻燃性能：离火自熄，适配火场、抢险救援场景
配件：3条固定束缚绑带，防止伤员滑移跌落
特点：透气、耐酸碱、可擦拭消杀
滚轮与支撑结构
滚轮：直径100mm静音轮，带简易限位，平地推行顺滑
支撑脚：一体成型铝支腿，展开落地稳定，抬运时不剐蹭地面
折叠锁扣：弹簧卡扣，单手快速开合，锁止牢固，转运无自动折收风险

	救援三脚架
	三脚架材质 航空级高强度铝合金，阳极氧化防腐蚀处理
展开 / 收拢高度 最大展开高度 ≥2000mm，最小收拢高度 ≤1600mm
额定工作载荷 ≥200kg，静态破坏载荷≥30kN
绞盘配置 手电动双模式，带自锁防坠、断电应急手动升降，升降速度≥10m/min
钢丝绳规格 ≥φ6-φ8mm 镀锌钢丝绳，长度≥ 40m，破断拉力≥40kN
适配场景 深井下、矿山、消防有限空间、悬崖等复杂地形应急救援
整套重量 ≤35kg，单箱携行，方便应急携带

	65㎜带锁止水器(卡扣式)
	1、接口、阀体、手柄：全部采用高强度铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理，中性盐雾试验≥300小时，止水器主体与手柄采用整体式锻造成型，结合T6调质处理，增强抗压防爆能力，阀芯采用国标黄铜材质，高强度挤压成型。 
2、配置65卡式接口，通水孔径≥55mm，阀门采用减压式T型通孔球阀，阀体通水孔径≥55mm，门字型手柄结构，重量≤1.8kg，耐压强度≥6.0MPa；采用耐腐蚀、耐高温特性的高密封结构，可在+250℃至-180℃的温度下保证密封性。
技术参数：
接口型式 ：卡扣式
阀门型式 ：球阀式
规    格 ：65
公称压力(MPa)：≥2.5
强度压力(MPa)：≥6.0
阀门通孔直径：≥55mm
适用介质：水、水和泡沫混合液
产品重量：≤2.0 kg

	40㎜带锁止水器（卡扣式）
	1、接口、阀体、阀芯、手柄：全部采用高强度铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理，中性盐雾试验≥300小时，止水器主体与手柄采用整体式锻造成型，结合T6调质处理，增强抗压防爆能力。
2、配置40卡扣接口，通水孔径≥33mm，阀门采用减压式T型通孔球阀，阀体通水孔径≥
33mm，单手柄式结构，耐压强度≥6.0MPa；采用耐腐蚀、耐高温特性的高
密封结构，可在+250℃至-180℃的温度下保证密封性。                                         3、重量≤1.0kg

	65mm水带（卡扣式）
	1.产品符合GB6246-2011《消防水带》和消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求。提供产品国家消防检测机构的检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。
▲2.水带口径为65mm，内衬材质采用聚氨酯材质，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长标准工作压力≥2.0MPa，爆破压力≥6MPa，单位长度质量≤280g/m，延伸率≤2%，膨胀率≤3%，织物层与衬里附着强度≥61.5N/25MM,扯断伸长率≥390%，扯断强度≥45MPa，热空气老化：织物层与衬里附着强度≥95%，爆破压力≥90%，每卷长度为20米。
3.水带两头均配有65口径的卡扣式接口。带口缠绕铁丝为5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。
4.外层材质采用高强度涤纶长丝线材质，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。
5.水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。
6.包装：使用编织袋包装，包装结实牢固，便于搬运。

	40mm/65mm分水器（卡扣式）
	分水器是从水带主干线分出水带分线的器材。采用铝合金经精加工而成，由主体、阀体、接口组成，每一个分水器有一个进水口和3个出水口，出水口上均有球阀装置，可以同时使用，也可以分别使用，便于控制水流水压，增加和调换支线水带。
公称通径：65/40mm；
出口通径数量：DN40×3、DN65×1；
公称压力：≥2.5MPa。

	40mm/20M水带（卡扣式）
	1.产品符合GB6246-2011《消防水带》和消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求。
▲2.水带口径为40mm，内衬材质采用聚氨酯材质，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长标准工作压力≥2.0MPa，爆破压力≥8MPa，单位长度质量≤175g/m，轴向延伸率≤1%，直径膨胀率≤5%，附着强度≥37N/25M扯断伸长率≥400%，扯断强度≥40MPa，热空气老化：附着强度比率≥80%，爆破压力比率≥95%，每卷长度为20米。
3.水带两头均配有40口径的卡式接口。带口缠绕铁丝为5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。
4.外层材质采用高强度涤纶长丝线材质，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。
5.水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。
6.包装：使用编织袋包装，包装结实牢固，便于搬运

	40㎜水枪（卡扣式）
	1、雾化调节触觉指示器：直流-喷雾调节套带有突起扳钮
流量调节触觉指示器：流量调节套带有突起扳钮；操作方便：直流-喷雾切换只需将枪头旋转 
2、360°旋转消防接口：防止水带打结
3、隔热阻燃手柄：高强度抗跌落、表面沟槽设计、方便湿手套作业
4、净重（不含接口）：≤2.0kg
5、主要材质：枪体：铝合金
6、工作压力：0.6Mpa
7、最大喷雾角：120°
▲8、射程：≥25m

	65mm变40mm异径接口（卡扣式）
	由铝合金压铸而成 ，表面进行阳极氧化处理，重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活；
卡扣式接口公称压力/MPa：≥2.5MPa，
公称通径/mm：65、40                
用于消防水带连接和配置作消火栓、消防泵、接合器、分水器、集水器等其它消防装备上

	15米金属拉拉梯
	1、技术性能符合XF137-2007《消防梯》标准要求。
2、工作长度：15±0.3m，最小梯宽350±4mm，梯登间距340±2mm。
3、水平弯曲残余变形比值：≤0.16%。
▲4、高强度优质铝合金材料制作，重量：≤58kg。
5、梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.1%。
6、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂现象。
7、翘曲试验：任一梯脚无离地现象。
▲8、梯节扭转试验：α顺≤9°、α逆≤9°。
9、滑移试验：各梯脚在整个试验表面无位移。
10、拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件无松动、损伤及变形。
11、侧板悬臂弯曲最大变形值：内、外弯曲≤1mm。
▲12、侧摇摆试验残余变形比值：≤0.05%。
13、撑脚安全性试验：三节拉梯的两侧撑脚能同时可靠地将第二、三梯节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上，在试验时无梯蹬外侧面移动现象。
14、抗冲击性能：试验时撑脚支撑功能始终正常，试验后撑脚及梯蹬无变形或损坏。
15、梯身安装有产品永久性标识。　
16、提供国家级检验中心出具的检验报告及消防产品认证证书复印件。
17、单梯蹬额定静载荷≥240kg，满足单人携带装备登高作业需求；整体安全承载可覆盖2名消防员同时攀爬

	80mm变65mm异径接口（卡扣式）
	由铝合金压铸而成 ，表面进行阳极氧化处理，重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活；
公称压力/MPa：≥2.5MPa，
公称通径/mm：80、65                 
用于消防水带连接和配置作消火栓、消防泵、接合器、分水器、集水器等其它消防装备上。

	单杠梯
	本产品经国家消防装备监督检测中心检验，符合XF137-2007《消防梯》标准要求，并通过国家技术鉴定。提供国家级检验中心出具的检验报告及消防产品认证证书。
【技术参数】
1、符合国家XF137-2007《消防梯》标准要求；2、材质：竹质；
3、工作长 3000mm±100mm；
4、水平弯曲残余变形比值≤0.12%
5、梯蹬弯曲残余变形比值≤0.12% ；
▲6、侧板悬臂弯曲最大变形值≤1mm； 
▲7、整梯重量≤8kg         
8、具有永久性标志及产品数据标识；

	水带挂钩（带锁快速）
	不锈钢大挂钩+快速钩，绳长≥50cm 

	65mm水带包布
	1、与水带配套使用。用于包裹消防水带破漏处，是消防水带、消防车上必备的附件之一，它由特殊材料制作。
2、便捷式、易锁紧. 
3、重量约：≥20g
4、长度：≥350mm
5、抗拉力：30kg以上
6、使用次数：30次以上
7、工作温度：-20~100℃
8、适应口径：Φ65

	80mm水带包布
	1、与水带配套使用。用于包裹消防水带破漏处，是消防水带、消防车上必备的附件之一，它由特殊材料制作。
2、便捷式、易锁紧. 
3、重量约：≥20g
4、长度：≥350mm
5、抗拉力：30kg以上
6、使用次数：30次以上
7、工作温度：-20~100℃
8、适应口径：Φ80

	卡式80mm水带
	1.主体为涤纶长丝衬胶/聚氨酯材质，耐高压、抗撕裂、耐磨抗折，工作压力≥1.6MPa，爆破压力≥7.5MPa；
2.卡式接口为高强度铝合金材质，表面防锈处理，卡扣式快速连接，密封胶圈密封性强，连接后抗冲击、耐高压，无漏水脱扣隐患；
▲3.内径≥76mm，单位长度质量≤300g/m，延伸率≤2.4%，膨胀率≤4.7%，水带织物层与衬里之间的附着强度≥70N/25mm，扯断伸长率≥455%，扯断强度≥53MPa。
3.口径80mm，输水流量大（远高于65水带），常规长度20m，柔韧性好，可多人配合快速铺设；
4.耐温耐候性佳，在-20℃~60℃环境下正常使用，耐轻微酸碱腐蚀，适配不同火场及气候场景。

	移动水炮
	移动式消防炮（遥控）
一、执行标准：GB 19156－2019《消防炮》CCCF-CPRZ-26：2019《 消防类产品认证实施规则灭火设备产品消防给水设备产品 》。
二、总体要求：
1、产品用途：用于工业火灾，如石油、化工、电力、矿山、港口、仓储等场所。
2、灭火方式：远程操作，以应对高温、辐射强、毒性大等危险情况，保障消防员安全。
三、材质及工艺特性：
1、材质：铝合金阳极硬质氧化喷塑处理。
2、炮体制造：采用铸造工艺，五轴加工中心一体车铣成型。
3、底座固定方式：X形交叉式支架，配置4个钨钢钉；可横移并实现X型炮脚同时平移收纳，X型撑脚打开时有锁止装置保证使用时撑脚不会自动收纳。
4、进水口：配备一个KYKA65Z卡式或KY65Z卡扣式带360度旋转进水口，可自由更换进水接口。
5、控制盒：固定式芯片控制盒，具备防静电设计，控制盒装有控制开关，可控制左右、上下、直流喷雾功能，二年无拆封损坏包换用。
6、电池盒：采用弹匣式磁吸快换设计，支持快速电池更换，整体具备防水功能。
四、性能参数：
1、额定工作压力：≥0.8MPa，最大工作压力≥0.8MPa。2、流量：最大流量≥20升/秒。3、射程：≥50米。
4、炮头：20升/秒保持流量喷射恒定。5、手轮水平俯仰回转操作力矩：水平：≥6.3Nm,俯仰:≥6.6N.m
6、水平回转角度：回转90°，解除限位后可360°无限制旋转。
7、仰角：调节+30°~+85°之间。8、喷雾角度:0~120°可调。
9、无线遥控器 或控制器启 动至消防炮动作的响应时间（s）:＜1.0
10、无线遥控距离（m）：≥150，无线遥控距离达到≥550米,（阻隔物挡住遥控距离≥300米，以验收时实际操作验证）。
11、锂电池组：采用≥24V/8000毫安时大容量锂电池，工作电压为24V，具备电量分段显示功能，单块电池可连续工作≥5小时。
12、重量：≤16千克。
13、手持遥控器：支持左、右和直流或喷雾操作，以及自摆切换功能，铝合金锻造外壳，尺寸：≤220X73X44,重量：≤450g。
14、防水功能：炮体及遥控器可在水里进行隔水使用。
15、自泄水装置：水压低于0.1MPa时，60秒内自动泄掉炮身内积水以防结冰。
五、可选配件：
1、泡沫筒：快速拆装式塑料泡沫发泡管。

	穿刺水枪
	符合 《消防水枪》标准
一、产品材质及工艺：
1.枪管：由304不锈钢和不锈钢枪头组成；
2.枪体：采用铝6061 T6工艺铝型材，采用车床和加工中心精密工艺加工，T5热处理和表面阳极氧化防腐处理；
3.接口：进水口采用锻造工艺，可搭配快速/卡扣多种接口，360度可旋转，防止水带打结；
4.手柄：采用进口杜邦尼龙材质，注塑一体成型，内有铝合金框架，在高温低温环境本身不发生变化，强冲击力不发生断裂。
5.进水口有不锈钢过滤网阻挡杂质进入水枪。
二、产品功能及特性：
1.水流可以通过枪管致穿刺枪头插入物体内由喷射孔四面注水，用于草堆，棉花堆，煤场等发生燃烧和热量及余火扑救，降温；
三、产品参数：
1.当喷射压力在0.6MPa时，最大水量能达到≥750L/M；
2.枪管长度：≥1M，重量≤3kg；
3.枪头穿刺功能：金属材料≥2mm；
4.弓形手柄开关有限位功能，操作力矩：≤10N/m。
5.射程≥10.0M

	绝缘剪断钳（大）
	绝缘断线钳：尺寸36寸，铬钒钢超硬钳口，三连力矩轻松剪切加强的钳身结构，≥5kv绝缘。

	无齿锯锯片
	外径：350mm（14 英寸）最大允许厚度：≤5mm 
能适用于胡斯华纳K760无齿锯，材质：金属砂轮片

	链锯链条
	适配机型包括：胡斯华纳 450 II 汽油链锯。
链条标准：节距 0.325 英寸，中导齿厚度 0.050 英寸，低反弹半凿齿结构。
规格：18 寸 72 节（H25 / SP33G）

	哈利根撬棍
	用于撬开挂锁，门栓及钉子，可以关掉泄露的阀门；
1、长度：≥920mm，重量：≥5.0kg；
2、破锁拔钉器：宽度≥60mm；
厚度：≥40mm；
开口宽度：≥20mm；
3、鹰鸭嘴器：鸭嘴宽度≥50mm；
鸭嘴高度：≥150mm；
鹰嘴高度：≥170mm；
4、杆柄受力≥800N；
5、起撬拔钉力≥6000N；
6、凿击能力：镐头应能凿穿厚度≥1.5mm的Q235A钢板，且刃口应无明显崩刃和开裂。

	机动链锯
	气缸排量：≥70.0cc
额定输出功率：≥4.0kW
干燥整机重量（不含导板链条燃油）：≤7.0kg
可适配导板：18/20英寸（45cm/50cm），最大切割深度≈45~50cm
发动机：二冲程风冷、离心式离合器、惯性链条刹车（防反弹制动）
配置：空气滤清系统、减震手柄、熄火安全开关、链条制动器
燃油：二冲程混合油

	电动剪扩两用钳
	具备剪切、扩张、夹持、牵拉多功能，可在淋雨、积水、浅水环境及水下作业，是消防、应急水域救援专用破拆装备
▲1、产品应符合“GB/T 17906-2021 消防应急救援装备 液压破拆工具通用技术条件”检测标准，提供具有该项检测依据资质的检测报告，并提供该检测机构在全国认证认可信息公共服务平台查询、具有相应检测能力和检测范围的资质截图。
1、重量:≤18.0kg（不含电池）
2、工作压力：72Mpa
3、最小扩张力：≥50.0KN
4、扩张距离：≥370mm
▲5、剪切能力：≥35mm圆钢  ≥20mm板材
6、工作次数：≥5.6Ah电池（≥55次）
7、充放电次数：不低于800-1000次
8、电池：防护等级IP68(水深5m)，电池容量≥28V 5.6Ah、质量≤1.3kg（两块含备用电池）
▲9、外壳防护等级(机身)：≥IP68(水深5m)
▲10、控制板功能：集中式中央控制面板集电控开关、电量显示、功率负载、照明、方向指示等功能。电量低于20%时显示电量报警(红灯闪烁提醒);超负载警报提示红、黄、绿灯同时闪烁提醒);LED照明灯与破拆工具的液压系统使用同电源，不单独安装电池
▲11、可水下更换电池

	无齿锯
	二冲程发动机，具有先进的发动机引擎和空气过滤装置，取消海绵滤芯。具有半自动皮带张紧装置，无需顶针张紧。锯片罩可以无极调整。功率：≥4.5KW，锯片直径：≥400毫米，切割深度：≥145毫米，重量：≥11.0公斤；配万能金刚石锯片一张，可以切割钢筋混凝土、金属、木材、橡胶、PVC、玻璃幕墙，以及高铁、地铁、飞机等符合材质。配有专用机油和配比壶各1个

	绝缘剪断钳（小）
	绝缘断线钳：尺寸24寸，铬钒钢超硬钳口，三连力矩轻松剪切加强的钳身结构，5kv绝缘。

	涉水杆
	1、符合冰水两用领域救援相关要求。
2、在不熟悉的地形或深水处，用于探测深度及稳定的支柱。
3、具有醒目，可浮在水面，绝缘的特质；配备金属底座和橡胶底座的双底座设计，经久耐用，防滑设计，适应不同使用场景；使用高弹性聚合物材料制成的加强型T型手把，防滑设计；带深度标尺贴纸，字迹清晰，耐水，耐磨，耐油，极难掉色掉字；杆身两条高强度SOLAS蜂窝状反光标贴。
4、材料：杆为玻璃纤维；手把为塑料涂层钢。可做橡胶底座和金属底座。
5、颜色：杆黄色；把手黑色。
6、外直径≤3CM
7、刻度长度≥1.5m，杆身长度≥2米。
8、重量：≤0.9kg。

	激流救生衣
	1.腰部两侧设计≥2组梯型扣，尼龙织带调整松紧≥2公分，底部尼龙带≥4公分加固。
2.面料采用方形针织压力点和1680D材质的尼龙面料。
3.采用背心式设计，胸襟采用塑钢开口拉链，并使用塑料拉头浮力片固定于布料夹层内，后领口增加手提式松紧提拉带设计，方便于携带。
4.环绕胸部设置一条多功能腰带，前胸是设置PFD自救装置，后背部设有牵引绳连接拉环，拉环拉绳破断力≥1200kg。
5.强度： 1.救生衣衣身能承受≥3200N的作用力30min而不损坏。肩部能承受≥900N的作用力30min而不损坏。裆带与救生衣衣体之间能承受900N的作用力而不发生脱离或损坏。
6.面料断裂强度：经向≥3400N，纬向≥2700N。缚带断裂强度≥9000N，快脱带断裂强度≥2500N.
7.活饵快卸系统：环绕胸部腰带一条，宽5cm的尼龙织带，使用一组不锈钢日型环及塑钢固定，拉环上配置一根快速牵引绳，可以固定于肩部，不影响救援动作。
8.正面配置2个大容量排水网布构成的置物袋（可拆卸式设计），肩部配置一个对讲机口袋（可拆卸式设计）。后背同时也增加一个大容量置物袋（可拆卸式设计）。
9.多个前置挂点的设计方便使用者在使用和固定刀、口哨时都方便快捷。
10.前后面缝制≥1m的3M反光条，下摆部带有连接点，用于连接腿带固定带，以防水流水浪将救生衣冲脱。
▲11.为急流救援型救生衣浮力≥200N，浮力损失≤1%
12.救生衣所有金属附件经 48h 中性盐雾试验后，无明显腐蚀现象
13.水中姿态：人员穿着救生衣以任意方式下水后，在自由漂浮状态下，人嘴能高出面≥180mm以上。
14. 高音求生哨
15. 防水频闪示位灯
16. 牛尾牵引绳（背部不锈钢D环连接，拖拽施救）
17. 胸部快速解脱系统（遇险一键脱衣）5. 裆部防脱绑带（防止激流把救生衣冲上浮到头顶）
18. 多处海事级360°反光条
19. 胸前多组D型挂点（挂载割绳刀、对讲机、荧光棒）
20. 前后双侧排水工具口袋（收纳抛绳包、GPS、小型充气浮环等随身装备）
提供省级或省级以上出具的相应检测报告

	舷外机防护罩
	适配马力：40HP（兼容40–65HP）- 适用桨径：≤12.5英寸；口径13英寸- 材质：304不锈钢（防海水盐雾）- 结构：一体网框/分体卡扣式，全包防护，快拆螺栓固定- 兼容品牌：雅马哈、百胜、海的、水星、东发、宗申等- 防护等级：防撞击、防缠绕、耐腐蚀，其中适用于15匹马力舷外机的1个、30匹马力舷外机的1个、40匹马力舷外机的7个

	救生圈
	1、采用高密度聚乙烯为売体
2、内充高密度聚氨酯闭孔泡沬塑料颜色稳定、抗老化
3、产品应符合GB/T 4302-2008《救生圈》标准要求，提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具与所投产品同型号一致的检验报告或交货时提供
4、内径：≥440mm外径：≥700mm 厚度：≥105mm　  
5、浮力：≥142N验认可
6、重量≥2.5KG

	水面漂浮救生绳
	1、材料：高强丙纶长丝线； 
2、尺寸：直径8mm，长度30m；
3、产品应符合XF494-2004《消防用防坠落装备》要求，提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具与所投产品同型号一致的检验报告或交货时提供
4、救生浮索系有救生浮环、安全钩。
5、适用于救生圈配套使用，用于抛掷救生圈给落水人员。
浮环尺寸规格：外径≥15cm 内径≥8.5cm  
使用方法：将浮环丢向落水者，落水者将浮环套在手臂上，然后弯曲手臂。等落水者套好浮环后拖动浮索，救起落水者。

	防蜂服
	产品应符合XF3008-2020《消防员防蜂服》标准要求，提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具与所投产品同型号一致的检验报告或交货时提供
1、断裂强力（N/m）；经向≥1000，纬向≥950；
2、撕裂强力（N）：经向≥100，纬向≥65；
3、热老化性能（125℃*24h）：试样经125℃、24h后，均不粘、不脆；
4、阻燃性能：续燃时间（s）经向≤2，纬向≤2；损毁长度（mm）经向≤100，纬向≤100；
5、抗蛰刺性能N：≥0.4；
6、灵巧性能（化学防护手套）：试验条件下完成的最小测试棒的直径为≥5.0mm，性能等级：≥3级；
7、重量：≤4.2Kg；

	防坠落辅助部件
	1、全身安全带：1.1、名称：全身安全带*1条    
1.2、材质：涤纶加强丝1.3、组合：单肩带+半身安全带                       
1.4、颜色：黑色+红色 1.5、尺寸：75-120cm，腿环尺寸50-70cm                 
1.6、重量：≤2100G                                                           
2、静力绳
2.1、名称: 静力绳50米*1根
2.2、材质: 杜邦丝
2.3、绳径: 10.5毫米
2.4、拉力:≥20kN
2.5、重量:≤80g/m                                                   3、右手上升器
3.1、名称: 右手上升器*1个3.2、材质: 高强铝合金3.3、尺寸:≤宽10cm 高20cm孔径2cm
3.4、适用重量: ≥150kg3.5、重量: ≤220g3.6、适用绳径:8-13mm
4、胸式上升器4.1、名称:右胸式上升器*1个4.2、材质: 高强铝合金4.3、尺寸:≤宽8cm 高12cm孔径3cm4.4、适用重量: ≥150kg4.5、产品重量: ≤150g4.6、适用绳径:8-13mm
5、侧板大单滑轮
5.1、名称:侧板大单滑轮*1个
5.2、材质: 高强铝合金
5.3、尺寸:≤13m*9cm
5.4、重量: ≤300g
5.5、适用绳径:≤16mm
5.6、断裂负荷:40.1kN
6、绳包
6.名称: ≥45L绳包*1个
6.2、材质: 1000D PVC夹网布
6.3、尺寸:≤宽35cm 高70cm(手提带12cm)
6.4、规格:≥45L
6.5、重量: ≤1kg
6.6、工艺: 高频热压
7、脚踏带
7.1、名称: 可调节上升脚踏带*1个
7.2、材质:尼龙
7.3、长度:≥130cm
7.4、重量: ≤120g
7.5、适用拉力:≥15kN(约1500公斤)
7.6、适用范围: 配合手式上升器和胸式上升器一起使用
8、护绳套
8.1、名称: 护绳套*1个
8.2、材质: 涤纶长度: ≥85cm
8.3、重量:≤130g
8.4、颜色: 黑色
8.5、用途: 保护固定且受力绳索经过尖锐的岩壁切角或墙角时不被磨损
9、辅绳9.1、名称: 6mm辅助绳*2条9.2、材质: 杜邦丝9.3、绳径: 6mm9.4、长度:1.8米/条9.5、适用拉力:≥700公斤9.6、适用范围: 攀岩登山辅助 抓结绳 徒步备用等(不能用于承重主绳或搭配器械操作攀
岩速降)
10、胸式肩带10.1、名称:胸式肩带*1条10.2、材质:丙纶10.3、腰环尺寸: 50cm-120cm
10.4、重量: ≤240g10.5、适用范围: 配合胸式上升器等器械进行攀岩、速降等运动
11、右脚上升器11.1、名称: 右脚上升器*1个11.2、材质: 高强铝合金 涤纶11.尺寸:宽≤7cm 高7cm11.4、重量: ≤130g11.5、适用绳径:8-13mm
12、D型丝扣主锁
12.1、名称: D型丝扣主锁*3个
12.2、材质: 高强铝合金
12.3、尺寸:≤宽8cm 高15cm开囗3cm
12.4、重量:≤ 80g
12.5、纵向拉力:≥28kN(约2800公斤)横向拉力:8kN(约800公斤)
13、O型钢锁
13.1、名称: O型钢锁*2个
13.2、材质: 合金钢
13.3、尺寸:≤宽6cm高11cm开囗2m
13.4、重量: ≤170g
13.5、纵向拉力: ≥25kN(约2500公斤)
14、八字环14.1、名称:≥ 35kN八字环*2个
14.2、材质: 高强铝合金
14.3、尺寸:≤宽8cm高15cm厚度: 13mm
14.4、重量: ≤140g
14.5、工作负荷:≥35kN(约3500公斤)
14.6、适用绳径: 8-13mm
15、手控下降器
15.1、名称: 手控下降器*1个
15.2、材质: 高强铝合金
15.3、3、尺寸:≤宽6cm 高22cm
15.4、重量: ≤350g
16、心型双滑轮
16.1、名称:心型双轴双滑轮*1个
16.2、主体材质: 高强铝合金滚轮
16.3、材质:316不锈钢
16.4、尺寸:≤宽11cm 高9cm
16.5、重量: ≤300g
16.6、适用绳径: 8-13mm
17、手套
17.1、名称:全指战术手套*1双
17.2、材质: 山羊皮+尼龙
17.3、尺寸:L≤(掌宽10.5cm 长度22cm)
17.4、重量: ≤120g

	A类静力绳
	符合XF494-2023消防防坠落装备标准；
直径10.5毫米 长度:50米  最小破断拉力：≥26kN
延伸率：≤2％
耐高温：204℃±5℃加热30min，强度保留≥70％
抗冲击：模拟坠落冲击后不断裂
必须具备：永久标识、长度刻度、阻燃耐磨外皮

	止坠器
	符合XF494-2023消防防坠落装备标准
最大工作负荷：≥140kg（单人）、≥250kg（双人救援）材质：铝合金＋不锈钢＋尼龙（锁扣）
止坠器重量约400g左右
适配绳径：10-13mm
最大工作负荷：≥140kg/250kg
核心功能：自动锁止＋手动锁定（可固定在绳索任意位置）
制动距离：≤20cm
连接臂：防掉落设计。避免过节点脱落

	下降器
	符合XF 494-2023标准
使用绳经9-12mm
可以实现下降、锁止，微距上升等功能；
手柄应为非金属材质，可自动回弹，通过手柄的不同位置可以实现下降、存储、锁止等功能；带有防慌乱功能；带有防倒装锁定齿，在绳索倒装时可以将绳索卡住避免跌落；具备至少两个摩擦位置，至少包含1个钢制V形摩擦槽和1个侧板的钢制摩擦唇；侧板可在连接状态下打开，用户也可使用螺丝锁定；应有预留接口，可后续根据需要加装一个辅助摩擦块；应可在倾斜或水平面进行顺畅移动；应也可通过按压凸轮送绳；兼容绳索直径范围应至少达到：10-11.5mm；单人最大工作负荷≥150kg；双人最大工作负荷（救援）≥250kg；重量≤600g；应能承受1.5倍的最大载荷3min，在锁止状态下的滑移不应大于125mm，卸载后应能正常解锁

	电动排烟机
	额定功率：≥0.6 KW
▲电压：220V市电或电池驱动
电池：动力锂电池（含备用电池）
电池容量：≥12.5Ah
工作时间：满电工作≥45min
使用次数：不低于800-1000次
▲风量：≥18000m³/h
整机重量：≤30 kg

	消防专用胸灯
	▲1、消防员照明灯具，灯具配有卡扣设计可实现手持、胸前佩戴、腰佩多种方式携带使用；重量：≤500g。
2、灯具开关位于灯体侧方，具备电量显示功能；
3、光源及照明模式：采用LED光源；具备不少于三种照明模式（含强光、工作光、节能光、爆闪、辅助照明模式）；灯头可调节照射角度，可多角度照明，灯头调节角度范围≥90°；
▲4、照度：5米处最大照度：强光≥3000lx，工作光≥1500lx；
5、续航时间：强光≥9h；工作光≥10h；节能光≥200h；
6、充电：充电时间≤4h；充电接口为通用Type-C接口；
7、功率及色温：主灯功率≥5W；色温≥5700K；
8、外壳防护等级：IP66/IP68，防爆等级：Ex nR IIC T4Gc；
9、灯具符合水下深度1.5m的工作时间为1h；
10、符合GB 30734-2014《消防员照明灯具》标准要求

	漏电检测仪
	▲1.符合国家有关技术标准  防护等级IP68
2.无需接触电源即可探测安全距离范围内泄漏电流的具体位置，最远测试距离≥120m。
3.至少具有高感和低感两种测试方式选择。声光报警。
4.被测电压频率范围在20-100 Hz之间，探测电压120V（AC）。
5.当测试到有漏电时，前端会有灯光闪烁，并伴随着警报声，越靠近漏电源头，灯光闪烁越快，且警报声越响。
▲6.持续使用时间≥10小时，电池寿命300h以上。
▲7.操作温度至少达到—40℃≤N≤+60℃。
▲8.高档（远距离初筛）：最大探测距离≥2m，大范围快速排查漏电区域；
低档（降噪定位）：探测距离≥1m，过滤杂散电磁干扰，减少误报警；
9.提供便携箱，可将主机及所有配件装入，以方便运输和存放。包装箱标注产品名称、生产厂商、联系方式、生产日期等信息，印制二维码，扫码后显示产品用途、原理、结构、使用注意事项、储存保养和操作使用视频等信息。
10.提供中文使用说明书、操作演示光盘，提供产品品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

	热成像检测仪
	1.符合 XF/T635-2023《消防用红外热像仪》标准要求，且符合 HRYXJ 救援型消防用红外热像仪标准提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具与所投产品同型号一致的检验报告
2. 机身自带金属挂环，原厂标配自动伸缩安全绳，卡扣卡在消防腰带，拉出最长50cm，松手自动收回，不用时紧贴腰间；
3.防护等级：≥IP67
4.波长范围：8～14μm 
5.测温范围：1、测温范围：-20℃～+1000℃，高温环境工作时长：80℃时，≥30min； 120℃时，≥10min； 260℃时，≥5min
6.重量（含电池）：≤800g
7.采样帧速率：60帧/s 
8.电池：可充电防爆电池，一用一备（共2块），单块电池连续使用时间4小时 
9.性能：可在浓烟中清晰的观察到目标体的图像 
10.显示模式：红外模式+可见光模式 
11.数字变焦：2倍、4倍
12.色彩模式：≥10种 
13.wifi无线图传功能：通过Wifi实时传输视频至后台指挥端
14.激光功能：激光指示被测目标位置
15.防爆等级：Ex ib IIC T4 Gb，提供防爆合格证
16.内存卡：≥32G高速卡
17.跌落性能：可2米跌落至硬质地面且不影响使用
18.具有探测海拔高度功能，可在主机显示屏上显示当前所在位置的海拔高度信息。
19.具有漏电检测功能，当主机检测到漏电情况时，可联动蜂鸣器报警和双指示灯报警。
20.具有超温报警功能，当主机检测到的温度超过设置的预警温度时，可联动蜂鸣器报警和双指示灯报警。
21.配件:1、主机x1 充电器x1 电池x2 SD卡x1(32G) 说明书x1 分析软件x1 防护箱x1 
22.包装：配备防震包装箱

	5G手持式图传设备
	采用嵌入式Linux。
集成1路HDMI输入（支持接入1080P/720P）。
集成TF卡槽，最大识别512GB。
▲支持4G/5G全网通网络（基于公众移动通信网/蜂窝网络），支持AP热点功能。
支持国标GB-28181。
处理器：Hi3516。
音频：集成3.5mm耳机和蓝牙。
编解码：至少支持视频H.264/H.265，音频AMR/AAC/G.711a。
屏幕：内置OLED显示屏，可显示设备工作状态。
▲定位：支持北斗定位。
电池：≥2400mAh（配备12.6V/2A充电器）。
接口：RJ45网口、HDMI视频接口、Type-C电源接口。
配件：音视频采集单元挂接载具*1
能够接入市消防救援总队4G图传平台
音视频采集单元： 
传感器尺寸：≥1/2.3英寸
▲总像素数：约2114万
有效像素数：约829万（3840×2160）
▲影像处理器：不低于DIGIC DV 6
光学变焦：≥20倍光学变焦
数字变焦：≥800倍数码变焦
等效35mm焦距：≥29.3~601mm
▲最大光圈：不低于F1.8（广角）/ F2.8（远摄）
▲滤镜直径：≥58mm
▲内置滤镜：渐变ND滤镜
影像防抖 / 稳定系统：5轴防抖（光学2轴+电子3轴）
液晶屏：≥3.5″ 彩色LCD、16:9宽高比、约276万点、视野率约100%
彩色寻像器：不低于0.36" 宽屏幕彩色OLED可上倾显示屏、约177万点、视野率约100%
对焦方式：手动、即时自动对焦、面部优先对焦
内置麦克风：有
▲存储记录媒介：SD卡槽×2
▲视频类型：MXF（XF-AVC）、MP4
压缩格式：MPEG-4 AVC / H.264
伽马设置：BT.709 Normal
视频记录规格
XF-AVC YCC420 8 bit Long GOP：
3840×2160，25P （160Mbps）
1920×1080，50P / 50i / 25P（45Mbps）
MP4（H.264） YCC420 8 bit Long GOP：
3840×216025P（150Mbps），
1920×1080  50P / 25P（35 / 17Mbps）
音频记录规格：
XF-AVC：线性PCM 24 bit 48kHz 四声道
MP4：（1）MPEG-2 AAC LC 16 bit 48kHz 双声道；（2）线性PCM 16 bit 48kHz 四声道
输出端子：
HDMI端子（Mini）、耳机端子（∅3.5mm）
输入端子：
XLR端子×2、MIC端子（∅3.5mm）、REMOTE A端子（∅2.5mm）、DC IN端子
其他：
USB端子 Type-C（相当于USB 2.0）
无线性能：无
其他功能：红外拍摄
工作温度：≥0～40℃
兼容电池：额定电压DC 7.4V，电池容量1,780mAh
USB电源适配器：PD-E1，额定电压DC 9V（直流电）
配件：
音视频采集单元备用电池*1，128G SD闪存卡*1，液压摄影直播三角架*1，专用便携式一体模块化手提箱*1.

	5G穿戴式图传设备
	▲操作系统：Android 10
▲内存：≥4GB RAM + 64GB ROM
▲显示屏幕：≥2.4英寸液晶彩色触摸屏
前置摄像头：辅摄像头：≥200万像素
后置摄像头：主摄像头：≥1200万像素
▲拍照：：≥6400万像素
▲夜视：≥红外夜视3米可辨，≥5米可见，支持闪光灯
▲麦克风：双MIC，支持主动降噪
▲扬声器：≥2W大功率扬声器
▲定位系统：支持单北斗定位
视频压缩标准：视频编码支持H.265、H.264
分辨率：视频录制分辨率可选4K、2K、1080P、720P、D1
▲移动网络：支持5G全网通
▲WiFi：支持2.4G/5G，IEEE802.11 a/b/g/n/ac
蓝牙：不低于BT 5.1
▲NFC：支持卡模式、Reader模式、支持NFC睡眠唤醒
卡座：标配≥4GB RAM + 64GBROM，支持128GB/256GB TF卡
USB接口：Type C USB3.0
防护等级：≥IP68；≥2m防跌落设计
▲外形尺寸：≥99.7mm×63.3mm×31.8mm
▲重量：≥190g（含电池和背夹）
工作温度：超宽温度工作范围-30~+55度
配件：
主机*1，电池*1，充电器*1。

	350M基地台
	1.产品为国产自主品牌，通过国家无线电管理局无线电发射设备型号核准并获得型号核准证，提供有效期内的型号核准证复印件。
2.通过公安部警用数字集群（PDT）设备空口一致性测试及射频设备性能检测，并提供由公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告复印件
▲3.频率范围：350-400MHz；
▲4.信道容量：≥1024；
▲5.区域容量：≥64（每区域支持不少于32组）；
▲6.显示屏尺寸：≥2.0寸真彩屏，分辨率不低于220*176，不少于4行文本显示
▲7.定位方式：支持北斗定位
▲8.冷启动定位时间检验：≤31s，提供国家认可检测机构出具的带有CNAS标识的检测报告复印件；
9.满足军标低温要求，在-35±2度环境下正常工作时间不少于2小时，提供国家认可检测机构出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件；
10.符合RTCA/DO-160F机载设备环境条件和试验程序的电磁兼容性检测，提供国家认可检测机构出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件
11.工作模式：支持数模常规包含模拟常规、数字常规（DMR数字常规、PDT数字常规）、PDT数字集群、模拟集群、增强型常规六种工作模式，可在不重启的条件下自由切换，切换完成后可正常工作，提供国家认可检测机构出具的带有CNAS标识的检测报告复印件；
12.手咪：全键盘手咪，具备独立PTT按键、独立紧急报警按键且可编程按键数量不少于4个；
13.中文短信功能：支持分组数据组呼，可按组发送长短消息，最大支持512个汉字字符。提供国家认可检测机构出具的带有CNAS标识的检测报告复印件

	双模终端
	1、产品为国产自主品牌，通过工信部无线电发射设备型号核准并获得型号核准证，提供有效期内的型号核准证复印件。
2、“PDT+LTE”双模，支持PDT集群、PDT常规、公网制式，PDT集群/常规制式支持350-400MHz频段
3、屏幕：不小于1.78英寸，提供国家认可检测机构出具检测报告复印件
4、按键：正面按键：全功能数字键盘；侧面按键：PTT键、可编程键x 2；顶部按键：紧急呼叫键；操作旋钮：选组/音量双用旋钮
▲5、重量（标配电池）：≤300g
6、外形尺寸（标配电池）：≤123mm*50mm*33mm
▲7、电池容量：标配2500mAh 7.6V，可支持选配Type-C接口充电电池，为野外应急场景提供现场续电能力。
▲8、内存：RAM≥4G，ROM≥64G
▲9、摄像头：≥1300万
10、WiFi：支持
11、蓝牙：支持
▲12、定位：支持单北斗定位
13、防尘防水等级：不低于IP68，提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件
14、支持PDT网络和LTE网网络双网守候和网络自适应切换，根据信号强度无感知切换自动选择单一网络进行语音业务，提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件


	400兆无线电台
	机身颜色：黑色
参考机身尺寸：≤122×56×36.4mm(装备1650mAh)
机身重量：≤285g(装备1650mAh锂电池)
显示屏:有，可实现两行内容
电池容量：≥1650mAh锂电池
规格特性：
信道数量：≥256个；频率范围：403-527MHZ；输出功率：≥4W
语音播报：有；平均工作时间：(装备1650mAh锂电池)模拟：≥8小时，数字：≥11.5小时
防护等级：≥IP67；工作模式：数模双用
应急按钮：可编程；键盘：半键盘；显示屏：黑白；支持强行发射中断(解码)
数字私线：有；私线：有；语音提示：有；信令：MDC(编码/解码)，Quik-CallII(编码/解码)，DTMF编码
可编程按钮：有；音控传输(VOX)：有；超时定时器：有；脱网功能：有
扫描类型：正常,优先级,双优先级,多余信道删除,通话组,所有组,系统全呼,回原信道
电话簿：有；组呼：有；信道间隔：6.25kHz,12.5kHz,25kHz
信道扫描：有；呼叫人ID：有；呼叫铃声：有；繁忙信道锁定：有；支持时分多址(TDMA)双时隙工作模式；标准：810C,810D,810E,810F,810G；降噪软件：有；信道间隔：12.5kHz/25kHz；频率稳定性：±0.5ppm
模拟灵敏度：(12dBSINAD)典型0.3μV0.22μV(典型)；数字灵敏度：0.25μV(0.19μV典型)
互调(TIA603D)：70dB；邻近信道选择(TIA603A)-1T：60dB@12.5kHz/70dB@25kHz
邻近信道选择(TIA603D)：45dB@12.5kHz/70dB@25kHz；杂散抑制：70dB
额定音频：0.5W；交流声与噪声：-40dB@12.5kHz/-45dB@25kHz；音频响应：TIA603D；传导杂散发射：-57dBm；信道间隔：12.5kHz/25kHz；频率稳定性：±0.5ppm；调制限制：±2.5kHz@12.5kHz；±5.0kHz@25kHz；FM交流声与噪声：-40dB@12.5kHz；-45dB@25kHz；传导/辐射：36dBm<1GHz；-30dBm>1GHz；临近信道功率：60dB@12.5kHz；70dB@25kHz；音频响应：TIA603D；音频失真：3%；4FSK数字调制：12.5kHz数据：7K6θF1D和7K6θFXD
12.5kHz语音：7K6θF1E和7K6θFXE；12.5kHz语音和数据：7K6θF1W；采用AMBE+2TM类型的数字语音编码器数字协议：-ETSITS102361-1,-2,-3；具有智能音频功能；即根据周围环境中的噪音进行调整自动调节对讲机的音量功能；
能够实现与现有三级网手持台附件相兼容；
其他功能：
具有智能电池功能，充电器可以识别电池的使用状态和历史，电池的工作时间比普通模拟对讲机长40%
具有可以升级做IP基站互联自动漫游或者集群功能
具有允许用户开发定制的数据应用程序用于调整对讲机功能
采用前向纠错编码技术将噪声影响降到最低
支持通过软件升级增加无线对讲及系统功能，以扩充容量和加大覆盖范围。
配置：主机、导管耳机、充电器、天线、腰卡、说明书各一；1650mah锂电池4块。

	联排充
	▲1、八路充电：可同时对八台机器或八块电池进行充电，八路充电相互独立，其中一路故障不会影响其他路充电。
▲2、多电压自动识别：可自动识别充电电压需求，在8.4V、4.35V和4.2V三档自动切换，适应高达全系列专业电池的充电需求。
▲3、安全保护功能：具有正负极片短路保护功能，充电极性反接保护功能。进入保护状态后，LED灯指示状态故障。
4、轻便设计，适配器与排充采用分体设计，最大程度降低了排充的尺寸和重量。                                                                                  ▲5、适配本单位350M电台使用

	电池
	▲1、大容量高续航：具备大于或等于2000mAh@7.4V大容量电芯，能够为对讲机持久供电，满足11-14小时时间工作需求。
▲2、高等级防水防尘：支持IP67级别的三防设计，能够在恶劣环境中正常工作。
3、安全性高：电池采用高品质电芯设计，通过严格的重锤冲击试验，使用精湛的电池组装工艺组装而成，并通过严酷的高低温，跌落和震动测试，安全，可靠。
▲4、使用寿命长：充放电的循环次数高达500次，非常耐用。电池使用期间免维护，不需要充放电保养操作。                                                             
5、适配本单位350M电台使用



3、 售后服务及培训要求
1.售后服务内容
1.1电话咨询
投标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
1.2现场响应
采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在12小时内解决的，应在24小时内提供备用产品或解决方案，使采购人能够正常使用。
1.3技术升级
在质保期内，如果投标人的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人应对采购人购买的产品进行免费升级服务。
1.4技术指导
在产品完成调试验收后，投标人须向采购人提供技术培训方案和拥有相应资质的技术团队指导培训一批可进行现场操场实施教学的采购人教学团队。
2.培训要求
在产品完成调试验收后，投标人须向采购人提供技术培训方案和拥有相应资质的技术团队指导培训一批可进行现场操场实施教学的采购人教学团队。
3.质保期：质保期为1年，自甲方验收合格之日起计算。
4、 交货时间及地点  
签订合同后30日内，地址：北京市大兴区甲方指定的地址
5、 验收服务要求
1.中标人需在合同约定的工期内完成生产并交货，交货地点为采购方指定地点。采购方将按照本技术要求、国家相关标准及样品标准进行验收，验收不合格的产品，中标人需无条件更换或返工，直至验收合格，并承担由此产生的所有费用及损失。
2.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观。
3.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。
4.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
4.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。
4.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
4.3在产品/系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。
4.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
4.5产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。
6、 付款方式
本合同付款条件：①：合同签订后15个工作日内，向乙方支付本合同总价的30%或 50%首付款。按照《北京市“十四五”时期优化营商环境规划》的通知要求，“提高政府采购首付款支付比例，中小企业首付款支付比例不低于合同金额的50%，降低中标企业资金压力”。若中标商为中小企业首付款支付50%，否则为30%，全部货物经甲方验收合格核对无误后向乙方支付合同价款的100%。
②：鉴于本项目甲方资金来源于财政部门的拨款，乙方理解并同意甲方按照本合同约定向乙方支付货款的前提条件为：甲方已收到相关政府部门支付本合同项下的全部或相应资金或款项。如因政府部门未及时向甲方支付相关款项，导致甲方不能按时向乙方支付货款等相关费用的，不视为甲方违约，且甲方有权顺延向乙方支付费用的时间。
7、 其他相关要求
本项目非专门面向中小/小微企业。对小型和微型企业产品的价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审，监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

