北京市大兴区政府采购公开招标公告
项目概况
[bookmark: _GoBack]参加2026年大兴分局公务车辆购置项目的投标人以网上下载方式获取文件，招标文件下载时间为2026年11月13日上午9:30至11月19日下午17:00（北京时间），并于2026年12月7日上午9:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：11011526210200036195-XM001
项目名称：2026年大兴分局公务车辆购置项目
预算金额：792.533328万元
采购需求：详见附件
合同履行期限：签订合同之日起60个日历日内（燃油防弹装甲车为90日）
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080]本项目不接受联合体投标
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1  中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造、服务全部由符合政策要求的小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：                  。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。
3.本项目的特定资格要求：
3.1 本项目是否属于政府购买服务： 
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2 其他特定资格要求：          。
三、获取招标文件
1.时间：2026年11月13日上午9:30至11月19日下午17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：本项目采用全流程电子化采购方式，线上下载招标文件。供应商按照规定办理 CA 数字认证证书（北京一证通数字证书）或电子营业执照后，自招标公告发布之日起持供应商自身数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件，未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。
4.售价：0 元。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年12月7日上午9:30（北京时间）
开标时间：2026年12月7日上午9:30（北京时间）
开标地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：如涉及的详见招标文件各章对应条款要求。
2.本项目采用全流程电子化采购方式，线下开标评标。请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA 数字证书服务热线    010-58511086
电子营业执照服务热线   400-699-7000
数字证书服务热线       010-58515511
技术支持服务热线       010-86483801
2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”— “操作指南”— “ 市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2 注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “操作指南”— “ 市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3 驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “工具下载”— “招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “ 工具下载”— “ 投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子招标文件
供应商使用 CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
2.5 编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6 提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7 开标
供应商需在2026年12月7日上午9点30分（北京时间）开标当日，由投标单位法人或授权人参加开标会（地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层）。届时应提供以下资料：1、携带制作电子版《投标文件》的CA证书（钥匙）。2、法人代表授权书1份。以上资料需开标当日现场递交，大兴区政府采购中心不接受现场递交以外的投递形式，供应商采取其他投递形式致使投标无效，大兴区政府采购中心不承担任何责任。（现场递交系指供应商将上述资料直接递交给采购中心联系人，并签字确认）。
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：北京市公安局大兴分局
地址：北京市大兴区黄村西大街35号
联系人：刘老师
联系方式：010-69252316
2.采购代理机构信息
名称：北京市大兴区政府采购中心
地址：北京市大兴区公共资源交易分中心三层
联系方式：010-69231333、69231339
3.项目联系方式
项目联系人：高老师	
电话：010-69231333转208
                                  
 北京市大兴区政府采购中心
                                            2026年11月12日

附件：
采购需求

1、 采购清单
	序号
	货物或服务名称
	数量
	单位
	单价
	预算价格(元）
	

	1
	燃油越野车
	1
	辆
	
	234014.07
	

	2
	增程式小型客车
	2
	辆
	
	380951.96
	

	3
	增程式小型轿车
	36
	辆
	
	4237452
	核心产品

	4
	纯电小型轿车
	15
	辆
	
	1772915.25
	

	5
	燃油防弹装甲车
	1
	辆
	
	1300000
	


合同履行期限：自合同签订之日起 60  日内完成交付。
总预算792533328元，含购置税、保险、车辆外观制式涂装（警用车辆）等交付采购人使用的一切费用；投标人需提供符合技术要求的车辆且单车报价不得超过单车预算，否则视为无效投标。所有车辆包含但不限于上牌、验车、购置税、保险、车辆外观制式涂装（警用车辆）等。投标人须具备警用车辆的喷涂改装能力及资质，该项目为一站式交钥匙工程。
二、项目背景或简况
根据工作需要，北京市公安局大兴分局2026年车辆更新购置项目，购置的车辆应符合北京市最新排放标准，车型必须列入《道路机动车辆生产企业及产品公告》。
3、 技术参数要求
（一）投标人投标文件中对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、配置等方面情况需提供详细的技术资料和证明文件。证明文件包括但不限于检验报告、产品说明书、官网截图等。投标人在响应采购需求时，应就技术参数进行逐条响应，并根据采购文件要求提供相应证明材料。
（二）技术参数
1-1.燃油越野车，采购数量1辆（警用车辆）：单价：234014.07元。共计：234014.07元。（含保险、购置税）
1、整车概述	
车辆品目及颜色：警用车辆（制式涂装）	
车身结构：5门5座小型普通客车
能源类型：汽油
 
#2、车身参数 
长(mm): ≥4830
宽(mm): ≥1900
高(mm): ≥1770
轴距(mm): ≥2815
油箱容积(L): ≥65
 
#3、发动机
 
排量(mL): ≥1975
进气形式: 涡轮增压
气缸数(个): 4
最大功率(kW/rpm): ≥182
最大扭矩（N·m）：≥353
环保标准: 国六b
 
#4、变速箱 
档位个数:≥8
变速箱类型：手自一体变速箱
 
5、车轮制动
驻车制动类型: 电子驻车
前/后轮胎规格: 255/45 R20
 
6、底盘 
前悬架类型: 独立悬架
后悬架类型: 多连杆式独立悬架
助力类型: 电动助力
车体结构: 承载式
驱动形式：四区
 
7、被动安全 
主/副驾驶座安全气囊: 有
前排侧气囊: 有
前/后排头部气囊(气帘): 有
主驾膝部气囊：有
前排中间气囊：有

8、主动安全 
ABS防抱死: 有
制动力分配(EBD/CBC等): 有
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): 有
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): 有
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等): 有
安全带未系提醒: 全车
车道偏离预警系统: 有
主动刹车/主动安全系统: 有
前方碰撞预警: 有
道路救援呼叫: 有
疲劳驾驶提醒：有
 
9、驾驶操控 
自动驻车: 有
上坡辅助: 有
陡坡缓降: 有
 
10、驾驶硬件 
前/后驻车雷达: 有
驾驶辅助影像: 360度全景影像/车侧盲区影像
前方感知摄像头: 有
摄像头数量: ≥5个
超声波雷达数量: ≥8个
 
11、驾驶功能 
巡航系统: 全速自适应巡航
卫星导航系统: 有
导航路况信息显示: 有
车道保持辅助系统: 有
方向盘离手检测：有
车道居中保持: 有
道路交通标识识别: 有
 
12、外观/防盗 
轮圈材质: 铝合金
发动机电子防盗: 有
车内中控锁: 有
电动后备厢：有
感应后备厢：有
电动后备厢位置记忆：有 
主动闭合式进气格栅：有

13、车外灯光 
近光灯光源: LED
远光灯光源: LED
大灯高度可调: 有
自适应远近光：有
大灯延时关闭：有
 
14、天窗/玻璃 
天窗类型:分段式电动天窗
车窗一键升降功能: 全车
车窗防夹手功能: 全车
 
15、外后视镜 
外后视镜功能：电动调节+电动折叠+后视镜加热+锁车自动折叠
 
16、方向盘/内后视镜 
方向盘材质: 真皮
方向盘调节: 上下+前后调节
多功能方向盘: 有
全液晶仪表盘: 有 
 
17、座椅配置 
座椅材质: 仿皮
主座椅调节: 前后/靠背调节/高低调节（4向））/腰部支撑(2向）
副座椅调节: 前后/靠背调节/高低调节（4向）
主/副驾电动调节: 有
前排座椅功能：加热
 
18、空调 
后排出风口: 有
空调类型: 自动空调
车载空气净化器：有
车内PM2.5过滤装置：有
温度分区控制：有
1-2.增程式小型客车，采购数量2辆：单价：190475.98元；共计：380951.96元。（含保险、购置税）
1、整车概述	
车辆品目及颜色：警用车辆（制式涂装）
车身结构：5门7座小型客车（MPV）
能源类型：增程式
 
#2、车身参数 
长(mm): ≥5300
宽(mm): ≥1980
高(mm): ≥1850
轴距(mm): ≥3200
油箱容积(L): ≥60
后备厢容积(L): ≥450
 
#3、发动机
排量(mL): ≥1498
进气形式: 涡轮增压
气缸数(个): 4
最大功率(kW/rpm): ≥115
最大扭矩(N·m/rpm): ≥235
环保标准: 国六b
 
#4、电池/充电
 
电池类型: 磷酸铁锂电池
电池冷却方式: 液冷
CLTC纯电续航里程(km): ≥215
CLTC综合续航里程(km): ≥1250
电池能量(kWh): ≥37
电池能量密度(Wh/kg): ≥130
快充功能: 支持
高压平台(V): 400
快充时间（h）：≤0.25（30%-80%）
对外交流放电功率(kW): ≥3.5
 
5、电动机
 
电动机总功率(kW): ≥227
电动机总扭矩(N·m): ≥320
电机布局: 后置后驱
电机类型: 永磁同步
 
6、变速箱 
变速箱类型: 固定齿比变速箱
 
7、 车轮制动
前/后制动器类型: 通风盘式
驻车制动类型: 电子驻车
前/后轮胎规格: 235/60 R18
 
8、底盘
驱动方式: 后置后驱
前悬架类型: 独立悬架
后悬架类型: 多连杆式独立悬架
车体结构: 承载式
 
9、被动安全 
主/副驾驶座安全气囊: 有
前排侧气囊: 有
前/后排头部气囊(气帘): 有

10、主动安全 
ABS防抱死: 有
制动力分配(EBD/CBC等): 有
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): 有
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): 有
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等): 有
安全带未系提醒: 全车
车道偏离预警系统: 有
主动刹车/主动安全系统: 有
DOW开门预警: 有
前方碰撞预警: 有
后方碰撞预警: 有
哨兵模式/千里眼: 有
低速行车警告: 有
内置行车记录仪: 有
道路救援呼叫: 有
 
11、驾驶操控 
能量回收系统: 有
自动驻车: 有
上坡辅助: 有
陡坡缓降: 有
 
12、驾驶硬件 
前/后驻车雷达: 有
驾驶辅助影像: 360度全景影像+车侧盲区影像
摄像头数量: ≥5个
超声波雷达数量: ≥12个
毫米波雷达数量: ≥3个
 
13、驾驶功能 
巡航系统: 全速自适应巡航
倒车车侧预警系统: 有
卫星导航系统: 有
导航路况信息显示: 有
并线辅助: 有
车道保持辅助系统: 有
车道居中保持: 有
道路交通标识识别: 有
辅助泊车入位: 有
方向盘离手检测: 有
 
14、外观/防盗 
轮圈材质: 铝合金
侧滑门形式: 双侧电动
电动后备厢位置记忆: 有
发动机电子防盗: 有
车内中控锁: 有
远程启动功能: 有
电池预加热: 有
对外放电: 有
 
15、车外灯光 
近光灯光源: LED
远光灯光源: LED
大灯高度可调: 有
 
16、天窗/玻璃 
天窗类型: 分段式天窗
车窗一键升降功能: 全车
车窗防夹手功能: 全车
后雨刷: 有
 
17、外后视镜 
外后视镜功能: 电动调节
 
18、方向盘/内后视镜 
方向盘材质: 皮质
方向盘调节: 电动上下+前后调节
多功能方向盘: 有
全液晶仪表盘: 有 
 
19、座椅配置 
座椅材质: 仿皮
主座椅调节: 前后/高低/靠背调节
副座椅调节: 前后/靠背调节
主/副驾电动调节: 有
前排主驾座椅加热功能: 有
第二排座椅: 电动调节+加热
 
20、空调 
后排独立空调: 有
空调类型: 自动空调
后座出风口: 有

1-3.增程式小型轿车，采购数量36辆：单价：117707元；共计：4237452元。（含保险、购置税）
1、整车概述	
车辆品目及颜色：警用车辆（制式涂装）	
车身结构：4门5座三厢轿车
能源类型： 增程式

#2、车身参数	
长(mm)： ≥4880
宽(mm)： ≥1930
高(mm)： ≥1480
轴距（mm）≥2900
后备厢容积（L）≥430

#3、发动机	
排量(mL)： ≥1495
进气形式：自然吸气
最大功率(kW/rpm)：≥75
最大扭矩(Nm/rpm)：≥130
供油方式：多点电喷
环保标准：国六B

#4、电池/充电
电池类型：磷酸铁锂电池
电池冷却方式：液冷
CLTC纯电续航里程(km)：≥230
CLTC综合续航(km)：≥1450
电池能量(kWh)：≥27
百公里耗电量(kWh/100km)：≤16
快充功能：支持
充电时间（h）：≤0.25（30%-80%）
对外交流放电功率(kW)：≥3.3

5、电动机
电动机总功率(kW)≥200
电动机总扭矩(N·m)≥365
电机布局：后置

6、变速箱
变速箱类型：固定齿比变速箱

7、底盘转向
驱动方式：后置后驱
前悬架类型：独立悬架
后悬架类型：多连杆式独立悬架
助力类型：电动助力
车体结构：承载式

8、车轮制动
前后制动器类型：通风盘式
驻车制动类型：电子驻车
前/后轮胎规格： 235/50 R18

9、主动安全
主/副驾驶座安全气囊：有
前排侧气囊：有

10、被动安全
ABS防抱死：有
制动力分配(EBD/CBC等)：有
刹车辅助(EBA/BAS/BA等)：有
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等):有
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等):有
胎压显示:有
车道偏离预警系统:有
主动刹车/主动安全系统:有
DOW开门预警:有
前方碰撞预警:有
后方碰撞预警:有
低速行车警告:有
内置行车记录仪:有
道路救援呼叫:有

11、驾驶操控
能量回收系统：有
自动驻车：有
上坡辅助：有
陡坡缓降：有

12、驾驶硬件
前/后驻车雷达：有
驾驶360度全景影像：有

13、驾驶功能
巡航系统：全速自适应巡航
倒车车侧预警系统:有
卫星导航系统：有
并线辅助：有
车道保持辅助系统：有
车道居中保持：有
道路交通标识识别：有
辅助泊车入位：有
起步提醒：有

14、外观防盗
轮圈材质：铝合金
无钥匙启动系统：有
无钥匙进入功能：有
主动闭合式进气格栅：有
远程启动功能：有
电池预加热：有
对外放电：有

15、车外灯光
近光灯光源：LED
远光灯光源:LED
LED日间行车灯:有
自适应远近光:有
自动头灯:有
大灯高度可调:有
大灯延时关闭:有

16、天窗/玻璃
天窗类型：有
前/后电动车窗：有
车窗一键升降功能：有
车窗防夹手功能：有
感应雨刷功能：有

17、外后视镜 
外后视镜功能: 电动调节

18、方向盘/内后视镜
方向盘材质：皮质
方向盘位置调节4向：有
多功能方向盘：有
抬头显示：有

19、座椅配置
座椅材质：仿皮
主座椅电动调节6向调节：有
副座椅电动调节4向调节：有
前排座椅功能加热：有

20、空调
空调温度控制方式：自动空调
后座出风口：有
温度分区控制：有
车内PM2.5过滤装置：有

1-4.小型轿车纯电，采购数量15辆，单价：118194.35元。共计：1772915.25元。（含保险、购置税）
1、整车概述	
车辆品目及颜色：地方牌照车辆，黑色。	
车身结构：4门5座三厢车轿车
能源类型：纯电动
 
#2、车身参数 
长(mm): ≥4880
宽(mm): ≥1930
高(mm): ≥1480
轴距(mm): ≥2900
 
#3、电动机 
电机类型：永磁同步
电动机最大功率(kW): ≥185
电动机最大扭矩（N·m）：≥320
电机布局：前置前驱
 
#4、电池 
电池类型：磷酸铁锂电池
电池冷却方式：液冷
CLTC纯电续航里程（km）：≥630
电池能量(kwh): ≥64
对外交流放电功率（kw）: ≥3

 
5、车轮制动
前/后制动器类型: 通风盘式
驻车制动类型: 电子驻车
前/后轮胎规格: 235/50 R18
 
6、底盘 
驱动方式:前置前驱
前悬架类型: 独立悬架
后悬架类型: 多连杆式独立悬架
车体结构: 承载式
 
7、被动安全 
主/副驾驶座安全气囊: 有
前排侧气囊: 有

8、主动安全 
ABS防抱死: 有
制动力分配(EBD/CBC等): 有
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): 有
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): 有
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等): 有
安全带未系提醒: 全车
车道偏离预警系统: 有
主动刹车/主动安全系统: 有
前方碰撞预警: 有
后方碰撞预警: 有
DOW开门预警：有
低速行车警告：有
内置行车记录仪：有
道路救援呼叫：有


9、驾驶操控 
能量回收系统：有
自动驻车：有
上坡辅助：有
陡坡缓降：有
 
10、驾驶硬件 
前/后驻车雷达: 有
驾驶辅助影像: 360度全景影像
摄像头数量: ≥7个
超声波雷达数量: ≥12个
毫米波雷达数量：≥3个

11、驾驶功能 
巡航系统: 全速自适应巡航
倒车车侧预警系统：有
卫星导航系统：有
导航路况信息显示：有
并线辅助：有
车道保持辅助系统：有
车道居中保持：有
道路交通标识识别：有
辅助泊车入位：有
遥控泊车：有
记忆泊车：有
循迹倒车：有
辅助变道：有
信号灯识别：有
起步提醒：有
 
12、外观/防盗 
轮圈材质: 铝合金
发动机电子防盗: 有
电动后备厢: 有
感应后备厢: 有
电动后备厢位置记忆: 有
车内中控锁: 有
主动闭合式进气格栅: 有
远程启动功能: 有
电池预加热: 有
对外放电: 有


13、车外灯光 
近光灯光源: LED
远光灯光源: LED
自适应远近光：有
大灯高度可调: 有
大灯延时关闭：有
 
14、天窗/玻璃 
车窗一键升降功能: 全车
车窗防夹手功能: 全车
感应雨刷功能：有
 
15、外后视镜 
外后视镜功能：电动调节
 
16、方向盘/内后视镜 
方向盘材质: 皮质
方向盘调节: 上下调节+前后调节
多功能方向盘: 有
内后视镜功能: 手动防眩目
抬头显示：有
 
17、座椅配置 
座椅材质: 仿皮
主座椅调节: 前后/靠背调节/高低调节
副座椅调节: 前后/靠背调节
主副驾电动调节: 有
前排座椅功能：加热
 
18、 空调 
后排出风口: 有
空调类型: 自动空调
热泵空调：有
温度分区控制：有
车内PM2.5过滤装置：有
1-5. 燃油防弹装甲车 ，采购数量1辆（警用车辆），单价：1300000元（含保险、购置税），共计：1300000元。
1.底盘参数
（1）长度：≤6000 mm；宽度：≤2300 mm；高度≤2300 mm；
（2）轴距：≤3700 mm；
（3）总质量：≤5900kg；
（4）整备质量：≤3750 kg；
（5）发动机形式:直列六缸增压柴油发动机；
（6）发动机排量：≥6.7L；
（7）发动机功率：≥230KW；
（8）发动机扭矩：≥1000Nm；
（9）排放标准：国6b；
（10）自动变速器：≥6AT自动变速箱；
（11）前轮距：≥1830 mm；
（12）后轮距：≥1830 mm；
（13）轮胎规格：≥295/65 R20；
（14）驱动形式：全时四驱4×4；
（15）最高车速：不低于140km/h。
2.改装后车辆参数
（1）外形尺寸：总长：≤6000 mm；总宽：≤2400 mm；总高：≤3200 mm；
（2）后门通过口尺寸：宽:≥830mm；高:≥1180mm;
（3）燃料容量：≥100L；
（4）乘员配置（含驾驶员）：不少于11人；
（5）轮胎数量：4+1。
13.安全带：全车不少于11个座位配备两点或三点式安全带。
14.车体防弹性能：车身防弹板及油箱护板的防弹性能不低于公安部《GA 164-2018专用运钞车防护技术要求》中B级防护要求。
15.空调：顶置安装，24V供电，制冷量不低于2600W。
16.车门铰链：尺寸≥230×150mm,轴径≥10mm。
17.车窗：后乘员舱的侧窗及后门窗设置滑动式金属遮光挡板，具备外部视线遮蔽作用。
18.玻璃
（1）防弹性能不低于《GB 46036-2025 安全防范 透明防护材料》中D3级B类防弹性能；
（2）侧窗、后门玻璃整体向外突出于车体，可从车辆外部实现外框及防弹玻璃拆装，无需拆解车内内饰构件；
（3）整车防弹玻璃窗数量≥10个；
（4）后乘员舱的窗尺寸（长×宽）≥450×240mm；
（5）后门窗尺寸（长×宽）≥450×240mm。
19.射击孔
（1）射击孔采用翻盖式矩形结构，能够防水防尘；
（2）数量≥9个，位置在防弹窗下方；
（3）射击孔盖板尺寸≥100×130mm；
（4）射击孔盖板：防弹性能不低于公安部《GA 164-2018专用运钞车防护技术要求》中B级防护要求。
20.发动机舱进风格栅：格栅板材料防弹性能不低于公安部《GA 164-2018专用运钞车防护技术要求》中B级防护要求。
21.前置绞盘：与前保险杠采用一体化设计，绞盘最大牵引力≥5吨。
22.旋转炮塔
（1）可实现360°转动；
（2）炮塔采用多棱面结构（不少于8个面）；
（3）天窗盖：翻转式结构，设有开启支撑及锁止机构，通过口直径≥630mm；
（4）炮塔后部及两侧设置观察窗；天窗盖开启后，后部观察窗与天窗盖观察窗基本重合，减小观察盲区；
（5）炮塔主体材料防弹性能不低于公安部《GA 164-2018专用运钞车防护技术要求》中B级防护要求；
（6）观察窗防弹性能不低于《GB 46036-2025 安全防范 透明防护材料》中D3级B类防弹性能；
（7）预置底座：满足9管车载式防暴发射器的固定使用需求。
23.上下车踏板
（1）左/右踏板具有防滑功能，配备横向及竖向扶手，可兼作战术冲锋踏板，两侧具备载人功能，踏板两侧配置长条LED红蓝警灯，单侧不少于4组；
（2）尾门踏板：具有防滑功能，配备上车扶手；
24.战术挂板：安装于车身左右后部，开设多种异形挂孔，便于作战装备挂载。
25.备胎：全尺寸备胎，安装固定在车尾底部，带有备胎支架。
26.内室地板：铝合金花纹板，设置隐藏式折叠固定环，配套快速锁止拉带。固定环数量不少于8个，用于大件物品捆绑固定。
27.座椅
（1）前排驾座椅：数量3个，中间设置可翻转多功能座椅；座椅可载人使用，闲置时可翻转形成扶手箱，具备物品放置功能；
（2）第二排座椅：数量2个，单座座椅，支持前后调节、靠背调节。
（3）后舱座椅：席位不少于6个，对称布置的两个长排座椅，座椅底部设置储物箱，可掀开座面取物，箱体侧面设下翻门，无需掀座面即可取物；靠近第二排座椅的双人席位可整体开启，后侧单人席位可单独开启；座椅箱内设多级可调节插板，可调整内部存放空间；
（4）各座椅配备翻转式座椅扶手，扶手可实现90°翻转，翻转后不影响长排座椅形成完整通面。
28.增高踏凳：位于舱内炮塔下方，带有电动升降功能，表面防滑。
29.车顶扶手：舱内车顶设置扶手，保证人员左手侧可抓握。
30.车内照明灯：舱内车顶设置四组照明灯，驾驶舱配置一组，后舱配置三组。支持单独控制，可实现多种光源模式切换。
31.换气扇：舱内安装，具备主动进排风、过滤功能。
32.监控摄像系统
（1）车辆前后分别设置摄像头，前方为球形云台摄像机，后方为固定摄像机；
（2）配置尺寸≥10寸的显示器，驾驶室可操控前方云台转动观察，存储内存不小于1TB；
（3）摄像头像素大于300万，具备红外补光、星光级夜视功能。
33.辅助驾驶监控系统：360°全景辅助驾驶可视化监控。
34市电输入：具备驻车状态市电供电功能，可为车内主要设备供电及充电。
35.警灯
（1）长排警灯：LED警灯，安装于车辆前部车顶；同时配置扩音喇叭及200W警报器；
（2）长方形警灯：左右车顶护栏安装12个长方形LED警灯，单组采用红蓝配色，两侧对称布置；
（3）圆形警灯：车辆后顶尾部加装两个LED红蓝警灯；
（4）前格栅警灯：车辆前格栅安装不少于8个红蓝LED警灯。
36.外观与油漆
（1）警徽：符合GA522-2004《警车车徽》中相关要求；
（2）油漆：颗粒漆。
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