事业支出物业管理服务采购项目-北京市昌平区医院
2027年度保洁服务项目采购需求

第1部分 采购需求
	包号名称
	各包预算金额  (人民币万元)
	各包最高限价      (人民币万元)

	第一包：新门急诊综合楼保洁
	414
	410

	第二包：外妇楼、教学楼（含医废）保洁
	281
	275

	第三包：内儿楼、老门诊楼、原疾控楼保洁
	311
	305



第一包：新门急诊综合楼保洁
一、北京市昌平区医院新门急诊综合楼概况
昌平区医院新门急诊综合楼,建筑面积 59600 平米，地下面积 245600 平米。 地上 15 层（含设备间 M 层），地下 3 层，10-14 层设为病房，9 层为信息中心，M 层和 8 层设有手术室和介入室，7 层实验室、教学室，6 层检验中心，5 层肾内科病房、透析中心、门诊等，4 层口腔及耳鼻喉门诊等，3 层内科门诊、儿科门急诊等，2 层 E ICU、输液室、外科门诊等，1 层大厅、咖啡厅、急诊室等，-1 层放射科、核医学科等，-2 层动力机房、地下车库等，-3 层直线加速器室、车库、机房等。
体检中心是承担全区征兵体检；招生专项体检及健康体检的专业体检机构、同时承担入职入学、国家公务员录用、药品、食品、公共场所从业人员、教师资格认证、医务人员资格注册及机动车驾驶员等各类体检，并面向社会提供个人和团体的健康体检管理服务。
二、人员分布及保洁管理服务的主要内容 
1.人员配置及分布
	序号
	区域
	岗位人数
	备注

	1
	项目经理
	1
	全面负责项目管理

	2
	保洁主管
	2
	协助经理日常工作及人员培训

	3
	14层（病房）
	2
	病房、公共区域、电梯厅、楼道步行梯、休息室、会议室等

	4
	13层（病房）
	2
	病房、公共区域、电梯厅、楼道步行梯、休息室、会议室等

	5
	12层（病房）
	2
	病房、公共区域、电梯厅、楼道步行梯、休息室、会议室等  目前综合楼消化内科

	6
	11层（病房）
	2
	病房、公共区域、电梯厅、楼道步行梯、休息室、会议室等

	7
	10层（病房）
	2
	病房、公共区域、电梯厅、楼道步行梯、休息室、会议室等

	8
	9层（计算机中心、会议室）
	1
	

	9
	M层
	1
	

	10
	8层（手术室）
	3
	

	11
	7层（实验室、教室、放射科）
	1
	

	12
	6层（检验科）
	2
	

	13
	5层(预防保健、皮肤、眼科门诊、肾内科病房、透析)
	6
	公区1人(不含诊室)卫生间 2人(1男1女)透析3人

	14
	4层（睡眠中心、口腔科、耳鼻喉科门诊）
	5
	公区1人(不含诊室)卫生间 2人(1男1女)口腔科2人

	15
	3层（内科、中医门诊）
	4
	公区2人（不含诊室）卫生间2人（1男1女）

	16
	2层(EICU、外科、骨科门诊、特需病房)
	4
	公区2人（不含诊室）卫生间 2人(1男1女)

	17
	1层（急诊、急救、儿科）
	8
	急诊公区1人,、门诊公区1人、卫生间2人(1男1女)、急诊科室内2人、儿科2人（输液室1人、诊室1人）

	18
	夜班
	2
	全楼夜班2人

	19
	地下一层（120、放射科、病案库）
	3
	公区1人、卫生间 1人(1男1女)、放射科1人

	20
	地下二层、地下三层(放疗科)
	1
	

	21
	外围
	2
	负责停车场、吸烟区等环境卫生

	22
	地巾清洗间
	1
	清洗地巾

	23
	体检中心
	1
	

	24
	西跨楼
	1
	公共区域、卫生间、总值班

	25
	专项
	4
	洗地、打蜡、玻璃擦拭、应急处置

	26
	替班
	2
	接替病房、门诊（含透析、洗衣房）各岗员工事假、病假及正常休息的替班工作

	27
	太平间
	3
	环境清洁及其他管理

	合计
	68
	要求男性45-65岁(含),女性45-55岁(含),具有3年以上相关保洁服务经验。



2.保洁管理服务的主要内容
具体为全部地面保洁清扫、垃圾集中管理，严格区分生活垃圾和医疗垃圾的清运，病房、大厅、通道、楼梯间及卫生间的常规保洁及环境消杀，外墙清洁（每年一次，由专业人员负责）。服从采购人安排，突发事件应急保障工作。按每人每天 8 小时工作时间计算，人员数量应不少于68人。
三、人员及材料最高限价：410万元。
四、保洁标准
1. 地面标准（包括楼道楼梯）：
保持每天清扫擦洗达到无废弃物、无污渍，洁净光亮。楼道不存放杂物。
2. 玻璃标准:
保持干净，达到无污渍、无印痕，清洁透明。
3. 垃圾处理标准:
病房小垃圾筐内无存留垃圾，随时集中到大垃圾袋，每天上、下午清运，生活垃圾和医疗垃圾严格区分，不能混装，不得堆积。
4. 垃圾容器标准:
桶外随时擦拭，无污物，小垃圾筐、桶随时套袋，定期消毒。
5. 大厅标准:
无垃圾、无碎屑、无水迹、无污渍、无尘土、无卫生死角，玻璃透明清洁, 栏杆及台面等保持清洁。
6. 卫生间标准:
墙面、地面每天擦拭，盥洗台及恭桶、小便池每天保持清洁处理，随时巡回检查、清理、并清倒污物，将污物集中到大垃圾袋内。
7. 病房清洁标准:
玻璃清洁透明，床、柜每日擦拭，并做到“一桌一巾 ”就是一位病人的物品一块擦拭巾用后及时清洗消毒。随时清理门窗边框每日擦拭，房间污物随时清理, 巡查发现垃圾筐内有污物，随时换袋，随时保持地面清洁。室内地堆要与楼道地 堆分开使用，做到一湿一干。
8. 手术区清洁标准:
地面清洁，墙面洁净，玻璃及门窗框每日擦拭，车辆及不锈钢拉手、护栏等随时擦拭，并协助医护人员随时或定期消毒。
9. 清洁墙面标准：
专业墙面清洗液处理墙面，光亮如初（每周清洗一次）。
10. 外墙清洁标准:
由专业外墙人员对外墙清洁，清洗用品使用专业清洗液，墙面干净无污迹，（新门急诊综合楼、西跨楼外墙每年清洗一次）。
11. 根据北京市灭蟑灭鼠时间规定，有序投放蟑螂药，鼠药。
12. 加强电器的管理，按照医院的要求到指定地点充电，不能在楼道，办公区域充电。
13. 院落清洁标准:
早晚必须清扫，并对不锈钢护栏随时护理，其余时间巡检随时处理雨雪天气造成的脏湿现象。
五、 日常环境维护服务管理
（一）室内保洁服务 
1.室内保洁规范
实施“ 高标准、规范化 ”的环境卫生管理和“ 高质量、高频度 ”的环境卫生维护，做到眼看无垃圾、手摸无灰尘，确保垃圾日产日清，无蚊、蝇等 “四害 ” 孳生。
2.室内保洁清洁范围
地面、墙面、门窗、玻璃隔断、天花板、办公桌椅，沙发、茶几、烟灰缸、文件柜、地面踢脚线、垃圾筐，清洗杯子，打好开水。
3.室内的清洁、保洁标准
1）天花板、墙面、灯具目视无灰尘、蜘蛛网，地面踢脚线无积尘。
2）门窗、座椅、桌子无积尘。
3）烟灰缸无烟头及烟灰。
4）室内无异味、臭味。
5）地面无烟头、纸屑、污渍、积水。
6）垃圾袋及时更换。
4.室内每日常规清洁规程
1）室内每日常规清洁的主要内容是按清洁质量标准进行地面、墙面、灯具的清扫，门窗、玻璃隔断、桌椅、货架等用具的擦拭，垃圾袋更换等。
2）室内的清洁一般应按“从左到右，从上到下 ”“从里到外 ”依次进行，再对各附件进行清洁的顺序进行。
3）清洁方法：室内的清洁工作应安排在 7：30--8:00 人员未到的情况下进行，操作程序和方法如下：
操作程序和方法
1）准备好所需的工具和用具。如：扫把、地拖、尼龙刷、抹布、干毛巾、工作服、橡胶鞋、手套和口罩等。
2）准备和配制好清洁剂和用品。
3）打开门窗，启动排气扇通风换气。
4）清扫天花板、墙面、灯具、地面踢脚线 ，擦拭门窗、烟灰缸等用具。
5）收集废弃物、清扫地面垃圾，清倒垃圾篓，换新垃圾袋后放回原位。
6）锁（关）好门窗。
（二）门厅保洁规范
1. 门厅的主要特点
来往人流最多、最频繁，带入的尘土亦较多，如不及时清除，将会扩散到其他区域。另外其装修较其他区域豪华，摆设和装饰物较多。是使用者和客户进入的第一外场所，是显示服务的等级和脸面的重要区域。
2. 日常保洁项目
1）地面及入口处脚垫的清扫。
2）玻璃门和玻璃幕、间隔的擦拭。
3）各种家具摆设以及装饰物、标牌、消防器等擦拭。
4）墙壁和墙壁上装饰物、标牌、开关盒的扫尘、擦拭。
5）果皮箱的清倒、擦拭。
6）金属柱子、扶手、饰物等金属的擦拭。
7）烟灰缸的清倒、更换。
8）此外还有天花、吊灯等特殊清扫项目。
3. 注意事项
1）为减少人们将室外尘土带入室内，门厅入口处应铺设防尘脚垫。遇雨天，应铺吸水性的脚垫。
2）门厅及大堂入口区域应设专人推尘，随时擦拭人们进入时的脚印。
3）门厅及大堂地面多为花岗石、大理石、水磨石、瓷砖、聚氯乙稀地板材、橡胶类地板材或地毯。应根据不同材质，采取不同的清洗方法。
4）不锈钢、铜、铝合金等装饰，如柱子、扶手、标牌等，容易受腐蚀，擦拭时要选用专用保洁剂、保护剂，切记小心不要造成花痕。
5）注意不要碰倒、碰坏大堂内的各种摆设饰物。
4. 作业安排
每个门厅的大小不同，保洁要求不同。若范围较大，应按保洁项目、作业量及区域进行人员分工；若范围较小，只配备一个保洁员，应采取“定时巡回清扫、 依次逐项擦拭 ”的作业安排。
1）定时巡回清扫
大厅最容易被弄脏的地方是地面。一般门厅及大堂，每 30 分钟（时间长短应视人员流动量及其他因素定）应定时巡回清扫一次，以确保地面经常处于保洁 状态。主要是扫去地面垃圾、灰尘，擦去地面污迹、水迹，保持地面光亮清洁，然后去擦拭其他项目，隔 30 分钟再巡回保洁地面，如此往复。
2）依次逐项擦拭
门厅及大堂日常保洁的其他项目多为每日擦拭一次即可，应事先安排好作业顺序，依次擦拭。规定每 30 分钟对地面巡回保洁一遍，每巡回保洁一遍的时间一般为3～5分钟或再长一些，其余 20 多分钟时间，用来依次逐项擦其他项目。有的项目，如烟灰缸的清倒或更换，可结合地面巡回进行保洁。
3）具体工作内容
- 每天早上到岗，穿着工作服，佩戴工作牌。
- 七点半之前完成各楼梯走道，楼梯扶手的擦拭，卫生间，走廊，大厅及外场卫生保洁工作。
- 保洁两小时一次巡查时间，巡查内容：大厅、走廊（走廊内花盆是否有烟头）、各走道及扶手是否有灰尘、卫生间（地面、墙面、门窗、隔板、灭烟缸、垃圾篓、卫生洁具、卫生纸、洗手液、擦手纸）等。
- 打扫时应当摆放警示牌，提醒正在打扫。
- 垃圾篓（桶）内垃圾到三分之二必须清理，清理出去的垃圾一律摆放到楼外垃圾桶内不得堆放在垃圾桶旁。
- 外场保洁员每半小时巡视外场卫生情况，及时清理外场地面垃圾及灭烟桶内的烟头，巡视中如发现异常问题及时汇报管理处。
- 室内垃圾桶每日清洗一次。
- 每日巡查各区域，大厅，是否有蜘蛛网,如发现及时清理。
- 如遇恶劣天气巡查时如有发现楼内有渗水情况及时汇报管理处。
- 恶劣天气楼内地面容易返潮，及时摆放警示牌提醒，准备干拖把及时处理地面水迹。
- 维护责任区卫生，劝阻和制止不卫生、不文明的现象和行为。
- 最后检查一遍工作质量，确认合格后整理工具离开。
- 如遇突发事件服从管理处安排工作。
- 下午下班之前应由当班主管领导检查合格后方可下班。
六、专项环境维护服务管理
（一）外围环境设施清洁
1. 作业项目：外围清洁
2. 作业标准：路面上无垃圾，座椅上无污渍污物；绿地无白色污染、杂物；小景观大理石面清洁，照明灯柱干净。
3. 作业程序：
路面清扫及垃圾清理
1）准备必用工具、清洁用品（笤帚、簸箕、水桶、毛巾、垃圾袋、竹夹、垃圾清运车等）。
2）按照先主路面，后辅路面的顺序，由一端开始进行清扫，不得遗漏。
3）清扫时注意不要把笤帚撩起过高，以免尘土扬起。
4）注意避让来往车辆及行人。
5）有台阶处要由上至下一层一层倒退清扫，并由一侧扫向另一侧，搓起垃圾，不能遗洒。
6）清扫台阶要注意自我安全。
7）路边垃圾箱倾倒，将桶盖掀起放在一旁，提出垃圾箱内桶把垃圾倒入垃圾袋内，然后复原。垃圾箱内放垃圾袋的将箱内垃圾袋提出放入垃圾车内，更换新袋，将盖扣好。
路椅清洁
1）先清理椅子上面及周边垃圾，用竹夹夹入垃圾袋内。
2）用潮毛巾擦去路椅上浮尘，顺序由上至下，靠背、扶手、路椅腿等，都要擦拭，注意勤投毛巾。
3）用干毛巾擦去水迹。 
人造景观、灯杆等清洁。
1）清理景观周边垃圾。
2）用潮毛巾擦拭大理石面灰尘，擦拭时不得遗漏，污渍处要反复擦，擦净为止。
3）如有不锈钢扶手等，用潮毛巾擦去浮尘，用干毛巾擦除水痕。
4）低矮路灯、灯杆、灯罩、定期擦尘，先擦灯罩，然后擦灯杆。 
绿地地面清洁
1）从绿地一端起，注意查看绿地上有无垃圾杂物。
2）若有枯枝等杂物，要清出绿地，有白色污染物，用夹子装入垃圾袋。
 各类标识牌清洁
有不同标识牌，一般高度不高，要保持上面清洁，定期擦拭。
1）擦拭要由上至下，由左至右，湿巾擦尘。
2）注意勤投毛巾，不能有遗漏处。
3）外围环境设施进行一遍清理后，全天保洁。下班后收拾工具存放库房。
七、公共区域及其他区域保洁服务
（一）楼层公共区域保洁
1. 备用工具、材料：
2. 扫把、垃圾铲、胶桶、地拖、刀片、胶袋、干、湿布、保洁剂。
3. 工作程序：
用扫把彻底清扫楼层各通道地面，清倒不锈钢垃圾桶。用干净湿布擦抹墙面、防火门、楼梯扶手、消防栓柜。用湿无绒布擦抹不锈钢梯门、不锈钢制品和指示牌，然后用干布抹净。用湿拖把拧干水分后拖净地面污渍、扫除地面积水和杂物。每天定时清理垃圾到垃圾房，清洗垃圾容器。
（二）雕塑装饰物、宣传栏、标识牌的保洁工作程序
1. 雕塑装饰物的保洁：备长柄胶扫把、抹布、保洁剂、梯子等工具，用扫把打扫装饰物上的灰尘, 人站在梯子上，用湿抹布从上往下擦抹一遍，如有污迹用保洁剂涂在污迹处，用抹布擦抹，然后用水清洗。不锈钢装饰物按《不锈钢的保洁保养》操作。
2. 宣传栏的保洁：用抹布将宣传栏里外周边全面擦抹一遍，玻璃用玻璃刮保洁，按《玻璃门、窗、镜面的保洁》操作。
3. 宣传牌、标识牌的保洁：有广告纸时先撕下纸后，用湿抹布从上往下擦抹牌，然后用干抹布抹一次。
（三）注意事项
1. 梯子放平稳，人勿爬上装饰物，防止人员摔伤。
2. 保洁宣传栏玻璃时，小心划伤手。
3. 保洁工具不要损伤被保洁物。
（四）垃圾桶的保洁工作程序
将垃圾桶盖打开，取出垃圾桶，将垃圾倒入垃圾袋内，保洁桶周围的垃圾。用去污粉或洗衣粉撒在垃圾桶内，用刷子擦洗污迹，用水洗干净后将内桶放入桶中。同时用抹布把外桶表面清理干净。 
工作标准:
1） 目视无污迹，无广告纸，每天清运、清洗两次；垃圾箱每周用去污粉保洁一次，垃圾桶每天清洗一次。
2）桶周围不积污水。
（五）垃圾收集的程序
备用工具、材料、垃圾工程车2 部、垃圾袋一批、垃圾铲若干、抹布若干。
 工作程序
1）每天上班后，根据工作范围内垃圾箱、果皮箱的数量、需用垃圾袋的大小，向主管领取垃圾袋。
2）巡查所需工作范围的垃圾箱、果皮箱、废纸篓，发现内装垃圾超容量的 2/3，应即时清倒。
3）每天擦拭垃圾桶、果皮箱表面二次，清洗内部一次，保持垃圾桶、果皮箱内外清洗干净。
4）石米每天换洗一次，并及时清理烟头、纸屑、痰渍等。
5）每隔一小时必须巡视一遍所属工作范围的垃圾桶、果皮箱，防止客人将熄灭的烟头或其它危害性的物品放入其内，如有发现即时处理或上报。
6）将收集的垃圾放置采购人指定地点。
7）每周用水清洗垃圾站内外墙壁及地面两次。
8）有回收利用价值的垃圾以及有毒有害垃圾应拣出分类存放。
9）有回收利用价值和有毒有害垃圾的处理。
- 垃圾运送人员对有回收价值和有毒有害的垃圾应拣出并分类存放；
- 将回收存放的有价值垃圾汇总存放后应每月出售一次。有毒有害垃圾用标识垃圾袋袋装后交市容垃圾车运垃圾场掩埋。
10）垃圾暂存点的卫生标准：
- 地面无散落垃圾、无污水、污渍；
- 墙面无粘附物，无明显污迹；
- 垃圾做到日产日清；
- 所有垃圾集中堆放在堆放点，做到合理、卫生、四周无散积垃圾；
- 可作废口回收的垃圾应另行存放；
- 垃圾站应保持清洁无异味，每天应定时喷洒药水，防止发生虫害；
- 按要求做到垃圾袋装化。
(六) 公共走廊清洁
1. 准备工具：
拖把、除尘器、抹布、水桶、静电除尘剂、全能清洁剂、大小垃圾袋。
2. 程序：
1）将过道整体的检查一遍，以便确认工作重点。
2）将中型或大型的垃圾及时的捆绑丢弃并更换垃圾袋。
3）使用一个喷洒了静电除尘剂的清尘器清洁过道，清洁频率为每半小时一次。清尘器使用时只能向一个方向推，否则是不被允许的。
4）不间断的清洁走廊两边宣传阅读栏的玻璃和门把手以及门玻璃。
5）清洁地面上残留的水和污渍，特别是卫生间及办公室的大门入口处。
3. 预防：
1）特别需要注意走道边的紧急出口，不要触碰报警器。
2）清尘器在使用后用吸尘器吸干净。
3）只有当喷洒在清尘器上的静电除尘剂完全干了才能使用清尘器。否则除尘剂将使得人们在地面上滑到受伤。
（七）玻璃清洁
1. 准备工具：
喷头、玻璃刮、升缩杆、水桶、玻璃清洁剂、清水、抹布。
2. 程序：
1）用喷头将稀释过的玻璃清洁剂均匀的喷洒在玻璃上，使之彻底清除表面的污点。
2）将玻璃刮接到升缩杆上，将玻璃刮放置于玻璃的至高点处，手持升缩杆并从上到下的移动并避免重复。每次刮完后用抹布清洁玻璃刮防滑。刮完玻璃后，清除流下的脏水。
3）防范：向下刮时保持速度不要太快。
4）标准：干净明亮无污渍。
（八）墙面清洁
1. 准备工具：
抹布箝杆、水桶、抹布、全能清洁剂
2. 程序：
1）稀释全能清洁剂
2）将抹布栓紧在箝杆上，然后按照清洁程序从上到下清洁。砖、喷涂、仿石和大理石墙面清洁：
-  先备两桶水，一桶清水、另一桶放入少量的（约 200ml）洗洁剂。
- 用铲刀轻轻刮掉墙面的污渍。
- 把毛巾浸入放有洗洁剂的水里，拧干后沿着墙壁从上往下来回擦。
- 瓷砖缝要用小刷子刷洗。
- 用清水及毛巾将墙面彻底清抹两遍。
- 用拖把拖干净地面。
- 墙面清抹应每周进行一次，墙面清洗应每月进行一次。 
清洁时应注意：
- 用铲刀刮除墙面污垢时，铲刀要贴紧墙面，以防刮花墙面。
- 严禁使用强碱、强酸类除污清洁剂清洁墙面，以免损坏墙砖表面的光泽。
- 大理石、仿石墙面应先除旧蜡，再按此程序进行清洁，然后再封蜡（封蜡程序参照《地面清洁标准作业规程》）。
- 保洁标准应达到目视墙面干净无污迹，室内墙面清洗后用纸巾擦拭50cm 无明显污染。
3）乳胶漆墙面的清洁：
- 关闭要清洁之处的门窗，在地面洒上一点水。
- 用鸡毛掸子或干净的棕、草扫把轻轻佛去墙面及顶部的灰尘。
- 用干毛巾轻擦墙面污迹，擦不掉的污迹应用细纱布轻轻擦掉。
- 用铲刀铲除墙面上毡附的泥沙、痰迹。
- 扫干净地面灰尘，再用拖把拖干净地面。
- 上述工作每月重复做一次。
4）清洁时应注意：
- 使用砂布和铲刀作业时力度要轻，以免损坏墙壁。
- 作业时注意戴好帽子、口罩和眼镜，扎紧工作服的领口和袖口。
- 保洁标准应达到： 目视墙面洁净无污迹、无粘附物、无灰尘。
（九）天花、灯具设施清洁
1. 准备工具：
不锈钢清洁剂、干净的抹布。
2. 程序：
1）不锈钢耐腐蚀性强，光亮美观，如不经常保养和其它金属一样也会锈蚀，失去光泽，降低使用寿命。我们将根据实际情况，采取如下保养措施：
- 安排保洁人员每日使用专用不锈钢保养液进行光亮保养。
- 随时除尘、除锈。
- 保持无污渍，光洁明亮。
- 不锈钢烟灰桶：随时清理、倾倒，没有积存，保持桶内外及周围地面的洁净。
- 将抹布折成方形，把不锈钢清洁剂喷洒在物品表面并用抹布清洁。在擦拭过程中不要停止以防印记的产生。注意不要喷太多清洁剂。
（十）扶梯的清洁
1. 清洁范围 ：
清洁范围包括着陆区、步梯、扶手带和两侧护板。
2. 清洁频率
1） 自动步梯的清洁工作应安排在人流量的中午或晚间进行。
2）一般每日清洁 1 次，并进行每日巡回保洁。每日巡回保洁的次数则可根据人流量的大小和具体标准要求而定。
3）物料准备
扫帚、地拖、抹布、干毛巾、水桶、电梯清洁剂和不锈钢保养液等。
4）清洁程序在清洁过程中，一般应遵循从上到下的原则依次进行，即由上着陆区开始至步梯到下着陆区，先扶手带后再步梯的顺序进行。
- 准备好所需的工具和用具。
- 通知电梯工关闭自动步梯，切断电源。
- 在上、下着陆区前放置“暂停使用 ”标志牌。
- 清扫垃圾：由上着陆区开始至步梯到下着陆区，用扫帚清扫垃圾。
- 抹净扶手带及两侧护板。
- 将扶手带大致划分成若干段（每段约 2 米），将玻璃、不锈钢和皮制品等喷洒上少许清洁剂，然后分类依次先用湿抹布用力擦拭，然后再用湿抹布抹擦， 最后用干毛巾擦净水迹。
- 先将着陆区和步梯分为若干段（每段约4 米），将拖把浸入已配制好清洁剂的水桶中，拿起后拧干，用力拖抹着陆区、步梯，再将拖把浸入另一桶清水中，拿起后用力拧干，重复拖抹着陆区、步梯。
5）注意事项
- 将拖把的水拧至不滴水为宜，以防止水渗入机厢，造成电机受潮和机件损坏。
- 清洁作业完毕，应环视整个自动步梯一遍，检查是否有遗漏和不彻底之处，如有应及时补做。
- 收起“暂停使用 ”标志牌，通知电梯工重新开启自动步梯。
6）保洁方法
在自动步梯正常运转的情况下，用夹子夹起着陆区和步梯上的垃圾，用干抹布顺着抹手带的运转方向擦干净扶手带上的灰尘。
（十一）垂直电梯的清洁
1. 清洁范围 ：
清洁范围包括电梯门、轿厢内壁、轿门内槽、轿厢地面等。
2. 清洁频率
1）在电梯轿厢的清洁过程中，一般应从上到下，从里到外依次进行。
2）一般每日清洁 1 次，并进行每日的巡回保洁。每日巡回保洁次数可根据人流量的大小和具体标准要求而定。
3）物料准备
抹布、干毛巾、水桶、清洁剂、扫帚、拖把、吸尘机和按要求需要更换的地毯等。
4）清洁程序
电梯轿厢的清洁工作应安排在晚间或人流量较少的时间内进行，一般应在相连的楼层清洁前进行。
清洁轿厢内壁
- 将抹布浸入配制好清洁剂的水桶中，拿起拧干，沿着轿厢内壁从上往下用力抹擦。
- 若壁上沾有较顽固污垢或污迹，用铲轻刮或直接喷上清洁剂后用抹布用力抹擦。
- 用另一块抹布浸透清水后，拧干抹擦。将抹布过清水后用力拧干，再彻底清洗抹一遍。
- 用半干湿毛巾抹净电梯按钮及显示屏。
- 轿厢天花板可每周清洁 1 次，除照明灯饰镜面和摄像探头要用干湿轻轻清抹外，其他部位的清洁方法与轿厢内壁清洁方法相同。
清洁轿门内槽、轿厢地面
- 用铁钩将轿门内槽的杂物勾起，亦可用吸尘机吸净轿门内槽的沙粒。
- 若轿厢地面铺有每天更换的地毯，则只需将旧地毯掀起，用半干湿拖把将轿厢地面拖净，待湿气挥发后在铺上干净的地毯。
- 若轿厢地面为固定地毯，则可用吸尘机吸干净地面的沙粒、杂物，每周 1次用洗地机（地毯机）配合清洁剂清洁一遍。
- 若轿厢地面为木质或合成塑料，则可先用湿地拖配合清洁剂拖抹，再用清水拖抹，最后用干地拖将水迹抹干。
清洁电梯轿厢门
- 电梯轿厢门材料一般是不锈钢，清洁时先喷上少许不锈钢喷剂，然后用棉质软布由上而下抹净，使电梯轿厢门洁净光亮。
- 清洁作业完毕，应环视整个电梯轿厢一遍，检查是否有遗漏和清洁不彻底之处，如有应立即补做，最后通知电梯工重新启动电梯。
保洁方法
在电梯正常运转的情况下，用夹子夹起电梯间地面上的垃圾或杂物，用干毛巾抹擦按钮、显示屏及脏污印迹。
八、垃圾分类收集
1. 垃圾应全部实行容器收集，并逐步采取分类收集方式设置，分类垃圾收集容器有明显的垃圾分类标识。
2. 垃圾日产日清。每日按时清除，无积压，无堆积、无腐烂发臭；收集点无陈旧垃圾和污水外流现象，周边地面整洁，无臭，无杂物堆放。
3. 生活垃圾、建筑垃圾，必须与生活垃圾分开，定点定时收集。
4. 有毒有害特种垃圾收集点，必须用能防止污染扩散的密封容器。
5. 垃圾池垃圾清理每日不少于 1 次，并巡回检查，发现垃圾满溢应及时清理，垃圾池清洗每日不少于 1 次。
6. 垃圾池内无陈旧垃圾，无污水漫溢，周边地面整洁，无蝇、无臭。垃圾(池)清洗春冬季隔天 1 次，夏季每日不少于 1 次。
7. 垃圾收集应先清理干净垃圾池垃圾，然后清扫垃圾池周边保持地面整洁，垃圾池有污迹应及时清(擦)洗干净。
8. 收集作业完成后应清理现场，做到车离地净，无遗留垃圾。
9. 垃圾收集点不得焚烧垃圾。
10. 蝇、蚊孳生季节，垃圾收集点应喷洒消毒、灭蚊蝇药物每日不少于 2 次，控制蝇的孳生。可视范围内，收集点苍蝇应少于 10 只／次，无蝇蛆。
11. 垃圾不得乱倒、乱卸。
12. 运输作业结束，应及时将车辆清洗干净。
13. 每次转运作业完成以后，应对操作场地、垃圾池、墙面进行清洗，做到收集点外场地整洁，无撒落垃圾和堆积杂物，无积留污水，墙面无明显污迹、积尘。
14. 管理和操作人员应随机抽查，发现垃圾池内垃圾满溢及时转运并纪录。
15. 垃圾收集点四周环境应整洁，地面和通道无散落垃圾和溢流污水，并应有防止粉尘飘散和垃圾飞扬的措施。
16. 垃圾收集容器应定位设置，摆放整齐。设置点及周围2—3m 内应整洁，无散落、存留垃圾和污水。
17. 垃圾收集容器应无残缺、破损，封闭性好，外体干净。构筑物内外墙面不得有明显积灰、污物。
18. 招标单位应将所产生的生活垃圾投放于自设的收集容器内，不得裸露堆放。
19. 建筑垃圾必须与生活垃圾分开存放。
20. 单位的生活垃圾应按时清除、无积压，不腐烂发臭。
21. 收集作业完成后，应及时清理场地，将可移动式垃圾收集容器复位，车走地净。垃圾直接送至制定的转运站或处置场。
22. 收集垃圾直接进行，工作人员应自着统一规定服装，佩戴工号牌。
23. 生活垃圾在收集后装入垃圾清理车内，污水渗滤液一直往下滴造成了视觉污染，经常见到地面在垃圾清运后留下的又臭又脏的地面斑痕，因为污水渗滤 液浓度比一般城市污水要高，与地面的渗合能力强所以干涸后会留下大片黑污难看的斑痕给企业带来异(臭)味，甚致危害人体健康，比如引起行人行走和车辆行驶过程中的打滑，引发交通事故。故此，在收集、搬运过程中无遗漏，无散落、无渗滤液滴漏，垃圾收集车向垃圾清运站运送垃圾过程应覆盖密封，避免造成二次污染。
九、清运服务管理
（一）指导思想
采取“全面规划、统一收集、实行网格化管理、定点定时清运 ”的运作方式，实行统一管理和服务，推进本项目生活垃圾收集、清运作业的制度化、标准化、规范化建设，规范清运作业行为，做到垃圾日产日清，垃圾清运作业场所整洁卫生，从工作机制上杜绝“管理混乱、垃圾乱倒 ”的现象，推动本项目环境卫生管理步上新台阶。
（二）垃圾分类收集标准
1. 垃圾收集容器应定位设置，摆放整齐。设置点及周围2～3 米内应整洁，无散落、存留垃圾和污水。
2. 垃圾收集容器应无残缺、破损，封闭性好，外体干净。构筑物内外墙面不得有明显积灰、污物。
3. 蝇、蚊孳生季节，垃圾收集站(点)，应定时喷洒消毒、灭蚊蝇药物。在可视范围内，苍蝇应少于 3 只／次。
4. 垃圾管道的底层垃圾间应整洁，无散落垃圾和积留污水，无恶臭，基本无蝇。
5. 生活垃圾应全部实行容器收集，有条件的地区，可实行分类收集。
6. 按规定将生活垃圾倒入垃圾收集容器内。实行分类、袋装收集的区域，居民应将垃圾分类、袋装封闭后，定时投入收集容器内或放置于指定的收集点。
7. 将所产生的生活垃圾投放于自设的收集容器内，不得裸露堆放。
8. 建筑垃圾必须与生活垃圾分开存放，分别收集。
十、其他要求
（一）工作内容及要求：
1. 人员要求： 
●  仪容
1）员工在岗应精神饱满，表情自然，面带微笑。
2）说话时应语气平和，语调亲切，不过分夸张。
3）眼睛应有神，体现出热情、礼貌、友善、诚恳。
4）与服务对象交流时， 目光应自然平视，不应上下打量客人。
●  统一工装
1）全体员工按规定统一工装，并穿戴整齐。
2）工装应得体，不应有褶皱、破损、污渍，领子、袖口、裤脚要保持清洁，不应挽袖子和裤腿。
3）工号牌要佩戴在上衣的左胸上方，工号牌水平，不得歪斜。
4）工装扣子应齐全、无松动。
5）不应在服装上佩戴与规定不符的饰品，如胸花、钥匙链、小饰品等。
6）鞋子应保持干净、无破损，不得有污点、灰尘；鞋带要系好，不可拖拉于地面。
7）非工作需要不得将工装穿出医院区域外。
 ●  发式
1）应保持头发的清洁、整齐。
2. 工作要求：
1）定期组织开展各类消防、安全生产、文明礼仪等方面的培训及部分演练。
2）记录要分门别类、整理归档。
3）开展隐患自查，发现问题及时汇报、整改。
4）完成采购人领导布置的其他工作。
5）生活和办公区域：区域内公用部分的日常清洁、设立专职卫生人员以确保提供一个清洁、舒适的工作环境。
6）保证节假日在职在岗，随时保持楼内的干净整洁。保持整个医院清洁、优美、舒适的工作环境，辅助控制病源传播速度工作，为临床提供一流的医疗环境。
7）清除肉眼可见的积灰、斑点、污垢、油渍、垃圾等，用消毒剂对部分所清洁的物品进行消毒。
8）在清洁工作的同时，发现室内建筑、家具、设施有所损坏，影响使用或有碍观瞻，应及时报告主管部门。
3. 清洁工作注意事项：
1）拖地、地板打蜡、清洁公用卫生间时，应放上“正在清扫小心地滑 ”的牌子。
2）清洁员在工作时不要将工具任意堆放，以至影响其他人员工作或引起道路堵塞。
3）清洁员在工作中不得任意拔去任何医疗器械或办公室的电源插头。
4）清洁办公室、会议室、卫生间等时，应先敲门明确是否有人，尽量在不使用的情况下清扫；如有人正在使用，应先征得同意后再行清扫。
5）更换窗帘、沙发套时，注意不要将灰尘扬起；不要甩抹布、拖把。
6）清洁员工作时，不要动用桌上的文件及医疗用品。
7）各种清洁剂、消毒剂必须妥善保管，各容器必须贴有标签及使用说明，根据规定要求进行稀释；由院感染控制委员会指定消毒剂种类并经常检查是否在有效期内，不同种类的清洁剂或消毒剂不得混合使用。
8）清洁工作完毕，应及时锁门。
9）清洁工具须保持干净，每天清洗，医疗用房使用的工具每天消毒。
十一、应急处置 突发情况或不可抗力的原因，如自然灾害、政府行为、公共卫生事
件等，应积极响应医院号召，配合医院做好人员安排及应急处置工作。
十二、考核指标
	满意率
	保洁服务的综合评定达到合格的比率
	≥95%

	每月差错次数
	在符合合同的范围内出现的工作失误
	3 次

	有效投诉率
	收到客户或管理人员在符合合同范围内的隔离投诉的比率
	≤3%

	有效服务提供率
	在符合规定的前提下，满足服务要求的比率
	≥95%



	服务响应时间
	从接到服务指令到提供服务的时间
	≤5 分钟

	投诉回复率
	保证各项投诉后两小时内给予初步回复的比率
	=100%

	服务规范率
	仪容仪表及礼貌用语等各项服务态度达到回复的比率
	≥95%

	培训上岗率
	经培训考试合格后的上岗比率
	=100%



    
第二包：外妇楼、教学楼（含医废）保洁


一、北京市昌平区医院外妇楼、教学楼概况
保洁服务区域位于北京市昌平区鼓楼北街 9 号昌平区医院院内，保洁公司主管外妇楼、教学楼、停车场。
外妇楼共 10 层， 其中地上 9 层，地下 1 层（-1层）。外妇楼建筑面积 20000 平方米，教学楼 4 层，建筑面积 2000 平方米，停车场及道路面积 8000 平方米，总面积共 30000平方米。
对以上两栋楼及院落包括停车场在内进行常规保洁工作。以上项目内容及人员全年不间断进行保洁工作。
2、 人员分布及保洁管理服务的主要内容 
1.外妇楼项目经理1人，保洁主管1人，保洁人员42人，共44人；教学楼3 人。
2.人员配置及分布
	序号
	区域
	保洁人数
	备注

	1
	项目经理
	1
	全面负责项目管理

	2
	保洁主管
	 1
	负责项目管理及人员培训

	3
	-1 层
	 1
	食堂

	4
	1 层
	2
	大厅、公共区域、东西步行梯

	5
	2 层
	1
	ICU 供应室

	6
	
	2
	供应室

	7
	
	6
	手术室

	8
	
3 层
	
4
	产科（病房、公共区域、电梯厅、楼道步行梯、休息室、会议室、公共卫生间等）

	9
	
4 层
	
2
	妇科（病房、公共区域、电梯厅、楼道步行梯、休息室、会议室、公共卫生间）

	10
	
5 层
	
2
	骨二（病房、公共区域、电梯厅、楼道步行梯、休息室、会议室、公共卫生间）

	11
	
6 层
	
2
	骨一（病房、公共区域、电梯厅、楼道步行梯、休息室、会议室、公共卫生间）

	12
	
7 层
	
2
	普外科（病房、公共区域、电梯厅、楼道步行梯、休息室、会议室、公共卫生间）

	13
	
8 层
	
2
	脑外科（病房、公共区域、电梯厅、楼道步行梯、休息室、会议室、公共卫生间）

	14
	
9 层
	
2
	泌尿科（病房、公共区域、电梯厅、楼道步行梯、休息室、会议室、公共卫生间）

	15
	替班
	1
	打蜡替班洗地

	16
	外围
	 6
	

	17
	医疗废物
	 4
	负责医疗垃圾收集、转运等工作

	 18
	教学楼
	 3
	教学楼

	 19
	发热门诊
	 2
	发热门诊

	 20
	肠道门诊
	 1
	肠道门诊

	合计
	47
	共计47人，男女不限，男性45-65岁(含),女性 45-55岁(含),具有3年以上相关保洁服务经验。


3.保洁管理服务的主要内容：
具体为全部地面保洁清扫、垃圾集中管理，严格区分生活垃圾和医疗垃圾的清运，病房、大厅、通道、楼梯间及卫生间的常规保洁及环境消杀，外墙清洁（每年一次，由专业人员负责）。服从采购人安排，突发事件应急保障工作。按每人每天 8小时工作时间计算，人员数量应不少于47人。
三、人员及材料最高限价：275万元。
四、保洁标准
1. 地面标准（包括楼道楼梯）：
[bookmark: _Hlk178260276]保持每天清扫擦洗达到无废弃物、无污渍，洁净光亮。楼道不存放杂物。地板护理含大厅大理石护理（每年一次）；
2. 玻璃标准:
保持干净，达到无污渍、无印痕，清洁透明。
3. 垃圾处理标准:
病房小垃圾筐内无存留垃圾，随时集中到大垃圾袋，每天上、下午清运，生活垃圾和医疗垃圾严格区分，不能混装，不得堆积。
4. 垃圾容器标准:
桶外随时擦拭，无污物，小垃圾筐、桶随时套袋，定期消毒。
5. 大厅标准:
无垃圾、无碎屑、无水迹、无污渍、无尘土、无卫生死角，玻璃透明清洁,栏杆及台面等保持清洁。
6. 卫生间标准:
墙面、地面每天擦拭，盥洗台及恭桶、小便池每天保持清洁处理，随时巡回检查、清理、并清倒污物，将污物集中到大垃圾袋内。
7. 病房清洁标准:
玻璃清洁透明，床、柜每日擦拭，并做到“一桌一巾 ”就是一位病人的物品一块擦拭巾用后及时清洗消毒。随时清理门窗边框每日擦拭，房间污物随时清理, 巡查发现垃圾筐内有污物，随时换袋，随时保持地面清洁。室内地堆要与楼道地堆分开使用，做到一湿一干。
8. 手术区清洁标准:
地面清洁，墙面洁净，玻璃及门窗框每日擦拭，车辆及不锈钢拉手、护栏等随时擦拭，并协助医护人员随时或定期消毒。
9. 清洁墙面标准：
专业墙面清洗液处理墙面，光亮如初（每周清洗一次）。
10. 外墙清洁标准:
由专业外墙人员对外墙清洁，清洗用品使用专业清洗液，墙面干净无污迹，（外妇楼、教学楼、办公楼每年外墙清洗一次）。
11. 根据北京市灭蟑灭鼠时间规定，有序投放蟑螂药，鼠药，做好“除四害”工作。
12. 加强电器的管理，按照医院的要求到指定地点充电，不能在楼道、办公区域充电。
13. 院落清洁标准:
早晚必须清扫，并对不锈钢护栏随时护理，其余时间巡检随时处理雨雪天气，造成的脏湿现象。
五、 日常环境维护服务管理
（一）室内保洁服务
1.室内保洁规范
实施“ 高标准、规范化 ”的环境卫生管理和“ 高质量、高频度 ”的环境卫生维护，做到眼看无垃圾、手摸无灰尘，确保垃圾日产日清，无蚊、蝇等 “四害 ”孳生。
2.室内保洁清洁范围
地面、墙面、门窗、玻璃隔断、天花板、办公桌椅，沙发、茶几、烟灰缸、文件柜、地面踢脚线、垃圾筐，清洗杯子，打好开水。 
3.室内的清洁、保洁标准
1）天花板、墙面、灯具目视无灰尘、蜘蛛网，地面踢脚线无积尘。
2）门窗、座椅、桌子无积尘。
3）烟灰缸无烟头及烟灰。
4）室内无异味、臭味。
5）地面无烟头、纸屑、污渍、积水。
6）垃圾袋及时更换。
4.室内每日常规清洁规程
1）室内每日常规清洁的主要内容是按清洁质量标准进行地面、墙面、灯具的清扫，门窗、玻璃隔断、桌椅、货架等用具的擦拭，垃圾袋更换等。
2）室内的清洁一般应按“从左到右，从上到下 ”“从里到外 ”依次进行，再对各附件进行清洁的顺序进行。
3）清洁方法：室内的清洁工作应安排在 7：30--8:00 人员未到的情况下进行，操作程序和方法如下：
操作程序和方法
1）准备好所需的工具和用具。如：扫把、地拖、尼龙刷、抹布、干毛巾、 工作服、橡胶鞋、手套和口罩等。
2）准备和配制好清洁剂和用品。
3）打开门窗，启动排气扇通风换气。
4）清扫天花板、墙面、灯具、地面踢脚线 ，擦拭门窗、烟灰缸等用具。
5）收集废弃物、清扫地面垃圾，清倒垃圾篓，换新垃圾袋后放回原位。
6）锁（关）好门窗。
（二）门厅保洁规范
1. 门厅的主要特点
来往人流最多、最频繁，带入的尘土亦较多，如不及时清除，将会扩散到其他区域。另外其装修较其他区域豪华，摆设和装饰物较多。是使用者和客户进入的第一外场所，是显示服务的等级和脸面的重要区域。
2. 日常保洁项目
1）地面及入口处脚垫的清扫。
2）玻璃门和玻璃幕、间隔的擦拭。
3）各种家具摆设以及装饰物、标牌、消防器等擦拭。
4）墙壁和墙壁上装饰物、标牌、开关盒的扫尘、擦拭。
5）果皮箱的清倒、更换。
6）金属柱子、扶手、饰物等金属的擦拭。
7）烟灰缸的清倒、更换。
8）此外还有天花、吊灯等特殊清扫项目。
3. 注意事项
1）为减少人们将室外尘土带入室内，门厅入口处应铺设防尘脚垫。遇雨天，应铺吸水性的脚垫。
2）门厅及大堂入口区域应设专人推尘，随时擦拭人们进入时的脚印。
3）门厅及大堂地面多为花岗石、大理石、水磨石、瓷砖、聚氯乙稀地板材、橡胶类地板材或地毯。应根据不同材质，采取不同的清洗方法。
4）不锈钢、铜、铝合金等装饰，如柱子、扶手、标牌等，容易受腐蚀，擦拭时要选用专用保洁剂、保护剂，切记小心不要造成花痕。
5）注意不要碰倒、碰坏大堂内的各种摆设饰物。
4. 作业安排
每个门厅的大小不同，保洁要求不同。若范围较大，应按保洁项目、作业量及区域进行人员分工；若范围较小，只配备一个保洁员，应采取“定时巡回清扫、依次逐项擦拭 ”的作业安排。
1）定时巡回清扫
大厅最容易被弄脏的地方是地面。一般门厅及大堂，每 30 分钟（时间长短应视人员流动量及其他因素定）应定时巡回清扫一次，以确保地面经常处于保洁状态。主要是扫去地面垃圾、灰尘，擦去地面污迹、水迹，保持地面光亮清洁，然后去擦拭其他项目，隔 30 分钟再巡回保洁地面，如此往复。
2）依次逐项擦拭
门厅及大堂日常保洁的其他项目多为每日擦拭一次即可，应事先安排好作业顺序，依次擦拭。规定每 30 分钟对地面巡回保洁一遍，每巡回保洁一遍的时间一般为3～5分钟或再长一些，其余20 多分钟时间，用来依次逐项擦其他项目。有的项目，如烟灰缸的清倒或更换，可结合地面巡回进行保洁。
3）具体工作内容
- 每天早上到岗，穿着工作服，佩戴工作牌。
- 七点半之前完成各楼梯走道，楼梯扶手的擦拭，卫生间，走廊，大厅及外场卫生保洁工作。
- 保洁两小时一次巡查时间，巡查内容：大厅、走廊（走廊内花盆是否有烟头）、各走道及扶手是否有灰尘、卫生间（地面、墙面、门窗、隔板、灭烟缸、 垃圾篓、卫生洁具、卫生纸、洗手液、擦手纸）等。
- 打扫时应当摆放警示牌，提醒正在打扫。
- 垃圾篓（桶）内垃圾到三分之二必须清理，清理出去的垃圾一律摆放到楼外垃圾桶内不得堆放在垃圾桶旁。
- 外场保洁员每半小时巡视外场卫生情况，及时清理外场地面垃圾及灭烟桶内的烟头，巡视中如发现异常问题及时汇报管理处。
- 室内垃圾桶每日清洗一次。
- 每日巡查各区域，大厅，是否有蜘蛛网,如发现及时清理。
- 如遇恶劣天气巡查时如有发现楼内有渗水情况及时汇报管理处。
- 恶劣天气楼内地面容易返潮，及时摆放警示牌提醒，准备干拖把及时处理地面水迹。
- 维护责任区卫生，劝阻和制止不卫生、不文明的现象和行为。
- 最后检查一遍工作质量，确认合格后整理工具离开。
- 如遇突发事件服从管理处安排工作。
- 下午下班之前应由当班主管领导检查合格后方可下班。
六、专项环境维护服务管理
（一）外围环境设施清洁
1. 作业项目：外围清洁
2. 作业标准：路面上无垃圾，座椅上无污渍污物；绿地无白色污染、杂物；小景观大理石面清洁，照明灯柱干净。
3. 作业程序：
路面清扫及垃圾清理
1）准备必用工具、清洁用品（笤帚、簸箕、水桶、毛巾、垃圾袋、竹夹、垃圾清运车等）。
2）按照先主路面，后辅路面的顺序，由一端开始进行清扫，不得遗漏。
3）清扫时注意不要把笤帚撩起过高，以免尘土扬起。
4）注意避让来往车辆及行人。
5）有台阶处要由上至下一层一层倒退清扫，并由一侧扫向另一侧，搓起垃圾，不能遗洒。
6）清扫台阶要注意自我安全。
7）路边垃圾箱倾倒，将桶盖掀起放在一旁，提出垃圾箱内桶把垃圾倒入垃圾袋内，然后复原。垃圾箱内放垃圾袋的将箱内垃圾袋提出放入垃圾车内，更换 新袋，将盖扣好。
路椅清洁
1）先清理椅子上面及周边垃圾，用竹夹夹入垃圾袋内。
2）用潮毛巾擦去路椅上浮尘，顺序由上至下，靠背、扶手、路椅腿等，都要擦拭，注意勤投毛巾。
3）用干毛巾擦去水迹。 
人造景观、灯杆等清洁。
1）清理景观周边垃圾。
2）用潮毛巾擦拭大理石面灰尘，擦拭时不得遗漏，污渍处要反复擦，擦净为止。
3）如有不锈钢扶手等，用潮毛巾擦去浮尘，用干毛巾擦除水痕。
4）低矮路灯、灯杆、灯罩、定期擦尘，先擦灯罩，然后擦灯杆。 
绿地地面清洁
1）从绿地一端起，注意查看绿地上有无垃圾杂物。
2）若有枯枝等杂物，要清出绿地，有白色污染物，用夹子装入垃圾袋。 
各类标识牌清洁
有不同标识牌，一般高度不高，要保持上面清洁，定期擦拭。
1）擦拭要由上至下，由左至右，湿巾擦尘。
2）注意勤投毛巾，不能有遗漏处。
3）外围环境设施进行一遍清理后，全天保洁。下班后收拾工具存放库房。
七、公共区域及其他区域保洁服务
（一）楼层公共区域保洁
1. 备用工具、材料：
2. 扫把、垃圾铲、胶桶、地拖、刀片、胶袋、干、湿布、保洁剂。
3. 工作程序：
用扫把彻底清扫楼层各通道地面，清倒不锈钢垃圾桶。用干净湿布擦抹墙面、
防火门、楼梯扶手、消防栓柜。用湿无绒布擦抹不锈钢梯门、不锈钢制品和指示牌，然后用干布抹净。用湿拖把拧干水分后拖净地面污渍、扫除地面积水和杂物。 每天定时清理垃圾到垃圾房，清洗垃圾容器。
（二）雕塑装饰物、宣传栏、标识牌的保洁工作程序
1. 雕塑装饰物的保洁：备长柄胶扫把、抹布、保洁剂、梯子等工具，用扫把打扫装饰物上的灰尘, 人站在梯子上，用湿抹布从上往下擦抹一遍，如有污迹用保洁剂涂在污迹处，用抹布擦抹，然后用水清洗。不锈钢装饰物按《不锈钢的保洁保养》操作。
2. 宣传栏的保洁：用抹布将宣传栏里外周边全面擦抹一遍，玻璃用玻璃刮保洁，按《玻璃门、窗、镜面的保洁》操作。
3. 宣传牌、标识牌的保洁：有广告纸时先撕下纸后，用湿抹布从上往下擦抹牌，然后用干抹布抹一次。
（三）注意事项
1. 梯子放平稳，人勿爬上装饰物，防止人员摔伤。
2. 保洁宣传栏玻璃时，小心划伤手。
3. 保洁工具不要损伤被保洁物。
（四）垃圾桶的保洁工作程序
1. 将垃圾桶盖打开，取出垃圾桶，将垃圾倒入垃圾袋内，保洁桶周围的垃圾。
2. 用去污粉或洗衣粉撒在垃圾桶内，用刷子擦洗污迹，用水洗干净后将内桶放入桶中。
3. 同时用抹布把外桶表面清理干净。 
工作标准:
1） 目视无污迹，无广告纸，每天清运、清洗两次；垃圾箱每周用去污粉保洁一次，垃圾桶每天清洗一次。
2）桶周围不积污水。
（五）垃圾收集的程序
备用工具、材料、垃圾工程车2 部、垃圾袋一批、垃圾铲若干、抹布若干。
工作程序：
1）每天上班后，根据工作范围内垃圾箱、果皮箱的数量，需用垃圾袋的大小向主管领取垃圾袋。
2）巡查所需工作范围的垃圾箱、果皮箱、废纸篓，发现内装垃圾超容量的2/3，应即时清倒。
3）每天擦拭垃圾桶、果皮箱表面二次，清洗内部一次，保持垃圾桶、果皮箱内外清洗干净。
4）石米每天换洗一次，并及时清理烟头、纸屑、痰渍等。
5）每隔一小时必须巡视一遍所属工作范围的垃圾桶、果皮箱，防止客人将熄灭的烟头或其它危害性的物品放入其内，如有发现即时处理或上报。
6）将收集的垃圾放置采购人指定地点。
7）每周用水清洗垃圾站内外墙壁及地面两次。
8）有回收利用价值的垃圾以及有毒有害垃圾应拣出分类存放。
9）有回收利用价值和有毒有害垃圾的处理。
- 垃圾运送人员对有回收价值和有毒有害的垃圾应拣出并分类存放。
- 将回收存放的有价值垃圾汇总存放后应每月出售一次。有毒有害垃圾用标识垃圾袋袋装后交市容垃圾车运垃圾场掩埋。
10）垃圾暂存点的卫生标准：
- 地面无散落垃圾、无污水、污渍；
- 墙面无粘附物，无明显污迹；
- 垃圾做到日产日清；
- 所有垃圾集中堆放在堆放点，做到合理、卫生、四周无散积垃圾；
- 可作废口回收的垃圾应另行存放；
- 垃圾站应保持清洁无异味，每天应定时喷洒药水，防止发生虫害；
- 按要求做到垃圾袋装化。
(六) 公共走廊清洁
1. 准备工具：
拖把、除尘器、抹布、水桶、静电除尘剂、全能清洁剂、大小垃圾袋。
2. 程序：
1）将过道整体的检查一遍，以便确认工作重点。
2）将中型或大型的垃圾及时的捆绑丢弃并更换垃圾袋。
3）使用一个喷洒了静电除尘剂的清尘器清洁过道，清洁频率为每半小时一次。清尘器使用时只能向一个方向推，否则是不被允许的。
4）不间断的清洁走廊两边宣传阅读栏的玻璃和门把手以及门玻璃。
5）清洁地面上残留的水和污渍，特别是卫生间及办公室的大门入口处。
3. 预防：
1）特别需要注意走道边的紧急出口，不要触碰报警器。
2）清尘器在使用后用吸尘器吸干净。
3）只有当喷洒在清尘器上的静电除尘剂完全干了才能使用清尘器。否则除尘剂将使得人们在地面上滑到受伤。
（七）玻璃清洁
1. 准备工具：
喷头、玻璃刮、升缩杆、水桶、玻璃清洁剂、清水、抹布。
2. 程序：
1）用喷头将稀释过的玻璃清洁剂均匀的喷洒在玻璃上，使之彻底清除表面的污点。
2）将玻璃刮接到升缩杆上，将玻璃刮放置于玻璃的至高点处，手持升缩杆并从上到下的移动并避免重复。每次刮完后用抹布清洁玻璃刮防滑。刮完玻璃后，清除流下的脏水。
3）防范：向下刮时保持速度不要太快。
4）标准：干净明亮无污渍。
（八）墙面清洁
1. 准备工具：
抹布箝杆、水桶、抹布、全能清洁剂
2. 程序：
1）稀释全能清洁剂
2）将抹布栓紧在箝杆上，然后按照清洁程序从上到下清洁。 砖、喷涂、仿石和大理石墙面清洁：
-  先备两桶水，一桶清水、另一桶放入少量的（约 200ml）洗洁剂。
- 用铲刀轻轻刮掉墙面的污渍。
- 把毛巾浸入放有洗洁剂的水里，拧干后沿着墙壁从上往下来回擦。
- 瓷砖缝要用小刷子刷洗。
- 用清水及毛巾将墙面彻底清抹两遍。
- 用拖把拖干净地面。
- 墙面清抹应每周进行一次，墙面清洗应每月进行一次。
清洁时应注意：
- 用铲刀刮除墙面污垢时，铲刀要贴紧墙面，以防刮花墙面。
- 严禁使用强碱、强酸类除污清洁剂清洁墙面，以免损坏墙砖表面的光泽。
- 大理石、仿石墙面应先除旧蜡，再按此程序进行清洁，然后再封蜡（封蜡程序参照《地面清洁标准作业规程》）。
- 保洁标准应达到目视墙面干净无污迹，室内墙面清洗后用纸巾擦拭50cm 无明显污染。
3）乳胶漆墙面的清洁：
- 关闭要清洁之处的门窗，在地面洒上一点水。
- 用鸡毛掸子或干净的棕、草扫把轻轻佛去墙面及顶部的灰尘。
- 用干毛巾请擦墙面污迹，擦不掉的污迹应用细纱布轻轻擦掉。
- 用铲刀铲除墙面上毡附的泥沙、痰迹。
- 扫干净地面灰尘，再用拖把拖干净地面。
- 上述工作每月重复做一次。
4）清洁时应注意：
- 使用砂布和铲刀作业时力度要轻，以免损坏墙壁。
- 作业时注意戴好帽子、口罩和眼镜，扎紧工作服的领口和袖口。
- 保洁标准应达到： 目视墙面洁净无污迹、无粘附物、无灰尘。
（九）天花、灯具设施清洁
1. 准备工具：
不锈钢清洁剂、干净的抹布 。
2. 程序：
1）不锈钢耐腐蚀性强，光亮美观，如不经常保养和其它金属一样也会锈蚀，失去光泽，降低使用寿命。我们将根据实际情况，采取如下保养措施：
- 安排保洁人员每日使用专用不锈钢保养液进行光亮保养。
- 随时除尘、除锈。
- 保持无污渍，光洁明亮。
- 不锈钢烟灰桶：随时清理、倾倒，没有积存，保持桶内外及周围地面的洁净。
- 将抹布折成方形，把不锈钢清洁剂喷洒在物品表面并用抹布清洁。在擦拭过程重不要停止以防印记的产生。注意不要喷太多清洁剂。
（十）扶梯的清洁
1. 清洁范围 ：
清洁范围包括着陆区、步梯、扶手带和两侧护板。
2. 清洁频率
1） 自动步梯的清洁工作应安排在人流量的中午或晚间进行。
2）一般每日清洁 1 次，并进行每日巡回保洁。每日巡回保洁的次数则可根据人流量的大小和具体标准要求而定。
3）物料准备
扫帚、地拖、抹布、干毛巾、水桶、电梯清洁剂和不锈钢保养液等。
4）清洁程序在清洁过程中，一般应遵循从上到下的原则依次进行，即由上着陆区开始至步梯到下着陆区，先扶手带后再步梯的顺序进行。
- 准备好所需的工具和用具。
- 通知电梯工关闭自动步梯，切断电源。
- 在上、下着陆区前放置“暂停使用 ”标志牌。
- 清扫垃圾：由上着陆区开始至步梯到下着陆区，用扫帚清扫垃圾。
- 抹净扶手带及两侧护板。
- 将扶手带大致划分成若干段（每段约 2 米），将玻璃、不锈钢和皮制品等喷洒上少许清洁剂，然后分类依次先用湿抹布用力擦拭，然后再用湿抹布抹擦， 最后用干毛巾擦净水迹。
- 先将着陆区和步梯分为若干段（每段约4 米），将拖把浸入已配制好清洁剂的水桶中，拿起后拧干，用力拖抹着陆区、步梯，再将拖把浸入另一桶清水中，拿起后用力拧干，重复拖抹着陆区、步梯。
5）注意事项
- 将拖把的水拧至不滴水为宜，以防止水渗入机厢，造成电机受潮和机件损坏。
- 清洁作业完毕，应环视整个自动步梯一遍，检查是否有遗漏和不彻底之处，如有应及时补做。
- 收起“暂停使用 ”标志牌，通知电梯工重新开启自动步梯。
6）保洁方法
在自动步梯正常运转的情况下，用夹子夹起着陆区和步梯上的垃圾，用干抹布顺着抹手带的运转方向擦干净扶手带上的灰尘。
（十一）垂直电梯的清洁
1. 清洁范围 ：
清洁范围包括电梯门、轿厢内壁、轿门内槽、轿厢地面等。
2. 清洁频率
1）在电梯轿厢的清洁过程中，一般应从上到下，从里到外依次进行。
2）一般每日清洁 1 次，并进行每日的巡回保洁。每日巡回保洁次数可根据人流量的大小和具体标准要求而定。
3）物料准备
抹布、干毛巾、水桶、清洁剂、扫帚、拖把、吸尘机和按要求需要更换的地毯等。
4）清洁程序
电梯轿厢的清洁工作应安排在晚间或人流量较少的时间内进行，一般应在相连的楼层清洁前进行。
清洁轿厢内壁
- 将抹布浸入配制好清洁剂的水桶中，拿起拧干，沿着轿厢内壁从上往下用力抹擦。
- 若壁上沾有较顽固污垢或污迹，用铲轻刮或直接喷上清洁剂后用抹布用力抹擦。
- 用另一块抹布浸透清水后，拧干抹擦。将抹布过清水后用力拧干，再彻底清洗抹一遍。
- 用半干湿毛巾抹净电梯按钮及显示屏。
- 轿厢天花板可每周清洁 1 次，除照明灯饰镜面和摄像探头要用干湿轻轻清抹外，其他部位的清洁方法与轿厢内壁清洁方法相同。
清洁轿门内槽、轿厢地面
- 用铁钩将轿门内槽的杂物勾起，亦可用吸尘机吸净轿门内槽的沙粒。
- 若轿厢地面铺有每天更换的地毯，则只需将旧地毯掀起，用半干湿拖把将轿厢地面拖净，待湿气挥发后在铺上干净的地毯。
- 若轿厢地面为固定地毯，则可用吸尘机吸干净地面的沙粒、杂物，每周 1 次用洗地机（地毯机）配合清洁剂清洁一遍。
- 若轿厢地面为木质或合成塑料，则可先用湿地拖配合清洁剂拖抹，再用清水拖抹，最后用干地拖将水迹抹干。
清洁电梯轿厢门
- 电梯轿厢门材料一般是不锈钢，清洁时先喷上少许不锈钢喷剂，然后用棉质软布由上而下抹净，使电梯轿厢门洁净光亮。
- 清洁作业完毕，应环视整个电梯轿厢一遍，检查是否有遗漏和清洁不彻底之处，如有应立即补做，最后通知电梯工重新启动电梯。
保洁方法
在电梯正常运转的情况下，用夹子夹起电梯间地面上的垃圾或杂物，用干毛巾抹擦按钮、显示屏及脏污印迹。
八、垃圾分类收集
1. 垃圾应全部实行容器收集，并逐步采取分类收集方式设置，分类垃圾收集容器有明显的垃圾分类标识。
2. 垃圾日产日清。每日按时清除，无积压，无堆积、无腐烂发臭；收集点无陈旧垃圾和污水外流现象，周边地面整洁，无臭，无杂物堆放。
3. 生活垃圾、建筑垃圾，必须与生活垃圾分开，定点定时收集。
4. 有毒有害特种垃圾收集点，必须用能防止污染扩散的密封容器。
5. 垃圾池垃圾清理每日不少于 1 次，并巡回检查，发现垃圾满溢应及时清理，垃圾池清洗每日不少于 1 次。
6. 垃圾池内无陈旧垃圾，无污水漫溢，周边地面整洁，无蝇、无臭。垃圾(池)清洗春冬季隔天 1 次，夏季每日不少于 1 次。
7. 垃圾收集应先清理干净垃圾池垃圾，然后清扫垃圾池周边保持地面整洁，垃圾池有污迹应及时清(擦)洗干净。
8. 收集作业完成后应清理现场，做到车离地净，无遗留垃圾。
9. 垃圾收集点不得焚烧垃圾。
10. 蝇、蚊孳生季节，垃圾收集点应喷洒消毒、灭蚊蝇药物每日不少于 2 次，控制蝇的孳生。可视范围内，收集点苍蝇应少于 10 只／次，无蝇蛆。
11. 垃圾不得乱倒、乱卸。
12. 运输作业结束，应及时将车辆清洗干净。
13. 每次转运作业完成以后，应对操作场地、垃圾池、墙面进行清洗，做到收集点外场地整洁，无撒落垃圾和堆积杂物，无积留污水，墙面无明显污迹、积尘。
14. 管理和操作人员应随机抽查，发现垃圾池内垃圾满溢及时转运并纪录。
15. 垃圾收集点四周环境应整洁，地面和通道无散落垃圾和溢流污水，并应有防止粉尘飘散和垃圾飞扬的措施。
16. 垃圾收集容器应定位设置，摆放整齐。设置点及周围2—3m 内应整洁，无散落、存留垃圾和污水。
17. 垃圾收集容器应无残缺、破损，封闭性好，外体干净。构筑物内外墙面不得有明显积灰、污物。
18. 招标单位应将所产生的生活垃圾投放于自设的收集容器内，不得裸露堆放。
19. 建筑垃圾必须与生活垃圾分开存放。
20. 单位的生活垃圾应按时清除、无积压，不腐烂发臭。
21. 收集作业完成后，应及时清理场地，将可移动式垃圾收集容器复位，车走地净。垃圾直接送至制定的转运站或处置场。
22. 收集垃圾直接进行，工作人员应自着统一规定服装，佩戴工号牌。
23. 生活垃圾在收集后装入垃圾清理车内，污水渗滤液一直往下滴造成了视觉污染，经常见到地面在垃圾清运后留下的又臭又脏的地面斑痕，因为污水渗滤 液浓度比一般城市污水要高，与地面的渗合能力强所以干涸后会留下大片黑污难 看的斑痕给企业带来异(臭)味，甚致危害人体健康，比如引起行人行走和车辆行 驶过程中的打滑，引发交通事故。故此，在收集、搬运过程中无遗漏，无散落、 无渗滤液滴漏，垃圾收集车向垃圾清运站运送垃圾过程应覆盖密封，避免造成二次污染。
九、清运服务管理
（一）指导思想
采取“全面规划、统一收集、实行网格化管理、定点定时清运 ”的运作方式，实行统一管理和服务，推进本项目生活垃圾收集、清运作业的制度化、标准化、 规范化建设，规范清运作业行为，做到垃圾日产日清，垃圾清运作业场所整洁卫生，从工作机制上杜绝“管理混乱、垃圾乱倒 ”的现象，推动本项目环境卫生管理步上新台阶。
（二）垃圾分类收集标准
1. 垃圾收集容器应定位设置，摆放整齐。设置点及周围2～3 米内应整洁，无散落、存留垃圾和污水。
2. 垃圾收集容器应无残缺、破损，封闭性好，外体干净。构筑物内外墙面不得有明显积灰、污物。
3. 蝇、蚊孳生季节，垃圾收集站(点)，应定时喷洒消毒、灭蚊蝇药物。在可视范围内，苍蝇应少于 3 只／次。
4. 垃圾管道的底层垃圾间应整洁，无散落垃圾和积留污水，无恶臭，基本无蝇。
5. 生活垃圾应全部实行容器收集，有条件的地区，可实行分类收集。
6. 按规定将生活垃圾倒入垃圾收集容器内。实行分类、袋装收集的区域，居民应将垃圾分类、袋装封闭后，定时投入收集容器内或放置于指定的收集点。
7. 将所产生的生活垃圾投放于自设的收集容器内，不得裸露堆放。
8. 建筑垃圾必须与生活垃圾分开存放，分别收集。
十、其他要求
（一）工作内容及要求：
1. 人员要求：
 ●  仪容
1）员工在岗应精神饱满，表情自然，面带微笑。
2）说话时应语气平和，语调亲切，不过分夸张。
3）眼睛应有神，体现出热情、礼貌、友善、诚恳。
4）与服务对象交流时， 目光应自然平视，不应上下打量客人。
●  统一工装
1）全体员工按规定统一工装，并穿戴整齐。
2）工装应得体，不应有褶皱、破损、污渍，领子、袖口、裤脚要保持清洁，不应挽袖子和裤腿。
3）工号牌要佩戴在上衣的左胸上方，工号牌水平，不得歪斜。
4）工装扣子应齐全、无松动。
5）不应在服装上佩戴与规定不符的饰品，如胸花、钥匙链、小饰品等。
6）鞋子应保持干净、无破损，不得有污点、灰尘；鞋带要系好，不可拖拉于地面。
7）非工作需要不得将工装穿出医院区域外。
 ●  发式
1）应保持头发的清洁、整齐。
2. 工作要求：
1）定期组织开展各类消防、安全生产、文明礼仪等方面的培训及部分演练。
2）记录要分门别类、整理归档。
3）开展隐患自查，发现问题及时汇报、整改。
4）完成采购人领导布置的其他工作。
5）生活和办公区域：区域内公用部分的日常清洁、设立专职卫生人员以确保提供
一个清洁、舒适的工作环境。
6） 保证节假日在职在岗，随时保持楼内的干净整洁。保持整个医院清洁、优美、
舒适的工作环境，辅助控制病源传播速度工作，为临床提供一流的医疗环境。
7） 清除肉眼可见的积灰、斑点、污垢、油渍、垃圾等，用消毒剂对部分所清洁的
物品进行消毒。
8） 在清洁工作的同时，发现室内建筑、家具、设施有所损坏，影响使用或有碍观
瞻，应及时报告主管部门。
3.清洁工作注意事项：
1）拖地、地板打蜡、清洁公用卫生间时，应放上“正在清扫小心地滑 ”的牌子。
2）清洁员在工作时不要将工具任意堆放，以至影响其他人员工作或引起道路堵塞。
3）清洁员在工作中不得任意拔去任何医疗器械或办公室的电源插头。
4）清洁办公室、会议室、卫生间等时，应先敲门明确是否有人，尽量在不使用的情况下清扫；如有人正在使用，应先征得同意后再行清扫。
5）更换窗帘、沙发套时，注意不要将灰尘扬起；不要甩抹布、拖把。
6）清洁员工作时，不要动用桌上的文件及医疗用品。
7）各种清洁剂、消毒剂必须妥善保管，各容器必须贴有标签及使用说明，根据规定要求进行稀释；由院感染控制委员会指定消毒剂种类并经常检查是否在有效期内，不同种类的清洁剂或消毒剂不得混合使用。
8）清洁工作完毕，应及时锁门。
9）清洁工具须保持干净，每天清洗，医疗用房使用的工具每天消毒。
十一、应急处置
 突发情况或不可抗力的原因，如自然灾害、政府行为、公共卫生
事件等。应积极响应医院号召，配合医院做好人员安排及应急处置工作。
十二、考核指标
	满意率
	保洁服务的综合评定达到合格的比率
	≥95%

	每月差错次数
	在符合合同的范围内出现的工作失误
	3 次



	有效投诉率
	收到客户或管理人员在符合合同范围内的隔离投诉的比率
	≤3%

	有效服务提供率
	在符合规定的前提下，满足服务要求的比率
	≥95%

	服务响应时间
	从接到服务指令到提供服务的时间
	≤5 分钟

	投诉回复率
	保证各项投诉后两小时内给予初步回复的比率
	=100%

	服务规范率
	仪容仪表及礼貌用语等各项服务态度达到回复的比率
	≥95%

	培训上岗率
	经培训考试合格后的上岗比率
	=100%





第三包：内儿楼、老门诊楼、原疾控楼保洁
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一、北京市昌平区医院内儿楼、老门诊楼、原疾控楼概况
保洁服务区域位于北京市昌平区鼓楼北街 9 号昌平区医院院内，保洁公司主管内儿楼、老门诊楼。
院区内儿楼共 11 层， 1 层为接待大厅，含 3 部电梯；2 层为 ICU 病房、B 超室，另外 6 个隔离间；3-9 层为病房，其中 3 层有 15 间病房，共 25-26个床位；4-8 层每层 18 间 病房，每层 42-46 个床位；9 层为25个床位，另含1间特殊间；其中每层各含1个隔离间和1个缓冲间；-1 层为药库、设备间；-2 层为车库。
其中地上 9 层（每层1间水房、1 个设备间，每层公共卫生间为 1 卫 1 女卫， 其中3 层公共卫生间为 2 男卫 2 女卫，另 2 层夹 1 个设备层），地下2 层（-1层、 -2 层）。建筑面积21000平方米.
老门诊楼共 10 层， 其中地上 9 层，地下 1 层（-1层）。建筑面积共17000平方米。
原疾控楼东楼共4层，建筑面积1050平方米，南楼共4层，建筑面积1554平方米。总面积共 40608平方米。
对以上楼宇进行常规保洁工作。以上项目内容及人员全年不间断进行保洁工作。
二、人员分布及保洁管理服务的主要内容 
1.经理 1 人，负责项目全面日常管理。
2.人员配置及分布     
	内儿楼人员配置及分布

	序号
	区域
	保洁人数
	备注

	1
	经理
	1
	负责项目全面日常管理

	2
	保洁主管
	1
	负责项目管理及人员培训

	3
	保洁领班
	1
	协作主管日常工作及替班

	4
	-1 层，-2 层
	1
	负一、负二车场、药房

	5
	1 层
	2
	公共区域、东西步行梯、缴费处、水房

	6
	2 层
	3
	病房、公共区域、ICU

	
7
	
3 层
	
4
	病房、公共区域、电梯厅、楼道步行梯、器械室、 配药室、休息室、会议室、公共卫生间

	
8
	
4 层
	
2
	病房、公共区域、电梯厅、楼道步行梯、器械室、 配药室、休息室、会议室、公共卫生间

	
9
	
5 层
	
2
	病房、公共区域、电梯厅、楼道步行梯、器械室、 配药室、休息室、会议室、公共卫生间

	10
	
6 层
	
2
	病房、公共区域、电梯厅、楼道步行梯、器械室、 配药室、休息室、会议室、公共卫生间

	
11
	
7 层
	
2
	病房、公共区域、电梯厅、楼道步行梯、器械室、 配药室、休息室、会议室、公共卫生间

	
12
	
8 层
	
2
	病房、公共区域、电梯厅、楼道步行梯、器械室、 配药室、休息室、会议室、公共卫生间

	
13
	
9 层
	
2
	病房、公共区域、电梯厅、楼道步行梯、器械室、 配药室、休息室、会议室、公共卫生间

	14
	
机器工
	
1
	公共区域洗地、起蜡、打蜡、巡回、充电、看电、 药房出入库垃圾

	15
	替班
	2
	负责整体项目运行

	合计
	28
	男女不限，男性45-65岁(含),女性 45-55岁(含),具有3年以上相关保洁服务经验。



	老门诊楼、原疾控楼人员人员配置及分布

	序号
	区 域
	保洁人数
	备注

	1
	保洁主管
	1
	负责项目管理及人员培训

	2
	-1  层
	4
	公共区域、步行梯、水房、卫生间等

	3
	1  层
	5
	公共区域、步行梯、大厅、水房、卫生间等

	4
	2  层
	2
	公共区域、步行梯、水房、卫生间等

	5
	3 层
	2
	公共区域、步行梯、水房、卫生间等

	6
	4 层
	2
	公共区域、步行梯、水房、卫生间等

	7
	5 层
	2
	公共区域、步行梯、水房、卫生间等

	8
	6 层
	3
	公共区域、步行梯、水房、卫生间等

	9
	7 层
	1
	公共区域、步行梯、水房、卫生间等

	10
	8 层
	
	公共区域、步行梯、水房、卫生间等

	11
	9 层
	
	公共区域、步行梯、水房、卫生间等

	12
	替班
	1
	洗地、打蜡、替班

	13
	原疾控楼
	2
	公共区域、步行梯、水房、卫生间等

	合计
	25
	男女不限，男性45-65岁(含),女性 45-55岁(含),具有3年以上相关保洁服务经验。



3.保洁管理服务的主要内容
具体为全部地面保洁清扫、垃圾集中管理，严格区分生活垃圾和医疗垃圾的清运，病房、大厅、通道、楼梯间及卫生间的常规保洁及环境消杀，外墙清洁（每年一次，由专业人员负责）。服从采购人安排，突发事件应急保障工作。按每人每天 8小时工作时间计算，人员数量应不少于53人。
三、内儿楼、老门诊楼、原疾控楼保洁最高限价：内儿楼人员及材料预算费用158万元，老门诊楼预算费用135万元，原疾控楼12万元，最高限价总计：305万元。
四、保洁标准
1. 地面标准（包括楼道楼梯）：
保持每天清扫擦洗达到无废弃物、无污渍，洁净光亮。楼道不存放杂物。地板护理含大厅大理石护理（每年一次）；
2. 玻璃标准:
保持干净，达到无污渍、无印痕，清洁透明。
3. 垃圾处理标准:
病房小垃圾筐内无存留垃圾，随时集中到大垃圾袋，每天上、下午清运，生活垃圾和医疗垃圾严格区分，不能混装，不得堆积。
4. 垃圾容器标准:
桶外随时擦拭，无污物，小垃圾筐、桶随时套袋，定期消毒。
5. 大厅标准:
无垃圾、无碎屑、无水迹、无污渍、无尘土、无卫生死角，玻璃透明清洁,
栏杆及台面等保持清洁。
6. 卫生间标准:
墙面、地面每天擦拭，盥洗台及恭桶、小便池每天保持清洁处理，随时巡回检查、清理、并清倒污物，将污物集中到大垃圾袋内。
7. 病房清洁标准:
玻璃清洁透明，床、柜每日擦拭，并做到“一桌一巾 ”就是一位病人的物品一块擦拭巾用后及时清洗消毒。随时清理门窗边框每日擦拭，房间污物随时清理, 巡查发现垃圾筐内有污物，随时换袋，随时保持地面清洁。室内地堆要与楼道地 堆分开使用，做到一湿一干。
8. 手术区清洁标准:
地面清洁，墙面洁净，玻璃及门窗框每日擦拭，车辆及不锈钢拉手、护栏等随时擦拭，并协助医护人员随时或定期消毒。
9. 清洁墙面标准：
专业墙面清洗液处理墙面，光亮如初（每周清洗一次）。
10. 外墙清洁标准:
由专业外墙人员对外墙清洁，清洗用品使用专业清洗液，墙面干净无污迹，（内儿楼、老门诊楼每年外墙清洗一次）。
11. 根据北京市灭蟑灭鼠时间规定，有序投放蟑螂药，鼠药，做好“除四害”工作。
12. 加强电器的管理，按照医院的要求到指定地点充电，不能在楼道、办公区域充电。
13. 院落清洁标准:
早晚必须清扫，并对不锈钢护栏随时护理，其余时间巡检随时处理雨雪天气，造成的脏湿现象。
五、 日常环境维护服务管理
（一）室内保洁服务
1.室内保洁规范
实施“ 高标准、规范化 ”的环境卫生管理和“ 高质量、高频度 ”的环境卫生维护，做到眼看无垃圾、手摸无灰尘，确保垃圾日产日清，无蚊、蝇等 “四害 ” 孳生。
2.室内保洁清洁范围
地面、墙面、门窗、玻璃隔断、天花板、办公桌椅，沙发、茶几、烟灰缸、文件柜、地面踢脚线、垃圾筐，清洗杯子，打好开水。 
3.室内的清洁、保洁标准
1）天花板、墙面、灯具目视无灰尘、蜘蛛网，地面踢脚线无积尘。
2）门窗、座椅、桌子无积尘。
3）烟灰缸无烟头及烟灰。
4）室内无异味、臭味。
5）地面无烟头、纸屑、污渍、积水。
6）垃圾袋及时更换。
4.室内每日常规清洁规程
1）室内每日常规清洁的主要内容是按清洁质量标准进行地面、墙面、灯具的清扫，门窗、玻璃隔断、桌椅、货架等用具的擦拭，垃圾袋更换等。
2）室内的清洁一般应按“从左到右，从上到下 ”“从里到外 ”依次进行，再对各附件进行清洁的顺序进行。
3）清洁方法：室内的清洁工作应安排在 7：30--8:00 人员未到的情况下进行，操作程序和方法如下：
操作程序和方法
1）准备好所需的工具和用具。如：扫把、地拖、尼龙刷、抹布、干毛巾、工作服、橡胶鞋、手套和口罩等。
2）准备和配制好清洁剂和用品。
3）打开门窗，启动排气扇通风换气，
4）清扫天花板、墙面、灯具、地面踢脚线 ，擦拭门窗、烟灰缸等用具。
5）收集废弃物、清扫地面垃圾，清倒垃圾篓，换新垃圾袋后放回原位。
6）锁（关）好门窗。
（二）门厅保洁规范
1. 门厅的主要特点
来往人流最多、最频繁，带入的尘土亦较多，如不及时清除，将会扩散到其他区域。另外其装修较其他区域豪华，摆设和装饰物较多。是使用者和客户进入的第一外场所，是显示服务的等级和脸面的重要区域。
2. 日常保洁项目
1）地面及入口处脚垫的清扫。
2）玻璃门和玻璃幕、间隔的擦拭。
3）各种家具摆设以及装饰物、标牌、消防器等擦拭。
4）墙壁和墙壁上装饰物、标牌、开关盒的扫尘、擦拭。
5）果皮箱的清倒、擦拭。
6）金属柱子、扶手、饰物等金属的擦拭。
7）烟灰缸的清倒、更换。
8）此外还有天花、吊灯等特殊清扫项目。
3. 注意事项
1）为减少人们将室外尘土带入室内，门厅入口处应铺设防尘脚垫。遇雨天，应铺吸水性的脚垫。
2）门厅及大堂入口区域应设专人推尘，随时擦拭人们进入时的脚印。
3）门厅及大堂地面多为花岗石、大理石、水磨石、瓷砖、聚氯乙稀地板材、橡胶类地板材或地毯。应根据不同材质，采取不同的清洗方法。
4）不锈钢、铜、铝合金等装饰，如柱子、扶手、标牌等，容易受腐蚀，擦拭时要选用专用保洁剂、保护剂，切记小心不要造成花痕。
5）注意不要碰倒、碰坏大堂内的各种摆设饰物。
4. 作业安排
每个门厅的大小不同，保洁要求不同。若范围较大，应按保洁项目、作业量及区域进行人员分工；若范围较小，只配备一个保洁员，应采取“定时巡回清扫、依次逐项擦拭 ”的作业安排。
1）定时巡回清扫
大厅最容易被弄脏的地方是地面。一般门厅及大堂，每 30 分钟（时间长短应视人员流动量及其他因素定）应定时巡回清扫一次，以确保地面经常处于保洁状态。主要是扫去地面垃圾、灰尘，擦去地面污迹、水迹，保持地面光亮清洁，然后去擦拭其他项目，隔 30 分钟再巡回保洁地面，如此往复。
2）依次逐项擦拭
门厅及大堂日常保洁的其他项目多为每日擦拭一次即可，应事先安排好作业顺序，依次擦拭。规定每 30 分钟对地面巡回保洁一遍，每巡回保洁一遍的时间一般为 3～5分钟或再长一些，其余20 多分钟时间，用来依次逐项擦其他项目。有的项目，如烟灰缸的清倒或更换，可结合地面巡回进行保洁。
3）具体工作内容
- 每天早上到岗，穿着工作服，佩戴工作牌。
- 七点半之前完成各楼梯走道，楼梯扶手的擦拭，卫生间，走廊，大厅及外场卫生保洁工作。
- 保洁两小时一次巡查时间，巡查内容：大厅、走廊（走廊内花盆是否有烟头）、各走道及扶手是否有灰尘、卫生间（地面、墙面、门窗、隔板、灭烟缸、 垃圾篓、卫生洁具、卫生纸、洗手液、擦手纸）等。
- 打扫时应当摆放警示牌，提醒正在打扫。
- 垃圾篓（桶）内垃圾到三分之二必须清理，清理出去的垃圾一律摆放到楼外垃圾桶内不得堆放在垃圾桶旁。
- 外场保洁员每半小时巡视外场卫生情况，及时清理外场地面垃圾及灭烟桶内的烟头，巡视中如发现异常问题及时汇报管理处。
- 室内垃圾桶每日清洗一次。
- 每日巡查各区域，大厅，是否有蜘蛛网,如发现及时清理。
- 如遇恶劣天气巡查时如有发现楼内有渗水情况及时汇报管理处。
- 恶劣天气楼内地面容易返潮，及时摆放警示牌提醒，准备干拖把及时处理地面水迹。
- 维护责任区卫生，劝阻和制止不卫生、不文明的现象和行为。
- 最后检查一遍工作质量，确认合格后整理工具离开。
- 如遇突发事件服从管理处安排工作。
- 下午下班之前应由当班主管领导检查合格后方可下班。
六、专项环境维护服务管理
（一）外围环境设施清洁
1. 作业项目：外围清洁
2. 作业标准：路面上无垃圾，座椅上无污渍污物；绿地无白色污染、杂物；小景观大理石面清洁，照明灯柱干净。
3. 作业程序：
路面清扫及垃圾清理
1）准备必用工具、清洁用品（笤帚、簸箕、水桶、毛巾、垃圾袋、竹夹、 垃圾清运车等）。
2）按照先主路面，后辅路面的顺序，由一端开始进行清扫，不得遗漏。
3）清扫时注意不要把笤帚撩起过高，以免尘土扬起。
4）注意避让来往车辆及行人。
5）有台阶处要由上至下一层一层倒退清扫，并由一侧扫向另一侧，搓起垃圾，不能遗洒。
6）清扫台阶要注意自我安全。
7）路边垃圾箱倾倒，将桶盖掀起放在一旁，提出垃圾箱内桶把垃圾倒入垃圾袋内，然后复原。垃圾箱内放垃圾袋的将箱内垃圾袋提出放入垃圾车内，更换新袋，将盖扣好。
路椅清洁
1）先清理椅子上面及周边垃圾，用竹夹夹入垃圾袋内。
2）用潮毛巾擦去路椅上浮尘，顺序由上至下，靠背、扶手、路椅腿等，都要擦拭，注意勤投毛巾。
3）用干毛巾擦去水迹。 
人造景观、灯杆等清洁。
1）清理景观周边垃圾。
2）用潮毛巾擦拭大理石面灰尘，擦拭时不得遗漏，污渍处要反复擦，擦净为止。
3）如有不锈钢扶手等，用潮毛巾擦去浮尘，用干毛巾擦除水痕。
4）低矮路灯、灯杆、灯罩、定期擦尘，先擦灯罩，然后擦灯杆。 
绿地地面清洁
1）从绿地一端起，注意查看绿地上有无垃圾杂物。
2）若有枯枝等杂物，要清出绿地，有白色污染物，用夹子装入垃圾袋。 
各类标识牌清洁
有不同标识牌，一般高度不高，要保持上面清洁，定期擦拭。
1）擦拭要由上至下，由左至右，湿巾擦尘。
2）注意勤投毛巾，不能有遗漏处。
3）外围环境设施进行一遍清理后，全天保洁。下班后收拾工具存放库房。
七、公共区域及其他区域保洁服务
（一）楼层公共区域保洁
1. 备用工具、材料：
2. 扫把、垃圾铲、胶桶、地拖、刀片、胶袋、干、湿布、保洁剂。
3. 工作程序：
用扫把彻底清扫楼层各通道地面，清倒不锈钢垃圾桶。用干净湿布擦抹墙面、
防火门、楼梯扶手、消防栓柜。用湿无绒布擦抹不锈钢梯门、不锈钢制品和指示牌，然后用干布抹净。用湿拖把拧干水分后拖净地面污渍、扫除地面积水和杂物。 每天定时清理垃圾到垃圾房，清洗垃圾容器。
（二）雕塑装饰物、宣传栏、标识牌的保洁工作程序
1. 雕塑装饰物的保洁：备长柄胶扫把、抹布、保洁剂、梯子等工具，用扫把打扫装饰物上的灰尘, 人站在梯子上，用湿抹布从上往下擦抹一遍，如有污迹 用保洁剂涂在污迹处，用抹布擦抹，然后用水清洗。不锈钢装饰物按《不锈钢的保洁保养》操作。
2. 宣传栏的保洁：用抹布将宣传栏里外周边全面擦抹一遍，玻璃用玻璃刮保洁，按《玻璃门、窗、镜面的保洁》操作。
3. 宣传牌、标识牌的保洁：有广告纸时先撕下纸后，用湿抹布从上往下擦抹牌，然后用干抹布抹一次。
（三）注意事项
1. 梯子放平稳，人勿爬上装饰物，防止人员摔伤。
2. 保洁宣传栏玻璃时，小心划伤手。
3. 保洁工具不要损伤被保洁物。
（四）垃圾桶的保洁工作程序
1. 将垃圾桶盖打开，取出垃圾桶，将垃圾倒入垃圾袋内，保洁桶周围的垃圾。
2. 用去污粉或洗衣粉撒在垃圾桶内，用刷子擦洗污迹，用水洗干净后将内桶放入桶中。
3. 同时用抹布把外桶表面清理干净。 
工作标准:
1） 目视无污迹，无广告纸，每天清运、清洗两次；垃圾箱每周用去污粉保洁一次，垃圾桶每天清洗一次。
2）桶周围不积污水。
（五）垃圾收集的程序
备用工具、材料、垃圾工程车2 部、垃圾袋一批、垃圾铲若干、抹布若干。
工作程序：
1）每天上班后，根据工作范围内垃圾箱、果皮箱的数量，需用垃圾袋的大小向主管领取垃圾袋。
2）巡查所需工作范围的垃圾箱、果皮箱、废纸篓，发现内装垃圾超容量的2/3，应即时清倒。
3）每天擦拭垃圾桶、果皮箱表面二次，清洗内部一次，保持垃圾桶、果皮箱内外清洗干净。
4）石米每天换洗一次，并及时清理烟头、纸屑、痰渍等。
5）每隔一小时必须巡视一遍所属工作范围的垃圾桶、果皮箱，防止客人将熄灭的烟头或其它危害性的物品放入其内，如有发现即时处理或上报。
6）将收集的垃圾放置采购人指定地点。
7）每周用水清洗垃圾站内外墙壁及地面两次。
8）有回收利用价值的垃圾以及有毒有害垃圾应拣出分类存放。
9）有回收利用价值和有毒有害垃圾的处理。
- 垃圾运送人员对有回收价值和有毒有害的垃圾应拣出并分类存放；
- 将回收存放的有价值垃圾汇总存放后应每月出售一次。有毒有害垃圾用标识垃圾袋袋装后交市容垃圾车运垃圾场掩埋。
10）垃圾暂存点的卫生标准：
- 地面无散落垃圾、无污水、污渍；
- 墙面无粘附物，无明显污迹；
- 垃圾做到日产日清；
- 所有垃圾集中堆放在堆放点，做到合理、卫生、四周无散积垃圾；
- 可作废口回收的垃圾应另行存放；
- 垃圾站应保持清洁无异味，每天应定时喷洒药水，防止发生虫害；
- 按要求做到垃圾袋装化。
(六) 公共走廊清洁
1. 准备工具：
拖把、除尘器、抹布、水桶、静电除尘剂、全能清洁剂、大小垃圾袋。
2. 程序：
1）将过道整体的检查一遍，以便确认工作重点。
2）将中型或大型的垃圾及时的捆绑丢弃并更换垃圾袋。
3）使用一个喷洒了静电除尘剂的清尘器清洁过道，清洁频率为每半小时一次。清尘器使用时只能向一个方向推，否则是不被允许的。
4）不间断的清洁走廊两边宣传阅读栏的玻璃和门把手以及门玻璃。
5）清洁地面上残留的水和污渍，特别是卫生间及办公室的大门入口处。
3. 预防：
1）特别需要注意走道边的紧急出口，不要触碰报警器。
2）清尘器在使用后用吸尘器吸干净。
3）只有当喷洒在清尘器上的静电除尘剂完全干了才能使用清尘器。否则除尘剂将使得人们在地面上滑到受伤。
（七）玻璃清洁
1. 准备工具：
喷头、玻璃刮、升缩杆、水桶、玻璃清洁剂、清水、抹布。
2. 程序：
1）用喷头将稀释过的玻璃清洁剂均匀的喷洒在玻璃上，使之彻底清除表面的污点。
2）将玻璃刮接到升缩杆上，将玻璃刮放置于玻璃的至高点处，手持升缩杆并从上到下的移动并避免重复。每次刮完后用抹布清洁玻璃刮防滑。刮完玻璃后，清除流下的脏水。
3）防范：向下刮时保持速度不要太快。
4）标准：干净明亮无污渍。
（八）墙面清洁
1. 准备工具：
抹布箝杆、水桶、抹布、全能清洁剂
2. 程序：
1）稀释全能清洁剂
2）将抹布栓紧在箝杆上，然后按照清洁程序从上到下清洁。 砖、喷涂、仿石和大理石墙面清洁：
-  先备两桶水，一桶清水、另一桶放入少量的（约 200ml）洗洁剂。
- 用铲刀轻轻刮掉墙面的污渍。
- 把毛巾浸入放有洗洁剂的水里，拧干后沿着墙壁从上往下来回擦。
- 瓷砖缝要用小刷子刷洗。
- 用清水及毛巾将墙面彻底清抹两遍。
- 用拖把拖干净地面。
- 墙面清抹应每周进行一次，墙面清洗应每月进行一次。
清洁时应注意：
- 用铲刀刮除墙面污垢时，铲刀要贴紧墙面，以防刮花墙面。
- 严禁使用强碱、强酸类除污清洁剂清洁墙面，以免损坏墙砖表面的光泽。
- 大理石、仿石墙面应先除旧蜡，再按此程序进行清洁，然后再封蜡（封蜡程序参照《地面清洁标准作业规程》）。
- 保洁标准应达到目视墙面干净无污迹，室内墙面清洗后用纸巾擦拭50cm 无明显污染。
3）乳胶漆墙面的清洁：
- 关闭要清洁之处的门窗，在地面洒上一点水。
- 用鸡毛掸子或干净的棕、草扫把轻轻佛去墙面及顶部的灰尘。
- 用干毛巾请擦墙面污迹，擦不掉的污迹应用细纱布轻轻擦掉。
- 用铲刀铲除墙面上毡附的泥沙、痰迹。
- 扫干净地面灰尘，再用拖把拖干净地面。
- 上述工作每月重复做一次。
4）清洁时应注意：
- 使用砂布和铲刀作业时力度要轻，以免损坏墙壁。
- 作业时注意戴好帽子、口罩和眼镜，扎紧工作服的领口和袖口。
- 保洁标准应达到： 目视墙面洁净无污迹、无粘附物、无灰尘。
（九）天花、灯具设施清洁
1. 准备工具：
不锈钢清洁剂、干净的抹布 。
2. 程序：
1）不锈钢耐腐蚀性强，光亮美观，如不经常保养和其它金属一样也会锈蚀，失去光泽，降低使用寿命。我们将根据实际情况，采取如下保养措施：
- 安排保洁人员每日使用专用不锈钢保养液进行光亮保养。
- 随时除尘、除锈。
- 保持无污渍，光洁明亮。
- 不锈钢烟灰桶：随时清理、倾倒，没有积存，保持桶内外及周围地面的洁净。
- 将抹布折成方形，把不锈钢清洁剂喷洒在物品表面并用抹布清洁。在擦拭过程重不要停止以防印记的产生。注意不要喷太多清洁剂。
（十）扶梯的清洁
1. 清洁范围 ：
清洁范围包括着陆区、步梯、扶手带和两侧护板。
2. 清洁频率
1） 自动步梯的清洁工作应安排在人流量的中午或晚间进行。
2）一般每日清洁 1 次，并进行每日巡回保洁。每日巡回保洁的次数则可根据人流量的大小和具体标准要求而定。
3）物料准备
扫帚、地拖、抹布、干毛巾、水桶、电梯清洁剂和不锈钢保养液等。
4）清洁程序在清洁过程中，一般应遵循从上到下的原则依次进行，即由上着陆区开始至步梯到下着陆区，先扶手带后再步梯的顺序进行。
- 准备好所需的工具和用具。
- 通知电梯工关闭自动步梯，切断电源。
- 在上、下着陆区前放置“暂停使用 ”标志牌。
- 清扫垃圾：由上着陆区开始至步梯到下着陆区，用扫帚清扫垃圾。
- 抹净扶手带及两侧护板。
- 将扶手带大致划分成若干段（每段约 2 米），将玻璃、不锈钢和皮制品等喷洒上少许清洁剂，然后分类依次先用湿抹布用力擦拭，然后再用湿抹布抹擦， 最后用干毛巾擦净水迹。
- 先将着陆区和步梯分为若干段（每段约4 米），将拖把浸入已配制好清洁剂的水桶中，拿起后拧干，用力拖抹着陆区、步梯，再将拖把浸入另一桶清水中，拿起后用力拧干，重复拖抹着陆区、步梯。
5）注意事项
- 将拖把的水拧至不滴水为宜，以防止水渗入机厢，造成电机受潮和机件损坏。
- 清洁作业完毕，应环视整个自动步梯一遍，检查是否有遗漏和不彻底之处， 如有应及时补做。
- 收起“暂停使用 ”标志牌，通知电梯工重新开启自动步梯。
6）保洁方法
在自动步梯正常运转的情况下，用夹子夹起着陆区和步梯上的垃圾，用干抹布顺着抹手带的运转方向擦干净扶手带上的灰尘。
（十一）垂直电梯的清洁
1. 清洁范围 ：
清洁范围包括电梯门、轿厢内壁、轿门内槽、轿厢地面等。
2. 清洁频率
1）在电梯轿厢的清洁过程中，一般应从上到下，从里到外依次进行。
2）一般每日清洁 1 次，并进行每日的巡回保洁。每日巡回保洁次数可根据人流量的大小和具体标准要求而定。
3）物料准备
抹布、干毛巾、水桶、清洁剂、扫帚、拖把、吸尘机和按要求需要更换的地毯等。
4）清洁程序
电梯轿厢的清洁工作应安排在晚间或人流量较少的时间内进行，一般应在相连的楼层清洁前进行。
清洁轿厢内壁
- 将抹布浸入配制好清洁剂的水桶中，拿起拧干，沿着轿厢内壁从上往下用力抹擦。
- 若壁上沾有较顽固污垢或污迹，用铲轻刮或直接喷上清洁剂后用抹布用力抹擦。
- 用另一块抹布浸透清水后，拧干抹擦。将抹布过清水后用力拧干，再彻底清洗抹一遍。
- 用半干湿毛巾抹净电梯按钮及显示屏。
- 轿厢天花板可每周清洁 1 次，除照明灯饰镜面和摄像探头要用干湿轻轻清抹外，其他部位的清洁方法与轿厢内壁清洁方法相同。
清洁轿门内槽、轿厢地面
- 用铁钩将轿门内槽的杂物勾起，亦可用吸尘机吸净轿门内槽的沙粒。
- 若轿厢地面铺有每天更换的地毯，则只需将旧地毯掀起，用半干湿拖把轿厢地面拖净，待湿气挥发后在铺上干净的地毯。
- 若轿厢地面为固定地毯，则可用吸尘机吸干净地面的沙粒、杂物，每周 1次用洗地机（地毯机）配合清洁剂清洁一遍。
- 若轿厢地面为木质或合成塑料，则可先用湿地拖配合清洁剂拖抹，再用清水拖抹，最后用干地拖将水迹抹干。
清洁电梯轿厢门
- 电梯轿厢门材料一般是不锈钢，清洁时先喷上少许不锈钢喷剂，然后用棉质软布由上而下抹净，使电梯轿厢门洁净光亮。
- 清洁作业完毕，应环视整个电梯轿厢一遍，检查是否有遗漏和清洁不彻底之处，如有应立即补做，最后通知电梯工重新启动电梯。
保洁方法
在电梯正常运转的情况下，用夹子夹起电梯间地面上的垃圾或杂物，用干毛巾抹擦按钮、显示屏及脏污印迹。
八、垃圾分类收集
1. 垃圾应全部实行容器收集，并逐步采取分类收集方式设置，分类垃圾收集容器有明显的垃圾分类标识。
2. 垃圾日产日清。每日按时清除，无积压，无堆积、无腐烂发臭；收集点无陈旧垃圾和污水外流现象，周边地面整洁，无臭，无杂物堆放。
3. 生活垃圾、建筑垃圾，必须与生活垃圾分开，定点定时收集。
4. 有毒有害特种垃圾收集点，必须用能防止污染扩散的密封容器。
5. 垃圾池垃圾清理每日不少于 1 次，并巡回检查，发现垃圾满溢应及时清理，垃圾池清洗每日不少于 1 次。
6. 垃圾池内无陈旧垃圾，无污水漫溢，周边地面整洁，无蝇、无臭。垃圾(池)清洗春冬季隔天 1 次，夏季每日不少于 1 次。
7. 垃圾收集应先清理干净垃圾池垃圾，然后清扫垃圾池周边保持地面整洁，垃圾池有污迹应及时清(擦)洗干净。
8. 收集作业完成后应清理现场，做到车离地净，无遗留垃圾。
9. 垃圾收集点不得焚烧垃圾。
10. 蝇、蚊孳生季节，垃圾收集点应喷洒消毒、灭蚊蝇药物每日不少于 2 次，控制蝇的孳生。可视范围内，收集点苍蝇应少于 10 只／次，无蝇蛆。
11. 垃圾不得乱倒、乱卸。
12. 运输作业结束，应及时将车辆清洗干净。
13. 每次转运作业完成以后，应对操作场地、垃圾池、墙面进行清洗，做到收集点外场地整洁，无撒落垃圾和堆积杂物，无积留污水，墙面无明显污迹、积尘。
14. 管理和操作人员应随机抽查，发现垃圾池内垃圾满溢及时转运并纪录。
15. 垃圾收集点四周环境应整洁，地面和通道无散落垃圾和溢流污水，并应有防止粉尘飘散和垃圾飞扬的措施。
16. 垃圾收集容器应定位设置，摆放整齐。设置点及周围2—3m 内应整洁，无散落、存留垃圾和污水。
17. 垃圾收集容器应无残缺、破损，封闭性好，外体干净。构筑物内外墙面不得有明显积灰、污物。
18. 招标单位应将所产生的生活垃圾投放于自设的收集容器内，不得裸露堆放。
19. 建筑垃圾必须与生活垃圾分开存放。
20. 单位的生活垃圾应按时清除、无积压，不腐烂发臭。
21. 收集作业完成后，应及时清理场地，将可移动式垃圾收集容器复位，车走地净。垃圾直接送至制定的转运站或处置场。
22. 收集垃圾直接进行，工作人员应自着统一规定服装，佩戴工号牌。
23. 生活垃圾在收集后装入垃圾清理车内，污水渗滤液一直往下滴造成了视觉污染，经常见到地面在垃圾清运后留下的又臭又脏的地面斑痕，因为污水渗滤 液浓度比一般城市污水要高，与地面的渗合能力强所以干涸后会留下大片黑污难看的斑痕给企业带来异(臭)味，甚致危害人体健康，比如引起行人行走和车辆行驶过程中的打滑，引发交通事故。故此，在收集、搬运过程中无遗漏，无散落、无渗滤液滴漏，垃圾收集车向垃圾清运站运送垃圾过程应覆盖密封，避免造成二次污染。
九、清运服务管理
（一）指导思想
采取“全面规划、统一收集、实行网格化管理、定点定时清运 ”的运作方式， 实行统一管理和服务，推进本项目生活垃圾收集、清运作业的制度化、标准化、规范化建设，规范清运作业行为，做到垃圾日产日清，垃圾清运作业场所整洁卫生，从工作机制上杜绝“管理混乱、垃圾乱倒 ”的现象，推动本项目环境卫生管理步上新台阶。
（二）垃圾分类收集标准
1. 垃圾收集容器应定位设置，摆放整齐。设置点及周围2～3 米内应整洁，无散落、存留垃圾和污水。
2. 垃圾收集容器应无残缺、破损，封闭性好，外体干净。构筑物内外墙面不得有明显积灰、污物。
3. 蝇、蚊孳生季节，垃圾收集站(点)，应定时喷洒消毒、灭蚊蝇药物。在可视范围内，苍蝇应少于 3 只／次。
4. 垃圾管道的底层垃圾间应整洁，无散落垃圾和积留污水，无恶臭，基本无蝇。
5. 生活垃圾应全部实行容器收集，有条件的地区，可实行分类收集。
6. 按规定将生活垃圾倒入垃圾收集容器内。实行分类、袋装收集的区域，居民应将垃圾分类、袋装封闭后，定时投入收集容器内或放置于指定的收集点。
7. 将所产生的生活垃圾投放于自设的收集容器内，不得裸露堆放。
8. 建筑垃圾必须与生活垃圾分开存放，分别收集。
十、其他要求
（一）工作内容及要求：
1. 人员要求：
 ●  仪容
1）员工在岗应精神饱满，表情自然，面带微笑。
2）说话时应语气平和，语调亲切，不过分夸张。
3）眼睛应有神，体现出热情、礼貌、友善、诚恳。
4）与服务对象交流时， 目光应自然平视，不应上下打量客人。
●  统一工装
1）全体员工按规定统一工装，并穿戴整齐。
2）工装应得体，不应有褶皱、破损、污渍，领子、袖口、裤脚要保持清洁，不应挽袖子和裤腿。
3）工号牌要佩戴在上衣的左胸上方，工号牌水平，不得歪斜。
4）工装扣子应齐全、无松动。
5）不应在服装上佩戴与规定不符的饰品，如胸花、钥匙链、小饰品等。
6）鞋子应保持干净、无破损，不得有污点、灰尘；鞋带要系好，不可拖拉于地面。
7）非工作需要不得将工装穿出医院区域外。
 ●  发式
1）应保持头发的清洁、整齐。
2. 工作要求：
1）定期组织开展各类消防、安全生产、文明礼仪等方面的培训及部分演练；
2）记录要分门别类、整理归档；
3）开展隐患自查，发现问题及时汇报、整改；
4）完成采购人领导布置的其他工作。
5）生活和办公区域：区域内公用部分的日常清洁、设立专职卫生人员以确保提供一个清洁、舒适的工作环境。
6）保证节假日在职在岗，随时保持楼内的干净整洁。保持整个医院清洁、优美、舒适的工作环境，辅助控制病源传播速度工作，为临床提供一流的医疗环境。
7）清除肉眼可见的积灰、斑点、污垢、油渍、垃圾等，用消毒剂对部分所清洁的物品进行消毒。
8）在清洁工作的同时，发现室内建筑、家具、设施有所损坏，影响使用或有碍观瞻，应及时报告主管部门。
3.清洁工作注意事项：
1）拖地、地板打蜡、清洁公用卫生间时，应放上“正在清扫小心地滑 ”的牌子。
2）清洁员在工作时不要将工具任意堆放，以至影响其他人员工作或引起道路堵塞。
3）清洁员在工作中不得任意拔去任何医疗器械或办公室的电源插头。
4）清洁办公室、会议室、卫生间等时，应先敲门明确是否有人，尽量在不使用的情况下清扫；如有人正在使用，应先征得同意后再行清扫。
5）更换窗帘、沙发套时，注意不要将灰尘扬起；不要甩抹布、拖把。
6）清洁员工作时，不要动用桌上的文件及医疗用品。
7）各种清洁剂、消毒剂必须妥善保管，各容器必须贴有标签及使用说明，根据规定要求进行稀释；由院感染控制委员会指定消毒剂种类并经常检查是否在有效期内，不同种类的清洁剂或消毒剂不得混合使用。
8）清洁工作完毕，应及时锁门。
9）清洁工具须保持干净，每天清洗，医疗用房使用的工具每天消毒。
十一、应急处置 突发情况或不可抗力的原因，如自然灾害、政府行为、公共卫生
事件等。应积极响应医院号召，配合医院做好人员安排及应急处置工作。
十二、考核指标
	满意率
	保洁服务的综合评定达到合格的比率
	≥95%

	每月差错次数
	在符合合同的范围内出现的工作失误
	3 次



	有效投诉率
	收到客户或管理人员在符合合同范围内的隔离投诉的比率
	≤3%

	有效服务提供率
	在符合规定的前提下，满足服务要求的比率
	≥95%

	服务响应时间
	从接到服务指令到提供服务的时间
	≤5 分钟

	投诉回复率
	保证各项投诉后两小时内给予初步回复的比率
	=100%

	服务规范率
	仪容仪表及礼貌用语等各项服务态度达到回复的比率
	≥95%

	培训上岗率
	经培训考试合格后的上岗比率
	=100%






                     第二部分 其他要求
  
1、服务期、服务地点、服务方式及服务标准。
（1）服务期：2027年 1 月1 日至 2027年 12月 31日，共计1年。
（2）服务地点：甲方指定的服务地点。
（3）服务方式：综合物业服务。
（4）服务标准：符合甲方要求。
2、合同金额的支付方式、时间、条件
⑴甲方在乙方按照甲方要求履行合同且当月无任何违约行为的基础上，按月支付给乙方服务费用金额；
⑵甲方付款前，乙方应向甲方提交相应金额的合规发票，否则，甲方有权拒绝付款且无需承担违约责任；甲方收到乙方提交的等额发票之日起10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户； 
(3) 甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件；但非甲方原因引起的延迟付款，甲方不承担违约责任。如乙方向甲方提供的发票不符合本合同约定或法律规定，因此给甲方造成的一切损失由乙方承担（包括但不限于损害赔偿、消除影响等）。
(4) 双方最终结算的当月服务费金额以乙方实际出勤人数、服务时长和服务质量为准（甲方主管科室总务科每月对乙方实际在岗人数和整体服务情况进行审核确认，结果作为结算付款的依据。）；如乙方未按甲方要求人数提供在岗人员或提供的服务不符合约定，甲方有权依据实际情况减少当月服务费金额；双方确定当月服务费金额后，应共同通过书面形式进行确认。
3、履约保证金   本项目不收取履约保证金。

