北京市大兴区政府采购公开招标公告
项目概况
参加2026年大兴分局计算机更新购置项目的投标人以网上下载方式获取文件，招标文件下载时间为2026年11月11日上午9:30至11月17日下午17:00（北京时间），并于2026年12月3日上午9:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：11011526210200035185-XM001
项目名称：2026年大兴分局计算机更新购置项目
预算金额：450万元
采购需求：详见附件
合同履行期限：合同签订后30日完成供货安装调试
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791]本项目不接受联合体投标
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1  中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向 □中小 □小微企业采购。即：即提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：                  。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。
3.本项目的特定资格要求：
3.1 本项目是否属于政府购买服务： 
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2 其他特定资格要求：          。
三、获取招标文件
1.时间：2026年11月11日上午9:30至11月17日下午17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：本项目采用全流程电子化采购方式，线上下载招标文件。供应商按照规定办理 CA 数字认证证书（北京一证通数字证书）或电子营业执照后，自招标公告发布之日起持供应商自身数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件，未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。
4.售价：0 元。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年12月3日上午9:30（北京时间）
开标时间：2026年12月3日上午9:30（北京时间）
开标地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：如涉及的详见招标文件各章对应条款要求。
2.本项目采用全流程电子化采购方式，线下开标评标。请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA 数字证书服务热线    010-58511086
电子营业执照服务热线   400-699-7000
数字证书服务热线       010-58515511
技术支持服务热线       010-86483801
2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”— “操作指南”— “ 市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2 注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “操作指南”— “ 市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3 驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “工具下载”— “招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “ 工具下载”— “ 投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子招标文件
供应商使用 CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
2.5 编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6 提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7 开标
供应商需在2026年12月3日上午9点30分（北京时间）开标当日，由投标单位法人或授权人参加开标会（地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层）。届时应提供以下资料：1、携带制作电子版《投标文件》的CA证书（钥匙）。2、法人代表授权书1份。以上资料需开标当日现场递交，大兴区政府采购中心不接受现场递交以外的投递形式，供应商采取其他投递形式致使投标无效，大兴区政府采购中心不承担任何责任。（现场递交系指供应商将上述资料直接递交给采购中心联系人，并签字确认）。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：北京市公安局大兴分局
地址：北京市大兴区黄村西大街35号 
联系人：刘老师
联系方式：010-69252316
2.采购代理机构信息
名称：北京市大兴区政府采购中心
地址：北京市大兴区公共资源交易分中心三层
联系方式：010-69231333、69231339
3.项目联系方式
项目联系人：赵老师	
电话：010-69231333转206
                                  

 北京市大兴区政府采购中心
                                            2026年11月10日

附件：
采购需求
一、 采购清单
	序号
	 设备名称
	数量
	单位
	核心产品
	送货地址

	1
	台式计算机
	900
	台
	台式计算机
	北京市公安局大兴分局指定地点


本项目预算总金额450万元。
合同履行期限：合同签订后30日完成供货安装调试。
二、项目背景或简况
对北京市公安局大兴分局内使用年限较长的办公用台式计算机进行逐步更新，更新标准参照行政事业单位办公设备配置标准。所采购的台式计算机用于确保各项工作正常运行。采购标的需满足质量和质保要求；提供相应的服务以满足采购单位的相关要求；供货周期要求为合同签订后按照采购人要求时间分别将货物送到指定地点；售后服务需响应及时满足采购人需求。

三、技术参数要求
	[bookmark: _Hlk191544650]序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	1 
	产品规格
	CPU规格
	CPU 信息
	投标人给出 CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽

	2 
	产品规格
	内存规格
	＃内存配置容量
	≥16GB

	3 
	产品规格
	
	内存类型
	支持 DDR4/LPDDR4及以上内存类型

	4 
	产品规格
	
	内存条配置数量（板载内存不涉及）
	≥1

	5 
	产品规格
	主板规格
	主板集成模块
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现

	6 
	产品规格
	
	主板支持的 CPU和内存情况
	投标人给出主板支持的 CPU 和内存型号和数量

	7 
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	USB接口总数≥8个，其中USB 3.0不少于4个

	8 
	产品规格
	
	主板其他内置接口
	投标人给出相关 SATA、M.2、USB 接口数量及占用状态

	9 
	产品规格
	
	＃单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	≥8GB

	10 
	产品规格
	
	＃内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	≥16GB

	11 
	产品规格
	存储设备规格
	固态盘数量
	≥1个

	12 
	产品规格
	
	＃固态存储容量
	≥512GB

	13 
	产品规格
	
	固态存储形态
	采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态

	14 
	产品规格
	
	存储设备其他参数要求
	固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规
定


	15 
	产品规格
	显卡规格
	显卡类型
	独立或集成显卡

	16 
	产品规格
	
	独立显卡显存类型
	若配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4

	17 
	产品规格
	
	独立显卡显存位宽
	若配置独立显卡，显存位宽≥16位

	18 
	产品规格
	
	独立显卡显存容量
	若配置独立显卡，显存容量≥2GB

	19 
	产品规格
	显示设备规格
	＃显示屏屏占比
	≥85%

	20 
	产品规格
	
	显示屏分辨率
	≥1920x1080

	21 
	产品规格
	
	显示屏可视角度
	水平≥170 °

	22 
	产品规格
	
	显示屏尺寸
	≥23.8英寸

	23 
	产品规格
	
	显示屏屏幕比例
	16:9

	24 
	产品规格
	
	显示器外观颜色
	黑色

	25 
	产品规格
	
	＃显示屏防蓝光
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/( ·cd ·sr)（瓦每坎
特拉每球面度）

	26 
	产品规格
	
	＃显示屏低频闪
	显示屏应支持低频闪≤-35dB

	27 
	产品规格
	
	＃显示屏防炫目
	显示屏镜面反射率≤10%

	28 
	产品规格
	外设规格
	扬声器数量
	≥1

	29 
	产品规格
	
	鼠标数量
	≥1个

	30 
	产品规格
	
	键盘数量
	≥1个

	31 
	产品规格
	
	光驱数量
	≥1个

	32 
	产品规格
	
	键盘按键数目
	104键

	33 
	产品规格
	
	扬声器功率
	≥2W

	34 
	产品规格
	
	扬声器频率范围
	不低于（100Hz-8kHz）范围

	35 
	产品规格
	
	键盘连接方式
	有线

	36 
	产品规格
	
	键盘键程
	2.3mm ~ 4.0mm

	37 
	产品规格
	
	键盘按键压力
	按键压力应在 0.54 N±0.14N

	38 
	产品规格
	
	有线键盘连接线
	≥1.5 米

	39 
	产品规格
	
	键盘颜色
	黑色

	40 
	产品规格
	
	鼠标连接方式
	有线

	41 
	产品规格
	
	有线鼠标连接线
	≥1.5 米

	42 
	产品规格
	
	鼠标 DPI分辨率
	800~1600

	43 
	产品规格
	
	鼠标颜色
	黑色

	44 
	产品规格
	
	鼠标其他要求
	其它参数应符合GB/T 26245 的相关规定

	45 
	产品规格
	
	内置光驱
	内置≥8X DVD-RW光驱

	46 
	产品规格
	网络设备规格
	有线网卡数量
	≥1

	47 
	产品规格
	外部接口规格
	USB 接口数量
	USB接口≥8个，其中USB3.0接口≥4个，机箱前面板应提供不少于3个USB接口（含2个USB3.0 及以上接口）

	48 
	产品规格
	
	视频接口数量
	HDMI接口≥1个，且支持复制和扩展两种显示模式；

	49 
	产品规格
	
	音频接口数量
	≥1

	50 
	产品规格
	整机基础规格
	整机外观
	 a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
 b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固

	51 
	产品规格
	
	状态指示灯
	在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由投标人提供详细参数

	52 
	产品规格
	
	整机结构
	 a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；
 b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；
 c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
 d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
 e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
 f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
 g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
 h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
 i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线理；
 j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
 k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
 l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
 m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n) 其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定。

	53 
	产品规格
	
	机箱防护要求
	机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求

	54 
	产品规格
	
	＃整机噪音
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel

	55 
	产品规格
	
	整机散热
	在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：
a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃ ;
b) 可触及面温度不高于45℃ ;
c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃ , 显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃ , 出风口温度不高于 45℃

	56 
	产品规格
	
	整机能效限定值
	产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级2级及以上

	57 
	产品规格
	
	机身材质
	金属等

	58 
	产品规格
	
	机身颜色
	黑色

	59 
	产品规格
	
	机箱尺寸容量
	机箱体积应不大于30L

	60 
	技术路线
	CPU性能
	CPU物理核数
	≥4

	61 
	性能要求
	
	
	

	62 
	性能要求
	
	CPU主频
	≥2.0GHz

	63 
	性能要求
	
	＃CPU末级缓存容量
	≥4MB

	64 
	性能要求
	
	＃CPU 支持的内存最高速率
	≥2666MT/s  

	65 
	性能要求
	内存性能
	＃内存读写速率
	≥2666MT/s  

	66 
	性能要求
	显卡性能
	＃显示分辨率
	≥1920x1080

	67 
	性能要求
	
	＃显卡显示芯片核心频率
	≥300MHz

	68 
	性能要求
	
	＃显存等效频率
	≥1000MT/s

	69 
	性能要求
	
	显卡可支持多屏同时显示数量
	显卡应支持 ≥2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080

	70 
	性能要求
	显示设备性能
	＃显示屏刷新率
	≥75Hz

	71 
	性能要求
	
	＃显示屏位深
	≥8 位

	72 
	性能要求
	
	＃显示屏色域
	≥99% sRGB

	73 
	性能要求
	
	＃显示屏色准
	△E ≤ 4

	74 
	性能要求
	
	＃显示屏响应时间
	≤8ms

	75 
	性能要求
	
	显示屏亮度
	≥250 尼特

	76 
	性能要求
	
	显示屏亮度一致性
	≥70%

	77 
	性能要求
	
	显示屏对比度
	≥500：1

	78 
	性能要求
	
	显示屏其他参数
	其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规
定

	79 
	性能要求
	网络设备性能
	有线网卡速率
	最高速率应不低于 1000Mbps，应支持
10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适
应

	80 
	功能要求
	主板功能
	内存扩展接口(板载内存不涉及)
	≥2 个

	81 
	功能要求
	
	主板 USB瞬间过流保护
	支持有瞬间过流保护功能

	82 
	功能要求
	
	主板防静电保护
	支持防静电保护功能

	83 
	功能要求
	
	I/O接口功能
	提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力

	84 
	功能要求
	显卡功能
	显卡外接显示接口
	HDMI接口≥1个

	85 
	功能要求
	显示设备功能
	显示器接口
	显示器应与显卡外接显示接口匹配

	86 
	功能要求
	
	显示器支架
	显示器应提供显示器支架，支持屏幕旋转、升降等

	87 
	功能要求
	
	显示器参数调节
	a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；
b)支持色温、亮度、对比度调节

	88 
	功能要求
	外设功能
	光驱功能
	光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于 24×150KB/s；最大读取速度 DVD 不低于8×358KB/s；最大刻录速度CD 不低于24×150KB/s；最大刻录速度 DVD 不低于6×1358KB/s；兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等

	89 
	功能要求
	存储功能
	存储功能
	通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能

	90 
	功能要求
	网络设备功能
	网络功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能

	91 
	功能要求
	
	数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能

	92 
	功能要求
	
	有线网卡接口类型
	支持 RJ45 接口

	93 
	功能要求
	
	网络设备拆装
	网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等

	94 
	功能要求
	外部接口功能
	音频接口类型
	支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口

	95 
	功能要求
	
	视频接口类型
	HDMI接口≥1个

	96 
	功能要求
	
	HDMI、DP、Type-C 显示接口要求
	若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

	97 
	功能要求
	电源功能
	电源线适配能力
	电源适配器电线组件应符合GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求

	98 
	功能要求
	操作系统及软件功能
	中文信息处理要求
	符合 GB 18030 的相关规定

	99 
	功能要求
	
	操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能

	100 
	功能要求
	
	固件备份还原能力
	支持备份及还原固件的功能

	101 
	功能要求
	
	操作系统及驱动升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

	102 
	功能要求
	
	固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级

	103 
	功能要求
	
	BIOS支持关闭通讯接口
	支持 BIOS 关闭以太网及USB 接口

	104 
	功能要求
	
	固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能

	105 
	功能要求
	
	固件设置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

	106 
	功能要求
	
	固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能

	107 
	功能要求
	
	固件设置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能

	108 
	可靠性要求
	存储设备可靠性
	＃固态存储寿命
	TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）

	109 
	可靠性要求
	显示设备可靠性
	显示屏屏幕失效点
	符合 GB/T 9813.2 的要求

	110 
	可靠性要求
	外设可靠性
	键盘按键寿命
	≥1000 万次

	111 
	可靠性要求
	
	鼠标按键寿命
	≥500 万次

	112 
	可靠性要求
	
	键盘鼠标线材寿命
	键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于 3000 次，功能、外观完好

	113 
	可靠性要求
	
	风扇寿命
	≥4 万小时

	114 
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	电磁兼容性要求的抗扰度
	符合 GB/T 9254.2 的规定

	115 
	可靠性要求
	
	环境条件要求的气候环境适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	116 
	可靠性要求
	
	环境条件要求的振动适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	117 
	可靠性要求
	
	环境条件要求的冲击适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	118 
	可靠性要求
	
	环境条件要求的碰撞适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	119 
	可靠性要求
	
	环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	120 
	可靠性要求
	
	MTBF测试
	MTBF(m1)≥3万小时

	121 
	兼容要求
	 兼容要求
	＃常用软件兼容
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件

	122 
	兼容要求
	
	＃数据库兼容
	兼容 3个及以上制造商的数据库产品

	123 
	兼容要求
	
	＃中间件兼容
	兼容 3 个及以上制造商中间件产品

	124 
	兼容要求
	
	平台软件兼容
	兼容 3 个及以上制造商云计算及大数据平台

	125 
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	标志、包装、运输和贮存
	符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	126 
	服务要求
	服务要求
	配置检查工具
	投标人提供自检测试工具

	127 
	服务要求
	
	服务响应
	a)投标人提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)投标人提供同城4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	128 
	服务要求
	
	服务周期
	 a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；
 b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知；
 c) 应明确产品发布日期

	129 
	服务要求
	
	预装操作系统
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统

	130 
	服务要求
	
	培训服务
	投标人提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	131 
	服务要求
	
	典型问题解决手册
	投标人提供典型问题解决说明文档或视频

	132 
	服务要求
	
	厂家升级软件与扩容服务
	承诺提供不少于3年的上门升级部件及软件与扩容的增值服务

	133 
	服务要求
	
	＃整机质量服务要求
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年

	134 
	服务要求
	
	合格证书要求
	投标人提供产品合格证

	135 
	服务要求
	
	开箱组装/使用指导要求
	免费服务周期内，投标人提供7*24小时现场配送、开箱组装、使用指导服务

	136 
	服务要求
	
	驱动下载服务要求
	投标人提供驱动光盘或下载方式

	137 
	服务要求
	
	兼容适配软件下载服务要求
	投标人提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）

	138 
	服务要求
	
	#跨架构平台应用兼容
	免费服务周期内，供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用，供应商提供7*24小时现场应用软件适配调试支持服务

	139 
	供应保障要求
	供应链合规性
	＃产品部件保障
	投标人保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购甲之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品

	140 
	供应保障要求
	供应链质量
	抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，投标人应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障

	141 
	供应保障要求
	
	供应能力证明
	投标人提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	142 
	安全要求
	关键部件安全要求
	关键部件安全要求
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求；CPU安全可靠等级达到Ⅱ级及以上

	143 
	安全要求
	整机安全性要求
	密码算法实现
	CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或 GM/T 0028 的相关规定

	144 
	安全要求
	
	信息安全基本要求
	 a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；
 b) 生产制造商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
 c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口

	145 
	安全要求
	
	固件安全启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动

	146 
	安全要求
	
	限用物质的限量要求
	符合GB/T26572中规定

	147 
	预装软件要求
	操作系统要求
	授权承诺
	1）软件提供永久使用授权，且提供三年（含）以上售后服务授权，售后服务授权期内提供重要版本及安全补丁更新服务。（所涉及费用包含在投标报价中）
2）授权服务期内承载的硬件设备损坏或报废，此授权可以转移到用户更新的硬件设备继续使用；

	148 
	
	
	要求
	根据采购方要求预装麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统

	重点说明：“＃”指标须提供投标人承诺函并加盖投标人公章及法定代表人签字，承诺函格式自拟，内容须包括所投产品满足招标技术需求且不低于《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》中的“＃”项指标参数的最低要求。
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