北京市大兴区政府采购公开招标公告
项目概况
参加2026年教育系统设备购置项目-现代教育的投标人以网上下载方式获取文件，招标文件下载时间为2026年7月9日上午9:30至7月15日下午17:00（北京时间），并于2026年8月3日上午9:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：11011526210200033670-XM001
项目名称：2026年教育系统设备购置项目-现代教育
预算金额：273.3202万元
采购需求：详见附件
合同履行期限：合同签订生效后30天内安装、调试完毕。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622]本项目不接受联合体投标
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1  中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向 □中小 □小微企业采购。即：即提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：                  。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。
3.本项目的特定资格要求：
3.1 本项目是否属于政府购买服务： 
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2 其他特定资格要求：          。
三、获取招标文件
1.时间：2026年7月9日上午9:30至7月15日下午17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：本项目采用全流程电子化采购方式，线上下载招标文件。供应商按照规定办理 CA 数字认证证书（北京一证通数字证书）或电子营业执照后，自招标公告发布之日起持供应商自身数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件，未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。
4.售价：0 元。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年8月3日上午9:30（北京时间）
开标时间：2026年8月3日上午9:30（北京时间）
开标地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：如涉及的详见招标文件各章对应条款要求。
2.本项目采用全流程电子化采购方式，线下开标评标。请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA 数字证书服务热线    010-58511086
电子营业执照服务热线   400-699-7000
数字证书服务热线       010-58515511
技术支持服务热线       010-86483801
2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”— “操作指南”— “ 市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2 注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “操作指南”— “ 市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3 驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “工具下载”— “招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “ 工具下载”— “ 投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子招标文件
供应商使用 CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
2.5 编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6 提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7 开标
供应商需在2026年8月3日上午9点30分（北京时间）开标当日，由投标单位法人或授权人参加开标会（地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层）。届时应提供以下资料：1、携带制作电子版《投标文件》的CA证书（钥匙）。2、法人代表授权书1份。以上资料需开标当日现场递交，大兴区政府采购中心不接受现场递交以外的投递形式，供应商采取其他投递形式致使投标无效，大兴区政府采购中心不承担任何责任。（现场递交系指供应商将上述资料直接递交给采购中心联系人，并签字确认）。
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：北京市大兴区教育综合服务中心
地址：北京市大兴区龙河路东侧
联系人：乔老师
联系方式：010-69256371
2.采购代理机构信息
名称：北京市大兴区政府采购中心
地址：北京市大兴区公共资源交易分中心三层
联系方式：010-69231333、69231339
3.项目联系方式
项目联系人：高老师	
电话：010-69231333转208
                                  

 北京市大兴区政府采购中心
[bookmark: _GoBack]                                            2026年7月8日

附件：
采购需求

一、 采购清单
本项目预算总金额2733202元，分2包
	序号
	 设备名称
	数量
	单位
	核心产品
	送货地址

	第1包
	教师计算机一体机
	136
	台
	教师计算机一体机
	38个校址

	
	A4黑白激光双面打印机
	38
	台
	
	

	
	速印机
	14
	台
	
	

	
	86寸多媒体大屏
	3
	台
	
	

	
	自带电脑多媒体大屏86寸
	1
	台
	
	

	
	自带电脑多媒体大屏65寸
	2
	台
	
	

	
	教师计算机一体机正版操作系统
	139
	套
	
	

	
	教师计算机一体机正版办公软件
	139
	套
	
	

	第2包
	教师计算机一体机
	159
	台
	教师计算机一体机
	38个校址

	
	A4黑白激光双面打印机
	43
	台
	
	

	
	速印机
	8
	台
	
	

	
	自带电脑多媒体大屏86寸
	1
	台
	
	

	
	自带电脑多媒体大屏65寸
	3
	台
	
	

	
	触控一体机
	1
	台
	
	

	
	台式计算机
	2
	台
	
	

	
	教师计算机一体机正版操作系统
	163
	套
	
	

	
	教师计算机一体机正版办公软件
	165
	套
	
	


注：每个供应商只能中一包
二、项目背景或简况
1、直属、乡镇学校设备部分已到报废年限，已无法使用，没有修复价值，如不及时更新会影响正常教育教学。
2、2026年暑期开学直属、乡镇学校有增班增生情况，应及时补充教学设备保证正常开学。
3、我单位担任学校设备装备工作，在充分对学校进行调研的基础上，为学校更新、新增部分教学设备。
三、技术参数要求
第1包(预算金额：1374975元）
	序号
	设备名称 
	参 数 描 述

	1
	教师计算机一体机
	1.CPU：国产CPU≥8核8线程，主频≥2.7GHz；
2.内存：配置≥16GB DDR4内存，内存读写速率≥2666MT/s，单内存插槽最大支持容量≥32GB；
3.存储设备：配置≥512G SSD  M.2 固态硬盘；
4.显卡：集成显卡，支持 3D 图形加速引擎、支持 4K 视频播放；
5.音频：集成声卡，集成音频设备，麦克风，标配 3.5mm 二合一接口；
6.网卡：配置≥1个千兆自适应有线网卡；支持无线1×WIFI5+BT5.0，无线 802.11 AX 2.4GHz+5GHz；
7.主板其他内置接口：配置USB总数≥6个，其中USB3.0接口≥2个；
8.键盘/鼠标：配置1套USB接口有线全尺寸键盘；光电鼠标；
9.电源：≥120W电源；
10.光驱：支持连接DVD刻录；
11.显示设备：显示屏尺寸≥23.8英寸，屏幕分辨率≥ 1920×1080；
12.摄像头：≥100W 720P摄像头；
13.扬声器：内置扬声器；
★14.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求（提供中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站安全可靠测评结果）；提供该设备有效的节能产品认证证书并加盖投标人公章。
15.其他要求：其他未列★参数按照《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》最低要求满足；

	2
	A4黑白激光双面打印机
	1.标配自动双面打印、网络打印、无线打印；
2.速度：单面(A4)≥43ppm，双面(A4)≥20ppm；
3.打印分辨率：≥1200x1200dpi；
4.月打印负荷：≥8万；
5.首页输出时间：≤8秒；
6.内存：≥512MB；
7.接口：高速USB2.0接口，千兆以太网口 无线打印功能；
8.纸张处理能力：输入纸盒≥250页， 输出纸盘≥150页；
9.随机碳粉容量：≥3000页；
★10.提供该设备有效的节能产品认证证书并加盖投标人公章。

	3
	速印机
	1.工作方式：高速数码制版/全自动孔版印刷
2.原稿类型：书刊/单页
3.原稿尺寸：最小50mm×90mm，最大310mm×432mm
4.扫描分辨率：≥600dpi×600dpi
5.印刷分辨率：≥300dpi×600dpi
6.印刷区域：≥251mm×357mm
7.进纸盘容量：≥1000张
8.出纸盘容量：≥1000张
9.制版时间：≤20秒；
10.印刷速度：≥125张/分钟；
11.用户界面：LED+中文液晶显示
12.原稿处理模式：文字、照片、图文等； 
13.标配接口：USB电脑链接打印接口；
14.支持国产操作系统；
15.主要功能：隔页纸分页功能、重叠进纸检测功能、具有耗材剩余量提示和纸量提示功能
16.标配:原厂工作底台
17.油墨供应:全自动
18.版纸供应:全自动  
★19.提供该设备有效的节能产品认证证书并加盖投标人公章。

	4
	86寸多媒体大屏
	一、整机指标
1.#整机采用86英寸超高清LED液晶显示屏，左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔。钢化玻璃表面硬度≥9H，显示比例16:9，分辨率3840×2160，色域覆盖率（NTSC）≥72%，灰度等级≥256级。（提供由国家认证认可的检测检验机构所出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
2.侧置输入接口需具备≥2路HDMI、≥1路RS232（RJ45形态）、≥1路USB接口；侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出；前置输入接口≥3路USB接口（至少包含1路Type-C、2路USB）。
3.整机应具备开关机、音量＋－、护眼、录屏、设置功能。前置按键支持自定义设置，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。
4.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统。
5.#整机上边框内置非独立式摄像头，摄像头数量≥4个，其中至少4个摄像头像素值均≥1300 万，支持拍摄有效像素数≥2200万的照片，支持拍摄8192×2772分辨率的视频。其中广角摄像头最大视场角≥143度且水平视场角≥130度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频（提供由国家认证认可的检测检验机构所出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
6.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记≥60人。
7.整机设备内置≥2.2声道扬声器，≥12W高音扬声器2个，≥30W中低音扬声器2个。内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12m。整机全部扬声器无需打开背板即可单独拆卸。
8.#整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，整机白场画面下亮度均匀性≥85%。屏幕中心亮度三分之一的亮度观看视角≥130°。在屏幕中心亮度≥350 cd/㎡、整机水平方向法线 60 度视角下，屏幕观看有效亮度≥110 cd/㎡。（提供由国家认证认可的检测检验机构所出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
9.整机采用红外触控技术，支持整机设备系统中进行20点或以上触控及书写划线，触摸最小识别物≤3mm，整机屏幕触摸有效识别高度不超过1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过1.5mm时，触摸屏识别为点击操作。
10.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足蓝光危害RG0级别。
11.整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画 O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。
12.整机需支持经典护眼模式及纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。
13.支持外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。
14.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
15.整机内置自习工具，通过整机麦克风监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。
16整机内置文字快剪功能，支持微课录制结束后提取视频中的文字，按照提取出的文字，对视频进行快速视频剪辑。
二、白板教学软件
1.提供互动课件资源，提供符合教学需要的课件≥40种。互动课件资源包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育。
2.互动课件支持定向分享，分享者可将互动课件、课件组推送至指定接收方账号的云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。
3.#云教案内容无需人为保存即可同步至云空间，支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信浏览器内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为 PDF 格式。（提供由国家认证认可的检测检验机构所出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）

	5
	自带电脑多媒体大屏86寸
	一、整机指标
1.#整机采用86英寸超高清LED液晶显示屏，左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔。钢化玻璃表面硬度≥9H，显示比例16:9，分辨率3840×2160，色域覆盖率（NTSC）≥72%，灰度等级≥256级。（提供由国家认证认可的检测检验机构所出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
2.侧置输入接口需具备≥2路HDMI、≥1路RS232（RJ45形态）、≥1路USB接口；侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出；前置输入接口≥3路USB接口（至少包含1路Type-C、2路USB）。
3.整机应具备开关机、音量＋－、护眼、录屏、设置功能。前置按键支持自定义设置，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。
4.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统。
5.#整机上边框内置非独立式摄像头，摄像头数量≥4个，其中至少4个摄像头像素值均≥1300 万，支持拍摄有效像素数≥2200万的照片，支持拍摄8192×2772分辨率的视频。其中广角摄像头最大视场角≥143度且水平视场角≥130度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频（提供由国家认证认可的检测检验机构所出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
6.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记≥60人。
7.整机设备内置≥2.2声道扬声器，≥12W高音扬声器2个，≥30W中低音扬声器2个，内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。整机全部扬声器无需打开背板即可单独拆卸。
8.#整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，整机白场画面下亮度均匀性≥85%。屏幕中心亮度三分之一的亮度观看视角≥130°。在屏幕中心亮度≥350 cd/㎡、整机水平方向法线 60 度视角下，屏幕观看有效亮度≥110 cd/㎡。（提供由国家认证认可的检测检验机构所出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
9.整机采用红外触控技术，支持整机设备系统中进行40点或以上触控及书写划线，触摸最小识别物≤3mm，整机屏幕触摸有效识别高度≤1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度≤1.5mm时，触摸屏识别为点击操作。
10.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足蓝光危害RG0级别。
11.整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画 O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。
12.整机需支持经典护眼模式及纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。
13.支持外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。
14.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
15.整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。
16.整机内置文字快剪功能，支持微课录制结束后提取视频中的文字，按照提取出的文字，对视频进行快速视频剪辑。
二、白板教学软件
1.提供互动课件资源，提供符合教学需要的课件≥40种。互动课件资源包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育。
2.互动课件支持定向分享，分享者可将互动课件、课件组推送至指定接收方账号的云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。
3.#云教案内容无需人为保存即可同步至云空间，支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信浏览器内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为 PDF 格式。（需提供有效证明文件或者截图进行证明，并加盖投标人公章）
三、OPS指标
1.采用抽拉内置模块化电脑，即插即用，易于维护。
2.CPU:采用国产化架构，处理器核数≥8核，线程数≥8，主频≥2.7GHz，内存≥8G，硬盘≥256 GSSD。
3.操作系统及软件:要求预装正版国产操作系统及正版办公软件。

	6
	自带电脑多媒体大屏65寸
	一、整机指标
1. 整机采用边框与背板一体化冲压成型结构，上左右三边边框与背板非拼接组装结构，连接处无拼缝,整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。
2. 整机屏幕采用65英寸超高清LED液晶屏，显示分辨率3840★2160，可视⻆度≥178°，全通道支持4K显示，包括整机通道、内置PC通道、HDMI通道。
3. 整机设备屏幕亮度：≥350cd/㎡，屏幕采⽤≤3mm钢化玻璃保护，表面硬度≥石墨硬度9H或莫氏硬度7级，透光率不低于91%，雾度≤8%。
4. 整机采用红外触控技术，支持整机设备系统中进行40点或以上触控及书写划线；触摸最小识别物≤3mm；屏幕触摸有效识别高度≤1.5mm。
5. 整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节；整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足蓝光危害RG0级别。
6. 整机具备前置物理按键，可实现开关机、音量＋－、护眼、录屏、设置功能；前置按键支持自定义设置，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。
7. 侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232（RJ45形态）、1路USB接口，侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出，前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。
8. 整机国产化嵌入式芯片，CPU≥8核，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，DDR最大速率≥2666MT/S，存储空间≥32GB。
9. 整机CPU芯片，WIFI与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片、均采用国产自主芯片。
10. 部署单根网线可实现整机系统、国产化系统双系统有线网络连通。
11. 整机设备内置≥2.2声道扬声器，前朝向发声，≥12W高音扬声器2个，≥30W中低音扬声器2个。整机全部扬声器无需打开背板即可单独拆卸。
12. 整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。
13. 支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。
14. 整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在整机设备下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。
15. #整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，支持输出4:3、16:9⽐例的图⽚和视频，支持拍摄≥1600 万像素数的照片和视频，支持输出 4k 分辨率的视频，支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。（提供由国家认证认可的检测检验机构所出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
16. 整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。
17. 整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。
二、白板教学软件
1.提供互动课件资源，提供符合教学需要的课件≥40种。互动课件资源包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育。
2. 互动课件支持定向分享，分享者可将互动课件、课件组推送至指定接收方账号的云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。
3. #云教案内容无需人为保存即可同步至云空间，支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信浏览器内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为 PDF 格式。（需提供有效证明文件或者截图进行证明，并加盖投标人公章）
三、OPS指标
1. 采用抽拉内置模块化电脑，即插即用，易于维护。
2. CPU:采用国产化架构，处理器核数≥8核，线程数≥8，主频≥2.7GHz，内存≥8G，硬盘≥256 GSSD。
3. 操作系统及软件:要求预装正版国产操作系统及正版办公软件。

	7
	教师计算机正版操作系统
	1.CPU支持：系统采用同源异构方式支持主流芯片处理器支持AMD64、ARM64、LoongArch、MIPS64、SW64CPU架构;支持海光、兆芯、海思麒麟、鲲鹏、飞腾、龙芯、申威品牌CPU。
2.系统工具：提供常用系统工具包括磁盘管理、文件浏览器、系统监视器、备份还原工具、光盘刻录、计算器等。
3.国密算法：系统支持国密算法，支持SM2/SM3/SM4。
4.安全要求：满足《信息安全技术 操作系统安全技术要求》GB/T 20272-2019（第四级）。
5.中文处理：采用 i18n（国际化）技术和标准；支持最新国家标准字符集 GB18030-2022。
6.浏览器：提供主流浏览器，适配国产常用安全浏览器不少于1种。
7.用户界面：提供便捷易用的图形化用户交互界面。。

	8
	教师计算机正版办公软件
	一、整体基础性能
1. 预装运行在国产操作系统上运行的教育版正版办公软件，至少包含文字处理、表格计算、幻灯片演示三个组件。
2. 投标产品支持窗口多组件/整合两种显示模式，并且可以随意切换；整合模式下支持进行单窗口多标签的拆分与组合。
3. 投标产品支持PDF类型文件阅读，办公人员能够在办公软件中打开PDF文件。
4. #文件格式要求：所投办公软件能生成.doc/docx/dot/wps/xls/xlsx/xlt/et/ppt/pptx/pps/dps等文件格式。（需提供有效证明文件或者截图进行证明，并加盖投标人公章）
二、文字模块指标
1. 文字模块支持截图取字功能，对截图和已有图片进行内容识别。
2. 文字模块具有导航窗格，支持目录导航、章节导航、书签导航功能。
3. 文字模块支持智能目录功能，可以自动识别文档结构，实时调整文档目录；标题格式不用调整样式，也可智能自动生成目录。
4. 文字模块提供横竖页工具，可以不插入分隔符即可随意新建横版或竖版空白页。
三、表格模块指标
1. 表格模块支持在表格中一键插入求和、计数、平均值等常用公式。支持多列数据合并操作。支持单元格数据的循环引用。
2. 表格模块支持右键插入行数的手动输入，便于一次性插入多行。
3. 表格模块支持筛选计数功能，让用户可以直观地了解当前内容所在列中出现的次数，并支持对计数结果进行导出，提高用户数据分析的便捷性。
4. 表格模块支持表格的快速合并选择，支持教师用户一键选择合并居中、合并单元格、合并相同单元格、合并内容、取消合并单元格、拆分并填充内容。
5. 表格模块在文本输入时，需能提供推荐列表，在教师输入内容即便不是首个字，也可以提供下拉推荐列表，帮助提高录入的速度和准确性。
6. 表格功能模块支持合并表格，提供一键式的批量合并表格功能，可以将多个工作表、多个工作簿、以及多个工作簿中的同名工作表进行数据智能合并。
7. #表格功能模块支持“文件瘦身”功能。能够通过对对象、重复样式、空白单元格内容进行瘦身，减小文件体积。（需提供有效证明文件或者截图进行证明，并加盖投标人公章）
四、演示模块指标
1. 演示模块支持智能图形（SmartArt），至少满足多种图示类型，如层次结构、列表、循环、流程等图形类型。
2. 演示支持幻灯片文件及相关媒体文件直接打包成文件夹。持将幻灯片背景另存为图片。
3. 演示模块支持将文档保存为视频格式和放映中录制视频。


第2包（预算金额：1358227元）
	序号
	设备名称 
	参 数 描 述

	1
	教师计算机一体机
	1.CPU：国产CPU≥8核8线程，主频≥2.7GHz；
2.内存：配置≥16GB DDR4内存，内存读写速率≥2666MT/s，单内存插槽最大支持容量≥32GB；
3.存储设备：配置≥512G SSD  M.2 固态硬盘；
4.显卡：集成显卡，支持 3D 图形加速引擎、支持 4K 视频播放；
5.音频：集成声卡，集成音频设备，麦克风，标配 3.5mm 二合一接口；
6.网卡：配置≥1个千兆自适应有线网卡；支持无线1×WIFI5+BT5.0，无线 802.11 AX 2.4GHz+5GHz；
7.主板其他内置接口：配置USB总数≥6个，其中USB3.0接口≥2个；
8.键盘/鼠标：配置1套USB接口有线全尺寸键盘；光电鼠标；
9.电源：≥120W电源；
10.光驱：支持连接DVD刻录；
11.显示设备：显示屏尺寸≥23.8英寸，屏幕分辨率≥ 1920×1080；
12.摄像头：≥100W 720P摄像头；
13.扬声器：内置扬声器；
★14.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求（提供中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站安全可靠测评结果）；提供该设备有效的节能产品认证证书并加盖投标人公章。
15.其他要求：其他未列★参数按照《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》最低要求满足；

	2
	A4黑白激光双面打印机
	1.标配自动双面打印、网络打印、无线打印；
2.速度：单面(A4)≥43ppm，双面(A4)≥20ppm；
3.打印分辨率：≥1200x1200dpi；
4.月打印负荷：≥8万；
5.首页输出时间：≤8秒；
6.内存：≥512MB；
7.接口：高速USB2.0接口，千兆以太网口 无线打印功能；
8.纸张处理能力：输入纸盒≥250页， 输出纸盘≥150页；
9.随机碳粉容量：≥3000页；
★10.提供该设备有效的节能产品认证证书并加盖投标人公章。

	3
	速印机
	1.工作方式：高速数码制版/全自动孔版印刷
2.原稿类型：书刊/单页
3.原稿尺寸：最小50mm×90mm，最大310mm×432mm
4.扫描分辨率：≥600dpi×600dpi
5.印刷分辨率：≥300dpi×600dpi
6.印刷区域：≥251mm×357mm
7.进纸盘容量：≥1000张
8.出纸盘容量：≥1000张
9.制版时间：≤20秒；
10.印刷速度：≥125张/分钟；
11.用户界面：LED+中文液晶显示
12.原稿处理模式：文字、照片、图文等； 
13.标配接口：USB电脑链接打印接口；
14.支持国产操作系统；
15.主要功能：隔页纸分页功能、重叠进纸检测功能、具有耗材剩余量提示和纸量提示功能
16.标配:原厂工作底台
17.油墨供应:全自动
18.版纸供应:全自动  
★19.提供该设备有效的节能产品认证证书并加盖投标人公章。
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	自带电脑多媒体大屏86寸
	一、整机指标
1.#整机采用86英寸超高清LED液晶显示屏，左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔。钢化玻璃表面硬度≥9H，显示比例16:9，分辨率3840×2160，色域覆盖率（NTSC）≥72%，灰度等级≥256级。（提供由国家认证认可的检测检验机构所出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
2.侧置输入接口需具备≥2路HDMI、≥1路RS232（RJ45形态）、≥1路USB接口；侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出；前置输入接口≥3路USB接口（至少包含1路Type-C、2路USB）。
3.整机应具备开关机、音量＋－、护眼、录屏、设置功能。前置按键支持自定义设置，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。
4.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统。
5.#整机上边框内置非独立式摄像头，摄像头数量≥4个，其中至少4个摄像头像素值均≥1300 万，支持拍摄有效像素数≥2200万的照片，支持拍摄8192×2772分辨率的视频。其中广角摄像头最大视场角≥143度且水平视场角≥130度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频（提供由国家认证认可的检测检验机构所出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
6.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记≥60人。
7.整机设备内置≥2.2声道扬声器，≥12W高音扬声器2个，≥30W中低音扬声器2个，内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。整机全部扬声器无需打开背板即可单独拆卸。
8.#整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，整机白场画面下亮度均匀性≥85%。屏幕中心亮度三分之一的亮度观看视角≥130°。在屏幕中心亮度≥350 cd/㎡、整机水平方向法线 60 度视角下，屏幕观看有效亮度≥110 cd/㎡。（提供由国家认证认可的检测检验机构所出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
9.整机采用红外触控技术，支持整机设备系统中进行40点或以上触控及书写划线，触摸最小识别物≤3mm，整机屏幕触摸有效识别高度≤1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度≤1.5mm时，触摸屏识别为点击操作。
10.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足蓝光危害RG0级别。
11.整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画 O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。
12.整机需支持经典护眼模式及纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。
13.支持外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。
14.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
15.整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。
16.整机内置文字快剪功能，支持微课录制结束后提取视频中的文字，按照提取出的文字，对视频进行快速视频剪辑。
二、白板教学软件
1.提供互动课件资源，提供符合教学需要的课件≥40种。互动课件资源包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育。
2.互动课件支持定向分享，分享者可将互动课件、课件组推送至指定接收方账号的云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。
3.#云教案内容无需人为保存即可同步至云空间，支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信浏览器内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为 PDF 格式。（需提供有效证明文件或者截图进行证明，并加盖投标人公章）
三、OPS指标
1.采用抽拉内置模块化电脑，即插即用，易于维护。
2.CPU:采用国产化架构，处理器核数≥8核，线程数≥8，主频≥2.7GHz，内存≥8G，硬盘≥256 GSSD。
3.操作系统及软件:要求预装正版国产操作系统及正版办公软件。
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	自带电脑多媒体大屏65寸
	一、整机指标
1. 整机采用边框与背板一体化冲压成型结构，上左右三边边框与背板非拼接组装结构，连接处无拼缝,整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。
2. 整机屏幕采用65英寸超高清LED液晶屏，显示分辨率3840★2160，可视⻆度≥178°，全通道支持4K显示，包括整机通道、内置PC通道、HDMI通道。
3. 整机设备屏幕亮度：≥350cd/㎡，屏幕采⽤≤3mm钢化玻璃保护，表面硬度≥石墨硬度9H或莫氏硬度7级，透光率不低于91%，雾度≤8%。
4. 整机采用红外触控技术，支持整机设备系统中进行40点或以上触控及书写划线；触摸最小识别物≤3mm；屏幕触摸有效识别高度≤1.5mm。
5. 整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节；整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足蓝光危害RG0级别。
6. 整机具备前置物理按键，可实现开关机、音量＋－、护眼、录屏、设置功能；前置按键支持自定义设置，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。
7. 侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232（RJ45形态）、1路USB接口，侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出，前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。
8. 整机国产化嵌入式芯片，CPU≥8核，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，DDR最大速率≥2666MT/S，存储空间≥32GB。
9. 整机CPU芯片，WIFI与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片、均采用国产自主芯片。
10. 部署单根网线可实现整机系统、国产化系统双系统有线网络连通。
11. 整机设备内置≥2.2声道扬声器，前朝向发声，≥12W高音扬声器2个，≥30W中低音扬声器2个。整机全部扬声器无需打开背板即可单独拆卸。
12. 整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。
13. 支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。
14. 整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在整机设备下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。
15. #整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，支持输出4:3、16:9⽐例的图⽚和视频，支持拍摄≥1600 万像素数的照片和视频，支持输出 4k 分辨率的视频，支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。（提供由国家认证认可的检测检验机构所出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
16. 整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。
17. 整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。
二、白板教学软件
1.提供互动课件资源，提供符合教学需要的课件≥40种。互动课件资源包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育。
2. 互动课件支持定向分享，分享者可将互动课件、课件组推送至指定接收方账号的云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。
3. #云教案内容无需人为保存即可同步至云空间，支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信浏览器内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为 PDF 格式。（需提供有效证明文件或者截图进行证明，并加盖投标人公章）
三、OPS指标
1. 采用抽拉内置模块化电脑，即插即用，易于维护。
2. CPU:采用国产化架构，处理器核数≥8核，线程数≥8，主频≥2.7GHz，内存≥8G，硬盘≥256 GSSD。
3. 操作系统及软件:要求预装正版国产操作系统及正版办公软件。
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	触控一体机
	一、整机指标
1.#整机采用86英寸超高清LED液晶显示屏，左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔。钢化玻璃表面硬度≥9H，显示比例16:9，分辨率3840×2160，色域覆盖率（NTSC）≥72%，灰度等级≥256级。（提供由国家认证认可的检测检验机构所出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
2.侧置输入接口需具备≥2路HDMI、≥1路RS232（RJ45形态）、≥1路USB接口；侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出；前置输入接口≥3路USB接口（至少包含1路Type-C、2路USB）。
3.整机应具备开关机、音量＋－、护眼、录屏、设置功能。前置按键支持自定义设置，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。
4.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统。
5.#整机上边框内置非独立式摄像头，摄像头数量≥4个，其中至少4个摄像头像素值均≥1300 万，支持拍摄有效像素数≥2200万的照片，支持拍摄8192×2772分辨率的视频。其中广角摄像头最大视场角≥143度且水平视场角≥130度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频（提供由国家认证认可的检测检验机构所出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
6.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记≥60人。
7.整机设备内置≥2.2声道扬声器，≥12W高音扬声器2个，≥30W中低音扬声器2个，内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。整机全部扬声器无需打开背板即可单独拆卸。
8.#整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，整机白场画面下亮度均匀性≥85%。屏幕中心亮度三分之一的亮度观看视角≥130°。在屏幕中心亮度≥350 cd/㎡、整机水平方向法线 60 度视角下，屏幕观看有效亮度≥110 cd/㎡。（提供由国家认证认可的检测检验机构所出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
9.整机采用红外触控技术，支持整机设备系统中进行40点或以上触控及书写划线，触摸最小识别物≤3mm，整机屏幕触摸有效识别高度≤1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度≤1.5mm时，触摸屏识别为点击操作。
10.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足蓝光危害RG0级别。
11.整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画 O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。
12.整机需支持经典护眼模式及纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。
13.支持外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。
14.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
15.整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。
16.整机内置文字快剪功能，支持微课录制结束后提取视频中的文字，按照提取出的文字，对视频进行快速视频剪辑。
二、白板教学软件
1.提供互动课件资源，提供符合教学需要的课件≥40种。互动课件资源包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育。
2.互动课件支持定向分享，分享者可将互动课件、课件组推送至指定接收方账号的云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。
3.#云教案内容无需人为保存即可同步至云空间，支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信浏览器内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为 PDF 格式。（需提供有效证明文件或者截图进行证明，并加盖投标人公章）
三、OPS指标
1.采用抽拉内置模块化电脑，即插即用，易于维护。
2.CPU:采用国产化架构，处理器核数≥8核，线程数≥8，主频≥2.7GHz，内存≥8G，硬盘≥256 GSSD。
3.操作系统及软件:要求预装正版国产操作系统及正版办公软件。
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	台式计算机
	1.CPU：CPU物理核心数≥8核，主频≥3.0GHz；
2.内存：配置≥16GB DDR4内存，内存读写速率≥2666MT/s，单内存插槽最大支持容量≥32GB；
3.存储设备：配置≥512G SSD  M.2 固态硬盘；
4.显卡：配置独立显卡，显存容量≥2GB，至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中的2种显示接口，并与显示器接口相匹配；
5.音频：集成声卡，支持5.1声道；
6.网卡：配置≥1个千兆自适应有线网卡；
7.主板扩展槽：配置≥2个PCIe×16, ≥1个PCIe×8, ≥1个PCIe×1；
8.主板其他内置接口：配置USB总数≥11个，其中USB3.0接口≥9个；≥1个M.2接口 PCIE4.0协议，≥4个SATA 接口；
9.键盘/鼠标：配置1套USB接口有线全尺寸键盘；光电鼠标；
10.电源：≥200W电源；
11.光驱：DVD刻录；
12.显示设备：显示屏尺寸≥23.8英寸，屏幕分辨率≥ 1920×1080 ，可视角度水平≥178°，支持防蓝光模式，刷新率≥75Hz，对比度≥1000：1；
13.支持操作系统备份及还原功能；；
★14.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求（提供中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站安全可靠测评结果）；并提供该设备有效的节能产品认证证书并加盖投标人公章。
15.其他要求：其他未列★参数按照《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》最低要求满足
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	教师计算机一体机正版操作系统
	1.CPU支持：系统采用同源异构方式支持主流芯片处理器支持AMD64、ARM64、LoongArch、MIPS64、SW64CPU架构;支持海光、兆芯、海思麒麟、鲲鹏、飞腾、龙芯、申威品牌CPU。
2.系统工具：提供常用系统工具包括磁盘管理、文件浏览器、系统监视器、备份还原工具、光盘刻录、计算器等。
3.国密算法：系统支持国密算法，支持SM2/SM3/SM4。
4.安全要求：满足《信息安全技术 操作系统安全技术要求》GB/T 20272-2019（第四级）。
5.中文处理：采用 i18n（国际化）技术和标准；支持最新国家标准字符集 GB18030-2022。
6.浏览器：提供主流浏览器，适配国产常用安全浏览器不少于1种。
7.用户界面：提供便捷易用的图形化用户交互界面。
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	教师计算机一体机正版办公软件
	一、整体基础性能
1. 预装运行在国产操作系统上运行的教育版正版办公软件，至少包含文字处理、表格计算、幻灯片演示三个组件。
2. 投标产品支持窗口多组件/整合两种显示模式，并且可以随意切换；整合模式下支持进行单窗口多标签的拆分与组合。
3. 投标产品支持PDF类型文件阅读，办公人员能够在办公软件中打开PDF文件。
4. #文件格式要求：所投办公软件能生成.doc/docx/dot/wps/xls/xlsx/xlt/et/ppt/pptx/pps/dps等文件格式。（需提供有效证明文件或者截图进行证明，并加盖投标人公章）
二、文字模块指标
1. 文字模块支持截图取字功能，对截图和已有图片进行内容识别。
2. 文字模块具有导航窗格，支持目录导航、章节导航、书签导航功能。
3. 文字模块支持智能目录功能，可以自动识别文档结构，实时调整文档目录；标题格式不用调整样式，也可智能自动生成目录。
4. 文字模块提供横竖页工具，可以不插入分隔符即可随意新建横版或竖版空白页。
三、表格模块指标
1. 表格模块支持在表格中一键插入求和、计数、平均值等常用公式。支持多列数据合并操作。支持单元格数据的循环引用。
2. 表格模块支持右键插入行数的手动输入，便于一次性插入多行。
3. 表格模块支持筛选计数功能，让用户可以直观地了解当前内容所在列中出现的次数，并支持对计数结果进行导出，提高用户数据分析的便捷性。
4. 表格模块支持表格的快速合并选择，支持教师用户一键选择合并居中、合并单元格、合并相同单元格、合并内容、取消合并单元格、拆分并填充内容。
5. 表格模块在文本输入时，需能提供推荐列表，在教师输入内容即便不是首个字，也可以提供下拉推荐列表，帮助提高录入的速度和准确性。
6. 表格功能模块支持合并表格，提供一键式的批量合并表格功能，可以将多个工作表、多个工作簿、以及多个工作簿中的同名工作表进行数据智能合并。
7. #表格功能模块支持“文件瘦身”功能。能够通过对对象、重复样式、空白单元格内容进行瘦身，减小文件体积。（需提供有效证明文件或者截图进行证明，并加盖投标人公章）
四、演示模块指标
1. 演示模块支持智能图形（SmartArt），至少满足多种图示类型，如层次结构、列表、循环、流程等图形类型。
2. 演示支持幻灯片文件及相关媒体文件直接打包成文件夹。持将幻灯片背景另存为图片。
3. 演示模块支持将文档保存为视频格式和放映中录制视频



