1、 采购标的
1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
1.1采购需求：
	标的名称
	采购包预算金
额（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	上庄镇2026年生活垃圾分类投放点品质提升项目
	180.78
	1项
	订制19套“厢房式”智能垃圾房、65套“封闭式”智能垃圾房、4套果皮箱，包括运输、安装调试、技术培训及相关配套服务等内容。


1.2需求一览表：
	序 号
	产品名称
	材质
	型号/规格
	数量
	备注

	1
	 厢房式一拖四桶站
	 201不锈钢镀、锌板
	长3.2m 宽2.6m 高2.7m
	5
	1、订制19套“厢房式”智能垃圾房、65套“封闭式”智能垃圾房、4套果皮箱，包括运输、安装调试、技术培训及相关配套服务等内容。
2、本项目不接受进口产品

	2
	 厢房式一拖六桶站
	201不锈钢镀、锌板
	长4.7m 宽2.6m 高2.7m
	12
	

	3
	 厢房式一拖八桶站
	 201不锈钢镀、锌板
	长6.2m 宽2.6m 高2.7m
	2
	

	4
	封闭式一拖四桶站
	201不锈钢镀、锌板
	长2.8m 宽1.0m高2.2m
	23
	

	5
	封闭式一拖六桶站
	201不锈钢镀、锌板
	长4.2m 宽1.0m高2.2m
	17
	

	6
	封闭式一拖八桶站
	201不锈钢镀、锌板
	长5.6m 宽1.0m高2.2m
	25
	

	7
	一拖二果皮箱
	201不锈钢镀、锌板
	100升
	4
	



说明：本项目不接受进口产品

2. 项目背景/项目概述（如有）
为进一步推进上庄镇生活垃圾分类工作落地实施，完善辖区垃圾分类基础设施配套，规范垃圾投放点位建设，持续推动城市管理精细化，不断提升人居环境品质、市容环境管理水平以及市民满意度与获得感。
本项目严格依据《北京市生活垃圾分类设施设置规范》《海淀区2026年生活垃圾分类投放点品质提升工作方案（试行）》等国家、市、区相关法规、标准及采购方工作要求，开展垃圾分类厢房式桶站、封闭式桶站、果皮箱等设施采购等全流程服务工作。全面补齐辖区垃圾分类硬件短板，保障分类设施稳定、规范运行，夯实城市精细化管理基础。
2、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
[bookmark: OLE_LINK6]1.1交货时间：自合同签订之日起90天内完成供货、包装运输、安装调试、技术培训及相关配套服务等内容。
1.2交货地点：采购人指定地点

2. 付款条件（进度和方式）
合同签订后3个工作日内甲方支付货款的50 %作为预付款，即人民币   整（小写：￥            元）；乙方将货物送达指定地点后十个工作日内，甲方需支付货款的40%，即人民币          整（小写：￥           元）；符合约定的产品全部交付并经甲方验收合格后10个工作日内，且乙方提供符合规定的发票后，甲方向乙方支付合同总额的10%，即人民币        整（小写：￥          元）

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
3.1须满足《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行））、＜快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库（2020）123号））；
3.2全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由中标人承担。
3.3免费装卸、运输及安装调试。
3.4运输方式：陆运

4. 售后服务（质保期）（如适用）
4.1本项目设备保修期要求不低于两年。保修期从货物供货、安装、调试正常且经采购人确认验收合格之日起算。
4.2保修期内若出现任何中标人自身原因（设备缺陷、物料不当、工艺欠佳或设计不当等）而导致的问题，中标人应免费维修。在保修期内，若中标人收到采购人的通知且设备任何部分发生故障时，应及时维修或替换相关配件，以保证设备正常使用。中标人提供7天x24小时在线技术支持服务，在接报后1小时内响应，2小时内到达现场，24小时内处理完毕；若在24小时内仍未能有效解决，中标人应免费提供同型号的全新设备供采购人临时使用；若中标人未能在约定时间内响应，采购人有权另行聘请第三方修复，由此产生的费用由中标人承担。
4.3中标人交货时，应向采购人提供：产品的安装使用及维护保养说明书、出厂合格证、必要的安装图等。
4.4中标人需提供售后服务方案，方案应编排有序、针对性强以及具有可执行性，内容包括但不限于故障维修响应时间、售后服务承诺、备品备件等内容，能提供及时高效的售后服务。

5.保险（如适用）无

3、 技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
保障上庄镇生活垃圾分类投放点品质提升。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
本项目严格依据《北京市生活垃圾分类设施设置规范》《海淀区2026年生活垃圾分类投放点品质提升工作方案（试行）》等国家、市、区相关法规、标准及采购方工作要求，开展垃圾分类厢房式桶站、封闭式桶站、果皮箱等设施采购等全流程服务工作。

2.货物技术要求
2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求
2.1.1桶站配置要求
	序 号
	产品名称
	型号/规格
	数量
	功能要求

	1
	 厢房式一拖四桶站
	长3.2m 宽2.6m 高2.7m
	5
	1、开门装置：
①感应开门——解决手动或拉环开桶，避免接触时投放。
②脚踏开门——运用现代化缓冲降落技术，在突发停电情况下确保桶站正
常使用，并防止开关门噪音。
③手推开门——零重力盖门，轻推开门即可投递。
2、防夹手设置，避免投放时夹手。
3、满载报警——垃圾桶装满后自动关闭及报警，等待工作人员清运。
4、灭蚊，灭蝇装置——有效消杀垃圾箱附近的蚊虫、苍蝇，尤其是夏天。
5、照明系统——夜间方便投放。
6、除臭设备——缓解桶内异味，尤其是夏天。
7、灭火装置----应急使用。                                     
8、折叠桌椅：方便工作人员休息记录
9、洗刷区——方便清洗，保持桶站干净整洁 

	2
	 厢房式一拖六桶站
	长4.7m 宽2.6m 高2.7m
	12
	

	3
	 厢房式一拖八桶站
	长6.2m 宽2.6m 高2.7m
	2
	

	4
	封闭式一拖四桶站
	长2.8m 宽1.0m高2.2m
	23
	1、开门装置:红外线感应开门-一解决了手动开桶或拉环开桶的接触，投递更方便；
2、防夹手设置，避免投放时夹手。
3、满载报警--垃圾桶装满后自动关闭及报警，并等待工作人员清运。
4、24时灭蚊，灭蝇灯-一有效解决垃圾箱附近的蚊虫，苍蝇进行消杀，尤其是夏天。
5、照明系统--解决夜间投放垃圾的照明问题。
6、除臭设备-一设备以物理方式产生臭氧气体，通过循环风在箱体内进行去异味和消毒。

	5
	封闭式一拖六桶站
	长4.2m 宽1.0m高2.2m
	17
	

	6
	封闭式一拖八桶站
	长5.6m 宽1.0m高2.2m
	25
	

	7
	一拖二果皮箱
	100升
	4
	/



2.1.2桶站技术要求
(1)厢房式桶站技术要求
	名称：“厢房式”智能垃圾房

	序号
	建设内容
	材料工艺／设备参数

	1
	整体主体结
构（分类箱房
主体）
	主体框架：（1）主体框架应采用≥80mm*80mm*2.0mm镀锌方管外墙面板：（2）外面板采用≥1.2mm镀锌板。（3）内墙面板：内面板为竹纤维挂板。底板≥40mm*80mm*2.0mm龙骨架焊接，地面敷设≥1.2mm的花纹板。（4）屋(外)顶：外顶采用≥40mm*40mm*1.5mm及以上龙骨架焊接，顶部≥1.0镀锌板，屋顶做防水处理；（5）屋内吊顶采用竹纤维挂板吊顶。（6）投口主材采用优质镀锌板，板镀锌板厚≥1.2mm;

	
	
	功能分区：内置存桶区、工具区、清洗区，满足日常收纳、清洁、运维需求

	
	
	投放形式：非接触式投放，支持感应、脚踏、按钮三种开门方式。投放口设置分类标志板，可根据居民投放需求，灵活调整不同品类垃圾投口数量；投放口下沿高度宜为110厘米-120厘米，各品类投放口大小因地制宜设置，防滑地垫铺设面积≥5m2；

	
	
	表面工艺：整体做喷漆处理，其工艺特点表现为较高的户外适应性，表面涂层坚固，不易脱落，抗紫外线以及耐候性强。可实现多种色彩搭配。

	
	
	清运门为优质防火门：房门为镀锌钢板喷塑＋40mm，聚氨酯保温芯材；

	2
	智能核心功
能配置
	安全防护机械＋红外双重防夹手，配套防夹手感应控制器（D5-36V、300mA、感应距离10-1000MM，可调、NPN常开输出）；智能控制板自带堵转保护、缓启动、防夹手配置。

	
	
	满溢传感器：NPN型 常开（NO）5V。（1）输出形式：漫反射型。（2）感应距离：10-1000MM，可调。（3）响应时间：小于等于2MS。（4）防护等级：IP68。（5）功率：30MA每小时。（6）最大检测寿命：不低于300万次。（7）光线角度：3-5度。（8）调节方式：电阻式电位器，顺时针调远，逆时针调近。（9）回路保护：短路保护，极性保护，反接保护，浪涌吸收保护。
（10）壳体材料：壳体：耐热ABS塑料，透镜：PMF高滤光材质。（11）输出电流：直流型：300MA最大，交流型：500MA最大。
（12）安装开孔直径：19MM

	
	
	离电运行：设备断电状态下，投口可正常开关投放，不影响基础使用。

	
	
	消防措施：配备一个4KG干粉灭火器,灭火等级21B/1A,整体重量6.4KG。

	3
	电器及照明系统
	电动升降控制器：铝合金材质；开门速度：48mm/s-51mm/s，开门行程：120mm-150mm。工作电压：9-48VDC。防护等级：大雨等于IP65；工作温度：-40℃~+102℃。

	
	
	照明设备：LED吸顶灯，灯体材质金属底盘+PS灯罩，功率≥18W,直径不小于330mm。

	
	
	通风换气：排风扇，功率：≥15W;适风量：≥200m3/h

	
	
	消毒除臭：功率100W除臭机，满足除臭消毒杀菌功能，采用壁挂式除臭设备，臭氧产量5g/H,适用面积0-50㎡，额定功率100W,适用电压220V。

	
	
	蚊虫防控：灭蚊灯，额定功率：≥6w，220V／50Hz。材质：铝合金或者阻燃ABS。

	
	
	烟雾传感器：（1）报警方式：开关量（2）报警音量≥85dB（3）报警方式：光电有声型（4）复位方式：自动（5）信号输出：常开常闭（6）覆盖面积：20-40平方米（7）工耗：≤20 mA（8）工作温度：-10℃~50℃

	4
	电路＆配电系统
	配电柜体：≥1.2mm不锈钢配电箱，尺寸：300＊250＊150mm，防护等级≥IP30；内置 2P／3P／4P 多规格漏电保护器，电压 230／400VAC，额定电流1-63A，剩余动作电流多档位可选。

	
	
	线缆规格：主线4㎡以上铜芯电源线，支路接线2.5㎡以上铜芯电源线，全套阻燃布线＋线管防护。

	
	
	电源接入：IP76 防护 63A 三芯工业插头，200V／415V 宽压适配，绝缘、耐热、耐燃达标。接电点位由甲方指定（配管、配线满足使用要求）。

	5
	基础土建施工（地面硬化）
	严格执行GB50209-2010《建筑地面工程施工质量验收标准》混凝土标号：C25；水泥砂浆标号： ≥M15;硬化厚度：50mm；施工尺寸：匹配垃圾房箱体实际外轮廓尺寸。

	6
	宣传＆便民配套
	折叠桌椅：方便工作人员休息记录

	
	
	外墙体公示：含分类标识、LOGO 及宣传标语。
（1）外立面设置垃圾分类LOGO及“垃圾分类我们一起来”标语，尺寸及功能满
足标准要求
（2）公示牌：5mm厚亚克力，尺寸及功能满足公示投放点编码、
管理责任人、各品类垃圾清运责任人、清运时间、监督电话、大件
垃圾上门回收服务等信息要求。
（3）宣传栏：5mm厚亚克力，尺寸及功能满足张贴宣传海报、垃
圾分类活动等信息。



(2)封闭式桶站配置要求
	名称：“封闭式”智能垃圾房

	序号
	建设内容
	材料工艺／设备参数

	1
	整体主体结
构（分类箱房
主体）
	主体框架：（1）主体框架应采用≥80mm*80mm*2.0mm镀锌方管外墙面板：（2）外面板采用≥1.2mm镀锌板。（3）投口主材采用优质镀锌板，板镀锌板厚≥1.2mm;

	
	
	投放形式：非接触式投放，支持感应、脚踏、按钮三种开门方式。投放口设置分类标志板，可根据居民投放需求，灵活调整不同品类垃圾投口数量；投放口下沿高度宜为110厘米-120厘米，各品类投放口大小因地制宜设置。

	
	
	表面工艺：整体做喷漆处理，其工艺特点表现为较高的户外适应性，表面涂层坚固，不易脱落，抗紫外线以及耐候性强。可实现多种色彩搭配。

	2
	智能核心功
能配置
	安全防护机械＋红外双重防夹手，配套防夹手感应控制器（D5-36V、300mA、感应距离10-1000MM，可调、NPN常开输出）；智能控制板自带堵转保护、缓启动、防夹手配置。

	
	
	满溢传感器：NPN型 常开（NO）5V。（1）输出形式：漫反射型。（2）感应距离：10-1000MM，可调。（3）响应时间：小于等于2MS。（4）防护等级：IP68。（5）功率：30MA每小时。（6）最大检测寿命：不低于300万次。（7）光线角度：3-5度。（8）调节方式：电阻式电位器，顺时针调远，逆时针调近。（9）回路保护：短路保护，极性保护，反接保护，浪涌吸收保护。
（10）壳体材料：壳体：耐热ABS塑料，透镜：PMF高滤光材质。（11）输出电流：直流型：300MA最大，交流型：500MA最大。
（12）安装开孔直径：19MM

	
	
	离电运行：设备断电状态下，投口可正常开关投放，不影响基础使用。

	3
	电器及照明系统
	电动升降控制器：铝合金材质；开门速度：48mm/s-51mm/s，开门行程：120mm-150mm。工作电压：9-48VDC。防护等级：大雨等于IP65；工作温度：-40℃~+102℃。

	
	
	烟雾传感器：（1）报警方式：开关量（2）报警音量≥85dB（3）报警方式：光电有声型（4）复位方式：自动（5）信号输出：常开常闭（6）覆盖面积：20-40平方米（7）工耗：≤20 mA（8）工作温度：-10℃~50℃

	4
	电路＆配电系统
	线缆规格：主线4㎡以上铜芯电源线，支路接线2.5㎡以上铜芯电源线，全套阻燃布线＋线管防护。

	
	
	电源接入：IP76 防护 63A 三芯工业插头，200V／415V 宽压适配，绝缘、耐热、耐燃达标。接电点位由甲方指定（配管、配线满足使用要求）。

	5
	基础土建施工（地面硬化）
	严格执行GB50209-2010《建筑地面工程施工质量验收标准》混凝土标号：C25；水泥砂浆标号： ≥M15;硬化厚度：50mm；施工尺寸：匹配垃圾房箱体实际外轮廓尺寸。

	6
	宣传＆便民配套
	外墙体公示：含分类标识、LOGO 及宣传标语。
（1）外立面设置垃圾分类LOGO及“垃圾分类我们一起来”标语，尺寸及功能满
足标准要求
（2）公示牌：5mm厚亚克力，尺寸及功能满足公示投放点编码、
管理责任人、各品类垃圾清运责任人、清运时间、监督电话、大件
垃圾上门回收服务等信息要求。
（3）宣传栏：5mm厚亚克力，尺寸及功能满足张贴宣传海报、垃
圾分类活动等信息。



(3)果皮箱配置要求
主体材质使用201不锈钢，容量为100升，投口数量为两个。

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
2.2.1本项目设备保修期要求不低于两年。保修期从货物供货、安装、调试正常且经采购人确认验收合格之日起算。
2.2.2保修期内若出现任何中标人自身原因（设备缺陷、物料不当、工艺欠佳或设计不当等）而导致的问题，中标人应免费维修。在保修期内，若中标人收到采购人的通知且设备任何部分发生故障时，应及时维修或替换相关配件，以保证设备正常使用。中标人提供7天x24小时在线技术支持服务，在接报后1小时内响应，2小时内到达现场，24小时内处理完毕；若在24小时内仍未能有效解决，中标人应免费提供同型号的全新设备供采购人临时使用；若中标人未能在约定时间内响应，采购人有权另行聘请第三方修复，由此产生的费用由中标人承担。
2.2.3中标人交货时，应向采购人提供：产品的安装使用及维护保养说明书、出厂合格证、必要的安装图等。
2.2.4中标人需提供售后服务方案，方案应编排有序、针对性强以及具有可执行性，内容包括但不限于故障维修响应时间、售后服务承诺、备品备件等内容，能提供及时高效的售后服务。

2.3为落实政府采购政策需满足的要求

2.4采购标的的其他技术、服务等要求

2.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
供应商需结合上述功能、场景、目标，完整提供三类方案：
整体设计方案：包含各型号桶站平面布局、外观设计、内部结构、防水通风、消防配套专项设计图纸与说明；
项目实施解决方案：覆盖生产加工、运输配送、场地硬化、安装调试、除臭消防设备配套、现场施工、文明安全施工全套实施措施；
项目组织运维方案：包含项目团队配置、供货工期排期、集中培训方案、日常巡检、故障应急处置、质保售后、考核整改保障组织措施。

3. 验收标准
（1）按照合同或招投标文件规定的时间和方式交付货物，交货地点由采购人指定。
（2）中标人交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。中标人不得少交或多交货物。中标人提供的货物不符合招投标文件和
合同规定的，采购人有权拒收货物，由此引起的风险，由中标人承担。
（3）货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。
（4）中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人；中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，中标人负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相关的违约责任。
（5）采购人应当在到货后的7个工作日内对货物进行验收；需要中标人对货物或系统进行安装调试的，采购人应在货物安装调试完毕后的7个工作日内进行质量验收。验收合格的，由采购人签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

4. 其他要求（如有）无
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