第5章 [bookmark: _Toc99301424]  采购需求
1、 采购目标
1、本项目为北京市东城区教育技术装备中心课桌椅集中带量采购，请供应商充分了解本项目下的全部技术、商务条款，并在投标文件中如实响应，若投标人存在提供虚假材料谋取中标的行为，按我国相关法律法规处理。投标人为本次项目提供的货物必须通过合法渠道获得，生产制造严格遵循我国相关强制标准及规范，不侵犯任何第三方的知识产权。
2、供应商的报价应包括货物及其所涉及的全部费用，包括：产品制造、包装、劳务、管理、运输、保险、安装、搬运、调试、检验（或抽样送检）、技术培训及技术资料、维护、保修、验收、安装调试后的计量质控检测、外贸代理费（若有）、关税（若有）、保险增值税发票等，以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴费用，以及可合理推断的责任和义务。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。 
3、本项目采用统招分签模式，中标人需与北京市东城区教育技术装备中心签订总合同、与本项目涉及的各学校分别签订供货分合同。各学校需求情况如下：
	序号
	使用单位
	升降课桌椅（套）

	1
	北京市第二中学分校
	350

	2
	北京市第二十四中学
	150

	3
	北京市第二十五中学
	100

	4
	北京市第五十五中学
	250

	5
	北京市第六十五中学
	40

	6
	北京市第一四二中学
	100

	7
	北京市第一七一中学
	50

	8
	北京市第十一中学
	250

	9
	北京市第五十中学
	180

	10
	北京市第一零九中学
	110

	11
	北京市广渠门中学
	225

	12
	北京市文汇中学
	300

	13
	北京市东城区黑芝麻胡同小学
	450

	14
	北京市东城区府学胡同小学
	90

	15
	北京市东城区史家胡同小学
	550

	总计
	3195



2、 采购标的
	序号
	标的名称
	数量
	★最高单价限价
	是否接受进口产品

	1
	升降课桌椅
	3195套
	500元/套
	否



3、 采购标的交付时间、地点
1、 交付时间：2026年8月25日前完成备货。具体时间由投标人分别与各学校通过签订分合同确定。 
2、 交付地点：各学校指定地点。

4、 技术参数要求
	序号
	标的名称
	技术规格
	单位
	数量

	1
	升降课桌椅
	课桌技术规格：
1.1、 规格：0-5号，600*400*调节高度（790～640）mm；5-9号，600*400*调节高度（640～520）mm。
1.2、桌面：规格600*400*18mm，采用E0级18mm厚，环保三聚氰胺双饰面板，桌面前口俯视圆弧处理，四角圆角，注塑封边处理，封边处无接口、缝隙，带笔槽。
1.3、桌架：升降下部采用33*53*1.5mm椭圆形直缝电焊管，上部采用25*45*1.5mm椭圆形直缝电焊管，两侧设有金属书包挂钩，桌腿标有激光雕刻高度刻度标志。
1.4、桌斗：采用一级0.8mm厚冷轧钢板，一次液压成型，前沿卷边处理并加焊φ8mm圆管加固，有效保证桌斗长期使用不变形。
1.5、升降机构：升降部位采用机械升降，无极调节。
1.6、工艺：经激光切割下料、二氧化碳保护焊焊接工艺。
1.7、涂饰：所有金属表面经脱脂陶化处理后，环氧树脂静电粉沫喷涂，涂层厚度70-80um。 
  
课椅技术规格：
2.1、规格：0-5号，390*370*（460-360）mm；5-9号，
390*370*（360-290）mm。
2.2、椅座、椅背材质：采用E0级环保曲木胶合板，双面贴≥0.6mm厚耐火板，表面采用环保聚酯清油处理。
2.3、椅架：下部采用33*53*1.5mm椭圆形直缝电焊管，上部采用25*45*1.5mm椭圆形直缝电焊管，椅腿标有激光雕刻高度刻度标志。
2.4、升降机构：升降部位采用机械升降，无极调节。                                                 
2.5、工艺：经激光切割下料、二氧化碳保护焊焊接工艺。
2.6、涂饰：所有金属表面经脱脂陶化处理后，环氧树脂静电粉沫喷涂，涂层厚度70-80um。
2.7、课桌椅塑脚：采用ABS丙烯晴合成塑料作为制作套脚的原材料，表面光洁，无尖锐棱角，有效防止对地板的划痕和噪音的产生。

配件（课桌椅升降摇把）要求：
3.1、每100套课桌椅配有3个手动升降专用工具（至少保证每个学校配备1个手动升降专用工具）。 

证明材料                                                     
★4.1、投标人需承诺课桌椅生产制造执行标准符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》等国家强制性标准和要求（须在投标文件中提供承诺函，格式自拟）。
#4.2、提供具有CMA标识的课桌检测报告，检测报告中明确检测依据包括QB/T4071-2021《课桌椅》、GB/T3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》，检测结论为符合或合格（需提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
#4.3、提供具有CMA标识的课椅检测报告，检测报告中明确检测依据包括QB/T4071-2021《课桌椅》、GB/T3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》，检测结论为符合或合格（需提供检测报告复印件，并加盖投标人公章）。
	套
	3195



5、 供货要求
1、投标人送货需响应高效，在接到各学校通知后，2个工作日内将标的物运至各学校指定地点，并将各学校原有旧课桌椅搬运至各学校指定地点。
2、投标人需提供全新包装的货物，运输及装卸过程应符合产品的物理特性，保证产品质量安全。如运输过程中如出现货物受损应由中标人承担。
3、投标人需为本项目提供专属车辆进行供货、配送货等服务。

6、 实施要求
因本项目时间紧，任务重，投标人应在投标文件中为本项目拟定合理的项目实施进度计划，同时还应根据带量采购项目的特点提供符合本项目的实施组织方式，以确保项目高效、高质执行。

7、 售后服务
1、投标人所供产品需为全新未使用过，符合国家相关要求的产品，对有问题的产品，在接到各学校通知后2小时内做出响应，并在24小时内解决问题。
2、投标人应向各学校提供产品相关使用说明等材料，以便各学校能掌握操作和维护方法。
3、投标人需对所供产品进行质量保证，质量保证期为到货验收合格后5年。在质保期内，如果产品发生非因使用者人为操作导致的故障或缺陷，投标人应更换为全新相同产品，各学校无需支付额外费用。
4、投标人每月定期回访一次，保证产品的正常使用。
5、投标人应具有完善的售后服务队伍，及时响应使用方的服务要求，提供7×8小时服务响应，并提供售后服务网点、电话明细。

8、 履约验收
验收标准：投标人应向各学校提供详细的供货清单，由各学校确认。当货物到达各学校指定的地点后，各学校和投标人依据采购产品供货清单共同对采购产品进行抽检，并对采购产品的数量、规格型号及质量进行逐项检查。投标人应严格履行招标文件要求及投标文件中产品的技术规格及质量，所供产品均需完全符合招标、中标要求，所有规格、内容等必须严格符合相关规定，不可擅自变更。

九、投标报价说明
★升降课桌椅每套单价最高限价为500元，投标人的报价不得超过最高单价限价，否则做无效投标处理。

注：投标人请注意，第五章采购需求中的★标识内容均为实质性要求，如不满足，将被视为无效投标。
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