北京市大兴区政府采购公开招标公告
项目概况
参加大兴区中小学校办学装备提升项目（第一批）fwzx-交互式触控一体机（含黑板）采购项目的投标人以网上下载方式获取文件，招标文件下载时间为2026年7月10日上午9:30至7月16日下午17:00（北京时间），并于2026年8月5日上午9:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：11011526210200033867-XM001
项目名称：大兴区中小学校办学装备提升项目（第一批）fwzx-交互式触控一体机（含黑板）采购项目
预算金额：项目预算金额：2753.91 万元、项目最高限价：2753.91 万元。其中第1包预算金额：342.99万元、项目最高限价：342.99 万元；第2包预算金额：342.99万元、项目最高限价：342.99 万元；第3包预算金额：346.32万元、项目最高限价：346.32万元；第4包预算金额：339.66万元、项目最高限价：339.66 万元；第5包预算金额：346.32万元、项目最高限价：346.32万元；第6包预算金额：342.99万元、项目最高限价：342.99 万元；第7包预算金额：342.99 万元、项目最高限价：342.99 万元；第8包预算金额：349.65万元、项目最高限价：349.65万元.
采购需求：详见附件
合同履行期限：合同签订生效后30天内安装、调试完毕。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]本项目不接受联合体投标
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1  中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向 □中小 □小微企业采购。即：即提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：                  。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。
3.本项目的特定资格要求：
3.1 本项目是否属于政府购买服务： 
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
[bookmark: _GoBack]3.2 其他特定资格要求：          。
三、获取招标文件
1.时间：2026年7月10日上午9:30至7月16日下午17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：本项目采用全流程电子化采购方式，线上下载招标文件。供应商按照规定办理 CA 数字认证证书（北京一证通数字证书）或电子营业执照后，自招标公告发布之日起持供应商自身数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件，未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。
4.售价：0 元。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年8月5日上午9:30（北京时间）
开标时间：2026年8月5日上午9:30（北京时间）
开标地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：如涉及的详见招标文件各章对应条款要求。
2.本项目采用全流程电子化采购方式，线下开标评标。请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA 数字证书服务热线    010-58511086
电子营业执照服务热线   400-699-7000
数字证书服务热线       010-58515511
技术支持服务热线       010-86483801
2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”— “操作指南”— “ 市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2 注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “操作指南”— “ 市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3 驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “工具下载”— “招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “ 工具下载”— “ 投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子招标文件
供应商使用 CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
2.5 编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6 提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7 开标
供应商需在2026年8月5日上午9点30分（北京时间）开标当日，由投标单位法人或授权人参加开标会（地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层）。届时应提供以下资料：1、携带制作电子版《投标文件》的CA证书（钥匙）。2、法人代表授权书1份。以上资料需开标当日现场递交，大兴区政府采购中心不接受现场递交以外的投递形式，供应商采取其他投递形式致使投标无效，大兴区政府采购中心不承担任何责任。（现场递交系指供应商将上述资料直接递交给采购中心联系人，并签字确认）。
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：北京市大兴区教育综合服务中心
地址：大兴区黄村镇龙河路东侧
联系人：乔老师
联系方式：69256371
2.采购代理机构信息
名称：北京市大兴区政府采购中心
地址：北京市大兴区公共资源交易分中心三层
联系方式：010-69231333、69231339
3.项目联系方式
项目联系人：王老师	
电话：010-69231333转201
                                  

 北京市大兴区政府采购中心
                                            2026年7月9日

附件：
采购需求

一、 采购清单
本项目预算总金额27539100元，分8包
	序号
	 设备名称
	数量
	单位
	核心产品
	送货地址

	第1包
	交互式触控一体机
	103
	台
	交互式触控一体机
	9个校址

	
	黑板
	103
	块
	
	

	第2包
	交互式触控一体机
	103
	台
	交互式触控一体机
	12个校址

	
	黑板
	103
	块
	
	

	第3包
	交互式触控一体机
	104
	台
	交互式触控一体机
	8个校址

	
	黑板
	104
	块
	
	

	第4包
	交互式触控一体机
	102
	台
	交互式触控一体机
	10个校址

	
	黑板
	102
	块
	
	

	第5包
	交互式触控一体机
	104
	台
	交互式触控一体机
	9个校址

	
	黑板
	104
	块
	
	

	第6包
	交互式触控一体机
	103
	台
	交互式触控一体机
	6个校址

	
	黑板
	103
	块
	
	

	第7包
	交互式触控一体机
	103
	台
	交互式触控一体机
	9个校址

	
	黑板
	103
	块
	
	

	第8包
	交互式触控一体机
	105
	台
	交互式触控一体机
	11个校址

	
	黑板
	105
	块
	
	



注：每个供应商只能中一包
二、项目背景或简况
1、直属、乡镇学校设备部分已到报废年限，已无法使用，没有修复价值，如不及时更新会影响正常教育教学。
2、2026年暑期开学直属、乡镇学校有增班增生情况，应及时补充教学设备保证正常开学。
3、我单位担任学校设备装备工作，在充分对学校进行调研的基础上，为学校更新、新增部分教学设备。
三、技术参数要求
第1包(预算金额：3429900元）
	序号
	设备名称 
	参数描述

	

1
	

交互式触控一体机
	一、屏体
1.	#整机屏幕需采用UHD超高清A规LED液晶屏，屏幕显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160像素。
2.	液晶显示层与钢化玻璃层需采用零贴合或全贴合设计。
3.	整机支持前置物理接口≥3个，所有接口均采用非转接方式，≥2路双通道USB3.0接口、≥1路Type-C接口。
4.	整机物理接口包含≥1路HDMI2.0、≥1路USB2.0、≥1路RS232、≥1路TOUCH USB(触控输出接口)、≥1路LINE out 3.5mm。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]5.	#整机需自带安卓操作系统，系统版本≥安卓14，≥八核处理器，内存≥2GB，存储空间≥32GB。（内存和存储空间容量需提供国家认可的权威机构出具的检测报告查验，复印件加盖投标人公章）
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]6.	#整机需内置 2.2 声道扬声器，总功率≥80W。（总功率需提供国家认可的权威机构出具的检测报告查验，复印件加盖投标人公章）
7.	整机扬声器需支持在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB，1米到10米距离内响度差距≤10dB。
8.	整机屏体需支持最大可视角度≥178°（H）/178°（V）。
9.	整机屏体需支持无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光（过滤蓝光）功能，有效抗蓝光、防眩光，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500nm能量综合）≤50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。
10.	整机主屏需采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能。
11.	具备三合一电源按键，需支持整机大屏开关机、OPS电脑开关机和息屏三合一，息屏后可实现降低功耗≥90%。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]12.	#需支持WiFi6，为提高无线信号接发稳定性并避免信号遮挡，整机内置2.4G、5GHz双频WiFi，蓝牙支持Bluetooth 5.2或以上（WiFi功能需提供国家认可的权威机构出具的检测报告查验，复印件加盖投标人公章）
13.	#摄像头像素≥4800万（或可拍摄≥4800万像素照片），需支持输出≥8000×2500像素的照片，对角视场角≥135°，水平视场角≥120°。（照片像素和视场角需提供国家认可的权威机构出具的检测报告查验，复印件加盖投标人公章）
14.	#整机在安卓系统下触控需支持≥40点触控及同时书写，在其他系统下触控需支持≥50点触控及同时书写，触摸分辨率≥32768×32768点。（触控点数需提供国家认可的权威机构出具的检测报告查验，复印件加盖投标人公章）。
15.	需内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上。（配套无线传屏发射组件）。
16.	整机系统下，整机需内置书写白板，支持新建、橡皮擦、圈选、本地保存、网络分享、扫码分享、打开、设置、退出，布局切换功能。
二、OPS
1.	CPU处理器：≥ 8核，主频≥2.0GHz，内存≥16GB，硬盘≥512GB SSD。
2.	USB接口要求需：USB3.0和USB2.0 不少于3个。
3.	其他接口要求需：支持千兆网络接口不少于1个，HDMI不少于1个，麦克风输入接口不少于1个。
4.	预装正版操作系统及正版办公软件套件。
三、软件功能
1.	学科应用入口：教学桌面需支持语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、信息技术共9个学科的学科应用，需支持教师直接下载并使用。
2	文件管理：需支持获取本地磁盘、移动类储存设备；支持一键打开本地文件进行教学。
3.	擦除工具：需提供≥4种擦除模式，如板擦擦除、圈选局部擦除、笔迹全屏清除、手势擦除方式；同时，针对手势擦除需支持根据教师手掌与屏幕的接触面积自动判定调整擦除面积大小。
4.	#画笔工具：包含笔触粗细、颜色、笔形，教师随机选择；需支持将手写体转写成标准印刷体，印刷体支持识别≥4种格式，如中文、英文、数学公式、化学方程式。（需提供画笔工具、印刷体识别功能的软件界面至少各三个功能截图）
5.	添加本地资源：支持教师备课过程中从本地添加教学资源，资源格式支持文本（.docx/.doc/.pdf）、表格（.xlsx/.xls）、演示胶片（.pptx/.ppt）、图片（.jpg/.png/.dmp/.gif）、视频（.mp4/.avi/.rmvb/.wmv）及音频（.mp3/.wma/.wav）等。
6.	#学科工具：需支持提供≥13种学科工具，包括诗词卡片、字词听写、平面图形、四线三格、字母卡片、数学函数、尺规、立体图形、画板、化学方程式、思维导图、课堂活动等（需提供学科工具功能的软件界面至少五个功能截图）。
7.	#具有移动端大小屏互动功能，支持将手机屏幕进行投屏，拍照，直播，批注，并支持远程PPT翻页，白板软件控制等操作（需提供互动功能软件界面至少三个功能截图）。
8.	#互动教学软件提供中小学数字教学资源。提供不少于 8学科列于教育部教材目录的教材配套资源，且教学资源类型不限于动画、课件、音频、视频等（需提供教学资源清单列表截图）。
9．在系统界面下，内置侧边栏快捷菜单，支持≥4种快捷入口，包括课本、白板、展台、讲评等；需支持在系统界面下实现上课/下课，并自动登录/退出教师账号，登录后自动进入上次授课班级及教学进度。
10.	备授课同步：需支持通过云端将备课的资源同步至电子化教材对应章节目录，无需拷贝。需支持新建自定义备课本，满足复习备考等各类不同课型的备课应用。
11.	需支持制作课件时可插入教学互动活动，如分类、连线、选词填空、翻翻卡课堂活动、支持插入素材资源、课件资源、试题资源；需支持直接引用与课程相关的云端、校本资源库、个人资源库资源。
12.	中文识别：需支持手写中文直接转写为印刷体，且识别为印刷体后支持朗读、评测、生成卡片等功能；
13.	英文识别：需支持手写英文直接转写为印刷体，且识别为印刷体后支持朗读、评测、生成卡片等功能；
14.	中文划词：需支持对手写中文或英文进行圈画，推荐相关卡片资料，中文卡片包括拼音、笔顺、部首和结构；需支持对书写的中文字、词进行网络搜索；
15.	英文划词：需支持对手写英文进行圈画，推荐相关卡片资料，英文卡片包括但不限于发音、翻译、例句；
16. 需覆盖小学、初中、高中学段的电子版本教材，需支持提供≥2000本电子教材资源；其中语文、英语、音乐学科提供点读功能，支持分句、段、篇章进行点读；需给每个教师账号提供至少10本电子课本下载权限，并支持教师课本上课时，一键云同步获取备课资源，并下载至课本中。授课过程中，支持对课本进行文本批注、画笔标注、擦除、聚焦、翻页操作（电子版本教材需具有合法使用权）。
17.	使用数据监控：需支持实时查看当前管控设备数、开机设备数、设备异常数；需支持查看设备使用情况，包含设备活跃分布、设备开机时长分布、开机长时间未使用情况。
18.	设备管理：触控一体机需开放接口，支持被学校管理平台纳管。

	2
	黑板
	1、黑板整体长度和高度根据学校实际需求进行尺寸定制，配合触控一体机安装。
2、磨砂氧化香槟色铝合金大外框,边框四角须做钝化处理，所有开孔位置须倒角。
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10]支持触控一体机一侧或居中安装，移动板可完全遮挡互动教学屏。大外框正面尺寸≥55mm，立面尺寸≥160mm，工业铝合金型材壁厚≥1.2mm（需提供铝合金边框盐雾腐蚀试验≥500小时，符合GB/T 10125-2021的检测标准，黑板厂家需提供盐雾腐蚀试验具有CNAS标志的检测机构出具的型材检测报告复印件并加盖投标人公章）。
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14]3、绿色搪瓷书写表面，厚度≥0.3mm，耐磨性对粉笔板垂直加4.9N力在粉笔板书写面反复擦拭10000次，磨损后表面粗糙度不小于Ra1.6μm；表面粗糙度为1.6μm-3.2μm；板面光泽度为＜10光泽单位； 表面漆膜硬度≥9H。
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]（搪瓷黑板符合GB28231-2011书写板安全卫生要求，黑板厂家需提供书写板安全卫生检测合格的由CNAS标志的检测机构出具的板材的检测报告复印件并加盖投标人公章；表面漆膜硬度符合GB/T 6739-2022色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度的检测标准，黑板厂家需提供表面漆膜硬度由CNAS标志的检测机构出具的板材检测报告复印件并加盖投标人公章）。
[bookmark: OLE_LINK16]4、#中间夹层：采用高强度聚苯乙烯泡沫板，厚度≥15mm，燃烧增长速率指数≤50。（需提供泡沫板符合GB/T 20284-2006的检测标准，黑板厂家需提供燃烧增长速率指数由CNAS标志的检测机构出具的板材检测报告复印件并加盖投标人公章。）
5、背板为优质镀锌钢板，厚度≥0.25mm，幅宽≥1200mm，整板无接缝，表面平整。
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]6、#环保聚氨酯复合胶，游离甲醛释放量＜0.05g/kg。（需提供复合胶符合GB 18583-2008的检测标准，黑板厂家需提供游离甲醛释放量由CNAS标志的检测机构出具的复合胶检测报告复印件并加盖投标人公章。）
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]7、#确保整体黑板的防脱落安全性，黑板上面须和墙面固定两条不可拆卸的防脱落安全钢丝绳。钢丝绳破断拉力≥3KN。（需提供钢丝绳符合GB/T 8358-2023的检测标准，黑板厂家需提供钢丝绳破断拉力由CNAS标志的检测机构出具的钢丝绳检测报告复印件并加盖投标人公章。）
8、黑板厂家应有完善的售后服务体系。



第2包（预算金额：3429900）
	序号
	设备名称 
	参数描述

	
1
	交互式触控一体机
	一、屏体
1.	#整机屏幕需采用UHD超高清A规LED液晶屏，屏幕显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160像素。
2.	液晶显示层与钢化玻璃层需采用零贴合或全贴合设计。
3.	整机支持前置物理接口≥3个，所有接口均采用非转接方式，≥2路双通道USB3.0接口、≥1路Type-C接口。
4.	整机物理接口包含≥1路HDMI2.0、≥1路USB2.0、≥1路RS232、≥1路TOUCH USB(触控输出接口)、≥1路LINE out 3.5mm。
5.	#整机需自带安卓操作系统，系统版本≥安卓14，≥八核处理器，内存≥2GB，存储空间≥32GB。（内存和存储空间容量需提供国家认可的权威机构出具的检测报告查验，复印件加盖投标人公章）
6.	#整机需内置 2.2 声道扬声器，总功率≥80W。（总功率需提供国家认可的权威机构出具的检测报告查验，复印件加盖投标人公章）
7.	整机扬声器需支持在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB，1米到10米距离内响度差距≤10dB。
8.	整机屏体需支持最大可视角度≥178°（H）/178°（V）。
9.	整机屏体需支持无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光（过滤蓝光）功能，有效抗蓝光、防眩光，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500nm能量综合）≤50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。
10.	整机主屏需采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能。
11.	具备三合一电源按键，需支持整机大屏开关机、OPS电脑开关机和息屏三合一，息屏后可实现降低功耗≥90%。
12.	#需支持WiFi6，为提高无线信号接发稳定性并避免信号遮挡，整机内置2.4G、5GHz双频WiFi，蓝牙支持Bluetooth 5.2或以上（WiFi功能需提供国家认可的权威机构出具的检测报告查验，复印件加盖投标人公章）
13.	#摄像头像素≥4800万（或可拍摄≥4800万像素照片），需支持输出≥8000×2500像素的照片，对角视场角≥135°，水平视场角≥120°。（照片像素和视场角需提供国家认可的权威机构出具的检测报告查验，复印件加盖投标人公章）
14.	#整机在安卓系统下触控需支持≥40点触控及同时书写，在其他系统下触控需支持≥50点触控及同时书写，触摸分辨率≥32768×32768点。（触控点数需提供国家认可的权威机构出具的检测报告查验，复印件加盖投标人公章）。
15.	需内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上。（配套无线传屏发射组件）。
16.	整机系统下，整机需内置书写白板，支持新建、橡皮擦、圈选、本地保存、网络分享、扫码分享、打开、设置、退出，布局切换功能。
二、OPS
1.	CPU处理器：≥ 8核，主频≥2.0GHz，内存≥16GB，硬盘≥512GB SSD。
2.	USB接口要求需：USB3.0和USB2.0 不少于3个。
3.	其他接口要求需：支持千兆网络接口不少于1个，HDMI不少于1个，麦克风输入接口不少于1个。
4.	预装正版操作系统及正版办公软件套件。
三、软件功能
1.	学科应用入口：教学桌面需支持语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、信息技术共9个学科的学科应用，需支持教师直接下载并使用。
2	文件管理：需支持获取本地磁盘、移动类储存设备；支持一键打开本地文件进行教学。
3.	擦除工具：需提供≥4种擦除模式，如板擦擦除、圈选局部擦除、笔迹全屏清除、手势擦除方式；同时，针对手势擦除需支持根据教师手掌与屏幕的接触面积自动判定调整擦除面积大小。
4.	#画笔工具：包含笔触粗细、颜色、笔形，教师随机选择；需支持将手写体转写成标准印刷体，印刷体支持识别≥4种格式，如中文、英文、数学公式、化学方程式。（需提供画笔工具、印刷体识别功能的软件界面至少各三个功能截图）
5.	添加本地资源：支持教师备课过程中从本地添加教学资源，资源格式支持文本（.docx/.doc/.pdf）、表格（.xlsx/.xls）、演示胶片（.pptx/.ppt）、图片（.jpg/.png/.dmp/.gif）、视频（.mp4/.avi/.rmvb/.wmv）及音频（.mp3/.wma/.wav）等。
6.	#学科工具：需支持提供≥13种学科工具，包括诗词卡片、字词听写、平面图形、四线三格、字母卡片、数学函数、尺规、立体图形、画板、化学方程式、思维导图、课堂活动等（需提供学科工具功能的软件界面至少五个功能截图）。
7.	#具有移动端大小屏互动功能，支持将手机屏幕进行投屏，拍照，直播，批注，并支持远程PPT翻页，白板软件控制等操作（需提供互动功能软件界面至少三个功能截图）。
8.	#互动教学软件提供中小学数字教学资源。提供不少于 8学科列于教育部教材目录的教材配套资源，且教学资源类型不限于动画、课件、音频、视频等（需提供教学资源清单列表截图）。
9．在系统界面下，内置侧边栏快捷菜单，支持≥4种快捷入口，包括课本、白板、展台、讲评等；需支持在系统界面下实现上课/下课，并自动登录/退出教师账号，登录后自动进入上次授课班级及教学进度。
10.	备授课同步：需支持通过云端将备课的资源同步至电子化教材对应章节目录，无需拷贝。需支持新建自定义备课本，满足复习备考等各类不同课型的备课应用。
11.	需支持制作课件时可插入教学互动活动，如分类、连线、选词填空、翻翻卡课堂活动、支持插入素材资源、课件资源、试题资源；需支持直接引用与课程相关的云端、校本资源库、个人资源库资源。
12.	中文识别：需支持手写中文直接转写为印刷体，且识别为印刷体后支持朗读、评测、生成卡片等功能；
13.	英文识别：需支持手写英文直接转写为印刷体，且识别为印刷体后支持朗读、评测、生成卡片等功能；
14.	中文划词：需支持对手写中文或英文进行圈画，推荐相关卡片资料，中文卡片包括拼音、笔顺、部首和结构；需支持对书写的中文字、词进行网络搜索；
15.	英文划词：需支持对手写英文进行圈画，推荐相关卡片资料，英文卡片包括但不限于发音、翻译、例句；
16. 需覆盖小学、初中、高中学段的电子版本教材，需支持提供≥2000本电子教材资源；其中语文、英语、音乐学科提供点读功能，支持分句、段、篇章进行点读；需给每个教师账号提供至少10本电子课本下载权限，并支持教师课本上课时，一键云同步获取备课资源，并下载至课本中。授课过程中，支持对课本进行文本批注、画笔标注、擦除、聚焦、翻页操作（电子版本教材需具有合法使用权）。
17.	使用数据监控：需支持实时查看当前管控设备数、开机设备数、设备异常数；需支持查看设备使用情况，包含设备活跃分布、设备开机时长分布、开机长时间未使用情况。
18.	设备管理：触控一体机需开放接口，支持被学校管理平台纳管。

	2
	黑板
	1、黑板整体长度和高度根据学校实际需求进行尺寸定制，配合触控一体机安装。
2、磨砂氧化香槟色铝合金大外框,边框四角须做钝化处理，所有开孔位置须倒角。
支持触控一体机一侧或居中安装，移动板可完全遮挡互动教学屏。大外框正面尺寸≥55mm，立面尺寸≥160mm，工业铝合金型材壁厚≥1.2mm（需提供铝合金边框盐雾腐蚀试验≥500小时，符合GB/T 10125-2021的检测标准，黑板厂家需提供盐雾腐蚀试验具有CNAS标志的检测机构出具的型材检测报告复印件并加盖投标人公章）。
3、绿色搪瓷书写表面，厚度≥0.3mm，耐磨性对粉笔板垂直加4.9N力在粉笔板书写面反复擦拭10000次，磨损后表面粗糙度不小于Ra1.6μm；表面粗糙度为1.6μm-3.2μm；板面光泽度为＜10光泽单位； 表面漆膜硬度≥9H。
（搪瓷黑板符合GB28231-2011书写板安全卫生要求，黑板厂家需提供书写板安全卫生检测合格的由CNAS标志的检测机构出具的板材的检测报告复印件并加盖投标人公章；表面漆膜硬度符合GB/T 6739-2022色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度的检测标准，黑板厂家需提供表面漆膜硬度由CNAS标志的检测机构出具的板材检测报告复印件并加盖投标人公章）。
4、#中间夹层：采用高强度聚苯乙烯泡沫板，厚度≥15mm，燃烧增长速率指数≤50。（需提供泡沫板符合GB/T 20284-2006的检测标准，黑板厂家需提供燃烧增长速率指数由CNAS标志的检测机构出具的板材检测报告复印件并加盖投标人公章。）
5、背板为优质镀锌钢板，厚度≥0.25mm，幅宽≥1200mm，整板无接缝，表面平整。
6、#环保聚氨酯复合胶，游离甲醛释放量＜0.05g/kg。（需提供复合胶符合GB 18583-2008的检测标准，黑板厂家需提供游离甲醛释放量由CNAS标志的检测机构出具的复合胶检测报告复印件并加盖投标人公章。）
7、#确保整体黑板的防脱落安全性，黑板上面须和墙面固定两条不可拆卸的防脱落安全钢丝绳。钢丝绳破断拉力≥3KN。（需提供钢丝绳符合GB/T 8358-2023的检测标准，黑板厂家需提供钢丝绳破断拉力由CNAS标志的检测机构出具的钢丝绳检测报告复印件并加盖投标人公章。）
8、黑板厂家应有完善的售后服务体系。



第3包（预算金额：3463200）
	序号
	设备名称
	参数描述

	

1
	

交互式触控一体机
	一、屏体
1.	#整机屏幕需采用UHD超高清A规LED液晶屏，屏幕显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160像素。
2.	液晶显示层与钢化玻璃层需采用零贴合或全贴合设计。
3.	整机支持前置物理接口≥3个，所有接口均采用非转接方式，≥2路双通道USB3.0接口、≥1路Type-C接口。
4.	整机物理接口包含≥1路HDMI2.0、≥1路USB2.0、≥1路RS232、≥1路TOUCH USB(触控输出接口)、≥1路LINE out 3.5mm。
5.	#整机需自带安卓操作系统，系统版本≥安卓14，≥八核处理器，内存≥2GB，存储空间≥32GB。（内存和存储空间容量需提供国家认可的权威机构出具的检测报告查验，复印件加盖投标人公章）
6.	#整机需内置 2.2 声道扬声器，总功率≥80W。（总功率需提供国家认可的权威机构出具的检测报告查验，复印件加盖投标人公章）
7.	整机扬声器需支持在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB，1米到10米距离内响度差距≤10dB。
8.	整机屏体需支持最大可视角度≥178°（H）/178°（V）。
9.	整机屏体需支持无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光（过滤蓝光）功能，有效抗蓝光、防眩光，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500nm能量综合）≤50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。
10.	整机主屏需采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能。
11.	具备三合一电源按键，需支持整机大屏开关机、OPS电脑开关机和息屏三合一，息屏后可实现降低功耗≥90%。
12.	#需支持WiFi6，为提高无线信号接发稳定性并避免信号遮挡，整机内置2.4G、5GHz双频WiFi，蓝牙支持Bluetooth 5.2或以上（WiFi功能需提供国家认可的权威机构出具的检测报告查验，复印件加盖投标人公章）
13.	#摄像头像素≥4800万（或可拍摄≥4800万像素照片），需支持输出≥8000×2500像素的照片，对角视场角≥135°，水平视场角≥120°。（照片像素和视场角需提供国家认可的权威机构出具的检测报告查验，复印件加盖投标人公章）
14.	#整机在安卓系统下触控需支持≥40点触控及同时书写，在其他系统下触控需支持≥50点触控及同时书写，触摸分辨率≥32768×32768点。（触控点数需提供国家认可的权威机构出具的检测报告查验，复印件加盖投标人公章）。
15.	需内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上。（配套无线传屏发射组件）。
16.	整机系统下，整机需内置书写白板，支持新建、橡皮擦、圈选、本地保存、网络分享、扫码分享、打开、设置、退出，布局切换功能。
二、OPS
1.	CPU处理器：≥ 8核，主频≥2.0GHz，内存≥16GB，硬盘≥512GB SSD。
2.	USB接口要求需：USB3.0和USB2.0 不少于3个。
3.	其他接口要求需：支持千兆网络接口不少于1个，HDMI不少于1个，麦克风输入接口不少于1个。
4.	预装正版操作系统及正版办公软件套件。
三、软件功能
1.	学科应用入口：教学桌面需支持语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、信息技术共9个学科的学科应用，需支持教师直接下载并使用。
2	文件管理：需支持获取本地磁盘、移动类储存设备；支持一键打开本地文件进行教学。
3.	擦除工具：需提供≥4种擦除模式，如板擦擦除、圈选局部擦除、笔迹全屏清除、手势擦除方式；同时，针对手势擦除需支持根据教师手掌与屏幕的接触面积自动判定调整擦除面积大小。
4.	#画笔工具：包含笔触粗细、颜色、笔形，教师随机选择；需支持将手写体转写成标准印刷体，印刷体支持识别≥4种格式，如中文、英文、数学公式、化学方程式。（需提供画笔工具、印刷体识别功能的软件界面至少各三个功能截图）
5.	添加本地资源：支持教师备课过程中从本地添加教学资源，资源格式支持文本（.docx/.doc/.pdf）、表格（.xlsx/.xls）、演示胶片（.pptx/.ppt）、图片（.jpg/.png/.dmp/.gif）、视频（.mp4/.avi/.rmvb/.wmv）及音频（.mp3/.wma/.wav）等。
6.	#学科工具：需支持提供≥13种学科工具，包括诗词卡片、字词听写、平面图形、四线三格、字母卡片、数学函数、尺规、立体图形、画板、化学方程式、思维导图、课堂活动等（需提供学科工具功能的软件界面至少五个功能截图）。
7.	#具有移动端大小屏互动功能，支持将手机屏幕进行投屏，拍照，直播，批注，并支持远程PPT翻页，白板软件控制等操作（需提供互动功能软件界面至少三个功能截图）。
8.	#互动教学软件提供中小学数字教学资源。提供不少于 8学科列于教育部教材目录的教材配套资源，且教学资源类型不限于动画、课件、音频、视频等（需提供教学资源清单列表截图）。
9．在系统界面下，内置侧边栏快捷菜单，支持≥4种快捷入口，包括课本、白板、展台、讲评等；需支持在系统界面下实现上课/下课，并自动登录/退出教师账号，登录后自动进入上次授课班级及教学进度。
10.	备授课同步：需支持通过云端将备课的资源同步至电子化教材对应章节目录，无需拷贝。需支持新建自定义备课本，满足复习备考等各类不同课型的备课应用。
11.	需支持制作课件时可插入教学互动活动，如分类、连线、选词填空、翻翻卡课堂活动、支持插入素材资源、课件资源、试题资源；需支持直接引用与课程相关的云端、校本资源库、个人资源库资源。
12.	中文识别：需支持手写中文直接转写为印刷体，且识别为印刷体后支持朗读、评测、生成卡片等功能；
13.	英文识别：需支持手写英文直接转写为印刷体，且识别为印刷体后支持朗读、评测、生成卡片等功能；
14.	中文划词：需支持对手写中文或英文进行圈画，推荐相关卡片资料，中文卡片包括拼音、笔顺、部首和结构；需支持对书写的中文字、词进行网络搜索；
15.	英文划词：需支持对手写英文进行圈画，推荐相关卡片资料，英文卡片包括但不限于发音、翻译、例句；
16. 需覆盖小学、初中、高中学段的电子版本教材，需支持提供≥2000本电子教材资源；其中语文、英语、音乐学科提供点读功能，支持分句、段、篇章进行点读；需给每个教师账号提供至少10本电子课本下载权限，并支持教师课本上课时，一键云同步获取备课资源，并下载至课本中。授课过程中，支持对课本进行文本批注、画笔标注、擦除、聚焦、翻页操作（电子版本教材需具有合法使用权）。
17.	使用数据监控：需支持实时查看当前管控设备数、开机设备数、设备异常数；需支持查看设备使用情况，包含设备活跃分布、设备开机时长分布、开机长时间未使用情况。
18.	设备管理：触控一体机需开放接口，支持被学校管理平台纳管。
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黑板
	1、黑板整体长度和高度根据学校实际需求进行尺寸定制，配合触控一体机安装。
2、磨砂氧化香槟色铝合金大外框,边框四角须做钝化处理，所有开孔位置须倒角。
支持触控一体机一侧或居中安装，移动板可完全遮挡互动教学屏。大外框正面尺寸≥55mm，立面尺寸≥160mm，工业铝合金型材壁厚≥1.2mm（需提供铝合金边框盐雾腐蚀试验≥500小时，符合GB/T 10125-2021的检测标准，黑板厂家需提供盐雾腐蚀试验具有CNAS标志的检测机构出具的型材检测报告复印件并加盖投标人公章）。
3、绿色搪瓷书写表面，厚度≥0.3mm，耐磨性对粉笔板垂直加4.9N力在粉笔板书写面反复擦拭10000次，磨损后表面粗糙度不小于Ra1.6μm；表面粗糙度为1.6μm-3.2μm；板面光泽度为＜10光泽单位； 表面漆膜硬度≥9H。
（搪瓷黑板符合GB28231-2011书写板安全卫生要求，黑板厂家需提供书写板安全卫生检测合格的由CNAS标志的检测机构出具的板材的检测报告复印件并加盖投标人公章；表面漆膜硬度符合GB/T 6739-2022色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度的检测标准，黑板厂家需提供表面漆膜硬度由CNAS标志的检测机构出具的板材检测报告复印件并加盖投标人公章）。
4、#中间夹层：采用高强度聚苯乙烯泡沫板，厚度≥15mm，燃烧增长速率指数≤50。（需提供泡沫板符合GB/T 20284-2006的检测标准，黑板厂家需提供燃烧增长速率指数由CNAS标志的检测机构出具的板材检测报告复印件并加盖投标人公章。）
5、背板为优质镀锌钢板，厚度≥0.25mm，幅宽≥1200mm，整板无接缝，表面平整。
6、#环保聚氨酯复合胶，游离甲醛释放量＜0.05g/kg。（需提供复合胶符合GB 18583-2008的检测标准，黑板厂家需提供游离甲醛释放量由CNAS标志的检测机构出具的复合胶检测报告复印件并加盖投标人公章。）
7、#确保整体黑板的防脱落安全性，黑板上面须和墙面固定两条不可拆卸的防脱落安全钢丝绳。钢丝绳破断拉力≥3KN。（需提供钢丝绳符合GB/T 8358-2023的检测标准，黑板厂家需提供钢丝绳破断拉力由CNAS标志的检测机构出具的钢丝绳检测报告复印件并加盖投标人公章。）
8、黑板厂家应有完善的售后服务体系。



第4包（预算金额：3396600）
	序号
	设备名称
	参数描述

	
1
	交互式触控一体机
	一、屏体
1.	#整机屏幕需采用UHD超高清A规LED液晶屏，屏幕显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160像素。
2.	液晶显示层与钢化玻璃层需采用零贴合或全贴合设计。
3.	整机支持前置物理接口≥3个，所有接口均采用非转接方式，≥2路双通道USB3.0接口、≥1路Type-C接口。
4.	整机物理接口包含≥1路HDMI2.0、≥1路USB2.0、≥1路RS232、≥1路TOUCH USB(触控输出接口)、≥1路LINE out 3.5mm。
5.	#整机需自带安卓操作系统，系统版本≥安卓14，≥八核处理器，内存≥2GB，存储空间≥32GB。（内存和存储空间容量需提供国家认可的权威机构出具的检测报告查验，复印件加盖投标人公章）
6.	#整机需内置 2.2 声道扬声器，总功率≥80W。（总功率需提供国家认可的权威机构出具的检测报告查验，复印件加盖投标人公章）
7.	整机扬声器需支持在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB，1米到10米距离内响度差距≤10dB。
8.	整机屏体需支持最大可视角度≥178°（H）/178°（V）。
9.	整机屏体需支持无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光（过滤蓝光）功能，有效抗蓝光、防眩光，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500nm能量综合）≤50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。
10.	整机主屏需采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能。
11.	具备三合一电源按键，需支持整机大屏开关机、OPS电脑开关机和息屏三合一，息屏后可实现降低功耗≥90%。
12.	#需支持WiFi6，为提高无线信号接发稳定性并避免信号遮挡，整机内置2.4G、5GHz双频WiFi，蓝牙支持Bluetooth 5.2或以上（WiFi功能需提供国家认可的权威机构出具的检测报告查验，复印件加盖投标人公章）
13.	#摄像头像素≥4800万（或可拍摄≥4800万像素照片），需支持输出≥8000×2500像素的照片，对角视场角≥135°，水平视场角≥120°。（照片像素和视场角需提供国家认可的权威机构出具的检测报告查验，复印件加盖投标人公章）
14.	#整机在安卓系统下触控需支持≥40点触控及同时书写，在其他系统下触控需支持≥50点触控及同时书写，触摸分辨率≥32768×32768点。（触控点数需提供国家认可的权威机构出具的检测报告查验，复印件加盖投标人公章）。
15.	需内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上。（配套无线传屏发射组件）。
16.	整机系统下，整机需内置书写白板，支持新建、橡皮擦、圈选、本地保存、网络分享、扫码分享、打开、设置、退出，布局切换功能。
二、OPS
1.	CPU处理器：≥ 8核，主频≥2.0GHz，内存≥16GB，硬盘≥512GB SSD。
2.	USB接口要求需：USB3.0和USB2.0 不少于3个。
3.	其他接口要求需：支持千兆网络接口不少于1个，HDMI不少于1个，麦克风输入接口不少于1个。
4.	预装正版操作系统及正版办公软件套件。
三、软件功能
1.	学科应用入口：教学桌面需支持语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、信息技术共9个学科的学科应用，需支持教师直接下载并使用。
2	文件管理：需支持获取本地磁盘、移动类储存设备；支持一键打开本地文件进行教学。
3.	擦除工具：需提供≥4种擦除模式，如板擦擦除、圈选局部擦除、笔迹全屏清除、手势擦除方式；同时，针对手势擦除需支持根据教师手掌与屏幕的接触面积自动判定调整擦除面积大小。
4.	#画笔工具：包含笔触粗细、颜色、笔形，教师随机选择；需支持将手写体转写成标准印刷体，印刷体支持识别≥4种格式，如中文、英文、数学公式、化学方程式。（需提供画笔工具、印刷体识别功能的软件界面至少各三个功能截图）
5.	添加本地资源：支持教师备课过程中从本地添加教学资源，资源格式支持文本（.docx/.doc/.pdf）、表格（.xlsx/.xls）、演示胶片（.pptx/.ppt）、图片（.jpg/.png/.dmp/.gif）、视频（.mp4/.avi/.rmvb/.wmv）及音频（.mp3/.wma/.wav）等。
6.	#学科工具：需支持提供≥13种学科工具，包括诗词卡片、字词听写、平面图形、四线三格、字母卡片、数学函数、尺规、立体图形、画板、化学方程式、思维导图、课堂活动等（需提供学科工具功能的软件界面至少五个功能截图）。
7.	#具有移动端大小屏互动功能，支持将手机屏幕进行投屏，拍照，直播，批注，并支持远程PPT翻页，白板软件控制等操作（需提供互动功能软件界面至少三个功能截图）。
8.	#互动教学软件提供中小学数字教学资源。提供不少于 8学科列于教育部教材目录的教材配套资源，且教学资源类型不限于动画、课件、音频、视频等（需提供教学资源清单列表截图）。
9．在系统界面下，内置侧边栏快捷菜单，支持≥4种快捷入口，包括课本、白板、展台、讲评等；需支持在系统界面下实现上课/下课，并自动登录/退出教师账号，登录后自动进入上次授课班级及教学进度。
10.	备授课同步：需支持通过云端将备课的资源同步至电子化教材对应章节目录，无需拷贝。需支持新建自定义备课本，满足复习备考等各类不同课型的备课应用。
11.	需支持制作课件时可插入教学互动活动，如分类、连线、选词填空、翻翻卡课堂活动、支持插入素材资源、课件资源、试题资源；需支持直接引用与课程相关的云端、校本资源库、个人资源库资源。
12.	中文识别：需支持手写中文直接转写为印刷体，且识别为印刷体后支持朗读、评测、生成卡片等功能；
13.	英文识别：需支持手写英文直接转写为印刷体，且识别为印刷体后支持朗读、评测、生成卡片等功能；
14.	中文划词：需支持对手写中文或英文进行圈画，推荐相关卡片资料，中文卡片包括拼音、笔顺、部首和结构；需支持对书写的中文字、词进行网络搜索；
15.	英文划词：需支持对手写英文进行圈画，推荐相关卡片资料，英文卡片包括但不限于发音、翻译、例句；
16. 需覆盖小学、初中、高中学段的电子版本教材，需支持提供≥2000本电子教材资源；其中语文、英语、音乐学科提供点读功能，支持分句、段、篇章进行点读；需给每个教师账号提供至少10本电子课本下载权限，并支持教师课本上课时，一键云同步获取备课资源，并下载至课本中。授课过程中，支持对课本进行文本批注、画笔标注、擦除、聚焦、翻页操作（电子版本教材需具有合法使用权）。
17.	使用数据监控：需支持实时查看当前管控设备数、开机设备数、设备异常数；需支持查看设备使用情况，包含设备活跃分布、设备开机时长分布、开机长时间未使用情况。
18.	设备管理：触控一体机需开放接口，支持被学校管理平台纳管。
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黑板
	1、黑板整体长度和高度根据学校实际需求进行尺寸定制，配合触控一体机安装。
2、磨砂氧化香槟色铝合金大外框,边框四角须做钝化处理，所有开孔位置须倒角。
支持触控一体机一侧或居中安装，移动板可完全遮挡互动教学屏。大外框正面尺寸≥55mm，立面尺寸≥160mm，工业铝合金型材壁厚≥1.2mm（需提供铝合金边框盐雾腐蚀试验≥500小时，符合GB/T 10125-2021的检测标准，黑板厂家需提供盐雾腐蚀试验具有CNAS标志的检测机构出具的型材检测报告复印件并加盖投标人公章）。
3、绿色搪瓷书写表面，厚度≥0.3mm，耐磨性对粉笔板垂直加4.9N力在粉笔板书写面反复擦拭10000次，磨损后表面粗糙度不小于Ra1.6μm；表面粗糙度为1.6μm-3.2μm；板面光泽度为＜10光泽单位； 表面漆膜硬度≥9H。
（搪瓷黑板符合GB28231-2011书写板安全卫生要求，黑板厂家需提供书写板安全卫生检测合格的由CNAS标志的检测机构出具的板材的检测报告复印件并加盖投标人公章；表面漆膜硬度符合GB/T 6739-2022色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度的检测标准，黑板厂家需提供表面漆膜硬度由CNAS标志的检测机构出具的板材检测报告复印件并加盖投标人公章）。
4、#中间夹层：采用高强度聚苯乙烯泡沫板，厚度≥15mm，燃烧增长速率指数≤50。（需提供泡沫板符合GB/T 20284-2006的检测标准，黑板厂家需提供燃烧增长速率指数由CNAS标志的检测机构出具的板材检测报告复印件并加盖投标人公章。）
5、背板为优质镀锌钢板，厚度≥0.25mm，幅宽≥1200mm，整板无接缝，表面平整。
6、#环保聚氨酯复合胶，游离甲醛释放量＜0.05g/kg。（需提供复合胶符合GB 18583-2008的检测标准，黑板厂家需提供游离甲醛释放量由CNAS标志的检测机构出具的复合胶检测报告复印件并加盖投标人公章。）
7、#确保整体黑板的防脱落安全性，黑板上面须和墙面固定两条不可拆卸的防脱落安全钢丝绳。钢丝绳破断拉力≥3KN。（需提供钢丝绳符合GB/T 8358-2023的检测标准，黑板厂家需提供钢丝绳破断拉力由CNAS标志的检测机构出具的钢丝绳检测报告复印件并加盖投标人公章。）
8、黑板厂家应有完善的售后服务体系。


第5包（预算金额：3463200）
	序号
	设备名称
	参数描述

	

1
	

交互式触控一体机
	一、屏体
1.	#整机屏幕需采用UHD超高清A规LED液晶屏，屏幕显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160像素。
2.	液晶显示层与钢化玻璃层需采用零贴合或全贴合设计。
3.	整机支持前置物理接口≥3个，所有接口均采用非转接方式，≥2路双通道USB3.0接口、≥1路Type-C接口。
4.	整机物理接口包含≥1路HDMI2.0、≥1路USB2.0、≥1路RS232、≥1路TOUCH USB(触控输出接口)、≥1路LINE out 3.5mm。
5.	#整机需自带安卓操作系统，系统版本≥安卓14，≥八核处理器，内存≥2GB，存储空间≥32GB。（内存和存储空间容量需提供国家认可的权威机构出具的检测报告查验，复印件加盖投标人公章）
6.	#整机需内置 2.2 声道扬声器，总功率≥80W。（总功率需提供国家认可的权威机构出具的检测报告查验，复印件加盖投标人公章）
7.	整机扬声器需支持在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB，1米到10米距离内响度差距≤10dB。
8.	整机屏体需支持最大可视角度≥178°（H）/178°（V）。
9.	整机屏体需支持无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光（过滤蓝光）功能，有效抗蓝光、防眩光，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500nm能量综合）≤50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。
10.	整机主屏需采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能。
11.	具备三合一电源按键，需支持整机大屏开关机、OPS电脑开关机和息屏三合一，息屏后可实现降低功耗≥90%。
12.	#需支持WiFi6，为提高无线信号接发稳定性并避免信号遮挡，整机内置2.4G、5GHz双频WiFi，蓝牙支持Bluetooth 5.2或以上（WiFi功能需提供国家认可的权威机构出具的检测报告查验，复印件加盖投标人公章）
13.	#摄像头像素≥4800万（或可拍摄≥4800万像素照片），需支持输出≥8000×2500像素的照片，对角视场角≥135°，水平视场角≥120°。（照片像素和视场角需提供国家认可的权威机构出具的检测报告查验，复印件加盖投标人公章）
14.	#整机在安卓系统下触控需支持≥40点触控及同时书写，在其他系统下触控需支持≥50点触控及同时书写，触摸分辨率≥32768×32768点。（触控点数需提供国家认可的权威机构出具的检测报告查验，复印件加盖投标人公章）。
15.	需内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上。（配套无线传屏发射组件）。
16.	整机系统下，整机需内置书写白板，支持新建、橡皮擦、圈选、本地保存、网络分享、扫码分享、打开、设置、退出，布局切换功能。
二、OPS
1.	CPU处理器：≥ 8核，主频≥2.0GHz，内存≥16GB，硬盘≥512GB SSD。
2.	USB接口要求需：USB3.0和USB2.0 不少于3个。
3.	其他接口要求需：支持千兆网络接口不少于1个，HDMI不少于1个，麦克风输入接口不少于1个。
4.	预装正版操作系统及正版办公软件套件。
三、软件功能
1.	学科应用入口：教学桌面需支持语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、信息技术共9个学科的学科应用，需支持教师直接下载并使用。
2	文件管理：需支持获取本地磁盘、移动类储存设备；支持一键打开本地文件进行教学。
3.	擦除工具：需提供≥4种擦除模式，如板擦擦除、圈选局部擦除、笔迹全屏清除、手势擦除方式；同时，针对手势擦除需支持根据教师手掌与屏幕的接触面积自动判定调整擦除面积大小。
4.	#画笔工具：包含笔触粗细、颜色、笔形，教师随机选择；需支持将手写体转写成标准印刷体，印刷体支持识别≥4种格式，如中文、英文、数学公式、化学方程式。（需提供画笔工具、印刷体识别功能的软件界面至少各三个功能截图）
5.	添加本地资源：支持教师备课过程中从本地添加教学资源，资源格式支持文本（.docx/.doc/.pdf）、表格（.xlsx/.xls）、演示胶片（.pptx/.ppt）、图片（.jpg/.png/.dmp/.gif）、视频（.mp4/.avi/.rmvb/.wmv）及音频（.mp3/.wma/.wav）等。
6.	#学科工具：需支持提供≥13种学科工具，包括诗词卡片、字词听写、平面图形、四线三格、字母卡片、数学函数、尺规、立体图形、画板、化学方程式、思维导图、课堂活动等（需提供学科工具功能的软件界面至少五个功能截图）。
7.	#具有移动端大小屏互动功能，支持将手机屏幕进行投屏，拍照，直播，批注，并支持远程PPT翻页，白板软件控制等操作（需提供互动功能软件界面至少三个功能截图）。
8.	#互动教学软件提供中小学数字教学资源。提供不少于 8学科列于教育部教材目录的教材配套资源，且教学资源类型不限于动画、课件、音频、视频等（需提供教学资源清单列表截图）。
9．在系统界面下，内置侧边栏快捷菜单，支持≥4种快捷入口，包括课本、白板、展台、讲评等；需支持在系统界面下实现上课/下课，并自动登录/退出教师账号，登录后自动进入上次授课班级及教学进度。
10.	备授课同步：需支持通过云端将备课的资源同步至电子化教材对应章节目录，无需拷贝。需支持新建自定义备课本，满足复习备考等各类不同课型的备课应用。
11.	需支持制作课件时可插入教学互动活动，如分类、连线、选词填空、翻翻卡课堂活动、支持插入素材资源、课件资源、试题资源；需支持直接引用与课程相关的云端、校本资源库、个人资源库资源。
12.	中文识别：需支持手写中文直接转写为印刷体，且识别为印刷体后支持朗读、评测、生成卡片等功能；
13.	英文识别：需支持手写英文直接转写为印刷体，且识别为印刷体后支持朗读、评测、生成卡片等功能；
14.	中文划词：需支持对手写中文或英文进行圈画，推荐相关卡片资料，中文卡片包括拼音、笔顺、部首和结构；需支持对书写的中文字、词进行网络搜索；
15.	英文划词：需支持对手写英文进行圈画，推荐相关卡片资料，英文卡片包括但不限于发音、翻译、例句；
16. 需覆盖小学、初中、高中学段的电子版本教材，需支持提供≥2000本电子教材资源；其中语文、英语、音乐学科提供点读功能，支持分句、段、篇章进行点读；需给每个教师账号提供至少10本电子课本下载权限，并支持教师课本上课时，一键云同步获取备课资源，并下载至课本中。授课过程中，支持对课本进行文本批注、画笔标注、擦除、聚焦、翻页操作（电子版本教材需具有合法使用权）。
17.	使用数据监控：需支持实时查看当前管控设备数、开机设备数、设备异常数；需支持查看设备使用情况，包含设备活跃分布、设备开机时长分布、开机长时间未使用情况。
18.	设备管理：触控一体机需开放接口，支持被学校管理平台纳管。
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黑板
	1、黑板整体长度和高度根据学校实际需求进行尺寸定制，配合触控一体机安装。
2、磨砂氧化香槟色铝合金大外框,边框四角须做钝化处理，所有开孔位置须倒角。
支持触控一体机一侧或居中安装，移动板可完全遮挡互动教学屏。大外框正面尺寸≥55mm，立面尺寸≥160mm，工业铝合金型材壁厚≥1.2mm（需提供铝合金边框盐雾腐蚀试验≥500小时，符合GB/T 10125-2021的检测标准，黑板厂家需提供盐雾腐蚀试验具有CNAS标志的检测机构出具的型材检测报告复印件并加盖投标人公章）。
3、绿色搪瓷书写表面，厚度≥0.3mm，耐磨性对粉笔板垂直加4.9N力在粉笔板书写面反复擦拭10000次，磨损后表面粗糙度不小于Ra1.6μm；表面粗糙度为1.6μm-3.2μm；板面光泽度为＜10光泽单位； 表面漆膜硬度≥9H。
（搪瓷黑板符合GB28231-2011书写板安全卫生要求，黑板厂家需提供书写板安全卫生检测合格的由CNAS标志的检测机构出具的板材的检测报告复印件并加盖投标人公章；表面漆膜硬度符合GB/T 6739-2022色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度的检测标准，黑板厂家需提供表面漆膜硬度由CNAS标志的检测机构出具的板材检测报告复印件并加盖投标人公章）。
4、#中间夹层：采用高强度聚苯乙烯泡沫板，厚度≥15mm，燃烧增长速率指数≤50。（需提供泡沫板符合GB/T 20284-2006的检测标准，黑板厂家需提供燃烧增长速率指数由CNAS标志的检测机构出具的板材检测报告复印件并加盖投标人公章。）
5、背板为优质镀锌钢板，厚度≥0.25mm，幅宽≥1200mm，整板无接缝，表面平整。
6、#环保聚氨酯复合胶，游离甲醛释放量＜0.05g/kg。（需提供复合胶符合GB 18583-2008的检测标准，黑板厂家需提供游离甲醛释放量由CNAS标志的检测机构出具的复合胶检测报告复印件并加盖投标人公章。）
7、#确保整体黑板的防脱落安全性，黑板上面须和墙面固定两条不可拆卸的防脱落安全钢丝绳。钢丝绳破断拉力≥3KN。（需提供钢丝绳符合GB/T 8358-2023的检测标准，黑板厂家需提供钢丝绳破断拉力由CNAS标志的检测机构出具的钢丝绳检测报告复印件并加盖投标人公章。）
8、黑板厂家应有完善的售后服务体系。


第6包（预算金额：3429900）
	序号
	设备名称
	参数描述

	1
	交互式触控一体机
	一、屏体
1.	#整机屏幕需采用UHD超高清A规LED液晶屏，屏幕显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160像素。
2.	液晶显示层与钢化玻璃层需采用零贴合或全贴合设计。
3.	整机支持前置物理接口≥3个，所有接口均采用非转接方式，≥2路双通道USB3.0接口、≥1路Type-C接口。
4.	整机物理接口包含≥1路HDMI2.0、≥1路USB2.0、≥1路RS232、≥1路TOUCH USB(触控输出接口)、≥1路LINE out 3.5mm。
5.	#整机需自带安卓操作系统，系统版本≥安卓14，≥八核处理器，内存≥2GB，存储空间≥32GB。（内存和存储空间容量需提供国家认可的权威机构出具的检测报告查验，复印件加盖投标人公章）
6.	#整机需内置 2.2 声道扬声器，总功率≥80W。（总功率需提供国家认可的权威机构出具的检测报告查验，复印件加盖投标人公章）
7.	整机扬声器需支持在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB，1米到10米距离内响度差距≤10dB。
8.	整机屏体需支持最大可视角度≥178°（H）/178°（V）。
9.	整机屏体需支持无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光（过滤蓝光）功能，有效抗蓝光、防眩光，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500nm能量综合）≤50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。
10.	整机主屏需采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能。
11.	具备三合一电源按键，需支持整机大屏开关机、OPS电脑开关机和息屏三合一，息屏后可实现降低功耗≥90%。
12.	#需支持WiFi6，为提高无线信号接发稳定性并避免信号遮挡，整机内置2.4G、5GHz双频WiFi，蓝牙支持Bluetooth 5.2或以上（WiFi功能需提供国家认可的权威机构出具的检测报告查验，复印件加盖投标人公章）
13.	#摄像头像素≥4800万（或可拍摄≥4800万像素照片），需支持输出≥8000×2500像素的照片，对角视场角≥135°，水平视场角≥120°。（照片像素和视场角需提供国家认可的权威机构出具的检测报告查验，复印件加盖投标人公章）
14.	#整机在安卓系统下触控需支持≥40点触控及同时书写，在其他系统下触控需支持≥50点触控及同时书写，触摸分辨率≥32768×32768点。（触控点数需提供国家认可的权威机构出具的检测报告查验，复印件加盖投标人公章）。
15.	需内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上。（配套无线传屏发射组件）。
16.	整机系统下，整机需内置书写白板，支持新建、橡皮擦、圈选、本地保存、网络分享、扫码分享、打开、设置、退出，布局切换功能。
二、OPS
1.	CPU处理器：≥ 8核，主频≥2.0GHz，内存≥16GB，硬盘≥512GB SSD。
2.	USB接口要求需：USB3.0和USB2.0 不少于3个。
3.	其他接口要求需：支持千兆网络接口不少于1个，HDMI不少于1个，麦克风输入接口不少于1个。
4.	预装正版操作系统及正版办公软件套件。
三、软件功能
1.	学科应用入口：教学桌面需支持语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、信息技术共9个学科的学科应用，需支持教师直接下载并使用。
2	文件管理：需支持获取本地磁盘、移动类储存设备；支持一键打开本地文件进行教学。
3.	擦除工具：需提供≥4种擦除模式，如板擦擦除、圈选局部擦除、笔迹全屏清除、手势擦除方式；同时，针对手势擦除需支持根据教师手掌与屏幕的接触面积自动判定调整擦除面积大小。
4.	#画笔工具：包含笔触粗细、颜色、笔形，教师随机选择；需支持将手写体转写成标准印刷体，印刷体支持识别≥4种格式，如中文、英文、数学公式、化学方程式。（需提供画笔工具、印刷体识别功能的软件界面至少各三个功能截图）
5.	添加本地资源：支持教师备课过程中从本地添加教学资源，资源格式支持文本（.docx/.doc/.pdf）、表格（.xlsx/.xls）、演示胶片（.pptx/.ppt）、图片（.jpg/.png/.dmp/.gif）、视频（.mp4/.avi/.rmvb/.wmv）及音频（.mp3/.wma/.wav）等。
6.	#学科工具：需支持提供≥13种学科工具，包括诗词卡片、字词听写、平面图形、四线三格、字母卡片、数学函数、尺规、立体图形、画板、化学方程式、思维导图、课堂活动等（需提供学科工具功能的软件界面至少五个功能截图）。
7.	#具有移动端大小屏互动功能，支持将手机屏幕进行投屏，拍照，直播，批注，并支持远程PPT翻页，白板软件控制等操作（需提供互动功能软件界面至少三个功能截图）。
8.	#互动教学软件提供中小学数字教学资源。提供不少于 8学科列于教育部教材目录的教材配套资源，且教学资源类型不限于动画、课件、音频、视频等（需提供教学资源清单列表截图）。
9．在系统界面下，内置侧边栏快捷菜单，支持≥4种快捷入口，包括课本、白板、展台、讲评等；需支持在系统界面下实现上课/下课，并自动登录/退出教师账号，登录后自动进入上次授课班级及教学进度。
10.	备授课同步：需支持通过云端将备课的资源同步至电子化教材对应章节目录，无需拷贝。需支持新建自定义备课本，满足复习备考等各类不同课型的备课应用。
11.	需支持制作课件时可插入教学互动活动，如分类、连线、选词填空、翻翻卡课堂活动、支持插入素材资源、课件资源、试题资源；需支持直接引用与课程相关的云端、校本资源库、个人资源库资源。
12.	中文识别：需支持手写中文直接转写为印刷体，且识别为印刷体后支持朗读、评测、生成卡片等功能；
13.	英文识别：需支持手写英文直接转写为印刷体，且识别为印刷体后支持朗读、评测、生成卡片等功能；
14.	中文划词：需支持对手写中文或英文进行圈画，推荐相关卡片资料，中文卡片包括拼音、笔顺、部首和结构；需支持对书写的中文字、词进行网络搜索；
15.	英文划词：需支持对手写英文进行圈画，推荐相关卡片资料，英文卡片包括但不限于发音、翻译、例句；
16. 需覆盖小学、初中、高中学段的电子版本教材，需支持提供≥2000本电子教材资源；其中语文、英语、音乐学科提供点读功能，支持分句、段、篇章进行点读；需给每个教师账号提供至少10本电子课本下载权限，并支持教师课本上课时，一键云同步获取备课资源，并下载至课本中。授课过程中，支持对课本进行文本批注、画笔标注、擦除、聚焦、翻页操作（电子版本教材需具有合法使用权）。
17.	使用数据监控：需支持实时查看当前管控设备数、开机设备数、设备异常数；需支持查看设备使用情况，包含设备活跃分布、设备开机时长分布、开机长时间未使用情况。
18.	设备管理：触控一体机需开放接口，支持被学校管理平台纳管。
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黑板
	1、黑板整体长度和高度根据学校实际需求进行尺寸定制，配合触控一体机安装。
2、磨砂氧化香槟色铝合金大外框,边框四角须做钝化处理，所有开孔位置须倒角。
支持触控一体机一侧或居中安装，移动板可完全遮挡互动教学屏。大外框正面尺寸≥55mm，立面尺寸≥160mm，工业铝合金型材壁厚≥1.2mm（需提供铝合金边框盐雾腐蚀试验≥500小时，符合GB/T 10125-2021的检测标准，黑板厂家需提供盐雾腐蚀试验具有CNAS标志的检测机构出具的型材检测报告复印件并加盖投标人公章）。
3、绿色搪瓷书写表面，厚度≥0.3mm，耐磨性对粉笔板垂直加4.9N力在粉笔板书写面反复擦拭10000次，磨损后表面粗糙度不小于Ra1.6μm；表面粗糙度为1.6μm-3.2μm；板面光泽度为＜10光泽单位； 表面漆膜硬度≥9H。
（搪瓷黑板符合GB28231-2011书写板安全卫生要求，黑板厂家需提供书写板安全卫生检测合格的由CNAS标志的检测机构出具的板材的检测报告复印件并加盖投标人公章；表面漆膜硬度符合GB/T 6739-2022色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度的检测标准，黑板厂家需提供表面漆膜硬度由CNAS标志的检测机构出具的板材检测报告复印件并加盖投标人公章）。
4、#中间夹层：采用高强度聚苯乙烯泡沫板，厚度≥15mm，燃烧增长速率指数≤50。（需提供泡沫板符合GB/T 20284-2006的检测标准，黑板厂家需提供燃烧增长速率指数由CNAS标志的检测机构出具的板材检测报告复印件并加盖投标人公章。）
5、背板为优质镀锌钢板，厚度≥0.25mm，幅宽≥1200mm，整板无接缝，表面平整。
6、#环保聚氨酯复合胶，游离甲醛释放量＜0.05g/kg。（需提供复合胶符合GB 18583-2008的检测标准，黑板厂家需提供游离甲醛释放量由CNAS标志的检测机构出具的复合胶检测报告复印件并加盖投标人公章。）
7、#确保整体黑板的防脱落安全性，黑板上面须和墙面固定两条不可拆卸的防脱落安全钢丝绳。钢丝绳破断拉力≥3KN。（需提供钢丝绳符合GB/T 8358-2023的检测标准，黑板厂家需提供钢丝绳破断拉力由CNAS标志的检测机构出具的钢丝绳检测报告复印件并加盖投标人公章。）
8、黑板厂家应有完善的售后服务体系。


第7包（预算金额：3429900）
	序号
	设备名称
	参数描述

	
1
	
交互式触控一体机
	一、屏体
1.	#整机屏幕需采用UHD超高清A规LED液晶屏，屏幕显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160像素。
2.	液晶显示层与钢化玻璃层需采用零贴合或全贴合设计。
3.	整机支持前置物理接口≥3个，所有接口均采用非转接方式，≥2路双通道USB3.0接口、≥1路Type-C接口。
4.	整机物理接口包含≥1路HDMI2.0、≥1路USB2.0、≥1路RS232、≥1路TOUCH USB(触控输出接口)、≥1路LINE out 3.5mm。
5.	#整机需自带安卓操作系统，系统版本≥安卓14，≥八核处理器，内存≥2GB，存储空间≥32GB。（内存和存储空间容量需提供国家认可的权威机构出具的检测报告查验，复印件加盖投标人公章）
6.	#整机需内置 2.2 声道扬声器，总功率≥80W。（总功率需提供国家认可的权威机构出具的检测报告查验，复印件加盖投标人公章）
7.	整机扬声器需支持在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB，1米到10米距离内响度差距≤10dB。
8.	整机屏体需支持最大可视角度≥178°（H）/178°（V）。
9.	整机屏体需支持无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光（过滤蓝光）功能，有效抗蓝光、防眩光，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500nm能量综合）≤50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。
10.	整机主屏需采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能。
11.	具备三合一电源按键，需支持整机大屏开关机、OPS电脑开关机和息屏三合一，息屏后可实现降低功耗≥90%。
12.	#需支持WiFi6，为提高无线信号接发稳定性并避免信号遮挡，整机内置2.4G、5GHz双频WiFi，蓝牙支持Bluetooth 5.2或以上（WiFi功能需提供国家认可的权威机构出具的检测报告查验，复印件加盖投标人公章）
13.	#摄像头像素≥4800万（或可拍摄≥4800万像素照片），需支持输出≥8000×2500像素的照片，对角视场角≥135°，水平视场角≥120°。（照片像素和视场角需提供国家认可的权威机构出具的检测报告查验，复印件加盖投标人公章）
14.	#整机在安卓系统下触控需支持≥40点触控及同时书写，在其他系统下触控需支持≥50点触控及同时书写，触摸分辨率≥32768×32768点。（触控点数需提供国家认可的权威机构出具的检测报告查验，复印件加盖投标人公章）。
15.	需内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上。（配套无线传屏发射组件）。
16.	整机系统下，整机需内置书写白板，支持新建、橡皮擦、圈选、本地保存、网络分享、扫码分享、打开、设置、退出，布局切换功能。
二、OPS
1.	CPU处理器：≥ 8核，主频≥2.0GHz，内存≥16GB，硬盘≥512GB SSD。
2.	USB接口要求需：USB3.0和USB2.0 不少于3个。
3.	其他接口要求需：支持千兆网络接口不少于1个，HDMI不少于1个，麦克风输入接口不少于1个。
4.	预装正版操作系统及正版办公软件套件。
三、软件功能
1.	学科应用入口：教学桌面需支持语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、信息技术共9个学科的学科应用，需支持教师直接下载并使用。
2	文件管理：需支持获取本地磁盘、移动类储存设备；支持一键打开本地文件进行教学。
3.	擦除工具：需提供≥4种擦除模式，如板擦擦除、圈选局部擦除、笔迹全屏清除、手势擦除方式；同时，针对手势擦除需支持根据教师手掌与屏幕的接触面积自动判定调整擦除面积大小。
4.	#画笔工具：包含笔触粗细、颜色、笔形，教师随机选择；需支持将手写体转写成标准印刷体，印刷体支持识别≥4种格式，如中文、英文、数学公式、化学方程式。（需提供画笔工具、印刷体识别功能的软件界面至少各三个功能截图）
5.	添加本地资源：支持教师备课过程中从本地添加教学资源，资源格式支持文本（.docx/.doc/.pdf）、表格（.xlsx/.xls）、演示胶片（.pptx/.ppt）、图片（.jpg/.png/.dmp/.gif）、视频（.mp4/.avi/.rmvb/.wmv）及音频（.mp3/.wma/.wav）等。
6.	#学科工具：需支持提供≥13种学科工具，包括诗词卡片、字词听写、平面图形、四线三格、字母卡片、数学函数、尺规、立体图形、画板、化学方程式、思维导图、课堂活动等（需提供学科工具功能的软件界面至少五个功能截图）。
7.	#具有移动端大小屏互动功能，支持将手机屏幕进行投屏，拍照，直播，批注，并支持远程PPT翻页，白板软件控制等操作（需提供互动功能软件界面至少三个功能截图）。
8.	#互动教学软件提供中小学数字教学资源。提供不少于 8学科列于教育部教材目录的教材配套资源，且教学资源类型不限于动画、课件、音频、视频等（需提供教学资源清单列表截图）。
9．在系统界面下，内置侧边栏快捷菜单，支持≥4种快捷入口，包括课本、白板、展台、讲评等；需支持在系统界面下实现上课/下课，并自动登录/退出教师账号，登录后自动进入上次授课班级及教学进度。
10.	备授课同步：需支持通过云端将备课的资源同步至电子化教材对应章节目录，无需拷贝。需支持新建自定义备课本，满足复习备考等各类不同课型的备课应用。
11.	需支持制作课件时可插入教学互动活动，如分类、连线、选词填空、翻翻卡课堂活动、支持插入素材资源、课件资源、试题资源；需支持直接引用与课程相关的云端、校本资源库、个人资源库资源。
12.	中文识别：需支持手写中文直接转写为印刷体，且识别为印刷体后支持朗读、评测、生成卡片等功能；
13.	英文识别：需支持手写英文直接转写为印刷体，且识别为印刷体后支持朗读、评测、生成卡片等功能；
14.	中文划词：需支持对手写中文或英文进行圈画，推荐相关卡片资料，中文卡片包括拼音、笔顺、部首和结构；需支持对书写的中文字、词进行网络搜索；
15.	英文划词：需支持对手写英文进行圈画，推荐相关卡片资料，英文卡片包括但不限于发音、翻译、例句；
16. 需覆盖小学、初中、高中学段的电子版本教材，需支持提供≥2000本电子教材资源；其中语文、英语、音乐学科提供点读功能，支持分句、段、篇章进行点读；需给每个教师账号提供至少10本电子课本下载权限，并支持教师课本上课时，一键云同步获取备课资源，并下载至课本中。授课过程中，支持对课本进行文本批注、画笔标注、擦除、聚焦、翻页操作（电子版本教材需具有合法使用权）。
17.	使用数据监控：需支持实时查看当前管控设备数、开机设备数、设备异常数；需支持查看设备使用情况，包含设备活跃分布、设备开机时长分布、开机长时间未使用情况。
18.	设备管理：触控一体机需开放接口，支持被学校管理平台纳管。
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黑板
	1、黑板整体长度和高度根据学校实际需求进行尺寸定制，配合触控一体机安装。
2、磨砂氧化香槟色铝合金大外框,边框四角须做钝化处理，所有开孔位置须倒角。
支持触控一体机一侧或居中安装，移动板可完全遮挡互动教学屏。大外框正面尺寸≥55mm，立面尺寸≥160mm，工业铝合金型材壁厚≥1.2mm（需提供铝合金边框盐雾腐蚀试验≥500小时，符合GB/T 10125-2021的检测标准，黑板厂家需提供盐雾腐蚀试验具有CNAS标志的检测机构出具的型材检测报告复印件并加盖投标人公章）。
3、绿色搪瓷书写表面，厚度≥0.3mm，耐磨性对粉笔板垂直加4.9N力在粉笔板书写面反复擦拭10000次，磨损后表面粗糙度不小于Ra1.6μm；表面粗糙度为1.6μm-3.2μm；板面光泽度为＜10光泽单位； 表面漆膜硬度≥9H。
（搪瓷黑板符合GB28231-2011书写板安全卫生要求，黑板厂家需提供书写板安全卫生检测合格的由CNAS标志的检测机构出具的板材的检测报告复印件并加盖投标人公章；表面漆膜硬度符合GB/T 6739-2022色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度的检测标准，黑板厂家需提供表面漆膜硬度由CNAS标志的检测机构出具的板材检测报告复印件并加盖投标人公章）。
4、#中间夹层：采用高强度聚苯乙烯泡沫板，厚度≥15mm，燃烧增长速率指数≤50。（需提供泡沫板符合GB/T 20284-2006的检测标准，黑板厂家需提供燃烧增长速率指数由CNAS标志的检测机构出具的板材检测报告复印件并加盖投标人公章。）
5、背板为优质镀锌钢板，厚度≥0.25mm，幅宽≥1200mm，整板无接缝，表面平整。
6、#环保聚氨酯复合胶，游离甲醛释放量＜0.05g/kg。（需提供复合胶符合GB 18583-2008的检测标准，黑板厂家需提供游离甲醛释放量由CNAS标志的检测机构出具的复合胶检测报告复印件并加盖投标人公章。）
7、#确保整体黑板的防脱落安全性，黑板上面须和墙面固定两条不可拆卸的防脱落安全钢丝绳。钢丝绳破断拉力≥3KN。（需提供钢丝绳符合GB/T 8358-2023的检测标准，黑板厂家需提供钢丝绳破断拉力由CNAS标志的检测机构出具的钢丝绳检测报告复印件并加盖投标人公章。）
8、黑板厂家应有完善的售后服务体系。



第8包（预算金额：3496500）
	序号
	设备名称
	参数描述
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交互式触控一体机
	一、屏体
1.	#整机屏幕需采用UHD超高清A规LED液晶屏，屏幕显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160像素。
2.	液晶显示层与钢化玻璃层需采用零贴合或全贴合设计。
3.	整机支持前置物理接口≥3个，所有接口均采用非转接方式，≥2路双通道USB3.0接口、≥1路Type-C接口。
4.	整机物理接口包含≥1路HDMI2.0、≥1路USB2.0、≥1路RS232、≥1路TOUCH USB(触控输出接口)、≥1路LINE out 3.5mm。
5.	#整机需自带安卓操作系统，系统版本≥安卓14，≥八核处理器，内存≥2GB，存储空间≥32GB。（内存和存储空间容量需提供国家认可的权威机构出具的检测报告查验，复印件加盖投标人公章）
6.	#整机需内置 2.2 声道扬声器，总功率≥80W。（总功率需提供国家认可的权威机构出具的检测报告查验，复印件加盖投标人公章）
7.	整机扬声器需支持在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB，1米到10米距离内响度差距≤10dB。
8.	整机屏体需支持最大可视角度≥178°（H）/178°（V）。
9.	整机屏体需支持无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光（过滤蓝光）功能，有效抗蓝光、防眩光，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500nm能量综合）≤50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。
10.	整机主屏需采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能。
11.	具备三合一电源按键，需支持整机大屏开关机、OPS电脑开关机和息屏三合一，息屏后可实现降低功耗≥90%。
12.	#需支持WiFi6，为提高无线信号接发稳定性并避免信号遮挡，整机内置2.4G、5GHz双频WiFi，蓝牙支持Bluetooth 5.2或以上（WiFi功能需提供国家认可的权威机构出具的检测报告查验，复印件加盖投标人公章）
13.	#摄像头像素≥4800万（或可拍摄≥4800万像素照片），需支持输出≥8000×2500像素的照片，对角视场角≥135°，水平视场角≥120°。（照片像素和视场角需提供国家认可的权威机构出具的检测报告查验，复印件加盖投标人公章）
14.	#整机在安卓系统下触控需支持≥40点触控及同时书写，在其他系统下触控需支持≥50点触控及同时书写，触摸分辨率≥32768×32768点。（触控点数需提供国家认可的权威机构出具的检测报告查验，复印件加盖投标人公章）。
15.	需内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上。（配套无线传屏发射组件）。
16.	整机系统下，整机需内置书写白板，支持新建、橡皮擦、圈选、本地保存、网络分享、扫码分享、打开、设置、退出，布局切换功能。
二、OPS
1.	CPU处理器：≥ 8核，主频≥2.0GHz，内存≥16GB，硬盘≥512GB SSD。
2.	USB接口要求需：USB3.0和USB2.0 不少于3个。
3.	其他接口要求需：支持千兆网络接口不少于1个，HDMI不少于1个，麦克风输入接口不少于1个。
4.	预装正版操作系统及正版办公软件套件。
三、软件功能
1.	学科应用入口：教学桌面需支持语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、信息技术共9个学科的学科应用，需支持教师直接下载并使用。
2	文件管理：需支持获取本地磁盘、移动类储存设备；支持一键打开本地文件进行教学。
3.	擦除工具：需提供≥4种擦除模式，如板擦擦除、圈选局部擦除、笔迹全屏清除、手势擦除方式；同时，针对手势擦除需支持根据教师手掌与屏幕的接触面积自动判定调整擦除面积大小。
4.	#画笔工具：包含笔触粗细、颜色、笔形，教师随机选择；需支持将手写体转写成标准印刷体，印刷体支持识别≥4种格式，如中文、英文、数学公式、化学方程式。（需提供画笔工具、印刷体识别功能的软件界面至少各三个功能截图）
5.	添加本地资源：支持教师备课过程中从本地添加教学资源，资源格式支持文本（.docx/.doc/.pdf）、表格（.xlsx/.xls）、演示胶片（.pptx/.ppt）、图片（.jpg/.png/.dmp/.gif）、视频（.mp4/.avi/.rmvb/.wmv）及音频（.mp3/.wma/.wav）等。
6.	#学科工具：需支持提供≥13种学科工具，包括诗词卡片、字词听写、平面图形、四线三格、字母卡片、数学函数、尺规、立体图形、画板、化学方程式、思维导图、课堂活动等（需提供学科工具功能的软件界面至少五个功能截图）。
7.	#具有移动端大小屏互动功能，支持将手机屏幕进行投屏，拍照，直播，批注，并支持远程PPT翻页，白板软件控制等操作（需提供互动功能软件界面至少三个功能截图）。
8.	#互动教学软件提供中小学数字教学资源。提供不少于 8学科列于教育部教材目录的教材配套资源，且教学资源类型不限于动画、课件、音频、视频等（需提供教学资源清单列表截图）。
9．在系统界面下，内置侧边栏快捷菜单，支持≥4种快捷入口，包括课本、白板、展台、讲评等；需支持在系统界面下实现上课/下课，并自动登录/退出教师账号，登录后自动进入上次授课班级及教学进度。
10.	备授课同步：需支持通过云端将备课的资源同步至电子化教材对应章节目录，无需拷贝。需支持新建自定义备课本，满足复习备考等各类不同课型的备课应用。
11.	需支持制作课件时可插入教学互动活动，如分类、连线、选词填空、翻翻卡课堂活动、支持插入素材资源、课件资源、试题资源；需支持直接引用与课程相关的云端、校本资源库、个人资源库资源。
12.	中文识别：需支持手写中文直接转写为印刷体，且识别为印刷体后支持朗读、评测、生成卡片等功能；
13.	英文识别：需支持手写英文直接转写为印刷体，且识别为印刷体后支持朗读、评测、生成卡片等功能；
14.	中文划词：需支持对手写中文或英文进行圈画，推荐相关卡片资料，中文卡片包括拼音、笔顺、部首和结构；需支持对书写的中文字、词进行网络搜索；
15.	英文划词：需支持对手写英文进行圈画，推荐相关卡片资料，英文卡片包括但不限于发音、翻译、例句；
16. 需覆盖小学、初中、高中学段的电子版本教材，需支持提供≥2000本电子教材资源；其中语文、英语、音乐学科提供点读功能，支持分句、段、篇章进行点读；需给每个教师账号提供至少10本电子课本下载权限，并支持教师课本上课时，一键云同步获取备课资源，并下载至课本中。授课过程中，支持对课本进行文本批注、画笔标注、擦除、聚焦、翻页操作（电子版本教材需具有合法使用权）。
17.	使用数据监控：需支持实时查看当前管控设备数、开机设备数、设备异常数；需支持查看设备使用情况，包含设备活跃分布、设备开机时长分布、开机长时间未使用情况。
18.	设备管理：触控一体机需开放接口，支持被学校管理平台纳管。
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黑板
	1、黑板整体长度和高度根据学校实际需求进行尺寸定制，配合触控一体机安装。
2、磨砂氧化香槟色铝合金大外框,边框四角须做钝化处理，所有开孔位置须倒角。
支持触控一体机一侧或居中安装，移动板可完全遮挡互动教学屏。大外框正面尺寸≥55mm，立面尺寸≥160mm，工业铝合金型材壁厚≥1.2mm（需提供铝合金边框盐雾腐蚀试验≥500小时，符合GB/T 10125-2021的检测标准，黑板厂家需提供盐雾腐蚀试验具有CNAS标志的检测机构出具的型材检测报告复印件并加盖投标人公章）。
3、绿色搪瓷书写表面，厚度≥0.3mm，耐磨性对粉笔板垂直加4.9N力在粉笔板书写面反复擦拭10000次，磨损后表面粗糙度不小于Ra1.6μm；表面粗糙度为1.6μm-3.2μm；板面光泽度为＜10光泽单位； 表面漆膜硬度≥9H。
（搪瓷黑板符合GB28231-2011书写板安全卫生要求，黑板厂家需提供书写板安全卫生检测合格的由CNAS标志的检测机构出具的板材的检测报告复印件并加盖投标人公章；表面漆膜硬度符合GB/T 6739-2022色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度的检测标准，黑板厂家需提供表面漆膜硬度由CNAS标志的检测机构出具的板材检测报告复印件并加盖投标人公章）。
4、#中间夹层：采用高强度聚苯乙烯泡沫板，厚度≥15mm，燃烧增长速率指数≤50。（需提供泡沫板符合GB/T 20284-2006的检测标准，黑板厂家需提供燃烧增长速率指数由CNAS标志的检测机构出具的板材检测报告复印件并加盖投标人公章。）
5、背板为优质镀锌钢板，厚度≥0.25mm，幅宽≥1200mm，整板无接缝，表面平整。
6、#环保聚氨酯复合胶，游离甲醛释放量＜0.05g/kg。（需提供复合胶符合GB 18583-2008的检测标准，黑板厂家需提供游离甲醛释放量由CNAS标志的检测机构出具的复合胶检测报告复印件并加盖投标人公章。）
7、#确保整体黑板的防脱落安全性，黑板上面须和墙面固定两条不可拆卸的防脱落安全钢丝绳。钢丝绳破断拉力≥3KN。（需提供钢丝绳符合GB/T 8358-2023的检测标准，黑板厂家需提供钢丝绳破断拉力由CNAS标志的检测机构出具的钢丝绳检测报告复印件并加盖投标人公章。）
8、黑板厂家应有完善的售后服务体系。



