北京市大兴区政府采购公开招标公告
项目概况
参加2026年教育系统设备购置项目-办公家具采购项目的投标人以网上下载方式获取文件，招标文件下载时间为2026年7月15日上午9:30至7月21日下午17:00（北京时间），并于2026年8月6日上午9:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：11011526210200033666-XM001
项目名称：2026年教育系统设备购置项目-办公家具
预算金额：110.6883万元
采购需求：详见附件
合同履行期限：合同签订生效后30天内安装、调试完毕。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080]本项目不接受联合体投标
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1  中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
■本项目专门面向 ■中小 □小微企业采购。即：即提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：                  。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。
3.本项目的特定资格要求：
3.1 本项目是否属于政府购买服务： 
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2 其他特定资格要求：          。
三、获取招标文件
1.时间：2026年7月15日上午9:30至7月21日下午17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：本项目采用全流程电子化采购方式，线上下载招标文件。供应商按照规定办理 CA 数字认证证书（北京一证通数字证书）或电子营业执照后，自招标公告发布之日起持供应商自身数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件，未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。
4.售价：0 元。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年8月6日上午9:30（北京时间）
开标时间：2026年8月6日上午9:30（北京时间）
开标地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：如涉及的详见招标文件各章对应条款要求。
2.本项目采用全流程电子化采购方式，线下开标评标。请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA 数字证书服务热线    010-58511086
电子营业执照服务热线   400-699-7000
数字证书服务热线       010-58515511
技术支持服务热线       010-86483801
2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”— “操作指南”— “ 市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2 注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “操作指南”— “ 市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3 驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “工具下载”— “招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “ 工具下载”— “ 投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子招标文件
供应商使用 CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
2.5 编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6 提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7 开标
供应商需在2026年8月6日上午9点30分（北京时间）开标当日，由投标单位法人或授权人参加开标会（地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层）。届时应提供以下资料：1、携带制作电子版《投标文件》的CA证书（钥匙）。2、法人代表授权书1份。以上资料需开标当日现场递交，大兴区政府采购中心不接受现场递交以外的投递形式，供应商采取其他投递形式致使投标无效，大兴区政府采购中心不承担任何责任。（现场递交系指供应商将上述资料直接递交给采购中心联系人，并签字确认）。
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：北京市大兴区教育综合服务中心
地    址：大兴区黄村镇龙河路东侧
联系方式：69256371

2.采购代理机构信息
名称：北京市大兴区政府采购中心
地址：北京市大兴区公共资源交易分中心三层
联系方式：010-69231333、69231339
3.项目联系方式
项目联系人：张老师	
电话：010-69231333转201
                                  

 北京市大兴区政府采购中心
                                            2026年7月14日
[bookmark: _GoBack]
附件：
采购需求

一、 采购清单
本项目预算总金额1106883元，分2包
	序号
	 设备名称
	数量
	单位
	核心产品
	送货地址

	第1包
	公寓床
	88
	张
	教师办公桌
	7所校址

	
	床垫
	176
	个
	
	

	
	四门定制柜
	44
	件
	
	

	
	写字桌1
	12
	张
	
	

	
	写字桌2
	12
	张
	
	

	
	学生椅（折叠椅）
	176
	把
	
	

	
	讲桌
	1
	张
	
	

	
	四腿落地椅
	71
	把
	
	

	
		教师办公桌1400*700*750



	32
	张
	
	

	
	五轮气动椅
	62
	把
	
	

	
	铁皮文件柜
	30
	件
	
	

	
	铁皮书柜
	25
	件
	
	

	
	铁皮五节柜
	14
	件
	
	

	第2包
	四腿落地椅
	292
	把
	教师办公桌
	41个校址

	
	教师办公桌1400*700*750
	147
	张
	
	

	
	五轮气动椅
	249
	把
	
	

	
	铁皮文件柜
	42
	件
	
	

	
	铁皮书柜
	16
	件
	
	

	
	铁皮五节柜
	71
	件
	
	


注：每个供应商只能中一包
二、项目背景或简况
1、直属、乡镇学校设备部分已到报废年限，已无法使用，没有修复价值，如不及时更新会影响正常教育教学。
2、2026年暑期开学直属、乡镇学校有增班增生情况，应及时补充教学设备保证正常开学。
3、我单位担任学校设备装备工作，在充分对学校进行调研的基础上，为学校更新、新增部分教学设备。
三、技术参数要求
第1包(预算金额：557408元）
	序号
	设备名称 
	参数描述

	1
	公寓床
	规格： 2000mm×1000mm×2150mm；
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK27]基材：采用钢管，表面除油、除锈、陶化后，静电喷塑处理；
床腿： 40mm×40mm钢管，壁厚≥1.5mm。下配尼龙套脚；
床望： 40mm×80mm钢管，壁厚≥1.5mm，床望下侧距地面1850mm；
[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK29]床带： 25mm×25mm钢管，壁厚≥1.2mm，六根；
护栏： 20mm×20mm钢管，壁厚≥1.2mm；护栏高度≥300mm，护栏缺口长度≤600mm； 
[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34]床梯： 直径≥25mm圆钢管，壁厚≥1.2mm，带防滑钢制脚踏板，两套床共用 一个落地步梯；                             
床尾拉手：直径≥25mm的圆形钢管，壁厚≥1.2mm； 
芯板：床头芯板及护栏芯板采用E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板， 2㎜厚PVC封边；上部床头芯板、三段式护栏芯板与下部床头芯板套色处理；（建议上部床头芯板及护栏芯板采用中空吹塑）；
[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK43]单层鞋架：置于下铺，20*20方钢管焊接，壁厚≥1.2mm;
床板：采用18厚通长松木实木板，木材含水率8%--12%，两块木板间隙≤3mm，木带连接，床板两面刨光;
成品质量：满足GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》及GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。

	2
	床垫
	规格：1950*1000mm，厚度80mm，
3D针织面料覆面，内衬高密度乳胶棉；芯材采用环保椰棕；
圆弧转角，尺寸配套公寓，床垫符合环保要求；

	3
	四门定制柜
	规格：1000*600*2000mm；
[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46]基材：采用≥0.8mm厚一级冷轧钢板，表面除油、除锈、陶化后，静电喷塑处理；
[bookmark: OLE_LINK42]功能：四门顺开，门内均设一块活动搁板，搁板长边三折弯处理，配金属挂衣杆，铝合金扣手锁（天地锁），设通风孔，门外设标签框；门内侧设加强筋；带金属调节脚；  
薄边设计；

	4
	写字桌1
	规格：2000*600*760mm；
[bookmark: OLE_LINK49]结构：钢木结构，
桌面、桌斗：采用橡胶木，木材含水率8%--12%，环保水性漆涂饰，漆膜硬度≥2H； 
桌架：钢管桌架，壁厚≥1.5mm，满焊焊接，表面除油、除锈后，静电喷塑处理；桌斗下沿距地面高≥600mm；
配尼龙套脚；

	5
	写字桌2
	规格：2000*800*760mm；
结构：钢木结构，
桌面、桌斗：采用橡胶木，木材含水率8%--12%，环保水性漆涂饰，漆膜硬度≥2H； 
桌架：钢管桌架，壁厚≥1.5mm，满焊焊接，表面除油、除锈后，静电喷塑处理；桌斗下沿距地面高≥600mm；
配尼龙套脚；

	6
	学生椅（折叠椅）
	常规、低背、无扶手；
椅背框采用PP材质，内绷尼龙网布； 
椅座采用麻绒面料覆面，内衬高回弹PU泡棉，座密度≥40kg/m³，内衬板采用E0级弯曲木胶合板，厚度≥12mm； 
钢管折叠椅架：壁厚≥1.5mm，表面除油、除锈后，静电喷塑处理；椅座可翻转，配尼龙套脚；


	7
	讲桌
	规格：1150*780*1000mm；
讲桌主体材料采用≥1.0mm冷轧钢板，其他辅助部分采用0.8mm冷轧钢板。讲桌采用钢木结合，桌体上部分采用圆弧设计；
讲台整体设计符合人体力学，提供左右实木扶手，供使用者扶用；
工艺：表面除油、除锈、陶化后，静电喷塑处理；所有角倒圆处理，≥R3；
桌面、扶手采用白蜡木实木，木材含水率8%--12%，环保水性漆涂饰，漆膜硬度≥2H；
讲桌上下层采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体;
显示器盖板和键盘、鼠标部分采用联动式设计;
右侧抽屉可放置实物展示台，关闭后,所有设备都隐藏在讲台内;。

	8
	四腿落地椅
	常规、低背、带扶手；
[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK47]铝合金四脚椅架，壁厚≥2.0mm，表面喷塑处理，配尼龙套脚，后腿带尼龙脚轮；
椅座、背板采用PA材料，椅座可翻转，可堆放；

	9
	教师办公桌1400*700*750

	[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]规格：1400*600*760mm
材质：▲采用E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合国家相关标准的要求：检测报告内容包括外观、理化、力学性能、环保指标；
封边：▲采用2㎜厚PVC封边条，符合国家相关标准的要求并提供检测报告； 
五金件： ▲阻尼铰链：符合国家相关标准的要求并提供检测报告； 
▲导轨：采用三节静音滑轨，符合国家相关标准的要求并提供检测报告；
▲锁具：抽屉锁，符合国家相关标准的要求并提供检测报告；
功能：桌面板、侧栅板采用25㎜厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，设前挡板，配键盘托、两件三屉推柜，走线孔内缘封闭处理。配尼龙脚垫。

	10
	五轮气动椅
	常规、中背、带扶手
[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55]椅背：椅背框采用PP材质，内绷尼龙网布； 
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]椅座：麻绒面料覆面，内衬高回弹PU泡棉，座密度≥40kg/m³，内衬板采用E0级弯曲木胶合板，厚度≥12mm，泡棉符合国家相关标准的要求并提供检测报告；
扶手：扶手采用PA材质；
气压棒：▲采用四级气压棒，行程≥60 mm，符合国家相关标准的要求并提供检测报告； 
五星脚：铝合金五星脚，符合国家相关标准的要求并提供检测报告；
脚轮：采用PU轮材质，符合国家相关标准的要求并提供检测报告； 
功能：最低座面高≤420mm，具备倾仰、三段锁定功能，带可调头枕、腰靠、扶手；

	11
	铁皮文件柜
	规格：900*400*1850mm；
基材：采用≥0.8mm厚一级冷轧钢板，表面除油、除锈、陶化后，静电喷塑处理，参照GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》其中硬度2H，附着力2级，冲击强度、耐腐蚀均合格，金属表面耐腐蚀-乙酸盐雾试验100h达到合格；
静电粉末：符合喷涂粉末HG/T  2006-2006（2017）热固性粉末涂料标准；
功能：上下部均为钢板对开门,上部内设两块活动搁板，可立放标准文件夹；下部一块活动搁板，可立放标准文件夹；搁板长边三折弯处理,下有加强筋。门内侧设加强筋；冰箱铰链，配铝合金扣手锁（天地锁）；带金属调节脚；
薄边设计；

	12
	铁皮书柜
	规格：900*400*1850mm；
基材：采用≥0.8mm厚一级冷轧钢板，表面除油、除锈、陶化后，静电喷塑处理；
功能：上部为钢框玻璃对开门,内设两块活动搁板，可立放三层标准文件夹；下部为钢板对开门,门内设一块活动搁板，可立放两层标准文件夹；搁板长边三折弯处理,下有加强筋。门内侧设加强筋；冰箱铰链，配铝合金扣手锁（天地锁）；带金属调节脚； 
薄边设计；

	13
	铁皮五节柜
	规格：900*400*2050mm；
基材：采用≥0.8mm厚一级冷轧钢板，表面除油、除锈、陶化后，静电喷塑处理；
功能：钢板对开门，侧栅带提手；柜体与柜体之间带定位装置；门上设标签框；配铝合金扣手锁（天地锁）； 
薄边设计；


第2包（预算金额：549475元）
	序号
	设备名称 
	参数描述

	1
	四腿落地椅
	常规、低背、带扶手；
铝合金四脚椅架，壁厚≥2.0mm，表面喷塑处理，配尼龙套脚，后腿带尼龙脚轮；
椅座、背板采用PA材料，椅座可翻转，可堆放；

	2
	教师办公桌
	规格：1400*600*760mm
材质：▲采用E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合国家相关标准的要求：检测报告内容包括外观、理化、力学性能、环保指标；
封边：▲采用2㎜厚PVC封边条，符合国家相关标准的要求并提供检测报告； 
五金件： ▲阻尼铰链：符合国家相关标准的要求并提供检测报告； 
▲导轨：采用三节静音滑轨，符合国家相关标准的要求并提供检测报告；
▲锁具：抽屉锁，符合国家相关标准的要求并提供检测报告；
功能：桌面板、侧栅板采用25㎜厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，设前挡板，配键盘托、两件三屉推柜，走线孔内缘封闭处理。配尼龙脚垫。

	3
	五轮气动椅
	常规、中背、带扶手
椅背：椅背框采用PP材质，内绷尼龙网布； 
椅座：麻绒面料覆面，内衬高回弹PU泡棉，座密度≥40kg/m³，内衬板采用E0级弯曲木胶合板，厚度≥12mm，泡棉符合国家相关标准的要求并提供检测报告；
扶手：扶手采用PA材质；
气压棒：▲采用四级气压棒，行程≥60 mm，符合国家相关标准的要求并提供检测报告； 
五星脚：铝合金五星脚，符合国家相关标准的要求并提供检测报告；
脚轮：采用PU轮材质，符合国家相关标准的要求并提供检测报告； 
功能：最低座面高≤420mm，具备倾仰、三段锁定功能，带可调头枕、腰靠、扶手；

	4
	铁皮文件柜
	规格：900*400*1850mm；
基材：采用≥0.8mm厚一级冷轧钢板，表面除油、除锈、陶化后，静电喷塑处理，参照GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》其中硬度2H，附着力2级，冲击强度、耐腐蚀均合格，金属表面耐腐蚀-乙酸盐雾试验100h达到合格；
静电粉末：符合喷涂粉末HG/T  2006-2006（2017）热固性粉末涂料标准；
功能：上下部均为钢板对开门,上部内设两块活动搁板，可立放标准文件夹；下部一块活动搁板，可立放标准文件夹；搁板长边三折弯处理,下有加强筋。门内侧设加强筋；冰箱铰链，配铝合金扣手锁（天地锁）；带金属调节脚；
薄边设计；

	5
	铁皮书柜
	规格：900*400*1850mm；
基材：采用≥0.8mm厚一级冷轧钢板，表面除油、除锈、陶化后，静电喷塑处理；
功能：上部为钢框玻璃对开门,内设两块活动搁板，可立放三层标准文件夹；下部为钢板对开门,门内设一块活动搁板，可立放两层标准文件夹；搁板长边三折弯处理,下有加强筋。门内侧设加强筋；冰箱铰链，配铝合金扣手锁（天地锁）；带金属调节脚； 
薄边设计；

	6
	铁皮五节柜
	规格：900*400*2050mm；
基材：采用≥0.8mm厚一级冷轧钢板，表面除油、除锈、陶化后，静电喷塑处理；
功能：钢板对开门，侧栅带提手；柜体与柜体之间带定位装置；门上设标签框；配铝合金扣手锁（天地锁）； 
薄边设计；



