北京市大兴区政府采购公开招标公告
项目概况
参加2026年教育系统设备购置项目-生活设备的投标人以网上下载方式获取文件，招标文件下载时间为2026年7月9日上午9:30至7月15日下午17:00（北京时间），并于2026年7月31日上午9:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：11011526210200033667-XM001
项目名称：2026年教育系统设备购置项目-生活设备
预算金额：223.9799万元
采购需求：详见附件
合同履行期限：合同签订生效后30天内安装、调试完毕并验收合格
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080]本项目不接受联合体投标
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1  中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
[bookmark: OLE_LINK2]□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造、服务全部由符合政策要求的小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：                  。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。
3.本项目的特定资格要求：
3.1 本项目是否属于政府购买服务： 
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2 其他特定资格要求：          。
三、获取招标文件
1.时间：2026年7月9日上午9:30至7月15日下午17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：本项目采用全流程电子化采购方式，线上下载招标文件。供应商按照规定办理 CA 数字认证证书（北京一证通数字证书）或电子营业执照后，自招标公告发布之日起持供应商自身数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件，未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。
4.售价：0 元。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年7月31日上午9:30（北京时间）
开标时间：2026年7月31日上午9:30（北京时间）
开标地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：如涉及的详见招标文件各章对应条款要求。
2.本项目采用全流程电子化采购方式，线下开标评标。请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA 数字证书服务热线    010-58511086
电子营业执照服务热线   400-699-7000
数字证书服务热线       010-58515511
技术支持服务热线       010-86483801
2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”— “操作指南”— “ 市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2 注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “操作指南”— “ 市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3 驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “工具下载”— “招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “ 工具下载”— “ 投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子招标文件
供应商使用 CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
2.5 编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6 提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7 开标
供应商需在2026年7月31日上午9点30分（北京时间）开标当日，由投标单位法人或授权人参加开标会（地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层）。届时应提供以下资料：1、携带制作电子版《投标文件》的CA证书（钥匙）。2、法人代表授权书1份。以上资料需开标当日现场递交，大兴区政府采购中心不接受现场递交以外的投递形式，供应商采取其他投递形式致使投标无效，大兴区政府采购中心不承担任何责任。（现场递交系指供应商将上述资料直接递交给采购中心联系人，并签字确认）。
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：北京市大兴区教育综合服务中心
[bookmark: _GoBack]地址：北京市大兴区龙河路东侧 
联系人：乔老师
联系方式：010-69253790
2.采购代理机构信息
名称：北京市大兴区政府采购中心
地址：北京市大兴区公共资源交易分中心三层
联系方式：010-69231333、69231339
3.项目联系方式
项目联系人：卢老师	
电话：010-69231333转205
                                

 北京市大兴区政府采购中心
                                            2026年7月8日

附件：
一、 采购清单
本项目预算总金额2239799元，分2包
	序号
	 设备名称
	数量
	单位
	核心产品
	送货地址

	第1包
		变频空调2P挂机



	161
	台
	变频空调2P挂机
	26个校址

	
	空调3P柜机
	28
	台
	
	

	
	吸顶式2P中央空调
	24
	台
	
	

	
	冷媒铜管
	200
	米
	
	

	
	冷媒铜管
	200
	米
	
	

	第2包
	变频空调2P挂机
	186
	台
	变频空调2P挂机
	28个校址

	
	空调3P柜机
	30
	套
	
	


注：每个供应商只能中一包，如出现供应商第二包与第一包同时中标的情况，第二包则顺延第二名为中标人。
合同履行期限：合同签订生效后30天内安装、调试完毕并验收合格。
二、项目背景或简况
1、直属、乡镇学校设备部分已到报废年限，已无法使用，没有修复价值，如不及时更新会影响正常教育教学。
2、2026年暑期开学直属、乡镇学校有增班增生情况，应及时补充教学设备保证正常开学。
3、我单位担任学校设备装备工作，在充分对学校进行调研的基础上，为学校更新、新增部分教学设备。
三、技术参数要求
第1包(预算金额：1121045元）
	序号
	设备名称 
	参数描述

	1
	变频空调2P挂机
	1.类型：壁挂式；
2.电源规格：220V～/50Hz；
3.能效：二级及以上，能效比值≥4.74
4.制冷剂：环保制冷剂；
5.频率：变频；
6.制冷量（W）：≥5000；
7.制热量（W）：≥7200；
8.制冷输入功率（W）：≤1260；
9.制热输入功率（W）：≤1990；
10.室内机噪音 DB(A)≤43；
11.功能：冷暖；颜色：白色；循环风量≥1000m³/h
12.防水等级：≥IPX4；
13.防触电保护类别：I级；
14.根据楼宇墙壁材质配备相应的安装支架及辅材，支架最大承载≥200kg；                                                          15.配备足够量的铜管和冷媒。    
16.室外机安装地面时，需配备安全防护栏                                                                               

	2
	空调3P柜机
	1.类型：柜式
2.电源规格：220V～/50Hz；
3.能效比：二级及以上；
4.频率：变频；
5.制冷剂：环保制冷剂；
6.制冷量（W）≥7200；
7.制热量（W）≥9600；
8.制冷输入功率（W）≤2100；
9.制热输入功率（W）≤3000；
10.室内机噪音 DB(A)≤48；
11.功能：冷暖；颜色：白色；循环风量≥1200m³/h；
12.防水等级：≥IPX4；
13.防触电保护类别：I级；
14.配备空调专用开关；
15.根据楼宇墙壁材质配备相应的安装支架及辅材，支架最大承载≥200kg；                                                          16.配备足够量的铜管和冷媒。 
17.室外机安装地面时，需配备安全防护栏；                                                                                 

	3
	吸顶式2P中央空调
	1.类型：吸顶式；
2.电源规格：220V～/50Hz；
3.能效比：二级及以上；能效比值≥4.2
4.频率：变频；
5.制冷剂：环保制冷剂；
6.制冷量（W）≥5000；
7.制热量（W）≥6200；
8.制冷输入功率（W）≤1380；
9.制热输入功率（W）≤1670；
10.室内机噪音 DB(A)≤40；
11.功能：冷暖；颜色：白色；循环风量≥950m³/h
12.防水等级：≥IPX4；
13.防触电保护类别：I级；
14.配备空调专用开关；
15.配优质安全安装吊架,吊架最大承载≥200kg；
16.支持电脑和手机端登录操作系统；实现与智慧校园管理平台操作的人员身份认证识别；
17.具备单一或批量远程设置或修改空调运行时间，可设置不少于20组定时组，可一次性设置夏季和冬季的使用日期和作息时间；
18.能将每台空调的使用单位、使用性质进行分组，可设置分组名称。在同一分组中，能进行统一的温度调整、模式修改、开关机等操作。方便对学校空调使用进行分组管理；
19.可以设置遥控器禁用和查询功能，空调在学校规定下使用。
20.具有模式限制功能。空调具备制冷、制热、除湿、送风、自动五种空调工作模式。
21.具有空调故障和控制器故障自动上报功能，系统可展示或故障信息实时推送功能。
22.具有离线自动运行功能。网络通信正常后，各台控制器自动完成与控制系统的链接，恢复原设置状态；
23.远程在线升级功能。可以在线实现系统和设备升级，空调码库升级；

	4
	冷媒铜管
	1.材质：脱氧无磷紫铜管                                 
2.规格不低于Ф6.35*0.8

	5
	冷媒铜管
	1.材质：脱氧无磷紫铜管                                 
2.规格不低于Ф12.7*0.8


第2包（预算金额：1118754元）
	序号
	设备名称 
	参数描述

	1
	变频空调2P挂机
	1.类型：壁挂式；
2.电源规格：220V～/50Hz；
3.能效：二级及以上，能效比值≥4.74
4.制冷剂：环保制冷剂；
5.频率：变频；
6.制冷量（W）：≥5000；
7.制热量（W）：≥7200；
8.制冷输入功率（W）：≤1260；
9.制热输入功率（W）：≤1990；
10.室内机噪音 DB(A)≤43；
11.功能：冷暖；颜色：白色；循环风量≥1000m³/h
12.防水等级：≥IPX4；
13.防触电保护类别：I级；
14.根据楼宇墙壁材质配备相应的安装支架及辅材，支架最大承载≥200kg；                                                          15.配备足够量的铜管和冷媒。
16.室外机安装地面时，需配备安全防护栏  

	2
	空调3P柜机
	1.类型：柜式
2.电源规格：220V～/50Hz；
3.能效比：二级及以上；
4.频率：变频；
5.制冷剂：环保制冷剂；
6.制冷量（W）≥7200；
7.制热量（W）≥9600；
8.制冷输入功率（W）≤2100；
9.制热输入功率（W）≤3000；
10.室内机噪音 DB(A)≤48；
11.功能：冷暖；颜色：白色；循环风量≥1200m³/h；
12.防水等级：≥IPX4；
13.防触电保护类别：I级；
14.配备空调专用开关；
15.根据楼宇墙壁材质配备相应的安装支架及辅材，支架最大承载≥200kg；                                                          16.配备足够量的铜管和冷媒。   
16.室外机安装地面时，需配备安全防护栏      



1

