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1、 采购标的
1. 采购标的
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品

	1
	1-1
	瓶装气体
	1572
	瓶
	否

	
	1-2
	医用液氧
	662
	吨
	否


品目1-1瓶装气体详细清单：
	序号
	产品名称
	单位
	规格
	纯度
	气体压力
	最高限价(含税)
	年采购预估量

	1
	医用氧
气态
	瓶
	3升
	≥99.5%
	14.7MPa
	36元/瓶
	10

	
	
	瓶
	40升
	≥99.5%
	14.7MPa
	55元/瓶
	1480

	2
	高纯二氧化碳
	瓶
	8升
	≥99.999%
	6.1-6.2MPa
	810元/瓶
	24

	
	
	瓶
	40升
	≥99.999%
	6.1-6.2MPa
	860元/瓶
	24

	3
	液氮
	升
	升
	≥99.999%
	
	10元/升
	360

	4
	高纯氮
	瓶
	40升
	≥99.999%
	14.7MPa
	85元/瓶
	24

	5
	医用笑气
	瓶
	40升
	≥99.99%
	
	1250元/瓶
	10


品目1-2医用液氧详细清单：
	序号
	产品名称
	单位
	纯度
	执行标准
	备注
	产品单价 (含税即最高限价)
	年采购预估量

	1
	医用液氧
	吨
	99.5%
	中国药典2020版
	含运费
	1600元/吨
	662吨



2、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1.1采购项目（标的）交付的时间：合同签订后3个月内，气体供货是按照每月实际使用数量制定采购计划，供货方按照订单数量供货。实际结算以订单为准。
1.2采购项目（标的）实施的地点：采购人指定地点
2. 付款条件（进度和方式）：详见第六章 拟签订的合同文本。
3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
4. 服务期：1年
3、 技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为北京市和平里医院医用气体采购项目，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择需要最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
1.2.1.医用气体和液氧的供应应符合《中华人民共和国药典2020版》标准。
1.2.2.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
1.2.3．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
2.采购标的的验收标准
（1）采购人有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。
（2）检验和测试在交货地或货物的最终目的地进行,具体以采购人要求为准。
（3）如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，采购人可以拒绝接受该货物，中标单位应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。
（4）每次送货后需出具合格的液氧充装检验报告及瓶装氧气产品检验报告。
（5）验收标准：按照合同规定的产品名称、数量、规格等相关项目进行验收，验收合格后签署书面验收合格报告。
3. 服务内容及要求/货物技术要求
3.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求详见其他技术要求
3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
1）运输车辆在运送医用气体时要严格遵守国家对危险化学品运输的相关规定。
2）投标人应具备专用运输车辆和符合国家相关要求的驾驶员、押运人员。其中拟派本项目的驾驶员应持有《中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证》。
3）驾驶员及押运人员每次到达运送现场操作过程中必须穿工作服佩戴必要的安全防护用品，且均需持《特种设备作业人员证》上岗，作业项目应包含移动式压力容器充装（项目代号：R2）。
4）危险品运输车辆进入医院院区内严格按照医院的交通标志行驶，并根据采购人要求，按指定的地点灌装，液氧的灌装应严格按照安全操作规程进行操作。
5）每次罐装液氧时要保证不影响医院诊疗工作正常运行，操作人员在灌装过程中做好相关保护措施。
6）投标人应提供供气系统的操作规程及安全知识培训，相关应用技术支持，定期对采购人操作人员进行免费安全操作培训，使其了解系统架构及运行原理，掌握维护技能，及时排除一般的设备故障。
7）采购人采用电话方式通知投标人订货，投标人接到采购人订货通知后应于24小时内将货物送到采购人指定地点。
8）北京地区有重大活动时，应保证医用气体供应不能中断。
9）紧急情况下，投标人应保证在收到需求通知后0.5小时内给予反馈，2小时之内供气到采购人指定地点。
10）投标人应考虑项目内容不变前提下，本年度内物价上涨的因素，及各种经济安全风险。
11）配合采购人完成有关部门的相关检查工作，并承担因为工作不到位造成的相关处罚。
4.其他技术要求


品目1-1  瓶装气体

1.用途：呼吸、医疗、手术
2.技术参数：浓度≥99.5%
3.包装要求
3.1出厂气瓶产品提供《合格证》、产品有效日期、钢瓶打压钢号，提供的资料在产品有效期内。
3.2钢瓶气体种类标识清晰完整，按照国家相关规定涂装。装好瓶帽及防震圈，钢瓶外观无损伤。
4.其他要求
4.1危险品运输车辆进入医院院区内严格按照采购人院内的交通标志行驶，并根据采购人要求，按指定的地点灌装，液态氧的灌装应严格按照安全操作规程进行操作，完成工作后办理产品交接手续。
4.2供货方须严格按照国家药品监督管理办法提供符合相应要求货品，涉及国家药典目录内得气体种类，每批次货品的药品批号、检验合格报告、收、退、换手续必须符合药品相应管理办法，供货方须无条件配合采购方对货品进行相应药品监督管理，按采购方意见准备相应文件。如出现问题，给采购方造成的全部损失，由供货方完全承担。

品目1-2  医用液氧
1.用途：呼吸
2.技术参数：浓度≥99.5%
3.其他要求
3.1运输车辆在运送液态氧时要严格遵守国家对化学危险品运输的相关规定。
3.2危险品运输车辆进入医院院区内严格按照采购人院内的交通标志行驶，并根据采购人要求，按指定的地点灌装，液态氧的灌装应严格按照安全操作规程进行操作，完成工作后办理产品交接手续。
3.3供货方须严格按照国家药品监督管理办法提供符合相应要求货品，涉及国家药典目录内得气体种类，每批次货品的药品批号、检验合格报告、收、退、换手续必须符合药品相应管理办法，供货方须无条件配合采购方对货品进行相应药品监督管理，按采购方意见准备相应文件。如出现问题，给采购方造成的全部损失，由供货方完全承担。


