采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。
1、 采购标的
1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	标的名称
	采购包
预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	第六包
	小学安防设备采购
	281.8684
	1
	小学安防设备采购，具体详见招标文件第五章采购需求。



2、 商务要求
1. 交付的时间和地点
合同履行期限：合同签订后按照采购人施工进度要求完成送货、安装、调试。
交付地点：甲方指定地点
2. 付款条件（进度和方式）
详见第六章拟签订的合同文本
3. 包装和运输（须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
4. 质保期：自设备安装调试完成之日起 3 年
3、 技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本项目旨在为东辛房小学新建校打造功能齐全、特色鲜明、支撑多元教育需求的专业教学空间与配套设备体系，通过建设书法、劳动、科学、美术、音乐等专业教室，搭配校园文化、卫生保障、时间管理等配套设备，构建 “文化浸润、学科深耕、实践赋能、健康守护” 的现代化校园生态，助力学校实现特色化、优质化办学，为学生提供全面发展、个性成长的硬件支撑，推动区域基础教育向内涵式、特色化方向发展。
1.2 投标人应执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
  1.3国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。
2.验收标准
按照招标文件要求完成设备采购、安装、调试工作，具备初验条件后进行项目初验。初验合格后进入试运行，试运行结束后由采购人组织，按照招标文件要求以及投标文件响应情况逐项进行项目终验工作。
3. 其他要求
（1）售后服务要求：在质保期内，货物出现问题，成交供应商须在接到采购人通知后 1 小时内响应，2 小时内到达现场，4 小时内给予解决，如无法解决应提供备品备件，保证采购人工作的开展。


4. 货物采购清单
1、校园安防监控设备采购需求清单
	序号
	设备名称
	主要技术规格
	数量
	单位

	1
	▲云台摄像机（核心产品）
	1、 ≥400万，≥4倍半球型网络红外PTZ摄像机_PoE版
2、支持最大≥2560×1440@30fps高清画面输出
3、内置≥4颗补光灯，支持红外补光，最远照射距离达≥20m
4、支持≥4倍光学变倍（不少于2.8-12mm），≥16倍数字变倍
5、支持水平≥355°，垂直≥90°旋转
6、内置麦克风与扬声器，支持双向语音对讲功能，可清晰接收到半径≥5m以内的声音
7、具备≥1进≥1出音频线，支持≥1路音频输入和≥1路音频输出
8、支持≥300个预置位，支持一键守望、一键巡航功能
9、支持数字降噪、数字宽动态、强光抑制、ROI等图像功能
10、支持最大≥512GB的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储
11、支持吸顶安装或壁装
12、不低于IP66防水防尘
13、传感器类型：≥1/2.7＂ CMOS
14、最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.8，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.8，AGC ON) ；0 Lux with IR
15、视场角：不少于99~33度(水平) 、51.5~18.5度(垂直)、119~37.5度(对角线) 
16、垂直速度：0.1°-50°/s,速度可设;垂直预置点速度：50°/s
17、主码流帧率分辨率：50 Hz:25 fps (2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720),
60 Hz: 30 fps(2560×1440, 1920×1080,1280×960,1280×720) 
18、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 
19、宽动态：支持 
20、网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据
21、恢复出厂设置：支持
22、电源输出：DC12V，电流≤60mA 
23、电源：DC12V,最大功耗不大于11W，PoE(802.3af)
24、防护：适用于复杂电磁环境，具有高抗扰度能力 
25、焦距：不少于2.8-12mm
26、补光灯类型：红外补光
27、补光灯距离：≥20m
28、防补光过曝：支持
29、红外波长范围：850nm 
30、水平范围：0°-355°
31、垂直范围：0°-90° 
32、水平速度：0.1°-50°/s,速度可设;水平预置点速度：50°/s
33、内置麦克风：≥1个内置麦克风，可清晰接收到半径≥5m以内的声音
34、音频：≥1路音频输入，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输入阻抗:1KΩ±10% 
35、≥1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω      
36、内置扬声器：≥1个内置扬声器，警戒声音可达≥10m
	82
	只

	2
	云台支架
	1、 材质：铝合金
2、尺寸：≥230 mm × 80 mm×130 mm
接口需与监控摄像机适配
	82
	个

	
3
	筒形摄像机
	1、内置GPU芯片,提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测
2、最高分辨率可达≥2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
3、支持白光/红外双补光，支持分区补光，红外光最远可达≥50 m；白光最远可达≥30 m
4、支持最大≥512 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存储
5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，透雾，≥120 dB宽动态
6、≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器，支持双向语音对讲
7、符合不低于IP67防尘防水设计，可靠性高
8、支持电动变焦
9、支持人脸抓拍
10、最低照度：彩色：0.005 Lux 
11、宽动态：≥120 dB 
12、焦距&视场角：不少于 2.7~13.5 mm，水平视场角： 99°~31°，垂直视场角： 52°~18°，对角视场角： 117.5°~35° 
13、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG，第三码流：H.265/H.264 
14、网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
15、音频：≥1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡
16、≥1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 
17、报警：≥1路输入，≥1路输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A）
18、复位：支持
19、电源输出：DC12 V， 100 mA，可用于拾音器供电 
20、电流及功耗：DC：12 V， 1.08 A，最大功耗：不大于13 W
21、PoE：IEEE 802.3at，CLASS 4，最大功耗：不大于15 W
22、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
23、电源接口类型： φ5.5 mm圆口 
24、恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
25、补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
26、补光距离：红外光：最远可达≥50 m
27、白光：最远可达≥30 m
28、防补光过曝：支持
29、红外波长范围：850 nm 
30、最大图像尺寸：≥2688 × 1520
31、≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器
32、防护：不低于IP67
	320
	只

	4
	筒机支架
	1、压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理；
2、支架带出线孔；
3、摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密；
4、摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整；
5、重量：最大承受重量为≥2KG；
6、调整角度：水平： 360°，垂直：不少于 -45°~45°。
	320
	个

	5
	半球摄像机
	1、内置GPU芯片，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持声音报警联动
2、支持人脸抓拍
3、最高分辨率可达≥2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，≥120 dB宽动态，适应不同环境
5、支持电动变焦
6、≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器，支持双向语音对讲
7、支持最大≥512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
8、支持≥1路报警输入，≥1路报警输出（报警输出最大支持AC24 V/DC24 V，1 A），≥1路音频输入，≥1路音频输出
9、支持：≥DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电
10、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，支持分区补光，红外照射距离最远可达≥30 m
11、符合不低于IP66防尘防水及IK10防暴设计，可靠性高
12、最低照度：彩色： 0.005 Lux 
13、调节角度：不少于水平： 0°~355°，垂直： 0°~75°，旋转： 0°~355° 
14、焦距&视场角：不少于2.7~13.5 mm，水平视场角： 99°~31°，垂直视场角： 52°~18°，对角视场角： 117.5°~35° 
15、最大图像尺寸：≥2685 × 1510
16、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG，第三码流：H.265/H.264 
17、网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
18、音频：≥1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡
19、≥1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 
20、≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器
21、复位：支持
22、恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复
23、电流及功耗：DC：12 V， 0.9 A，最大功耗：不大于10.8 W
24、PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：不大于12.95 W
25、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
26、电源接口类型： φ5.5 mm圆口 
27、补光灯类型：红外灯
28、补光距离：最远可达≥30 m
29、防补光过曝：支持
30、红外波长范围：850 nm 
31、报警：≥1路输入，≥1路输出（输出最大支持AC24/DC24 V，1 A）
32、电源输出：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 
33、防护：不低于IP66，IK10 
	20
	只

	6
	智能球型全景摄像机
	1、≥800万，≥180°无盲区中低空球型鹰眼，≥400万，≥135mm大光圈镜头，全景采用≥4个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成，可输出≥180°大场景无盲区拼接画面
2、全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节采用大光圈长焦光学变焦镜头，最大光圈F1.0，最大焦距可达≥135mm，可输出高清彩色画面，全结构化智能效果更佳全景智能：Smart事件、人员密度、车辆拥堵；细节智能：全结构化、Smart事件；适用于校园操场等中低空重点场所
3、≥4个1/1.8＂ 2MP CMOS，最高分辨率及帧率可达≥4270×1880@30 fps
视场角：不少于水平180°，垂直110°，星光级超低照度， 0.0005Lux/F1.0（彩色）， 0.0001Lux/F1.0（黑白）
4、内置细节镜头，支持不小于10倍光学变倍，镜头最大焦距不小于135mm，光圈F1.0；
5、≥1/1.8＂ 4MP CMOS，最高分辨率及帧率可达≥2685 × 1520@30 fps
6、星光级超低照度， 0.0005 Lux/F1.0（彩色）， 0.0001 Lux/F1.0（黑白），0 Lux with IR
7、≥10倍光学变倍，≥16倍数字变倍
8、不少于水平 360°连续旋转，垂直 -15°~90°（自动翻转）
9、采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远≥200m
10、支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心
11、支持目标自动跟踪功能，通过设置智能事件规则，对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。并可在跟踪过程中手动切换跟踪目标
12、支持手动选择跟踪目标，在设定跟踪时间内进行持续稳定跟踪
13、光口（FC）+电口(RJ-45)网络接口设计
14、支持GB35114A级安全加密
15、AI-ISP：图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净
16、宽动态：全景不支持，细节支持120dB超宽动态
17、焦距：不少于【全景】 2 mm；【细节】 13.5~135 mm
18、视场角：不少于水平视场角  30.3-3.4度(广角-望远) ，垂直视场角  17.3-1.9度(广角-望远) ，对角线视场角  34.6-3.8度(广角-望远) 
19、补光灯距离： 白光≥50米， 红外≥250米
20、防补光过曝：支持 
21、水平速度：水平键控速度： 0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度： 240°/s
22、垂直速度：垂直键控速度： 0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度： 200°/s 
23、主码流帧率分辨率：全景： 50Hz: 25fps (4272×1880,4096×1800, 3840×1680,2720×1192) 60Hz: 30fps (4272×1880,4096×1800, 3840×1680,2720×1192）
24、视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 
25、陀螺仪：支持 
26、网络接口：RJ45网口；自适应10M/100M/1000M网络数据
27、光纤接口：FC接口；内置光纤模块;波长 TX1310/RX1550nm；≥20km传输距离；单模单纤；≥1000M网络数据
28、SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持≥512G）
29、报警：≥7路报警输入，≥2路报警输出
30、音频：≥2路音频输入，≥2路音频输出
31、供电方式：DC36V；整机平均功耗≤ 65w，最大功耗≤ 75w
32、恢复出厂设置：支持
33、除雾：支持
34、防护：不低于IP66；
35、最低照度：【全景】0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白）；【细节】星光级超低照度，0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白），0 Lux with IR 
36、光学变倍：≥10倍 
37、水平范围：360°
38、垂直范围：不少于-15°-90°(自动翻转)
	5
	只

	7
	球机支架
	1、材质：铝合金
2、尺寸：≥180*95*327mm
	5
	个

	8
	智能球型摄像机
	1、≥6寸400万23倍智能球机
2、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测
3、支持≥1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光≥150 m，白光补光≥30 m
#4、设备在专用聚焦模式下具有≥3种聚焦功能：前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章）
5、内置加热玻璃，有效除雾
6、支持超低照度， 0.005 Lux @F1.5（彩色）， 0.001 Lux @F1.5（黑白），0 Lux with IR
7、支持≥23倍光学变倍，≥16倍数字变倍
8、支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率
9、支持3D数字降噪，支持真宽动态
10、支持定时抓图与事件抓图功能
11、支持定时任务，一键守望，一键巡航功能
12、支持标准开放网络接口，兼容GB/T28181协议
13、支持两进一出报警，一进一出音频，最大支持≥512 GB MicroSD卡存储
14、不低于IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准
15、传感器类型：≥1/2.8＂ CMOS
16、最低照度：彩色： 0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白： 0.001Lux @(F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR
17、宽动态：支持真宽动态 
18、焦距：不少于 5.9-135.7mm，≥23倍光学变倍 
19、视场角：不少于水平视场角： 58.8-3.1（广角~望远），垂直视场角： 34.4-1.8（广角~望远），对角视场角： 66-3.5（广角~望远） 
20、补光灯类型：混合补光
21、补光灯距离：红外照射距离：最远可达≥150 m
22、白光照射距离：最远可达≥30 m 
23、不少于水平范围： 360°，垂直范围： -15°-90°(自动翻转)
24、水平速度：水平键控速度： 0.1°-120°/s,速度可设;水平预置点速度： 120°/s
25、垂直速度：垂直键控速度： 0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度： 80°/s 
26、主码流帧率分辨率： 50Hz:25fps(2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720)
60Hz: 30fps(2560 × 1440，1920×1080，1280×960，1280×720)  
27、视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 
#28、设备支持防雨帽檐、≥1个RJ45网络接口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥2路报警输入接口。设备采用DC36V供电；（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章）
29、电流及功耗：最大功耗：≤ 24 W（其中除雾加热 1.6W，补光灯 9W）
30、恢复出厂设置：支持
31、除雾：加热玻璃除雾
32、防护：不低于IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 
	9
	只
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	球机支架
	1、压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理
2、带有安装调试口，便于穿线、接线，及后期维修
3、采用铝合金精密压铸工艺，强度高，结构可靠
4、水平角度： 360° 
	9
	个
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	测温型热成像半球摄像机
	1、可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应减小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤2%
2、可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤
3、样机外接温湿度传感器后，可在预览画面中显示温湿度信息
4、在丢包率设置为35%的网络环境下，可正常显示监视画面
5、支持SD卡热拔插，最大支持≥512GB
6、可通过IE浏览器添加、修改、删除算法库，并可对算法库名称，是否生成状态等进行设置和查看，最多应支持≥4个算法库
7、当监控场景中出现点燃的香烟且有明显吸烟动作时，可联动报警并在视频画面上进行框选提示，检测灵敏度1-100级可设置
8、断电恢复后可保存断电前的设置，系统软件升级过程中断电，上电后可恢复到升级前的软件版本。
	3
	只
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	电梯摄像机
	1、具有≥400万像素 CMOS传感器。
2、支持≥300米PoE供电及网络传输。
3、内置≥1个麦克风，≥1个扬声器，具有≥1个RJ45网络接口。
4、支持电源在DC12V±25%范围内变化时正常工作，支持PoE供电。
5、水平分辨力不小于1500TVL。
6、最低照度彩色： 0.001 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级。
7、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。
8、动态范围不小于106dB。
9、具有RTSP认证、WEB认证摘要信息加密设置，加密算法可设置为MD5、SHA256及、MD5/SHA256。
10、具有数字降噪、镜像功能、电子放大、可伸缩编码SVC、透雾等功能。
11、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节 ≥50%。
12、支持红外检测在≥10米范围内能探测到目标。
13、支持对镜头进行手动调节，不少于水平 -15°~15°，垂直 0°~75°。
	1
	只
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	无线网桥
	1、2.4GHz ≥100米电梯网桥
2、可靠：无线抗干扰 故障可自愈
3、客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维，免配置、传输稳定不卡顿、安装方式：抱杆
4、整机最大功耗：≤ 2 W
5、供电方式：12 VDC 0.5 A电源适配器 + 百兆非标PoE注入器
6、装箱形式：成对装
7、整机功耗：≥1路6MP IPC：平均功耗 1W 
8、设备维护：支持WEB、通用监控客户端、移动端管理 APP
9、无线传输距离：最远≥100 m
10、带机量：≥100米支持：≥1路6MP IPC或≥2路2MP IPC；
11、组网方式：点对点 
12、无线标准：IEEE 802.11b/g/n
13、工作频段：不少于 2400 MHz ~ 2472 MHz
14、天线角度：水平天线角度： 65° ± 5°
15、接收灵敏度： 84 ± 2dB @11Mbps
16、配对方式：成对 
17、PoE受电距离：≥60 m 
18、LED指示灯：PWR电源指示灯,LAN口指示灯,信号强度指示灯 
19、网络接口类型：≥1个RJ45 ,10/100 Mbps自适应 
20、信道宽度： 10/20 MHz
21、工作场景：机房端/摄像机端
22、安全模式：WPA2-PSK
23、安全机制：隐藏无线网络名称
24、网络模式：桥接
25、管理方式：Web、通用监控客户端、移动端管理 APP
26、Firmware更新：Web 、通用监控客户端、移动端管理 APP
27、应用功能：支持自动跳频，支持故障自愈 
28、电源输入： 12 VDC, 0.5 A 
	1
	个
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	防油污摄像机
	1、支持≥2560×1440 @ 25fps，分辨力不小于1500TVL。
2、内置GPU芯片。
#3、支持将智能资源分配设置为Smart事件或AI开放平台；（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章）
4、可通过IE浏览器查看设备芯片类型和算法版本号；
#5、支持用户自定义不低于 4个算法模型，可设置当前生效的算法模型和显示当前算法模型的运行状态，并支持修改、删除算法模型及自定义算法模型名称；（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章）
6、支持离线算法或在线加载和升级等操作，升级过程中设备输出的视频画面应连续稳定，升级完成后设备不应重启；
7、最低照度彩色： 0.005 lx，黑白: 0.001 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级。
8、红外补光距离不小于 30米。
9、需支持三码流技术。
10、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
11、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节  80%。
12、支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。
13、支持防水防尘等级不低于IP67。
14、支持电源电压DC12V±20%的范围内正常工作，支持防反接保护和PoE供电。
#15、支持厨师检测，可在设定时间和检测区域内实时分析厨师是否戴口罩、是否戴帽子、是否穿工作服，对符合设定条件的目标进行筛选抓拍、统计、上报等处理；（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章）
16、支持实时检测指定区域内的老鼠的数量，并触发报警；
17、设备视窗面整体结构面平整，凹凸不超过0.5mm；
18、支持内置≥2个麦克风，≥1个扬声器，≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥1路报警输入，≥1路报警输出，≥1个RS-485接口，≥1个DC12V电压输出接口。
	18
	只

	14
	防油污支架
	壁装支架/白/铝合金
	18
	个
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	汇聚交换机
	1、交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps
2、包转发率：≥126Mpps
3、MAC地址容量：≥16K
4、VLAN容量：≥4K 
5、端口：≥24个100/1000Base-X SFP光口（≥8个Combo口）
6、≥4个10G/1G BASE-X SFP+万兆光口
7、供电方式：AC：100V～240V AC，50/60Hz 
8、安装方式：机架式
9、整机功耗：AC：≤48W  DC：≤51W 
10、流量控制：支持 IEEE 802.3x 流控（全双工）
11、支持基于端口带宽百分比的广播风暴抑制
12、交换方式：存储转发
13、链路聚合：支持 LACP
14、聚合组最大支持≥8个端口
15、端口镜像：支持端口镜像、支持流镜像
16、QoS：支持 Diff-Serv QoS
17、支持 802.1p/DSCP 优先级映射
18、支持队列调度机制（SP、WRR、SP+WRR）
19、支持优先级标记 Mark/Remark
20、支持基于流的包过滤，支持基于流的流量统计，支持基于流的重定向，支持基于流的限速
21、每个端口支持 ≥8 个输出队列
22、VLAN：支持基于端口的VLAN（4K个）
23、支持基于MAC的VLAN，支持基于协议的VLAN
24、支持GVRP、QinQ、灵活QinQ、VLAN Mapping
25、STP：支持STP/RSTP/MSTP
26、组播：IGMP Snooping v1/v2/v3、MLD Snooping v1/v2、组播 VLAN
27、环网协议：支持RRPP快速环网保护协议
28、安全特性：用户分级管理和口令保护
29、支持 Guest VLAN
30、支持 IEEE 802.1X 认证/集中 MAC 地址认证
45、支持 AAA、RADIUS、TACACS + 标准认证协议
31、支持 MAC 地址学习数目限制，支持 MAC 地址黑洞
32、支持端口隔离
33、支持 ARP 报文限速功能
34、支持 IP  源地址保护
35、支持 ARP 入侵检测功能，支持防 Dos 攻击
36、支持 SAVI 源地址有效性验证
37、支持广播报文抑制
38、支持主备数据备份机制
39、支持 SSH 2.0，为用户登录提供安全加密通道
40、支持 SSL，保障数据传输安全
41、支持 IP+端口的绑定、IP+MAC 的绑定、端口+MAC 的绑定、IP+MAC+端口的绑定功能
42、管理维护：支持 Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置 
43、支持 FTP、TFTP、Xmodem、SFTP 文件上下载管理
44、支持 SNMP V1/V2/V3
45、支持 RMON
46、IPV4路由：支持IPv4静态路由，IPV6路由：支持IPv6静态路由
47、ACL：支持 L2～L4 包过滤功能
48、支持基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、IP 协议类型、TCP/UDP 端口、 TCP/UDP 端口范围、VLAN 等定义 ACL
49、支持基于时间段（Time Range）的 ACL
50、NTP：支持 NTP 时钟 
51、DHCP：支持DHCP Server
52、CPU保护：支持 
53、支持特有的ARP入侵检测功能，可有效防止黑客或攻击者通过ARP报文实施日趋盛行的“ARP欺骗攻击”。
54、支持IP Source Guard特性，防止包括MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗在内的非法地址仿冒，以及DoS攻击。
55、支持以太网OAM和CFD，可以有效提高对以太网的管理和维护能力，保障网络的稳定运行。
56、支持Smart Link和Monitor Link， 可以为双上行链路提供更高效，更可靠的链路备份。
57、支持RRPP，可为环形组网提供更快的拓扑收敛，使数据传输更为稳定。
58、支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，也为网络带宽的精细化管理提供了手段。
	6
	台
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	24口POE交换机
	1、提供≥24个千兆PoE电口、≥2个千兆光口 
2、交换容量：≥56 Gbps 
3、包转发率：≥41.67Mpps 
4、支持IEEE 802.3at/af标准 
5、端口最大供电功率：≤30 W 
6、整机最大供电功率：≤370 W 
7、支持PoE看门狗 
8、支持≥6 KV防浪涌（PoE口） 
9、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 
10、支持管理平台管理 
11、支持手机APP管理 
12、支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 
13、支持远程升级 
14、支持PoE输出功率管理 
15、支持VLAN 
16、支持SNMPv1/v2c协议 
17、支持DHCP Snooping 
18、支持终端安全防护 
19、坚固式高强度金属外壳 
20、安装方式：机架式
	27
	台
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	光电模块
	1、千兆20公里单模双纤模块 
2、不分收发 
3、TX1310nm/1.25G 
4、RX1310nm/1.25G 
5、LC 
6、≥20km 
7、0～70℃ 
8、SFP 
9、发射光功率:-6～-1dBm 
10、接收灵敏度（低值）:-21dBm
	70
	块
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	视屏监控服务单元
	1、≥2U单路标准机架式服务器 
2、CPU：配置≥1颗处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz；
3、内存：配置≥64G DDR5，≥8根内存插槽，最大支持扩展至≥1TB内存 
4、硬盘：配置≥2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘，默认支持≥8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持≥12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容≥4个NVMe硬盘 
5、阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10; 
6、PCIE扩展：支持≥4个PCIe扩展插槽（包括≥1个OCP 插槽），其中≥2个PCIe 5.0 
7、网口：板载≥2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 
8、其他接口：≥1个RJ45管理接口，后置≥2个USB 3.0接口，前置≥2个USB2.0接口，≥1个VGA接口 
9、电源：标配≥550W（1+1）高效白金热插拔冗余电源 
	2
	台
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	高清解码器1
	1、 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。
2、 支持≥5路3200W、或5路2400W、或10路1200W、或20路800W、或25路分辨率为600W、或40路400W、或80路200W、或160路100W像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。
3、支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。
4、支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作；
5、支持全部输出口同时输出≥3840×2160分辨率的图像。
6、每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层。
7、支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割。
8、支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节；
9、显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。
10、显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系
11、显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式
12、显控系统支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作
13、支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于1ms。
14、单个HDMI输出接口可实现≥40个画面分割显示，每个视频流的分辨率为≥1920×1080、帧率为≥30fps。
15、烟雾检测场景：支持接入具有烟雾检测功能的前端摄像机，检测指定区域内是否有烟雾；当检测到烟雾时，可在显示画面中实时指示烟雾位置，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出；
16、周界防范场景：支持接入具有周界防范功能的前端摄像机，支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车的检测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。
	1
	台
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	高清解码器2
	1、 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。
2、 支持≥2路3200W、或2路2400W、或4路1200W、或8路800W、或10路分辨率为600W、或16路400W、或32路200W、或64路100W像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。
3、支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。
4、支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。
5、支持全部输出口同时输出≥3840×2160分辨率的图像。
6、每个输出口支持任意开窗、漫游；任意≥1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层。
7、支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割。
8、支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节。
9、显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。
10、显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系
11、显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式
12、显控系统支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作
13、支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于1ms。
14、单个HDMI输出接口可实现≥40个画面分割显示，每个视频流的分辨率为≥1920×1080、帧率为≥30fps。
15、烟雾检测场景：支持接入具有烟雾检测功能的前端摄像机，检测指定区域内是否有烟雾；当检测到烟雾时，可在显示画面中实时指示烟雾位置，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出；
16、周界防范场景：支持接入具有周界防范功能的前端摄像机，支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车的检测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。
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	网络监控键盘
	1、支持以“区域”方式将电视墙划分区块，直观显示电视墙布局
2、支持开/关窗、移动窗口位置，窗口缩放，画面分割、子窗口放大/缩小等操作
3、支持组、宏等批量操作
4、支持在网络键盘触控屏上实时预览摄像头画面
5、支持按照摄像头点位 ID 一键切换上一个、下一个摄像头点位
6、支持通过摇杆对云台进行方向控制
7、支持控制解码器回放上墙
8、支持在网络键盘触控屏上回放硬盘录像机上的录像文件，支持抓图和剪辑
9、支持以SDK和ONVIF标准协议接入设备
10、支持主流安防管理平台对接
11、键盘操作模式下，支持≥32个用户（≥1个管理员，≥31个操作员），≥4000台设备
12、支持批量添加/修改/删除摄像头点位
13、支持导入/导出配置文件
14、显示屏：≥7英寸LCD
15、控制方式：网络方式;串口控制
16、电源：DC12V
17、功耗：≤15W
18、兼容系统：Linux系统 
19、最大解码分辨率：≥4路1080P 
20、网络接口：≥1个
21、串行接口：RS485;RS422
22、语音对讲输入：3.5mm立体声，可支持语音对讲功能
23、语音对讲输出：3.5mm立体声，可支持语音对讲功能
24、摇杆类型：四维单按键摇杆
25、USB接口：≥USB2.0×1
26、串行接口：RS485;RS232 
	1
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	LCD显示单元
	1、 尺寸：≥55英寸；
2、拼缝：≤3.5mm；
3、亮度：≥500cd/㎡；
4、单元尺寸：≥1213.5(W)mm×684.3(H) mm ；
5、屏幕比例：16：9；
6、物理分辨率：≥1920×1080；
7、对比度：≥1200：1；
8、可视角度：≥178°；
9、单屏最大功耗：≤200W；
10、接口种类：DVI、HDMI、VGA、USB、RJ45；
11、支持7×24×365全年持续工作；
12、使用寿命不低于50000小时。
	9
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	大屏支架
	1、≥55英寸，≤3.5mm拼缝专用液压支架；
2、材质选用优质（国标）钢材；
3、支架通过专业结构设计，稳定性强、伸缩灵活、故障率低、使用寿命长、安装简易、使用便捷；
4、支架外部经过专业酸洗、防锈防磷处理，外层涂有绝缘喷塑材料，涂层表面平滑、喷涂均匀、色调一致；
5、安装方式：壁挂，配件包含螺丝螺母、连接件等。
	9
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	控制面板
	1、通过控制面板远程无线控制，控制距离最远可支持≥10m，控制角度范围可支持不少于水平-80°~80°。可进行显示单元开关机、亮度调节等操作。
2、可通过控制面板进行监控场景切换，最大可支持切换场景数为≥4个，场景切换时间≤2s，过程中无黑屏、闪屏现象。
3、长宽采用86盒尺寸，≥8按键设计，高度≤16mm。
4、控制面板具有磁吸功能，可进行磁吸壁挂安装；底部带有防滑脚垫，可平放桌面使用。
5、控制面板按键通过孔轴限位导向，支撑缓冲结构、多卡扣配合整齐拼接多个按键。
6、控制面板可通过软件自定义按键功能，自定义按键可对显示单元进行图像模式切换、画质增强开关或系统信息查询等操作。
	1
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	拼接屏管理系统
	一、电视墙管理
1、支持管理LCD、LED电视墙
2、支持信号源预览，支持电视墙可视化操作（受控设备需支持该功能）
3、支持登录网络源的账号密码进行网络源预览
4、支持窗口创建、清空、移动、改变大小、置顶、置底操作
5、支持窗口放大还原、全屏显示、画面拼接，支持窗口锁定
6、支持监控画面及本地源画面上墙操作
7、支持添加字幕，编辑字幕信息，包括文字字幕、时钟字幕等，支持编辑字幕背景色，透明度
8、支持预编辑功能：支持进入预编辑操作界面，对电视墙进行进行操作，实际电视墙无变化，通过上墙按键将配置的电视墙界面投到大屏中
9、支持场景保存，支持场景调用及场景切换
10、支持一键清空所有窗口信息
三、播控管理
1、支持多媒体内容图片、视频、文字、office文件的增删改查
2、支持编辑内容名称及描述信息。
3、支持内容窗口的增、删、移动等操作；
4、支持播控内容的可前进、后退、刷新操作
5、支持视频播放进度的控制，可以看到对应的视频缩略图
6、CS客户端数量：≥4，web客户端数量：≥8，移动客户端数量：≥4
7、编码设备接入数：≥300
8、监控点数量：≥300
9、报警输入：≥64，报警输出：≥64
	1
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	安防监视器
	#1、显示单元支持软关机记忆功能，若屏幕在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章）
2、图像处理引擎符合任意帧率自动转换功能，可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出。
#3、当有新信号输入时，自动转到相应信源；当前显示信源断开后，自动转到下一个有信号的信源。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章）
4、为保证长时间显示静止画面，显示单元内置图像、视频防灼技术，有效改善液晶屏显示静态图像时造成的残影现象。
5、可通过遥控器或自带控制软件，读取和调节显示菜单显示型号、单元位置码ID号、信号源类型、分辨率、系统运行时间、软件版本，光源温度等信息；支持拨码开关、遥控器、客户端控制软件多种方式修改屏幕ID号；显示单元具有智能工作计时引擎，可以对设备实际工作时间的计时。
6、显示单元支持4 比 3、 16 比 9、点对点等比例显示。
7、显示单元具备≥99%sRGB、≥85%NTSC 广色域覆盖。
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	壁挂支架
	1、避免屏幕背面凸包与支架主体干涉
2、嵌入式安装时，顶部预留挂钩抬升空间
3、建议55寸以下四周预留≥30mm，55寸及以上四周预留≥50mm
4、请根据标注的挂钩孔位（VESA）选择支架
5、材质：SPCC高强度钢（主体）
6、安装孔位：(200~400) ×(200~400)
	5
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	安防控制终端
	#1、屏幕工具条：用户可直接在触控显示屏上触控点击系统工具条，或通过鼠标点击工具条进行操作，工具条具有截屏、录制、广播、布局、切屏、批注、白板、互动等功能按钮，并显示时间、设备名称、网络IP等信息。工具条具有下拉功能，可灵活调整按钮的高度。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章）
#2、软件遥控器：教学互动终端无需硬件遥控器或 USB 切换器，用户只需扫码下载遥控器APP即可将移动终端作为控制端软件控制端支持截屏、录制、广播、布局、批注、白板互动等功能按钮，支持Windows、Android、iOS系统设备安装控制端软件。使用遥控器APP可拍摄≥16张照片或视频上传至屏幕显示，亦可将遥控器(手机/平板/电脑端)本地的≥16个文件，上传至屏幕分屏显示。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章）
#3、移动端无线投屏：支持≥16路终端设备同时接入教学互动终端，支持AirPlay、Miracast、WIDI主流投屏协议，iOS、macOS、Android 和 Windows 系统设备无需安装任何 APP 即可直接投屏，并可自由拖动画面位置，支持对设备画面进行静音、旋转、全屏、移除等操作。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章）
#4、信号源选择与切换：系统自动对设备（有线接入设备、无线投屏设备、网络摄像机、手写板等设备）、文件（U盘、内置硬盘、图库、分享的文件、我的下载）进行分类；支持对已连接的设备进行置顶、重命名、移动至分组、移除等操作。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章）
#5、微课录制：支持多种方式开启微课录制，如教学互动终端的“录制”按键、屏幕工具条的“录制”按钮和遥控器APP中的“录制”按钮;支持屏幕多画面和外接麦克风声音同步录入，提供720P和1080P视频显示格式可选，录制的视频可保存在外接U盘或内置硬盘中，支持存储空间不足时的文字提醒功能;录制结果为标准MP4格式的视频，录制过程中可随时暂停、停止。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章）
#6、音量调节：支持对屏幕端音视频的一键静音和解除静音，关闭麦克风和打开麦克风，并可手动调节音量大小和选择声音输入输出设备，还可以播放测试音和启动监听。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章）
#7、设备监测：系统支持监测终端的内存、CPU、硬盘、网络等使用情况，还支持详细查看视频质量和声音质量。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章）
8、批注功能：支持对当前屏幕的批注，系统提供画笔、荧光笔、激光笔、延时画笔等工具，还支持新建白板界面做电子黑板板书写划、同时可同步将批注画面共享转播到其他同型号设备上播放，批注内容可存储，小组互动时支持小组之间协同批注。
#9、课堂管理互动：支持将课堂管理系统软件程序导入系统中，可直接在系统主界面打开使用，完成智慧课堂对移动终端或电脑的课堂管控。同时可通过课堂管理系统软件启用屏幕广播、文件分发、调查、考试、点名、监看等功能，支持向至少60台终端推送画面。（提供功能截图并加盖投标人公章）
#10、推流直播：支持RTMP协议推流，可实时将教学互动终端的画面、声音通过互联网直播，可完成≥16路投屏设备画面同步直播到互联网，推流画面支持自行选择大屏画面、录制直播画面、巡课画面和摄像机画面，支持预置≥20个推流地址，并同时向不同地址进行推流直播;同时还可支持拉流观看直播，将远端服务器已有的直播内容，通过教学互动终端进行拉流播放。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章）
#11、手写板同步试卷：支持老师打印下发纸质试卷，学生在填写答案后提交电子答题试卷后试卷问题和手写答案能自动比对生成完整试卷内容呈现，并可实现老师电子批改点评，数据统计功能。（提供功能截图并加盖投标人公章）
#12、手写板对比：具备不少于60路手写板通过wifi网络连接到终端，支持不同手写板的对比模式，1屏、2屏、3屏、4屏、9屏、16屏等不同对比模式，允许用户自主选择不同手写板展示，支持手写板投屏画面旋转、全屏放大、从显示屏幕端直接移除当前手写板等操作。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章）
13、手写板操作与存储：支持通过接收设备一键清除所有手写板笔迹，支持将已投屏的手写板画面截图保存至U盘或云盘，可实时录屏将手写板动态画面录制存储至U盘或云盘。
#14、欢迎主题界面：系统内置不少于14种主题模板，直接对设备自定义修改欢迎主题界面，主题界面支持插入自定义文字和大小、模版皮肤选择、自定义音乐可通过U盘和网盘直接导入，主题创建完毕后音频和主题内容可同时展示。（提供功能截图并加盖投标人公章）
#15、个性化设置：支持修改教学互动终端名称、设置开机画面壁纸、选择默认屏幕布局、开启辅助控制和首页展示遥控器APP二维码等功能。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章）
16、互动答题：支持通过无线手写板、抢答器、手机终端扫描二维码进入课堂互动答题环节，互动答题内容可以是文档、图片、视频等任意电子材料，答题类型具有单选、多选、判断、算术、投票、随机提问、书写、抢答等多种题型，支持教育云后台统计课堂教学数据和应用功能使用频次，采集点不少于17个数据源。
17、扫码带走：支持在使用过程中重点内容或批注内容可生成二维码，任意移动端通过扫描二维码把重点内容发送到手机中阅览或保存。也可使用系统中的截屏功能把重点内容或批注内容逐一截取后台保存，后续选择多个保存的文件生成一个二维码扫码，扫码后发送一个PDF文档至手机中阅览或保存，全程无需在安装其他APP程序。
#18、WEB应用：支持添加第三方WEB端网页链接，可在屏幕同时展示不少于16个网页界面；（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章）
19、音量调节：支持对屏幕音视频一键静音和解除静音，关闭麦克风和打开麦克风，并可手动调节音量大小和选择声音输入输出设备，播放测试音和启用侦听。
#20、校园电视台：支持用户输入直播间名称和简介，选择收看方式、直播时长、直播优先级等信息，即可完成直播间的创建。支持终端、软件客户端、ID加入、扫描二维码等多种收看方式，直播时长支持选择5、10、20、30、40、50、60分钟的直播时长，支持勾选强制直播，支持直播端设备锁定直播间，锁定后新设备将无法加入直播间，支持查看当前直播设备的名称、状态、设备类型和加入方式，并可强制移除收看端设备。（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章）
21、内置存储：≥32GB；
22、HDMI输入接口：HDMI输入接口≥2个，支持电脑、摄像头、实物展台等外部设备的有线接入，输入画质最高可达≥3840x2160分辨率；
23、全屏缩放：支持在遥控器APP端或触控显示屏端对显示画面进行缩小、放大操作，能够对单屏或多屏画面进行最大≥400%放大。
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	巡更点 
	1、巡更功能：搭配感应式巡更棒使用，用作在标记地点位置巡更；
2、读卡技术：感应式射频读卡，内置唯一ID卡号，防止作弊；
3、产品材质：工程塑料封装，内置芯片；
4、外观特点：自带夜光功能，提示标贴；
5、安装方式：可埋入墙体，隐蔽式安装。
	80
	个
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	巡更棒
	1、产品材质：采用铝合金材质，防水抗摔 
2、灯光功能：支持≥3种不同灯光模式，可通过灯光按键切换； 
3、读卡技术：使用非接触125KHz读卡方案，读卡距离不少于3cm～5cm，读卡速度≤0.1秒； 
4、读卡提示：读卡成功后有灯光和蜂鸣提醒 
5、存储容量：支持存储≥60000条巡检记录 
6、通讯方式：使用USB数据线传输通讯 
7、重复识别时间间隔：相同点位≤1分钟1次； 
8、巡更功能：可单机搭配巡更客户端使用，也可搭配联网版应用服务组件使用 
9、防护等级：不低于IP55 
10、供电方式：DC 5V 1A，自带适配器 
11、充电时间：≤2小时 
12、巡更点发卡设置：可通过巡更棒识别后、客户端获取巡更点 
13、巡更功能：支持巡更点设置，设置巡更线路、巡更计划、数据统计等功能 
14、联网版巡更应用服务组件功能简述： 
15、巡更点发卡设置：可通过发卡器或者巡更棒发卡 
16、巡更功能：支持巡更路线设置，巡更计划配置，假日配置，巡更信息查询和数据统计等功能
	4
	个
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	巡更底座
	1、功能：通过USB与计算机通讯
2、材料：金属合金
3、物理接口：≥USB2.0×2
4、操作温度：不少于-40-85℃
5、防水等级：不防水
	1
	个
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	网络存储设备
	1、设备配置：≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到≥4个SSD作为缓存盘），配置≥8个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速；支持热插拔1+1AC220V电源或1+1直流冗余电源供电
2、设备标配：≥4个2.5Gb网口，支持≥2个前置 USB2.0接口、≥2个后置USB3.0接口，支持≥1个前置VGA接口、≥1个后置HDMI接口，支持≥1个RS-232串口，支持≥4个PCI-E3.0
3、具有≥72个硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断
#4、设备具备≥1个定位灯、≥1个电源灯、≥1个设备报警灯、≥1个就绪灯、≥1个网络状态灯、≥1个系统盘状态灯、≥1个硬盘状态灯，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。设备左右侧面各≥2个抬手，具备前面板抽拉标签卡（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章）
5、每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的≥2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1
#6、可接入不少于2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T/30T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗（提供 CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章）
7、支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国标GB/T 28181-2022和Onvif视频流直存模式；前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储
8、支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播
9、支持纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-18个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意≥20块硬盘发生故障，业务不中断
10、设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整
11、设备支持MAID2.0磁盘节能功能，当磁盘不工作时，可根据设置的时间自动启动磁盘降速或磁盘休眠指令，降低磁盘驱动能耗
12、设备支持硬盘的多级工作模式，包括性能模式、空闲模式（A\B\C，A：硬盘短时空闲，可以正常响应IO；B：较多空闲，磁头不再移动，硬盘满转；C:硬盘完全空闲，磁头不再移动，硬盘降速）、休眠模式（硬盘不再旋转，新下发IO需要唤醒）
13、BMC支持复杂密码，设备首次使用默认密码登录BMC时，提示修改密码，并且需要强制修改完密码后重新登陆，否则无法进入BMC web
	2
	台
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	硬盘
	≥8T企业级硬盘，SATA接口，≥7200转
	144
	块
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	紧急报警盒
	1、视频分辨率不低于2560×1440
2、设备应支持关键词语音报警功能
3、前端设备应具有≥2路麦克风阵列
	6
	个
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	紧急报警管理机
	1、一体式钢化玻璃面板设计， ≥10.1寸彩色IPS 触摸屏，≥1280*800分辨率，扁平化风格UI操作界面
2、标配鹅颈话筒，具有硬件噪声抑制与回声消除功能，保证通话音质清晰明亮；
3、实时对讲：支持与报警盒、报警箱、报警柱、门口机、室内机及管理机之间的可视对讲；
4、监听监视：支持实时预览前端设备的音视频；
5、报警功能：实时接收、显示前端设备的报警信息
6、分组广播：支持对前端设备进行分组广播喊话；支持同时广播≥50台前端设备，配置TS软件后支持广播≥250台报警盒
7、硬件接口：USB接口，支持拓展音箱&指纹模块；支持TF卡，扩展容量，提高安全性；具有HDMI接口可外接显示屏；3.5mm音频输入输出接口可外接麦克风和扬声器；
8、web管理：具有web管理功能，支持进行参数配置、设备管理、系统维护等操作；
9、安卓系统，支持第三方app安装，便于三方拓展个性化业务应用；
10、自带铝合金支架，支持桌面多个角度摆放，同时支持选配壁挂式安装
	1
	台
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	四/六线通用中间杆850
	4/6线通用中间杆；材质：软性玻璃纤维；≥6线，口径≥10mm，杆长≥850mm
	160
	个
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	四线中间杆附件包850
	4线中间杆附件包；含中间杆帽子（口径≥10mm）≥1个、中间杆绝缘子≥4个、中间杆底座（热镀锌）≥1个
	160
	套
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	四线承力杆附件包850
	4线承力杆经济型杆附件包；含≥4个终端杆绝缘子（套管型）；≥1个终端杆帽子（≥32口径）；≥1个承力杆底座（热镀锌）
	20
	套

	39
	四线终端杆附件包850
	4线终端杆经济型附件包；含终端杆绝缘子（套管型）≥4只；终端杆帽子（≥32口径）≥1个；终端杆底座（热镀锌）≥1套；收紧器≥4个；线线连接器≥8个
	27
	套
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	四线承力/终端通用杆850
	4线经济型通用杆850；经济型通用终端、承力杆； 4线终端杆，直径≥32mm, ≥2.0mm厚，高度：≥850mm；材质：铝合金管；表面处理：表面氧化；表面颜色：本色
	47
	个
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	20号合金线400米/盘
	20号合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股，每100米不大于2欧姆阻值，400m一盘
	10
	盘
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	20号合金线100米/盘
	20号合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股，每100米不大于2欧姆阻值，100m一盘。
	1
	盘
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	脉冲围栏警示牌
	警示牌；尺寸：不小于100*200MM，采用稀土发光材料制造，双面印刷，夜光显示，每10米挂一块
	100
	个
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	扩展模块
	1、 设备类型：声光警号（声光报警器）
2、警灯颜色：支持红色警示灯
3、报警音量：不低于105dB
4、硬件接口：红/黑线
5、使用环境：室内/外（不低于IP54室外防水）
6、外壳材质：PC+ABS
7、安装方式：壁挂
8、工作电源：DC12V/220mA（宽压8-16V DC）
9、工作温度：不少于-20 °C 至 60 °C
10、工作湿度：不少于10% 至 90%
11、声光报警：提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置
12、模式切换：支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出
13、内置水平仪：可通过内置水平仪调节安装角度，方便调试安装
	1
	个
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	混合报警主机
	1、操作系统：嵌入式Linux操作系统 
2、防区数量：支持通过网络和RS485方式接入电子围栏、张力围栏（其中RS485扩展不少于64路，网络扩展不少于256路） 
3、继电器数量：板载不少于4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展不少于64路 
4、日志容量：不少于5000条 
5、传输距离：网络传输无限制（局域网可达），RS485传输不少于800米 
6、硬件接口：≥RS485×1、RJ45×1，PSTN接口×1，4G模块接口×1 
7、安装方式：壁挂安装 
8、供电方式：AC220V（自带电源适配器） 
9、设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤25W 
10、工作温度：不少于–10℃～+55℃ 
11、工作湿度：不少于10％--90％ 
12、使用环境：室内 
13、防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理 
14、断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作不低于8小时（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报 
15、外接键盘：支持不少于9个报警键盘接入 
16、报警管理：支持报警键盘、WEB、客户端软件、中心平台进行报警管理操作 
17、报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能 
18、联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理 
19、事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 
20、子系统管理：支持不少于32个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能 
21、防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置 
22、配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机 
23、视频联动：支持关联不少于4路视频，报警时自动截取不少于7S事前和事后视频，推送至APP和发送邮件
	1
	台
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	键盘及其他
	1、设备类型：适配混合报警主机的控制键盘 
2、通讯协议：RS485 
3、传输距离：≥800m 
4、使用环境：室内 
5、显示屏：LCD（尺寸≥80×25mm） 
6、操作按键：≥20个 
7、指示灯：≥5个 
8、蜂鸣器：支持 
9、安装方式：壁挂 
10、工作电源：DC12V/150mA（宽压9-16V DC） 
11、操作指令接收：支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作 
12、操作方式管理：支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互 
13、报警状态指示：支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等 
14、系统状态展示：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等 
15、胁迫码功能：支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报 
16、防区名称自定义：支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容 
17、配置管理：支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等
	1
	套
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	操作控制台
	1、台面采用≥25mm新型E1级环保板材，符合国家标准，表面粘贴贴面。具有耐潮、耐热、抗刮、耐烟灼、不滋生细菌、易清理、使用寿命长。台面前端采用聚氨酯夹模压成型的手枕边，具有良好的抗刮，耐磨及耐腐蚀性效果。操作台前方底部配备抽拉式静音键盘，采用阻尼缓冲，坚固耐用，操作舒适、方便。
2、主框架采用≥1.5mm厚称重托架冷轧钢板，材料强度高，不易变形，以保证框架结构的稳定，具有优越的承重性。前后门板采用≥1.2mm厚度冷轧钢板，金属表面采用高品质喷涂涂料，光照下有明显光泽，提升操作台表面质感，金属板材防腐、防锈工艺处理。
3、台面板：≥25mm 厚中密度纤维板表面高压一层耐磨防火板，整体厚度不低于27mm，大面板之间需做隐藏式箭头链接，整体连接后必须平整光滑无缝隙。
4、柜体内部：主机设备全部安装在柜体内部，降低工作噪音，内设主机托板，地柜前后门采用优质仿阻尼铰链与主框架链接，柜体下部有足够的腿部活动空间，底柜前后部有散热孔。
5、控制台柜体底部需要有若干进风条形孔；
6、门合页采用带阻尼功能的合页，保证正常开启不易变形。
	1
	套
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	设备机柜
	容量：不低于42U；标准：19"国标标准；尺寸：各边尺寸不小于600*600*2000mm；附件：≥6位PDU，托盘，机柜螺丝。
	1
	套
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	监控指挥平台
	一、用户工作台
1）个人信息：支持用户对头像、姓名、性别、邮箱、出生日期、手机号码、通信地址、简介、学历、职称、执教学科、荣誉、登录密码、第三方账号绑定等个人资料进行查看和修改。
2）教学日程：支持通览该用户在平台中参与的各业务开展情况，以日历方式直观呈现，点击某一教学日程可快速进入对应功能模块。
#3）快捷入口：支持将平台功能分列呈现，教学项和教研项方便用户快速进入课表、视频、专辑、资源、在线学堂、收藏、教研活动、评审活动、磨课备课、教学督导等功能模块，快速开展在线应用。（提供平台该功能页面截图并加盖投标人公章）
4）待办任务：支持通览该用户在平台中已参与的业务活动，以列表方式按即将逾期的状态降序排序直观呈现，点击某一待办任务可快速进入对应功能模块。
5）我的课表：支持用户自我管理教学计划课表，课表内支持自定义课程名称、封面、主讲人、时间段、学段学科等基础信息并可上传附件。课表内授课形式支持普通直播课、校内互动课。
6）我的资源：支持通览用户上传的所有资源，并以列表形式直观展示资源名称、类型、观看权限、章节目录、审核状态、允许下载、上传日期等信息。提供用户自主上传资源功能入口，方便用户快捷上传个人资源。
二、教学资源服务系统
1)校本资源库：平台支持汇聚本校内微课视频、练习题、课件、教学设计、学案、素材、试卷、备课包等不同类型的教学资源；支持用户进行上传、管理、推荐教学资源，形成校本资源库。校本资源库支持按照学段、学科、教材版本、年级等维度分类归档，并支持下载资源内容使用。
2)资源统计：平台支持按推荐资源、热门资源、资源动态、排行榜等归类统计教学资源，同时支持资源总数与近一个月更新数量统计。
3)教材信息：平台支持在选择学段、学科、教材版本后，自动呈现对应的教学资源列表。
#4)试题资源类型：试题资源需涵盖单选、多选、判断、解答、阅读、材料等多种类型，并按照基础、中等、较难、拓展等难度级别进行分类，方便教师进行选题出卷时筛选对应题目。（提供平台该功能页面截图并加盖投标人公章）
5)个人资源上传：支持用户自主上传个人制作教学资源，形成个人资源文件空间。资源文件类型应支持文档、视频、压缩包、表格等不同类型，并支持按照题库、课件、题组、试卷、教学设计、教案、微课等分类归档至我的资源当中。
三、课程教学系统
#1)课表排课：支持提供教师个人课表排课进行辅助教学。教师个人课表可由学校管理员统一推送，并支持教师在课表中查看自己的课程信息，同时支持教师根据实际情况在原基础上进行自主排课，自主排课的课程支持调课、修改时间、删除等管理操作。支持自定义排课周数来快速完成整个学期的排课计划。（提供平台该功能页面截图并加盖投标人公章）
2)课节时间：支持管理员自定义设置、修改课节时间，贴合不同地学校或不同季节的开课时间安排。
3)排课类型：支持普通直播、校内互动两种排课类型。校内课程在校内课表进行排课，本校本地自主开课。
4)排课录制：支持在排课时进行课堂录制预约，默认设置所排课程对应的课节时间作为录制预约时间，进行录制预约登记。录制视频统一归档至平台个人视频空间。
5)授课统计：支持教师通过个人课表查看个人授课统计，统计内容须包括教学受益学生人数、计划课时、应授课时、实开课时等信息。
6)教学备课辅助：支持关联课表进行备课，课前上传备课课件、布置预习任务、随堂测试试卷等。同时支持布置课后作业以及课后辅导任务，并进行备课总结反思。
7)备课资源：支持备课活动中从学校资源库中下载相应备课资源，或自行上传本地资源。
四、学校教研活动系统
1)校级教研活动：支持创建、参与各年级、各学科的网络教研活动，支持自定义每个网络教研活动的展示封面、教研主题、教研内容，支持上传教研相关的视频、文档附件。
2)教研模式：支持直播观摩教研、点播观摩教研、互动教研三种方式。直播观摩教研面向实时授课直播画面进行观摩教研；点播观摩教研可获取平台录制教学视频进行点播观摩。互动教研可实现多终端实时音视频互动。
3)教研会控：进行互动教研会议时，创建者拥有“会控”权限，可在互动教研会议中进行画面、发言、参会人员管理等控制。
4)教研评分：创建主题教研后，支持自定义评分量表，在教研活动中根据打分量表进行教研观摩打分。
5)教研互动：提供教研评论、教研笔记、教研评分、话题研讨四种教研互动方式。用户可在教研过程中发表评论，在线进行评论交互。以教研笔记的方式总结教研过程思想，形成教研总结。教研员可针对每个教研活动指定多个不同的“教研话题”，教研组成员可对话题进行进一步探讨。
五、活动评审系统
1)整体功能：提供完整的评审流程和体系，包括活动创建、活动参与、活动评审、活动公示四个环节。
2)活动创建：支持自定义活动名称、活动海报、活动封面、活动阶段（筹备、报名、评审、结束）、活动时间、活动介绍，支持自定义参赛作品的大小和视频长度限制。
3)支持设置活动当前阶段：包括四个阶段状态：筹备中、报名中、评审中、结束与公示。活动可根据预设的时间自动变更活动的当前阶段状态。
#4)活动评分设置：支持自定义活动评分准则、分值。预置一套与教学课程评比相关的评分准则，评分项可选用提前设置好的模板，也可自定义。（提供平台该功能页面截图并加盖投标人公章）
六、磨课备课系统
1)整体功能：支持关联课表进行备课，课前上传备课课件、布置预习任务、随堂测试试卷等。同时支持布置课后作业以及课后辅导任务，并进行备课总结反思。
2)备课模式：支持教师自主备课、校内集备两种备课模式。自主备课为教师个人备课；校内集备为校内同一年级学科教师的集体备课。
#3)权限设置：用户可针对不同的观看权限和备课权限设置不同的公开范围，备课权限是可以针对该磨课备课上传对应的备课资料的；观看权限仅限于用户可以查看这个磨课备课的内容。（提供平台该功能页面截图并加盖投标人公章）
4)备课资源：支持备课活动中从学校资源库中下载相应备课资源，或自行上传本地资源。
5)备课包：支持把备课中的课件和课中的视频作为一个备课包分享到校本资源中，方便学校形成自己独特的校本备课包资源，保存各科目老师的备课资源。
七、在线学堂系统
1)点播资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类管理，支持视频按学段（小学、初中、高中等）、学科、专题等维度进行归档管理。支持用户自定义每个视频的简介和封面，以人性化方式呈现每个视频的个性化展示。
2)课程管理：支持教师用户自主创建教学课程，根据教学计划添加课程目录形成多个课节，并上传每个课节的教学视频以及教学附件。支持设置课程观看权限（仅自己可见、班级公开、所有人公开等），自主选择课程发布对象。
3)进度条控制：支持对课程的上传视频进行进度条控制，确保学生用户在学习课程的过程中无法拖动进度条进行快速刷课。
4)课程目录：支持在专题课程点播界面呈现本专题下的课程目录列表，可按列表顺序自动切换播放，同时支持点击目录列表中的视频名称自行切换课程。
5)课程点播：发布课程支持进行点播，支持在点播观看页面支持将点播地址分享至微信、QQ、新浪微博等社交平台中。同时支持提供二维码供手机进行扫码点播观看。同时支持显示本课程共同学习的学生名单，加强沟通交流。
6)课程附件下载：支持课程附件同步下载，配套学习资料提高自主学习效率。
7)视频榜单推荐：提供“最新”、“最热”榜单，学校内优质的视频文件自动按照最新发布、观看人数最多的分类逻辑归档到榜单中，便于学生、老师快速查看到优质的视频。
8)视频检索：支持通过课程名称或者教师名称检索课程视频，方便用户快速检索所需视频进行点播学习。
#9)学生学习空间：为学生用户提供个人学习空间，用户自主点播学习课程以及班级推送课程，并同步显示学习进度。（提供平台该功能页面截图并加盖投标人公章）
10)课程收藏管理：支持课程收藏管理，收藏课程按照收藏日期排序显示。可点击进入相应收藏课程进行学习或者取消收藏课程。
八、校园在线巡课系统
1）支持通过平台进行本校课程直播视频调取，在线观看开课现场画面。同时可支持课程主讲人、主讲班级、课程直播时间等相关信息展示。
2）课堂列表：支持后台根据学校实际教学楼、班级分布情况进行信息输入，使得在巡课界面可调出课堂列表，且列表应根据学校课堂实际分布情况进行呈现，可自定义包括课堂教室名称、所属楼层、所属教学楼、所属校区等4级呈现。
3)支持在巡课界面通过教室列表自由切换巡课教室，从而实现对多个教室的远程直播巡课。
4）在线显示：支持仅显示当前在线的录播教室列表。
	1
	套

	50
	终端采集
	1、支持接入网络摄像机，支持RTSP、RTMP等协议。支持一键生成RTMP地址。
2、支持拉流直播/录制功能。
3、支持接入第三方FLV/HLS 播放地址进行直播。
4、支持通过平台进行本校课程直播视频调取，在线观看开课现场画面。同时可支持课程主讲人、主讲班级、课程直播时间等相关信息展示。
5、基于流媒体能力层提供多画面时间轴对齐功能，支持在同一视频播放器中将教室内教师画面、学生画面、板书画面和课件画面拼接同步播放，并且支持放大观看任意一路画面，实现多画面声画高度同步。
6、支持单画面、多画面切换观看在线课堂视频。支持针对播放画面进行区域放大缩小操作；在播放多流画面时支持用户自主选择收起不观看的画面。
7、支持在巡课界面通过教室列表自由切换巡课教室，从而实现对多个教室的远程直播巡课。
支持对当前巡课画面进行拍照留存于图片库中，提供大图预览、图片下载、图片删除等多种管理功能。
8、支持不少于 1、2、4、6、9、10 分屏多种巡课画面布局，每个分屏可直接拖拽教室信号进行巡课。
9、支持提供教师个人课表排课进行辅助教学。教师个人课表可由学校管理员统一推送，并支持教师在课表中查看自己的课程信息，同时支持教师根据实际情况在原基础上进行自主排课，自主排课的课程支持调课、修改时间、删除等管理操作。
10、支持在排课时进行课堂录制预约，默认设置所排课程对应的课节时间作为录制预约时间，进行录制预约登记。录制视频统一归档至平台个人视频空间。
	82
	套

	51
	基础组件
	系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括组织管理、区域管理、人员管理、车辆管理、用户管理、设备管理、低代码引擎、门户工作台、云端与本地EDU融合等。
系统基础信息管理：
系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。
一、组织资源管理
1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能；
二、区域资源管理
1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能；
三、人员信息管理
1、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集；
2、支持人员基础信息自定义扩展；
四、卡片信息管理
1、支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出；
2、支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密；
五、车辆信息管理
1、支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出；
六、设备信息管理
1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等；
七、系统用户管理
1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查；
2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；
3、支持用户组权限分配；
4、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码；
5、支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录；
八、低代码引擎
1、支持流程表单引擎、报表引擎、巡检引擎、规则引擎、界面编排引擎等；
九、云端与本地EDU融合
1、支持云端区域、人员、组织、照片与本地EDU平台进行同步。
	1
	套

	52
	视频监控
	视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过GB/T28181协议、ONVIF协议，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。
一、视频预览
1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；
2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；
3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；
4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；
5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；
二、录像回放
1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；
2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；
三、图片监控
1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；
2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；
3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；
4、支持图片下载能力；
四、视频上墙
1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；
2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；
五、视频事件
1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；
	500
	套

	53
	入侵报警
	入侵报警应用基于前端防区探测器进行园区范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知和处理，实现针对园区内部的高效安全防范。
1、支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作；
2、支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作；
3、支持实时入侵报警能力；
4、支持历史入侵报警事件查询及导出能力
	100
	套

	54
	紧急报警
	紧急报警应用基于紧急报警设备和事件联动应用服务能力，通过视频、语音对讲能力处理突发的紧急事件、紧急求助，完成报警求助接警业务。
1、支持紧急报警实时监测能力，可实时查看现场视频画面，并可报警人员对讲沟通；
2、支持历史报警事件查询及导出能力；
	10
	套

	55
	视频级联
	视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。
1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联；
2、支持资源同步能力；
3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力；
4、支持级联视频点位设备操作控制能力；
5、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制；
其中第3、4点需要基于视频监控应用特性提供业务应用。
	1
	套

	56
	设备网络管理
	一、视频网络管理
1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。
2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。
3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。
4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。
5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。
6、支持GB/T28181、部标808、Open Network Video Interface。
7、要求支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变。
二、门禁运维管理
1、提供门禁设备在线状态监测能力；
2、提供门禁设备运维报表统计能力；
三、可视对讲运维管理
1、提供门口机、室内机、管理机、围墙机设备在线状态监测能力；
2、提供可视对讲设备运维报表统计能力；
四、梯控运维管理
1、提供梯控主机、读卡器在线状态监测能力；
2、提供梯控设备运维报表统计能力；
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