[bookmark: _Toc334622541][bookmark: _Toc496699756][bookmark: _Toc334622226][bookmark: _Toc496699671][bookmark: _Toc528227330][bookmark: _Toc336248117][bookmark: _Toc334622344]一、采购内容及项目概况
1.采购标的：
	包号
	标的名称
	采预算金额
	采购内容
	预计采购数量
	简要技术需求或服务要求

	
	垃圾清运服务---一场柴油采购项目
	166万元
	 
0#柴油
	212吨
	技术质量要求：符合车用柴油北京市地方标准
（DB11/239-2016）要求。
各型号油品供货数量根据采购人实际需求进行供货，以实际供货数量进行结算。
结算金额=实际供货数量*单价*（1-中标人在投标文件中所报的单价优惠率）
注：单价指在供货当期北京市发改委最新公布的《北京市汽、柴油批发、零售价格表》中批发价格（配送制，元/吨）。
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2.项目背景/项目概述：为切实做好北京市朝阳区环境卫生服务中心第一清洁车辆场车辆用油需求，确定一家油料供应商为北京市朝阳区环境卫生服务中心第一清洁车辆场进行油料供应。
3.本项目不接受进口产品。
二、产品质量要求
[bookmark: OLE_LINK9]供应商所提供油品质量须保证符合车用柴油北京市地方标准（DB11/239-2016），且需提供全项质量检验合格报告。若所提供的检验报告中有一项指标不合格，就视为该油品为不合格油品。严禁供应假冒、伪劣、掺杂的柴油。同时需配合采购人不定期对油品质量进行抽验，由于供应商油品质量问题造成国家相关部门检查油品不合格，供应商承担由此产生的一切责任。
三、供货服务要求
（1）合同履行期：自合同签订之日起至2026年9月30日止。
（2）交货时间：根据采购人需求及时供货。
（3）交货地点：按照采购人要求免费配送并卸货至指定地点。
（4）供货要求：
采购人根据北京气候适时调整柴油型号。采购人将在供货前 10 个工作日通知供应商换号调整，以便供应商提前安排油品置换工作。
供应商应具有长期、稳定的成品油供应渠道及仓储能力，供应商应在自合同签订生效之日起 1 年内按采购人要求保证长期稳定供货，供应商应具备油品配送能力，能够为采购人指定地点提供 24 小时油品配送服务。采购人于前一日报送配送计划，供应商应按采购人要求，将油品按时、保质、保量地配送至采购人指定地点并负责卸货。若因供应商配送不及时造成采购人断油情况，造成的损失由供应商承担。
供应商每次交货时均应提供所供柴油的出库单及当批次油品质量检验合格报告。
（5）紧急供货要求：
针对雨雪天气、路面结冰等极端天气情况， 供应商需建立天气预警机制，及时通知配送车队安全进行，切实增强配送人员安全意识及防范能力，做好配送车辆防滑、防冻工作，确保冰雪路面行车安全，确保极端天气油品配送工作顺利开展。
由于不可抗力，如火灾、地震、台风、洪水等自然灾害及其他不可预见、不可避免、不可克服的事件，导致供应商不能完全或部分履行合约的情况，受不可抗力的一方或双方不承担违约责任，但应在不可抗力发生后48小时内通知采购人，如遇其他紧急情况及时沟通，保证24小时电话有人接听。
如遇政府重大活动及临时交通管制情况，采购人可配合供应商在交通管制期间办理车辆临时通行证，保证油品配送工作。
（6）验收要求：
验收以吨为计量单位。经双方确认， 承载工具是油罐车的，以油库出库单、油罐车的计量器二者结合为准，合理损耗为±3‰，在合理损耗之内，以出库数量结算。合理损耗之外的数量，中标人应承担相应的数量。采购人有权不定期抽检。
验收应以货物质量和标准为基准。中标人每次交货时均应提供所送油品的出库单及质量检验合格报告。采购人、中标人双方各委托工作人员共同验收，并在相关记录上签名确认。对货物质量有异议的，应在签字前提出，否则异议无效。
有质量异议的油品，由采购人和中标人双方共同将提取油库的油样或双方封存的其它油样送往油品质量检验机构检验，检验结果表明属采购人过错的，由采购人承担，采购人无过错的由中标人承担。
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