北京市大兴区政府采购公开招标公告
项目概况
参加2026扩增学位-设备购置项目-大兴五小的投标人以网上下载方式获取文件，招标文件下载时间为2026年8月6日上午9:30至8月12日下午17:00（北京时间），并于2026年8月28日上午9:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：11011526210200034296-XM001
项目名称：2026扩增学位-设备购置项目-大兴五小
预算金额：576.4993 万元，第1包：358.6687万元，第2包：217.8306万元
采购需求：详见附件
合同履行期限：合同签订后30日完成供货安装调试
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]本项目不接受联合体投标
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1  中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向 □中小 □小微企业采购。即：即提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：                  。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。
3.本项目的特定资格要求：
3.1 本项目是否属于政府购买服务： 
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2 其他特定资格要求：          。
三、获取招标文件
1.时间：2026年8月6日上午9:30至8月12日下午17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：本项目采用全流程电子化采购方式，线上下载招标文件。供应商按照规定办理 CA 数字认证证书（北京一证通数字证书）或电子营业执照后，自招标公告发布之日起持供应商自身数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件，未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。
4.售价：0 元。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年8月28日上午9:30（北京时间）
开标时间：2026年8月28日上午9:30（北京时间）
开标地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：如涉及的详见招标文件各章对应条款要求。
2.本项目采用全流程电子化采购方式，线下开标评标。请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA 数字证书服务热线    010-58511086
电子营业执照服务热线   400-699-7000
数字证书服务热线       010-58515511
技术支持服务热线       010-86483801
2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”— “操作指南”— “ 市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2 注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “操作指南”— “ 市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3 驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “工具下载”— “招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “ 工具下载”— “ 投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子招标文件
供应商使用 CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
2.5 编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6 提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7 开标
供应商需在2026年8月28日上午9点30分（北京时间）开标当日，由投标单位法人或授权人参加开标会（地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层）。届时应提供以下资料：1、携带制作电子版《投标文件》的CA证书（钥匙）。2、法人代表授权书1份。以上资料需开标当日现场递交，大兴区政府采购中心不接受现场递交以外的投递形式，供应商采取其他投递形式致使投标无效，大兴区政府采购中心不承担任何责任。（现场递交系指供应商将上述资料直接递交给采购中心联系人，并签字确认）。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：北京市大兴区第五小学
地址：北京市大兴区林校路街道兴丰大街商场南巷
联系人：王老师
联系方式：010-69241423
2.采购代理机构信息
名称：北京市大兴区政府采购中心
地址：北京市大兴区公共资源交易分中心三层
联系方式：010-69231333、69231339
3.项目联系方式
项目联系人：赵老师	
电话：010-69231333转206
                                  

 北京市大兴区政府采购中心
[bookmark: _GoBack]                                            2026年8月5日

附件：
采购需求
1、 采购清单
	序号
	货物或服务名称
	数量
	单位
	备注（核心产品）

	第1包
	学生一体机
	90
	台
	

	
	工作站
	2
	台
	

	
	黑白复印机
	1
	台
	

	
	黑白打印机A4
	24
	台
	

	
	彩色打印机A4
	8
	台
	

	
	碎纸机
	2
	台
	

	
	触控一体机
	14
	套
	核心产品

	
	照相机
	2
	台
	

	
	摄像机
	2
	台
	

	
	速印机
	1
	台
	

	
	移动硬盘  2T
	20
	个
	

	
	U盘
	20
	个
	

	
	黑板
	14
	套
	

	
	多媒体讲桌
	38
	套
	

	
	实物展台
	38
	台
	

	
	后黑板及轧板
	38
	套
	

	
	讲台
	38
	套
	

	
	扩声设备
	10
	套
	

	
	LED显示屏
	11.5
	平方米
	

	
	视频控制器
	[image: ]1
	台
	

	
	配电箱
	1
	套
	

	
	钢结构框架
	11.5
	平方米
	

	
	屏体安装
	11.5
	平方米
	

	
	辅材
	11.5
	平方米
	

	
	主扩音箱
	4
	只
	

	
	专业功放（主扩音箱）
	2
	台
	

	
	低音音箱
	2
	只
	

	
	专业功放(低音音箱)
	1
	台
	

	
	台唇音箱
	2
	台
	

	
	专业功放（台唇音箱）
	1
	台
	

	
	返听音箱
	2
	台
	

	
	专业功放（返听音箱）
	1
	台
	

	
	数字音音频矩阵
	1
	台
	

	
	数字调音台
	1
	台
	

	
	反馈抑制器
	1
	台
	

	
	一拖二无线手持话筒
	2
	套
	

	
	天线放大器
	1
	套
	

	
	监听音箱
	1
	对
	

	
	8路智能电源控制器 （带滤波）
	2
	台
	

	
	会议系统主机
	1 
	台
	

	
	主席话筒（方杆）
	1
	台
	

	
	代表话筒（方杆）
	7
	台
	

	
	中控主机
	1
	台
	

	
	10.1寸触控面板
	1
	台
	

	
	8路电源控制器
	1
	台
	

	
	4眼面光帕灯
	11
	台
	

	
	LED平板柔光灯
	10
	台
	

	
	染色灯
	11
	台
	

	
	LED平板柔光灯
	10
	台
	

	
	染色灯
	11
	台
	

	
	LED平板柔光灯
	10
	台
	

	
	控制台
	1
	台
	

	
	信号放大器
	1
	台
	

	
	直通柜
	1
	台
	

	
	灯钩
	63
	个
	

	
	保险绳
	63
	条
	

	
	灯杆
	3
	条
	

	
	灯光电源线
	700.00 
	米
	

	
	灯光信号线
	500.00 
	米
	

	
	强电插座
	2
	套
	

	
	机柜
	1
	台
	

	
	欧姆头
	20
	个
	

	
	音响线
	300.00 
	米
	

	
	50-5欧姆同轴电缆线
	100.00 
	米
	

	
	管材
	150.00 
	米
	

	
	返送音箱地插
	2
	个
	

	
	多媒体地插
	4
	个
	

	
	其它辅材
	1
	批
	

	
	集成费用
	1
	项
	

	
	LED显示屏
	11.5
	平方米
	

	
	视频控制器
	1
	台
	

	
	配电箱
	1
	套
	

	
	钢结构框架
	11.5
	平方米
	

	
	屏体安装
	11.5
	平方米
	

	
	辅材
	11.5
	平方米
	

	
	主扩音箱
	4
	只
	

	
	专业功放（主扩音箱）
	2
	台
	

	
	低音音箱
	2
	只
	

	
	专业功放(低音音箱)
	1
	台
	

	
	台唇音箱
	2
	台
	

	
	专业功放（台唇音箱）
	1
	台
	

	
	返听音箱
	2
	台
	

	
	专业功放（返听音箱）
	1
	台
	

	
	数字音音频矩阵
	1
	台
	

	
	数字调音台
	1
	台
	

	
	反馈抑制器
	1
	台
	

	
	一拖二无线手持话筒
	2
	套
	

	
	天线放大器
	1
	套
	

	
	监听音箱
	1
	对
	

	
	8路智能电源控制器 （带滤波）
	2
	台
	

	
	会议系统主机
	1
	台
	

	
	主席话筒（方杆）
	1
	台
	

	
	代表话筒（方杆）
	7
	台
	

	
	中控主机
	1
	台
	

	
	10.1寸触控面板
	1
	台
	

	
	8路电源控制器
	1
	台
	

	
	机柜
	1
	台
	

	
	欧姆头
	20
	个
	

	
	音响线
	300
	米
	

	
	50-5欧姆同轴电缆线
	100
	米
	

	
	管材
	150
	米
	

	
	返送音箱地插
	2
	个
	

	
	多媒体地插
	4
	个
	

	
	其它辅材
	1
	批
	

	
	集成费用
	1
	项
	

	
	LED显示屏（箱体）
	77.7
	平方米
	

	
	视频控制器
	1
	台
	

	
	配电箱
	1
	套
	

	
	钢结构框架
	77.7
	平方米
	

	
	屏体安装
	77.7
	平方米
	

	
	辅材
	77.7
	平方米
	

	
	4眼面光帕灯
	15
	台
	

	
	三合一光束灯
	4
	台
	

	
	LED平板柔光灯
	10
	台
	

	
	染色灯
	14
	台
	

	
	LED平板柔光灯
	10
	台
	

	
	染色灯
	14
	台
	

	
	三合一光束灯
	8
	台
	

	
	烟机
	2
	台
	

	
	泡泡机
	2
	台
	

	
	泡泡油
	1
	箱
	

	
	烟油
	1
	箱
	

	
	控制台
	1
	台
	

	
	信号放大器
	2
	台
	

	
	直通柜
	2
	台
	

	
	灯钩
	67
	个
	

	
	保险绳
	67
	条
	

	
	灯光电源线
	800
	米
	

	
	灯光信号线
	600
	米
	

	
	强电插座
	2
	套
	

	
	线阵列主扩全频音箱
	12 
	只
	

	
	线阵列主扩低音音箱
	4 
	只
	

	
	线阵列田字架
	2 
	套
	

	
	线阵列主扩全频功放
	6 
	台
	

	
	线阵列主扩低音功放
	2 
	台
	

	
	补声音箱
	6
	只
	

	
	专业功放（补声音箱）
	3
	台
	

	
	台唇音箱
	4
	台
	

	
	专业功放（台唇音箱）
	2
	台
	

	
	返听音箱
	2
	台
	

	
	专业功放（返听音箱）
	4
	台
	

	
	数字音音频矩阵
	1
	台
	

	
	数字调音台
	1
	台
	

	
	反馈抑制器
	1
	台
	

	
	一拖二无线手持话筒
	3
	套
	

	
	天线放大器
	2
	套
	

	
	监听音箱
	1
	对
	

	
	8路智能电源控制器 （带滤波）
	3
	台
	

	
	会议系统主机
	1
	台
	

	
	主席话筒（方杆）
	1
	台
	

	
	代表话筒（方杆）
	7
	台
	

	
	中控主机
	1
	台
	

	
	10.1寸触控面板
	1
	台
	

	
	8路电源控制器
	1
	台
	

	
	机柜
	2
	台
	

	
	欧姆头
	56
	个
	

	
	音响线
	2000
	米
	

	
	50-5欧姆同轴电缆线
	200
	米
	

	
	管材
	1000
	米
	

	
	其它辅材
	1
	批
	

	
	集成费
	1
	项
	

	
	会议一体机
	2
	台
	

	
	 OPS电脑 
	2
	台
	

	
	投屏器
	2
	台
	

	
	视频会议终端
	1
	台
	

	
	会议摄像机
	1
	台
	

	
	全向麦克风
	1
	台
	

	
	移动推车支架
	2
	套
	

	
	洗衣机10公斤
	2
	台
	

	
	学生直饮机
	4
	台
	

	
	教师净化水饮水机（RO膜）
	4
	台
	

	
	热水器
	4
	台
	

	
	直饮水机
	2
	台
	

	
	热水器
	1
	台
	

	第2包
	办公桌
	113
	组
	

	
	转椅
	115
	把
	

	
	文件柜
	97
	件
	

	
	更衣柜
	37
	件
	

	
	双节文件柜
	15
	组
	

	
	沙发
	8
	个
	

	
	小茶几
	8
	个
	

	
	茶水柜
	1
	件
	

	
	挂衣架
	1
	个
	

	
	会议桌
	2
	张
	

	
	扶手椅
	60
	把
	

	
	茶水柜
	1
	件
	

	
	文件柜
	1
	件
	

	
	排椅
	320
	位
	

	
	排椅
	1000
	位
	

	
	主席桌
	8
	张
	

	
	主席椅
	16
	把
	

	
	发言台
	3
	张
	

	
	钢木双层床
	30
	张
	

	
	阅览桌
	53
	张
	

	
	阅览椅
	152
	把
	

	
	双面书架
	48
	组
	

	
	单面书架
	24
	组
	

	
	休闲沙发
	3
	个
	

	
	休闲桌
	1
	张
	

	
	书包柜
	1215
	柜
	

	
	课桌椅
	1215
	套
	核心产品



项目预算金额：576.4993 万元，第1包：358.6687万元，第2包：217.8306万元
合同履行期限：合同签订后30日完成供货安装调试。
2、 项目背景或简况                                                                        
北京市大兴区第五小学西校区为新建小学，计划开设27个教学班，为保障正常的开学，满足当地适龄儿童接受义务教育的需求，保障学校教职工、 学生教育教学和办公使用，需进行设备购置安装，本次申报内容为所需配套设备及开班日常所需设备教具等。

3、 技术参数要求（技术指标包括性能、规格、材质等，但不能指定品牌）、服务要求
	序号
	货物或服务名称
	技术参数

	第1包
	学生一体机
	1.CPU：CPU物理核心数≥8核，主频≥3.0GHz；
2.内存：配置≥16GB DDR4内存，内存读写速率≥2666MT/s，单内存插槽最大支持容量≥32GB；
3.存储设备：配置≥512G SSD固态硬盘；
4.显卡：配置独立显卡，显存容量≥2GB，至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中的2种显示接口，并与显示器接口相匹配；
5.音频：集成声卡，支持5.1声道；
6.网卡：配置≥1个千兆自适应有线网卡；
7.主板扩展槽：配置≥2个PCIe×16, ≥1个PCIe×8, ≥1个PCIe×1；
8.主板其他内置接口：配置USB总数≥11个，其中USB3.0接口≥9个；≥1个M.2接口 PCIE4.0协议，≥4个SATA 接口；
9.键盘鼠标：配置1套USB接口有线键盘鼠标；
10.电源：≥200W电源；
11.光驱：DVD刻录；
12.机箱尺寸容量：机箱体积≤15L；
13.显示设备：显示屏尺寸≥23.8英寸，屏幕分辨率≥ 1920×1080 ，可视角度水平≥178°，支持防蓝光模式，刷新率≥75Hz，对比度≥1000：1；
14.支持操作系统备份及还原功能；
15.预装正版操作系统和办公软件；
16.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求（提供中国信息安全测评中心官方网页截图作为证明材料）

	
	工作站
	1.CPU：PU物理核心数≥8核，主频≥3.0GHz；
2.内存：配置≥32GB DDR4内存，内存读写速率≥2666MT/s，单内存插槽最大支持容量≥32GB；
3.存储设备：配置≥512G SSD+2T  M.2 固态硬盘；
4.显卡：配置独立显卡，显存容量≥2GB，至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中的2种显示接口，并与显示器接口相匹配；
5.音频：集成声卡，支持5.1声道；
6.网卡：配置≥1个千兆自适应有线网卡；
7.主板扩展槽：配置≥2个PCIe×16, ≥1个PCIe×8, ≥1个PCIe×1；
8.主板其他内置接口：配置USB总数≥11个，其中USB3.0接口≥9个；≥1个M.2接口 PCIE4.0协议，≥4个SATA 接口；
9.键盘鼠标：配置1套USB接口有线键盘鼠标；
10.电源：≥200W电源；
11.光驱：DVD刻录；
12.机箱尺寸容量：机箱体积≤15L；
13.显示设备：显示屏尺寸≥23.8英寸，屏幕分辨率≥ 1920×1080 ，可视角度水平≥178°，支持防蓝光模式，刷新率≥75Hz，对比度≥1000：1；
14.支持操作系统备份及还原功能；
15.预装正版操作系统和办公软件；
16.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求（提供中国信息安全测评中心官方网页截图作为证明材料）

	
	黑白复印机
	最大原稿尺寸不低于A3   
复印速度A4黑白≥40页/分钟   
首页输出时间≤5.7秒
原稿类型纸   
双面复印支持   
连续输出页数999   
缩放倍率25%-400%   
纸盒容量1个300张（纸盒）&#43;100张（手送）   
进纸方式;手送   
预热时间≤18.8秒
分辨率≥600*600  dpi
内存容量≥256M
接口USB;网口

	
	黑白打印机A4
	幅面A4
激光打印机 
功能：打印/复印/扫描/传真   
黑白打印速度A4黑白≥40页/分钟   
分辨率≥1200×1200dpi  dpi 
接口类型：USB2.0；10/100BASE-TX 以太网；电话扩展接口   
内存≥512MB 
支持网络打印机   
一键身份证（双面）复印、票证复印、文字加黑打印、多合一打印、双面打印（复印）、小册子打印、反转打印、水印打印、页眉页脚打印、缩放打印、USB免驱打印、保密打印、云打印、Airprint、省墨（纸）模式、跳过空白页打印 

	
	彩色打印机A4
	打印原理 激光
打印功能 彩色
机身颜色 白
单面或自动双面打印 自动双面
分辨率 ≥1200dpi
预热时间≤ 30秒
无线网络 有线网络打印
接口类型 USB 2.0（随机附带连接线）
首页输出时间：≤10.8秒/黑白，≤12.2秒/彩色；打印速度：黑白≥21PPM，彩色≥21PPM；分辨率：≥600X600dpi ；标配内存：≥128 MB DDR内存；≥128 MB NAND闪存；处理器：≥800MHz；输入：≥250页纸盒+单页多用途纸盒；输出：≥100页出纸盒；月打印负荷：≥40,000页/月
；接口：USB2.0，10/100M以太网口接口； 打印语言：HP PCL 6、HP PCL 5c、HP postscript Level 3仿真、PCLm、PDF、URF；介质；纸张(证券纸、小册子纸、彩色纸、光面纸、重磅纸、信笺纸、轻型普通纸、照片纸、普通纸、预印纸、打孔纸、环保纸、糙面纸)，透明胶片，标签，信封，卡片纸； 标配自动双面打印；

	
	碎纸机
	可碎介质：纸，光盘，卡，回形针、订书针
碎纸效果：段状
类型：长时间碎纸机
保密等级：4级
噪音分贝：50-60dB
纸箱容量：31-50L
移动轮：有移动轮
功能：自动反向退纸
单次碎纸张数：11-20张
最大碎纸幅面：A4
碎纸速度：2.1-3.0米/分钟
连续碎纸机时间：41-60分钟

	
	触控一体机
	1.整机采用86英寸超高清LED液晶显示屏，左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔。钢化玻璃表面硬度≥9H，显示比例16:9，分辨率3840×2160，色域覆盖率（NTSC）≥72%，灰度等级≥256级，透光率不低于91%，雾度≤8%。
2.整机嵌入式系统最新版本，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，DDR最大速率≥2666MT/S，存储空间≥32GB。
3.侧置输入接口需具备≥2路HDMI、≥1路RS232（RJ45形态）、≥1路USB接口；侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出；前置输入接口≥3路USB接口（至少包含1路Type-C、2路USB）。
4.整机具备≥6个前置按键，可实现开关机、音量＋－、护眼、录屏、设置功能。前置按键支持自定义设置，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。
5.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统。
6.#整机上边框内置非独立式摄像头，摄像头数量≥5个，其中至少四个摄像头像素值均≥1300 万，支持拍摄有效像素数≥5200万的照片，支持拍摄8192×2772分辨率的视频。其中广角摄像头最大视场角≥145度且水平视场角≥130度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840x2160分辨率下，支持30帧的视频输出。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章）
7.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记≥60人。
8.#整机设备内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W。内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。整机全部扬声器无需打开背板即可单独拆卸。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章）
9.#整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，整机屏幕中心亮度三分之一的亮度观看视角≥130°，满足GB40070关于亮度可视角≥120°要求。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章）
10.整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，在屏幕中心亮度≥350cd/㎡下，增加屏幕两侧亮度，使得整机水平方向法线60度视角下，实际屏幕的观看有效亮度≥110cd/㎡。
11.整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，整机白场画面下亮度均匀性≥85%。屏幕中心亮度三分之一的亮度观看视角≥130°。在屏幕中心亮度≥350 cd/㎡、整机水平方向法线 60 度视角下，屏幕观看有效亮度≥110 cd/㎡。
12.整机采用红外触控方式，支持系统中进行≥50点触控。书写触控延迟≤25ms，触摸最小识别物≤3mm，触摸响应≤4ms，支持触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离＜20mm。
13.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别。
14.整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画 O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。
15.整机需支持经典护眼模式及纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。
16.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
17.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。
18.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。
19.整机系统通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、wifi直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。
20.整机配套教学应用APP可通过wifi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。
21.整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近场发现登录，并支持账号安全登录检测。
22.整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。
23.整机内置智能体AI图像生成功能 ，支持通过语音与大屏开展职业主题对话交互。大屏可同步生成对应职业形象，并将其转化为对话智能体实现双向对话交流。
24.整机内置投票统计小工具，通过内置多摄像头捕捉每个同学的投票动作，如举手，双手交叉并进行AI识别，统计投票情况及占比，并以柱状图图表形式呈现。
25.#整机具备班级视力检测功能，学⽣站在距离屏幕前5m处，可通过手势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接⽣成视力检测结果，并建⽴学⽣视力档案，对学⽣视力情况进⾏管理。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章）
二、白板教学软件
1.提供≥100个学科教育各学段各地区教材版本互动式教学课件资源，提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育、特殊教育分类≥160000份互动课件。
2.支持实现电子化听评课。支持在授课模式中发起授课评价，根据课程和评课表生成二维码，可选择是否分享课件，若选择分享课件，评课人通过扫码即可参与评课并获取课件。
3.交互式备授课软件中内置空中课堂功能，无需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具等 远程教学功能，教师可一键开课生成课程海报；学生扫 描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装 APP。
4.云教案内容无需人为保存即可同步至云空间，支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信浏览器内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为 PDF 格式。
5.具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错和趣味选择三大课堂活动。输入文本后可以一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作。

	
	照相机
	1、ISO感光度:100-32000
2、存储介质SD卡；SDHC卡；SDXC卡
3、连拍速度：≥5张/秒
4、4K超高清视频
5、有效像≥2400万
6、配套镜头：24-105mm 
7、传感器类型：CMOS
8、快速型混合自动对焦
9、对焦点：≥425点
10、接口HDMI；蓝牙：
11、液晶屏尺寸≥3英寸
12、液晶屏类型旋转屏；
13、液晶屏像≥92万

	
	摄像机
	1、4K摄像机
2、传感器类型:CMOS
3、最大像素：≥2000万
4、有效像素：≥1420万
5、光学变焦：≥12倍
6、实际焦距：f=9.3-111.6mm
7、最大光圈：F/2.8-4.5
8、滤镜直径：62mm
9、液晶屏尺寸：≥3.5英寸
10、液晶屏像素：≥156万
11、取景器描述：约144万像素
12、对焦范围:自动/手动
13、其它功能WIFI
14、Multi/Micro USB 插孔 (x1)，RCA 针 (x1)
15、存储介质:MS/SD，SD

	
	速印机
	工作方式：高速数码制版/全自动孔版印刷
原稿类型：书刊/单页
原稿尺寸：使用原稿台：50mm×90mm至310mm×432mm
使用自动进稿器：100mm×148mm至300mm×432mm
原稿纸张重量：使用自动进稿器：50 g/㎡至128 g/㎡
最大扫描尺寸：297mm×432mm
扫描分辨率：600dpi×600dpi
印刷分辨率：300dpi×600dpi
印刷纸张尺寸：100mm×148mm至310mm×432mm
印刷纸张重量：46-157g/㎡
最大印刷区域：251mm×357mm
进纸盘容量：1600-1000张（110mm堆叠高度以下）
出纸盘容量：1600-1000张（110mm堆叠高度以下）
制版时间：快速制版关闭时：约16秒（A4，长边进纸）
          快速制版打开时：约14秒（A4，长边进纸）
印刷速度：5档：60、80、100、120、130/分钟
主要功能：加密打印功能、扫描对比度调整、网点处理、二合一功能、书本阴影消除、节省油墨、快速制版、印刷浓度调整、编程功能、隔页纸分页功能、均墨操作、机密排版、计数器显示、计数器报表输出、试印、直接印刷、PC-I/F电脑链接打印、用户管理模式、重叠进纸检测功能、自动休眠设定、自动关机设定、节能模式、RISO iQuality系统、标配工作底台 

	
	移动硬盘  2T
	移动硬盘 固态  USB3.0 2T高速 便携 兼容MAC 2.5英寸

	
	U盘
	256G固态

	
	黑板
	黑板参考规格≥4000*1300mm，根据触控一体机尺寸和教室实际尺寸来进行调整；配合触控一体机安装。
技术要求：
1、#书写面板：优质搪瓷面板，颜色；墨绿色，不反光，粉笔书写，笔迹流畅，笔道均匀、无断线现象；表面可磁吸。擦拭性：用干式或湿式黑板擦往复擦拭两遍，无明显残留字迹；板面厚度≥0.3mm。搪瓷绿板表面莫氏硬度≥3级，表面漆膜硬度≥9H。耐光性：书写面经暴晒后，对比度≥4级。（搪瓷绿板符合GB28231-2011书写板安全卫生要求和搪瓷绿板莫氏硬度检测报告。需提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
2、黑板夹层：采用高强度环保材质，厚度≥15mm，燃烧增长速率指数≤50。
3、背板：磨砂烤漆钢板，厚度≥0.25mm，幅宽≥1200mm，整板无接缝，表面平整，不反光。
4、胶粘剂：环保型聚氨酯复合胶，游离甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》标准，挥发性有机化合物(voc)含量符合GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》要求，VOCS含量符合DB11/1983-2022《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》要求。提供聚氨酯复合胶，游离甲醛释放量符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》、挥发性有机化合物(voc)含量符合GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、VOCS含量符合DB11/1983-2022《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》的检测报告。需提供针对上述项目的检测报告。
5、结构：吊轨式左右推拉结构，铝合金大外框上边框内置隐藏式一体化承重吊轨,静音式设计，下边框内置一体化轨道槽，不卡粉笔，滑动板上方两侧各安装2组轴承式尼龙吊轮，滑动板下方配有4个侧向定位轮；定位轮保证前后位移在0.5mm以内，保证使用时前后不晃动。
6、#黑板边框：哑光香槟色铝型材；正面尺寸≥55mm，立面尺寸≥160mm，壁厚≥1.2mm。需提供铝合金边框盐雾腐蚀试验≥500h，符合GB/T10125-2021的检测标准。（需提供针对上述项目的检测报告加盖投标人公章）。
7、黑板滑轮：锌合金吊体，精密轴承、外包高强白色尼龙，模具一次成型。每组四轮设计。
8、黑板挂件：冷轧钢带，热浸镀锌，模具冲压一次成型，安装件规格4mmX140mmX60mm，不变形。
9、应有完善的售后服务体系，需提供售后服务认证（五星级）证书。

	
	多媒体讲桌
	1.智能讲台结构：木结构部分均采用E0级木质板材结构，甲醛释放量≤0.05mg/m³，桌面防静电。
2.智能讲台底座尺寸及外观：（长×宽×高）≥ 1100×550×1030 ±5mm，讲台三面环抱式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，讲台产品外观桌面平整，悬浮式设计，边缘光滑，无棱角处理，保护师生安全。
3.智能讲台底座提供大容量收纳空间，可供老师放置无线麦克风、粉笔、键盘、鼠标、作业试卷等，时刻保持讲台桌面干净整洁。
4.智能讲台底座自带4只脚杯，脚杯支持地钉锁定，可确保讲台安装更稳固、牢靠，避免师生椅靠、挪动等行为造成人身伤害。
5.智能讲台一体机尺寸及外观：（长×宽×高）≥ 568mm× 294mm× 156mm，外观悬浮式设计，边缘光滑，无棱角处理，保护师生安全。
6.智能讲台一体机包含至少21.5英寸电容触摸屏幕，支持10点同时触摸。（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的权威检测报告）
7.智能讲台一体机屏幕采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，厚度≥3mm（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的权威检测报告）
8.智能讲台一体机支持通过触控屏幕对一体机的画面进行控制，同时支持同步显示一体机画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的权威检测报告）
9.智能讲台一体机设置物理实体快捷按键，两侧按键共≥5个。
10.智能讲台一体机具备独立的快捷按键，用户可通过快捷按键对一体机进行进行一键熄屏、音量加控制、音量减控制（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的权威检测报告）

	
	实物展台
	1、壁挂式安装，无锐角无利边设计，托板采用单板结构，托板平整无接缝，且托板及挂墙部分具有金属加强 ，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可承重≥3kg ，托板可收起，采用磁吸吸附式机构 。
2、采用一体式非活动悬臂设计，打开托板一个动作即可启动展台，实现画面拍摄和数据传输。
3、#支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变，展台主体区画面为标准矩形效果。 （提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测认证机构出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章）
4、采用USB接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。展台背面支持数据线缠绕设计，可防止数据线松动脱落，并支持左右下三个方向出线。
5、#摄像头可拍摄≥1300万像素数的照片，摄像头支持自动对焦，可拍摄A4画幅，显示视频输出像素最大可支持3120×4208像素数 。（提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测认证机构出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章）
6、#支持实时降噪功能，可开关控制。（提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测认证机构出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章）
7、#支持通过双击屏幕画面任意位置，即时改变对焦位置,可对立体物体的局部进行对焦。（提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测认证机构出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章）
8、展展台按键采用触摸按键，可实现灯光调节、拍照截图、画面缩小、画面放大功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作。
9、支持3档LED补光，可进行亮度补充。
10、#支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、 自适应、画面锁定的操作。（提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测认证机构出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章）
11、支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。
12、支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 
13、可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，可调整拍摄内容。
14、#支持故障自动检测，可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本问题，并给出引导性解决方案。在出现显卡驱动、摄像头占用问题导致无法显示展台拍摄画面时，自动出现检测链接，检测“无画面”的原因。 （提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测认证机构出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章）
15、#打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容。（提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测认证机构出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章）

	
	后黑板及轧板
	平面软扎展示板技术参数
1，面板材料：采用优质软扎专用展示板，厚度8mm；颜色根据用户要求定制，2，夹层材料：采用防潮、吸音高强瓦楞纸板或泡沫板。
3，背面材料：材料为优质镀锌蓝色彩涂板，厚度≥0.2mm；采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，胶水60秒钟即100%固化定型，确保粘接牢固板面平整。
4，粘胶材料：要求高质量的胶合剂，胶黏剂为无毒制剂，胶合牢固、经久耐用，永不脱壳，各项指标均达到国家环保要求，甲醛释放量符合国家环保标准。
5，包角:采用ABS工程塑料，抗老化，抗冲击力强，模具一次成型。
6，边框材料：采用高档电泳香槟色铝合金型材。
7，采用隐形安装，无安装件外露现象，选用膨胀螺栓与墙体连接；黑板紧贴墙壁与安装件连接；离地高度80cm-105cm。 
8，后黑板外尺寸为4.8*1.2米，侧面轧板4.8*0.9米。

	
	讲台
	1. 参考外形尺寸480*100*18CM，整体结构采用钢木结构，主框架为壁厚≥1mm，20*20mm镀锌方管焊接而成，为了保证地台的强度立梁不少于12组，
2. 夹层板用不低于12mm的密度板
3. 复合地板采用12MM厚高密度高耐磨复合地板，密度800，耐磨度4000转

	
	扩声设备
	1.内置麦克风:9颗
2.信噪比:>65dB(A]
3.灵敏度:-38dBFS
4.频率响应:20Hz-8kHz
5.采样率:拾音48K采样，无感扩音48K采样
6.拾音距离≥8米
7.音频输出：3.5mm线性输出/USB输出
8.供电：USB DC5V或者POE 
9.额定功耗：8W
10、支持调节语音播报主音箱
1.无需功放和电源，内置功放和电源模块。
2.通过U盘，AUX音源输入进行播放 
3.与设备连接过一次之后每次开机会自动连接；
4.音箱采用红外遥控器操作，红外遥控距离10米
5.播放方式：USB播放（u盘）、AUX播放
6.主音箱带功率输出，支持连接一台副音箱
7.额定功率：40W
8.额定电压：AC90-220V
9.系统类型：1只100mm( 4inch)全频单元 
10.有效频率范围：100Hz - 18kHz
11.额定阻抗：8Ω
12.额定功率：40W 
13.灵敏度：89dB
14.峰值声压级：112dB
15.水平覆盖角：120°
16.垂直覆盖角：30° 
17.箱体材质：ABS塑料
18.安装方式：壁挂
副音箱
1.系统类型：1只100mm( 4inch)全频单元 
2.有效频率范围：100Hz - 18kHz
3.额定阻抗：8Ω
4.额定功率：40W 
5.灵敏度：89dB
6.峰值声压级：112dB
7.水平覆盖角：120°
8.垂直覆盖角：30° 
9.箱体材质：ABS塑料
10.安装方式：壁挂

	
	LED显示屏
	1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一封装，LED封装形式：SMD1515；
2.LED显示屏采用≤2.0mm点间距，像素点密度≥250000点/m²；                                                                      3.屏幕尺寸长≥4.48m，高≥2.56m，整屏分辨率长≥2240，高≥1280
4.屏幕平整度≤0.1mm；
5.色域覆盖率≥110%NTSC；                                                                                                 6.阻燃等级：达到UL94  V-0级别；                                                                                                7.模组机械强度≥25MP；                                                                                                     8.亮度≥500cd/㎡，具备0-100%任意调节功能；                                                                                9.屏幕色温：1000k-15000k连续可调；                                                                                             10.可视角度：水平/垂直视角≥160°；                                                                                      11.对比度：≥5000:1；                                                                                                     12.平均无故障时间≥100000小时；                                                                                                                 13.屏幕功耗：峰值≤500w/㎡，平均≤160w/㎡；                                                                             14.噪声试验：噪声≤1.4db；                                                                                                15.抗紫外试验：根据相关试验检测符合5级要求；                                                                                16.#所报LED显示屏具有产品3C证书、产品质量管理认证、产品环境管理体系认证、产品职业健康安全管理体系认证。（提供复印件加盖投标人公章）  

	
	视频控制器
	1.输入接口包括3路高清信号输入；
2.视频输出支持≥6个千兆网口输出，最大带载≥390万像素；
3.集成发送卡和视频处理器功能，连线更少，设备集成度更高，稳定性兼容性大大提升。
5.支持3信号源画面同时输出上屏；
6.根据显示屏分辨率对输入图像进行任意缩放，包括裁剪后缩放、画中画缩放、点对点模式、全屏缩放、自定义缩放等，画面缩放后，大屏显示依然清晰；

	
	配电箱
	1.支持10kw配电功率要求，所有硬件设备必须符合电子专业相关国家、国际标准
2. 配电柜中加入过流、短路、断路、过压、欠压、等保护装置，同时也加上必备的指示装置，方便故障的检修工作

	
	钢结构框架
	根据现场环境定制结构，采用镀锌钢管为主框架结构，四周用合适材料进行收口，不含装修。

	
	屏体安装
	现场安装需满足交付时间及用户方安装要求

	
	辅材
	包含屏体背面的LED屏的电源线、控制线、控制电源线、网线等。

	
	主扩音箱
	1、中低音喇叭：≥1×10" (190磁Φ75mm)  
2、高音喇叭：≥1×1.34" (Φ44mm)  
3、频响 (±3dB)：75Hz-18kHz  
4、额定/峰值功率：≥300W /600W
5、阻抗：8欧
6、灵敏度：≥97dB  
7、最大声压SPL：≥122dB                                                                                                                   

	
	专业功放（主扩音箱）
	1、输出功率（单声道测试）（EIA 1KHz,1%THD) 8Ω≥450W， 4Ω ≥700W
2、Class AB/H阻尼系数（8Ω，100Hz) ≥400
3、频率响应  20Hz-20KHz(±0.5dB,1Vrms输入信号，1%输出功率）    
4、输入阻抗  20KΩ（平衡输入，立体声模式）/100KΩ（平衡输入，并联模式）    
5、输入灵敏度  44dB  0.56V 41dB  0.8V 38dB   1.13V 35dB   1.59V 32dB   2.25V 29dB   3.17V 26dB   4.47V
6、信噪比（A计权）  ≥100dB    
7、总谐波失真（THD+N）  ≤0.06%(8Ω，1KHz,1%输出功率)    
8、互调失真（IMD）  ≤0.05%(8Ω，1%输出功率)    
9、转换速率（8Ω，10KHz)  ≥20V/μs    
10、通道隔离  ≥80dB    
11、输入共模抑制比（CMR）  ≥70dB(20Hz-1KHz)
#（投标产品提供印有CNAS标识的由第三方检测机构出具的检测报告扫描件佐证满足以上功能，所提供材料须加盖生产投标人公章）   

	
	低音音箱
	1、低音喇叭 : ≥1×15"   
2、频率响应 (±3dB) : ≥55Hz-400Hz  
3、额定/峰值功率：≥500W /850W
4、阻抗：8欧
5、灵敏度 : 100dB  
6、最大声压SPL: 133dB                                    7、分频点：135HZ 

	
	专业功放(低音音箱)
	1、输出功率（单声道测试）（EIA 1KHz,1%THD) 8Ω≥800W， 4Ω ≥1200W
2、Class AB/H阻尼系数（8Ω，100Hz) ≥400
3、频率响应  20Hz-20KHz(±0.5dB,1Vrms输入信号，1%输出功率）    
4、输入阻抗  20KΩ（平衡输入，立体声模式）/100KΩ（平衡输入，并联模式）    
5、输入灵敏度  44dB  0.56V 41dB  0.8V 38dB   1.13V 35dB   1.59V 32dB   2.25V 29dB   3.17V 26dB   4.47V
6、信噪比（A计权）  ≥100dB    
7、总谐波失真（THD+N）  ≤0.06%(8Ω，1KHz,1%输出功率)    
8、互调失真（IMD）  ≤0.05%(8Ω，1%输出功率)    
9、转换速率（8Ω，10KHz)  ≥20V/μs    
10、通道隔离  ≥80dB    
11、输入共模抑制比（CMR）  ≥70dB(20Hz-1KHz)

	
	台唇音箱
	1、中低音喇叭：≥1×8" (190磁Φ75mm)  
2、高音喇叭：≥1×1.34" (Φ44mm)  
3、频响 (±3dB)：75Hz-18kHz  
4、额定/峰值功率：≥200W /600W
5、阻抗：8欧
6、灵敏度：≥97dB  
7、最大声压SPL：≥122dB                                                                                                                   

	
	专业功放（台唇音箱）
	1、输出功率（单声道测试）（EIA 1KHz,1%THD) 8Ω≥450W， 4Ω ≥700W
2、Class AB/H阻尼系数（8Ω，100Hz) ≥400
3、频率响应  20Hz-20KHz(±0.5dB,1Vrms输入信号，1%输出功率）    
4、输入阻抗  20KΩ（平衡输入，立体声模式）/100KΩ（平衡输入，并联模式）    
5、输入灵敏度  44dB  0.56V 41dB  0.8V 38dB   1.13V 35dB   1.59V 32dB   2.25V 29dB   3.17V 26dB   4.47V
6、信噪比（A计权）  ≥100dB    
7、总谐波失真（THD+N）  ≤0.06%(8Ω，1KHz,1%输出功率)    
8、互调失真（IMD）  ≤0.05%(8Ω，1%输出功率)    
9、转换速率（8Ω，10KHz)  ≥20V/μs    
10、通道隔离  ≥80dB    
11、输入共模抑制比（CMR）  ≥70dB(20Hz-1KHz)
#（投标产品提供印有CNAS标识的由第三方检测机构出具的检测报告扫描件佐证满足以上功能，所提供材料须加盖投标人公章）   

	
	返听音箱
	1、单元构成  低音 ≥1×12"  高音 ≥1×1.73"44芯
2、频率响应 ≥50Hz-18 KHz  
3、功率 Rms/Peak ≥300w / 1200w   
4、灵敏度 1w/1m ≥95dB 
5、最大声压 SPL ≥126dB 
6、阻抗  8Ω  
7、覆蓋角度（H×V） 80°×50°

	
	专业功放（返听音箱）
	1、输出功率（单声道测试）（EIA 1KHz,1%THD) 8Ω≥450W， 4Ω ≥700W
2、Class AB/H阻尼系数（8Ω，100Hz) ≥400
3、频率响应  20Hz-20KHz(±0.5dB,1Vrms输入信号，1%输出功率）    
4、输入阻抗  20KΩ（平衡输入，立体声模式）/100KΩ（平衡输入，并联模式）    
5、输入灵敏度  44dB  0.56V 41dB  0.8V 38dB   1.13V 35dB   1.59V 32dB   2.25V 29dB   3.17V 26dB   4.47V
6、信噪比（A计权）  ≥100dB    
7、总谐波失真（THD+N）  ≤0.06%(8Ω，1KHz,1%输出功率)    
8、互调失真（IMD）  ≤0.05%(8Ω，1%输出功率)    
9、转换速率（8Ω，10KHz)  ≥20V/μs    
10、通道隔离  ≥80dB    
11、输入共模抑制比（CMR）  ≥70dB(20Hz-1KHz)
#（投标产品提供印有CNAS标识的由第三方检测机构出具的检测报告扫描件佐证满足以上功能，所提供材料须加盖投标人公章）   

	
	数字音音频矩阵
	1、DSP处理 Ti 456MHz FLOPS DSP核心算法 自动混音、自动增益、反馈消除、回声消除、噪声抑制
2、GPIO 2个输入，RS485 1个
3、模拟输入 8个，模拟输出 8个，RJ45接口 1个，卡侬输出 2个
4、频率响应（20-20KHz） ±0.2dB
5、总谐波失真+噪声 0.004% @4dBu
6、底噪(A-计权) -90dBu
7、输入阻抗(平衡式) 20KΩ，输出阻抗(平衡式) 100Ω
8、最大输入电平 +18dBu，平衡，最大输出电平 +18dBu，平衡
9、幻象电源(每输入) 48V
10、输入共模抑制，80Hz 70dB
11、设置跟踪调节、麦克风参数，产品同时支持调整控制AEC等级、ANS等级
12、支持USB录音及语音跟踪，可进行播放和录音
#（投标产品提供印有CNAS标识的由第三方检测机构出具的检测报告扫描件佐证满足以上功能，所提供材料须加盖投标人公章）

	
	数字调音台
	1、≥10路XLR平衡单声通道输入+4路立体声输入通道；
2、2编组输出 + 3组AUX母线辅助输出（包括EFF), 1组监听输出
3、来自立体声或AUX2的LPF低通滤波器输出（60-150HZ可调），
4、莲花TAPE/REC外接录音接口+ MONITOR房间输出接口，满足各种音频需求，
5、内置99种DSP数字效果器,，满足各类效果需求;
6、双USB接口设计，USB音频播放MP3，USB录音， USB声卡，可连接电脑录音、播放。
7、内置无线蓝牙5.0接收播放
8、立体声7段图示均衡器输出
9、内置+48V幻象电源供电，独立2路一组开关输出供电，方便使用各类音频输入
10、单声通道带（高通滤波器）100HZ低频衰减开关 
11、每通道带3段参量均衡，80Hz.2.5KHz.12KHz  ， 
12、每输入通道带MUTE静音开关，PFL监听耳机开关，平滑60MM行程推子器
13、USB/MP3独立控制音量推子，USB可加入立体声播放，可调高中低音，声音优美
14、LED显示屏清淅显示MP3播放状态，DSP效果种类选择显示，一目了然，
15、10段精准三色LED电平灯显示信号状态
16、适用全球供电电压,功率30瓦；使用灵活。具有无噪声、瞬间反应好、电耗低的特性

	
	反馈抑制器
	1、DSP：32位浮点DSP、24位AD/DA、48K采样频率
2、频率响应：20Hz-20kHz
3、输入：2×XLR & 1/4“TRS
4、输入阻抗：40kΩ平衡，20kΩ不平衡
5、最大线路电平输入：2Vrms
6、输出：2×XLR & 1/4“TRS
7、输出阻抗：150Ω
8、最大输出电平：1.6Vrms
9、信噪比：108dB(A计权)

	
	一拖二无线手持话筒
	1. UHF频段传输，一拖二无线手持话筒；
2. 使用频率范围：UHF 640MHz-690MHz；
3. 二通道最多200信道接收信号，手持腰包通用，抗干扰能力强；
4. 二联屏LCD显示屏，实时反馈系统工作状态；
5. 使用距离：≥80米
6.具有多档位混响调节功能，混响效果15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有25档调节方式
7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台
#（投标产品提供印有CNAS标识的由第三方检测机构出具的检测报告扫描件佐证满足以上功能，所提供材料须加盖投标人公章）

	
	天线放大器
	1、12dB可调的射频信号电平用于优化使⽤不同线缆的接收效率
2、链接输出可链接8台⽆线接收机组成⼤型 系统
3、RF 电平过载LED及时监察射频信号的质量
4、⾼清LCD显示，频率：  450-970MHz，输⼊/输出阻抗：  50欧姆，通道:2*5   ( 10路)输出
接⼝  ：B型⺟座 增益+6dB，3阶互调截取点 ：+38dBm   (典型)，增益:平坦度 ：+1dB，电源输出：  DC4*1A                                          输⼊电源 ：AC100-260VAC/T2A 47-63赫兹，频率：  U段 460-970MHz
调控开关：轻触开关，接⼝：  B型⺟座
输出阻抗：  50欧姆( SWR<=1:1.5) 增益(最⼤)：  12dB   (典型)  辐射最强⻆度:0 – 180，整合数控可调:-6 _ 12dB
3阶互调截取点：  +45dBm   (典型)，增益平坦度：  +1dB ，全频段，电源：  +9V⾄12V   (典型)，   150mA
#（投标产品提供印有CNAS标识的由第三方检测机构出具的检测报告扫描件佐证满足以上功能，所提供材料须加盖投标人公章）

	
	监听音箱
	1.类型：双向近场演播室参考监视器
2.LF驱动器：≥5英寸（203毫米）凯夫拉尔锥形锥体，具有高温声屏障和阻尼橡胶环绕，磁屏蔽
3.高频驱动器：≥1.25英寸（32毫米）磁屏蔽天然丝穹顶
4.频率响应：≥38赫兹- 22千赫
5.交叉频率：2.2千赫
6.低频放大器：功率≥70 W
7.高频放大器：功率≥60 W

	
	8路智能电源控制器 （带滤波）
	1、顺序开启逆序关闭 
2、PASS键可全通道同时打开 
3、WIFI接入中控控制（指令控制）或自带软件控制 
4、每路开关间隔时间：默认1秒（时间可通过软件自由设置）
5、支持PC界面控制、定时控制、手动控制、串口控制方式
6、支持通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备:支持独立控制每一路电源输出，支持一键全开或全关:支持一键紧急打开或者关闭全部电源
7、支持中控外控 
8.内置功率计，屏幕显示即时工作电压、支持过压、过流、欠压设置
9、漏电保护与过流保护 
10、面板通道独立关闭  
11、带滤波
12、可控制电源:8路
13、单路功率：2000W
#（投标产品提供印有CNAS标识的由第三方检测机构出具的检测报告扫描件佐证满足以上功能，所提供材料须加盖生产投标人公章）

	
	会议系统主机
	1、智能限制:允许同时打开的单元数量可设置为1 ~ 6个,达到限制数量后,允许一人申请等待倒计时30秒,当有打开话简关闭,申请中话筒自动进入。
2、先进先出:发言单元数量1 ~ 6个,后来打开话筒覆盖最早打开的话筒;
3、智能申请:当申请人按下话简发言按键时,申请发言30秒倒计时,同时话筒咪杆灯和话筒指示灯闪烁,由主席短按优先键是否给予批准申话筒打开,短按一次批准一人,打开顺序由申请先后决定,达到发言人数后,允许1话筒进入申请状态,最后开启话筒自动覆盖最早打开单元(此模式下主席话筒无临时静音代表插话功能)
4、开放模式:同时打开的单元数量不受限制(请不要长时间同时打开所有话筒)
5.限时发言:可设置与会者发言时间限时为15秒~ 60分钟,时间达到自动关闭话筒
6:主席专用:只允许主席话筒打开发言,所有代表单元都不能打开
7、声控启动:以声音控制开启单元，可由主机调节声控门限.
8、自动测试:设置需测试单元数量,确认测试后按顺序每个话筒指示及咪杆指示灯闪烁2秒,完成测试自动复位原状态.
主控机参数规格:
1、主机供电；AC110V-220V/50Hz
2、频率响应；20Hz-20kHz
3、输出阻抗：REC：200Ω
4、BALANCE：300Ω
5、NOBALANCE：400Ω
6、信噪比：96dB（1KHz THD1%）
7、话筒单元接口；圆头DIN-8插座接口x2 ， 网线插口X4
8、中控连接口；232串口x1
9、音频输入；RCA（莲花插座）x1
10、音频输出；RCA（莲花插座）x1
11、XLR卡侬插座x1

	
	主席话筒（方杆）
	系统主机采用双系统双备份连接方式，具有传统手拉手会议系统和数字网络环形会议系统双系统，两条链路可独立或同时工作，使得系统具有高稳定可靠性和多模式便捷性；
本会议单元可采用8芯专用会议线方式，根据用户环境需求使用，有效抵抗干扰，安装更便捷，传输更可靠
内置高性能CPU和数字DSP电路处理，最大限度减少失真，使语音更加清晰，频响更宽；
主席单元优先键可任何时候关闭所有列席代表单元；
支持多个主席单元，具有优先功能，并可置于任意位置，可控制会议发言进程；
专业心形/超心形指向性电容式咪芯，拾音灵敏、语音清晰、带宽高，不易产生啸叫；
采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰；
高清全视角TFT真彩2寸显示屏，显示实时时钟，显示内容清晰；
话筒杆带有绿色/LED光圈工作指示灯，可显示正在发言、聆听状态；
会议单元开启后会自动发光指示，有效防止误操作，操作直观简单；
会议单元所有按键采用高品质长寿命，防潮、防尘开关；
工作电压：DC24V，由会议主机直接供电；
单元采用航空级铝合金材质面板，CNC精密加工，表面喷砂处理，阳极氧化工艺处理确保持久光泽度，精致典雅的台面式结构，符合人体工学，极具现代气息。
技术参数
工作电压：DC 24V（由主机供给）
咪芯类型：心形指向性驻极体
指向特性：超心形
灵敏度：-38 dBV/Pa
频率响应：20Hz-20KHz
输入阻抗：2 kΩ
最大声压级：131 dB (THD<3%)
等效噪声：25 dBA
信噪比：＞80dB
动态范围：>108 dB(1 KHz)
总谐波失真：＜0.01%±3dB
最大功耗：1W

	
	代表话筒（方杆）
	系统主机采用双系统双备份连接方式，具有传统手拉手会议系统和数字网络环形会议系统双系统，两条链路可独立或同时工作，使得系统具有高稳定可靠性和多模式便捷性；
本会议单元可采用8芯专用会议线方式，根据用户环境需求使用，有效抵抗干扰，安装更便捷，传输更可靠
内置高性能CPU和数字DSP电路处理，最大限度减少失真，使语音更加清晰，频响更宽；
主席单元优先键可任何时候关闭所有列席代表单元；
支持多个主席单元，具有优先功能，并可置于任意位置，可控制会议发言进程；
专业心形/超心形指向性电容式咪芯，拾音灵敏、语音清晰、带宽高，不易产生啸叫；
采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰；
高清全视角TFT真彩2寸显示屏，显示实时时钟，显示内容清晰；
话筒杆带有绿色/LED光圈工作指示灯，可显示正在发言、聆听状态；
会议单元开启后会自动发光指示，有效防止误操作，操作直观简单；
会议单元所有按键采用高品质长寿命，防潮、防尘开关；
工作电压：DC24V，由会议主机直接供电；
单元采用航空级铝合金材质面板，CNC精密加工，表面喷砂处理，阳极氧化工艺处理确保持久光泽度，精致典雅的台面式结构，符合人体工学，极具现代气息。
技术参数
工作电压：DC 24V（由主机供给）
咪芯类型：心形指向性驻极体
指向特性：超心形
灵敏度：-38 dBV/Pa
频率响应：20Hz-20KHz
输入阻抗：2 kΩ
最大声压级：131 dB (THD<3%)
等效噪声：25 dBA
信噪比：＞80dB
动态范围：>108 dB(1 KHz)
总谐波失真：＜0.01%±3dB
最大功耗：1W

	
	中控主机
	1. 主机配有10个串口（RS232\RS485\422）、8个红外口、8个继电器口、8个IO口、1个双向网口（可对外控制UDP/TCP网络设备）、1个NET口、1个TF卡接口、13个状态指示灯、8个按键或触摸屏，大量的控制接口作为后备和备份使用。
2.支持5台主机相互热备份，前一台主机死机或烧坏后，会自动切换到下一台继续工作。
3. 支持网络预览，带1路hdmi和1路模拟音频输入，输入的视频可在app和电脑控制软件上以视频窗口方式显示，用于视频预览无缝矩阵的输入信号、摄像头等。
4. 控制软件同时支持IPAD平板电脑、安卓平板电脑、射频触摸屏、windows电脑，并且它们的界面完全相同，方便用户使用。可同时使用多种方式，互为备份，让项目更健壮。
5. 支持万能双向网口，可控制带网口的设备，整台设备只用1个网口，1条网线，就可同时使用TCP和UDP方式。 TCP方式，可同时连接100多台被控设备，也可分时连接上万台网络受控设备。UDP方式，可广播发送，也可指定目标IP一对一发送，可支持数百个目标IP(UDP受控设备)。
6. 支持双向反馈，界面可显示串口及网口被控设备的状态，支持脚本代码程序，可用代码程序处理被控设备的反馈协议
7. 多屏联动同步，支持多台平板电脑及电脑同时控制
8. 支持在平板电脑操作界面嵌入网页
9. 主机内置红外学习器，可把红外数据保存到电脑成为红外库文件，供后续工程或后续维护升级使用。
10. 支持电脑脚本语言，用户可在现场编写和下载脚本程序，以实现更高级的逻辑控制功能，比如实现校验和计算。
11. 支持端口间的数据相互转发，比如串口1收到的数据，可以从其它串口或网络输出，网络收到的数据也可从串口输出。
12.主机前面板带蓝光液晶显示屏，显示工作状态，显示主机的IP地址，
前面板带8个可自定义功能的按键；可作为应急操作选项。
13. 内置万年历电路，可让中控在指定时间自动执行控制操作。
14. 非串口分配器式中控，串口等所有控制代码和程序保存在主机上，主机可执行逻辑控制，触摸屏仅保存一个控制ID号，减少网络通讯，提高响应速度和稳定性。
15. 主机带有网口，不需配置接收器（转换器），以提高稳定性。
16. 可通过互联网对主机进行编程和升级。
17. 处理器：32位ARM处理器。
18. 指令存储器：FLASH，大容量FLASH存储器，可保存高达3000条控制指令，满足任何场合的控制存储要求，支持扩展。

	
	10.1寸触控面板
	1、可安装在预埋1--2位标准的86底盒
2、宽电源输入（5-12V直流电）
3、屏幕采用65K真彩色LCD ≥10.1寸IPS屏，分辨率为1280*800 
4、提供中文触摸面板设计器软件，操作界面可自由编辑；集成调试环境，可以让用户在下载程序之前就先行调试软件，保证控制可靠无误
5、USB下载数据稳定、高速；可用于用户下载工程文件
6、内置1G bytes资源存储器
7、内置３路双向串口；1路RS485、2路RS232，提供脚本串口接收中断函数和串口发送函数，可以自由实现脚本控制程序
8、内置4路红外发射接口
9、内置2路IO；提供脚本 IO中断函数，可以自由开发实现脚本控制程序
10、内置网络接口；可以同时控制多个TCP和UDP设备，提供脚本网络接收中断函数和网络发送函数，可以自由实现脚本控制程序
11、内置中英文字符；16*16、24*24、32*32
12、内置虚拟数字、字符键盘；中英文输入法
13、内置系统按钮（点击左上角或在空白处长按5秒可以弹出），可对背光调节、蜂鸣器开关、串口参数设置、RTC时间设置
14、支持亮度调节功能
15、支持跳页和子页容器
16、支持0-60分钟设置定时待机、触摸唤醒

	
	8路电源控制器
	1、电源控制器广泛应用于各个领域，如电动窗帘、电动布幕、喷水池、灯光的电源控制，它带8路独立的强电继电器，兼容快东巨、思聪、AMX等多种中控系统的通讯网络；
2、提供RS232/485/RJ45通讯控制功能；
3、提供专用软件从而实现PC机对其控制,也可手动控制。

	
	4眼面光帕灯
	1、≥200瓦COB4/50w双色面光灯
2、电压：AC100~240V，50/60Hz
3、≥功率：250W
4、光源：4颗50W COB
5、色温：暖白3200K,冷白5600K可选
6、光源寿命：100,000 小时
7、光束角度：15度25度
8、调光：0~100%
9、通道：8CH
10、控制模式：DMX512 , 主从模式
11、工作温度：-25℃ ~+35℃

	
	LED平板柔光灯
	1、色温：3200K/5600K（暖白、正白、双色温可选）
2、输入电压：AC100-240V  50-60HZ
3、功率：≥200W        
4、通道:2-4CH
5、光源：432颗0.5W高亮度LED贴片灯
珠（暖白，纯白可选）
6、DMX512信号控制。调光控制范围：0-100%
7、显示指数 ：≥90
8、432颗进口芯片，贴片封装 ，提高可靠性，
9、LED寿命：50,000 小时
10、色温：3200K-5600K可选,可订做双色温
11、显指：R>90以上
12、角度:60度
13、调光曲线:线性调光0-100%
14、控制模式：DMX512控制、手动、中控    
15、工作温度：-25℃~ +35℃

	
	染色灯
	1、电压：AC220V/ 50-60Hz
2、灯珠数量：54颗x3w RGB/RGBLED 
3、控制信号：DMX512，主从机，声控及自走模式
4、控制通道：8CH
5、消耗功率：≥165W
6、性能特点：内置自走功能
7、灯珠寿命：≥60000-100000小时
8、25°或是45°光束角度可选
9、0-100%线性电子调光
10、高速白光或RGBW 频闪效果，频率范围为1-13Hz
11、可承受40°C 最大环境使用温度
12、可承受60°最大灯体温度

	
	LED平板柔光灯
	1、色温：3200K/5600K（暖白、正白、双色温可选）
2、输入电压：AC100-240V  50-60HZ
3、功率：≥200W        
4、通道:2-4CH
5、光源：432颗0.5W高亮度LED贴片灯
珠（暖白，纯白可选）
6、DMX512信号控制。调光控制范围：0-100%
7、显示指数 ：≥90
8、432颗进口芯片，贴片封装 ，提高可靠性，
9、LED寿命：≥50,000 小时
10、色温：3200K-5600K可选,可订做双色温
11、显指：R>90以上
12、角度:60度
13、调光曲线:线性调光0-100%
14、控制模式：DMX512控制、手动、中控    
15、工作温度：-25℃~ +35℃

	
	染色灯
	1、电压：AC220V/ 50-60Hz
2、灯珠数量：54颗x3w RGB/RGBLED (54颗
3、控制信号：DMX512，主从机，声控及自走模式
4、控制通道：8CH
5、消耗功率：≥165W
6、性能特点：内置自走功能
7、灯珠寿命≥60000-100000小时
8、25°或是45°光束角度可选
9、0-100%线性电子调光
10、高速白光或RGBW 频闪效果，频率范围为1-13Hz
11、可承受40°C 最大环境使用温度
12、可承受60°最大灯体温度

	
	LED平板柔光灯
	1、色温：3200K/5600K（暖白、正白、双色温可选）
2、输入电压：AC100-240V  50-60HZ
3、功率：≥200W        
4、通道:2-4CH
5、光源：432颗0.5W高亮度LED贴片灯
珠（暖白，纯白可选）
6、DMX512信号控制。调光控制范围：0-100%
7、显示指数 ：≥90
8、432颗进口芯片，贴片封装 ，提高可靠性，
9、LED寿命：50,000 小时
10、色温：3200K-5600K可选,可订做双色温
11、显指：R>90以上
12、角度:60度
13、调光曲线:线性调光0-100%
14、控制模式：DMX512控制、手动、中控    
15、工作温度：-25℃~ +35℃

	
	控制台
	1、DMX512/1990标准，1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出。
2、控制≥96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库。
3、≥135个内置图形
4、60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。
5、多步场景最多可储存600步。
6、带背光的LCD显示屏，中英文显示
7、关机数据保持。
8、U盘备份和升级。
9、电源：AC 100 240V / 50-60Hz。

	
	信号放大器
	1、≥8路光电隔离DMX信号分配器，≥1路DMX512数码输入，≥1路DMX512直接输出， 输入/输出光电隔离
2、8路独立放大驱动输出，信号放大整形功能，延长信号传输距离
3、增强数据总线接入设备数量的能力，保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性
4、电源: AC100V-240V / 50-60Hz4

	
	直通柜
	1、开关数量：≥12路
2、功率：≥150W
3、每路功率：2KW

	
	灯钩
	1、配套灯光设备安装固定使用；

	
	保险绳
	1、配套灯光设备安装固定使用；

	
	灯杆
	1、配套灯光设备安装固定使用；
2、根据现场的高度、宽度焊接灯杆；
3、保证灯光设备安全、稳定的安装。

	
	灯光电源线
	1.屏蔽层采用优质无氧裸铜高密度编制，有较好的抗干扰性能；护套材料为优质聚氯乙烯，国标RVVP2*2.5，

	
	灯光信号线
	1.屏蔽层采用优质无氧裸铜高密度编制，有较好的抗干扰性能；护套材料为优质聚氯乙烯，国标RVVP2*0.5

	
	强电插座
	1、接线板、墙面插座等电源接入用。

	
	机柜
	1. 尺寸：2000mm*600mm*600mm；
2. 承重能力：静态承重通常≥1000kg，动态承重（带滚轮）。

	
	欧姆头
	1、配套音箱设备音频信号传输接口，通过特定阻抗值实现功放与音箱之间的电信号匹配，确保音频传输的稳定性和音质效果。

	
	音响线
	1、EVJV 2芯2.5mm
2、导体材质（纯铜）、绝缘层（PVC）。

	
	50-5欧姆同轴电缆线
	1、天线放大器延长线；
2、SYV 50-5  128编。

	
	管材
	1、JDG镀锌管；
2、管径25#。

	
	返送音箱地插
	1、用于放松音箱接线使用；

	
	多媒体地插
	1、面板需要含HDMI、网络、电源、音频、话筒接口等；

	
	其它辅材
	1、胶带、膨胀螺丝、接插件、紧固件、绝缘件、电源插座等。

	
	集成费用
	1、系统设备线材布管、布线、设备安装、调试、培训；
2、现场建筑垃圾清运。

	
	LED显示屏
	1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一封装，LED封装形式：SMD1515；
2.LED显示屏采用≤2.0mm点间距，像素点密度≥250000点/m²；                                                                      3.屏幕尺寸长≥4.48m，高≥2.56m，整屏分辨率长≥2240，高≥1280
4.屏幕平整度≤0.1mm；
5.色域覆盖率≥110%NTSC；                                                                                                 6.阻燃等级：达到UL94  V-0级别；                                                                                                7.模组机械强度≥25MP；                                                                                                     8.亮度≥500cd/㎡，具备0-100%任意调节功能；                                                                                9.屏幕色温：1000k-15000k连续可调；                                                                                             10.可视角度：水平/垂直视角≥160°；                                                                                      11.对比度：≥5000:1；                                                                                                     12.平均无故障时间≥100000小时；                                                                                                                 13.屏幕功耗：峰值≤500w/㎡，平均≤160w/㎡；                                                                             14.噪声试验：噪声≤1.4db；                                                                                                15.抗紫外试验：根据相关试验检测符合5级要求；                                                                                16.#所报LED显示屏具有产品3C证书、产品质量管理认证、产品环境管理体系认证、产品职业健康安全管理体系认证。（提供复印件加盖投标人公章）  

	
	视频控制器
	1.输入接口包括3路高清信号输入；
2.视频输出支持≥6个千兆网口输出，最大带载≥390万像素；
3.集成发送卡和视频处理器功能，连线更少，设备集成度更高，稳定性兼容性大大提升。
5.支持3信号源画面同时输出上屏；
6.根据显示屏分辨率对输入图像进行任意缩放，包括裁剪后缩放、画中画缩放、点对点模式、全屏缩放、自定义缩放等，画面缩放后，大屏显示依然清晰；

	
	配电箱
	1. 支持10kw配电功率要求，所有硬件设备必须符合电子专业相关国家、国际标准
2. 配电柜中加入过流、短路、断路、过压、欠压、等保护装置，同时也加上必备的指示装置，方便故障的检修工作

	
	钢结构框架
	根据现场环境定制结构，采用镀锌钢管为主框架结构，四周用合适材料进行收口，不含装修。

	
	屏体安装
	现场安装需满足交付时间及用户方安装要求

	
	辅材
	包含屏体背面的LED屏的电源线、控制线、控制电源线、网线等。

	
	主扩音箱
	1、中低音喇叭：≥1×10" (190磁Φ75mm)  
2、高音喇叭：≥1×1.34" (Φ44mm)  
3、频响 (±3dB)：75Hz-18kHz  
4、额定/峰值功率：≥300W /600W
5、阻抗：8欧
6、灵敏度：≥97dB  
7、最大声压SPL：≥122dB                                                                                                                   

	
	专业功放（主扩音箱）
	1、输出功率（单声道测试）（EIA 1KHz,1%THD) 8Ω≥450W， 4Ω ≥700W
2、Class AB/H阻尼系数（8Ω，100Hz) ≥400
3、频率响应  20Hz-20KHz(±0.5dB,1Vrms输入信号，1%输出功率）    
4、输入阻抗  20KΩ（平衡输入，立体声模式）/100KΩ（平衡输入，并联模式）    
5、输入灵敏度  44dB  0.56V 41dB  0.8V 38dB   1.13V 35dB   1.59V 32dB   2.25V 29dB   3.17V 26dB   4.47V
6、信噪比（A计权）  ≥100dB    
7、总谐波失真（THD+N）  ≤0.06%(8Ω，1KHz,1%输出功率)    
8、互调失真（IMD）  ≤0.05%(8Ω，1%输出功率)    
9、转换速率（8Ω，10KHz)  ≥20V/μs    
10、通道隔离  ≥80dB    
11、输入共模抑制比（CMR）  ≥70dB(20Hz-1KHz)
#（投标产品提供印有CNAS标识的由第三方检测机构出具的检测报告扫描件佐证满足以上功能，所提供材料须加盖投标人公章）   

	
	低音音箱
	1、低音喇叭 : ≥1×15"   
2、频率响应 (±3dB) : ≥55Hz-400Hz  
3、额定/峰值功率：≥500W /850W
4、阻抗：8欧
5、灵敏度 : 100dB  
6、最大声压SPL: 133dB                                    7、分频点：135HZ 

	
	专业功放(低音音箱)
	1、输出功率（单声道测试）（EIA 1KHz,1%THD) 8Ω≥800W， 4Ω ≥1200W
2、Class AB/H阻尼系数（8Ω，100Hz) ≥400
3、频率响应  20Hz-20KHz(±0.5dB,1Vrms输入信号，1%输出功率）    
4、输入阻抗  20KΩ（平衡输入，立体声模式）/100KΩ（平衡输入，并联模式）    
5、输入灵敏度  44dB  0.56V 41dB  0.8V 38dB   1.13V 35dB   1.59V 32dB   2.25V 29dB   3.17V 26dB   4.47V
6、信噪比（A计权）  ≥100dB    
7、总谐波失真（THD+N）  ≤0.06%(8Ω，1KHz,1%输出功率)    
8、互调失真（IMD）  ≤0.05%(8Ω，1%输出功率)    
9、转换速率（8Ω，10KHz)  ≥20V/μs    
10、通道隔离  ≥80dB    
11、输入共模抑制比（CMR）  ≥70dB(20Hz-1KHz)

	
	台唇音箱
	1、中低音喇叭：≥1×8" (190磁Φ75mm)  
2、高音喇叭：≥1×1.34" (Φ44mm)  
3、频响 (±3dB)：75Hz-18kHz  
4、额定/峰值功率：≥200W /600W
5、阻抗：8欧
6、灵敏度：≥97dB  
7、最大声压SPL：≥122dB                                                                                                                   

	
	专业功放（台唇音箱）
	1、输出功率（单声道测试）（EIA 1KHz,1%THD) 8Ω≥450W， 4Ω ≥700W
2、Class AB/H阻尼系数（8Ω，100Hz) ≥400
3、频率响应  20Hz-20KHz(±0.5dB,1Vrms输入信号，1%输出功率）    
4、输入阻抗  20KΩ（平衡输入，立体声模式）/100KΩ（平衡输入，并联模式）    
5、输入灵敏度  44dB  0.56V 41dB  0.8V 38dB   1.13V 35dB   1.59V 32dB   2.25V 29dB   3.17V 26dB   4.47V
6、信噪比（A计权）  ≥100dB    
7、总谐波失真（THD+N）  ≤0.06%(8Ω，1KHz,1%输出功率)    
8、互调失真（IMD）  ≤0.05%(8Ω，1%输出功率)    
9、转换速率（8Ω，10KHz)  ≥20V/μs    
10、通道隔离  ≥80dB    
11、输入共模抑制比（CMR）  ≥70dB(20Hz-1KHz)
#（投标产品提供印有CNAS标识的由第三方检测机构出具的检测报告扫描件佐证满足以上功能，所提供材料须加盖投标人公章）   

	
	返听音箱
	1、单元构成  低音 ≥1×12"  高音 ≥1×1.73"44芯
2、频率响应 ≥50Hz-18 KHz  
3、功率 Rms/Peak ≥300w / 1200w   
4、灵敏度 1w/1m ≥95dB 
5、最大声压 SPL ≥126dB 
6、阻抗  8Ω  
7、覆蓋角度（H×V） 80°×50°

	
	专业功放（返听音箱）
	1、输出功率（单声道测试）（EIA 1KHz,1%THD) 8Ω≥450W， 4Ω ≥700W
2、Class AB/H阻尼系数（8Ω，100Hz) ≥400
3、频率响应  20Hz-20KHz(±0.5dB,1Vrms输入信号，1%输出功率）    
4、输入阻抗  20KΩ（平衡输入，立体声模式）/100KΩ（平衡输入，并联模式）    
5、输入灵敏度  44dB  0.56V 41dB  0.8V 38dB   1.13V 35dB   1.59V 32dB   2.25V 29dB   3.17V 26dB   4.47V
6、信噪比（A计权）  ≥100dB    
7、总谐波失真（THD+N）  ≤0.06%(8Ω，1KHz,1%输出功率)    
8、互调失真（IMD）  ≤0.05%(8Ω，1%输出功率)    
9、转换速率（8Ω，10KHz)  ≥20V/μs    
10、通道隔离  ≥80dB    
11、输入共模抑制比（CMR）  ≥70dB(20Hz-1KHz)
#（投标产品提供印有CNAS标识的由第三方检测机构出具的检测报告扫描件佐证满足以上功能，所提供材料须加盖投标人公章）   

	
	数字音音频矩阵
	1、DSP处理 Ti 456MHz FLOPS DSP核心算法 自动混音、自动增益、反馈消除、回声消除、噪声抑制
2、GPIO 2个输入，RS485 1个
3、模拟输入 8个，模拟输出 8个，RJ45接口 1个，卡侬输出 2个
4、频率响应（20-20KHz） ±0.2dB
5、总谐波失真+噪声 0.004% @4dBu
6、底噪(A-计权) -90dBu
7、输入阻抗(平衡式) 20KΩ，输出阻抗(平衡式) 100Ω
8、最大输入电平 +18dBu，平衡，最大输出电平 +18dBu，平衡
9、幻象电源(每输入) 48V
10、输入共模抑制，80Hz 70dB
11、设置跟踪调节、麦克风参数，产品同时支持调整控制AEC等级、ANS等级
12、支持USB录音及语音跟踪，可进行播放和录音
#（投标产品提供印有CNAS标识的由第三方检测机构出具的检测报告扫描件佐证满足以上功能，所提供材料须加盖投标人公章）

	
	数字调音台
	1、≥10路XLR平衡单声通道输入+4路立体声输入通道；
2、2编组输出 + 3组AUX母线辅助输出（包括EFF), 1组监听输出
3、来自立体声或AUX2的LPF低通滤波器输出（60-150HZ可调），
4、莲花TAPE/REC外接录音接口+ MONITOR房间输出接口，满足各种音频需求，
5、内置99种DSP数字效果器,，满足各类效果需求;
6、双USB接口设计，USB音频播放MP3，USB录音， USB声卡，可连接电脑录音、播放。
7、内置无线蓝牙5.0接收播放
8、立体声7段图示均衡器输出
9、内置+48V幻象电源供电，独立2路一组开关输出供电，方便使用各类音频输入
10、单声通道带（高通滤波器）100HZ低频衰减开关 
11、每通道带3段参量均衡，80Hz.2.5KHz.12KHz  ， 
12、每输入通道带MUTE静音开关，PFL监听耳机开关，平滑60MM行程推子器
13、USB/MP3独立控制音量推子，USB可加入立体声播放，可调高中低音，声音优美
14、LED显示屏清淅显示MP3播放状态，DSP效果种类选择显示，一目了然，
15、10段精准三色LED电平灯显示信号状态
16、适用全球供电电压,功率30瓦；使用灵活。具有无噪声、瞬间反应好、电耗低的特性

	
	反馈抑制器
	1、DSP：32位浮点DSP、24位AD/DA、48K采样频率
2、频率响应：20Hz-20kHz
3、输入：2×XLR & 1/4“TRS
4、输入阻抗：40kΩ平衡，20kΩ不平衡
5、最大线路电平输入：2Vrms
6、输出：2×XLR & 1/4“TRS
7、输出阻抗：150Ω
8、最大输出电平：1.6Vrms
9、信噪比：108dB(A计权)

	
	一拖二无线手持话筒
	1. UHF频段传输，一拖二无线手持话筒；
2. 使用频率范围：UHF 640MHz-690MHz；
3. 二通道最多200信道接收信号，手持腰包通用，抗干扰能力强；
4. 二联屏LCD显示屏，实时反馈系统工作状态；
5. 使用距离：≥80米
6.具有多档位混响调节功能，混响效果15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有25档调节方式
7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台
#（投标产品提供印有CNAS标识的由第三方检测机构出具的检测报告扫描件佐证满足以上功能，所提供材料须加盖投标人公章）

	
	天线放大器
	1、12dB可调的射频信号电平
用于优化使⽤不同线缆的接收效率
2、链接输出
可链接8台⽆线接收机组成⼤型 系统
3、RF 电平过载LED
及时监察射频信号的质量
4、⾼清LCD显示
频率：  450-970MHz
输⼊/输出阻抗：  50欧姆
通道:2*5   ( 10路)输出
显示⽅式：  LED
接⼝  ：B型⺟座
增益+6dB
3阶互调截取点 ：+38dBm   (典型)
增益:平坦度 ：+1dB
电源输出：  DC4*1A                                            输⼊电源 ：AC100-260VAC/T2A 47-63赫兹
频率：  U段 460-970MHz
显示⽅式：液晶显示
调控开关：轻触开关
接⼝：  B型⺟座
输出阻抗：  50欧姆( SWR<=1:1.5) 增益(最⼤)：  12dB   (典型)         辐射最强⻆度:0 - 180
整合数控可调:-6 _ 12dB
3阶互调截取点：  +45dBm   (典型)
增益平坦度：  +1dB ，全频段
电源：  +9V⾄12V   (典型)，   150mA
#（投标产品提供印有CNAS标识的由第三方检测机构出具的检测报告扫描件佐证满足以上功能，所提供材料须加盖投标人公章）

	
	监听音箱
	1.类型：双向近场演播室参考监视器
2.LF驱动器：≥5英寸
3.高频驱动器：≥1.25英寸（32毫米）磁屏蔽天然丝穹顶
4.频率响应：38赫兹- 22千赫
5.交叉频率：2.2千赫
6.低频放大器：功率70 W
7.高频放大器：功率60 W

	
	8路智能电源控制器 （带滤波）
	1、顺序开启逆序关闭 
2、PASS键可全通道同时打开 
3、WIFI接入中控控制（指令控制）或自带软件控制 
4、每路开关间隔时间：默认1秒（时间可通过软件自由设置）
5、支持PC界面控制、定时控制、手动控制、串口控制方式
6、支持通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备:支持独立控制每一路电源输出，支持一键全开或全关:支持一键紧急打开或者关闭全部电源
7、支持中控外控 
8.内置功率计，屏幕显示即时工作电压、支持过压、过流、欠压设置
9、漏电保护与过流保护 
10、面板通道独立关闭  
11、带滤波
12、可控制电源:8路
13、单路功率：2000W
#（投标产品提供印有CNAS标识的由第三方检测机构出具的检测报告扫描件佐证满足以上功能，所提供材料须加盖投标人公章）

	
	会议系统主机
	1、智能限制:允许同时打开的单元数量可设置为1 ~ 6个,达到限制数量后,允许一人申请等待倒计时30秒,当有打开话简关闭,申请中话筒自动进入。
2、先进先出:发言单元数量1 ~ 6个,后来打开话筒覆盖最早打开的话筒;
3、智能申请:当申请人按下话简发言按键时,申请发言30秒倒计时,同时话筒咪杆灯和话筒指示灯闪烁,由主席短按优先键是否给予批准申话筒打开,短按一次批准一人,打开顺序由申请先后决定,达到发言人数后,允许1话筒进入申请状态,最后开启话筒自动覆盖最早打开单元(此模式下主席话筒无临时静音代表插话功能)
4、开放模式:同时打开的单元数量不受限制(请不要长时间同时打开所有话筒)
5.限时发言:可设置与会者发言时间限时为15秒~ 60分钟,时间达到自动关闭话筒
6:主席专用:只允许主席话筒打开发言,所有代表单元都不能打开
7、声控启动:以声音控制开启单元，可由主机调节声控门限.
8、自动测试:设置需测试单元数量,确认测试后按顺序每个话筒指示及咪杆指示灯闪烁2秒,完成测试自动复位原状态.
主控机参数规格:
1、主机供电；AC110V-220V/50Hz
2、频率响应；20Hz-20kHz
3、输出阻抗：REC：200Ω
4、BALANCE：300Ω
5、NOBALANCE：400Ω
6、信噪比：96dB（1KHz THD1%）
7、话筒单元接口；圆头DIN-8插座接口x2 ， 网线插口X4
8、中控连接口；232串口x1
9、音频输入；RCA（莲花插座）x1
10、音频输出；RCA（莲花插座）x1
11、XLR卡侬插座x1

	
	主席话筒（方杆）
	系统主机采用双系统双备份连接方式，具有传统手拉手会议系统和数字网络环形会议系统双系统，两条链路可独立或同时工作，使得系统具有高稳定可靠性和多模式便捷性；
本会议单元可采用8芯专用会议线方式，根据用户环境需求使用，有效抵抗干扰，安装更便捷，传输更可靠
内置高性能CPU和数字DSP电路处理，最大限度减少失真，使语音更加清晰，频响更宽；
主席单元优先键可任何时候关闭所有列席代表单元；
支持多个主席单元，具有优先功能，并可置于任意位置，可控制会议发言进程；
专业心形/超心形指向性电容式咪芯，拾音灵敏、语音清晰、带宽高，不易产生啸叫；
采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰；
高清全视角TFT真彩2寸显示屏，显示实时时钟，显示内容清晰；
话筒杆带有绿色/LED光圈工作指示灯，可显示正在发言、聆听状态；
会议单元开启后会自动发光指示，有效防止误操作，操作直观简单；
会议单元所有按键采用高品质长寿命，防潮、防尘开关；
工作电压：DC24V，由会议主机直接供电；
单元采用航空级铝合金材质面板，CNC精密加工，表面喷砂处理，阳极氧化工艺处理确保持久光泽度，精致典雅的台面式结构，符合人体工学，极具现代气息。
技术参数
工作电压：DC 24V（由主机供给）
咪芯类型：心形指向性驻极体
指向特性：超心形
灵敏度：-38 dBV/Pa
频率响应：20Hz-20KHz
输入阻抗：2 kΩ
最大声压级：131 dB (THD<3%)
等效噪声：25 dBA
信噪比：＞80dB
动态范围：>108 dB(1 KHz)
总谐波失真：＜0.01%±3dB
最大功耗：1W

	
	代表话筒（方杆）
	系统主机采用双系统双备份连接方式，具有传统手拉手会议系统和数字网络环形会议系统双系统，两条链路可独立或同时工作，使得系统具有高稳定可靠性和多模式便捷性；
本会议单元可采用8芯专用会议线方式，根据用户环境需求使用，有效抵抗干扰，安装更便捷，传输更可靠
内置高性能CPU和数字DSP电路处理，最大限度减少失真，使语音更加清晰，频响更宽；
主席单元优先键可任何时候关闭所有列席代表单元；
支持多个主席单元，具有优先功能，并可置于任意位置，可控制会议发言进程；
专业心形/超心形指向性电容式咪芯，拾音灵敏、语音清晰、带宽高，不易产生啸叫；
采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰；
高清全视角TFT真彩2寸显示屏，显示实时时钟，显示内容清晰；
话筒杆带有绿色/LED光圈工作指示灯，可显示正在发言、聆听状态；
会议单元开启后会自动发光指示，有效防止误操作，操作直观简单；
会议单元所有按键采用高品质长寿命，防潮、防尘开关；
工作电压：DC24V，由会议主机直接供电；
单元采用航空级铝合金材质面板，CNC精密加工，表面喷砂处理，阳极氧化工艺处理确保持久光泽度，精致典雅的台面式结构，符合人体工学，极具现代气息。
技术参数
工作电压：DC 24V（由主机供给）
咪芯类型：心形指向性驻极体
指向特性：超心形
灵敏度：-38 dBV/Pa
频率响应：20Hz-20KHz
输入阻抗：2 kΩ
最大声压级：131 dB (THD<3%)
等效噪声：25 dBA
信噪比：＞80dB
动态范围：>108 dB(1 KHz)
总谐波失真：＜0.01%±3dB
最大功耗：1W

	
	中控主机
	1. 主机配有10个串口（RS232\RS485\422）、8个红外口、8个继电器口、8个IO口、1个双向网口（可对外控制UDP/TCP网络设备）、1个NET口、1个TF卡接口、13个状态指示灯、8个按键或触摸屏，大量的控制接口作为后备和备份使用。
2. 支持5台主机相互热备份，前一台主机死机或烧坏后，会自动切换到下一台继续工作。
3. 支持网络预览，带1路hdmi和1路模拟音频输入，输入的视频可在app和电脑控制软件上以视频窗口方式显示，用于视频预览无缝矩阵的输入信号、摄像头等。
4. 控制软件同时支持IPAD平板电脑、安卓平板电脑、射频触摸屏、windows电脑，并且它们的界面完全相同，方便用户使用。可同时使用多种方式，互为备份，让项目更健壮。
5. 支持万能双向网口，可控制带网口的设备，整台设备只用1个网口，1条网线，就可同时使用TCP和UDP方式。 TCP方式，可同时连接100多台被控设备，也可分时连接上万台网络受控设备。UDP方式，可广播发送，也可指定目标IP一对一发送，可支持数百个目标IP(UDP受控设备)。
6. 支持双向反馈，界面可显示串口及网口被控设备的状态，支持脚本代码程序，可用代码程序处理被控设备的反馈协议
7. 多屏联动同步，支持多台平板电脑及windows电脑同时控制
8. 支持在平板电脑操作界面嵌入网页
9. 主机内置红外学习器，可把红外数据保存到电脑成为红外库文件，供后续工程或后续维护升级使用。
10. 支持电脑脚本语言，用户可在现场编写和下载脚本程序，以实现更高级的逻辑控制功能，比如实现校验和计算。
11. 支持端口间的数据相互转发，比如串口1收到的数据，可以从其它串口或网络输出，网络收到的数据也可从串口输出。
12.主机前面板带蓝光液晶显示屏，显示工作状态，显示主机的IP地址，
前面板带8个可自定义功能的按键；可作为应急操作选项。
13. 内置万年历电路，可让中控在指定时间自动执行控制操作。
14. 非串口分配器式中控，串口等所有控制代码和程序保存在主机上，主机可执行逻辑控制，触摸屏仅保存一个控制ID号，减少网络通讯，提高响应速度和稳定性。
15. 主机带有网口，不需配置接收器（转换器），以提高稳定性。
16. 可通过互联网对主机进行编程和升级。
17. 处理器：32位ARM处理器。
18. 指令存储器：FLASH，大容量FLASH存储器，可保存高达3000条控制指令，满足任何场合的控制存储要求，支持扩展。

	
	10.1寸触控面板
	1、可安装在预埋1--2位标准的86底盒
2、宽电源输入（5-12V直流电）
3、屏幕采用65K真彩色LCD ≥10.1寸IPS屏，分辨率为1280*800 
4、提供中文触摸面板设计器软件，操作界面可自由编辑；集成调试环境，可以让用户在下载程序之前就先行调试软件，保证控制可靠无误
5、USB下载数据稳定、高速；可用于用户下载工程文件
6、内置1G bytes资源存储器
7、内置３路双向串口；1路RS485、2路RS232，提供脚本串口接收中断函数和串口发送函数，可以自由实现脚本控制程序
8、内置4路红外发射接口
9、内置2路IO；提供脚本 IO中断函数，可以自由开发实现脚本控制程序
10、内置网络接口；可以同时控制多个TCP和UDP设备，提供脚本网络接收中断函数和网络发送函数，可以自由实现脚本控制程序
11、内置中英文字符；16*16、24*24、32*32
12、内置虚拟数字、字符键盘；中英文输入法
13、内置系统按钮（点击左上角或在空白处长按5秒可以弹出），可对背光调节、蜂鸣器开关、串口参数设置、RTC时间设置
14、支持亮度调节功能
15、支持跳页和子页容器
16、支持0-60分钟设置定时待机、触摸唤醒

	
	8路电源控制器
	1、电源控制器广泛应用于各个领域，如电动窗帘、电动布幕、喷水池、灯光的电源控制，它带8路独立的强电继电器，兼容快东巨、思聪、AMX等多种中控系统的通讯网络；
2、提供RS232/485/RJ45通讯控制功能；
3、提供专用软件从而实现PC机对其控制,也可手动控制。

	
	机柜
	1. 尺寸：2000mm*600mm*600mm；
2. 承重能力：静态承重通常≥1000kg，动态承重（带滚轮）。

	
	欧姆头
	1、配套音箱设备音频信号传输接口，通过特定阻抗值实现功放与音箱之间的电信号匹配，确保音频传输的稳定性和音质效果。

	
	音响线
	1、EVJV 2芯2.5mm
2、导体材质（纯铜）、绝缘层（PVC）。

	
	50-5欧姆同轴电缆线
	1、天线放大器延长线；
2、SYV 50-5  128编。

	
	管材
	1、JDG镀锌管；
2、管径25#。

	
	返送音箱地插
	1、用于放松音箱接线使用；

	
	多媒体地插
	1、面板需要含HDMI、网络、电源、音频、话筒接口等；

	
	其它辅材
	1、胶带、膨胀螺丝、接插件、紧固件、绝缘件、电源插座等。

	
	集成费用
	1、系统设备线材布管、布线、设备安装、调试、培训；
2、现场建筑垃圾清运。

	
	LED显示屏（箱体）
	1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一封装，LED封装形式：SMD1515；
2.LED显示屏采用≤2.0mm点间距，像素点密度≥250000点/m²；                                                                      3.屏幕尺寸长≥19.52m，高≥4m，整屏分辨率长≥9760，高≥2000
4.屏幕平整度≤0.1mm；
5.色域覆盖率≥110%NTSC；                                                                                                 6.阻燃等级：达到UL94  V-0级别；                                                                                                7.模组机械强度≥25MP；                                                                                                     8.亮度≥500cd/㎡，具备0-100%任意调节功能；                                                                                9.屏幕色温：1000k-15000k连续可调；                                                                                             10.可视角度：水平/垂直视角≥160°；                                                                                      11.对比度：≥5000:1；                                                                                                     12.平均无故障时间≥100000小时；                                                                                                                 13.屏幕功耗：峰值≤500w/㎡，平均≤160w/㎡；                                                                             14.噪声试验：噪声≤1.4db；                                                                                                15.抗紫外试验：根据相关试验检测符合5级要求；                                                                                16.#所报LED显示屏具有产品3C证书、产品质量管理认证、产品环境管理体系认证、产品职业健康安全管理体系认证。（提供复印件加盖投标人公章）   

	
	视频控制器
	1.输入接口包括6路高清信号输入；
2.视频输出支持≥32个千兆网口输出，最大带载≥2080万像素；
3.集成发送卡和视频处理器功能，连线更少，设备集成度更高，稳定性兼容性大大提升。
5.支持6信号源画面同时输出上屏；
6.根据显示屏分辨率对输入图像进行任意缩放，包括裁剪后缩放、画中画缩放、点对点模式、全屏缩放、自定义缩放等，画面缩放后，大屏显示依然清晰；

	
	配电箱
	1.支持70kw配电功率要求， 所有硬件设备必须符合电子专业相关国家、国际标准
2. 配电柜中加入过流、短路、断路、过压、欠压、等保护装置，同时也加上必备的指示装置，方便故障的检修工作

	
	钢结构框架
	根据现场环境定制壁挂，采用镀锌钢管，不含装修。

	
	屏体安装
	现场安装需满足交付时间及用户方安装要求

	
	辅材
	包含屏体背面的LED屏的电源线、控制线、控制电源线、网线等。

	
	4眼面光帕灯
	1、≥200瓦COB4/50w双色面光灯
2、电压：AC100~240V，50/60Hz
3、≥功率：250W
4、光源：4颗50W COB
5、色温：暖白3200K,冷白5600K可选
6、光源寿命：100,000 小时
7、光束角度：15度25度
8、调光：0~100%
9、通道：8CH
10、控制模式：DMX512 , 主从模式
11、工作温度：-25℃ ~+35℃

	
	三合一光束灯
	1、功率: ≥500W;
2、显示:≥ 2.2寸液晶彩屏触屏,可倒转180°;可选择中英文显示
3、颜色盘: ≥13个色片+白光;
4、固定图案盘: ≥14个图案+白光;
5、旋转图案盘: ≥9个可拆卸图案，可自行定制logo+白光;
6、旋转图案片直径:14.9mm,有效直径:13mm;
7、棱镜: ≥8棱镜+直线16棱镜,带雾化功能;
8、出光角度: 2.5-20°;
9、调光: 0—100%机械调光,支持机械频闪和可 调速频闪效果,支持频闪宏功能;

	
	LED平板柔光灯
	1、色温：3200K/5600K（暖白、正白、双色温可选）
2、输入电压：AC100-240V  50-60HZ
3、功率：≥200W        
4、通道:2-4CH
5、光源：432颗0.5W高亮度LED贴片灯
珠（暖白，纯白可选）
6、DMX512信号控制。调光控制范围：0-100%
7、显示指数 ：≥90
8、432颗进口芯片，贴片封装 ，提高可靠性，
9、LED寿命：50,000 小时
10、色温：3200K-5600K可选,可订做双色温
11、显指：R>90以上
12、角度:60度
13、调光曲线:线性调光0-100%
14、控制模式：DMX512控制、手动、中控    
15、工作温度：-25℃~ +35℃

	
	染色灯
	1、电压：AC220V/ 50-60Hz
2、灯珠数量：54颗x3w RGB/RGBLED (54颗
3、控制信号：DMX512，主从机，声控及自走模式
4、控制通道：8CH
5、消耗功率：≥165W
6、性能特点：内置自走功能
7、≥60000-100000小时灯珠寿命
8、25°或是45°光束角度可选
9、0-100%线性电子调光
10、高速白光或RGBW 频闪效果，频率范围为1-13Hz
11、可承受40°C 最大环境使用温度
12、可承受60°最大灯体温度

	
	LED平板柔光灯
	1、色温：3200K/5600K（暖白、正白、双色温可选）
2、输入电压：AC100-240V  50-60HZ
3、功率：≥200W        
4、通道:2-4CH
5、光源：432颗0.5W高亮度LED贴片灯
珠（暖白，纯白可选）
6、DMX512信号控制。调光控制范围：0-100%
7、显示指数 ：≥90
8、432颗进口芯片，贴片封装 ，提高可靠性，
9、LED寿命：50,000 小时
10、色温：3200K-5600K可选,可订做双色温
11、显指：R>90以上
12、角度:60度
13、调光曲线:线性调光0-100%
14、控制模式：DMX512控制、手动、中控    
15、工作温度：-25℃~ +35℃

	
	染色灯
	1、电压：AC220V/ 50-60Hz
2、灯珠数量：54颗x3w RGB/RGBLED (54颗
3、控制信号：DMX512，主从机，声控及自走模式
4、控制通道：8CH
5、消耗功率：≥165W
6、性能特点：内置自走功能
7、≥60000-100000小时灯珠寿命
8、25°或是45°光束角度可选
9、0-100%线性电子调光
10、高速白光或RGBW 频闪效果，频率范围为1-13Hz
11、可承受40°C 最大环境使用温度
12、可承受60°最大灯体温度

	
	三合一光束灯
	1、功率: ≥500W;
2、显示:≥ 2.2寸液晶彩屏触屏,可倒转180°;可选择中英文显示
3、颜色盘: ≥13个色片+白光;
4、固定图案盘: ≥14个图案+白光;
5、旋转图案盘: ≥9个可拆卸图案，可自行定制logo+白光;
6、旋转图案片直径:14.9mm,有效直径:13mm;
7、棱镜: ≥8棱镜+直线16棱镜,带雾化功能;
8、出光角度: 2.5-20°;
9、调光: 0—100%机械调光,支持机械频闪和可 调速频闪效果,支持频闪宏功能;

	
	烟机
	1、电压：AC110/230V 50~60Hz±10%
2、功率：3000W
3、预热时间：≤10分钟
4、烟油容量：6公升
5、喷烟距离：≥12米
6、烟雾覆盖：35000cu.ff/min
7、控制方式：定时定量,DMX512控制 

	
	泡泡机
	1、电压: AC220-240V / 50-60Hz  
2、功率: 100W 
3、保险: 3A
4、电机: AC220V/45RPM×2
5、液体消耗: 4.8L/h     
6、特点:喷射距离5米,可遥控  

	
	泡泡油
	1.用于泡泡机配套使用。

	
	烟油
	1、与烟机配套使用
2、由一定比例的烟油及一定比例的蒸馏水配制成，其中加入一定的香精等原料，所产生的烟雾清香怡人，对人体无害，起以环保的作用，均匀覆盖,速度快,面广                
3、净重: 5KG/1pcs

	
	控制台
	1、DMX512/1990标准，1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出。
2、控制≥96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库。
3、≥135个内置图形
4、60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。
5、多步场景最多可储存600步。
6、带背光的LCD显示屏，中英文显示
7、关机数据保持。
8、U盘备份和升级。
9、电源：AC 100 240V / 50-60Hz。

	
	信号放大器
	1、≥8路光电隔离DMX信号分配器，≥1路DMX512数码输入，≥1路DMX512直接输出， 输入/输出光电隔离
2、8路独立放大驱动输出，信号放大整形功能，延长信号传输距离
3、增强数据总线接入设备数量的能力，保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性
4、电源: AC100V-240V / 50-60Hz4

	
	直通柜
	1、开关数量：≥12路
2、功率：≥150W
3、每路功率：2KW

	
	灯钩
	1、配套灯光设备安装固定使用；

	
	保险绳
	1、配套灯光设备安装固定使用；

	
	灯光电源线
	1.屏蔽层采用优质无氧裸铜高密度编制，有较好的抗干扰性能；护套材料为优质聚氯乙烯，国标RVVP2*2.5，

	
	灯光信号线
	1.屏蔽层采用优质无氧裸铜高密度编制，有较好的抗干扰性能；护套材料为优质聚氯乙烯，国标RVVP2*0.5

	
	强电插座
	2、接线板、墙面插座等电源接入用。

	
	线阵列主扩全频音箱
	1、系统类型：2-WAY FULL RANGE
2、频率响应：45Hz-18KHz
3、单元配置：≥LF：10″×2， HF： 3″×2
4、额定阻抗： 16 Ohms
5、灵敏度1W/1M： 97db SPL
6、扬声器额定功率： ≥600W
7、峰值功率： 2400W
8、最大声压级1W/1M： 131db SPL
9、覆盖角度：水平： 100°×15°
10、分频模式：内/外置分频
11、安装：线性吊挂
12、角度：0、2、4、6、8°可调

	
	线阵列主扩低音音箱
	1、系统类型：SUB BASS
2、频率响应：≥40Hz-400Hz
3、单元配置：≥LF：2 x 15″
4、额定阻抗：4 Ohms
5、灵敏度1W/1M：105db SPL
6、扬声器额定功率：≥800W
7、峰值功率：≥3200W
8、最大声压级1W/1M： 140db SPL

	
	线阵列田字架
	1、线阵列音箱配套田字架；
2、用于线阵列音箱的安装、固定。

	
	线阵列主扩全频功放
	1、TD类线路放大：高音细腻、中频饱满、低频下潜好。
2、保护功能齐全：短路、中点直流、过载、过热等保护功能使产品稳定工作。
3、输出灵活搭配：每两个声道可以并联或桥接，也可以每两个声道可以输出两种不同的功率。
4、输出功率8Ω：4*1000W  输出功率4Ω：4*2000W  
5、频率响应：20 Hz – 20 kHz(0.5~-1.2dB)  
6、信噪比：＞98dB  输入灵敏度：1V  
7、总谐波失真：≤0.05%  
8、输入阻抗：20KΩ（立体）    
9、通道隔离：≥70dB（1KHz）  
10、转换速率：≥10V/μs（8Ω，10KHz） 

	
	线阵列主扩低音功放
	1、功率：≥2×1300W /8Ω 2×2000W /4Ω
2、频率响应： ≥20Hz-20KHz +0/-0.3dB
3、输入阻抗： 20KΩ（平衡）
4、输入灵敏度：26dB/29dB/32dB/35dB/38dB/41dB/43dB                                                     
5、转换速率:  20V/uS（10KHz）
6、通道隔离:  ≥70dB
7、信噪比:    ≥100dB
9、总谐波失真:THD+N≤0.08%
10、互调失真:  ≤0.06% 
11、共模抑制比:CMR ≥70dB（20Hz-20KHz)、

	
	补声音箱
	1、中低音喇叭：≥1×10" (190磁Φ75mm)  
2、高音喇叭：≥1×1.34" (Φ44mm)  
3、频响 (±3dB)：75Hz-18kHz  
4、额定/峰值功率：≥300W /600W
5、阻抗：8欧
6、灵敏度：≥97dB  
7、最大声压SPL：≥122dB                                                                                                                   

	
	专业功放（补声音箱）
	1、输出功率（单声道测试）（EIA 1KHz,1%THD) 8Ω≥450W， 4Ω ≥700W
2、Class AB/H阻尼系数（8Ω，100Hz) ≥400
3、频率响应  20Hz-20KHz(±0.5dB,1Vrms输入信号，1%输出功率）    
4、输入阻抗  20KΩ（平衡输入，立体声模式）/100KΩ（平衡输入，并联模式）    
5、输入灵敏度  44dB  0.56V 41dB  0.8V 38dB   1.13V 35dB   1.59V 32dB   2.25V 29dB   3.17V 26dB   4.47V
6、信噪比（A计权）  ≥100dB    
7、总谐波失真（THD+N）  ≤0.06%(8Ω，1KHz,1%输出功率)    
8、互调失真（IMD）  ≤0.05%(8Ω，1%输出功率)    
9、转换速率（8Ω，10KHz)  ≥20V/μs    
10、通道隔离  ≥80dB    
11、输入共模抑制比（CMR）  ≥70dB(20Hz-1KHz)
#（投标产品提供印有CNAS标识的由第三方检测机构出具的检测报告扫描件佐证满足以上功能，所提供材料须加盖投标人公章）   

	
	台唇音箱
	1、中低音喇叭：≥1×8" (190磁Φ75mm)  
2、高音喇叭：≥1×1.34" (Φ44mm)  
3、频响 (±3dB)：75Hz-18kHz  
4、额定/峰值功率：≥200W /600W
5、阻抗：8欧
6、灵敏度：≥97dB  
7、最大声压SPL：≥122dB                                                                                                                   

	
	专业功放（台唇音箱）
	1、输出功率（单声道测试）（EIA 1KHz,1%THD) 8Ω≥450W， 4Ω ≥700W
2、Class AB/H阻尼系数（8Ω，100Hz) ≥400
3、频率响应  20Hz-20KHz(±0.5dB,1Vrms输入信号，1%输出功率）    
4、输入阻抗  20KΩ（平衡输入，立体声模式）/100KΩ（平衡输入，并联模式）    
5、输入灵敏度  44dB  0.56V 41dB  0.8V 38dB   1.13V 35dB   1.59V 32dB   2.25V 29dB   3.17V 26dB   4.47V
6、信噪比（A计权）  ≥100dB    
7、总谐波失真（THD+N）  ≤0.06%(8Ω，1KHz,1%输出功率)    
8、互调失真（IMD）  ≤0.05%(8Ω，1%输出功率)    
9、转换速率（8Ω，10KHz)  ≥20V/μs    
10、通道隔离  ≥80dB    
11、输入共模抑制比（CMR）  ≥70dB(20Hz-1KHz)
#（投标产品提供印有CNAS标识的由第三方检测机构出具的检测报告扫描件佐证满足以上功能，所提供材料须加盖投标人公章）   

	
	返听音箱
	1、单元构成  低音 ≥1×12"  高音 ≥1×1.73"44芯
2、频率响应 ≥50Hz-18 KHz  
3、功率 Rms/Peak ≥300w / 1200w   
4、灵敏度 1w/1m ≥95dB 
5、最大声压 SPL ≥126dB 
6、阻抗  8Ω  
7、覆蓋角度（H×V） 80°×50°

	
	专业功放（返听音箱）
	1、输出功率（单声道测试）（EIA 1KHz,1%THD) 8Ω≥450W， 4Ω ≥700W
2、Class AB/H阻尼系数（8Ω，100Hz) ≥400
3、频率响应  20Hz-20KHz(±0.5dB,1Vrms输入信号，1%输出功率）    
4、输入阻抗  20KΩ（平衡输入，立体声模式）/100KΩ（平衡输入，并联模式）    
5、输入灵敏度  44dB  0.56V 41dB  0.8V 38dB   1.13V 35dB   1.59V 32dB   2.25V 29dB   3.17V 26dB   4.47V
6、信噪比（A计权）  ≥100dB    
7、总谐波失真（THD+N）  ≤0.06%(8Ω，1KHz,1%输出功率)    
8、互调失真（IMD）  ≤0.05%(8Ω，1%输出功率)    
9、转换速率（8Ω，10KHz)  ≥20V/μs    
10、通道隔离  ≥80dB    
11、输入共模抑制比（CMR）  ≥70dB(20Hz-1KHz)
#（投标产品提供印有CNAS标识的由第三方检测机构出具的检测报告扫描件佐证满足以上功能，所提供材料须加盖投标人公章）   

	
	数字音音频矩阵
	1、DSP处理 Ti 456MHz FLOPS DSP核心算法 自动混音、自动增益、反馈消除、回声消除、噪声抑制
2、GPIO 2个输入，RS485 1个
3、模拟输入 8个，模拟输出 8个，RJ45接口 1个，卡侬输出 2个
4、频率响应（20-20KHz） ±0.2dB
5、总谐波失真+噪声 0.004% @4dBu
6、底噪(A-计权) -90dBu
7、输入阻抗(平衡式) 20KΩ，输出阻抗(平衡式) 100Ω
8、最大输入电平 +18dBu，平衡，最大输出电平 +18dBu，平衡
9、幻象电源(每输入) 48V
10、输入共模抑制，80Hz 70dB
11、设置跟踪调节、麦克风参数，产品同时支持调整控制AEC等级、ANS等级
12、支持USB录音及语音跟踪，可进行播放和录音
#（投标产品提供印有CNAS标识的由第三方检测机构出具的检测报告扫描件佐证满足以上功能，所提供材料须加盖投标人公章）

	
	数字调音台
	1、≥10.1寸1280*800高清电容触摸显示屏，通道名字及背景颜色可自定义编辑（支持中文）
2、话筒/线路输入：1-32（本地）平衡，XLP与1/4 TRS插口
输入灵敏度（XLR/TRS）XTR1.5mv,TRS 7mv
输入模拟增益-32db至10db , 0.6~0.7步进
输入电平（XLR/TRS）+19dBu/+29dBu
输入阻抗（XLR/TRS）MIC＞5K ，LINE＞10K
Mic输入立体声链接有
参数链接均衡，动态，延时，分配，发送
极性正常/翻转
立体声线路输入
ST1/ST23.5莲花插口
ST3接口(数字)USB音频流，U盘MP3，AES
输入灵敏度标称4dB
输入模拟增益-32db至10db , 0.6~0.7步进
输入电平+29dB
输入阻抗>7KΩ
立体声链接有
参数链接均衡，动态，延时，分配，发送
极性正常/翻转
3、、输出：
混音1-14AUX与左右输出（本地）平衡，XLR，L/R, 14AUX
输出阻抗<75Ω
标称输出+4dbu=0db电平表读数
剩余输出噪音=-91dbu
混音插入分配FX进入混音通道
动态范围112dB
信噪比XLR≥ 92db,TRS≥82db
输出电压4VAC   MAX
失真度＜0.0003%（1KhzFull Power）
频率响应20HZ-20KHZ+/-0.5db
采样率48KHz ±100PPM
ADC/DCA24位Delta-sigma
4、FX
内部FX4xFX引擎，发送>返回或插入
类型混响，延时，合唱，镶边器，交响合唱等
4个专用立体声FX返回推子、声像、静音、发送到混音/LR、5段EQ
5、系统
国产化系统
中英文语言切换
6、控制
推子33个ALPS 100mm电动
触摸屏10.1”TFT，1280*800分辨率
DCA编组8个
静音编组8个
网络TCP/IP 以太网用于PC和ipad应用
系统升级U盘升级
7、输入处理
输入源本地CH1-CH32，ST1/ST2本地ST3数字
均衡器5段参量EQ, (20HZ--20KHZ)±12dB,Q0.3~15可调
高低通12db/24db,(BT/BS/LRK),20-20K
噪声门直通开关
门阀值-135db到-40db
冲击/释放50us-300ms/10ms-5s
压限器直通开关
门槛值比率-40db-+6db/1:1到无穷大
延时20ms
5、远程扩展
支持两台接口箱连接
6、输出处理
输出通道主输出L/R, 14AUX辅助输出
均衡器15-31段参量EQ, (20HZ--20KHZ)±12dB,Q0.3~15可调
高低通12db/24db,(BT/BS/LRK),20-20KHZ
压限器直通开关
门槛值比率-40db-+6db/1:1到无穷大
延时30ms
7、usb
驱动CH340(USB A)
设备使用一个USB硬盘（U盘）
立体声录音2通道(wav/mp3)48KHz 24
立体声播放2通(WAV/MP3)32-96KHz,16-24位
8、usb音频
声卡USB B
发送上行8通道全格式，32KHz-96KHz 24位
发送下行8通道，MP3,48KHz,24位
Dante   支持
自动混音支持
电源100-240VAC,50-60H,150W
#（投标产品提供印有CNAS标识的由第三方检测机构出具的检测报告扫描件佐证满足以上功能，所提供材料须加盖投标人公章）

	
	反馈抑制器
	1、DSP：32位浮点DSP、24位AD/DA、48K采样频率
2、频率响应：20Hz-20kHz
3、输入：2×XLR & 1/4“TRS
4、输入阻抗：40kΩ平衡，20kΩ不平衡
5、最大线路电平输入：2Vrms
6、输出：2×XLR & 1/4“TRS
7、输出阻抗：150Ω
8、最大输出电平：1.6Vrms
9、信噪比：108dB(A计权)

	
	一拖二无线手持话筒
	1. UHF频段传输，一拖二无线手持话筒；
2. 使用频率范围：UHF 640MHz-690MHz；
3. 二通道最多200信道接收信号，手持腰包通用，抗干扰能力强；
4. 二联屏LCD显示屏，实时反馈系统工作状态；
5. 使用距离：≥80米
6.具有多档位混响调节功能，混响效果15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有25档调节方式
7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台
#（投标产品提供印有CNAS标识的由第三方检测机构出具的检测报告扫描件佐证满足以上功能，所提供材料须加盖投标人公章）

	
	天线放大器
	1、12dB可调的射频信号电平
用于优化使⽤不同线缆的接收效率
2、链接输出
可链接8台⽆线接收机组成⼤型 系统
3、RF 电平过载LED
及时监察射频信号的质量
4、⾼清LCD显示
频率：  450-970MHz
输⼊/输出阻抗：  50欧姆
通道:2*5   ( 10路)输出
显示⽅式：  LED
接⼝  ：B型⺟座
增益+6dB
3阶互调截取点 ：+38dBm   (典型)
增益:平坦度 ：+1dB
电源输出：  DC4*1A                                            输⼊电源 ：AC100-260VAC/T2A 47-63赫兹
频率：  U段 460-970MHz
显示⽅式：液晶显示
调控开关：轻触开关
接⼝：  B型⺟座
输出阻抗：  50欧姆( SWR<=1:1.5) 增益(最⼤)：  12dB   (典型)         辐射最强⻆度:0 - 180
整合数控可调:-6 _ 12dB
3阶互调截取点：  +45dBm   (典型)
增益平坦度：  +1dB ，全频段
电源：  +9V⾄12V   (典型)，   150mA
#（投标产品提供印有CNAS标识的由第三方检测机构出具的检测报告扫描件佐证满足以上功能，所提供材料须加盖投标人公章）

	
	监听音箱
	1.类型：双向近场演播室参考监视器
2.LF驱动器：≥5英寸（203毫米）凯夫拉尔锥形锥体，具有高温声屏障和阻尼橡胶环绕，磁屏蔽
3.高频驱动器：≥1.25英寸（32毫米）磁屏蔽天然丝穹顶
4.频率响应：≥38赫兹- 22千赫
5.交叉频率：2.2千赫
6.低频放大器：功率≥70 W
7.高频放大器：功率≥60 W

	
	8路智能电源控制器 （带滤波）
	1、顺序开启逆序关闭 
2、PASS键可全通道同时打开 
3、WIFI接入中控控制（指令控制）或自带软件控制 
4、每路开关间隔时间：默认1秒（时间可通过软件自由设置）
5、支持PC界面控制、定时控制、手动控制、串口控制方式
6、支持通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备:支持独立控制每一路电源输出，支持一键全开或全关:支持一键紧急打开或者关闭全部电源
7、支持中控外控 
8.内置功率计，屏幕显示即时工作电压、支持过压、过流、欠压设置
9、漏电保护与过流保护 
10、面板通道独立关闭  
11、带滤波
12、可控制电源:8路
13、单路功率：2000W
#（投标产品提供印有CNAS标识的由第三方检测机构出具的检测报告扫描件佐证满足以上功能，所提供材料须加盖投标人公章）

	
	会议系统主机
	1、智能限制:允许同时打开的单元数量可设置为1 ~ 6个,达到限制数量后,允许一人申请等待倒计时30秒,当有打开话简关闭,申请中话筒自动进入。
2、先进先出:发言单元数量1 ~ 6个,后来打开话筒覆盖最早打开的话筒;
3、智能申请:当申请人按下话简发言按键时,申请发言30秒倒计时,同时话筒咪杆灯和话筒指示灯闪烁,由主席短按优先键是否给予批准申话筒打开,短按一次批准一人,打开顺序由申请先后决定,达到发言人数后,允许1话筒进入申请状态,最后开启话筒自动覆盖最早打开单元(此模式下主席话筒无临时静音代表插话功能)
4、开放模式:同时打开的单元数量不受限制(请不要长时间同时打开所有话筒)
5.限时发言:可设置与会者发言时间限时为15秒~ 60分钟,时间达到自动关闭话筒
6:主席专用:只允许主席话筒打开发言,所有代表单元都不能打开
7、声控启动:以声音控制开启单元，可由主机调节声控门限.
8、自动测试:设置需测试单元数量,确认测试后按顺序每个话筒指示及咪杆指示灯闪烁2秒,完成测试自动复位原状态.
主控机参数规格:
1、主机供电；AC110V-220V/50Hz
2、频率响应；20Hz-20kHz
3、输出阻抗：REC：200Ω
4、BALANCE：300Ω
5、NOBALANCE：400Ω
6、信噪比：96dB（1KHz THD1%）
7、话筒单元接口；圆头DIN-8插座接口x2 ， 网线插口X4
8、中控连接口；232串口x1
9、音频输入；RCA（莲花插座）x1
10、音频输出；RCA（莲花插座）x1
11、XLR卡侬插座x1

	
	主席话筒（方杆）
	系统主机采用双系统双备份连接方式，具有传统手拉手会议系统和数字网络环形会议系统双系统，两条链路可独立或同时工作，使得系统具有高稳定可靠性和多模式便捷性；
本会议单元可采用8芯专用会议线方式，根据用户环境需求使用，有效抵抗干扰，安装更便捷，传输更可靠
内置高性能CPU和数字DSP电路处理，最大限度减少失真，使语音更加清晰，频响更宽；
主席单元优先键可任何时候关闭所有列席代表单元；
支持多个主席单元，具有优先功能，并可置于任意位置，可控制会议发言进程；
专业心形/超心形指向性电容式咪芯，拾音灵敏、语音清晰、带宽高，不易产生啸叫；
采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰；
高清全视角TFT真彩2寸显示屏，显示实时时钟，显示内容清晰；
话筒杆带有绿色/LED光圈工作指示灯，可显示正在发言、聆听状态；
会议单元开启后会自动发光指示，有效防止误操作，操作直观简单；
会议单元所有按键采用高品质长寿命，防潮、防尘开关；
工作电压：DC24V，由会议主机直接供电；
单元采用航空级铝合金材质面板，CNC精密加工，表面喷砂处理，阳极氧化工艺处理确保持久光泽度，精致典雅的台面式结构，符合人体工学，极具现代气息。
技术参数
工作电压：DC 24V（由主机供给）
咪芯类型：心形指向性驻极体
指向特性：超心形
灵敏度：-38 dBV/Pa
频率响应：20Hz-20KHz
输入阻抗：2 kΩ
最大声压级：131 dB (THD<3%)
等效噪声：25 dBA
信噪比：＞80dB
动态范围：>108 dB(1 KHz)
总谐波失真：＜0.01%±3dB
最大功耗：1W

	
	代表话筒（方杆）
	系统主机采用双系统双备份连接方式，具有传统手拉手会议系统和数字网络环形会议系统双系统，两条链路可独立或同时工作，使得系统具有高稳定可靠性和多模式便捷性；
本会议单元可采用8芯专用会议线方式，根据用户环境需求使用，有效抵抗干扰，安装更便捷，传输更可靠
内置高性能CPU和数字DSP电路处理，最大限度减少失真，使语音更加清晰，频响更宽；
主席单元优先键可任何时候关闭所有列席代表单元；
支持多个主席单元，具有优先功能，并可置于任意位置，可控制会议发言进程；
专业心形/超心形指向性电容式咪芯，拾音灵敏、语音清晰、带宽高，不易产生啸叫；
采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰；
高清全视角TFT真彩2寸显示屏，显示实时时钟，显示内容清晰；
话筒杆带有绿色/LED光圈工作指示灯，可显示正在发言、聆听状态；
会议单元开启后会自动发光指示，有效防止误操作，操作直观简单；
会议单元所有按键采用高品质长寿命，防潮、防尘开关；
工作电压：DC24V，由会议主机直接供电；
单元采用航空级铝合金材质面板，CNC精密加工，表面喷砂处理，阳极氧化工艺处理确保持久光泽度，精致典雅的台面式结构，符合人体工学，极具现代气息。
技术参数
工作电压：DC 24V（由主机供给）
咪芯类型：心形指向性驻极体
指向特性：超心形
灵敏度：-38 dBV/Pa
频率响应：20Hz-20KHz
输入阻抗：2 kΩ
最大声压级：131 dB (THD<3%)
等效噪声：25 dBA
信噪比：＞80dB
动态范围：>108 dB(1 KHz)
总谐波失真：＜0.01%±3dB
最大功耗：1W

	
	中控主机
	1. 主机配有10个串口（RS232\RS485\422）、8个红外口、8个继电器口、8个IO口、1个双向网口（可对外控制UDP/TCP网络设备）、1个NET口、1个TF卡接口、13个状态指示灯、8个按键或触摸屏，大量的控制接口作为后备和备份使用。
2.支持5台主机相互热备份，前一台主机死机或烧坏后，会自动切换到下一台继续工作。
3. 支持网络预览，带1路hdmi和1路模拟音频输入，输入的视频可在app和电脑控制软件上以视频窗口方式显示，用于视频预览无缝矩阵的输入信号、摄像头等。
4. 控制软件同时支持IPAD平板电脑、安卓平板电脑、射频触摸屏、windows电脑，并且它们的界面完全相同，方便用户使用。可同时使用多种方式，互为备份，让项目更健壮。
5. 支持万能双向网口，可控制带网口的设备，整台设备只用1个网口，1条网线，就可同时使用TCP和UDP方式。 TCP方式，可同时连接100多台被控设备，也可分时连接上万台网络受控设备。UDP方式，可广播发送，也可指定目标IP一对一发送，可支持数百个目标IP(UDP受控设备)。
6. 支持双向反馈，界面可显示串口及网口被控设备的状态，支持脚本代码程序，可用代码程序处理被控设备的反馈协议
7. 多屏联动同步，支持多台平板电脑及windows电脑同时控制
8. 支持在平板电脑操作界面嵌入网页
9. 主机内置红外学习器，可把红外数据保存到电脑成为红外库文件，供后续工程或后续维护升级使用。
10. 支持电脑脚本语言，用户可在现场编写和下载脚本程序，以实现更高级的逻辑控制功能，比如实现校验和计算。
11. 支持端口间的数据相互转发，比如串口1收到的数据，可以从其它串口或网络输出，网络收到的数据也可从串口输出。
12.主机前面板带蓝光液晶显示屏，显示工作状态，显示主机的IP地址，
前面板带8个可自定义功能的按键；可作为应急操作选项。
13. 内置万年历电路，可让中控在指定时间自动执行控制操作。
14. 非串口分配器式中控，串口等所有控制代码和程序保存在主机上，主机可执行逻辑控制，触摸屏仅保存一个控制ID号，减少网络通讯，提高响应速度和稳定性。
15. 主机带有网口，不需配置接收器（转换器），以提高稳定性。
16. 可通过互联网对主机进行编程和升级。
17. 处理器：32位ARM处理器。
18. 指令存储器：FLASH，大容量FLASH存储器，可保存高达3000条控制指令，满足任何场合的控制存储要求，支持扩展。

	
	10.1寸触控面板
	1、可安装在预埋1--2位标准的86底盒
2、宽电源输入（5-12V直流电）
3、屏幕采用65K真彩色LCD ≥10.1寸IPS屏，分辨率为1280*800 
4、提供中文触摸面板设计器软件，操作界面可自由编辑；集成调试环境，可以让用户在下载程序之前就先行调试软件，保证控制可靠无误
5、USB下载数据稳定、高速；可用于用户下载工程文件
6、内置1G bytes资源存储器
7、内置３路双向串口；1路RS485、2路RS232，提供脚本串口接收中断函数和串口发送函数，可以自由实现脚本控制程序
8、内置4路红外发射接口
9、内置2路IO；提供脚本 IO中断函数，可以自由开发实现脚本控制程序
10、内置网络接口；可以同时控制多个TCP和UDP设备，提供脚本网络接收中断函数和网络发送函数，可以自由实现脚本控制程序
11、内置中英文字符；16*16、24*24、32*32
12、内置虚拟数字、字符键盘；中英文输入法
13、内置系统按钮（点击左上角或在空白处长按5秒可以弹出），可对背光调节、蜂鸣器开关、串口参数设置、RTC时间设置
14、支持亮度调节功能
15、支持跳页和子页容器
16、支持0-60分钟设置定时待机、触摸唤醒

	
	8路电源控制器
	1、电源控制器广泛应用于各个领域，如电动窗帘、电动布幕、喷水池、灯光的电源控制，它带8路独立的强电继电器，兼容快东巨、思聪、AMX等多种中控系统的通讯网络；
2、提供RS232/485/RJ45通讯控制功能；
3、提供专用软件从而实现PC机对其控制,也可手动控制。

	
	机柜
	1. 尺寸：2000mm*600mm*600mm；
2. 承重能力：静态承重通常≥1000kg，动态承重（带滚轮）。

	
	欧姆头
	1、配套音箱设备音频信号传输接口，通过特定阻抗值实现功放与音箱之间的电信号匹配，确保音频传输的稳定性和音质效果。

	
	音响线
	1、EVJV 2芯2.5mm
2、导体材质（纯铜）、绝缘层（PVC）。

	
	50-5欧姆同轴电缆线
	1、天线放大器延长线；
2、SYV 50-5  128编。

	
	管材
	1、JDG镀锌管；
2、管径25#。

	
	其它辅材
	1、胶带、膨胀螺丝、接插件、紧固件、绝缘件、电源插座等。

	
	集成费
	1、系统设备线材布管、布线、设备安装、调试、培训；
2、现场建筑垃圾清运。

	
	会议一体机
	1.外观：边框材质铝合金 边框颜色四边黑色 背板材质五金
2.屏幕显示：玻璃硬度莫氏7级；石墨硬度》9H玻璃厚度4.0mm触控方案四边红外触控/触控点数50点
3.尺寸98背光类型D-LED显示比例16:9
4.显示面积:mm 2158. 848 (H) X1214. 352(V)
5.像素点间距0. 5622 (H) X 0. 5622(V)
6.视角178°
7.触控分辨率32768*32768

	
	 OPS电脑 
	1.可插拔电脑模块，无需工具即可快速拆卸模块。内置风扇，配置散热孔，内置电脑噪声声压等级不超过20dB。
2.供电保护：电脑模块未固定完全插入插槽时，无法向电脑模块供电。
3.WiFi和蓝牙：内置电脑具备WiFi6和蓝牙5.2功能，集成10/100/1000M以太网卡。
4.OPS采用符合Intel标准协议的80pin OPS接口。
5.内存≥16G DDR4，硬盘≥256G
6.具备标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。
7.预装正版Windows操作系统或国产化信创操作系统。
8.具有独立非扩展的接口，USB≥6，Type-C≥1，mic in≥1，line out≥1，DP OUT≥1，HDMI OUT≥1，RJ45≥1。
OPS模块与整机连接采用万兆级数据级联，传输速率≥10Gbps。

	
	投屏器
	无线投屏器

	
	视频会议终端
	1.采用分体式结构，嵌入式操作系统，非PC、非工控机架构
2.终端操作系统及编解码处理芯片为国产自主
3.终端主要元器件为国产自主，至少包括视音频编解码单元、CPU处理单元、可编程逻辑芯片、电源模块、时钟芯片、视频输入输出芯片等
4.支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽
5.支持ITU-T H.323、IETF SIP通信标准，具备良好的兼容性和开放性
6.支持H.263、H.264 BP、H.264 HP、H.265等图像编码协议
7.支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能
8.支持4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60 fps、720p30fps等分辨率，本次配置1080P30。
9.支持ITU-T H.239和IETF BFCP双流协议。
10.支持主流达到4K30fps情况下，辅流同时达到4K30fps

	
	会议摄像机
	1.支持≥851万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片，支持WDR图像数字宽动态功能
2.支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等视频输出格式
3.支持≥12倍光学变焦
4.支持水平视角≥80°。
5.水平转动范围：≥+/-110°，垂直转动范围：≥+/- 30°
6.支持≥255个预置位
7.支持≥2路高清视频输出接口
8.支持自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能
9.支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上。
10.支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端，方便调试

	
	全向麦克风
	1.与所投高清终端同一品牌
2.数字阵列麦克风，支持360°全向拾音，拾音距离≥6米。
3.支持回声抵消、自动增益控制、自动噪声抑制。

	
	移动推车支架
	承重200KG

	
	洗衣机10公斤
	波轮洗衣机
颜色摩卡金
自动化程度全自动
显示方式LED
控制方式电脑控制
开门方:式顶开式
排水方式下排水,定频/变频定频,脱水功能支持,防缠绕支持,儿童安全锁支持
预约功能支持,夜间洗支持,中途添衣支持,自动断电支持,进水阀漏水保护支持
排水阀漏水保护支持
能效等级二级
总容积≥10KG
洗涤容量（kg）≥10
脱水容量（kg）≥10
箱体材质PCM钢板
内筒材质不锈钢
电源规格220V/50Hz

	
	学生直饮机
	出水方式：两温
供 水 量：温开水80升/时
功率：2KW  电源：220V 出水方式：两温；水胆容量：≥13L
供水量：温开水≥80L/H；两级过滤（PP棉+压缩活性炭）（ 饮用水卫生安全产品卫生许可批件）
产品材质：水槽采用304不锈钢，门板采用304不锈钢，水胆采用304不锈钢（ 检验报告）
采用热交换节能技术：回收开水热能，热交换器内管为不锈钢波纹管，省电80%。
智能保鲜技术：设备具有定时开关机功能；智能排放隔夜水，每天使用新鲜水质；
智能杀菌技术：管路及龙头采用高温消毒，无需人工处理，智能化操作，安全可靠无副作用（不得采用化学方式杀菌）
8智能滤芯识别、监测技术：具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全；
过滤装置：普通净水过滤
适用水源：市政自来水

	
	教师净化水饮水机（RO膜）
	出水方式：两开一纯
供 水 量：开水20升/时，温开水72升/时
热胆容量：≥13升（《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件；证件内须注明加热内胆容量：≥13升）；
功率/电源：≥2KW，220V/50HZ（ CQC认证证书；证件内须注明≥2KW，220V/50HZ）；
出水方式：1开2温（开水可刷卡出水），触摸式按键取水；
过滤配置：不低于四级RO过滤（PP棉+颗粒活性炭+压缩活性炭+RO400+紫外线），净水流量≥1.05L/min（ 《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件；证件内须注明净水流量≥1.05L/min）；
杀菌装置：采用高温+过流式紫外线双重杀菌，紫外灯功率≥12W（以涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件为准）；
 PP棉、颗粒活性炭、压缩碳、反渗透膜滤芯的同一品牌的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件；
加热内胆采用304不锈钢材质( 加热内胆《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》)
性能要求：采用热交换器技术，内外管必须采用304不锈钢材质；温开水不得冷热水混合（ 热交换器<<涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件>>
采用常压式液体加热技术，内胆不承压，防止内胆爆裂。
节水要求：净水流量≥1.05升/分钟，水效等级1级（ 整机《中国节水认证证书》；证书内注明净水流量≥1.05升/分钟。
食品卫生要求：整机符合GB4806.7-2016、GB4806.9-2016、GB4806.11-2016，保证出水安全（ 《食品接触产品安全认证证书》。
电气要求：整机符合GB/T26572-2011、GB/T26125-2011要求，符合RoHS认证（ 《RoHS符合性认证证书》。
环保要求：整机符合GB/T24021-2001要求，通过中国环境标志产品认证（ 中国环境标志产品认证证书）
节能要求：整机通过中国节能认证， 中国节能认证证书。
过滤装置：五级纯水RO400过滤
适用水源：市政自来水

	
	热水器
	80L，电压：220V，单管加热，控制方式：机械式，温度范围：35-75℃，产品功率：1500W

	
	直饮水机
	智能直饮水机，一开一温，220V, 2KW，不锈钢外壳，可固定式脚轮，微电脑控制步进式，400G逆渗透过滤，采用新型环保保温材料，保温效果良好。

	
	热水器
	100L，电压：220V，单管加热，控制方式：机械式，温度范围：35-75℃，产品功率：1500W

	第2包
	办公桌
	常规：1400*700*760             
基材：采用E0级优质环保刨花板，厚25mm，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，甲醛释放量≤0.025mg/m³,各种性能指标均达到国际相关标准。 ＃刨花板：GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》：醛酮类化合物未检出、GB/T 44689-2024《人造板及其制品气味分级及评价方法》：气味分级达到0级、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》：平板状建筑材料及制品的燃烧性达到B1级、GB/T 42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》：总半挥发性有机化合物（TSVOC）未检出、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》抗冲击性能:板面无破损，防静电性能测定≥1.1x10⁸Ω。                             采用优质PVC封边条，具有防水、防开裂、防磕碰等优点。       结构：优质金属桌架，含小推柜，主机托。                            五金：选择优质连接件、螺母等五金配件。                            工艺：所有板材制件全部双饰面，封四边、走线孔内缘和所有隐蔽部位全部封闭处理。

	
	转椅
	常规                           
头枕：PP框+PA支架可升降网头枕。
椅背：PP+玻纤背框背框，椅背经102kg的推力测试，高弹性透气加密网                                   
扶手：PP+玻纤连体固定扶手                                                                                                                                                    椅座：高回弹中软切割海绵，高弹力优质透气座布，12mm厚木板；                                                 ＃高弹阻燃海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》 、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》等标准，表观密度≥45kg/m³, 65%/25%压陷比≥3，回弹率≥50%；拉伸强度≥180kPa，断裂伸长率≥210%，撕裂强度≥5N/cm，75%压缩永久变形≤2%；甲醛释放量≤ 0.05mg/m³ , TVOC≤0.2mg/m³ ；气味等级≥8 级；阻燃等级II级：模拟火柴火焰点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象。
底盘：2.5加厚中班蝴蝶底盘（可原位锁定和逍遥功能）
气杆：行程80mm沉口50mm气杆，
椅脚：320mm黑色PP脚，过1000KG静压测试
椅轮：50/25黑色尼龙轮

	
	文件柜
	规格：900*400*1850
基材：柜体选用优质一级冷轧钢板，厚0.8mm，经数控剪板机下料、数控机床冲角、折弯、组焊成型，所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺。采用整体和拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好。表面经除油除锈后采用环保型塑粉静电喷塑处理。                               
＃冷轧钢板：符合 GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》等标准，厚度≥1.2mm，化学成分分析（碳、硅、锰、磷、硫）均符合标准要求，抗拉强度≥380MPa，下屈服强度≥250MPa，断后伸长率≥30%。                                                 ＃塑粉：符合 HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》等标准，可迁移有害元素（镉、铬、汞、砷、铬、锑、硒）含量未检出，钡≤200mg/kg；铅笔硬度≥3H，干附着力≤0 级，耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]240h 无异常，耐碱性[5% （质量分数）氢氧化钠溶液] 168h 无异常，中性盐雾试验 500h 划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象。
五金：选用连接件、螺母等五金配件。
结构：上部为两扇镶框玻璃对开门，有玻璃。下部为两扇钢制对开门，上、下内置两块厚活隔板，门带抠手、并配有锁具。

	
	更衣柜
	规格：900*400*1850
基材：柜体选用优质一级冷轧钢板，厚0.8mm，经数控剪板机下料、数控机床冲角、折弯、组焊成型，所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺。采用整体和拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好。表面经除油除锈后采用环保型塑粉静电喷塑处理。
五金：选用连接件、螺母等五金配件。
结构：通体三开门结构，内置挂衣杆，两块活隔板。门带抠手、并配有锁具。

	
	双节文件柜
	规格：900*400*1850
基材：柜体选用优质一级冷轧钢板，厚0.8mm，经数控剪板机下料、数控机床冲角、折弯、组焊成型，所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺。采用整体和拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好。表面经除油除锈后采用环保型塑粉静电喷塑处理。
五金：选用连接件、螺母等五金配件。
结构：上下分体结构，上部为两扇钢制对开门，内置两块厚活隔板。下部为两扇钢制对开门，内置两块厚活隔板，门带抠手、并配有锁具。                                               

	
	沙发
	规格：900*750*800                                1、 面层：优质超纤皮覆面，皮厚≥1.5mm。＃超纤皮：符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T2709-2005《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》等标准，厚度≥1.2mm，撕裂力≥45N，耐折牢度≥50000 次无裂纹，耐磨性（CS-10，500g，500r），无明显损伤、剥落；摩擦色牢度：干擦(500 次)≥4 级、湿擦(250 次)≥4 级，碱性汗液(80 次)≥4 级；pH 值≥4.0，耐光性（级） ≥5 级；挥发性有机物(VOC)≤100mg/kg，游离甲醛、禁用偶氮染料、可萃取的重金属铅、镉均未检出，气味（干态、湿态）≤2 级。
2、 泡棉：采用优质环保PU泡棉，座密度≥35Kg/m3、背密度≥25Kg/m3，回弹性能≥40%，所有内部填充物清洁、环保无异味，无苯胶粘剂粘结。
3、 框架：实木内框架，主体榫结构。木材含水率8%-12%，优质E1级胶合板内衬板，厚度≥12mm。
4、满包结构，低平扶手。                               5、＃弹簧（蛇形弹簧）：符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》等标准要求，中性盐雾试验（NSS）≥240h 耐腐蚀等级≥10 级，乙酸盐雾试验≥120h 耐腐蚀等级≥10 级。

	
	小茶几
	规格：600*600*450mm               
材质：几面板采用优质E0级人造板，甲醛释放量≤0.05mg/m3；0.6mm厚胡桃木皮饰面。
封边: 几面板≥8mm厚楸木实木封边，木材含水率8%-12%；
几架：楸木实木几架，木材含水率8%-12%,榫卯结构。配优质尼龙脚垫。
油漆：优质环保水性漆，均衡涂饰，隐孔亚光漆表面工艺处理，表面硬度硬度≥2H。

	
	茶水柜
	材质：基材采用优质E0级中密度板，表面贴0.6mm橡木实木皮，环保水性油漆涂饰。  涂装工艺：隐孔亚光环保PU油漆，苯含量＜0.02%、表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，耐磨性强，能长久保持漆面效果，不变形。
结构：上部对开木框玻璃门，内置一层活动层板，下部一层2个屉屉。

	
	挂衣架
	1.架体：采用白蜡木实木，木材含水率8%～12%，配9个支架。＃白蜡木：符合 GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》等标准，木材鉴定为白蜡木，木材含水率8%-12%。
2.涂料：水性涂料。甲醛含量、苯系物含量、VOC含量符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。
3.胶粘剂：水基型胶粘剂，环保性能符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求。
4.成品质量：满足GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》及GB 18584-2024《家具中有害物质限量》。

	
	会议桌
	规格：6800*2200*760
基材：采用E1级优质环保刨花板，板材经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。表面采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面。
封边：采用优质环保牌同色PVC封边条高温机械封边，具有防水、防开裂、防磕碰等优点。
胶粘剂：采用优质环保牌胶粘剂，环保性能符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求。＃水基型胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤30g/L。
五金：选用优质连接件等五金配件，间隙细小均匀。桌架与横梁采用专用钢制连接件，横梁与桌面采用ABS连接件。

	
	扶手椅
	规格：常规、中背、带扶手
面料：优质进口西皮覆面；
泡棉：内衬优质环保高回弹一次成形PU泡棉；
内衬板：优质E1级弯曲木胶合板，厚度≥12mm。
椅架：优质钢管弓形椅架，壁厚≥1.8mm,表面镀铬处理，配PP扶手盖板。
脚垫：配优质尼龙防前倾脚垫。

	
	茶水柜
	规格：1200*400*1200                
基材：采用E0级三聚氰胺饰面板，甲醛释放量≤0.05mg/m3；2mm厚PVC封边。
五金件：优质五金配件，三节静音滑轨，配优质尼龙脚垫。＃阻尼滑轨：符合 QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 8096-2024《五金配件 阻尼导轨通用技术条件》（耐腐蚀：中性盐雾试验24h）及 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》等标准，耐久性≥10 万次无损坏，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷无损坏；拉出安全性、猛关或猛开无损坏；中性盐雾试验 240h，10 级；乙酸盐雾试验 180h，10 级。                                                 结构描述：台面上带三面挡水板,两屉两门结构。

	
	文件柜
	规格：1200*400*1800             
采用E0级三聚氰胺饰面板，甲醛释放量≤0.05mg/m3；2mm厚PVC封边，柜体18mm，背板18mm。                                       结构：左边通体单开柜门，右侧通体对开门，4块层板上下可调节，每个门上都有锁具。                
五金件：优质五金配件。                                                               

	
	排椅
	主要规格：中心距:520mm、座高：450mm、中排整椅深度:850mm。写字板高度：750mm。最小排距：900mm。
1.写字板：桌面板采用厚宽度300mm刨花板桌板双面贴防火板（面板颜色为榉木色），木纹浮雕面，桌面前后两边采用防火板包边，（要求PVC与桌面颜色及木纹统一、匹配），环保耐用。左右两边采用1.5mm厚PVC热熔封边处理（要求PVC与桌面颜色及木纹统一、匹配），环保耐用。桌面回位机构桌面防止人与桌面边角发生碰撞而受伤，安全、牢固。写字板厚度为25mm。
2.桌面支撑件：写字板支撑件：采用2.0mm厚优质钢板冲压成型，无毛刺，无焊接；表面经喷涂处理，防锈蚀，经久耐用。
3.椅背;背框架：尺寸490mm(高）×518mm（宽）×1.5mm（厚），整体造型符合人体工程学设计。框架采用优质钢板经模具加工成型后焊接而成.背框横条采用不少于1.5mm优质钢板经模压型，表面做防氧化处理后，高氧化处理后，高温喷涂处理。背板：尺寸：505mm(高）×440mm（宽）×10mm（厚），采用多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板，采用环保油漆和环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色。
4.椅座：435mm(深）×450mm（宽）×15mm（厚），采用不小于15mm多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板，采用环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色。板与铝合金一体压铸成型角码采用穿透式连接，采用M8圆柱头六角螺丝2个/角码，整体弧度及曲线符合人体工程学设计。强度高，抗老化，经久耐用，坐感舒适。
5.书网：采用不少于φ4mm冷拉钢丝、表面采用静电喷涂处理。书篓内腔不小于100mm方便放取书物。采用4颗M6螺丝连接于铝合金站脚左右两边，保证牢固不松动。
6.回复机构：采用13mm厚铝合金一体压铸成型座角码，座板重力自动回位设计，无毛刺，无焊接，防夹手功能，座角码表面作防氧化处理后，高温喷涂处理。静音处理得力回复机构，坚固耐用。

	
	排椅
	主要规格：中心距:520mm、座高：450mm、中排整椅深度:850mm。写字板高度：750mm。最小排距：900mm。
1.写字板：桌面板采用厚宽度300mm刨花板桌板双面贴防火板（面板颜色为榉木色），木纹浮雕面，桌面前后两边采用防火板包边，（要求PVC与桌面颜色及木纹统一、匹配），环保耐用。左右两边采用1.5mm厚PVC热熔封边处理（要求PVC与桌面颜色及木纹统一、匹配），环保耐用。桌面回位机构桌面防止人与桌面边角发生碰撞而受伤，安全、牢固。写字板厚度为25mm。
2.桌面支撑件：写字板支撑件：采用2.0mm厚优质钢板冲压成型，无毛刺，无焊接；表面经喷涂处理，防锈蚀，经久耐用。
3.椅背;背框架：尺寸490mm(高）×518mm（宽）×1.5mm（厚），整体造型符合人体工程学设计。框架采用优质钢板经模具加工成型后焊接而成.背框横条采用不少于1.5mm优质钢板经模压型，表面做防氧化处理后，高氧化处理后，高温喷涂处理。背板：尺寸：505mm(高）×440mm（宽）×10mm（厚），采用多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板，采用环保油漆和环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色。
4.椅座：435mm(深）×450mm（宽）×15mm（厚），采用不小于15mm多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板，采用环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色。板与铝合金一体压铸成型角码采用穿透式连接，采用M8圆柱头六角螺丝2个/角码，整体弧度及曲线符合人体工程学设计。强度高，抗老化，经久耐用，坐感舒适。
5.书网：采用不少于φ4mm冷拉钢丝、表面采用静电喷涂处理。书篓内腔不小于100mm方便放取书物。采用4颗M6螺丝连接于铝合金站脚左右两边，保证牢固不松动。
6.回复机构：采用13mm厚铝合金一体压铸成型座角码，座板重力自动回位设计，无毛刺，无焊接，防夹手功能，座角码表面作防氧化处理后，高温喷涂处理。静音处理得力回复机构，坚固耐用。

	
	主席桌
	规格：1600*600*760              材质：采用环保中密度板，外表面贴0.6mm胡桃木实木皮。环保油漆涂饰，表面平整，无颗粒、无气泡、颜色均匀，耐磨性强，能长久保持漆面效果，不变形。＃中纤维密度板：GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》：醛酮类化合物未检出、GB/T 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》：重金属元素含量：铅、镉、铬、汞未检出、GB/T 34749-2017《木材及木质复合材料耐火试验方法 锥形量热仪法》耐火试验：板背面温度达到140℃的时间：≥800s、GB/T 17657-2022：防静电性能测定≥1.1x10⁸Ω、含砂量≤0.01%。                                            ＃水性漆：JC/T 1074－2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》：甲醛净化效率＞80% 、GB/T 30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分：浸入除水之外的液体中》+GB/T 30789.1-2015 《色漆和清漆 涂层老化的评价 缺陷的数量和大小以及外观均匀变化程度的标识 第1部分：总则和标识体系》 ：240h耐液体性（0.9%的氯化钠溶液）试验后起泡0级、剥落0级、粉化0级，且附着力≥2级、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》+GB/T 1865-2009《色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射》：人工气候老化测试100h，评级0级、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》硬度（擦伤）≥3H。                                            ＃木皮：符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准，厚度≥0.6mm，含水率 8%–12%。
结构：桌面厚度80mm,桌面下带斗，桌子设置有出线孔，隐蔽走线功能，桌面每人位开一60出线孔。成品甲醛释放量必须达到E1级标准。                     五金件：优质五金配件，配优质尼龙脚垫。 

	
	主席椅
	高背、带扶手；楸木椅架、榫卯结构，木材含水率8-12%材质：面层采用牛皮覆面，厚度1.5mm，皮革涂层粘着牢度5.2N/10mm，坐感舒适，通气性良好。内衬环保高回弹海绵，座密度≥40kg/m³，
结构：实木扶手，楸木椅架，配尼龙脚垫。

	
	发言台
	1. 基材：采用E0级人造板，静曲强度、内结合强度、表面结合强度、握钉力、弹性模量符合国家相关产品要求。      
2. 覆面：0.6mm厚胡桃木/樱桃木皮覆面，同色木制材料封边。               3.涂料：水性涂料，甲醛、苯及苯系物、VOC含量符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。      
3. 胶粘剂：水基型胶粘剂，环保性能符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 
4. 结构：桌面上设三面挡沿，桌面下设桌斗，前挡板落地并有造型，具有合理走线功能，设多媒体及麦克风线盒孔位。                              6.五金配件：连接件，配尼龙脚垫。 
7.成品质量：满足GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》及GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。

	
	钢木双层床
	规格：2000*900*1850含床垫         
 1.床架：冷轧钢管，床腿壁厚1.8mm，配塑料套脚；床望（上床、下床各二长边）壁厚1.5mm；床带5根，壁厚1.2mm；床梯壁厚1.2mm，带防滑钢制脚踏板；护栏壁厚1.2mm；上层带伸缩蚊帐杆，下层设蚊帐挂钩。            2.床板：采用18mm厚通长松木实木板，木带连接，床板四面刨光，无贯通裂纹、无虫蛀、无腐朽，木材含水率为8%～12%，两层床板之间的层间净高≥1050mm。                       3.床下部分：两端各设一钢制储物柜，带明锁扣，柜顶部与床架固定连接；采用一级冷轧钢板，壁厚0.8mm。柜宽600mm，柜深500mm；双层鞋架：置于两储物柜之间，采用钢管焊接，壁厚1.2mm。                        4.粉末涂料：金属表面经除油除锈处理后，环保塑粉喷塑，涂层表面硬度≥H、附着力优于2级。                   5.工艺要求：管材无裂缝、叠缝，弯曲处应圆滑一致，外露管口端面封闭；焊接处表面均匀，无脱焊、虚焊，焊穿、错位；金属件外观无剥落、返锈、毛刺、刃口、锐角，表面光滑、色泽均匀一致。                           6.成品质量：满足GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》及GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。

	
	阅览桌
	规格：1400*700*760              
1.桌面采用50mm厚橡胶木实木，游离甲醛含量≤0.5mg/L，配钢制烤漆桌架（截面50*50mm）；＃橡胶木：符合 GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》等标准，木材鉴定为橡胶木，木材含水率8%-12%；气干密度≥0.6g/cm³。
2.优质钢制腿，壁厚≥1.5mm；表面经除油除锈后采用环保型塑粉静电喷塑处理。                           
3.涂料：水性涂料。
4.成品质量：满足GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》及GB 18584-2024《家具中有害物质限量》。

	
	阅览椅
	椅背：背框PA+玻纤材质，提供背部舒适支撑                          椅座：采用5CM高弹力舒适海绵，高弹力优质透气座布，座板为定制多层弯曲板
椅架：优质钢管脚架表面经除油除锈后采用环保型塑粉静电喷塑处理。＃钢管：符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS) 法》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐 蚀试验结果的评价》等标准，耐盐浴：100h 试验后，划道两侧 3mm 外，应无鼓泡、锈蚀、剥落、起皱等现象；硬度≥2H（QB/T 1951.2-2024）附着力≥2 级；冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾≥100h，镀（涂）层对基体保护等级≥10 级，镀（涂）层自身耐腐蚀等级≥10 级；乙酸盐雾试验（ASS）：试验时长≥100h，镀（涂）层对基体保护等级≥10 级，镀（涂）层自身耐腐蚀等级≥10 级。

	
	双面书架
	规格：900*500*2200
1、材质：采用一级冷轧钢板。        
2、立柱横梁1.2 mm；隔板挂板1.0 mm；
3、侧面板采用中密度板，防火板贴面
4、钢制件表面处理：金属表面采用优质环保环氧树脂粉沫静电喷塑处理。涂层厚度70-80μm；金属表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后，表面喷塑处理，保证涂层附着力强，保证金属无砂眼、折角处圆滑，焊接内外无毛刺尖角；各接合部连接合理；

	
	单面书架
	规格：900*350*2200
1、材质：采用一级冷轧钢板。                                  2、立柱横梁1.2 mm；隔板挂板1.0 mm；
3、侧面板采用中密度板，防火板贴面
4、钢制件表面处理：金属表面采用优质环保环氧树脂粉沫静电喷塑处理。涂层厚度70-80μm；金属表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后，表面喷塑处理，保证涂层附着力强，保证金属无砂眼、折角处圆滑，焊接内外无毛刺尖角；各接合部连接合理；

	
	休闲沙发
	规格770*700*720                   
1.框架采用实木木方及多层板（框架的每一个接合处都采用木制三脚架进行定位和固定，再使用优质螺丝连接，确保每个接口的牢固），龙骨间采用螺栓连接。不允许有树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%-10%,多层板游离甲醛含量≤0.5mg/L，座正315切割泡棉,其余215切割泡棉，表面采用西皮覆面。
2.车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。

	
	休闲桌
	规格：直径600*750                
1.桌面基材采用25mm厚刨花板，游离甲醛含量≤0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，优质2mm厚封边条、热熔胶；            
2.下配圆盘钢架，静电喷涂。

	
	书包柜
	单门规格：H320×W365×D500 
材质：书包柜主材为ABS＋尼龙全新工程塑料制成。
工艺：采用钢制模具注塑一次成型。
要求使用寿命：大于20年。
1、榫卯连接结构并合理布局加强筋。可重复拆装使用。
2、重要部位加厚处理，底座不低于80mm，上下板厚不低于30mm。外部弧度造型设计。
3、门板隐藏式拉手，拉手加装弹簧扣紧装置，方便开关门，防止门在不锁状态下自动开门。
4、门板与侧板连结需采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴双重加固，并安装防盗插销。＃阻尼铰链：符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》等标准，耐久性8 万次试验、水平静载荷试验、垂直静载荷试验后未见断裂，所有组件功能不应损害；中性盐雾试验 240h，10 级；乙酸盐雾试验 180h，10级。
5、具有多功能钩及多功能置物盒，可放置小件物品如笔、钥匙、眼镜等。
6、铭牌：门板预留铭牌位置。
7、书包柜技术要求满足：GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》

	
	课桌椅
	参考尺寸：600×400×760mm。
1.桌架：升降上部采用≥25×45壁厚1.5mm优质平椭圆钢管，标有永久性高度刻度标志，两侧配有物品挂钩。升降下部采用≥33×53壁厚1.5mm优质平椭圆钢管，桌架下部连接横撑为U型，采用20×40壁厚1.5mm优质平椭圆钢管经数控弯管机弯曲成型与升降下部焊接为一体，底脚采用30×60壁厚1.5mm 扁圆钢管。
2.桌面托件：≥1.0mm 厚冷轧钢板加工而成的U型冲压件。
3.桌斗：采用0.8mm优质冷轧钢板一次冲压成型，桌斗前沿卷边处理，优质钢管加固。
4.桌面：桌面600×400，采用18mm厚E1级优质环保浅色木纹（具体颜色与使用方确定）三聚氰胺双饰面人造板，优质塑料一次注塑成型封边，带笔槽，学生座位方向桌边俯视采用弧形边缘，四角圆角。桌面板与桌架间采用穿透螺栓固定连接。
5.升降机构：采用钢制伞型齿轮与螺杆连接传动。整套机构升降自如，桌面高度可连续无级调节，且具有自锁功能。
6.机械传动结构与桌架为可拆装结构，安装方便，升降灵活。
7.焊接部位均采用全自动满焊焊接工艺，焊缝美观、牢固。
8.所有钢件均通过物理除油、除锈后做静电喷涂（具体颜色由使用单位确定）。
9.椅座、背: 采用12mm厚优质环保实木多层板，双面贴优质环保防火板(颜色、纹理与课桌配套)，小口采用优质环保聚胺酯清油封边。椅背采用较大圆弧处理。＃实木多层板：符合 GB/T 46014-2025 《家具用实木复合板通用技术条件》及GB/T35601-2024《绿色产品评价—人造板和木质地板》等标准，含水率 8.0%-12%，胶合强度≥0.8MPa；静曲强度（顺纹）≥45MPa，静曲强度（横纹）≥24MPa；弹性模量（顺纹）≥5000MPa，弹性模量（横纹）≥3500MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³ , 苯、甲苯、二甲苯均未检出；燃烧性能符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B₁（C）级标准要求。
椅架：下部采用33×53mm优质平椭圆钢管；壁厚≥1.5mm，上部采用25×45mm优质平椭圆钢管，壁厚≥1.5mm，靠背采用15×30mm优质平椭圆钢管折弯成型，壁厚≥1.5mm，上端采用凸圆型金属帽焊接固封，椅腿上标有永久性高度刻度标志。
升降机构：升降部位采用手摇机械无极同步调节，带有自锁功能。


技术与服务的相关要求
（1）第一包：项目实施方案：供应商针对服务需求提供1安装方案;2安全管理方案;3巡查方案;4日常管理方案;5日常线路维护方案。质量保证措施：供应商应结合本项目特点，提供质量管理体系与保证措施，包括但不限于施工质量管理方法和保证措施，对关键部位、关键工序环节把控方案等内容。项目团队配置方案：项目团队构成、人员配备、岗位分工、各岗位工作安排。售后服务方案：质保承诺及故障响应服务、产品售后维修人员服务质量保障措施。应急预案：供货延期应急、现场安装突发应急、设备到货破损应急
     （2）第二包：人员配备：供应商提供的项目团队，人员配备、岗责、人员社保证明。供货实施方案：实施进度计划、实施人员配备、运输方案、安装调试方案、应急措施方案等。 质量保障措施：质量保障方案。售后服务方案：服务体系、服务内容、应急解决方案、响应时间、专业技术人员、售后服务电话、售后服务车辆、备品备件、维修工具等的提供情况、保障措施和质保期后服务提供承诺。
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