北京市大兴区政府采购公开招标公告
项目概况
参加高米店-信息化建设项目实施采购项目的投标人以网上下载方式获取文件，招标文件下载时间为2026年8月5日至2026年8月11日上午9:30至下午17:00（北京时间），并于2026年8月27日上午9:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _GoBack]一、项目基本情况
项目编号：11011526210200033660-XM001
项目名称：高米店-信息化建设项目实施
预算金额：536.92万元
采购需求：详见附件
合同履行期限：自合同签订之日起至项目完成交付日止。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791]本项目不接受联合体投标
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1  中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向 □中小 □小微企业采购。即提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。
3.本项目的特定资格要求：
3.1 本项目是否属于政府购买服务： 
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2 其他特定资格要求：  。
三、获取招标文件
1.时间：2026年8月5日至2026年8月11日，每天上午9:30至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：本项目采用全流程电子化采购方式，线上下载招标文件。供应商按照规定办理 CA 数字认证证书（北京一证通数字证书）或电子营业执照后，自招标公告发布之日起持供应商自身数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件，未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。
4.售价：0 元。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年8月27日上午9:30（北京时间）
开标时间：2026年8月27日上午9:30（北京时间）
开标地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：如涉及的详见招标文件各章对应条款要求。
2.本项目采用全流程电子化采购方式，线下开标评标。请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA 数字证书服务热线    010-58511086
电子营业执照服务热线   400-699-7000
数字证书服务热线       010-58515511
技术支持服务热线       010-86483801
2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”— “操作指南”— “ 市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2 注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “操作指南”— “ 市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3 驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “工具下载”— “招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”— “ 工具下载”— “ 投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子招标文件
供应商使用 CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
2.5 编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6 提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7 开标
供应商需在2026年8月27日上午9点30分（北京时间）开标当日，由投标单位法人或授权人参加开标会（地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层）。届时应提供以下资料：1、携带制作电子版《投标文件》的CA证书（钥匙）。2、法人代表授权书1份。以上资料需开标当日现场递交，大兴区政府采购中心不接受现场递交以外的投递形式，供应商采取其他投递形式致使投标无效，大兴区政府采购中心不承担任何责任。（现场递交系指供应商将上述资料直接递交给采购中心联系人，并签字确认）。
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：北京市大兴区高米店街道社区卫生服务中心
地址：北京市大兴区保利茉莉公馆24号楼
联系人：申老师
联系方式：010-60258525
2.采购代理机构信息
名称：北京市大兴区政府采购中心
地址：北京市大兴区公共资源交易分中心三层
联系方式：010-69231333、69231339
3.项目联系方式	
电话：010-69231333转201
                                  

 北京市大兴区政府采购中心
                                         2026年8月4日

附件：
一、采购清单
	序号
	货物或服务名称
	数量
	单位
	备注（核心产品）

	一、网络设备

	1
	医疗专网核心交换机
	2
	台
	核心产品

	2
	互联网（外网）核心交换机
	2
	台
	　

	3
	医疗专网接入交换机
	4
	台
	　

	4
	互联网（外网）接入交换机
	3
	台
	　

	5
	服务器区接入交换机
	1
	台
	　

	6
	政务网接入交换机
	1
	台
	　

	7
	互联网（外网）POE交换机
	1
	台
	

	8
	互联网（外网）无线AP
	17
	个
	

	9
	互联网（外网）无线控制器
	2
	台
	

	10
	光模块
	28
	块
	　

	二、安全设备

	1
	医疗专网防火墙
	1
	台
	　

	2
	医疗专网入侵检测
	1
	台
	　

	3
	医疗专网安全审计
	1
	台
	

	4
	医疗专网医保防火墙
	1
	台
	　

	5
	互联网外网防火墙
	1
	台
	　

	6
	政务外网防火墙
	1
	台
	　

	7
	互联网外网入侵防御
	1
	台
	

	8
	医疗专网入侵防御
	1
	台
	　

	9
	医疗专网行为管理
	1
	台
	　

	10
	互联网（外网）行为管理
	1
	台
	

	11
	医疗专网日志审计
	1
	台
	

	三、服务器设备

	1
	服务器
	2
	台
	　

	四、会议系统

	1
	专业功放
	2
	台
	　

	2
	专业音箱
	4
	只
	　

	3
	支架
	4
	只
	　

	4
	音频处理器
	1
	台
	　

	5
	电源时序器
	1
	台
	　

	6
	均衡器
	4
	台
	　

	7
	无线话筒
	1
	套
	　

	8
	音频连接线
	1
	套
	　

	9
	会议室一体机
	1
	台
	　

	10
	无线投屏器
	1
	套
	　

	11
	遥控器
	1
	套
	　

	12
	移动支架
	1
	个
	　

	13
	SMC硬终端管理注册许可
	1
	个
	　

	14
	VP9850-T MCU并发许可
	1
	项
	　

	15
	其他辅材
	1
	项
	

	五、大屏系统

	1
	LED双基色
	2.37
	平方M
	　

	2
	LED双基色
	2.37
	平方M
	　

	3
	LED双基色
	2.30
	平方M
	　

	4
	LED全彩
	3.40
	平方M
	　

	5
	LED全彩
	2.72
	平方M
	　

	6
	控制处理器
	2
	台
	　

	7
	接收卡
	32
	台
	　

	8
	控制卡
	3
	台
	　

	9
	配电箱
	2
	台
	　

	10
	框架结构、安装及辅材
	1
	套
	　

	六、电话系统

	1
	电话交换机
	1
	套
	　

	七、终端设备

	1
	激光打印机
	11
	台
	　

	2
	签约板
	15
	台
	　

	3
	报到机
	1
	台
	　

	4
	叫号屏（21.5）
	7
	台
	　

	5
	宣传屏（55）
	2
	台
	　

	6
	工作站
	6
	台
	　

	7
	多功能扫码平台
	6
	个
	　

	8
	扫描枪
	18
	个
	　

	9
	留观屏
	1
	个
	　

	10
	叫号屏
	1
	个
	　

	11
	排队取号机（含软件）
	1
	个
	　

	12
	综合显示终端（43）（含软件）
	1
	个
	　

	13
	综合显示终端（21.5）（含软件）
	3
	个
	　

	14
	综合显示终端（32）（含软件）
	5
	个
	　

	15
	知情同意书电签设备（含软件）
	5
	台
	　

	八、基础医疗系统

	1
	区域检验信息系统（LIS）点位扩展授权及联机部署及部署
	套
	1
	

	2
	远程心电系统
	
	
	

	2.1
	多导联心电分析系统
	套
	1
	

	2.2
	动态心电记录分析系统点位扩展授权及联机部署
	套
	1
	

	3
	动态血压软件点位扩展授权及联机部署
	套
	1
	

	4
	合理用药系统点位扩展授权及联机部署
	套
	1
	

	九、公共卫生系统

	1
	基层公共卫生信息系统点位扩展授权及联机部署
	套
	1
	

	2
	中医体质辨识管理系统点位扩展授权及联机部署
	套
	1
	

	3
	家庭医生签约点位扩展授权及联机部署
	套
	1
	

	十、便民服务

	1
	信息发布与分诊排队叫号系统
	
	
	

	1.1
	分诊排队叫号系统
	套
	1
	

	1.2
	信息发布系统
	套
	1
	

	1.3
	材料
	套
	1
	

	1.4
	护士分诊台管理客户端软件
	套
	3
	

	1.5
	医生工作站客户端软件
	套
	10
	

	1.6
	HIS接口对接
	套
	1
	

	2
	统一支付软件点位扩展授权及联机部署
	套
	1
	

	十一
	机房配套系统

	1
	环境装修系统
	1
	套
	　

	2
	电气系统
	1
	套
	　

	3
	防雷接地系统
	1
	套
	　

	4
	制冷系统
	1
	套
	　

	5
	机房布线及机柜系统
	1
	套
	　

	6
	环境监控系统
	1
	套
	　

	7
	气体灭火及安全联动系统
	1
	套
	　

	十二
	综合布线
	1
	套
	

	十三
	安防后勤系统

	1
	监控子系统

	1.1
	半球网络摄像机
	28
	台
	

	1.2
	筒型摄像机
	2
	台
	

	1.3
	车辆目标抓拍摄像机
	1
	台
	

	1.4
	人脸抓拍摄像机
	2
	台
	

	1.5
	半球型摄像机（带音频接口）
	14
	台
	

	1.6
	异常行为分析摄像机
	1
	台
	

	1.7
	防爆摄像机
	2
	台
	

	1.8
	防爆开关
	1
	套
	

	1.9
	防爆灯
	1
	套
	

	1.10
	钢质防爆门
	1
	套
	

	1.11
	防爆镀锌钢管
	20
	米
	

	1.12
	防爆型探测器
	1
	只
	

	1.13
	气体报警控制主机
	1
	台
	

	1.14
	防爆风机
	1
	台
	

	1.15
	静电接地柱
	1
	只
	

	1.16
	拾音器
	10
	套
	

	1.17
	边缘计算主机
	1
	台
	

	1.18
	数字硬盘录像机
	2
	台
	

	1.19
	硬盘
	4
	块
	

	1.20
	硬盘
	8
	块
	

	1.21
	智能视频管理平台服务器
	1
	台
	

	1.22
	客流统计算法
	1
	套
	

	1.23
	监控网络授时服务器
	1
	台
	

	1.24
	解码器
	1
	台
	

	1.25
	PDU
	4
	个
	

	1.26
	JDG管
	654.05
	米
	

	1.27
	网线
	4600
	米
	

	1.28
	摄像机支架
	7
	套
	

	1.29
	交换机
	4
	台
	

	1.30
	视频监控子系统调试
	1
	项
	

	2
	报警子系统

	2.1
	有线双鉴探测器
	2
	套
	

	2.2
	紧急手动开关探测器
	31
	套
	

	2.3
	地址模块
	33
	套
	

	2.4
	总线报警主机
	1
	套
	

	2.5
	蓄电池
	1
	块
	

	2.6
	报警键盘
	1
	套
	

	2.7
	警铃
	1
	套
	

	2.8
	JDG管
	309
	米
	

	2.9
	铜芯绝缘导线
	399.45
	米
	

	2.10
	报警子系统调试
	1
	项
	

	3
	门禁子系统

	3.1
	读卡器
	9
	台
	

	3.2
	出门按钮
	9
	台
	

	3.3
	门禁控制器
	9
	台
	

	3.4
	12v门禁电源箱
	9
	台
	

	3.5
	电磁吸力锁
	11
	台
	

	3.6
	发卡器
	1
	台
	

	3.7
	JDG管
	309
	米
	

	3.8
	网线
	640
	米
	

	3.9
	门禁子系统调试
	1
	项
	

	4
	紧急报警对讲子系统

	4.1
	有线对讲主机
	1
	台
	

	4.2
	有线对讲机
	5
	台
	

	4.3
	JDG管
	154.5
	米
	

	4.4
	网线
	300
	米
	

	 4.5
	紧急报警对讲子系统调试
	1
	项
	

	5
	安检子系统

	5.1
	金属武器探测门
	1
	台
	

	5.2
	X射线轻智能安全检查系统
	1
	台
	

	5.3
	手持安检仪
	2
	台
	

	5.4
	危险物品存储柜
	1
	台
	

	5.5
	防暴装备八件套
	6
	套
	

	5.6
	手持无线对讲机
	6
	台
	

	6
	巡更子系统

	6.1
	巡更地点钮
	8
	个
	

	6.2
	巡更棒
	1
	个
	

	6.3
	巡更人员钮
	5
	个
	

	6.4
	通信座
	1
	台
	

	6.5
	巡更子系统安装调试
	1
	项

	

	7
	广播子系统

	7.1
	配置管理服务器（软件）
	1
	台
	

	7.2
	节目管理服务器（软件）
	1
	台
	

	7.3
	主控呼叫站
	1
	台
	

	7.4
	分控呼叫站
	1
	台
	

	7.5
	一分区解码功放
	2
	台
	

	7.6
	四分区解码功放
	1
	台
	

	7.7
	吸顶扬声器3/6W
	13
	台
	

	7.8
	吸顶扬声器30W
	6
	台
	

	7.9
	音控器
	1
	台
	

	7.10
	一拖二无线话筒（手持）
	1
	台
	

	7.11
	四路天线分配器
	1
	台
	

	7.12
	增强天线
	1
	套
	

	7.13
	广播管理服务器
	1
	台
	

	7.14
	JDG管
	309
	米
	

	7.15
	铜芯绝缘导线
	1166.4
	米
	

	7.16
	网线
	300
	米
	

	7.17
	同轴电缆
	160
	米
	

	7.18
	机柜
	1
	台
	

	7.19
	广播子系统调试
	1
	项
	

	十四
	其他清单
	
	
	

	1
	互联网
	1
	条
	

	2
	宽带（无线网络）
	1
	条
	

	3
	雪亮专线
	1
	条
	

	4
	一键报警平台服务
	1
	条
	

	5
	系统集成服务
	1
	项
	



项目预算金额： 536.92 万元，最高限价 536.92 万元。
合同履行期限：自合同签订之日起至项目完成交付日止。
2、 项目背景或简介
1、 项目背景
党中央、国务院高度重视人民健康工作。习近平总书记指出，健康是促进人全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件，是民族昌盛和国家富强的重要标志，也是广大人民群众的共同追求。按照党中央、国务院部署，国务院医改领导小组组织开展了《“健康中国2030”规划纲要》（以下简称“纲要”），并于2016年10月印发了该纲要。《纲要》是建国以来首次在国家层面提出的健康领域中长期战略规划，明确了今后15年健康中国建设的总体战略，要坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持以基层为重点，预防为主，中西医并重，将健康融入所有政策，人民共建共享的卫生与健康工作方针，突出强调了调整优化健康服务体系，在强化基层基础上，促进健康产业发展，更好地满足群众健康需求；将“共建共享，全民健康”作为战略主题，实现全民健康。
全民健康是建设健康中国的根本目的。立足全人群和全生命周期两个着力点，提供公平可及、系统连续的健康服务，实现更高水平的全民健康。《纲要》明确“县和市域内基本医疗卫生资源按常住人口和服务半径合理布局，实现人人享有均等化的基本医疗卫生服务。到2030年，15分钟基本医疗卫生服务圈基本形成。北京作为全国政治、文化、国际交往和科技创新中心，经过长期发展，其卫生事业已经形成体系较为健全、功能较为完备、层次较为清晰的格局。同时也面临着诸多问题，具体表现为：
1. 卫生资源总量相对不足，基于居民日益增长的卫生服务需求，仍存在较大压力。
2. 基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构人力资源缺乏，服务能力不强等。
3. 卫生资源结构性失衡。大医院越建越大，患者越来越多，基层医疗卫生机构发展缓慢，公共卫生服务体系和基层卫生服务机构投入不足，导致整体卫生服务效率有待提高。综上所述，目前基层医疗服务机构资源缺乏，分布不均，服务能力有待加强。因此北京市卫健委在《北京市医疗卫生服务体系规划（2016—2020年）》中明确，未来几年更加注重工作中心下移和资源下沉，进一步加强基层医疗卫生服务能力，提高服务可及性、能力和资源利用效率，逐步建立符合首都城市功能定位、布局合理、分工协作、整体协调的医疗卫生服务体系，以满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生服务需求，形成科学合理的就医格局。
2020年新冠疫情发生以来，作为距离社区百姓最近的基层医疗单位，社区卫生服务中心作为把疫情防控关口，是参加一线防控工作的第一道战线，是“早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗”的重要功能切实“承担者”。社区卫生服务中心犹如一张网底，为社区居民的常见病、慢性病“守门”。在抗击新冠肺炎疫情过程中，基层医疗卫生机构能积极开展疫情防控健康教育，指导老年人、儿童、孕产妇、残疾人、慢性病患者等人群做好个人防护，显现了基层医疗卫生机构服务居民的功能和作用。社区卫生服务中心能有效化解了上级医院的防疫压力。在面对新冠肺炎疫情常态化防控工作的新形势下，增设社区卫生服务中心“发热哨点诊室”。在未来多种传染病监测筛查过程中，也将发挥重大作用，实现了居民家门口的公共卫生“触角”的持续延伸。不断增强社区网底功能，为居民持续普及公共卫生理念，为居民守好健康之门。
本项目服务于高米店街道，覆盖人口超10万。为满足居民的日常卫生服务需求，健全基层医疗卫生服务体系，打造一刻钟基本医疗卫生服务圈，在本区域范围完善建设一所标准化社区卫生服务中心。
中心设有门诊部、预防保健科、妇幼保健科、精神卫生科、社区科、医务科、办公室、财务科、采供办、总务科等10个科室。
根据《北京市社区卫生服务机构规划与建设标准》，社区卫生服务机构以社区、家庭和居民为服务对象，是承担基本医疗服务、基本公共卫生服务和全生命周期健康管理任务的公益性医疗机构，主要任务有：
提供基本医疗服务：社区卫生服务中心负责为辖区内的居民提供常见病、多发病的诊疗服务，包括门诊服务、家庭医疗服务（如家庭病床、上门巡诊等），以及基本的急救和护理服务。
公共卫生服务：社区卫生服务中心开展公共卫生服务，包括卫生信息管理、中医药健康管理、健康教育、传染病预防控制、慢性病管理、精神卫生服务、妇女儿童保健、老年人健康管理、残疾康复指导等。
健康管理与促进：社区卫生服务中心通过建立居民健康档案、开展健康教育活动、提供健康咨询和指导，促进居民健康自我管理，提高社区居民的健康水平。
家庭医生签约服务：社区卫生服务中心是家庭医生签约服务的主要平台，通过家庭医生团队为签约居民提供连续、综合的健康管理和医疗服务。
转诊服务：社区卫生服务中心负责将需要进一步诊治的患者及时转诊至上级医院，并为上级医院下转的患者提供后续的诊疗服务。
应急管理：社区卫生服务中心在公共卫生事件和突发事件中，承担应急管理职责，包括疫情监测、预防接种、应急医疗救援等。
社区参与与合作：社区卫生服务中心积极与社区居民委员会、企事业单位、社会组织等合作，共同推进社区健康促进项目和活动，增强社区健康服务能力。
现中心信息化现状情况如下：
业务系统现状
已部署基层医疗信息管理系统（HIS）、体检系统、儿童智力筛查软件、精神疾病管理系统。
网络与安全现状
具备医保服务器1台（已安装系统）、2台24口POE交换机（安防网络使用）、具备政务外网、卫生专网专线。
机房现状
中心现有机房位于3层北侧，面积约15平方米，机房有配电箱1台（容量7.8kW），北侧窗户1个，机房已铺设静电地板。
[bookmark: _Hlk199155898]安防系统现状
[bookmark: OLE_LINK12]前端摄像头部署现状：中心安防系统前端摄像机共有19个，均为普通红外夜视摄像机；
存储设备现状：中心现已有数字硬盘录像机1台。
显示设备现状：监控显示部分由2台46寸液晶电视组成，直连硬盘录像机。
安防网络现状：现有监控网络由2台24口POE交换机组成。
门禁一卡通系统现状：共有1台套门禁系统，覆盖药房、财务室、缴费室等区域。
监控系统控制现状
现有安防系统采用的是数字视频监控系统，所有信号均通过网络进行传输，控制部分也由软件实现。
现有安全系统设备清单
现有安防系统设备清单
	设备名称
	数量
	安装位置

	门禁
	1
	1层检验科

	操作台
	1
	1层监控室

	工作站
	1
	1层监控室

	半球摄像机
	9
	公共区域

	枪机
	10
	楼体外围

	拼接屏
	2
	1层监控室

	硬盘录像机
	1
	1层监控室

	接入交换机
	2
	1层监控室


信息点现状
目前中心已具有210个网络信息点，其中内网信息点88个，外网信息点122个。
2、 建设内容
[bookmark: OLE_LINK14]本项目主要根据大兴区高米店街道社区卫生服务中心的业务实际需求，建设主要包括业务应用系统建设、IT基础设施建设、配套工程建设。
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK15]（一）业务应用系统
业务应用系统主要依托区卫生健康委统建的系统进行实施部署，满足全区统建共用的集约化建设要求，主要包括基础医疗、公共卫生、便民服务三大类业务应用系统，具体如下：
（1）基础医疗：联机部署区域检验信息系统、远程心电系统、动态血压系统、合理用药系统。
（2）公共卫生：联机部署基层公共卫生信息系统、中医体质辨识管理系统、家庭医生签约系统。
（3）便民服务：联机部署统一支付系统，建设信息发布与分诊排队叫号系统。
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK16]（二）IT基础设施
主要包括网络与安全硬件设备、服务器与存储设备、终端设备以及专项设备购置等。其中：
[bookmark: OLE_LINK23]（1）网络与安全硬件设备：满足信息化系统运行和信息安全等级保护要求的网络设备、安全设备购置及等保测评。
（2）服务器与存储设备：满足信息发布与分诊排队叫号系统运行配套的服务器设备。
（3）终端设备：包括会议系统、电话系统配套的终端设备。
（4）专项设备：满足日常办公、医疗自助服务等的信息化业务应用的支撑设备，主要包括医生工作站、打印机、签约板、自助报到机、排队叫号屏、综合显示终端设备、会议设备、电话交换机等终端设备。
（5）专线接入：互联网专线接入、无线网络接入、卫健委雪亮专线及辖区派出所一键报警平台专线接入。
[bookmark: OLE_LINK17]（三）配套工程系统
主要包括综合布线、安防后勤工程、机房改造工程，其中：
（1）综合布线：无线信息点位、电话点位等布线工程。
（2）安防后勤工程：充分利旧现有安防系统建设基础进行完善，实现对医院内部及周边的全天候、全方位监控，保障医患安全，主要建设内容为：安防管理平台、视频监控、门禁、紧急报警对讲、安检、电子巡更、广播及其他配套系统。
（3）机房改造工程：环境装修、电气工程、防雷接地、机柜、环境监控、气体灭火及安全联动、制冷、UPS系统等。
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3、 技术参数要求
1、信息化设备及配套
技术参数


	序号
	项目名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	一、网络设备

	1
	医疗专网核心交换机
	1、包转发率≥462Mpps，交换容量≥1.36Tbps。
2、设备CPU和转发芯片为国产化，提供国产测试报告。
3、支持ID指示灯。
4、支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN，支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)。
5、支持MAC表项≥32K，提供权威第三方测试报告。
6、支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3。
7、支持IPv4 路由表≥8K，支持IPv6 路由表≥3K，提供权威第三方测试报告。
8、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护。
9、支持SNMPv1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。
10、强三层千兆交换机,千兆光口≥24个，千兆Combo口≥8个，万兆光口≥4个，2个专用堆叠口（若无专用堆叠口，需额外提供两个10GE光接口），并提供一个RJ45 Console口用于本地配置，实配双电源。
11、需提供原厂售后承诺函。
	台
	2
	

	2
	互联网（外网）核心交换机
	1、包转发率≥462Mpps，交换容量≥1.36Tbps。
2、设备CPU和转发芯片为国产化，提供国产测试报告。
3、支持ID指示灯。
4、支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN，支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)。
5、支持MAC表项≥32K，提供权威第三方测试报告。
6、支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3。
7、支持IPv4 路由表≥8K，支持IPv6 路由表≥3K，提供权威第三方测试报告。
8、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护。
9、支持SNMPv1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。
10、强三层千兆交换机,千兆光口≥24个，千兆Combo口≥8个，万兆光口≥4个，2个专用堆叠口（若无专用堆叠口，需额外提供两个10GE光接口），并提供一个RJ45 Console口用于本地配置，实配双电源。
11、需提供原厂售后承诺函。
	台
	2
	　

	3
	医疗专网接入交换机
	1、包转发率≥207Mpps，交换容量≥672Gbps。
2、设备CPU和LSW为国产化，提供国产测试报告。
3、支持ID指示灯。
4、支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN，支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)。
5、支持MAC表项≥32K，提供权威第三方测试报告
6、支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3
7、支持IPv4 路由表≥4K，支持IPv6 路由表≥1K，提供权威第三方测试报告。
8、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护。
9、支持SNMPv1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。
10、千兆电口≥48个，千兆光口≥4个。
11、需提供原厂售后承诺函。
	台
	4
	　

	4
	互联网（外网）接入交换机
	1、包转发率≥207Mpps，交换容量≥672Gbps。
2、设备CPU和LSW为国产化，提供国产测试报告。
3、支持ID指示灯。
4、支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN，支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)。
5、支持MAC表项≥32K，提供权威第三方测试报告。
6、支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3。
7、支持IPv4 路由表≥4K，支持IPv6 路由表≥1K，提供权威第三方测试报告。
8、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护。
9、支持SNMPv1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。
10、千兆电口≥48个，千兆光口≥4个。
11、需提供原厂售后承诺函。
	台
	3
	　

	5
	服务器区接入交换机
	1、包转发率≥171Mpps，交换容量≥672Gbps。
2、设备CPU和LSW为国产化，提供国产测试报告。
3、支持ID指示灯。
4、支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN，支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)。
5、支持MAC表项≥32K，提供权威第三方测试报告。
6、支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3。
7、支持IPv4 路由表≥4K，支持IPv6 路由表≥1K，提供权威第三方测试报告。
8、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护。
9、支持SNMPv1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。
10、弱三层千兆交换机，千兆电口≥24个，千兆光口≥4个。
11、需提供原厂售后承诺函。
	台
	1
	　

	6
	政务网接入交换机
	1、包转发率≥171Mpps，交换容量≥672Gbps。
2、设备CPU和LSW为国产化，提供国产测试报告。
3、支持ID指示灯。
4、支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN，支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)。
5、支持MAC表项≥32K，提供权威第三方测试报告。
6、支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3。
7、支持IPv4 路由表≥4K，支持IPv6 路由表≥1K，提供权威第三方测试报告。
8、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护。
9、支持SNMPv1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。
10、弱三层千兆交换机，千兆电口≥24个，千兆光口≥4个。
11、需提供原厂售后承诺函。
	台
	1
	　

	7
	互联网（外网）POE交换机
	1、包转发率≥171Mpps，交换容量≥672Gbps。
2、设备CPU和LSW为国产化，提供国产测试报告。
3、支持POE功能；支持快速POE，最大可提供400W的POE功率。
4、支持ID指示灯。
5、支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN，支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)。
6、支持MAC表项≥32K，提供权威第三方测试报告。
7、支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3。
8、支持IPv4 路由表≥4K，支持IPv6 路由表≥1K，提供权威第三方测试报告。
9、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护。
10、支持SNMPv1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。
11、千兆电口≥24个，千兆光口≥4个。
12、需提供原厂售后承诺函。
	台
	1
	

	8
	互联网（外网）无线AP
	2.4G/5G 双频并发，千兆有线接口，802.3af/at，标准PoE网线供电。
	个
	17
	

	9
	互联网（外网）无线控制器
	1.支持千兆网口≥5个，其中WAN口≥1个，LAN口≥4个。
2.支持双核网络处理器，单核主频≥1.2GHz。
3.支持TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE、SNTP、HTTP、DNS、H.323、SIP、DDNS。
4.支持管理同品牌AP，数量≥100台。
5.支持Web认证，支持本地认证、Radius认证等。
6.支持智能均衡、ISP选路、策略路由、静态路由等。
11.支持IPv4/IPv6双栈。
	台
	2
	

	10
	光模块
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)。
	块
	24
	　

	11
	光模块
	光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)。
	块
	4
	

	二、安全设备

	1
	医疗专网防火墙
	1、标准国产化设备，至少配置8个10/100/1000M自适应千兆电接口;至少支持2个接口扩展槽；硬盘≥128GB MSATA+ 128G SSD 硬盘；内存≥16G。
2、整机吞吐率≥10Gbps，最大并发连接数≥600万；每秒新建连接数≥8万。
3、至少包含3年原厂质保。至少包含防病毒特征库三年升级服务。
4、支持应急响应功能，支持自动响应和手动响应两种模式，可以对异常IP以及对应的异常事件进行一键处置。
5、支持攻击链分析功能，支持以一条攻击事件为线索，以攻击源/目的IP为条件，排查所有相关的攻击事件，进行攻击链还原，有效发现攻击者的所有攻击行为。（提供截图证明）
6、支持三个操作系统，可在Web界面完成系统备份、系统恢复、指定默认启动系统。（提供截图证明）
7、支持IPv4/IPv6一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现源地址/目的地址、源端口、源MAC/目的MAC、服务、时间调度、安全域、VLAN、用户/用户组、应用对象、URL对象、内容过滤、文件过滤、协议控制、病毒防护、入侵防护、威胁情报、SSL协议、数据放泄漏、审计、垃圾邮件过滤、邮件延迟审计、流量控制、流量异常检测、长连接等条件进行安全访问规则的设置。（提供截图证明）
8、支持策略命中分析，直观展示策略创建时间、命中数、首次命中时间、最近一次命中时间、未命中天数、状态等。（提供截图证明）
9、支持IPv4/IPv6地址转换功能，包括NAT64、NAT46、DNS64功能，支持在nat64下ALG（SIP、RTSP、FTP）。（提供截图证明）
10、SSLVPN支持配置向导功能，可针对国标标准、国密标准分别通过向导配置SSLVPN，支持增强加密方式接入配置，可通过接口、公开地址、加密密钥、国密签名证书、国密加密证书等方式进行配置。
11、支持web界面ping、traceroute、arp、routeshow、portscan、netstat、http、https、smtp、ssl、dns等网络调试功能。（提供截图证明）
12.需提供原厂售后承诺函。
	台
	1
	　

	2
	医疗专网入侵检测
	1、标准国产化设备；至少配置6个10/100/1000M自适应千兆电接口，4个千兆光口;硬盘≥1T；至少支持2个接口扩展槽，双电源。2、入侵检测吞吐量≥2G，最大并发连接数≥300万，每秒新增会话数≥3万。
3、至少包含3年原厂质保。3年特征库升级服务。
4、具备综合分析首页场景展示多种数据关联的网络态势。支持选择固定时间周期展示网络态势，时间周期包含：昨天、今天、最近7天、最近15天；产品自身具备大屏展示能力。
5、支持基于工具特征的WEBSHELL检测:如冰蝎连接。（经过CNAS中国合格评定国家认可委员会认可实验室进行检测，并提供有效的检测证明。）
6、支持对检测的告警事件结合双向检测机制，直接研判给出告警攻击的结果，同时根据攻击事件分类给出失陷主机标识,告警结果呈现结果包含五个维度:告警数据展示、基础数据展示、事件描述、云查情报、流量还原。（经过CNAS中国合格评定国家认可委员会认可实验室进行检测，并提供有效的检测证明。）
7、支持自定义规则，自定义模式支持基础模式和专家模式；可结合用户业务进行深度检测，自定义内容包括源IP、源端口、目的IP、目的端口、协议、事件威胁等级、主机状态、事件类型、检测方向、攻击阶段、攻击结果、攻击手段；支持关联规则分析，进行双向检测规则编写，页面支持下载自定义规则编写说明。（需提供界面截图）
8、支持基于流量的实时IOC检测,检测类型包含:IP、域名、URL、文件Hash、JA3。（经过CNAS中国合格评定国家认可委员会认可实验室进行检测，并提供有效的检测证明。）
9、支持加密流量攻击检测,通过验证服务端X509证书是否存在异常行为针对恶意流量进行检测。（经过CNAS中国合格评定国家认可委员会认可实验室进行检测，并提供有效的检测证明。）
10、支持应用外发，系统兼容多种流行的通讯工具和平台，包括飞书、钉钉、企业微信等企业即时通讯软件。
11、支持系统配置备份，可进行一键手动备份，配置定期自动备份、覆盖历史备份等能力，对备份的文件可做下载、导入备份操作。
12、需提供原厂售后承诺函。
	台
	1
	　

	3
	医疗专网安全审计
	1、标准国产化设备；至少配置6个10/100/1000M自适应千兆电接口，4个千兆光；;至少支持2个接口扩展槽；硬盘≥8T，默认支持RAID1，存储空间≥4T，双电源。
2、可审计流量≥500Mbps。
3、至少包含3年原厂质保。
4、支持HTTP、FTP、Telnet、Radius、文件共享、工控等网络协议的审计。
5、支持Oracle、PostgreSQL、SQLServer、DB2、Informix、Sybase、MySQL、Teradata、CACHE、mariaDB、Greenplum等主流数据库的审计。（提供截图证明）
6、支持国产数据库人大金仓、达梦、南大通用、神通、高斯瀚高、巨杉、OceanBase、AnalyticDBMySql、AnalyticDBMySql、AnalyticDBPostgreSQL、RDSMySql、RDSPostgreSQL等数据库的审计。（提供截图证明）
7、支持审计NFS协议的用户名、文件名等；支持自定义报表模板，包括数据集、图表设计、数据设计等，数据设计可根据不同数据集提供不同的分析维度和指标供采购人进行选择。（提供截图证明）。
8、支持API（HTTP）自学习业务操作特征，并生成业务URL树，针对关注的业务系统可细粒度配置审计规则。（提供截图证明）
9、需提供原厂售后承诺函。
	台
	1
	

	4
	医疗专网医保防火墙
	1、标准国产化设备；至少配置8个10/100/1000M自适应千兆电接口;至少支持2个接口扩展槽；硬盘≥128GB MSATA+ 128G SSD 硬盘；内存≥16G。
2、整机吞吐率≥10Gbps，最大并发连接数≥600万；每秒新建连接数≥8万。
3、至少包含3年原厂质保。至少包含防病毒特征库三年升级服务。
功能要求。
4、支持应急响应功能，支持自动响应和手动响应两种模式，可以对异常IP以及对应的异常事件进行一键处置。
5、支持攻击链分析功能，支持以一条攻击事件为线索，以攻击源/目的IP为条件，排查所有相关的攻击事件，进行攻击链还原，有效发现攻击者的所有攻击行为。（提供截图证明）
6、支持三个操作系统，可在Web界面完成系统备份、系统恢复、指定默认启动系统。（提供截图证明）
7、支持IPv4/IPv6一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现源地址/目的地址、源端口、源MAC/目的MAC、服务、时间调度、安全域、VLAN、用户/用户组、应用对象、URL对象、内容过滤、文件过滤、协议控制、病毒防护、入侵防护、威胁情报、SSL协议、数据放泄漏、审计、垃圾邮件过滤、邮件延迟审计、流量控制、流量异常检测、长连接等条件进行安全访问规则的设置。（提供截图证明）；
8、支持策略命中分析，直观展示策略创建时间、命中数、首次命中时间、最近一次命中时间、未命中天数、状态等。（提供截图证明）
9、支持IPv4/IPv6地址转换功能，包括NAT64、NAT46、DNS64功能，支持在nat64下ALG（SIP、RTSP、FTP）。（提供截图证明）
10、SSLVPN支持配置向导功能，可针对国标标准、国密标准分别通过向导配置SSLVPN，支持增强加密方式接入配置，可通过接口、公开地址、加密密钥、国密签名证书、国密加密证书等方式进行配置。
11、支持web界面ping、traceroute、arp、routeshow、portscan、netstat、http、https、smtp、ssl、dns等网络调试功能。（提供截图证明）
12、需提供原厂售后承诺函。
	台
	1
	　

	5
	互联网外网防火墙
	1、标准国产化设备；至少配置8个10/100/1000M自适应千兆电接口;至少支持2个接口扩展槽；硬盘≥128GB MSATA+ 128G SSD 硬盘；内存≥16G。
2、整机吞吐率≥10Gbps，最大并发连接数≥600万；每秒新建连接数≥8万。
3、至少包含3年原厂质保。至少包含防病毒特征库三年升级服务。
4、支持应急响应功能，支持自动响应和手动响应两种模式，可以对异常IP以及对应的异常事件进行一键处置。
5、支持攻击链分析功能，支持以一条攻击事件为线索，以攻击源/目的IP为条件，排查所有相关的攻击事件，进行攻击链还原，有效发现攻击者的所有攻击行为。（提供截图证明）
6、支持三个操作系统，可在Web界面完成系统备份、系统恢复、指定默认启动系统。（提供截图证明）
7、支持IPv4/IPv6一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现源地址/目的地址、源端口、源MAC/目的MAC、服务、时间调度、安全域、VLAN、用户/用户组、应用对象、URL对象、内容过滤、文件过滤、协议控制、病毒防护、入侵防护、威胁情报、SSL协议、数据放泄漏、审计、垃圾邮件过滤、邮件延迟审计、流量控制、流量异常检测、长连接等条件进行安全访问规则的设置。（提供截图证明）
8、支持策略命中分析，直观展示策略创建时间、命中数、首次命中时间、最近一次命中时间、未命中天数、状态等。（提供截图证明）
9、支持IPv4/IPv6地址转换功能，包括NAT64、NAT46、DNS64功能，支持在nat64下ALG（SIP、RTSP、FTP）。（提供截图证明）
10、SSLVPN支持配置向导功能，可针对国标标准、国密标准分别通过向导配置SSLVPN，支持增强加密方式接入配置，可通过接口、公开地址、加密密钥、国密签名证书、国密加密证书等方式进行配置。
11、支持web界面ping、traceroute、arp、routeshow、portscan、netstat、http、https、smtp、ssl、dns等网络调试功能。（提供截图证明）
12、需提供原厂售后承诺函。
	台
	1
	　

	6
	政务外网防火墙
	1、标准国产化设备；至少配置8个10/100/1000M自适应千兆电接口;至少支持2个接口扩展槽；硬盘≥128GB MSATA+ 128G SSD 硬盘；内存≥16G。
2、整机吞吐率≥10Gbps，最大并发连接数≥600万；每秒新建连接数≥8万。
3、至少包含3年原厂质保。至少包含防病毒特征库三年升级服务。
4、支持应急响应功能，支持自动响应和手动响应两种模式，可以对异常IP以及对应的异常事件进行一键处置。
5、支持攻击链分析功能，支持以一条攻击事件为线索，以攻击源/目的IP为条件，排查所有相关的攻击事件，进行攻击链还原，有效发现攻击者的所有攻击行为。（提供截图证明）
6、支持三个操作系统，可在Web界面完成系统备份、系统恢复、指定默认启动系统。（提供截图证明）
7、支持IPv4/IPv6一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现源地址/目的地址、源端口、源MAC/目的MAC、服务、时间调度、安全域、VLAN、用户/用户组、应用对象、URL对象、内容过滤、文件过滤、协议控制、病毒防护、入侵防护、威胁情报、SSL协议、数据放泄漏、审计、垃圾邮件过滤、邮件延迟审计、流量控制、流量异常检测、长连接等条件进行安全访问规则的设置。（提供截图证明）
8、支持策略命中分析，直观展示策略创建时间、命中数、首次命中时间、最近一次命中时间、未命中天数、状态等。（提供截图证明）
9、支持IPv4/IPv6地址转换功能，包括NAT64、NAT46、DNS64功能，支持在nat64下ALG（SIP、RTSP、FTP）。（提供截图证明）
10、SSLVPN支持配置向导功能，可针对国标标准、国密标准分别通过向导配置SSLVPN，支持增强加密方式接入配置，可通过接口、公开地址、加密密钥、国密签名证书、国密加密证书等方式进行配置。
11、支持web界面ping、traceroute、arp、routeshow、portscan、netstat、http、https、smtp、ssl、dns等网络调试功能。（提供截图证明）
12、需提供原厂售后承诺函。
	台
	1
	　

	7
	互联网外网入侵防御
	1、标准国产化设备；至少配置4个10/100/1000M自适应千兆电接口，4个千兆光口；至少支持2个接口扩展槽，单电源。
2、整机吞吐率≥16Gbps，最大并发连接数≥300万；每秒新建连接数≥6万。
3、至少包含3年原厂质保。3年入侵防御特征库升级服务。
4、支持多种规则变更部署模式，至少包括自动防御模式、试运行模式和手动防御模式。（提供第三方权威机构出具的CNAS或CMA的检测报告复印件）
5、支持策略调优，分析日志自动关联配置可一键修订规则动作和模板响应方式，具备详细的策略调优记录包含操作时间、操作模块、操作对象、动作、调优结果等。（提供第三方权威机构出具的CNAS或CMA的检测报告复印件）
6、支持威胁分析功能，通过与威胁情报、全流取证、网络负载、内置解码工具、事件处理流程、事件性质判定等信息综合对威胁进行分析判断。（提供第三方权威机构出具的CNAS或CMA的检测报告复印件）
7、支持SQL注入防护和XSS攻击防护，检测点至少支持URL、Cookie、Reference、Form、User-Agent、X-Forwarded-For，内置AI检测模型，利用机器学习技术对SQL注入报文进行分析，检测和识别SQL注入行为。（提供第三方权威机构出具的CNAS或CMA的检测报告复印件）
8、具备丰富的网络适应性，支持部署在IPV6，VLAN，QINQ，MPLS，GRE，VXLAN，PPPOE等常见协议封装的环境中，可检测和拦截攻击行为。
9、内置不少于5种日志外发模板，至少兼容国信息安全标准化技术委员会发布的网络安全产品互联互通告警信息格式，应支持自定义日志发送格式，包括自定义分隔符、连字符，字段名称等。（提供截图证明）。
10.需提供原厂售后承诺函。
	台
	1
	

	8
	医疗专网入侵防御
	1、标准国产化设备；至少配置4个10/100/1000M自适应千兆电接口，4个千兆光口；至少支持2个接口扩展槽，单电源。
2、整机吞吐率≥16Gbps，最大并发连接数≥300万；每秒新建连接数≥6万。
3、至少包含3年原厂质保。3年入侵防御特征库升级服务。
4、应支持多种规则变更部署模式，至少包括自动防御模式、试运行模式和手动防御模式。（提供第三方权威机构出具的CNAS或CMA的检测报告复印件）
5、支持策略调优，分析日志自动关联配置可一键修订规则动作和模板响应方式，具备详细的策略调优记录包含操作时间、操作模块、操作对象、动作、调优结果等。（提供第三方权威机构出具的CNAS或CMA的检测报告复印件）
6、支持威胁分析功能，通过与威胁情报、全流取证、网络负载、内置解码工具、事件处理流程、事件性质判定等信息综合对威胁进行分析判断。（提供第三方权威机构出具的CNAS或CMA的检测报告复印件）
7、支持SQL注入防护和XSS攻击防护，检测点至少支持URL、Cookie、Reference、Form、User-Agent、X-Forwarded-For，内置AI检测模型，利用机器学习技术对SQL注入报文进行分析，检测和识别SQL注入行为。（提供第三方权威机构出具的CNAS或CMA的检测报告复印件）
8、具备丰富的网络适应性，支持部署在IPV6，VLAN，QINQ，MPLS，GRE，VXLAN，PPPOE等常见协议封装的环境中，可检测和拦截攻击行为。
9、内置不少于5种日志外发模板，至少兼容国信息安全标准化技术委员会发布的网络安全产品互联互通告警信息格式，应支持自定义日志发送格式，包括自定义分隔符、连字符，字段名称等。（提供截图证明）。
10、需提供原厂售后承诺函。
	台
	1
	　

	9
	医疗专网行为管理
	1、标准国产化设备；1U, 内存：≥4G， 日志存储硬盘：≥4T；1个console口， 2个USB接口，≥ 16个千兆电口，≥ 4个千兆光口插槽，≥ 4个万兆光口插槽，双电源。应用层吞吐：≥700M， 网络层吞吐：≥1.6G， 最大并发连接数≥40W， 审计与管控IP数：≥1200。
2、支持路由模式，旁路模式、网桥模式、混合模式部署；切换部署模式无需重启，不影响设备正常使用。（提供截图证明）
3、支持即插即用功能，不管电脑的IP如何配置，开启即插即用功能后，只要插上网线，即可上网。（提供截图证明）
4、至少包含3年原厂质保。至少包含3年系统版本升级、URL库及应用特征库升级许可。
5、支持ssl加密方式登录设备，支持ssh管理。提供图形化排障及抓包工具，便于管理员排查策略错误等故障。
6、支持一键下载设备健康信息，当设备发生故障时如丢包、宕机、异常重启等问题时可以通过设备健康信息获取有效数据，能够快速定位问题。（提供截图证明）
7、支持ISP自动地址表策略路由的选路方式。 （提供截图证明）
8、支持10000条以上的应用特征数量。支持加密网站识别和控制。支持时间告警，支持黑名单告警。
9、支持https网站识别，支持加密网站搜索，支持ssl论坛加密发帖内容识别，支持基于关键字的控制。（提供截图证明）
10、支持违规网站、违规搜索、违规帖子、违规上传、违规邮件、还有潜在威胁的告警行为。（提供截图证明）
11、可对接入的移动终端区分出IOS终端、安卓终端、三星终端，并可以根据所区分出的终端类型设置告警和拒绝动作。（提供截图证明）
12、支持基于源地址（允许任意地址、允许指定IP其他阻断此两种源地址）过滤的方式，通过部署环境的不同（三层或者二层），设置单日的端口TCP最大连接数、最大攻击包次数、封锁攻击时间等。支持设置排除地址。
13、支持对TCP、UDP、ICMP、TCP SYN超时时间，无回应UDP超时时间设置，并能支持按照新建会话与总会话比例设置老化开始或者结束。（提供截图证明）
14、具备公安部第一研究所《网络安全专用产品安全检测证书》网络审计产品（增强级）、中国信息安全认证中心颁发《 IT产品信息安全认证证书》、中华人民共和国工业和信息化部《电信设备进网许可证》。
15、需提供原厂售后承诺函。
	台
	1
	　

	10
	互联网（外网）行为管理
	1、标准国产化设备；1U, 内存：≥4G， 日志存储硬盘：≥4T；1个console口， 2个USB接口，≥ 16个千兆电口，≥ 4个千兆光口插槽，≥ 4个万兆光口插槽，双电源。应用层吞吐：≥700M， 网络层吞吐：≥1.6G， 最大并发连接数≥40W， 审计与管控IP数：≥1200。
2、支持路由模式，旁路模式、网桥模式、混合模式部署；切换部署模式无需重启，不影响设备正常使用。（提供截图证明）
3、支持即插即用功能，不管电脑的IP如何配置，开启即插即用功能后，只要插上网线，即可上网。（提供截图证明）
4、至少包含3年原厂质保。至少包含3年系统版本升级、URL库及应用特征库升级许可。
5、支持ssl加密方式登录设备，支持ssh管理。提供图形化排障及抓包工具，便于管理员排查策略错误等故障。
6、支持一键下载设备健康信息，当设备发生故障时如丢包、宕机、异常重启等问题时可以通过设备健康信息获取有效数据，能够快速定位问题。（提供截图证明）
7、支持ISP自动地址表策略路由的选路方式。 （提供截图证明）
8、支持10000条以上的应用特征数量。支持加密网站识别和控制。支持时间告警，支持黑名单告警。
9、支持https网站识别，支持加密网站搜索，支持ssl论坛加密发帖内容识别，支持基于关键字的控制。（提供截图证明）
10、支持违规网站、违规搜索、违规帖子、违规上传、违规邮件、还有潜在威胁的告警行为。（提供截图证明）
11、可对接入的移动终端区分出IOS终端、安卓终端、三星终端，并可以根据所区分出的终端类型设置告警和拒绝动作。（提供截图证明）
12、支持基于源地址（允许任意地址、允许指定IP其他阻断此两种源地址）过滤的方式，通过部署环境的不同（三层或者二层），设置单日的端口TCP最大连接数、最大攻击包次数、封锁攻击时间等。支持设置排除地址。
13、支持对TCP、UDP、ICMP、TCP SYN超时时间，无回应UDP超时时间设置，并能支持按照新建会话与总会话比例设置老化开始或者结束。（提供截图证明）
14、具备公安部第一研究所《网络安全专用产品安全检测证书》网络审计产品（增强级）、中国信息安全认证中心颁发《 IT产品信息安全认证证书》、中华人民共和国工业和信息化部《电信设备进网许可证》。
15、需提供原厂售后承诺函。
	台
	1
	

	11
	医疗专网日志审计
	1、 标准国产化设备；1U，至少配置6个10/100/1000M自适应千兆电接口，2个千兆光口;至少支持1个接口扩展槽；硬盘容≥32G minisata+2T SATA。
2、 综合日志处理性能≥3000EPS,日志采集处理均值≥7000EPS。
3、至少包含3年原厂质保。包含至少40个审计对象授权。
4、支持内置等保大屏展示。展示系统运行时间、日志总体概况（日志总数、日志存储占用空间、今日日志总数、日志流程天数）最近24小时活跃日志源TOP、日志源状态TOP5、日志分类TOP5、接入资产类型统计TOP5、日志采集趋势、系统资源利用率（CPU、内存、资源）、最近24小时告警等级分布、最新24小时告警列表TOP10。（提供截图证明）
5、支持通过Syslog/Syslog-ng、SNMPTrap、JDBC/ODBC、Agent日志代理(Windows/Linux)、WMI、文件/目录读取、FTP/SFTP、SMB、NetBIOS、Kafka、WebServices、OPSEC等多种方式完成各种日志的收集功能，支持页面文件导入采集。
6、支持长日志格式，范式化字段可在分析过程中根据审计和分析的需要灵活扩展，并可参与关联分析及统计报表等。（提供截图证明）
7、支持全智能范式化解析模式，通过配置原始日志标识库，系统自动识别原始日志，并匹配映射系统通用标准字段，支持解析字段的编辑和调整，确保日志解析的高精准度。（提供截图证明）
8、支持配置导航，支持首次登录系统可以按照配置向导完成系统关键配置，如：邮箱配置、系统备份、日志数据备份、日志数据维护、告警数据维护、监控阈值。（提供具有CMA和CNAS标志国家认可的检测机构出具的技术测试报告复印件）
9、需提供原厂售后承诺函。
	台
	1
	

	三、服务器设备

	1
	服务器
	配置不低于：
国产品牌，2U机架式服务器
2*12核CPU/32GB*8/600G*2+480G*2+1.2T*6
网口：双口千兆，双口万兆 
电源：热插拔电源
含操作系统。
	台
	2
	　

	四、会议系统

	1
	专业功放
	配置不低于：
两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入。标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口。
立体声输出功率8Ω：250W×2
立体声输出功率4Ω: 350W×2；
频率响应：20Hz～20kHz(±0.5dB)；
电源：220V(50Hz～60Hz)；
阻尼系数：≥200@8Ω；
失真度：＜0.02％Rated power@8Ω/1KHz；
信噪比≥100dB（A计权）；
输入阻抗：Balance 20K/unbalance10K(平衡/不平衡)；
转换速率：20V/US；
输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.4Vrms；
尺寸(WxDxH)：550x480x120mm。
	台
	2
	　

	2
	专业音箱
	配置不低于：
采用1只8寸中低音喇叭单元和2只3"锥形高音单元；
耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉；
频率范围(-10 dB)1：50 Hz - 20 KHz；
频率响应(±3 dB)1：85 Hz - 20 KH；
灵敏度(1w/1m)1：95 dB；
额定阻抗：8 Ohms；
最大声压级输出：122 dB(峰值:128 dB)；
额定输入功率2：120 W/240 W/480 W (连续/音乐信号/峰值)；
覆盖角：70° x 100°(H x V)  ；             
尺寸(高×宽×深)：375 mm x 240mm x 250mm。
	只
	4
	　

	3
	支架
	定制
	只
	4
	　

	4
	音频处理器
	支持4路平衡式话筒/线路输入（XLR卡侬接口）、 8路平衡式输出（XLR卡侬接口），全功能矩阵混音，支持用户灵活、简单的信号路由操作，路由路径可自由组合。1U机架空间（483×44.4mm）。
频率响应 20Hz~20kHz（±0.25dB），总谐波失真+噪声 <0.01%，动态范围 >110dB；采样率 48kHz/24bit，128倍过采样Delta‑Sigma转换，搭载双120MHz DSP处理器。
支持每输入通道6段参量均衡，每输出通道4段参量均衡（均支持高/低棚架滤波器）；内置分频器，支持Linkwitz‑Riley、Bessel、Butterworth滤波器，斜率可选12/18/24/48dB/oct。
支持输入/输出通道各自独立延时，最大延时 682ms/通道；每输出通道配备独立限幅器，阈值范围 ‑20dBu ~ +20dBu。
支持存储不少于 30个 完整快照预设（含全部通道参数）。
支持双USB接口、RS‑232串行接口、RS-485接口。
符合CE、FCC、RoHS安全标准。
	台
	1
	　

	5
	电源时序器
	支持8通道电源时序打开/关闭。标准万用插座，每路最大承载电流 13A。
支持最大承受总功率 8000W（无功功率），单路最大承受 5000W。
支持顺序开启、逆序关闭，每路开关间隔时间为 1秒；具备 PASS键，可一键全通道同时开启。
面板配备 LED电压实时显示。
	台
	1
	　

	6
	均衡器
	通道： 2选择频率 ：(2x31) 1/3-八度间隔 (25~20 KHz)
类型： 恒定-Q推子行程 ：20mm(接地中心)
幅度： ±12dB
具备USB通讯接口。
	台
	4
	　

	7
	无线话筒
	配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。
系统频率响应：80Hz~15kHz (±3dB)。
信噪比/动态范围：S/N >100dB（A计权），动态范围 >110dB。
抗干扰能力：邻频抑制 >60dB，镜像抑制 >75dB，防手机电磁波干扰。
	套
	1
	　

	8
	音频连接线
	定制
	套
	1
	　

	9
	会议室一体机
	1、屏幕≥86英寸DLED液晶屏，分辨率4K@60Hz（16:9），支持物理防蓝光；屏幕防护≥7H钢化，支持亮度自适应调节。
2、国产操作系统（兼容安卓应用），搭载国产自主芯片，具备音视频硬编解码能力；CPU：8核 ；内存≥12GB，存储≥64GB；AI算力: 4T FLOPS；支持WI-FI 6，发言人追踪（C位）、智能音幕。
3、触控分辨率32767×32767，精度±1mm，书写时延≤25ms；内置本地白板（非OPS/第三方APP），支持手写、绘制、擦除、标注、保存、缩放、锁定及全屏批注功能。
4、支持通过8位投屏码（数字/字母模式）实现移动设备或PC投屏共享。
5、支持H.323和SIP协议，呼叫带宽64kbps~4Mbps；主流1080P@30fps + 辅流1080P@30fps并发；在384Kbps带宽下实现1080P@30fps编解码，256Kbps下实现720P@30fps编解码。
6、内置4K摄像机，支持3840×2160@30fps图像采集，自动语音跟踪，AutoFrame智能最佳视角。
7、最大广角： 80°；变焦倍数： 2倍数字变焦；内置≥6个麦克风阵列，支持前向180°拾音，拾音范围≥12米，支持0.5°音源精准定位及20kHz全频带拾音，喇叭数量4个。
8、HDMI输入≥1、HDMI输出≥1；3.5mm音频输入≥1、3.5mm音频输出≥1、HDAI音频输入≥1（均不接受转接）。
9、支持国密SM2/SM3/SM4算法；支持基于芯片的系统安全启动，仅加载受信任的操作系统及软件；支持断点续传（升级中断后恢复可继续）。
	台
	1
	　

	10
	无线投屏器
	媒体转换单元-USB-3840*2160-1.5W-5V-中英文-无线投屏器。
	套
	1
	　

	11
	遥控器
	一键休眠/唤醒设备，一键关闭/开启麦克风、扬声器、摄像头等，投屏分享，也可反向翻页；
多功能激光笔，可指示，可点选；
即插即用，免繁琐设置
	套
	1
	　

	12
	移动支架
	1、材质：SPCC
2、适用安装：86英寸设备
	台
	1
	　

	13
	SMC硬终端管理注册许可
	1路硬终端管理和注册许可，需适配区卫健委视频会议系统。
	台
	1
	　

	14
	VP9850-T MCU并发许可
	MCU并发端口许可(1*1080P30/2*720p30/4*SD port)，1路1080P30并发许可，需适配区卫健委视频会议系统。
	项
	1
	　

	15
	其他辅材
	线材（莲花 RCA 音频线、差分音频屏蔽线）保障设备互通；热缩管，扎线带，机柜螺丝，配套机柜；音响延长线等。
	项
	1
	

	五、大屏系统

	1
	LED双基色
	像素组成 1红1绿
像素中心距 4.75mm
模块结构 64点×32点
像素密度 43750像素/m2
亮度 大于700cd/m2
视角 水平：120°，垂直120°
可视距离 3m-30m
控制方式 脱机
亮度调节 8级手动／自动
像素失控率 ≤2‰
显示模板寿命 10万小时
平均重量 ≤20kg/m22
	平方M
	2.37
	　

	2
	LED双基色
	像素组成 1红1绿
像素中心距 4.75mm
模块结构 64点×32点
像素密度 43750像素/m2
亮度 大于700cd/m2
视角 水平：120°，垂直120°
可视距离 3m-30m 
控制方式 脱机
亮度调节 8级手动／自动
像素失控率 ≤2‰
显示模板寿命 10万小时
平均重量 ≤20kg/m2
	平方M
	2.37
	　

	3
	LED双基色
	像素组成 1红1绿
像素中心距 4.75mm
模块结构 64点×32点
像素密度 43750像素/m2
亮度 大于700cd/m2
视角 水平：120°，垂直120°
可视距离 3m-30m
控制方式 脱机
亮度调节 8级手动／自动
像素失控率 ≤2‰
显示模板寿命 10万小时
平均重量 ≤20kg/m2
	平方M
	2.30
	　

	4
	LED全彩
	像素间距:1.25mm
像素结构:1R1G1B
像素密度:640000/m2
模组分辨率:256（W）*128（H）
模组尺寸:320mm*160mm*14.5mm
单点亮度、色度校正:有
白平衡亮度:≥600cd/㎡
色温:3200K—9300K可调
水平视角:≥140°
垂直视角:≥120°
可视距离:≥3米
亮度均匀性:≥97%
对比度:≥3000:1
信号处理位数:16位*3
灰度等级:65536
控制距离:网线：100米， 光纤：10公里
驱动方式:高灰阶恒流源驱动IC
换帧频率:≥60HZ
刷新率:≥3840HZ
控制方式:同步
亮度调节范围:0到100无级调节
连续工作时间:≥72小时
寿命典型值:50，000 小时
防护等级:IP20
工作温度范围:-20 ℃ 至 50 ℃
工作湿度范围:10 %- 80% RH 无凝结
存储温度范围:-20 ℃ 至 60 ℃
工作电压:DC:4.2-5V
供电要求:AC：220×（1±10%）V、50×（1±5%）Hz
最大功耗: 680 W/㎡
平均功耗: 270 W/㎡
	平方M
	3.40
	　

	5
	LED全彩
	像素间距:1.25mm
像素结构:1R1G1B
像素密度:640000/m2
模组分辨率:256（W）*128（H）
模组尺寸:320mm*160mm*14.5mm
单点亮度、色度校正:有
白平衡亮度:≥600cd/㎡
色温:3200K—9300K可调
水平视角:≥140°
垂直视角:≥120°
可视距离:≥3米
亮度均匀性:≥97%
对比度:≥3000:1
信号处理位数:16位*3
灰度等级:65536
控制距离:网线：100米， 光纤：10公里
驱动方式:高灰阶恒流源驱动IC
换帧频率:≥60HZ
刷新率:≥3840HZ
控制方式:同步
亮度调节范围:0到100无级调节
连续工作时间:≥72小时
寿命典型值:50，000 小时
防护等级:IP20
工作温度范围:-20 ℃ 至 50 ℃
工作湿度范围:10 %- 80% RH 无凝结
存储温度范围:-20 ℃ 至 60 ℃
工作电压:DC:4.2-5V
供电要求:AC：220×（1±10%）V、50×（1±5%）Hz
最大功耗: 680 W/㎡
平均功耗: 270 W/㎡
	平方M
	2.72
	　

	6
	控制处理器
	总点数720万，最宽8192，最高4096；支持3画面缩放，1路DVI,3路HDMI.4，支持音频解析，音频输出。
	台
	2
	　

	7
	接收卡
	单卡支持128*512带载；128*512内支持亮色度校正，8个HUB75接口。
	台
		32
	　

	8
	控制卡
	存储容量：2MByte
适配范围：各种规格的单色，双基色 LED 显示屏像素点
像素点：单色 64K 点；双色 32K 点带载
带载：单 1280*64，双640*64
软件功能：集群管理/多区域显示/多语言版本
节目数量：支持 128 个节目，每个节目划分为 16 个区域
区域类型：图文/字幕/动画/时间/模拟时钟/正负计时/温湿度
边框显示：节目流水边框/区域流水边框时钟显示
数字时钟/模拟时钟/正计时/倒计时
通讯接口：USB 接口和百兆网口
显示接口：2 个 HUB08 接口，4 个 HUB12 接口
传感器：温湿度传感器/噪声仪器（噪音仅限特定型号支持）
亮度调节：16 级亮度，支持分时自动调亮/软件调亮
远程开关：支持定时自动开关机/软件开关机
工作电压：3.7V~6V
最大功率：小于 1W
工作温度：-40°C-85°C
二次开发：提供完整功能的 DLL 动态库
	台
	3
	　

	9
	配电箱
	定制
	台
	2
	　

	10
	框架结构、安装及辅材
	结构用钢应符合《GB700-88》规定的O235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；需采用不锈钢包边。
	套
	5
	　

	六、电话系统

	1
	电话交换机
	24外线128分机，IVR导航，支持高清广播输出，兼容汇线通等间局线，自由出局免拨9或0。1-5位号码混合弹编，支持0-9字头。自由分组，多模智能IP，内外热线，话务均衡，循环出局等实用功能。
	套
	1
	　

	七、终端设备

	1
	激光打印机
	黑白激光打印机‌
‌分辨率‌：最高‌600×600 dpi
‌处理器/内存‌：1GHz / ‌32MB‌
	台
	9
	　


	
	激光打印机
	类型：黑白激光
幅面：A4纸
内存：≥64MB
接口：高速USB 2.0端口
特征：双面打印（手动）
（含电源线\连接线）
	台
	2
	

	2
	签约板
	患者手写签名板，含设备证书、设备软件及接口费
	台
	15
	　

	3
	报到机
	1、23.8寸屏                                                                                                                                                         2、操作系统：Android 系统                                                                                                                                                                3、存储DDR:1G、EMMC-8G                                                                                                                                                                4、CPU：3288四核
5、GPU：Mali-T764 GPU                                                                                                                                                                                                       6、显示：支持 Dual LVDS， HDMI 2.0 输出，EDP 显示输出 ，支持LVDS分辨率最高1920x1080 ，HDMI2.0输出
其它支持 ：支持定时开关机，支持定时；下载、定时播放、断点续传
7、多媒体：支持 4K 10bits H265/H264 视频解码，080P 多格式视频解码 (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) 1080P 视频编码，支持 H.264，VP8 格式                                                                                                                                                                                                                8、网络接口：100M自适应以太网。
	台
	1
	

	4
	叫号屏（21.5）
	壁挂安装，液晶尺寸21.5英寸，屏显比例16：9，分辨率1920×1080，2.0GHZ ,内存：1GB,外存储： 8GB,系统：Android ，整机额定功率≤35W，待机功率≤1W，工作电压220V50Hz，喇叭8Ω10W，音频接口：Headphone，数据接口：USB/Micro-USB，通信接口Ethernet:10/100Mbps，图片格式JPEG、BMP、PNG，音频格式MP3、WMA、AAC，视频格式RMVB、AVI、MPG、MKV、VOB、MP4。
	台
	7
	　

	5
	宣传屏（55）
	壁挂或吊挂安装，液晶尺寸55英寸，屏显比例16：9，分辨率1920*1080，内存：1GB；外存储： 8GB；系统：Android ，整机额定功率≤135W，待机功率≤1W，工作电压220V50Hz，喇叭8Ω8W；视频接口：HDMI IN；音频接口：Ear Out；数据接口：USB3.0*2/SD卡；通信接口：10/100Mbps；音频格式：MP3/WMA/AAC/OGG；高清视频格式:RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM；图片格式：JPEG/BMP/PNG
	台
	2
	　

	6
	工作站

	配置不低于：
CPU I5 12500  内存16G  1TSSD  23.8液晶显示器，含操作系统。
含密码键盘，要求如下：
电源电流:DC+5V<150mA
接口方式:串口、PS2键盘口、USB口
传输方式:非加密、DES加密、3DES加密、SM4加密
提示方式:语音提示、液晶显示
	台
	4
	　

	
	工作站
	CPU：≥i3系列                                                                      系统：支持 Windows 10
内存：≥4GB 
硬盘：≥256SSD+1TB SATA 
显示器：≥24英寸液晶显示
配件：含电源线\鼠标\键盘
含密码键盘，要求如下：
电源电流:DC+5V<150mA
接口方式:串口、PS2键盘口、USB口
传输方式:非加密、DES加密、3DES加密、SM4加密
提示方式:语音提示、液晶显示
	台
	2
	

	7
	多功能扫码平台
	窗口：75mm*60mm，支持常见的一维码和二维码扫描，支持10种以上的扫码场景交易语音提示。支持选配智能卡读写模块和第二代居民身份证模块，支持符合ISO7816标准的接触式IC卡和ISO14443TypeA的非接触式IC卡，以及居民身份证
	个
	6
	　

	8
	扫描枪
	抗震能力:1-1.5M
扫描精度:5mil
无线传输距离：0-40M
无线传输类型：2.4GHz
传输方式：无线
电池容量：2000mAh以上
扫描介质：纸质，屏幕
解码类型：二维光源：影像
	个
	16
	　

	
	扫描枪
	抗震能力:1-1.5M
扫描精度:5mil
扫码类型：支持一维和二维码扫描
支持屏幕扫描，手持式扫描。
	个
	2
	

	9
	留观屏
	壁挂或吊挂安装，液晶尺寸55英寸，屏显比例16：9，分辨率1920*1080，内存：1GB；外存储： 8GB；系统：Android ，整机额定功率≤135W，待机功率≤1W，工作电压220V50Hz，喇叭8Ω8W；视频接口：HDMI IN；音频接口：Ear Out；数据接口：USB3.0*2/SD卡；通信接口：10/100Mbps；音频格式：MP3/WMA/AAC/OGG；高清视频格式:RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM；图片格式：JPEG/BMP/PNG
	个
	1
	　

	10
	叫号屏
	壁挂或吊挂安装，液晶尺寸50英寸，屏显比例16：9，分辨率1920*1080，内存：1GB；外存储： 4GB；系统：Android ，整机额定功率≤135W，待机功率≤1W，工作电压220V50Hz，喇叭8Ω8W；视频接口：HDMI IN；音频接口：Ear Out；数据接口：USB3.0*2/SD卡；通信接口：10/100Mbps；音频格式：MP3/WMA/AAC/OGG；高清视频格式:RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM；图片格式：JPEG/BMP/PNG。
	个
	1
	　

	11
	排队取号机（含软件）
	1、≥17寸，支持红外、液晶触摸。
2、支持速热敏打印机（纸宽80mm）。
3、支持二维码扫描模块
4、内置WIFI
5、含Android操作系统
6、支持内置专用排队取号软件与免疫规划系统集成。
7、支持受种者手动现场取号、扫描接种本二维码取号、扫描首都疫苗app预约二维码取号；取号可设置为综合号（体检+接种）或体检和接种分别取号。
	个
	1
	　

	12
	综合显示终端（43）（含软件）
	1、尺寸≥43寸，壁挂。
2、支持网络接口。
3、支持HDMI接口。
4、含Android操作系统。
5、支持内置综合显示软件与免疫规划系统集成。
6、软件支持接种综合队列显示，屏幕显示所有接种台目前正在进行接种的受种者姓名及队列、所有过号未接种的受种者姓名及队列、所有等候接种的受种者姓名及队列。
	个
	1
	　

	13
	综合显示终端（21.5）（含软件）
	1、尺寸≥21.5寸。
2、支持网络接口。
3、支持HDMI接口。
4、含Android操作系统。
5、支持内置综合显示软件与免疫规划系统集成。
6、软件支持显示对应的体检室名称以及当前被叫号的被检者姓名。
	个
	3
	　

	14
	综合显示终端（32）（含软件）
	1、尺寸≥32寸。
2、支持网络接口。
3、支持HDMI接口。
4、含Android操作系统。
5、支持内置窗口显示软件与免疫规划系统集成，可显示当前接种信息。
6、软件支持显示对应的登记台号以及当前被叫号的受种者姓名。
	个
	5
	　

	15
	知情同意书电签设备（含
	1、CPU不小于四核1.8GHz， Android 7.1及以上内核系统；
2、2GB（含2GB）以上系统内存、存储容量16G(含16G)；
3、屏幕类型IPS LCD，显示比例16：10，亮度250cd/m，对比度800：1，可视水平≥170°，垂直≥170°；
4、电磁电容一体屏,支持5点触控、无故障点击次数≥100万次、电磁感应式电子签名；拍摄像素500万、帧2592*1944@15fps,1920*1080@30fps ,支持指纹、签字、拍摄功能。
5、支持北京市免疫规划信息管理系统接种客户端兼容，数据同步传输。
6、实现与免疫系统集成联调和部署实施。
7、支持本地电子签名文件的查询浏览。
	台
	5
	　



2、配套工程系统
技术参数

2.1、机房配套系统
	序号
	项目名称
	技术参数
	单位
	数量

	一、机房配套系统

	1、环境装修系统

	1
	地面保温橡塑
	10mm厚
	m2
	15

	2
	墙基层轻钢龙骨
	（75镀锌龙骨，龙骨厚度0.6）
	m2
	48

	3
	墙面保温棉
	50mm厚
	m2
	48

	4
	彩钢板
	10mm厚
	m2
	48

	5
	窗户封堵
	自制
	项
	1

	6
	顶部层保温
	20mm厚
	m2
	15

	7
	金属微孔吊顶
	600mm*600mm*0.8mm厚
	m2
	15

	8
	地板下防尘防潮处理
	15升/桶
	m2
	15

	9
	空调档水坝
	宽80mm*高80mm
	套
	1

	10
	空调档水坝内防水及保护层
	自制
	套
	1

	11
	挡鼠板
	自制
	项
	1

	12
	踢脚线
	50mm
	m
	16

	13
	顶部防尘处理
	15升/桶
	m2
	15

	14
	顶部层保温
	20mm厚
	m2
	15

	15
	辅材（安装及辅材）
	密封胶、吊筋、胀螺丝、防尘粉刷用具等配套材料、工具及安装。
	套
	1

	2、电气系统

	1
	UPS主机
	 30KVA UPS不间断电源
	台
	1

	2
	电池
	12V100AH
	块
	32

	3
	电池柜
	A32电池柜
	套
	1

	4
	电池组开关盒
	定制
	个
	1

	5
	电池连接线
	定制
	套
	1

	6
	阻燃YJV线缆
	YJV4*16mm²+1*6mm²
	m
	60

	7
	金属桥架
	200mm*100mm*1.0mm
	m
	10

	8
	出口指示灯（含灯源）
	自带蓄电提供2小时以上备电
	个
	1

	9
	配电箱
	定制
	项
	1

	10
	辅材（安装及辅材）
	胀螺丝、线缆铜鼻、桥架接地连接线等配套材料、工具及安装。
	项
	1

	3、防雷接地系统

	1
	等电位铜排敷设
	30mm*3mm
	m
	15

	2
	接地线
	ZR-BVR16mm²
	m
	10

	3
	接地极
	自制
	项
	1

	4
	接地网格铜箔
	50*0.2mm
	m
	80

	5
	辅材（安装及辅材）
	接地箱、线缆铜鼻等配套
	套
	1

	4、制冷系统

	1
	空调室内机
	12.5KW
	台
	1

	2
	空调室外机
	标准冷凝器
	台
	1

	3
	管路组件
	管路组件
	套
	1

	4
	其他辅材
	空调外机支架、胀螺丝等配套材料、工具及安装。
	套
	1

	5、机房布线及机柜系统

	1
	机房机柜
	 42U
	台
	3

	2
	机房机柜
	600*800*1000
	台
	1

	3
	金属桥架
	200mm*100mm*1.0mm
	米
	20

	4
	网络跳线
	6类2m
	条
	759

	5
	机柜底座
	定制
	台
	4

	6
	PDU
	PDU机柜插座 8位10A
	只
	11

	7
	网络模块
	六类
	个
	360

	8
	光纤模块
	HTB-CE-S13
	块
	4

	9
	光纤连接
	熔接
	项
	1

	10
	托盘
	托盘
	块
	3

	11
	网络配线架
	24口
	个
	12

	12
	线缆管理器
	网络理线器
	个
	18

	13
	电话配线架
	24口
	个
	3

	14
	安装及辅材
	带点清洗除尘、桥接连接线等配套材料、工具及安装。
	套
	1

	6、环境监控系统

	1.供配电监测系统

	1
	智能电量监测仪
	 功能不低于：
1.显示：FSTN LCD显示或LED数码管显示；
2.接线：三相四线或者三相三线；
3.电压量程：AC400V/100V、精度0.2级；
4.电流量程：AC5A/1A、精度0.2级；
5.频率：45-65HZ、精度±0.02HZ；
6.功率：有功功率0.5级、无功功率1级、功率因数0.5级；
7.电能：有功电能0.5级、无功电能1级；
8.通讯：RS485通讯接口、MODBUS-RTU协议、通讯波特率1200~19200；
9.辅助电源：AC/DC85-265V、AC380V±5%、AC220V±5%，＜5VA；
10.环境：工作温度:-10-55℃，储存温度:-20-85℃。
	台
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	配电监控管理软件
	功能不低于：
1.界面以图形标签方式对总功率、总频率、总电能和总功率因数等、各相输入/输出电压、各相输入/输出电流、各相无功功率、各相有功功率、各相视在功率、各相功率因数等参数进行实时监控；
2.所有信息界面以列表的形式展示设备所有数据信息，以不同颜色区分数值、状态和报警情况；
3.配置界面可对设备数据或者状态进行报警设置，包括报警启用、报警等级、报警优先级、报警上下限、过滤次数、保存间隔等参数的设定；
	项
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2.UPS监测系统

	1
	UPS监控管理软件
	功能不低于：
1.界面以图形标签方式对UPS数据（各相输入/输出电压、输入/输出电流、频率、有功功率、功率因数等）、UPS状态（整流器、逆变器、充电器、电池、自动旁路的运行状态等）、UPS报警（市电异常、电池报警、整流器故障、逆变器故障、过载越限、系统超载等）、负载、电池容量、环境温度、后备时间、供电方式等参数进行实时监控；
2.所有信息界面以列表的形式展示设备所有数据信息，以不同颜色区分数值、状态和报警情况；
3.可对设备数据或者状态进行报警设置，包括报警启用、报警等级、报警优先级、报警上下限、过滤次数、保存间隔等参数的设定；
	项
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3.精密空调监测系统

	1
	空调监控管理软件
	功能不低于：
1.界面以图形标签方式对精密空调数据（送风温度、湿度；回风温度、湿度；房间温度、湿度；压缩机运行时间；风机运行时间等）、空调状态（压缩机、风机、冷凝器、加湿器、去湿器、加热器、传感器、控制器的运行状态等）、空调报警（温湿度越限报警、压缩机高低压报警；压缩机、风机、冷凝器、加湿器、去湿器、加热器、传感器、控制器故障报警等）、空调远程控制（远程开关机、联动开关空调、定时开关空调、多台空调轮巡开关机；远程设定工作温度、湿度等）参数进行实时监控；
2.所有信息界面以列表的形式展示设备所有数据信息，以不同颜色区分数值、状态和报警情况；
3.配置界面可对设备数据或者状态进行报警设置，包括报警启用、报警等级、报警优先级、报警上下限、过滤次数、保存间隔等参数的设定；
	项
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4.漏水监测系统

	1
	漏水监测系统
	功能不低于：
1.线缆长度：5.0m，支持长度定制（100米以内）；
2.双螺旋结构，减少电子干扰，线缆直径：5.5mm，导线外阻：5Ω/100m；
3.导电聚乙烯+合金材料，环保优质；
4.耐火等级:2级压力通风电缆，最高持续工作温度传感电缆: 85℃；
5.检测传导性液体的泄漏，接头及末端热缩管密封加工，线缆触水即报；
	根
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	漏水监控管理软件
	功能不低于：
1.以图形标签方式对机房漏水情况情况进行实时监控；
2.所有信息界面以列表的形式展示设备所有数据信息，以不同颜色区分数值、状态和报警情况；
3.配置界面可对设备数据或者状态进行报警设置，包括报警启用、报警等级、报警优先级、报警上下限、过滤次数、保存间隔等参数的设定；
	项
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5.温湿度监测系统

	1
	智能数显温湿度变送器
	功能不低于：
1.液晶显示屏；供电电压 DC10-30V；
2.测量范围：温度:-20℃～70℃;湿度:5～95%rh；
3.测量精度：温度:±0.5℃，25℃;湿度:±3%rh，25%rh；
4.功耗：≤0.4W；平均无故障工作时间≥500000h；响应时间≤30ms；
5.通讯接口：RS485；通讯协议：MODBUS；
	个
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	温湿度监控管理软件
	功能不低于：
1.以图形标签方式对机房温湿度情况情况进行实时监控，主界面可直接显示温湿度值，可自动拖动标签位置；
2.所有信息界面以列表的形式展示设备所有数据信息，以不同颜色区分数值、状态和报警情况；
3.配置界面可对设备数据或者状态进行报警设置，包括报警启用、报警等级、报警优先级、报警上下限、过滤次数、保存间隔等参数的设定；
	项
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	6.消防辅助监测系统

	1
	烟雾传感器
	功能不低于：
1.工作电压：DC9V-35V，待机电流：12mA（继电器常闭）500uA(继电器常开)；
2.报警电流：10mA（继电器常闭）18mA（继电器常开）；
3.传感器：红外光电传感器；
4.工作温度：-10℃-+50℃，环境温度：最大95%RH（无凝结现象）；
5.抗RF干扰：10MHz-1GHz  20V/m；
	个
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	消防监控管理软件
	功能不低于：
1.以图形标签方式对机房消防情况进行实时监控；
2.配置界面可对设备数据或者状态进行报警设置，包括报警启用、报警等级、报警优先级、报警上下限、过滤次数、保存间隔等参数的设定；
	项
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	7.视频监控系统

	1
	网络半球摄像机
	功能不低于：
传感器类型：1/2.7"Progressive Scan CMOS；
最低照度：彩色：0.01Lux @（F1.2，AGC ON），0Lux with IR；
镜头焦距：2.8mm、4mm、6mm、8mm可选；
补光：红外灯，最远可达30m；
最大图像尺寸：1920×1080；
主码流帧率分辨率：50Hz：25fps（1920×1080，1280×720）；
码率控制：定码率、变码率；
视频压缩标准：H.265/H.264；
音频压缩标准：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC；
图像增强：背光补偿、强光抑制、3D数字降噪；
浏览器：使用插件预览：IE10、IE11；
供电方式：DC12V，PoE：IEEE802.3af。
	台
	2

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	网络硬盘录像机
	功能不低于：
视频接入路数：8路；
网络输入带宽：60Mbps；
网络输出带宽：60Mbps；
录像分辨率：4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF；
视频输出：1路HDMI，1路VGA；
视频解码格式：H.265,Smart265,H.264,Smart264；
盘位：1个SATA接口；
单盘容量：最大支持6TB；
录像/抓图模式：手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测和报警录像；
回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放；
网络协议：IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（设备网络搜索）、DHCP（自动获取IP地址）。
	台
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	硬盘
	4T监控级硬盘
	块
	1

	4
	POE交换机
	8口POE千兆交换机
	台
	1

	5
	视频监控管理软件
	功能不低于：
1.可直接添加摄像机IP地址，在动环（同一局域网）内进行画面预览，支持二画面和四画面切换。
	项
	1

	
	
	
	
	

	8.门禁监测系统

	1
	指纹密码刷卡器
	功能不低于：
1.操作系统：LINUX；
2.指纹模组：指纹光学传感器；
3.指纹识别：FAR-0.001% FRR-0.1%；
4.指纹容量：3000枚；
5.存储容量：3000个用户、3000张卡片、10万条记录。
	台
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	门禁电源箱
	220v输入，12V输出，为门禁一体机及锁具提供电源。
	台
	1

	3
	单门电磁锁
	磁力锁附信号输出；最大拉力：280kg(600Lbs)直线拉力；输入电压：DC12V或DC24V+10%；工作电流：350mA。
	把
	1

	4
	出门按钮
	触发开门按钮,额定发热电流3A；
机械寿命100000次，工作电压 220V。
	个
	1

	
	
	
	
	

	5
	IC卡
	 IC卡
	张
	5

	6
	门禁监控管理软件
	功能不低于：
1.实时监控门锁的开关状态，并且可以远程开、关门、长关门；
2.可进行管理人员增删、门禁权限设置、实现批量下发权限；
3.还可在局域网内对门禁系统进行开门记录查询、历史记录查询等管理操作。
	项
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	9.智能监控平台系统

	1
	嵌入式监控主机
	功能不低于：
1.工业级ARM低功耗芯片，ARM-LINUX系统；
2.32路RJ45端口，接口接入能力：6路拓展网口、4路485接口、4路复用232/485接口、8路DI输入接口、10路有/无源DO输出接口、4路AD接口可直接接入漏水绳、1路WIFI/AP以及1路上行网口；
3.嵌入式自带监控系统，全部端口直接对接终端硬件。
4.内置双路互锁看门狗程序；支持双路220V供电，断电无缝切换；
5.全面支持HTML5界面，无插件监控，跨平台分辨率自适用，横竖屏可自适应；支持多种终端设备，通过WEB或者客户端进行管理；
6.支持第三方modbus协议或I/O设备接入；
7.支持报警联动策略，根据各子系统报警信息执行相应联动动作；
8.支持数据过滤和回滞功能，防止因为数据在报警阈值附近波动而形成的告警风暴；
9.系统支持短信、电话、本地声光和语音多种报警方式，支持微信和邮件报警功能；
10.系统可配套使用手机APP，支持安卓和鸿蒙，可进行动环报警的推送；
	套
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	4G网络报警网关
	功能不低于：
1.支持短信、电话报警， 实时记录报警状态；
2.报警网关支持HTTP,Webservice报警接口，可以对接任意监控系统，一台设备可被多套系统共用；
3.具备HTML5web界面，可在WEB界面实现查看SIM卡状态，管理设置IP地址、校正系统时间、查看报警历史记录等功能；
4.报警网关内置报警电话联系人，web随时更改报警设置，无需重启即可实现报警联系人切换；
5.报警网关配合动环系统可实现平安短信功能，定时向管理人员发送机房当前报警情况；
	台
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	本地声光报警
	系统所有报警设置关联本地声光警号，一旦系统检测到报警警情的发生，本地立即发出声光警报。
	项
	1

	7、气体灭火及安全联动系统

	1
	气体灭火控制器
	支持自由选配气体灭火防护区的控制区数，多线输出直接控制现场设备，具有延时启动功能（延时时间0-30秒可随意设置），自动启动及现场紧急启动和紧急停止功能和线路故障检测的基本功能；
	台
	1

	2
	泄压装置
	支持达到一定压力时泄压口自动开启；
	台
	1

	3
	点型光电感烟火灾探测器
	两总线、无极性，需采用专用嵌入式MCU的第二代分布智能型产品；能实现256级烟雾浓度传输，监控器可以对总线设备的各种属性进行读取和设置；
	只
	2

	4
	点型感温火灾探测器（A2S）
	通过串行口与主板通讯；
	只
	2

	5
	联动电源
	 需满足可靠性高、切换时间短的性能
	台
	1

	6
	火灾声光警报器
	需满足低能耗，使用寿命长；报警声音（85-120）dB@10cm；防爆等级 ExdibⅡBT6、ExdibⅡCT6；
	只
	1

	7
	声光报警器底座
	标配
	只
	1

	8
	警铃
	需满足灵敏度高；稳定性高；
	只
	1

	9
	放气指示灯
	需满足低能耗，使用寿命长；
	只
	1

	10
	编码型紧急启停按钮
	需满足灵敏度高；稳定性高；
	只
	1

	11
	输入/输出模块
	标配
	只
	2

	12
	模块底座
	标配
	只
	2

	13
	机房七氟丙烷药剂
	需满足灭火剂充装密度≤1150kg/m3 ，启动气体储瓶充装压力：6.0MPa(20℃) 要求灭火剂储瓶为高密封性。
	kg
	54

	14
	机房柜式七氟丙烷灭火装置
	无色、无味、低毒、不导电对保护对象无污染；
	套
	1

	15
	安全联动协议软件
	需满足可靠性、稳定性高，环境适应性强等性能；
	套
	1

	16
	辅材
	布线管、墙体开槽、电源线、网线等配套材料、工具及安装。
	项
	1



2.2 综合布线系统

	序号
	项目名称
	技术参数
	单位
	数量

	一、综合布线

	1
	综合布线
	1、针对无线、大屏等点位，完成信息点建设，满足系统设备接入需要。
2、针对采购人已有信息点位进行重新梳理、打标等。
	套
	1




2.3 安防后勤系统

	序号
	项目名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	一、
	安防后勤系统

	1
	视频监控子系统

	（1）
	半球网络摄像机
	1、支持输出图像分辨率不低于1920×1080。
2、信噪比不小于55dB。
3、支持红外补光，有效补光距离达到30m摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作。
4、内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。
	台
	28
	

	（2）
	筒型摄像机
	不低于高性能200万像素，支持CMOS图像传感器。
	台
	2
	

	（3）
	车辆目标抓拍摄像机
	1、支持在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。
2、具有不小于1/1.8"靶面尺寸。
3、支持四码流技术，主码流最高1920x1080@60fps，子码流704x576@50fps，第三码流1920x1080@60fps，第四码流1920x1080@60fps。
4、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
5、支持同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥80%。
6、支持在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。
7、支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。
8、支持人数统计功能，可设置最多8个人数统计区域，区域名称可自定义；可设置人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警，每个人数统计区域可设置最多3种报警类型。（公安部检验报告证明且加盖制造厂商公章）
10、支持电压、功耗异常检测报警。
11、支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。
	台
	1
	

	（4）
	人脸抓拍摄像机
	1、分辨率不低于1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL。
2、具有不小于1/1.8"靶面尺寸。
3、支持红外补光距离不小于60米。
4、支持三码流技术，支持主码流1920x1080@25fps、子码流704x576@25fps、第三码流1920x1080@25fps。
5、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
7、支持同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
8、支持信噪比不小于60dB。
9、支持在分辨率1920x1080@25fps，延时不大于70ms。
10、支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。
	台
	2
	

	（5）
	半球型摄像机（带音频接口）
	1、分辨率不低于200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像。
2、支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风。
3、支持移动侦测（支持人形检测）与异常侦测。
4、支持适用于光线较暗或无光照且高清画质场所。
	台
	14
	

	（6）
	异常行为分析摄像机
	1、具有1颗400万像素CMOS传感器、2颗200万CMOS传感器。
2、内置3颗镜头，内置GPU芯片。（公安部检验报告证明且加盖制造厂商公章）
3、支持清晰度不小于1500TVL。
4、支持宽动态能力不小于120dB。
5、支持四码流技术，各码流应满足：主码流：2688x1520@30帧/秒；子码流：704x480@30帧/秒；第三码流：1920x1080@30帧/秒；第四码流：3840x2160@12.5帧/秒。
6、支持第四码流预览画面可由左目图像、右目图像、中间目图像、伪彩色深度图呈田字型拼接而成。
7、支持红外补光距离不小于20米。
8、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
10、支持人数异常报警功能，在设定区域内，目标人数大于、等于、小于或不等于设定值时，产生人数异常报警并抓图。（公安部检验报告证明且加盖制造厂商公章）
11、支持间距异常报警功能，在设定区域内，人员间距小于设定值时，产生间距异常报警并抓图。（公安部检验报告证明且加盖制造厂商公章）
12、支持徘徊侦测报警功能，在设定区域内，人员行走总距离大于设定值时，产生徘徊侦测报警并抓图。（公安部检验报告证明且加盖制造厂商公章）
13、支持剧烈运动检测报警功能，在设定区域内，人员发生剧烈运动时，产生剧烈运动报警并抓图。（公安部检验报告证明且加盖制造厂商公章）
14、支持倒地侦测报警功能，在设定区域内，人员高度小于设定值且超过设定时间时，产生倒地报警并抓图。（公安部检验报告证明且加盖制造厂商公章）
15、支持滞留侦测报警功能，在设定区域内，目标人员滞留时间超过设定时间时，产生滞留报警并抓图。（公安部检验报告证明且加盖制造厂商公章）
16、支持穿越警戒线报警功能，当移动目标穿越设定警戒线及满足设定规则时，产生穿越警戒线报警并抓图。（公安部检验报告证明且加盖制造厂商公章）
17、支持奔跑侦测报警功能，在设定区域内，人员移动速度超过设定值时，产生奔跑报警并抓图。（公安部检验报告证明且加盖制造厂商公章）
	台
	1
	

	（7）
	防爆摄像机
	1、内置一颗集GPU芯片。
2、支持最低照度彩色不大于0.001 lx。
3、支持分辨率不小于1000TVL。
4、支持宽动态能力不小于120db。
5、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。
6、支持抗丢包（10%）的处理能力。
7、工作温度范围可达-30℃-60℃。
8、支持IK10，IP68防护等级。
9、支持防爆，满足Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80℃ Db。
10、支持12V和POE供电，任何一路供电停止后，设备均可工作。
	台
	2
	

	（8）
	防爆开关
	定制
	套
	1
	

	（9）
	防爆灯
	定制
	套
	1
	

	（10）
	钢质防爆门
	定制
	套
	1
	

	（11）
	防爆镀锌钢管
	定制
	米
	20
	

	（12）
	防爆型探测器
	1、检测原理:催化/电化学/半导体/红外/光离子。
2、检测气体:可燃/毒性。
3、检测范围:(3-100%)LET;0-1000PPM。
4、功耗:<3W准确度:士5%FS。
5、相应时间:<30S。
6、供电电源:24VDC(10-36VDC)。
7、输出信号:4-20mARS总线CAN2.0两总线。
8、电气接口:G1/2内螺纹。
9、温度范围:-40℃-70℃。
10、湿度范围:10-95%RH(无凝露）。
11、防护等级:IP66。
12、防爆标志:Ex db llC T6 Gb。
	只
	1
	

	（13）
	气体报警控制主机
	1、安装方式:壁挂式；报警方式:声、光。
2、显示方式:LCD液晶显示。
3、供电电源:220V+15%50-60Hz；输入信号:三线制4-20mA、RS485、两总线。
4、输出方式:RS485(MODBUS RTU协议)，继电器输出:2组；触电容量220VAC.3A，保持或脉冲输出可选。
	台
	1
	

	（14）
	防爆风机
	轴流风机、工业220V排风扇
	台
	1
	

	（15）
	静电接地柱
	挂式PE防爆
	只
	1
	

	（16）
	拾音器
	1、拾音器音频输出不应存在与拾音器环境不相符的音量变化、声音断续等现象，且能够清晰地探测到现场的语音和凿、锯、砸等动作发出的声音。2、拾音器典型频率响应曲线应至少覆盖100Hz~12000Hz频率范围，频率范围内典型频率响应相对于1kHz典型频率响应的偏离应不大于5dB。
3、对于灵敏度可调的拾音器，单只拾音器自由场灵敏度级调节范围应不小于30dB。
4、支持DC12V供电，电源电压在额定值的75%~125%范围变化时，拾音器应能正常工作。
5、拾音器静电放电抗扰度等级应符合GB/T 30148-2013中9.3.4的要求
6、拾音器应能在-10~55摄氏度环境下稳定工作。
	套
	10
	

	（17）
	边缘计算主机
	1、支持2个HDMI接口、1个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口(可接入RS485键盘)、1个eSATA接口；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、16 路报警输入接口、4路报警输出接口；可内置5块SATA 接口硬盘。
2、支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒采购人。
3、支持高空抛物检测区域的隐私保护，自动过滤屏蔽区域内的抛物目标，支持设置最多8个隐私遮蔽区域；可手动预标定楼层，报警后自动匹配画面中疑似抛物的楼层信息。
4、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大支持16路音频设备管理。
5、支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码。
6、设备支持以文搜图功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于以文搜图快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位。
7、支持独立的以文搜图应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天。
8、支持对智能IPC上报的人体，车辆等目标进行多模态大模型的建模并生成特征模型，也可接入普通IPC分析建模。
9、支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索。
10、支持独立的智能以文搜图应用模块，应用内置以文搜图高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等，支持用户选择高频词后，设备可自动填充描述成句。
11、支持接入非智能IPC、人脸抓拍机、客流相机实现客流统计功能。
12、支持多通道自由分组，可根据IPC点位部署的物理位置动态调整客流统计分组，同一个IPC点位支持被不同分组使用；最大支持4个客流组，每个客流组最大支持16个IPC。
13、支持人员档案聚合，支持一人一档功能，可将陌生人自动归入到档案库，并统计和展示每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张评分最高的人脸图片作为人员档案封面。
14、支持基础周界报警/大模型周界报警过滤功能，对IPC上报越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，在特定条件下，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报。支持设置检测目标类型，包括人体、车辆。
15、周界大模型支持视频分析、图片分析、图片二次分析过滤。
16、支持手动选择开启周界大模型，启用后可将周界报警误报降低99%。
17、支持最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽256Mbps。
	台
	1
	

	（18）
	数字硬盘录像机
	支持不低于16路视频回放；支持存储90天；支持4个内置SATA接口，单盘容量支持8TB。
	台
	2
	

	（19）
	硬盘
	SATA硬盘，容量≧10TB，转速≧7200rpm，缓存≧256MB，接口SATA3.0。
	块
	4
	

	（20）
	硬盘
	容量≧6TB，转速≧7200rpm，接口SATA3.0。
	块
	8
	

	（21）
	智能视频管理平台服务器
	1、要求具有1个DP接口、2个HDMI接口，1个VGA口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口、7个USB接口（其中5个USB2.0接口,2个USB3.0接口）、1个RS-485接口、1个RS-232接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口、 5个SATA 3.0接口；具有2路音频输入（1路3.5mm，1路RCA），2路音频输出（1路3.5mm、1路RCA）。
2、支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配。
3、支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），支持采集方式如下：
①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；
②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；
③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；
④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求。
4、支持运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证。
5、支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载。
6、支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、食堂消费规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展。
7、支持监控点最大管理容量为300路。
8、客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示。
9、支持在视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印。
10、支持管理10个电视墙，监控点上墙出图像耗时小于3秒，支持电视墙场景管理和场景切换。
11、支持大屏控制，可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景，支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作。
12、客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙，通过配置窗口分屏数（1/4/9/16/25），使预览上墙分割数等于或大于配置的数时上墙子码流，低于配置的分屏数时上墙主码流。
13、支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图，支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具，支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位，支持资源点报警时，在地图上发生颜色变化，按不同等级的报警显示报警数，并显示报警列表。
14、支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个。
15、支持管理门禁点数量500个。
16、支持门禁权限自动下发更新数据到设备；可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹；支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门；支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员。
17、停车场每个进出口最多支持管理9车道，支持潮汐车道、摩托车车道、混行车道等多种车道模式。
18、支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别。支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行；支持零收费时的自动放行，支持特殊车辆自动放行，支持特定节日车辆自动免费放行。
19、支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义，支持固定车到期提醒，提醒方式为LED屏展示提醒和语音提醒，支持一户多车功能；支持客户端、LED屏、语音提示“一户多车”：支持一户多车车主查询。
20、支持对不同车辆类型（黑名单、特殊车、群组车、预约车、固定车、临时车）进出停车场时配置不同的文字和颜色在出入口显示屏上进行提示。
21、支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计。
22、支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态。
23、支持多种事件类型配置联动规则，事件源包含：通用视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、园区卡口事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、人脸识别事件、消防事件、热成像事件、行为分析事件；支持自定义事件等级。
24、支持报警预案功能，配置事件联动时可以自定义输入预案。
25、支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变。
26、支持对历史录像的完整率进行监控，统计项包括录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数、监控点总数；支持以统计图展现指定区域的录像完整情况，支持报表展示视频质量统计、录像完整率统计、区域运维考核结果统计，支持设备巡检计划配置，包括计划名称、巡检类型、采集对象、巡检时间、巡检频率、状态，并以列表形式展现。
27、支持按测温分组、测温点和测温时间筛选测温数据，可根据测温数据制作统计报表，统计报表包括监测数据总览、未登记情况统计、登记情况统计、登记状态占比、来自疫区占比图，支持将在线报告保存至本地或报告库，报告库中包含历史保存到报告库中的在线报告，可通过生成日期搜索报告库中的报告，可在线预览和保存到本地
28、支持GB/T 28181-2011/2016协议平台级联配置
29、支持开启SVC解码功能，可同时回放5路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像。
	台
	1
	

	（22）
	客流统计算法
	客流统计算法授权
	套
	1
	

	（23）
	监控网络授时服务器
	1、(晶振+ARM+北斗+GPS+NTP+1*1路IPPS+1GbE×2)/1U。
2、满足前端接入规模500路。
3、支持GPS、北斗、上级NTP校时（默认北斗）。
4、支持多网域校时。
5、同步精度：卫星同步精度纳秒级；NTP同步精度毫秒级。
6、内存：128M、。
7、授时容量：500次/每秒（默认NTP1~2端口绑定，实现网口高可用）。
8、授时精度：≤1ms。
9、授时频段：GPS: 1575.42±1.023MHz ，北斗: 1561.098±2.046MHz。
接口：2个NTP授时端口（RJ45）：NTP1~NTP2，对外授时接口，支持网口绑定。
10、1个GPS/BD天线接口。
11、1个串口（RJ45）；1个NTP输入口（RJ45）；1个管理口（RJ45）、1个1PPS输出口。
12、具备指示灯功能，具备电源指示灯、卫星指示灯、NTP输入状态指示灯、授时状态指示灯。
13、电源电压：90-240V/55Hz±8Hz 10w。
14、1U机架式或壁挂式。
15、工作温度：-40℃--＋85℃；工作湿度：5％--95％ 无凝结。
16、软件功能要求：
设备上电或重启后，系统自启校时服务；
支持BD/GPS模式对待授时设备进行授时；
支持对监控设备（DVR、NVR、网络摄像机）、服务器进行授时；
支持双机心跳监测互备功能；
支持上级NTP设备输入级联；
支持通过WEB管理对NTP时钟进行配置管理；
支持NTP告警记录和日志信息查询导出 ；
含30米天馈包。
	台
	1
	

	（24）
	解码器
	1、支持嵌入式架构，Linux系统，DSP解码。
2、支持2路3200W、或2路2400W、或4路1200W、或8路800W、或10路分辨率为600W、或16路400W、或32路200W、或64路100W像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。
3、支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。
4、支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。
6、支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像。
7、每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层。
8、支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割。
9、支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节。
10、显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。
11、显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系。
12、显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。
13、显控系统支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作。
14、支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于1ms。
15、支持单个HDMI输出接口实现40个画面分割显示，每个视频流的分辨率为1920×1080、帧率为30fps。
16、支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。
17、支持预布局和发送布局，采购人可在软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示。
18、支持通过客户端，实现设备与摄像机之间的双向语音对讲。
19、支持通过客户端软件将电脑整屏、单窗口、自定义区域的图像投屏上墙，画面帧率可达30fps，分辨率为1920×1080，延迟低于90ms，可发送至多个输出接口拼接显示。
	台
	1
	

	（25）
	PDU
	8位10A
	个
	4
	

	（26）
	JDG管
	直径20mm
	米
	654.05
	

	（27）
	网线
	六类四对非屏蔽双绞线 24AWG， CM阻燃等级
	米
	4600
	

	（28）
	摄像机支架
	壁装支架/铂晶灰/铝合金/88×116.6×297.3mm
	套
	7
	

	（29）
	交换机
	1、可用千兆PoE电口数量≥24，千兆光口数量≥2。
2、交换容量≥56Gbps，转发性能≥41.67Mpps。
3、支持通过管理平台和手机APP展示并管理交换机的拓扑，交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接，支持在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息。
4、支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、远程升级和远程重启。
5、支持通过管理平台和手机APP在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容。
6、支持通过管理平台和手机APP对交换机的端口进行速率、流控、使能配置及实时收发速率、峰值收发速率统计。
7、支持通过管理平台和手机APP对交换机的VLAN功能进行配置。
8、支持通过管理平台和手机APP对交换机进行准入配置，识别接入终端并进行终端准入管控，阻止异常终端接入。
9、支持通过管理平台和手机APP对交换机进行POE功率管理，包括监控整机/端口功率，开启/关闭POE功能，支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能。
10、支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持SNMP管理、LLDP功能。
11、浪涌（冲击）抗扰度符合GB/T17626.5。
12、支持工作温度范围为0℃-45℃。
	台
	4
	

	（30）
	视频监控子系统调试
	根据采购人要求，对以上各设备进行调试与采购人已有设备联合调试。
	项
	1
	

	2
	报警子系统

	（1）
	有线双鉴探测器
	1、设备类型：有线双鉴探测器（壁挂）。
2、使用环境：室内。
3、探测距离：不小于12米。
4、探测角度：90°。
5、探测速度：0.2-3m/s。
6、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警。
7、安装方式：壁挂安装。
9、工作电源：DC12V/17mA（宽压9-16V DC）。
10、工作温度：-10 °C 至 55 °C。
11、工作湿度：10% 至 90%。
12、满足被动红外（PIR）+微波+智能算法探测技术。
13、智能算法不受环境温度变化影响（温度补偿及灵敏度自适应）。
14、支持手动配置灵敏度。
15、满足光学密封要求，防止飞虫或爬虫进入探测器引起误报。
16、满足防宠功能，支持开启宠物过滤模式（30Kg及以下）。
17、含板载电阻，防止探测器线路被短路或开路而失效。
	套
	2
	

	（2）
	紧急手动开关探测器
	1、防火ABS，阻燃环保。
2、耐压:250VDC、耐流:300mA。
3、支出报警IO输出（常闭NC/常开NO可选）。
4、墙装式安装。
5、无需供电。
6、按钮触发报警。
7、报警触发后，必须通过专用钥匙人工复位。
	套
	31
	

	（3）
	地址模块
	1、总线单防区扩展模块。
2、防区数量：1个。
3、通讯接口：M-BUS。
4、通讯线材：RVV2*1.5。
5、通讯协议：M-BUS协议。
6、防区扩展：通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线防区。
7、总线无极性：总线接口不区分极性。
8、地址设置：通过拨码方式设置模块地址。
	套
	33
	

	（4）
	总线报警主机
	1、支持防区报警功能：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理。
2、支持断电报警功能：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作，并将断电事件进行通知上报。
3、支持外接键盘功能：支持32个报警键盘接入，包括1个全局键盘和31个子系统键盘。
4、支持报警管理功能：支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作。
4、支持报警指示功能：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能。
5、支持联动控制功能：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理。
6、支持事件上传功能：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传。
7、支持子系统管理功能：支持8个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能。
8、支持防区设置功能：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置。
9、支持配置管理功能：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机。
	套
	1
	

	（5）
	蓄电池
	充电后备电池（12V7AH，报警主机专用）
	块
	1
	

	（6）
	报警键盘
	1、有线LCD键盘。
2、支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作。
3、支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互。
4、支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等。
5、支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等。
6、支持胁迫码功能：支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报。
7、支持防区名称自定义：支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容。
8、支持配置管理：支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等。
	套
	1
	

	（7）
	警铃
	1、声光警号（声光报警器）。
2、警灯颜色：红色。
3、报警音量：105dB。
4、硬件接口：红/黑线。
5、使用环境：室内/外（IP54室外防水）。
6、支持声光报警：提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置。
7、支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出。
8、内置水平仪：可通过内置水平仪调节安装角度。
	套
	1
	

	（8）
	JDG管
	直径20mm
	米
	309
	

	（9）
	铜芯绝缘导线
	Rvv4*0.75
	米
	399.45
	

	（10）
	报警子系统调试
	定制
	项
	1
	

	3
	门禁子系统

	（1）
	读卡器
	IC读卡器
	台
	9
	

	（2）
	出门按钮
	86型
	台
	9
	

	（3）
	门禁控制器
	单门
	台
	9
	

	（4）
	12v门禁电源箱
	12V
	台
	9
	

	（5）
	电磁吸力锁
	260公斤
	台
	11
	

	（6）
	发卡器
	IC型
	台
	1
	

	（7）
	JDG管
	直径20mm
	米
	309
	

	（8）
	网线
	六类四对非屏蔽双绞线 24AWG， CM阻燃等级
	米
	640
	

	（9）
	门禁子系统调试
	定制
	项
	1
	

	4
	紧急报警对讲子系统

	（1）
	有线对讲主机
	1、10.1寸高清触摸屏 。
2、集成200万高清摄像头，摄像头支持角度调节 。
3、支持对接显示器功能：支持通过HDMI和VGA接口扩展显示关联视频通道 。
4、支持H264/H265视频编码 。
5、支持最大256G SD卡，支持存储双向对讲通话时录像的双向混音音视频复合流；支持管理机本地SD卡存储的音视频文件回放 。
6、4路开关量输入，4路继电器输出 。
7、DC12V、PoE(IEEE 802.3 at/af)供电 。
8、支持呼叫转移功能：设备支持前端设备呼叫中心管理机时，通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心后端管理机上；并支持将呼叫信息通过电话网关转接至座机或手机终端 。
9、支持多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话 。
10、支持广播功能：管理机可对前端设备进行实时语音广播，支持可分区域和分组广播，支持不同信号触发不同语音播报 。
11、功能中心管理机在收到呼叫后可以自动接听该呼叫，自动接听时间可配置 。
12、支持托管功能：管理机可在空闲时间进入托管状态，所有收到的呼叫均可转接给托管的管理机 。
13、支持通话变声功能：支持通话变声功能开启和关闭，保护人员隐私 。
	台
	1
	

	（2）
	有线对讲机
	1、支持一键拨打电话，应支持最少设置 4个电话号码。
2、支持一键呼叫预的电话号，当被叫号码无法接通，拒接或者占线时，设备应自动拨打下一个预设号码。 
3、支持防拆报警、紧急报警、喧哗报警、咨询等多种类型 。
4、支持不小于200w像素高清彩色摄像头 。
5、支持H.264和H.265视频编码 。
6、支持不同的信号、不同防区触发不同的语音播报  。 
7、系统最大应支持256G的Micro SD卡，应实现将音视频同步存储到设备Micro SD卡中，当在双向对讲通话时录像存储应为双向通过混音的音视频复合流。 
	台
	5
	

	（3）
	JDG管
	直径20mm
	米
	154.5
	

	（4）
	网线
	六类四对非屏蔽双绞线 24AWG， CM阻燃等级。
	米
	300
	

	（5）
	紧急报警对讲子系统调试
	定制
	项
	1
	

	5
	安检子系统

	（1）
	金属武器探测门
	1、支持人体非接触式测温，可设置安全温度阈值设置，超过该阈值时可与安检门联动进行声光报警。
2、测温精度：±0.5℃，搭配黑体精度 可达±0.3℃。
3、金属探测精度：最高灵敏度下，可以在门的正中间检测到1个回形针或大头针。
4、区位显示：产品分成18个防区，可疑物体能在每个区域准确显示。
5、两侧定位灯：门柱两侧均带有LED灯，可直观的通过定位灯显示违禁物品所在区域。
6、面板显示：采用7寸液晶屏显示。
7、支持统计人数功能：双侧对射红外可以准确检测到通过人数和报警人数，并能区分进入和离开人数。
8、联网功能：可以单机联网，通过web端进行参数配置。也可以搭配平台进行客流数据、报警数据的汇聚应用。
	台
	1
	

	（2）
	X射线轻智能安全检查系统
	1、低辐射剂量要求：辐射泄露剂量率达到天然环境本底水平，需远低于国标要求。
2、安检联网要求：支持接入上级安检联网管理平台，实现数据管理。
3、数据存储要求：支持安检机视频、图片、报警信息在本地存储、查看、调用。
4、包包关联要求：标配通道内相机，可实现包裹X光图与可见光图关联匹配。
5、主控和终端应能自动校时,具有计时备份功能,当任何一方突发异常情况时,均可又对终端进行校时,恢复设备的正常计时功能。（提供公安部检验报告且加盖制造厂商公章）
6、当物品到达设备腔体中部后至开始呈现图像的图像成像时间应<0.5s。（提供公安部检验报告且加盖制造厂商公章）
7、设备应具有图像降噪等级调整功能,支持用户自行调整降噪级别,调整。（提供公安部检验报告且加盖制造厂商公章）
8、设备孔隙检查：整机外露进入设备孔隙应小于6mm。（提供公安部检验报告且加盖制造厂商公章）
通道尺寸：不大于500*300mm。
外观尺寸：主机尺寸：不大于1483 mm×730 mm×1060 mm（长×宽×高）（不包含接物架） 。
存储能力：256G。
传送带高度：不大于600。
传送带速度：0.2m/s。
重量：<300KG。
工作温度：5-40℃。
电源：220V 。
	台
	1
	

	（3）
	手持金属探测器
	1、手持金属探测器。
2、满足能探测一枚大头针大小金属物品能力。
3、满足探测面大、从上到下一次探测。
	台
	2
	

	（4）
	危险物品存储柜
	电子屏存储柜
	台
	1
	

	（5）
	防暴装备八件套
	防暴盾、防暴叉、防割手套等
	套
	6
	

	（6）
	手持无线对讲机
	可调频对讲机
	台
	6
	

	6
	巡更子系统

	（1）
	巡更地点钮
	搭配感应式巡更棒使用，用作在标记地点位置巡更。
	个
	8
	

	（2）
	巡更棒
	1、铝合金材质，防水抗摔。
2、支持3种不同灯光模式，可通过灯光按键切换。
3、使用非接触125KHz读卡方案，读卡距离3cm-5cm，读卡速度<0.1秒。
4、读卡成功后有灯光和蜂鸣提醒。
5、支持存储60000条巡检记录。
6、使用USB数据线传输通讯。
	个
	1
	

	（3）
	巡更人员钮
	感应式读卡，感应距离3-5cm无需接触。
	个
	5
	

	（4）
	通信座
	巡更通讯底座，通过USB与计算机通讯。
	台
	1
	

	（5）
	巡更子系统安装调试
	定制
	项
	1
	

	7
	广播子系统

	（1）
	配置管理服务器（软件）
	支持对系统中嵌入式广播设备进行功能配置、系统管理、文件传输、参数下载载入等，软件支持512个广播分区；
系统支持在不依赖采用操作系统的广播主机的情况下正常运行；杜绝因为操作系统死机而造成的系统瘫痪。
	套
	1
	

	（2）
	节目管理服务器（软件）
	支持对系统中背景音乐节目进行编辑管理,系统支持96个广播通道，5种优先级：（1）消防广播（1个通道） （ 2） 呼叫站语音呼叫、插播信息（7个通道）  （3）定时节目（16个通道） （4）呼叫站本地模拟输入节目（8个通道）  （ 5）背景音乐节目（64个通道）。
	套
	1
	

	（3）
	主呼叫站

	支持嵌入式系统 ，7寸液晶触屛，CPU主频400MHz ，内置2G的SD卡 ，高速DSP音频处理器 。
支持局域网环境，10/100M交换机，2×RJ45端口，网络协议：TCP、UDP、ICMP、IGMP。
支持8种呼叫提示音、99段插播信息、中英文消防广播、日志记录存储（9999条）、广播操作管理、故障信息显示告警、内部对讲、64个用户登录管理等。
支持192×64点阵式LCD显示屏，5个LED状态指示灯，具备消防广播功能。
 呼叫站可内置8套数字音乐节目、2×64时间段定时节目、可外接一路模拟音源。（提供与此相符的国家质检中心检验报告且加盖制造厂商公章）
	台
	1
	

	（4）
	分控呼叫站
	支持嵌入式系统 ，7寸液晶触屛，CPU主频400MHz ，内置2G的SD卡 ，高速DSP音频处理器 。
支持局域网环境，10/100M交换机，2×RJ45端口，网络协议：TCP、UDP、ICMP、IGMP。
支持8种呼叫提示音、99段插播信息、中英文消防广播、日志记录存储（9999条）、广播操作管理、故障信息显示告警、内部对讲、64个用户登录管理等。
支持192×64点阵式LCD显示屏，用于输入显示和系统信息显示，5个LED状态指示灯。
 呼叫站可内置8套数字音乐节目、2×64时间段定时节目、可外接一路模拟音源。（需提供于此相符的国家质检中心检验报告且加盖制造厂商公章）
	台
	1
	

	（5）
	一分区解码功放

	支持一台设备集成分区管理、I/O控制、网络通讯、编解码、音频处理、前置放大、参数均衡、功率放大、故障监测等功能组件，可外接音频控制面板或管理话筒，实现分区本地节目选择、音量控制、本地音频输入等。
支持D类功放，可作为一个120W功率分区使用，支持定压100V、70V、定阻三种输出方式，失真小于1%(额定功率，1KHz），信噪比大于85dB，频响40～20KHz±3dB,风冷,±6dB参数均衡，0～3dB增益选择，1×5P接线端子板。
支持本地音频输入选择。
支持8个可编程控制输入和1个可编程控制输出（(NO/NC)。
	台
	2
	

	（6）
	四分区解码功放

	支持一台设备集成分区管理、I/O控制、网络通讯、编解码、音频处理、前置放大、参数均衡、功率放大、可外接音频控制面板或管理话筒，实现分区本地节目选择、音量控制、本地音频输入管理等。
支持D类高效数字功放。
总功率不高于500W,支持可作为四个独立分区使用，每个分区自动匹配输出功率。
定压100V输出方式，带三线制消防强切接口，失真小于1%(额定功率，1KHz），信噪比大于85dB，频响40～20KHz±3dB,风冷,±6dB参数均衡，0～3dB增益选择，4×5P接线端子板。
支持本地音频输入选择；8个控制输入，可作为消防信号接入使用，4个控制输出。
为有效保障系统的使用性能，功放需具备扬声器线路检测功能（短路、断路和接地）、故障检测及自动备份功能、满足两个互相备份的RJ45网络端口（主用网络出现故障时，备用网络自动接替）。（需提供与此相符的国家质检中心检测报告且加盖制造厂商公章）
	台
	1
	

	（7）
	吸顶扬声器3/6W

	额定功率：3W/6W；定压输入：100V；灵敏度：90分贝；频率响应：80-15KHz,ABS壳体。
	只
	13
	

	（8）
	吸顶扬声器30W

	额定功率：30W；定压输入：100V；灵敏度：88dB；频率响应：180-20KHz，喇叭单元：6"低音+1/2"高音;ABS面板金属板网,金属后罩。
	只
	6
	

	（9）
	音控器

	支持10W、30W、60W、120W 音量控制开关，支持实现 4 种不同的广播功能即两线制:只控制音量大小而不需要强切功能；三线制:即可控制音量大小又可以通过功放内部继电器强切至消防广播，三线制、四线制兼容，11个音量档位，86盒。
	个
	1
	

	（10)
	一拖二无线话筒（手持）

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]支持UHF频段、PLL数字频率合成。
具有独立的输出(XLR)和混合(6.3mm)输出,方便连接音频处理、功放设备等。
支持叠机可同时使用6套。
频率: 640-690MHZ。
调制方式:宽带FM。
支持频道数目不少于 200个。
频道间隔: 1.5MHz。
频率稳定度: +0.005%以内。
动态范围: 100dB最大频偏: +45KHz。
频率响应: 40-18KHz( +3dB )。
综合信噪比: 105dB。
综合失真: ≦0.5%。
	套
	1
	

	(11)
	四路天线分配器

	一拖四天线放大器，支持最远距离达到400米。
	台
	1
	

	(12)
	增强型天线

	指向性：120度/360度，输入输出阻抗50Ω，增益10dB,带宽400MHz。
	只
	1
	

	(13)
	广播管理服务器

	I3/4G/500G/21"
	台
	1
	

	(14)
	铜芯绝缘导线
	RVV2*1.5双绞铜缆
	米
	900
	

	（15）
	网线
	网络双绞线
	米
	300
	

	（16）
	同轴电缆

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]SYV75-5同轴
	米
	160
	

	（17）
	机柜
	38U（1.8米）,600*600标准机柜。
	台
	1
	

	（18）
	JDG管
	直径20mm
	米
	309
	

	（19）
	辅材
	蛇皮管，PCV线槽，水晶头，86盒。
	批
	1
	

	（20）
	广播子系统安装调试
	定制
	项
	1
	





3、应用系统清单

本项目中部署的区域检验信息系统、远程心电系统、动态血压系统、合理用药系统、基层公共卫生信息系统、中医体质辨识管理系统、家庭医生签约系统、统一支付系统等系统均依托大兴区人口健康信息平台进行服务。遵循原有系统建设情况，由中标人承担部署、实施、调试、联机等相应建设并承担所有费用，满足高米店街道社区卫生服务中心使用要求。
信息发布与分诊排队叫号系统为新建系统。
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统一建设系统技术参数
	序号
	采购明细名称
	要求内容
	数量
	单位

	一、
	基础医疗系统

	（一）
	LIS区域检验信息系统

	1
	区域检验信息系统（LIS）点位扩展授权及联机部署及部署
	遵循卫健委要求统一建设。
	1
	套

	（二）
	远程心电系统

	1
	多导联心电分析系统
	实现社区中心静息心电检查数据上传，上级诊断中心静息心电报告编写，社区中心静息心电报告打印服务。（遵循卫健委要求统一建设）
	1
	套

	2
	动态心电记录分析系统点位扩展授权及联机部署
	实现社区中心动态心电检查数据上传，上级诊断中心动态心电报告编写，社区中心动态心电报告打印服务。（遵循卫健委要求统一建设）
	1
	套

	（三）
	动态血压系统

	1
	动态血压软件点位扩展授权及联机部署
	实现社区中心动态血压检查数据诊断、报告打印服务。（遵循卫健委要求统一建设）
	1
	套

	（四）
	合理用药系统

	1
	合理用药系统点位扩展授权及联机部署
	合理用药监测系统、临床药学管理系统。（遵循卫健委要求统一建设）
	1
	套

	二、
	公共卫生系统

	（一）
	基层公共卫生信息系统

	1
	基层公共卫生信息系统点位扩展授权及联机部署
	遵循卫健委要求统一建设。
	1
	套

	（二）
	中医体质辨识管理系统

	1
	中医体质辨识管理系统
	遵循卫健委要求统一建设。
	1
	套

	（三）
	家庭医生签约系统

	1
	家庭医生签约系统家庭医生签约系统
	遵循卫健委要求统一建设。
	1
	套

	三、
	便民服务

	（一）
	统一支付软件

	1
	统一支付软件点位扩展授权及联机部署
	支持多支付渠道
支持收费窗口和自助机扫码支付
保障项目正常运转的接口规范
支付订单管理功能
统一对账功能
统一差错处理
医院门户系统
后台管理系统
与HIS系统对接集成改造
（遵循卫健委要求统一建设）
	1
	套



信息发布系统与分诊排队叫号系统
	序号
	采购明细名称
	要求内容
	数量
	单位

	一
	信息发布系统与分诊排队叫号系统

	（一）
	分诊排队叫号系统
	后台管理模块
	


1
	


套

	
	
	医生工作站管理
	
	

	
	
	排队队列管理
	
	

	
	
	叫号策略管理等功能
	
	

	
	
	门诊分诊排队叫号功能（查一下立项）
	
	

	
	
	采血室排队叫号功能
	
	

	
	
	中医排队叫号
	
	

	
	
	签约患者精准分诊
	
	

	

	
	挂号条导诊
	
	

	
	
	接种分诊功能
	
	

	1
	后台管理模块
	1、科室管理：科室编码，科室名称，所属诊区。
2、诊室管理：诊室编码，诊室名称，所属科室，所在位置。
3、医师管理：医师编码，医师姓名，职称，头像
4、医院LOGO：医院名称，医院编码，LOGO地址。
5、背景图管理：医院名称，医院编码，大屏/小屏背景图地址。
6、语音管理：所属诊区，所在位置，语音端口，语音IP，手动编辑语音发送内容。
7、医生出诊统计：可按医生姓名/日期/科室/出诊类型，进行搜索查询医生出诊信息。可导出数据。
8、患者候诊统计：可根据患者姓名/日期/科室/看诊类型，进行搜索查询患者候诊信息，计算区间平均候诊时间。可导出数据。数据同步：主动读取（HIS视图/存储过程），或被动接收（HIS调我方接口实时推送）；视图地址和名称可配置，同步时间间隔可配置。
	
	

	2
	医生工作站管理
	1、支持医生自定义登录名登录模式，登录成功后，自动将医生的姓名、科室、简介等发布到诊室门口液晶屏上；
2、支持顺呼、选呼、重呼、扫描呼叫等功能；
3、支持查看实时查看待诊列表、过号列表和完成列表等；
4、支持查看当前医生/诊位呼叫情况（候诊人数、已就诊人数、过号人数、正在就诊的患者信息）；支持悬浮窗自动隐藏及自动停靠；
5、支持叫号器样式选择，支持常规叫号模式和大字体叫号模式；
6、支持过号（呼叫未到）患者按规则自动重排，并可在后台统一设定诊区过号自动重排的次数；
7、支持可选择呼叫过号患者就诊功能。
	
	

	3
	排队队列管理
	1、支持实时查看当前诊区各个队列的详细情况（如：排队队列名称、候诊人数、已就诊人数、未到过号人数、当前队列最后一次呼叫的患者姓名、排队序号、呼叫医生或诊位、叫号时间等）；支持手动调整患者队列、调整就诊状态、医生签到等功能；
2、支持同一诊区下转诊功能，可将患者从一个队列转到另一个队列排队；
3、支持将已过号患者在不同医生之间调拨，可以批量将某位医生名下的已过号未就诊患者转到另一位医生名下。
4、支持分诊台呼叫患者功能；为方便急诊科室分诊叫号，分诊台须支持初诊患者数据保留时长设置；
5、支持医生的排班设置；支持同步HIS系统中医生排班数据，并支持临时手动调整功能；支持编辑周期内医生排班功能，并支持对医生每天出诊情况进行手动调整。
6、支持软件界面自动或手动刷新，实时获取排队信息，可设置自动刷新时间。
分诊屏显示风格多样且可根据医院需求进行更改。
	
	

	4
	叫号策略管理等功能
	1、支持顺呼、选呼、重呼、扫描呼叫等功能；支持查看实时查看待诊列表、过号列表和完成列表等，支持暂停就诊、停诊功能；医生可以撤销已处理或者过号的患者，患者重新返回到未处理状态，重新进行呼叫；
2、同一患者排多个队列，被呼叫时其他队列自动挂起，诊结后自动恢复等候状态；
3、叫号器须支持自定义多队列叫号规则设定，支持不同队列优先级调整，支持绝对优先调整，也可记录上一次叫号规则记录，并可重新设定。4、支持一对多（单个医生看诊多个队列）和多对一（多个医生看诊同一个队列）叫号模式；
5、支持一诊室一医生、一诊室多医生的排队叫号模式。
	
	

	5
	分诊排队叫号功能
	1、管理人员可通过浏览器登录系统后台，对系统信息管理及维护。
2、支持数据库视图、中间表、Web service、webapi等多种方式实现与HIS系统及其他信息系统的数据实时交换。
3、具有医疗导引模块、普通门诊导诊叫号模块等，满足分诊台管理、医生工作站管理、排队队列管理、叫号规则管理等功能。
4、系统可根据各个科室的就诊流程，配置叫号机制，支持各种队列排序方式、各种呼叫模式、各种显示样式、各种语音效果。
5、系统应支持候诊区一级分诊以及诊室门口二级分诊或特殊科室需要的多级分诊模式，候诊区叫号将多名患者呼叫到诊室门口等候，诊室门口叫号将患者逐一呼叫至诊室就诊；
6、支持权限管理，可以根据医务人员角色设置不同的权限；
7、系统与HIS系统连接，支持按照序号或签到顺序自动生成排队队列，预留对接医疗影像系统、LIS等信息系统，进行数据交的互功能。
8、具备统计功能，能够对各时段内科室候诊人数、诊结人数、患者平均等候时长、医生出诊时长、过号及复诊量等数据进行分类统计，支持导出功能，同时支持对所有设备使用情况进行数据统计。
9、时间段支持年、季、月、周、天、实时进行筛选和查看。 各种门诊数据可通过图表形式进行展示，图表应支持线形图、表格等。
10、系统需支持图表形式查询、历史数据导出功能。
11、支持与家医、HIS系统连接，可根据家医签约信息自动分配到家庭医生队列就诊。
	
	

	6
	采血室排队叫号功能
	1、支持采血患者通过自助报道机上报到，报道机机采用条形码扫描或医保卡卡读卡相结合识别患者信息。
2、支持手工输入门诊挂号号码进行报到。
3、支持患者在报到时，能够显示患者的挂号信息以及当前等候的总人数。
4、支持复诊患者报到后，系统将其自动分配到原看诊医生的队列中。
5、系统须可自定义设置初诊、复诊、过号患者之间的优先级。
6、支持复诊、过号患者再次报到，进入排队队列。
7、患者已签到再刷卡可查询等待人数。
8、可自定义更换软件界面中的背景图。
	
	

	7
	中医排队叫号
	1、支持中医患者通过自助报到上报到，报到机采用条形码扫描或医保卡读卡相结合识别患者信息。
2、支持手工输入门诊挂号条上的号码进行报到。
3、患者在报到时，能够显示患者的挂号信息以及当前等候的总人数。
4、复诊患者报到后，系统将其自动分配到原看诊医生的队列中。
5、支持复诊、过号患者再次报到，进入排队队列。
6、患者可自主选择当前出诊医生排队签到。
7、患者已签到再刷卡可查询等待人数。
	
	

	8
	签约患者精准分诊
	1、家医签约患者自动匹配到签约医生叫号终端。
2、支持患者的签约医生在岗匹配成功时，该签约医生的呼叫列表中出现签约患者姓名。
3、支持患者在就诊队列中属于签约优先状态。
4、支持签约医生不在岗匹配失败时，患者自动进入随机诊室就诊队列属签约优先呼叫级别以保证被优先呼叫。
5、支持未签约但预约的患者，属二级优先呼叫队列。
6、支持未签约的患者属随机呼叫队列。
	
	

	9
	挂号条导诊
	1、 挂号条条码支持患者自助报到。
2、 挂号条上需有患者签约医生信息、签约状态。
3、 挂号条需有全院所有科室的位置。
4、 后台需支持自行设计增加如：温馨提示等。
挂号条需与HIS进行实时数据交换。
	
	

	10
	接种分诊功能
	1、支持按时间段进行接种预约。
2、支持先体检后接种。
3、支持现场取号。
4、支持预约优先叫号。
	

	

	（二）
	信息发布系统
	设备管理：支持实时每台设备纳入统一管理平台，分配固定ip，对设备位置/用途进行分配标注；
设备监控：支持实时查看每台设备的联网情况，对发布内容进行查看监控；
元素管理：支持对发布的文字/图文/视频进行统一管理，并可根据发布的类型元素进行分别操作发布；
模板管理：支持后台菜单模块化；
任务管理：支持发布定时任务；
权限管理：支持不同的操作员分配不同的操作权限。
	



1
	



套

	（三）
	护士分诊台管理客户端软件
	支持一级分诊调号，手动叫号等功能。支持自动、手动分诊。需满足功能如下：
可查看当前诊区的每个队列叫号情况；支持按单个队列方式列表显示排队信息；支持按医生/诊位方式列表显示排队信息；支持为患者指派医生或诊室；支持已叫号患者重置为“初诊等候”、“过号等候”、“复诊等候”就诊状态，支持未分队列的患者报到和转诊；支持手动更新同步患者数据；支持手动录入患者数据。
	3
	套

	（四）
	医生工作站客户端软件
	支持呼叫分为顺呼模式、选叫模式；支持顺序呼叫、重新呼叫；支持诊结、过号的功能；支持暂停就诊功能；支持查看当前医生/诊位呼叫情况（候诊人数、已就诊人数、过号人数、正在就诊的患者信息）；支持功能按钮快捷键方式，可自定义设置快捷键；支持有新患者时，在PC通知区域弹出消息框提示；支持悬浮窗自动隐藏；支持列表查看候诊患者的相关信息（选叫模式）。
	10
	套


4、其他清单
	序号
	项目名称
	技术参数
	单位
	数量

	一
	互联网
	100M、IP地址16
	条
	1

	二
	无线网
	商务宽带500M
	条
	1

	三
	卫健雪亮专线
	光纤
	条
	1

	四
	辖区派出所一键报警
	平台服务
	项
	1

	五
	系统集成服务
	整体项目集成服务
	项
	1


5、系统集成服务
投标人应充分了解本次项目的建设内容、建设目标，并结合采购人实际需求，组建专职项目团队，出具切实可行的项目总集管理及实施方案，包括但不限于管理制度、范围管理制度、进度管理、质量管理、人员沟通制度、文档管理等制度内容，结合项目建设内容，完成项目中软硬件系统的安装部署、调测以及相关配套工程。
6、项目方案要求
6.1、网络系统方案
投标人提供的项目网络系统方案，应贴合项目实际应用，包含但不限于网络需求分析、网络规划等。方案设计完整详实，网络需求分析、网络规划等符合项目实际情况。
6.2、软件系统方案
投标人应充分考虑到应用系统软件的先进性、实用性、可拓展性、安全稳定性，功能全面、亮点突出、操作友好的应用软件。方案设计全面完整，功能完善，可行性强。
6.3、系统安全方案
    投标人应充分考虑网络、应用系统的安全性制定详细合理的方案。安全方案设计全面完整，可行性强。
6.4、机房配套系统建设方案
      投标人机房建设方案应切合实际设计合理，机房建设方案设计合理、提供完善设计图、施工组织合理。
6.5、安防后勤系统建设方案
      投标人安防系统建设方案应切合实际设计合理，方案设计全面完整，可行性强。
6.6、项目管理方案
投标人针对本项目提供的项目管理方案应充分考虑项目的管理制度、范围管理制度、进度管理、质量管理、人员沟通制度、文档管理等制度。管理方案设计全面完整，项目的管理制度、范围管理制度、进度管理、质量管理、人员沟通制度、文档管理详细，可行性强。
6.7、售后服务及培训方案
投标人所提供的培训及售后服务方案具备详尽的培训方案、运维作业计划、巡检计划、到场时间，对出现故障的系统维护手段合理可行。
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