01包：
（一）分项要求
	序号
	分项名称
	备注

	1
	车次
	≥4.2米*1.9米*1.9米厢式货车（每车≥3人，包含装、卸车）10公里以内

	2
	人工
	包含物资搬运、办公家具拆装及保护

	3
	纸箱
	根据实际需要提供，尺寸≥600*400*400MM



[bookmark: _Toc89011638][bookmark: _Toc94208019][bookmark: _Toc89159584][bookmark: _Toc94207653]搬家过程中所需的胶带、标签、气泡垫、记号笔等其它搬家用品由供应商根据采购人实际需要提供，已包含在报价中。
（二）常规物资各搬迁项目数量
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	运输车次
	备注

	1
	铁架子
	组
	60
	10
	尺寸；145*200*45cm

	2
	木质架子
	组
	17
	4
	尺寸：200*200*60cm
尺寸：150*200*60cm
尺寸：120*200*60cm

	3
	电脑
	台
	332
	6
	各科室

	4
	打印机
	台
	297
	3
	各科室（包括3台大型）

	5
	办公桌
	张
	268
	25
	各科室

	6
	椅子
	把
	467
	8
	各科室；包括会议室

	7
	饮水机
	台
	48
	2
	

	8
	酒精柜
	台
	7
	1
	

	9
	三人沙发
	组
	18
	3
	尺寸：190*80cm
办公室+公共区

	10
	双人沙发
	组
	7
	1
	尺寸：145*80cm

	11
	单人沙发
	组
	40
	4
	尺寸：90*80cm

	12
	五节柜
	组
	52
	6
	尺寸200*90*40cm

	13
	双门铁皮柜
	组
	178
	12
	尺寸：184*90*40cm

	14
	三门铁皮柜
	组
	47
	5
	尺寸：184*120*40cm

	15
	床
	张
	9
	2
	尺寸150*200cm

	16
	茶几
	张
	26
	3
	尺寸120*80*50cm

	17
	玻璃圆桌
	张
	12
	12
	尺寸100*80cm

	18
	婴儿床
	张
	9
	2
	尺寸120*100cm

	19
	大会议桌
	张
	1
	1
	尺寸800*2.5m

	20
	供应室木桌子
	张
	7
	2
	尺寸165*2500*90cm
尺寸400*120*90cm

	21
	杂物类
	批
	1
	5
	装订机、闸刀、配镜柜、小竹架子、三格柜、折叠床、保险柜、镜子、钟表、边桌、花盆、小柜子、衣架、资料盒、冰箱、水壶、桶水、宝宝椅、小楼梯、洗衣机、电视、投屏、等物品...

	22
	纸质病案近
	份
	70万份
	15
	约2000箱

	
	党政文书档案
	册
	9800
	1
	（其中党办约200册，院办文书档案约9600册） 共约9800册

	23
	打包整理箱
	个
	3000
	
	纸质箱子；尺寸60*40*50cm

	24
	人工劳务费
	人/天
	300
	
	计划每天20人运行，搬运+打包物品，物品摆放




(3） 专业设备搬迁数量及要求

	序号
	项目名称
	内容明细
	说明

	
	
	
	单位
	数量

	1
	方舱CT
	从平谷区南岔子街49号移机到王辛庄平瑞街160号；选用车型：载重不低于18吨的平板拖车。4.方舱CT、配套设备及工作站（总重约4.4吨）
品牌：联影
型号：Uct520
方舱重量：15（吨）
CT重量：3.6（吨）
床重量：0.789（吨）
配电柜重量：
原位置：门诊楼院内
新址位置：发热门诊旁；方舱CT、配套设备及工作站
方舱尺寸：长10米，宽3米，高3米
CT机机架尺寸：1.92米，宽2.45米，高1.78米，精密仪器单独木质包装箱，不可挤压、不能倚靠其他设备，核算占用体积8.4m³，大件之间必须预留操作空隙，额外预留15%空余空间，折算实际占用体积10.4m³。
配电柜尺寸：长0.7米，宽0.55米，高1.1米，体积0.43m³，精密仪器单独木质包装箱，不可挤压、不能倚靠其他设备，周边必须预留操作空隙，额外预留15%空余空间，折算实际占用体积0.94m³。
检查床尺寸：长1.9米，宽0.52米，高0.7米，体积0.7m³，周边必须预留操作空隙，额外预留15%空余空间，折算实际占用体积1.3m³。
	台
	1

	2
	口腔CT
	从平谷区南岔子街49号移机到王辛庄平瑞街161号；2.口腔CBCT及工作站
品牌：康达洲际
型号：APSARAS  3D
重量：0.37（吨）
原位置：放射科牙片室
新址位置：门诊四层口腔科牙片室；2.口腔CBCT及工作站：
尺寸：长1.7米，宽0.5米，高1.6米
精密仪器单独木质包装箱，不可挤压、不能倚靠其他设备，核算占用体积3.9m³，大件之间必须预留操作空隙，额外预留15%空余空间，折算实际占用体积2.2m³。
	台
	1

	3
	数字化透视机
	从平谷区南岔子街49号移机到王辛庄平瑞街162号；数字化平板透视摄影DR及拍片床：
设备尺寸：长2.3米，宽1.2米，高2.3米，打包后合计体积6.4m³，重型设备四周需要预留缓冲距离，折算实际占用8.8m³。
床尺寸：长2米，宽：0.7米，高:0.7米，打包后合计体积1m³。选用车型：4.2米封闭式厢式货车
车辆外部尺寸：车长4.2m，厢体内部净尺寸：长4.1m、宽2.1m、内高2.3m，车厢理论总容积约19.8m³。
	台
	1

	4
	数字化乳腺钼靶机
	1.乳腺DR及配套工作站数量：1台套
品牌：普兰梅德PLANMED 
型号： NUANCE EXCEL
重量：0.55（吨）
原位置：放射科乳腺拍片室
新址位置：门诊一层放射科乳腺拍片室；乳腺DR及配套工作站数量打包体积：
尺寸：长0.9米，宽0.7米，高1.6米，单台体积1.1m³。
精密仪器单独木质包装箱，不可挤压、不能倚靠其他设备，大件之间必须预留操作空隙，额外预留15%空余空间，折算实际占用体积1.9m³。选用车型：4.2米封闭式厢式货车
车辆外部尺寸：车长4.2m，厢体内部净尺寸：长4.1m、宽2.1m、内高2.3m，车厢理论总容积约19.8m³。
	台
	1

	5
	超声诊断仪
	从平谷区南岔子街49号移机到王辛庄平瑞街164号；
一、搬迁设备品牌、型号、原位置、新址位置（含楼层）
 本次搬迁设备以上次科室上报搬迁台账数量、品类为准，具体明细如下：
1.彩色超声诊断仪；
型号：EPIQ-Elite；整套包含24寸HD显示屏，主机台车，探头配件，占位空间偏大
数量：1台
原位置：门诊超声科1
新址位置：门诊三层超声科
2. 彩色超声诊断仪；
型号：日立HI VISION PREIRUS；整套包含显示屏，主机台车，探头配件，占位空间偏大
原位置：2号楼西侧病房B超室
新址位置：门诊三层超声科
3. 彩色超声诊断仪；
型号：飞利浦IU22；整套包含显示屏，主机台车，探头配件，占位空间偏大
原位置：门诊1层B超2室
新址位置：门诊三层超声科
4. 彩色超声诊断仪；
型号：飞利浦IU22；整套包含显示屏，主机台车，探头配件，占位空间偏大
原位置：门诊1层B超1室
新址位置：门诊三层超声科

二、运输车辆选型、码放标准
（一）设备整体体积核算（打包防护材料、木架、缓冲泡沫、设备间隙全部计入，预留宽裕余量）
1.单台彩色超声诊断仪EPIQ-Elite打包体积：长1.3m×宽0.8m×高1.8m，单台体积1.9m³，精密仪器单独木质包装箱，不可挤压、不能倚靠其他设备，额外预留15%空余空间，折算实际占用体积2.2m³。
2.单台彩色超声诊断仪日立HI VISION PREIRUS打包体积：长1.2m×宽0.6m×高1.7m，单台体积1.7m³，精密仪器单独木质包装箱，不可挤压、不能倚靠其他设备，额外预留15%空余空间，折算实际占用体积2.0m³。
3.单台彩色超声诊断仪飞利浦IU22打包体积：长1.4m×宽0.8m×高1.8m，单台体积2.1m³，共计2台，面积合计4.2 m³，精密仪器单独木质包装箱，不可挤压、不能倚靠其他设备，额外预留15%空余空间，折算实际占用体积5.0m³。
汇总全部设备实际占用总体积：2.2+2.0+5.0 = 9.2m³
（二）选定车辆参数 
选用车型：4.2米封闭式厢式货车
车辆外部尺寸：车长4.2m，厢体内部净尺寸：长4.1m、宽2.1m、内高2.3m，车厢理论总容积约19.8m³。
（三）码放硬性规定
 4台彩色超声诊断仪全部单层平铺，严禁竖向堆叠，防止内部管路断裂、显示屏等损坏；重型柜体，周边留出防撞空隙；做好设备固定。
	台
	5

	6
	检验设备
	从平谷区南岔子街49号移机到王辛庄平瑞街165号；
1、 搬迁设备品牌、型号、原位置、新址位置（含楼层）
 本次搬迁设备以上次科室上报搬迁台账数量、品类为准，具体明细如下：
1全自动化学发光分析仪共计一台 
型号：西斯美康HISIL5000
仪器自重高，管路、密封配件多，搬运需要外部木框防护
原位置：门诊二层检验科
新址位置：二层检验科 
2全自动核酸检测仪
型号：（和实2400)共计一台
原位置：门诊二层检验科
新址位置：二层检验科 
3全自动血型分析仪
型号：Aigel300天津德祥)共计一台
仪器自重高，管路、密封配件多，搬运需要外部木框防护
原位置：门诊二层检验科
新址位置：二层检验科 
4全自动血球分析仪 
型号：（迈瑞BC7500)共计两台 
原位置：门诊二层检验科
新址位置：二层检验科 
5全自动荧光分析仪共计一台
型号：（中元Q20)
原位置：门诊二层检验科
新址位置：二层检验科 
6核酸检测分析仪共计两台
型号：（卡优迪FLASHI10)
原位置：门诊二层检验科
新址位置：二层检验科 
7尿干化学尿沉渣分析仪一体机
型号：（优利特URIT1280+1800)共计一台 
原位置：门诊二层检验科
新址位置：二层检验科 
8全自动妇科微生态检测仪
型号：（丽拓LTS-V800)共计一台 
仪器自重高，管路、密封配件多，搬运需要外部木框防护
原位置：门诊二层检验科
新址位置：二层检验科 
9全自动过敏源免疫分析仪
型号：（赛默飞Phadia250)共计一台 
仪器自重高，管路、密封配件多，搬运需要外部木框防护
原位置：门诊二层检验科
新址位置：二层检验科 
10半自动DNA多倍体辅助诊断分析系统
型号：呵尔iMICM-E6E7DNA共计一台 
仪器密封配件多，搬运需要外部木框防护
原位置：门诊二层检验科
新址位置：二层检验科 
11医用冷藏箱
型号：（海尔HYC-940)共计5台
原位置：门诊二层检验科
新址位置：二层检验科 
12医用显微镜
型号：奥林巴斯CX-31共计5台
原位置：门诊二层检验科
新址位置：二层检验科 
 
二、运输车辆选型、码放标准
（一）设备整体体积核算（打包防护材料、木架、缓冲泡沫、设备间隙全部计入，预留宽裕余量）
1.全自动化学发光分析仪西斯美康HISIL5000
打包体积：长2.0m×宽0.8m×高1.65m，单台体积2.64m³，必须预留操作空隙，额外预留15%空余空间，折算实际占用体积3m³。
2.全自动核酸检测仪型号：（和实2400)
打包体积：长1.0m×宽0.6m×高0.6m，单台体积0.36m³，必须预留操作空隙，额外预留15%空余空间，折算实际占用体积0.6m³。
3全自动血型分析仪
型号：Aigel300天津德祥)
打包体积：长1.0m×宽0.8m×高1.05m，单台体积0.84m³，必须预留操作空隙，额外预留15%空余空间，折算实际占用体积1.1m³。
4全自动血球分析仪 
型号：（迈瑞BC7500)共计两台 
打包体积：长0.7m×宽0.8m×高0.8m，单台体积0.45m³，2台合计0.90m³必须预留操作空隙，额外预留空余空间，折算实际占用体积1.4m³。
5全自动荧光分析仪共计一台
型号：（中元Q20)
打包体积：长0.6m×宽0.65m×高0.5m，单台体积0.195m³，必须预留操作空隙，额外预留空余空间，折算实际占用体积0.6m³。
6核酸检测分析仪共计两台
型号：（卡优迪FLASHI10)
打包体积：长0.5m×宽0.4m×高0.8m，单台体积0.24m³，2台合计0.48m³必须预留操作空隙，额外预留空余空间，折算实际占用体积0.5m³。
7尿干化学尿沉渣分析仪一体机
型号：（优利特URIT1280+1800)共计一台 
打包体积：长1.4m×宽0.6m×高0.5m，单台体积0.42m³，必须预留操作空隙，额外预留空余空间，折算实际占用体积1.5m³。
8全自动妇科微生态检测仪
型号：（丽拓LTS-V800)共计一台 
仪器自重高，管路、密封配件多，搬运需要外部木框防护
打包体积：长0.8m×宽0.6m×高0.5m，单台体积0.24m³，必须预留操作空隙，额外预留15%空余空间，折算实际占用体积0.8m³。
9全自动过敏源免疫分析仪
型号：（赛默飞Phadia250)共计一台 
仪器自重高，管路、密封配件多，搬运需要外部木框防护
打包体积：长1.4m×宽0.8m×高1.05m，单台体积1.176m³，必须预留操作空隙，额外预留空余空间，折算实际占用体积1.5m³。
10半自动DNA多倍体辅助诊断分析系统
型号：呵尔iMICM-E6E7DNA共计一台 
仪器密封配件多，搬运需要外部木框防护
打包体积：长1.0m×宽0.8m×高1.05m，单台体积0.84m³，必须预留操作空隙，额外预留15%空余空间，折算实际占用体积1.1m³。
11医用冷藏箱
型号：（海尔HYC-940)共计5台
打包体积：长1.1m×宽0.7m×高1.9m，单台体积1.51m³，5台合计5.7m³必须预留操作空隙，额外预留15%空余空间，折算实际占用体积7m³。
12医用显微镜
型号：奥林巴斯CX-31共计5台
打包体积：长0.5m×宽0.3m×高0.5m，单台体积0.075m³，5台合计0.4m³必须预留空隙，额外预留空余空间，折算实际占用体积0.5m³。

汇总全部设备实际占用总体积：3+0.6+1.1+1.4+0.6+0.5+1.5+0.8+1.5+1.1+7+0.5 = 19.6m³
 
（二）选定车辆参数 
选用车型：4.2米封闭式厢式货车

（三）码放硬性规定
检验科所有设备为精密仪器，专属独立摆放区域，四周不能堆放任何器械，规避颠簸磕碰造成光学元件故障。
 
	套
	1

	7
	口腔科
	从平谷区南岔子街49号移机到王辛庄平瑞街166号：
一、搬迁设备品牌、型号、原位置、新址位置（含楼层）
 本次搬迁设备以上次科室上报搬迁台账数量、品类为准，具体明细如下：
1.口腔综合治疗台（贝蒙CLESTA）（配套患者躺椅、医师座椅，附带管线器械架全套组件）
数量：6台
原位置：门诊口腔科
新址位置：门诊四层口腔科
2.莱卡手术显微镜
型号：莱卡M400E，整套包含重型落地底座、长臂悬臂、光学镜头、外置显示屏、配重构件，精密仪器，箱体配件零散，占位空间偏大
原位置：门诊口腔科
新址位置：门诊四层口腔科
3.高温高压蒸汽消毒锅，共计两台
柜体自重高，管路、密封配件多，搬运需要外部木框防护
原位置：门诊口腔科消毒处置室
新址位置：门诊四层口腔科消毒房间
 
二、运输车辆选型、码放标准
（一）设备整体体积核算（打包防护材料、木架、缓冲泡沫、设备间隙全部计入，预留宽裕余量）
1.单台口腔治疗台（贝蒙CLESTA）打包体积：长1.8m×宽0.9m×高1.7m，单台体积2.75m³，6台合计16.5m³；牙椅属于大件家具，大件之间必须预留操作空隙，额外预留15%空余空间，折算实际占用体积19m³。
2.莱卡M400E显微镜：精密仪器单独木质包装箱，不可挤压、不能倚靠其他设备，核算占用体积5.5m³，全程单独划定摆放区域。
3.两台消毒锅，打包后合计体积3.1m³，重型设备四周需要预留缓冲距离，折算实际占用4m³。
汇总全部设备实际占用总体积：19+5.5+4 = 28.5m³
 
（二）选定车辆参数 
选用车型：4.2米封闭式厢式货车
 
（三）码放硬性规定
 1.六台口腔诊疗椅：全部单层平铺，严禁竖向堆叠，防止内部管路断裂、液压座椅损坏；
2.两台高温消毒灭菌设备：重型柜体，单层摆放，周边留出防撞空隙；
3.莱卡M400E手术显微镜，专属独立摆放区域，四周不能堆放任何器械，规避颠簸磕碰造成光学元件故障。
	套
	1

	8
	儿科
	从平谷区南岔子街49号移机到王辛庄平瑞街167号；
1、 搬迁设备品牌、型号、原位置、新址位置（含楼层）
 本次搬迁设备以上次科室上报搬迁台账数量、品类为准，具体明细如下：
1.手持式血液分析仪 300-G，共计1台
长0.23m×宽0.076m×高0.072m，单台体积0.0013m³，1台合计0.13m³；
原位置：门诊三层新生儿病室
新址位置：住院楼三层
2.经皮测胆仪 丹娃，共计1台
长0.17m×宽0.06m×高0.03m，单台体积0.0003m³，1台合计0.0003m³原位置：门诊三层新生儿病室
新址位置：住院楼三层
3.婴幼儿精密体检仪 FSG-25B-YE，共计1台
长1.2m×宽0.6m×高0.8m，单台体积0.576m³，1台合计0.576m³；
原位置：门诊三层新生儿病室
新址位置：住院楼三层
4.微量注射泵 LP220，共计2台
长1.2m×宽0.6m×高0.8m，单台体积0.576m³，1台合计0.576m³原位置：门诊三层新生儿病室
新址位置：住院楼三层
5.婴儿辐射保暖台型号HKN-93B，共计2台
长1.2m×宽0.6m×高0.8m，单台体积0.576m³，1台合计0.576m³原位置：门诊三层新生儿病室
新址位置：住院楼三层
6. 低压吸引器 S-1，共计1台
长0.385m×宽0.225m×高0.28m，单台体积0.0243m³，1台合计0.0243m³；原位置：门诊三层新生儿病室
新址位置：住院楼三层
7.病人监护仪G30，共计3台
长0.278m×宽0.167m×高0.298m，单台体积0.0138m³，3台合计0.0414m³；
原位置：门诊三层新生儿病室
新址位置：住院楼三层
8.小儿CPAP系列持续正压通气系统 CPAP-C 200
数量：1台
长0.2m×宽0.12m×高0.21m，单台体积0.0050m³，1台合计0.0050m³；
原位置：门诊三层新生儿病室
新址位置：住院楼三层
9.婴儿培育箱 型号180leette8000 
数量：1台
长1.1m×宽0.7m×高1.0m，单台体积0.77m³，1台合计0.77m³；
原位置：门诊三层新生儿病室
新址位置： 住院楼三层
10.多功能暖箱 Trolley PT4000，共计1台
长1.2m×宽0.8m×高1.1m，单台体积1.056m³，1台合计1.056m³；
原位置：门诊三层新生儿病室
新址位置：住院楼三层
11.血糖测试仪 博士医生Y-23030701-432，共计1台
长0.1m×宽0.05m×高0.02m，单台体积0.0001m³，1台合计0.0001m³；
原位置：门诊三层新生儿病室
新址位置：住院楼三层
12.光疗灯Drager ，共计1台
长0.54m×宽0.285m×高0.135m，单台体积0.0207m³，1台合计0.0207m³；
原位置：门诊三层新生儿病室
新址位置：住院楼三层
13. 婴儿蓝光治疗仪 通用型，共计1台
长0.36m×宽0.19m×高0.09m，单台体积0.0062m³，1台合计0.0062m³；
原位置：门诊三层新生儿病室
新址位置：住院楼三层
14.蓝光毯 Medela AG，共计2台
长0.42m×宽0.19m×高0.16m，单台体积0.0128m³，2台合计0.0256m³；
原位置：门诊三层新生儿病室
新址位置：住院楼三层
15.输液泵 SYS-70 ，共计2台
长0.16m×宽0.236m×高0.092m，单台体积0.0035m³，2台合计0.0070m³；原位置：儿科病房病室
新址位置：住院楼5层
16. 心电监护仪 G30，共计1台
长0.278m×宽0.167m×高0.298m，单台体积0.0138m³，1台合计0.0138m³；
原位置：儿科病房病室
新址位置：住院楼5层
17.便携式吸痰器 鱼跃7E-A，共计1台
长0.28m×宽0.196m×高0.285m，单台体积0.0157m³，1台合计0.0157m³；
原位置：儿科病房病室
新址位置：住院楼5层
18.指夹式脉搏血氧仪 通用型，共计2台
长0.06m×宽0.04m×高0.03m，单台体积0.0001m³，2台合计0.0002m³；
原位置：儿科病房病室
新址位置：住院楼5层
19. 电子血压计 欧姆龙HEM-7207，共计1台
长0.123m×宽0.085m×高0.141m，单台体积0.0015m³，1台合计0.0015m³；
原位置：儿科病房病室
新址位置：住院楼5层
20. 体重秤 通用型，共计1台
长0.3m×宽0.3m×高0.05m，单台体积0.0045m³，1台合计0.0045m³；
原位置：儿科病房病室
新址位置：住院楼5层
21.身高测量仪 通用型，共计1台
长1.2m×宽0.2m×高0.1m，单台体积0.0240m³，1台合计0.0240m³；
原位置：儿科病房病室
新址位置：住院楼5层
22.压缩式雾化器 ANBB26024，共计5台 
长0.21m×宽0.155m×高0.277m，单台体积0.0090m³，5台合计0.0450m³；
原位置：儿科门诊三层
新址位置：门诊楼1层
23. 压缩雾化吸入机 PARI SINUS共计1台 
长0.185m×宽0.13m×高0.15m，单台体积0.0036m³，1台合计0.0036m³；
原位置：儿科门诊三层
新址位置：门诊楼1层
24.便携式吸痰器 鱼跃7E-A共计1台 
长0.28m×宽0.196m×高0.285m，单台体积0.0157m³，1台合计0.0157m³；
原位置：儿科门诊三层
新址位置：门诊楼1层
25.医用氧气筒 40L标准型 共计1台 
长0.28m×宽0.196m×高0.285m，单台体积0.0157m³，1台合计0.0157m³；
原位置：儿科门诊三层
新址位置：门诊楼1层
26.病人监护仪PHILIPS G30，共计1台
长0.316m×宽0.265m×高0.131m，单台体积0.0109m³，1台合计0.0109m³；
原位置：儿科门诊三层
新址位置：门诊楼1层
27. 除颤监护仪mindray 共计1台
长0.295m×宽0.218m×高0.279m，单台体积0.0180m³，1台合计0.0180m³；
原位置：儿科门诊三层
新址位置：门诊楼1层
28.库伦呼气分析仪 CA2122 共计1台
长0.275m×宽0.21m×高0.088m，单台体积0.0051m³，1台合计0.0051m³；
原位置：儿科门诊1层肺功能室
新址位置：门诊楼1层
29.人体成分分析仪 ACCUNIQ 共计1台
长0.641m×宽0.436m×高1.029m，单台体积0.2875m³，1台合计0.2875m³；
原位置：儿科门诊1层肺功能室
新址位置：门诊楼1层
30.肺功能测试系统 MasterScreen  共计1台
长0.175m×宽0.28m×高0.165m，单台体积0.0081m³，1台合计0.0081m³；
原位置：儿科门诊1层
新址位置：门诊楼1层
31.超声波身高体重测量仪 CP30C 共计1台
长2.119m×宽0.46m×高0.355m，单台体积0.3460m³，1台合计0.3460m³；
原位置：儿科门诊1层肺功能室
新址位置：门诊楼1层
32.超声骨密度仪 悦琦 共计1台
长0.35m×宽0.3m×高0.4m，单台体积0.0420m³，1台合计0.0420m³；
原位置：儿科门诊1层肺功能室
新址位置：门诊楼1层
二、搬迁车辆上报内容
全部设备纯物理总体积
 4.840987 + 0.066545 + 0.157783 + 0.68871018 = 5.75402518 m³
 实际装载占用容积（含缓冲、泡沫、设备间隙、木架）
 医疗设备每件四周预留5–10cm防护空间，大件设备木框加固，综合扩容系数取3.5倍
实际装载占用体积 ≈ 5.754 × 3.5 ≈ 20.14 m³
原文预估30m³为极保守预留值，本次实测扩容后约20.14m³。

2、 所需车辆确认
选用车型：6.8米精密医疗减震封闭式厢式货车

三、车厢分层码放方案（两层堆叠，顶部预留缓冲）
车厢装载分区：底层允许高度1.2m，上层允许高度1.1m，顶部统一预留0.1m防撞缓冲层
底层（1.2m层高，放置重型、稳固、不易受压大件）
1. 超声波身高体重测量仪、人体成分分析仪（体积最大，贴车厢内侧靠墙固定）
2. 婴儿辐射保暖台2台、多功能暖箱、婴儿培育箱
3. 40L医用氧气筒、低压吸引器、婴幼儿精密体检仪
码放要求：
- 设备底部铺加厚减震橡胶垫；四角加装木质护角；
- 大件沿车厢左右两侧整齐排布，设备之间预留8cm缓冲间隙；
- 氧气筒竖直固定，专用绑带拉紧防倾倒，禁止横放；
- 底层全部重型设备完成后，表面铺一层完整珍珠棉隔离层，作为上下层分隔。
 上层（1.1m层高，放置中小型精密仪器，严禁重压）
 1. 各类监护仪、除颤监护仪、CPAP通气系统、骨密度仪、肺功能整套设备
2. 雾化器、吸痰器、蓝光毯、光疗灯、蓝光治疗仪、微量注射泵
3. 血糖测试仪、经皮测胆仪、血氧仪、血压计、体重秤、身高尺等小型设备
码放要求：
- 小型精密仪器全部装入防震周转箱，箱体标注朝上标识；
- 禁止在监护仪、肺功能设备上方堆叠重物；
- 每一排设备使用拉紧器横向、纵向双向固定，防止运输滑动碰撞；
- 车厢尾部预留0.6m操作通道，方便装卸。
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	儿早中心
	从平谷区南岔子街49号移机到王辛庄平瑞街168号；
一、搬迁设备品牌、型号、原位置、新址位置（含楼层）
 本次搬迁设备以上次科室上报搬迁台账数量、品类为准，具体明细如下：
1眼科眼轴测量仪（尼德克AL-Scan）（眼科眼轴测量仪+升降台）
升降台自带滑轮，不用打包，不可叠加。尺寸：120cm*60cm*150cm 方量1.1m3
原位置：3号楼一层眼科检查室
新址位置：新址一层眼科检查室
2.眼科非接触眼压计（索维SW-5000）（非接触眼压计+升降台）
升降台自带滑轮，不用打包，不可叠加。尺寸：60cm*50cm*120cm 方量0.36m3
原位置：3号楼一层眼科检查室
新址位置：新址一层眼科检查室
3.眼科电脑验光仪（索维Wsrmk-8000）（电脑验光仪+升降台）
升降台自带滑轮，不用打包，不可叠加。尺寸：56cm*45cm*120cm 方量0.31m3
原位置：3号楼一层眼科检查室
新址位置：新址一层眼科检查室
4裂隙灯（苏州六六TZ5F）（裂隙灯+升降台）
升降台自带滑轮，不用打包，不可叠加。尺寸：56cm*50cm*140cm方量0.40m3，
原位置：3号楼一层眼科检查室
新址位置：新址一层眼科检查室
5彩色超声诊断仪，型号：飞利浦iu22，尺寸：160*100*158cm，约2.5㎡。
原位置：3号楼一层儿早中心髋关节筛查室
新址位置：新址一层儿早中心髋关节筛查室
6人体成分分析仪，型号：INBDODY J30。尺寸：100*100*150cm，约2㎡。
原位置：3号楼一层儿早中心
新址位置：新址一层儿早中心
7儿童心理评估设备2台，配套电脑一体机1台。型号：中盛凯新，尺寸56*40*120，约3㎡。
原位置：3号楼二层心理门诊
新址位置：新址一层心理门诊
8箱庭（沙盘）设备。木质玩具架2个，配套沙箱1个，配套桌子一张，配套玩具。
桌子及沙箱尺寸：80*60*77，约2㎡
沙具架：120*30*160cm，约4㎡
原位置：3号楼二层心理门诊
新址位置：新址一层沙盘游戏室

二、运输车辆选型、码放标准
（一）设备整体体积核算（打包防护材料、木架、缓冲泡沫、设备间隙全部计入，预留宽裕余量）
1眼科设备属精密仪器，眼轴测量仪自带包装，其他设备放置各自升降台，不可挤压、不能倚靠其他设备，最好下垫泡沫垫减震，或直接放置座椅即可。
汇总眼科全部设备实际占用总体积：1.1m³+0.36m³+0.31m³+0.40m³=2.17m³，总面积：约2-3㎡。
2.心理门诊儿童心理评估设备2台，配套电脑一体机1台。型号：中盛凯新，尺寸56*40*120，约1㎡。
箱庭（沙盘）设备。木质玩具架2个，配套沙箱1个，配套桌子一张，配套玩具。
桌子及沙箱尺寸：80*60*77，约2㎡
沙具架：120*30*160cm，约3㎡
汇总心理门诊实际占用总面积：约3㎡；总体积：约3m³。
3.彩色超声诊断仪，型号：飞利浦iu22，尺寸：160*100*158cm，面积约2㎡。体积约2-3m³。
4.人体成分分析仪，型号：INBDODY J30。尺寸：100*100*150cm，面积约1㎡，体积约1m³。
汇总眼科门诊、心理门诊、髋关节筛查室等实际占用总面积：10㎡，总体积约9m³。

（二）选定车辆参数 
选用车型：4.2米封闭式厢式货车

（三）码放硬性规定
 1. 眼科设备排列摆放，适当固定，不可堆叠，不能堆放任何器械，规避颠簸磕碰造成光学元件故障，周边留出防撞空隙；
2.彩色超声诊断仪需固定位置，避免磕碰。
3.箱庭（沙盘）设备为木制设备，保护边角，避免磕碰。
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	手术室
	从平谷区南岔子街49号移机到王辛庄平瑞街169号；
1、 搬迁设备品牌、型号、原位置、新址位置（含楼层）
 本次搬迁设备以上次科室上报搬迁台账数量、品类为准，具体明细如下：
1.封口机（牡丹江等离子体PS-200）数量：1台
原位置：手术室消毒间
新址位置：三层手术室
2.切割器（牡丹江等离子体RT-800）数量：1台
原位置：手术室消毒间
新址位置：三层手术室
3.蒸汽灭菌器（智汇伟业STATIM5000S*1/E9-INSPECT/ON®MED S3 24L*1）数量：2台
原位置：手术室消毒间
新址位置：三层手术室
4.恒温箱（北京福意电器FYL-YS-281L）数量：1台
原位置：手术室内楼道
新址位置：三层手术室
5.麻醉系统（德尔格RT-800Fabius Plus XL*1/  Fabius Gs Premium*2）数量：3台
原位置：手术间
新址位置：三层手术室
6.监护仪（德尔格/金科威实业Infinity Vista XL*1/ Infinity Delta*2/G30*1）数量：4台
原位置：手术间
新址位置：三层手术室
7.超声台车（迈瑞UMT-200）数量：1台
原位置：手术间
新址位置：三层手术室
8.高清晰度液晶监视器（奥林巴斯/上海索广映像OEV262H*1/LMD-2451MC*1/LMD-2020*1）数量：3台
原位置：手术间
新址位置：三层手术室
9.氙灯冷光源（桐库精锐医疗器械JRL-1）数量：1台
原位置：手术间
新址位置：三层手术室
10.图像处理装置（奥林巴斯OTV-S190*1/EXERAⅡCV-180*1/0TV-S7*1）数量：3台
原位置：手术间
新址位置：三层手术室
11膨宫机（奥林巴斯Uteromat Fluid Control*1/H108*1）数量：2台
原位置：手术间
新址位置：三层手术室
12.高频电刀（奥林巴斯/贝林/ERBE  ESG-400*2/UES-40*1/DGD-300B-2*1/ERBE ICC 200 INT*1）数量：5台
原位置：手术间
新址位置：三层手术室
13.显示器（优派  VS17789）数量：1台
原位置：手术间
新址位置：三层手术室
14微型计算机（联想  扬天T4900K-001AB）数量：1台
原位置：手术间
新址位置：三层手术室
15.喷墨打印机（佳能 G1830）数量：1台
原位置：手术间
新址位置：三层手术室
16.低压真空干燥柜（牡丹江等离子体  CASP-VD-A2）数量：1台
原位置：清洗间
新址位置：三层手术室
17.清洗机（Medisafe MED1132CHN）数量：1台
原位置：清洗间
新址位置：三层手术室
18担架推车（日本八乐梦 KK-728E*2）数量：2台
原位置：手术室外楼道
新址位置：三层手术室
19麻醉气体监护仪（德尔格 Vamos）数量：2台
原位置：手术间
新址位置：三层手术室
20医用输血输液加温器（奇江医疗器械/江苏佰润FT2800*1/BRLI-S12*1）数量：2台
原位置：手术间
新址位置：三层手术室
21.注射泵（广西威利方舟/北京思路高TCI-III-B*1/TCI-IV*1）数量：2台
原位置：手术间
新址位置：三层手术室
22.电动吸引器（江苏鱼跃7A-23D*3）数量：3台
原位置：手术间
新址位置：三层手术室
23.心脏除颤器监护仪（METRAXXDICM2907）数量：1台
原位置：手术间
新址位置：三层手术室
24.气腹机（奥林巴斯UHI-3）数量：1台
原位置：手术间
新址位置：三层手术室
25.内窥镜冷光源（奥林巴斯EXERAⅡCLV-180*1/CLK-4*1）数量：2台
原位置：手术间
新址位置：三层手术室
26.电动子宫切除器（杭州康基Ⅰ类BF型）数量：1台
原位置：手术间
新址位置：三层手术室
27.超声发生器（奥林巴斯SonoSurg-G2）数量：1台
原位置：手术间
新址位置：三层手术室
28.加温系统（江苏佰润FD-C-M2-B1）数量：1台
原位置：手术间
新址位置：三层手术室
29.婴儿辐射保温台（宁波戴维HKN-93B）数量：1台
原位置：手术间
新址位置：三层手术室
30.超声多普勒胎音仪（北京友嘉CTJ-1D型）数量：1台
原位置：手术间
新址位置：三层手术室
31.高频射频手术系统（LEEP刀）（北京华康普美ELLMAN EMC）数量：1台
原位置：设备间
新址位置：三层手术室
32.半导体激光大隐静脉治疗仪（SurgiLas/大族医疗FD-30-A*1/HANS-D4）数量：2台
原位置：设备间
新址位置：三层手术室
33.电动压止血带（北京鑫和黎明XL-1型）数量：1台
原位置：设备间
新址位置：三层手术室
34.乳房活检与旋切系统（HOLOGIC 0086）数量：1台
原位置：设备间
新址位置：三层手术室
35.手术床（MAQUET  Kehler Str.31*2）数量：2台
原位置：手术间
新址位置：三层手术室
36.移动式C型臂X射线机（北京万东鼎立HMC-100）数量：1台
原位置：库房
新址位置：三层手术室
37.X射线诊断设备（西门子Siemens AG）数量：1台
原位置：库房
新址位置：三层手术室
38.血液回输机（ELECTA75205 ）数量：1台
原位置：设备间
新址位置：三层手术室
39.治疗车（小）数量：7台
原位置：手术间
新址位置：三层手术室
40.治疗车（大）数量：4台
原位置：手术间
新址位置：三层手术室

二、运输车辆选型、码放标准
（一）设备整体体积核算（打包防护材料、木架、缓冲泡沫、设备间隙全部计入，预留宽裕余量）
1.消毒设备：封口机0.57m×0.32m×0.21m，单台体积0.04m³；切割器0.91m×0.36m×0.17m，单台体积0.06m³；蒸汽灭菌器2台，0.47m×0.57m×1.27m，单台体积0.34m³；低压真空干燥柜0.65m×0.75m×1.46m，单台体积0.8m³；清洗机0.85m×0.45m×0.45m，单台体积0.2m³；总计1.78m³，各设备之间必须预留操作空隙，额外预留15%空余空间，折算实际占用体积2.1m³。
2.加温设备：恒温箱0.6m×1.37m×0.58m，单台体积0.5m³；医用输血输液加温器2台2m×0.67m×0.67m，单台体积0.9m³；加温系统0.2m×0.26m×0.3m，单台体积0.02m³；总计2.4m³，各设备之间必须预留操作空隙，额外预留15%空余空间，折算实际占用体积3m³。
3.麻醉监护设备：麻醉系统3台1.4m×1m×1.6m，单台体积2.3m³；总计7m³，各设备之间必须预留操作空隙，额外预留15%空余空间，折算实际占用体积8m³。
4.宫腹腔镜设备：3套2m×0.75m×0.85m，单台体积1.3m³；总计4m³，各设备之间必须预留操作空隙，额外预留15%空余空间，折算实际占用体积5m³。
5.手术辅助设备：超声台车0.75m×1m×0.6m，单台体积0.5m³；担架推车2台2m×0.65m×0.85m，单台体积1.2m³；注射泵2台2m×0.67m×0.67m，单台体积0.9m³；电动吸引器3台0.4m×0.35m×0.5m，单台体积0.07m³；心脏除颤器监护仪0.42m×0.2m×0.3m，单台体积0.03m³；婴儿辐射保温台1.05m×1.3m×2m，单台体积2.8m³；高频射频手术系统（LEEP刀）0.5m×0.56m×0.95m，单台体积0.3m³；半导体激光大隐静脉治疗仪2台0.6m×0.4m×0.26m，单台体积0.07m³；电动压止血带0.36m×0.35m×0.2m，单台体积0.03m³；乳房活检与旋切系统0.6m×0.54m×1m，单台体积0.4m³；移动式C型臂X射线机2.9m×1.1m×2m，单台体积6.4m³；X射线诊断设备2m×1m×2m，单台体积4m³；血液回输机0.7m×0.6m×1.2m，单台体积0.6m³；治疗车（大）4台1.1m×0.75m×1m，单台体积0.9m³；治疗车（小）7台0.92m×0.55m×1m，单台体积0.5m³。各设备之间必须预留操作空隙，额外预留15%空余空间，折算实际占用体积32m³。
6.手术床：2.3m×0.6m×0.8m，单台体积1.2m³；2张，总计2.4m³，各设备之间必须预留操作空隙，额外预留15%空余空间，折算实际占用体积3m³。
汇总全部设备占用体积54m。

（二）选定车辆参数 
选用车型：4.2米封闭式厢式货车

（三）码放硬性规定
1.全部单层平铺，严禁竖向堆叠，周边留出防撞空隙；
2.宫腹腔镜设备规避颠簸磕碰造成光学元件故障。
	套
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	内外科+体检中心
	从平谷区南岔子街49号移机到王辛庄平瑞街170号；
体检中心：
1.全自动电子血压仪
型号：（欧姆龙TM-266-56V）（台式主机、袖带、电源线全套配件）尺寸0.4*0.3*0.4m需装箱加泡沫固定，防震。
数量：1台
原位置：体检中心一层
新址位置：门诊一层体检科
2.对数视力表灯箱
型号：（2.5M标准款，2台），含配套支架、电源线。尺寸2.5*0.3*0.8m易碎玻璃面，禁止立放，占地面积小，装箱加防护。
数量：2台
原位置：体检中心一层
新址位置：门诊一层体检科
3.彩色超声诊断仪
型号：（飞利浦ClearVue 650 4D款），带移动推车、探头、显示器、电源线全套，尺寸0.8*0.3*0.8m外层加防磕碰保护，大型精密贵重设备，带滚轮需固定
数量：1台
原位置：体检中心一层
新址位置：门诊一层体检科
4.身高体重全自动测量仪
型号：（HGM-800），尺寸0.6*0.5*22m，需要多人运输，外加防护碰撞。立式传感器设备，禁止横放倒置
数量：1台
原位置：体检中心一层
新址位置：门诊一层体检科
5. 十二导联心电图机（福田FX-8322），含导联线、电极、电源线，0.4*0.35*0.2m精密设备，装箱子保护
数量：1台
原位置：体检中心一层
新址位置：门诊一层体检科
6. 医用冷藏箱（海尔HYD-940），尺寸0.7*0.7*1.8m装箱加泡沫及硬板固定保护。立式制冷设备，搬运倾斜不能超过45°
数量：1台
原位置：体检中心一层
新址位置：门诊一层体检科
7. 碳13呼气检测仪（HY-IREXB），尺寸0.4*0.35*0.3m占地小，检验类精密设备，装箱加泡沫板保护防磕碰
数量：1台
原位置：体检中心一层
新址位置：
8. 低速离心机（LD5-10B），尺寸0.5*0.5*0.4m共2台，体积大，需外周加以固定防磕碰，高速运转部件，需防震禁止倒置。
数量：2台
原位置：体检中心一层
新址位置：门诊一层体检科
9. 双目生物显微镜（奥林巴斯），尺寸0.3*0.25*0.4m光学精密设备，重点防震，装箱单独包装
数量：1台
原位置：体检中心一层
新址位置：门诊一层体检科
10. 全自动核酸检测分析仪（华晟H-II），尺寸0.7*0.6*0.6m,装箱保存，检验类精密设备，需防震
数量：1台
原位置：体检中心一层
新址位置：门诊一层体检科
11. 恒温培养箱，尺寸0.6*0.6*0.8m温控设备，装箱加防护泡沫板，禁止倒置横放
数量：1台
原位置：体检中心一层
新址位置：门诊一层体检科
12. 妇科检查床（妇产诊疗床），尺寸1.8*0.7*0.7m含检查床本体、扶手、脚踏，大件家具类，可拆解扶手减少体积，直接运输
数量：1张
原位置：体检中心一层
新址位置：门诊一层体检科
13. 妇科检查无影灯（KL01L-IP），尺寸0.6*0.6*1.2m含灯头、悬臂、底座，光学设备需固定灯臂装箱
数量：1台
原位置：体检中心一层
新址位置：门诊一层体检科
14. 医用脚踏凳，小型金属配件直接装箱带走
数量：1个
原位置：体检中心一层
新址位置：门诊一层体检科

2、 运输车辆选型、码放标准
（一）设备整体体积核算（打包防护材料、木架、缓冲泡沫、设备间隙全部计入，预留充足余量）
1.大型设备（彩超、身高体重仪、冷藏箱、检查床、无影灯）合计打包净体积约3.6m³；大件设备之
间必须预留操作空隙，额外预留30%缓冲空间，折算实际占用体积约4.7m³。
2.中小型检验设备（血压仪、心电图机、离心机、显微镜、核酸仪、培养箱、碳13检测仪、视力灯箱
）合计打包净体积约2.1m³，设备间预留防震空隙，折算实际占用体积约3.3m³。
3. 小型配件（脚踏凳、零散耗材、电源线缆）合计打包体积约0.5m³，可填充设备空隙不单独占空间。
汇总全部设备实际占用总体积：4.7+3.3 = 8.5m³

（二）选定车辆参数
选用车型：4.2米封闭式厢式货车

（三）码放硬性规定
1.彩超、显微镜、离心机、核酸仪、心电图机等精密设备：全部靠车头放置，单层摆放，上方禁止压放任何
物品，用绑带单独固定，四周垫防震棉；
2. 医用冷藏箱、身高体重测量仪、恒温培养箱：全部直立放置，靠车厢两侧，用绑带固定，禁止倾斜横放；
3. 视力表灯箱：平面平放，灯面朝上，上方禁止放置重物；
4. 妇科检查床：拆解扶手后平放，减少占用空间；
5. 小型设备、脚踏凳、零散配件：填充在大件设备的空隙处，不单独占用空间。

内外科：
1干式荧光免疫分析仪：GP
数量：1台 
原位置：内外科病房
新址位置：内外科病房
2心电监护仪：
数量：2台 
原位置：内外科病房
新址位置：内外科病房
3胸阻抗法血流动力学检测系统：千帆电子CSM3100
数量：1台 
原位置：内外科病房
新址位置：内外科病房
4便携式吸痰器：7E-A
数量：1台 
原位置：内外科病房
新址位置：内外科病房
5除颤仪：
数量：1台 
原位置：内外科病房
新址位置：内外科病房
6血糖仪：1台、动态心电图仪：3台、无影灯：1台
输液泵：1台、电子体温枪：1把、电子血压计：1台
原位置：内外科病房
新址位置：内外科病房
7微电脑疼痛治疗仪EF-331（配套治疗床）
数量：1台 
原位置：外科门诊理疗室
新址位置：外科门诊理疗室（1层）
8牵引治疗仪：OL-2000（配套床）
数量：1台 
原位置：外科门诊理疗室
新址位置：外科门诊理疗室（1层）
9红光治疗仪：普门科技ZY2015000005（配治疗床）
数量：1台 
原位置：外科门诊理疗室
新址位置：外科门诊理疗室（1层）
10低频脉冲治疗机：华兴康泰HX2010A型(配套2张床)
数量：1台 
原位置：外科门诊理疗室
新址位置：外科门诊理疗室（1层）
11磁热振治疗仪：龙之杰LGT-2600D（配套治疗床）
数量：1台 
原位置：外科门诊理疗室
新址位置：外科门诊理疗室（1层）
12温热治疗仪：龙之杰LGT-2600D（配套治疗床）
数量：1台 
原位置：外科门诊理疗室
新址位置：外科门诊理疗室（1层）

二、运输车辆选型、码放标准
外科门诊理疗设备
1.牵引治疗仪OL-2000（配套床）：外形2.1m×0.70m，投影面积1.47㎡；禁止堆叠，预留防撞操作间隙，折算实际占地2.0㎡。
2.微电脑疼痛治疗床：外形1.95m×0.65m，投影面积1.27㎡；床体可双层叠放（仅占用单层地面）；配套主机地面摆放0.5m×0.4m；综合折算占地1.5㎡。
3.红光治疗床：外形1.95m×0.65m，投影面积1.27㎡；床体可双层叠放；配套主机地面摆放0.55m×0.45m；综合折算占地1.5㎡。
4.低频脉冲治疗机（2张治疗床+主机）：两张床可上下叠放；主机0.60m×0.48m地面摆放；综合折算占地1.6㎡。
5.磁热振治疗床：外形1.95m×0.65m，投影面积1.27㎡；床体可双层叠放；配套主机0.52m×0.42m地面摆放；综合折算占地1.5㎡。
6.温热治疗床：外形1.95m×0.65m，投影面积1.27㎡；床体可双层叠放；配套主机0.52m×0.42m地面摆放；综合折算占地1.5㎡。
 
内外科病房设备（全部地面单层摆放，仪器不可叠放）
7.干式荧光免疫分析仪GP：折算占地0.4㎡。
8.心电监护仪2台：综合折算占地0.3㎡。
9.胸阻抗血流动力学检测系统：折算占地0.5㎡。
10.便携式吸痰器、除颤仪、输液泵（原有）：综合折算占地0.4㎡
11.新增设备：血糖仪1台、动态心电图仪3台、无影灯1台、输液泵1台、电子体温枪1把、电子血压计1台，分区集中摆放，综合折算新增占地0.6㎡
 
占地面积汇总核算
2.0+1.5+1.5+1.6+1.5+1.5+0.4+0.3+0.5+0.4+0.6 = 12.8㎡
 
（二）选定车辆参数
选用车型：4.2米封闭式厢式货车
 
（三）码放硬性规定（裸机运输，现场气泡膜包裹防护）
1.牵引治疗床：地面单层平铺，严禁竖向堆叠，防止液压管路变形损坏，床体金属棱角全部包裹气泡膜。
2.其余6张理疗床：允许两两双层叠放，两层床体之间铺设加厚缓冲泡沫；禁止床架金属支点直接挤压床面板。
3.全部理疗仪主机、检验设备、监护设备、无影灯、动态心电图仪等各类仪器：地面单层摆放，严禁叠放，禁止放置在理疗床床体上方。
4.所有精密仪器显示屏、操作面板重点加厚防护，独立分区摆放，远离金属床架，避免颠簸磕碰造成元器件故障。
5.设备之间预留缓冲空隙，缝隙填充软垫，全部设备使用收紧绑带多点固定，防止运输滑动碰撞。
	套
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	12
	妇产科
	从平谷区南岔子街49号移机到王辛庄平瑞街171号；
1、 搬迁设备品牌、型号、原位置、新址位置（含楼层）
 本次搬迁设备以上次科室上报搬迁台账数量、品类为准，具体明细如下：
1.体态仪（FONCTI-630）（配套脚垫）
数量：1台
原位置：妇产科盆底
新址位置：门诊二层盆底康复中心 
2.磁刺激：型号：Magneuro60F，整套包含仪器+座椅
数量：1台
原位置：妇产科盆底
新址位置：门诊二层盆底康复中心  
3.熏蒸治疗机：型号：HYZ-IIIA
数量：1台
原位置：妇产科盆底
新址位置：门诊二层盆底康复中心 
4.生物刺激反馈仪（麦澜德）:型号：MLD B4T
数量：1台
原位置：妇产科盆底
新址位置：门诊二层盆底康复中心 
5.生物刺激反馈仪（伟思）：型号：SA9800
数量：1台
原位置：妇产科盆底
新址位置：门诊二层盆底康复中心 
6.盆底肌康复治疗仪（易舒美）：型号：NSJ-02
数量：1台
原位置：妇产科盆底
新址位置：门诊二层盆底康复中心 
7.熏蒸床：型号：LXZ-200B
数量：3台
原位置：妇产科盆底
新址位置：门诊二层盆底康复中心 
8.超声骨密度仪：型号：OsteoPro UBD 2002A
数量：1台
原位置：妇产科盆底
新址位置：门诊二层盆底康复中心 
9.电动综合手术台：型号：KDC-Y
数量：1台
原位置：妇产科盆底
新址位置：门诊二层盆底康复中心 
10.单孔辅助照明灯：型号：KL01L.IP
数量：2台
原位置：妇产科盆底
新址位置：门诊二层盆底康复中心 
11.新生儿辐射台：型号：HKN-93B
数量：1
原位置：1号楼三层检查室
新址位置：五层检查室
12.红光治疗仪40*40*110
数量：3
原位置：1号楼三层处置室
新址位置：五层处置室
13.妇科检查床150*60*90
数量：1
原位置：1号楼三层检查室
新址位置：五层检查室
14.抢救车85*60*100
数量：2
原位置：1号楼三层检查室
新址位置：五层检查室
15.病历车70*40*110
数量：1
原位置：1号楼三层医生办公室
新址位置：五层医生办公室
16.大氧气筒+架子65*45*150
数量：1
原位置：1号楼三层处置室
新址位置：五层处置室
17.转运平车205*70*80
数量：1
原位置：1号楼三层大厅电梯旁
新址位置：五层大厅电梯旁
18.注射泵50*30*30
19.血糖仪12*7*5
20.小氧气筒60*15*15
21.雾化机40*20*25
22.气压驱动50*30*40
23.心电监护仪立式4台40*60*60，台式1台30*40*40
24.胎心监护仪3台40*50*25
25.输液泵3台190*40*40
26.紫外线车2台120*40*40
27.空气净化机60*90*30
28.洗澡车60*110*90
29.治疗车4台80*100*60
30.负压吸引器（成人1，40*50*60 新生儿1  45*35*35）
31.除颤仪55*35*45
32.成人体重秤1  80*100*50，新生儿体重秤1  70*35*45
33.床头柜6个 55*50*85
34.脚蹬2  65*40*60
35.血气分析仪  45*40*35
36.吸氧装置  40*25*30
37.取血箱  35*25*30
38.多普勒胎心仪2  35*25*25
39.电子血压表30*20*20
40.周林频谱保健治疗仪100*40*70
从12-40仪器均可叠放

2、 运输车辆选型、码放标准
（一）设备整体体积核算（打包防护材料、木架、缓冲泡沫、设备间隙全部计入，预留宽裕余量）
1.体态仪（FONCTI-630）（配套脚垫）打包体积：长1.0m×宽1.3m×高1.5m，长0.5m×宽0.5m×高1.5m体积1.95m³+0.375m³，1台合计1.95m³+0.375m³；大件之间必须预留操作空隙，额外预留15%空余空间，
2.磁刺激：型号：Magneuro60F，整套包含仪器+座椅：打包体积：长1.0m×宽0.9m×高1.7m，长0.9m×宽0.9m×高1.5m体积1.53m³+1.22m³，1台合计1.53m³+1.22m；大件之间必须预留操作空隙，额外预留15%空余空间
3.熏蒸治疗机：型号：HYZ-IIIA
打包体积：长1.5m×宽1m×高1.8m，合计,2.7m³；大件之间必须预留操作空隙，额外预留15%空余空间
4.生物刺激反馈仪（麦澜德）:型号：MLD B4T，盆底肌康复治疗仪（易舒美）：型号：NSJ-02，生物刺激反馈仪（伟思）：型号：SA9800
打包体积：长1.5m×宽1m×高0.9m，长2m×宽0.8m×高1m1台合计1.35m³+1.6m³；大件之间必须预留操作空隙，额外预留15%空余空间，3台生物刺激反馈仪
5.熏蒸床：型号：LXZ-200B
打包体积：长2.2m×宽1m×高1.5m，1台合计3.3m³；3台合计9.9m³，大件之间必须预留操作空隙，额外预留15%空余空间，3台熏蒸床
6.超声骨密度仪：型号：OsteoPro UBD 2002A
打包体积：长0.75m×宽1m×高1.5m，长0.8m×宽0.5m×高0.4m，1台合计1.13m³+0.16m³；大件之间必须预留操作空隙，额外预留15%空余空间
7.电动综合手术台：型号：KDC-Y
打包体积：长1.5m×宽1.2m×高1.3m，1台合计2.34，大件之间必须预留操作空隙，额外预留15%空余空间
8.妇科检查床：打包体积：长1.7m×宽0.7m×高1m，1台合计1.2m³大件之间必须预留操作空隙，额外预留15%空余空间
9.新生儿辐射台：打包体积：长1.30m×宽1m×高2m，1台合计3m³大件之间必须预留操作空隙，额外预留15%空余空间
汇总全部设备实际占用总体积：盆底康复中心+妇产科病房24m³+22m³ 

（2） 选定车辆参数 
选用车型：4.2米封闭式厢式货车

（3） 码放硬性规定
 1.盆底康复中心仪器全部单层平铺，严禁竖向堆叠，防止内部管路断裂、液压座椅损坏；

产科病房仪器
1. 输液泵 北京来普惠康SA511
数量：2台
原位置：病房楼四层产房
新址位置：门诊三层产房 
2.成人心电监护仪
数量：1台
型号：飞利浦G30
原位置：病房楼四层产房
新址位置：门诊三层产房 
3.新生儿心电监护仪
数量：1台
型号：飞利浦G30E
原位置：病房楼四层产房
新址位置：门诊三层产房 
4.麻醉机心电监护仪（PHILIPS病人监护仪）
数量：1台
型号：飞利浦G30E
原位置：病房楼四层产房
新址位置：门诊三层产房 
5.麻醉机心电监护仪（PHILIPS病人监护仪）
数量：1台
型号：飞利浦G30E
原位置：病房楼四层产房
新址位置：门诊三层产房 
6.胎心监护
数量：4台
型号：深圳市理邦F6 Express、F6
原位置：病房楼四层产房
新址位置：门诊三层产房 
7.全自动产床
数量：1台
型号：LINAK（产床）
原位置：病房楼四层产房
新址位置：门诊三层产房 
8.新生儿辐射暖台
数量：1台
型号：宁波戴维HKN-93B
原位置：病房楼四层产房
新址位置：门诊三层产房 
9.Panda（1502：带空气/氧气混合器的T型管系统）
数量：1台
型号：Panda Warmer
原位置：病房楼四层产房
新址位置：门诊三层产房 
10.微量泵
数量：1台
型号：来普惠康FA523
原位置：病房楼四层产房
新址位置：门诊三层产房 
11.多普勒胎心仪
数量：3台
型号：北京友嘉CTJ-1D
原位置：病房楼四层产房
新址位置：门诊三层产房 
12.新生儿转运车
数量：1台
型号：东机贸（上海）Aviator，A750i
原位置：病房楼四层产房
新址位置：门诊三层产房 
13.雅培血气分析仪
数量：1台
型号：300-G
原位置：病房楼四层产房
新址位置：门诊三层产房 
14.血栓弹力图仪
数量：1台
型号：北京乐普CFMS LEPU-8800
原位置：病房楼四层产房
新址位置：门诊三层产房 
15.抢救车
数量：2台
型号：无
原位置：病房楼四层产房
新址位置：门诊三层产房 
16.治疗车（小）
数量：8台
型号：无
原位置：病房楼四层产房
新址位置：门诊三层产房 
17.治疗车（大）
数量：2台
型号：无
原位置：病房楼四层产房
新址位置：门诊三层产房 
18.转运平车
数量：1台
型号：无
原位置：病房楼四层产房
新址位置：门诊三层产房 
19.大氧气筒
数量：1台
型号：无
原位置：病房楼四层产房
新址位置：门诊三层产房 
20.小氧气筒
数量：1台
型号：无
原位置：病房楼四层产房
新址位置：门诊三层产房 
21.紫外线消毒车
数量：2台
型号：江苏申星光电
原位置：病房楼四层产房
新址位置：门诊三层产房 
22.赛多空气消毒净化器
数量：4台
型号：赛多牌SOTO-AE/Code801F型空气消毒器、赛多牌SOTO-AE/Code300T型空气消毒器、SOTO-AE系列空气消毒净化器
原位置：病房楼四层产房
新址位置：门诊三层产房 
23.单孔辅助照明灯
数量：1台
型号：江苏申星光电SX-ZMD
原位置：病房楼四层产房
新址位置：门诊三层产房 
24.新生儿低压吸引器
数量：1台
型号：宁波戴维S-1
原位置：病房楼四层产房
新址位置：门诊三层产房 
25.电动吸引器
数量：1台
型号：鱼跃7A-23D
原位置：病房楼四层产房
新址位置：门诊三层产房 
26.成人体重秤
数量：1台
型号：原位置：病房楼四层产房
新址位置：门诊三层产房 
27.病床
数量：3台
型号：无
原位置：病房楼四层产房
新址位置：门诊三层产房 
28.床头桌
数量：2台
型号：无
原位置：病房楼四层产房
新址位置：门诊三层产房 
29.屏风
数量：1台
型号：无原位置：病房楼四层产房
新址位置：门诊三层产房 
30.电子血压表
数量：1个
型号：欧姆龙
原位置：病房楼四层产房
新址位置：门诊三层产房 

3、 运输车辆选型、码放标准
（一）设备整体体积核算（打包防护材料、木架、缓冲泡沫、设备间隙全部计入，预留宽裕余量）、
输液泵2个，单个体积（单位米）1.5*0.3*0.3
成人心电监护仪1个，单个体积（单位米）1.4*0.6*0.6
新生儿心电监护仪1个，单个体积（单位米）1.4*0.6*0.6
麻醉机心电监护仪1个，单个体积（单位米）1.7*0.8*0.6
胎心监护4个，单个体积（单位米）0.15*0.3*0.4
电动分娩台1台，单个体积（单位米）1.1*2.2*1.1
全自动产床2台，单个体积（单位米）2*1.1*0.9
新生儿辐射暖台1个，单个体积（单位米）1.8*1.3*1
Panda1台，单个体积（单位米）1.2*0.7*1.9
微量泵1个，单个体积（单位米）0.5*.0.5*1.5
多普勒胎心仪3个，单个体积（单位米）0.15*0.2*0.2
新生儿转运车1个，单个体积（单位米）2*0.6*1.4
雅培血气分析仪1个，单个体积（单位米）0.4*0.15*0.15
血栓弹力图仪1个，单个体积（单位米）0.3*.0.2*0.3
抢救车2个，单个体积（单位米）1*0.6*.1.5
治疗车（小）8个，单个体积（单位米）0.9*0.5*0.95
治疗车（大）2个，单个体积（单位米）1*0.7*1
转运平车1个，单个体积（单位米）2*0.7*0.6
大氧气筒1个，单个体积（单位米）0.8*0.5*1.4
小氧气筒1个，单个体积（单位米）0.25*0.12*0.75
紫外线消毒车2个，单个体积（单位米）0.4*0.4*1.1
赛多空气消毒净化器4个，单个体积（单位米）0.6*0.4*1.85
屏风1个，单个体积（单位米）0.6*0.35*1.9
单孔辅助照明灯1个，单个体积（单位米）0.5*0.3*1.45
新生儿低压吸引器1个，单个体积（单位米）0.35*0.2*0.25
电动吸引器1个，单个体积（单位米）0.5*0.35*0.5
成人体重秤1个，单个体积（单位米）0.6*0.3*1
病床3个，单个体积（单位米）2.2*1*0.8
床头桌2个，单个体积（单位米）0.5*0.4*0.75
电子血压表1个，单个体积（单位米）0.15*0.15*0.1

（2） 选定车辆参数 
选用车型：4.2米封闭式厢式货车
 
（三）码放硬性规定
 1.：输液泵、成人心电监护，新生儿心电监护仪、麻醉机心电监护仪、治疗车、电动分娩台、全自动产床、新生儿辐射台、panda、微量泵、新生儿转运车、抢救车、治疗车大、治疗车小、转运平车、大氧气筒、紫外线消毒车、赛多空气消毒净化器、屏风、体重秤、病床、床头桌全部单层平铺，严禁竖向堆叠，防止损坏；

手术诊疗床体家具类
1. 电动综合手术台（kf7ug），配套液压管线、操作支架全套组件
数量：1台，单台打包体积0.75m³
原位置：妇科门诊
新址位置：三层门诊手术室
2. 治疗床
数量：5张，单台打包体积1.28m³
原位置：产科门诊2、妇科门诊1、胎心监护室1、计生门诊1
新址位置：二层产科门诊、胎心监护室、三层妇科门诊，门诊手术室
3. 妇科检查床
数量：5张，单台打包体积1.1m³
原位置：产科门诊1，妇科门诊2，计生门诊2
新址位置：二层产科门诊1，三层妇科门诊2，门诊手术室1
4. 阴道镜检查机+床（LEISEGNSNG），含光学镜头、配套操作台
数量：1套，单台打包体积1.59m³
原位置：计生门诊
新址位置：三层门诊手术室
5. 刷手池
数量：1台，单台打包体积0.8m³
原位置：计生门诊
新址位置：三层门诊手术室
6. 床头柜
数量：8个，单台打包体积0.25m³
原位置：产科门诊6，妇科门诊1，计生门诊1
新址位置：二层产科门诊6，三层妇科门诊1，门诊手术室1

影像、康复、检测精密设备
1. B超机（Voluson-S8），含探头、显示屏、移动支架
数量：1台，单台打包体积0.96m³
原位置：妇科门诊
新址位置：三层妇科门诊
2. 产后康复仪（TZ-ch180）
数量：1台，单台打包体积0.16m³
原位置：计生门诊
新址位置：三层门诊手术室
3. 红外线治疗仪（CQ61P）
数量：1台，单台打包体积0.18m³
原位置：妇科门诊
新址位置：三层妇科门诊
4. 妊高症检测仪（MP-02）
数量：1台，单台打包体积0.46m³
原位置：产科门诊
新址位置：二层产科门诊
5. 单孔辅助照明灯（kl01il-ip）
数量：4台，单台打包体积0.08m³
原位置：产科门诊1，妇科门诊2，计生门诊1
新址位置：二层产科门诊1，三层妇科门诊3
6. 除颤仪（Beneheart D3）
数量：1台，单台打包体积0.036m³
原位置：计生门诊
新址位置：三层门诊手术室
7. 血糖仪
数量：1台，单台打包体积0.001m³
原位置：高危室
新址位置：二层产科门诊高危抢救室
8. 吸痰器（鱼跃）
数量：1台，单台打包体积0.018m³
原位置：产科门诊1
新址位置：二层产科门诊高危抢救室

监护、血压测量设备
1. 成人心电监护仪（PM-9000）
数量：2台，单台打包体积0.15m³
原位置：计生门诊
新址位置：三层门诊手术室
2. 麻醉机心电监护仪（FABIUS）
数量：1台，单台打包体积0.22m³
原位置：计生门诊
新址位置：三层门诊手术室
3. 胎心监护（EDAN-F6）
数量：7台，单台打包体积0.12m³
原位置：产科门诊
新址位置：二层产科门诊
4. 电子血压表（欧姆龙）
数量：3台，单台打包体积0.0022m³
原位置：产科门诊2，妇科门诊1
新址位置：二层产科门诊2，三层妇科门诊1
5. 立式电子血压计（TM-2656VP）
数量：2台，单台打包体积0.05m³
原位置：产科门诊1，计生门诊1
新址位置：二层产科门诊1，三层妇科门诊1

供氧、消毒净化设备
1. 大氧气筒
数量：2个，单台打包体积0.224m³
原位置：计生门诊1，产科高危抢救室1
新址位置：三层门诊手术室1，二层产科高危抢救室1
2. 小氧气筒
数量：2个，单台打包体积0.032m³
原位置：计生门诊1，产科高危抢救室1
新址位置：三层门诊手术室1，二层产科高危抢救室1
3. 紫外线消毒车（SX-01A）
数量：2台，单台打包体积0.072m³
原位置：计生门诊1，产科高危抢救室1
新址位置：三层门诊手术室1，二层产科高危抢救室1
4. 赛多空气消毒净化器（SOT0801F）
数量：2台，单台打包体积0.34m³
原位置：计生门诊2
新址位置：三层门诊手术室

辅助器械、储物设备
1. 抢救车（JDEQJ234A）
数量：2台，单台打包体积0.36m³
原位置：高危室1，计生门诊1
新址位置：二层产科高危抢救室，三层门诊手术室
2. 治疗车（小）
数量：13台，单台打包体积0.26m³
原位置：产科门诊3，妇科门诊4，计生门诊6
新址位置：二层产科门诊3，三层妇科门诊4，三层门诊手术室6
3. 保险柜（A5）
数量：1台，单台打包体积0.18m³
原位置：计生门诊1
新址位置：三层门诊手术室
4. 转运平车
数量：1台，单台打包体积0.81m³
原位置：高危室1，计生门诊1
新址位置：二层产科门诊高危抢救室
5.脚蹬
数量7个，单台体积0.18m³
原位置：计生门诊3、产科门诊3、妇科门诊3
新址位置：三层门诊手术室、二层产科门诊、三层妇科门诊
6.微量泵
型号：来普PA523，数量1台，单台体积0.32m³
原位置：高危室
新址位置：二层产科高危抢救室
7.多普勒胎心仪
型号：CTJ-1D，数量6台，单台体积0.01m³
原位置：产科门诊
新址位置：二层产科门诊
8.电动吸引器
数量4台，单台体积0.08m³
原位置：高危室1，，计生门诊1
新址位置：二层产科高危抢救室1，三层门诊手术室1
9.微量泵
型号：ZNB-XD，数量1台，单台体积0.32m³
原位置：高危室
新址位置：二层产科高危抢救室


二、运输车辆选型、码放标准

（一）设备整体体积核算（打包防护材料、木架、缓冲泡沫、设备间隙全部计入，预留宽裕余量）

1. 床体类设备

• 电动综合手术台：打包体积0.75m³，大件预留15%空隙，折算实际占用0.9m³

• 治疗床单台1.28m³，5台合计6.4m³，预留空隙折算7.4m³

• 妇科检查床单台1.1m³，5台合计5.5m³，折算6.3m³

• 阴道镜检查机+床1.59m³，精密设备单独木箱，折算1.9m³

• 刷手池0.8m³，折算0.9m³

• 床头柜单台0.25m³，8台合计2m³，折算2.3m³
床体家具合计：0.9+7.4+6.3+1.9+0.9+2.3=19.7m³

2. 精密检测、监护仪器
B超机、康复仪、胎心仪、心电监护、妊高症检测仪等中小型精密设备打包合计3.6m³，独立分区摆放，折算4.2m³

3. 供氧、消毒、推车辅助设备
氧气筒、消毒车、抢救车、治疗车、转运平车、照明灯、保险柜打包合计4.8m³，重型罐体预留防撞缓冲，折算5.6m³

汇总全部设备实际占用总体积：19.7+4.2+5.6 = 29.5m³

（二）选定车辆参数

选用车型：4.2米封闭式厢式货车
车辆参数：车长4.2m，厢体内部净尺寸：长4.1m、宽2.1m、内高2.3m，车厢理论总容积约19.8m³。
关键结论：单台4.2米厢货内部容积仅19.8立方，达不到29.5m³的实际占用体量，单车装载空间不足。

（三）码放硬性规定

1. 各类诊疗床、检查床、手术台：全部单层平铺，严禁竖向堆叠，防止内部液压管路断裂、座椅变形损坏，床体之间预留10cm缓冲间隙。

2. 氧气筒、消毒车、转运平车等重型柜体：单层摆放，四周留出20cm防撞空隙，罐体做好固定防滚动。

3. B超机、阴道镜、心电监护、妊高症检测仪等精密光学/电子设备：专属独立摆放区域，四周不能堆放任何器械，全程减震木箱封装，规避颠簸磕碰造成元件故障。

4. 小型仪器、床头柜、治疗车：仅轻型小件可两层堆叠，每层之间铺垫泡沫缓冲，重物禁止放置在精密仪器上方。

5. 所有带玻璃、陶瓷部件设备（刷手池、消毒车玻璃面板）外侧加装硬质护角，整车缠绕膜整体固定。
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（四）服务要求
1、基本要求
（1）供应商提交每批次连续搬迁工作方案。
（2）提供完善的雨季防护搬迁方案。
（3）病案及档案的搬迁要有严格缜密的交接手续及安全保密要求。
病历搬运需按顺序、年限分箱装运，需要搬家公司准备数量足够的整理箱，每箱外标记序号按顺序码放后整箱运送，到新院后按分类标记直接上密集架，粘贴病案号，避免病历混放丢失。同时要求搬家公司除搬运人员外，南北两个院区设置≥4名专职人员负责南院区病历下架、北院区病历上架，病案室工作人员负责病历码放顺序及粘贴编号。病历搬运全过程要求纸质病历完整无破损、病历内容保密、所有病历整体搬运至北院区无丢失。（需要提前与搬家公司沟通具体事宜。）病案数量众多，且要求不能无顺序堆放，搬运时间较长，需提前给病案室搬家预留充分时间。
（4）在搬迁工作实施过程中，若出现非不可抗力原因导致当天搬迁工作没有按计划完成，或出现搬迁工作明显疲劳，工作效率大幅下降，不适合当日继续搬迁时，要求搬迁企业应制定并启动应急保障方案，无条件配合采购人，必须确保搬迁工作人员安全的前提下按时完成搬迁计划。
（5）确定搬迁日期后，制定搬迁计划。
（6）搬迁工作：搬迁前做好相关区域的地面保护，电梯保护、门窗保护等防护工作。
（7）若有夜间搬迁任务时，包含拆装、包装、搬运、装卸作业，供应商应无条件地配合采购人相关工作安排。
2、报价要求：
（1）搬家过程中所需的胶带、标签、气泡垫、记号笔等其它搬家用品由供应商根据采购人实际需要提供，已包含在报价中。
（2）报价均为含税价格。
3、工作人员要求：
（1）供应商配备在册正式员工作为本项目的参与人员，司机须持有北京市交通委颁发的有效期内的《货运驾驶员从业资格证》，提供资格证复印件加盖单位公章，并提供本项工作的专项服务小组成员清单。
（2）供应商须承诺拟投入所有工作人员不得有犯罪记录。
（3）供应商工作人员出现的安全事故、交通事故等责任由供应商自行解决。
（4）搬运人员需统一着装。供应商需对所有搬运人员缴纳意外保险,以防止在服务中出现意外事件。
（5）供应商应对参与搬迁工作的人员进行安全教育和培训，确保安全作业。
4、车辆要求：
（1）运输车辆：供应商提供≥4.2米的箱式普通货车。供应商应有昼夜搬家的能力，提供的车辆需达到北京市规定的机动车尾气排放标准,尽可能达到低排放要求。
（1）其他搬运车辆：叉车、小推车等。
（2）车辆必须有保险公司承保车辆险。
（3）所有车辆需配备GPS定位系统。
（4）车辆应取得国家、北京市相关准运要求，且各种手续合法完整，各项证件均在有效期内。
（5）车辆应性能完好，设备齐全，安全可靠。
（6）车内配备有效的车用灭火器、故障车警示标志牌和必要的维修工具。
（7）供应商须制定完善的应急预案，确保采购人用车需要。
5、安全驾驶的要求 ：
（1）驾驶人员对所驾车辆认真做好自检自查工作。
（2）严格遵守交通规则，严禁闯红灯、超速和酒后开车、严禁走应急车道、严禁开带病车。
（3）车辆应配备灭火器，出车前注意车辆随车工具是否安全有效。
（4）在驾驶过程中要谨慎驾驶，注意道路限高，按指定路线行驶，听从现场管理人员指挥。
（5）车辆使用过程中，出现任何交通安全问题、经济纠纷、法律问题，由供应商与发生的责任人之间自行解决，采购人不负责解释和解决。
6、其他要求：
（1）搬迁相关要求：将所有物品搬迁至指定位置:拆卸桌柜等,按照房间的顺序打捆、打包,组装时按照原来拆卸的房间进行新地址组装,并在组装后应进行调试并确保安全至可使用状态。供应商应提供可以回收的包装材料包括纸箱、胶带、标签、气泡垫、记号笔等与搬运有关的基本包装材料设备。
（2）拆、搬、运、装具体要求
拆：拆的过程中，要按照房间依次拆放，拆的设备家具拆装完毕后，打捆，或装入包装箱，找有关人员要搬迁新地址，贴上搬至新房间的号码，再搬至车内。注意拆的过程中的安全。
搬：搬运过程中，首先看物品是否完整，有没有搬迁的新地址标签，没有的不要搬运，要按照房间次序搬运。车辆对运输的物品应有登记,登记内容包括从哪个房间搬运的,以及搬运物品的名称数量,运输过程中要平稳行使,确保物品不因颠簸造成损坏。
搬运重要的设备(如医疗设备、电脑、打印机等）要有必要的防护以避免损坏（搬家公司提供防护），往来搬运防止损坏设施，如有损坏按原价赔偿或恢复原状。
在搬运工作中接触到的资料、文件等，不得私自查阅、复制，对文件信息不得泄漏、披露。
装：装分为两个部分。装车：对装车前进行一对一清点，检查包装的完好程度，标签贴放完整情况，装运货物时货物负责人和搬运人员逐位清点数量，核实标签搬运的位置，杜绝野蛮装卸，禁止地面推，扔、摔，对易碎、电脑等轻拿轻放，合理码放；家具安装：拆迁的家具要编号，确定新址的位置，确保家具，依新址安装完好，不晃不歪。需要进一步修理的家具作好记录，及时予以修理。
（3）物品含有大量资料、档案、医疗设备，建议派经验丰富的优秀员工搬运人员，以及3年内未发生交通事故且熟悉北京路况的司机。
（4）搬迁过程中,应有项目负责人带队,准备2辆车应急备用。并服从指挥，搬运工人不得院内抽烟,乱窜,乱逛，出现以上情况,扣除相应车辆人员费用。
（5）在搬运过程中，搬迁工人需做到轻拿轻放，减少装卸搬运环节产生的粉尘烟雾等污染物，并且及时清理在搬运时产生的垃圾,做好绿色搬迁工作。
（四）项目验收
1.所有物品搬运至指定地点。
2.拆装后的家具、设备功能完好。
3.所有物品无丢失、无损坏。 
4.签收书面验收记录单。
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	1、基材：采用“福人”、“大亚”、“露水河”或同等品牌E0级三聚氰胺浸渍纸质饰面刨花板。
▲符合GB/T 4897-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 44690-2024、GB/T 17657-2022、JC/T 2039-2010；环保及理化要求：含水率≤13%，吸水厚度膨胀率≤14%，静曲强度≥13MPa，弹性模量≥1900MPa，握螺钉力：板面≥900N、板边≥600N，气味等级0级，甲醛释放量E0级≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总醛酮化合物，乙醛均未检出，纤维板中邻苯二甲酸酯含量未检出，抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥90%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥90%、白色念珠菌≥90%、白色葡萄球菌≥90%，耐霉性能：黑曲霉 0级、土曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、绳状青霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
2、封边：采用2mm厚的ABS激光封边条，表面光滑圆润，密封性好，防水、耐磨。
3、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
▲符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
▲符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
4、厚度：主台面板厚度为25mm；前挡板、层板、侧板、背板、抽面、门板、侧挡板厚度为18mm。
5、配置：1抽屉+1掩门柜；台面带圆形PVC过线孔；根据科室实际需求定制柜体结构。
	张
	1

	2
	收费桌
	1200*600*750
	[image: ]
	1、基材：采用“福人”、“大亚”、“露水河”或同等品牌E0级三聚氰胺浸渍纸质饰面刨花板。
符合GB/T 4897-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 44690-2024、GB/T 17657-2022、JC/T 2039-2010；环保及理化要求：含水率≤13%，吸水厚度膨胀率≤14%，静曲强度≥13MPa，弹性模量≥1900MPa，握螺钉力：板面≥900N、板边≥600N，气味等级0级，甲醛释放量E0级≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总醛酮化合物，乙醛均未检出，纤维板中邻苯二甲酸酯含量未检出，抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥90%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥90%、白色念珠菌≥90%、白色葡萄球菌≥90%，耐霉性能：黑曲霉 0级、土曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、绳状青霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
2、封边：采用2mm厚的ABS激光封边条，表面光滑圆润，密封性好，防水、耐磨。
3、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
4、厚度：主台面板、副柜面板厚度为25mm；前挡板、层板、侧板、背板、抽面、门板、侧挡板厚度为18mm。
5、配置：1主桌+1活动打印机柜；台面带圆形PVC过线孔；根据科室实际需求定制柜体结构。
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	发药桌
	1200*600*750
	[image: ]
	1、基材：采用“福人”、“大亚”、“露水河”或同等品牌E0级三聚氰胺浸渍纸质饰面刨花板。
符合GB/T 4897-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 44690-2024、GB/T 17657-2022、JC/T 2039-2010；环保及理化要求：含水率≤13%，吸水厚度膨胀率≤14%，静曲强度≥13MPa，弹性模量≥1900MPa，握螺钉力：板面≥900N、板边≥600N，气味等级0级，甲醛释放量E0级≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总醛酮化合物，乙醛均未检出，纤维板中邻苯二甲酸酯含量未检出，抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥90%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥90%、白色念珠菌≥90%、白色葡萄球菌≥90%，耐霉性能：黑曲霉 0级、土曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、绳状青霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
2、封边：采用2mm厚的ABS激光封边条，表面光滑圆润，密封性好，防水、耐磨。
3、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
4、厚度：主台面板、副柜面板厚度为25mm；前挡板、层板、侧板、背板、抽面、门板、侧挡板厚度为18mm。
5、配置：台面带圆形PVC过线孔；根据科室实际需求定制柜体结构。
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	14
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	医用长茶几
	1200*600*420
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	1、基材：采用“福人”、“大亚”、“露水河”或同等品牌E0级中密度纤维板。
▲符合GB/T 11718-2021、GB/T 35601-2024、GB/T 44690-2024、GB/T 17657-2022、JC/T 2039-2010；环保及理化要求：含水率≤13%，吸水厚度膨胀率≤9%，静曲强度≥24MPa，弹性模量≥2300MPa，握螺钉力：板面≥900N、板边≥600N，气味等级0级，甲醛释放量E0级≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总醛酮化合物，乙醛均未检出，纤维板中邻苯二甲酸酯含量未检出，抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥90%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥90%、白色念珠菌≥90%、白色葡萄球菌≥90%，耐霉性能：黑曲霉 0级、土曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、绳状青霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
2、面材：天然木皮贴面。
▲符合GB/T13010-2020、GB/T39600-2021、GB 18580-2025、LY/T 1985-2011标准要求；环保要求：甲醛释放量未检出；五氯苯酚(PCP)未检出；性能要求：刨切齐边单板边缘直度偏差，不大于0.5mm/m；刨切齐边单板直角度偏差qmax，不大于1.0；单板含水率（北京地区）应为8%~12.4%(产品所在地区年平均木材平衡含水率单位+1%)。
3、几架：白蜡木实木材质，榫卯结构，经四面刨光处理，无虫蚀、腐朽材，结合部位无松动。
▲符合GB/T3324-2024、GB/T1927.5-2021、GB/T 1927.7-2021、GB/T 36022-2018木家具中氨释放量试验方法、SN/T 2308-2009、LY/T 1985-2011标准要求；环保要求：甲醛释放量，未检出；五氯苯酚(PCP)，未检出；性能要求：木材含水率（北京地区）应为8%~12.4%(产品所在地区年平均木材平衡含水率单位+1%)。
4、油漆：采用“华润”、“大宝”、“易涂宝”或同等品牌环保水性漆。
▲符合GB/T 23999-2009、GB 18581-2020、HJ 2537-2014标准要求；环保要求：甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量，未检出，N,N-二甲基甲酰胺(DMF)含量≤0.1%；性能要求：附着力≤1级，耐干热性≤2级，游离二异氰酸酯≤0.01%。
5、工艺：油漆采用五遍底漆三遍面漆喷涂工艺；硬度≥2H。
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	医用圆茶几
	φ600*450
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	1、基材：采用“福人”、“大亚”、“露水河”或同等品牌E0级中密度纤维板。
符合GB/T 11718-2021、GB/T 35601-2024、GB/T 44690-2024、GB/T 17657-2022、JC/T 2039-2010；环保及理化要求：含水率≤13%，吸水厚度膨胀率≤9%，静曲强度≥24MPa，弹性模量≥2300MPa，握螺钉力：板面≥900N、板边≥600N，气味等级0级，甲醛释放量E0级≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总醛酮化合物，乙醛均未检出，纤维板中邻苯二甲酸酯含量未检出，抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥90%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥90%、白色念珠菌≥90%、白色葡萄球菌≥90%，耐霉性能：黑曲霉 0级、土曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、绳状青霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
2、面材：天然木皮贴面。
符合GB/T13010-2020、GB/T39600-2021、GB 18580-2025、LY/T 1985-2011标准要求；环保要求：甲醛释放量未检出；五氯苯酚(PCP)未检出；性能要求：刨切齐边单板边缘直度偏差，不大于0.5mm/m；刨切齐边单板直角度偏差qmax，不大于1.0；单板含水率（北京地区）应为8%~12.4%(产品所在地区年平均木材平衡含水率单位+1%)。
3、几架：白蜡木实木材质，榫卯结构，经四面刨光处理，无虫蚀、腐朽材，结合部位无松动。
符合GB/T3324-2024、GB/T1927.5-2021、GB/T 1927.7-2021、GB/T 36022-2018木家具中氨释放量试验方法、SN/T 2308-2009、LY/T 1985-2011标准要求；环保要求：甲醛释放量，未检出；五氯苯酚(PCP)，未检出；性能要求：木材含水率（北京地区）应为8%~12.4%(产品所在地区年平均木材平衡含水率单位+1%)。
4、油漆：采用“华润”、“大宝”、“易涂宝”或同等品牌环保水性漆。
符合GB/T 23999-2009、GB 18581-2020、HJ 2537-2014标准要求；环保要求：甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量，未检出，N,N-二甲基甲酰胺(DMF)含量≤0.1%；性能要求：附着力≤1级，耐干热性≤2级，游离二异氰酸酯≤0.01%。
5、工艺：油漆采用五遍底漆三遍面漆喷涂工艺；硬度≥2H。
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	医用圆茶几
	φ800*420
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	1、基材：采用“福人”、“大亚”、“露水河”或同等品牌E0级中密度纤维板。
符合GB/T 11718-2021、GB/T 35601-2024、GB/T 44690-2024、GB/T 17657-2022、JC/T 2039-2010；环保及理化要求：含水率≤13%，吸水厚度膨胀率≤9%，静曲强度≥24MPa，弹性模量≥2300MPa，握螺钉力：板面≥900N、板边≥600N，气味等级0级，甲醛释放量E0级≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总醛酮化合物，乙醛均未检出，纤维板中邻苯二甲酸酯含量未检出，抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥90%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥90%、白色念珠菌≥90%、白色葡萄球菌≥90%，耐霉性能：黑曲霉 0级、土曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、绳状青霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
2、面材：天然木皮贴面。
符合GB/T13010-2020、GB/T39600-2021、GB 18580-2025、LY/T 1985-2011标准要求；环保要求：甲醛释放量未检出；五氯苯酚(PCP)未检出；性能要求：刨切齐边单板边缘直度偏差，不大于0.5mm/m；刨切齐边单板直角度偏差qmax，不大于1.0；单板含水率（北京地区）应为8%~12.4%(产品所在地区年平均木材平衡含水率单位+1%)。
3、几架：白蜡木实木材质，榫卯结构，经四面刨光处理，无虫蚀、腐朽材，结合部位无松动。
符合GB/T3324-2024、GB/T1927.5-2021、GB/T 1927.7-2021、GB/T 36022-2018木家具中氨释放量试验方法、SN/T 2308-2009、LY/T 1985-2011标准要求；环保要求：甲醛释放量，未检出；五氯苯酚(PCP)，未检出；性能要求：木材含水率（北京地区）应为8%~12.4%((产品所在地区年平均木材平衡含水率单位+1%)。
4、油漆：采用“华润”、“大宝”、“易涂宝”或同等品牌环保水性漆。
符合GB/T 23999-2009、GB 18581-2020、HJ 2537-2014标准要求；环保要求：甲醛含量≤10mg/kg，苯系物总和含量，未检出，N,N-二甲基甲酰胺(DMF)含量≤0.1%；性能要求：附着力≤1级，耐干热性≤2级，游离二异氰酸酯≤0.01%。
5、工艺：油漆采用五遍底漆三遍面漆喷涂工艺；硬度≥2H。
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	医用单人沙发
	单人位
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	1、饰面：采用医用西皮,耐酒精、消毒液等化学试剂大面积杀菌处理，表面易清洁。
▲符合GB/T 16799-2018、GB/T 40908-2021、GB/T 40907-2021标准要求；理化性能：耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥3N/10mm，撕裂力≥30N，气味≤3级；环保性能：游离甲醛、挥发性有机物（VOC）未检出，邻苯二甲酸酯、2，4-二氨基甲苯、4，4’-二氨基二苯甲烷、多溴二苯醚、阻燃剂等均未检出。
2、泡绵：采用高密度海绵。
▲符合GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB 17927-2024标准要求；环保要求：甲醛释放量、TVOC未检出；理化性能：密度≥45kg/m³，回弹率≥50%，65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，拉伸强度≥130kPa，撕裂强度≥3.0N/cm，甲醛散发≤5mg/kg，灰分≤2.75%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值(P)：32%≥P≥22%，阻燃II级。
3、内部框架：优质榉木实木框架，榫卯结构，木材含水率8-12%，经四面刨光处理，无虫蚀、腐朽材，结合部位无松动；内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，高强度弹簧和高弹力绷带打底。
4、工艺：车线无跳针或明显浮线，嵌线应圆滑顺直及圆弧处均匀对称。
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	医用双人沙发
	双人位
	[image: ]
	1、饰面：采用医用西皮,耐酒精、消毒液等化学试剂大面积杀菌处理，表面易清洁。
符合GB/T 16799-2018、GB/T 40908-2021、GB/T 40907-2021标准要求；理化性能：耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥3N/10mm，撕裂力≥30N，气味≤3级；环保性能：游离甲醛、挥发性有机物（VOC）未检出，邻苯二甲酸酯、2，4-二氨基甲苯、4，4’-二氨基二苯甲烷、多溴二苯醚、阻燃剂等均未检出。
2、泡绵：采用高密度海绵。
符合GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB 17927-2024标准要求；环保要求：甲醛释放量、TVOC未检出；理化性能：密度≥45kg/m³，回弹率≥50%，65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，拉伸强度≥130kPa，撕裂强度≥3.0N/cm，甲醛散发≤5mg/kg，灰分≤2.75%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值(P)：32%≥P≥22%，阻燃II级。
3、内部框架：优质榉木实木框架，榫卯结构，木材含水率8-12%，经四面刨光处理，无虫蚀、腐朽材，结合部位无松动；内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，高强度弹簧和高弹力绷带打底。
4、工艺：车线无跳针或明显浮线，嵌线应圆滑顺直及圆弧处均匀对称。
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	钢制鞋柜
	
1200*420*1800
	[image: 微信图片_20230704163912]
	1、基材：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板，钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
▲检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
2、饰面：静电塑粉喷涂。
▲符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
3、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
4、配置：18门，每个柜门配置独立锁；铝合金拉手；柜子底部配置高度调节脚。
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	10
	储物柜凳
	4200*600*750
	[image: 我问问1)]
	1、软包饰面：采用医用西皮,耐酒精、消毒液等化学试剂大面积杀菌处理，表面易清洁。
符合GB/T 16799-2018、GB/T 40908-2021、GB/T 40907-2021标准要求；理化性能：耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥3N/10mm，撕裂力≥30N，气味≤3级；环保性能：游离甲醛、挥发性有机物（VOC）未检出，邻苯二甲酸酯、2，4-二氨基甲苯、4，4’-二氨基二苯甲烷、多溴二苯醚、阻燃剂等均未检出。
2、泡绵：采用高密度海绵。
符合GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB 17927-2024标准要求；环保要求：甲醛释放量、TVOC未检出；理化性能：密度≥45kg/m³，回弹率≥50%，65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，拉伸强度≥130kPa，撕裂强度≥3.0N/cm，甲醛散发≤5mg/kg，灰分≤2.75%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值(P)：32%≥P≥22%，阻燃II级。
3、柜体基材：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板，钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
4、柜体饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
5、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
6、配置：10门，每个柜门配置独立锁；柜子底部配置高度调节脚。
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	L型诊桌
	1400*1400*750
	[image: ]
	1、基材：采用“福人”、“大亚”、“露水河”或同等品牌E0级三聚氰胺浸渍纸质饰面刨花板。
符合GB/T 4897-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 44690-2024、GB/T 17657-2022、JC/T 2039-2010；环保及理化要求：含水率≤13%，吸水厚度膨胀率≤14%，静曲强度≥13MPa，弹性模量≥1900MPa，握螺钉力：板面≥900N、板边≥600N，气味等级0级，甲醛释放量E0级≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总醛酮化合物，乙醛均未检出，纤维板中邻苯二甲酸酯含量未检出，抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥90%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥90%、白色念珠菌≥90%、白色葡萄球菌≥90%，耐霉性能：黑曲霉 0级、土曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、绳状青霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
2、封边：采用2mm厚的ABS激光封边条，表面光滑圆润，密封性好，防水、耐磨。
3、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
4、厚度：主台面板、副柜面板厚度为25mm；前挡板、层板、侧板、背板、抽面、门板、侧挡板厚度为18mm。
5、圆盘腿基材：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板、钢管，钢管厚度1.5mm、圆盘厚度1.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
6、圆盘腿饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
7、配置：配置副柜；台面带铝合金线槽；根据科室实际需求定制柜体结构。
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	患者椅
	常规
	[image: 微信图片_20230704171143]
	1、软包饰面：采用医用西皮,耐酒精、消毒液等化学试剂大面积杀菌处理，表面易清洁。
符合GB/T 16799-2018、GB/T 40908-2021、GB/T 40907-2021标准要求；理化性能：耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥3N/10mm，撕裂力≥30N，气味≤3级；环保性能：游离甲醛、挥发性有机物（VOC）未检出，邻苯二甲酸酯、2，4-二氨基甲苯、4，4’-二氨基二苯甲烷、多溴二苯醚、阻燃剂等均未检出。
2、泡绵：采用高密度海绵。
符合GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB 17927-2024标准要求；环保要求：甲醛释放量、TVOC未检出；理化性能：密度≥45kg/m³，回弹率≥50%，65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，拉伸强度≥130kPa，撕裂强度≥3.0N/cm，甲醛散发≤5mg/kg，灰分≤2.75%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值(P)：32%≥P≥22%，阻燃II级。
3、座体：PP塑料一次成型，外形美观，坚固耐用，无味环保，手感光滑易清洗，永不褪色 。
4、椅架：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢管，钢管厚度1.5mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
5、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
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	检查凳
	常规、升降
	[image: 795b8ad712fd7343b470d885768ef52]
	1、饰面：采用医用西皮,耐酒精、消毒液等化学试剂大面积杀菌处理，表面易清洁。
符合GB/T 16799-2018、GB/T 40908-2021、GB/T 40907-2021标准要求；理化性能：耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥3N/10mm，撕裂力≥30N，气味≤3级；环保性能：游离甲醛、挥发性有机物（VOC）未检出，邻苯二甲酸酯、2，4-二氨基甲苯、4，4’-二氨基二苯甲烷、多溴二苯醚、阻燃剂等均未检出。
2、泡绵：采用高密度海绵。
符合GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB 17927-2024标准要求；环保要求：甲醛释放量、TVOC未检出；理化性能：密度≥45kg/m³，回弹率≥50%，65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，拉伸强度≥130kPa，撕裂强度≥3.0N/cm，甲醛散发≤5mg/kg，灰分≤2.75%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值(P)：32%≥P≥22%，阻燃II级。
3、座板：E0级环保多层板衬板支撑。
▲符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
4、升降系统：采用“三弘”、“KGS”、“SUSPA”或同等品牌气压棒。
5、配置：PP塑料一次成型靠背；尼龙五星脚及万向脚轮。
	把
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	实验凳
	常规、升降
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	1、饰面：采用医用西皮,耐酒精、消毒液等化学试剂大面积杀菌处理，表面易清洁。
符合GB/T 16799-2018、GB/T 40908-2021、GB/T 40907-2021标准要求；理化性能：耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥3N/10mm，撕裂力≥30N，气味≤3级；环保性能：游离甲醛、挥发性有机物（VOC）未检出，邻苯二甲酸酯、2，4-二氨基甲苯、4，4’-二氨基二苯甲烷、多溴二苯醚、阻燃剂等均未检出。
2、泡绵：采用高密度海绵。
符合GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB 17927-2024标准要求；环保要求：甲醛释放量、TVOC未检出；理化性能：密度≥45kg/m³，回弹率≥50%，65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，拉伸强度≥130kPa，撕裂强度≥3.0N/cm，甲醛散发≤5mg/kg，灰分≤2.75%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值(P)：32%≥P≥22%，阻燃II级。
3、座板：E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
4、升降系统：采用“三弘”、“KGS”、“SUSPA”或同等品牌气压棒。
5、配置：电镀圆盘脚蹬五星脚，尼龙万向脚轮。
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	陪护椅
	常规
	[image: ]
	1、饰面：采用医用西皮,耐酒精、消毒液等化学试剂大面积杀菌处理，表面易清洁。
符合GB/T 16799-2018、GB/T 40908-2021、GB/T 40907-2021标准要求；理化性能：耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥3N/10mm，撕裂力≥30N，气味≤3级；环保性能：游离甲醛、挥发性有机物（VOC）未检出，邻苯二甲酸酯、2，4-二氨基甲苯、4，4’-二氨基二苯甲烷、多溴二苯醚、阻燃剂等均未检出。
2、泡绵：采用高密度海绵。
符合GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB 17927-2024标准要求；环保要求：甲醛释放量、TVOC未检出；理化性能：密度≥45kg/m³，回弹率≥50%，65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，拉伸强度≥130kPa，撕裂强度≥3.0N/cm，甲醛散发≤5mg/kg，灰分≤2.75%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值(P)：32%≥P≥22%，阻燃II级。
3、座板：E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
4、椅架：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢管，钢管厚度1.5mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
5、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
6、配置：手动三折叠座体，脚轮头部采用3寸滑冰轮、腿部采用2寸大班轮，配有φ38的内防滑胶塞。
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	输液椅
	常规
	[image: ]
	1、饰面：采用医用西皮,耐酒精、消毒液等化学试剂大面积杀菌处理，表面易清洁。
符合GB/T 16799-2018、GB/T 40908-2021、GB/T 40907-2021标准要求；理化性能：耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥3N/10mm，撕裂力≥30N，气味≤3级；环保性能：游离甲醛、挥发性有机物（VOC）未检出，邻苯二甲酸酯、2，4-二氨基甲苯、4，4’-二氨基二苯甲烷、多溴二苯醚、阻燃剂等均未检出。
2、泡绵：采用高密度海绵。
符合GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB 17927-2024标准要求；环保要求：甲醛释放量、TVOC未检出；理化性能：密度≥45kg/m³，回弹率≥50%，65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，拉伸强度≥130kPa，撕裂强度≥3.0N/cm，甲醛散发≤5mg/kg，灰分≤2.75%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值(P)：32%≥P≥22%，阻燃II级。
3、座板：E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
4、椅架：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢管，钢管厚度1.5mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
5、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
6、配置：靠背可倾仰，配置输液杆、折叠脚踏、头枕及置物篮。
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	雾化椅
	常规
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	1、饰面：采用医用西皮,耐酒精、消毒液等化学试剂大面积杀菌处理，表面易清洁。
符合GB/T 16799-2018、GB/T 40908-2021、GB/T 40907-2021标准要求；理化性能：耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥3N/10mm，撕裂力≥30N，气味≤3级；环保性能：游离甲醛、挥发性有机物（VOC）未检出，邻苯二甲酸酯、2，4-二氨基甲苯、4，4’-二氨基二苯甲烷、多溴二苯醚、阻燃剂等均未检出。
2、泡绵：采用高密度海绵。
符合GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB 17927-2024标准要求；环保要求：甲醛释放量、TVOC未检出；理化性能：密度≥45kg/m³，回弹率≥50%，65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，拉伸强度≥130kPa，撕裂强度≥3.0N/cm，甲醛散发≤5mg/kg，灰分≤2.75%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值(P)：32%≥P≥22%，阻燃II级。
3、座板：E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
4、椅架：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢管，钢管厚度1.5mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
5、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
6、配置：软包扶手，钢制脚踏及置物篮。
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	医用单人沙发椅
	单人位
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	1、饰面：采用医用西皮,耐酒精、消毒液等化学试剂大面积杀菌处理，表面易清洁。
符合GB/T 16799-2018、GB/T 40908-2021、GB/T 40907-2021标准要求；理化性能：耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥3N/10mm，撕裂力≥30N，气味≤3级；环保性能：游离甲醛、挥发性有机物（VOC）未检出，邻苯二甲酸酯、2，4-二氨基甲苯、4，4’-二氨基二苯甲烷、多溴二苯醚、阻燃剂等均未检出。
2、泡绵：采用高密度海绵。
符合GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB 17927-2024标准要求；环保要求：甲醛释放量、TVOC未检出；理化性能：密度≥45kg/m³，回弹率≥50%，65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，拉伸强度≥130kPa，撕裂强度≥3.0N/cm，甲醛散发≤5mg/kg，灰分≤2.75%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值(P)：32%≥P≥22%，阻燃II级。
3、内部框架：优质榉木实木框架，榫卯结构，木材含水率8-12%，经四面刨光处理，无虫蚀、腐朽材，结合部位无松动；内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，高强度弹簧和高弹力绷带打底。
4、造型板：E0级环保多层板。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、工艺：车线无跳针或明显浮线，嵌线应圆滑顺直及圆弧处均匀对称。
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	中药柜
	900*500*1800
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	1、基材：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板，钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
2、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
3、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
4、配置：40抽斗120味中药格；1组对开门；铝合金拉手；柜子底部配置高度调节脚。
5、配置：所有抽屉为独立抽屉，且带双金属双轨道。
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	单面西药架
	800*460*2000
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	1、基材：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板，立柱厚度1.2mm、层板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
2、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
4、配置：8层结构，每层高度可调节；配置标签框；架体底部配置高度调节脚。
	件
	20

	21
	双面西药架
	800*860*2000
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	1、基材：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板，立柱厚度1.2mm、层板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
2、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
4、配置：8层结构，每层高度可调节；配置标签框；架体底部配置高度调节脚。
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	导诊台
	6000+2000+2000*750*750/1150
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	1、站体龙骨：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢管，钢管厚度1.2\1.5mm，配合不同部位使用；钢管表面经酸洗、磷化等防锈处理；站体龙骨宽度120mm，内置强弱电走线系统；每个座椅位设置可拆卸强弱电检修板。
2、站体外饰面封板：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板；内外双层结构；钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
3、钢板饰面：采用木纹转印工艺，木纹根据现场环境进行匹配选型。
4、台面及外立面造型：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行异形定制无缝拼接工艺制作；石材下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、底座：采用SUS304不锈钢踢脚板，直拉丝工艺，厚度1.2mm；通体LED灯带。
6、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
7、配置：台面下根据科室需要可配置主机柜、打印机柜、抽屉柜、掩门柜、病历柜、键盘架等功能，材质为钢制。
	套
	2

	23
	儿科分诊台
	3200+2400+1400*750*750*1150
	[image: ]
	1、站体龙骨：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢管，钢管厚度1.2\1.5mm，配合不同部位使用；钢管表面经酸洗、磷化等防锈处理；站体龙骨宽度120mm，内置强弱电走线系统；每个座椅位设置可拆卸强弱电检修板。
2、站体外饰面封板：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板；内外双层结构；钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
3、钢板饰面：采用木纹转印工艺，木纹根据现场环境进行匹配选型。
4、台面及外立面造型：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行异形定制无缝拼接工艺制作；石材下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、底座：采用SUS304不锈钢踢脚板，直拉丝工艺，厚度1.2mm；通体LED灯带。
6、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
7、配置：台面下根据科室需要可配置主机柜、打印机柜、抽屉柜、掩门柜、病历柜、键盘架等功能，材质为钢制。
	套
	1

	24
	儿童保健科分诊台
	2400*750*750/1150
	[image: ICU护士站直条]
	1、站体龙骨：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢管，钢管厚度1.2\1.5mm，配合不同部位使用；钢管表面经酸洗、磷化等防锈处理；站体龙骨宽度120mm，内置强弱电走线系统；每个座椅位设置可拆卸强弱电检修板。
2、站体外饰面封板：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板；内外双层结构；钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
3、钢板饰面：采用木纹转印工艺，木纹根据现场环境进行匹配选型。
4、台面及外立面造型：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行异形定制无缝拼接工艺制作；石材下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、底座：采用SUS304不锈钢踢脚板，直拉丝工艺，厚度1.2mm；通体LED灯带。
6、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
7、配置：台面下根据科室需要可配置主机柜、打印机柜、抽屉柜、掩门柜、病历柜、键盘架等功能，材质为钢制。
	套
	2
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	分诊台
	3600*750*750/1150
	[image: ICU护士站直条]
	1、站体龙骨：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢管，钢管厚度1.2\1.5mm，配合不同部位使用；钢管表面经酸洗、磷化等防锈处理；站体龙骨宽度120mm，内置强弱电走线系统；每个座椅位设置可拆卸强弱电检修板。
2、站体外饰面封板：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板；内外双层结构；钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
3、钢板饰面：采用木纹转印工艺，木纹根据现场环境进行匹配选型。
4、台面及外立面造型：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行异形定制无缝拼接工艺制作；石材下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、底座：采用SUS304不锈钢踢脚板，直拉丝工艺，厚度1.2mm；通体LED灯带。
6、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
7、配置：台面下根据科室需要可配置主机柜、打印机柜、抽屉柜、掩门柜、病历柜、键盘架等功能，材质为钢制。
	套
	2

	26
	护士站
	3200*750*750/1150
	[image: ICU护士站直条]
	1、站体龙骨：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢管，钢管厚度1.2\1.5mm，配合不同部位使用；钢管表面经酸洗、磷化等防锈处理；站体龙骨宽度120mm，内置强弱电走线系统；每个座椅位设置可拆卸强弱电检修板。
2、站体外饰面封板：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板；内外双层结构；钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
3、钢板饰面：采用木纹转印工艺，木纹根据现场环境进行匹配选型。
4、台面及外立面造型：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行异形定制无缝拼接工艺制作；石材下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、底座：采用SUS304不锈钢踢脚板，直拉丝工艺，厚度1.2mm；通体LED灯带。
6、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
7、配置：台面下根据科室需要可配置主机柜、打印机柜、抽屉柜、掩门柜、病历柜、键盘架等功能，材质为钢制。
	套
	1
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	分诊台
	7700+1350*750*750/1150
	[image: ]
	1、站体龙骨：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢管，钢管厚度1.2\1.5mm，配合不同部位使用；钢管表面经酸洗、磷化等防锈处理；站体龙骨宽度120mm，内置强弱电走线系统；每个座椅位设置可拆卸强弱电检修板。
2、站体外饰面封板：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板；内外双层结构；钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
3、钢板饰面：采用木纹转印工艺，木纹根据现场环境进行匹配选型。
4、台面及外立面造型：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行异形定制无缝拼接工艺制作；石材下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、底座：采用SUS304不锈钢踢脚板，直拉丝工艺，厚度1.2mm；通体LED灯带。
6、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
7、配置：台面下根据科室需要可配置主机柜、打印机柜、抽屉柜、掩门柜、病历柜、键盘架等功能，材质为钢制。
	套
	1
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	分诊台
	3700*750*750/1150
	[image: ICU护士站直条]
	1、站体龙骨：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢管，钢管厚度1.2\1.5mm，配合不同部位使用；钢管表面经酸洗、磷化等防锈处理；站体龙骨宽度120mm，内置强弱电走线系统；每个座椅位设置可拆卸强弱电检修板。
2、站体外饰面封板：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板；内外双层结构；钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
3、钢板饰面：采用木纹转印工艺，木纹根据现场环境进行匹配选型。
4、台面及外立面造型：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行异形定制无缝拼接工艺制作；石材下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、底座：采用SUS304不锈钢踢脚板，直拉丝工艺，厚度1.2mm；通体LED灯带。
6、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
7、配置：台面下根据科室需要可配置主机柜、打印机柜、抽屉柜、掩门柜、病历柜、键盘架等功能，材质为钢制。
	套
	1
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	分诊台
	2850+1350*750*750/1150
	[image: ]
	1、站体龙骨：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢管，钢管厚度1.2\1.5mm，配合不同部位使用；钢管表面经酸洗、磷化等防锈处理；站体龙骨宽度120mm，内置强弱电走线系统；每个座椅位设置可拆卸强弱电检修板。
2、站体外饰面封板：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板；内外双层结构；钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
3、钢板饰面：采用木纹转印工艺，木纹根据现场环境进行匹配选型。
4、台面及外立面造型：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行异形定制无缝拼接工艺制作；石材下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、底座：采用SUS304不锈钢踢脚板，直拉丝工艺，厚度1.2mm；通体LED灯带。
6、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
7、配置：台面下根据科室需要可配置主机柜、打印机柜、抽屉柜、掩门柜、病历柜、键盘架等功能，材质为钢制。
	套
	1
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	护士站
	2000*750*750/1150
	[image: ICU护士站直条]
	1、站体龙骨：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢管，钢管厚度1.2\1.5mm，配合不同部位使用；钢管表面经酸洗、磷化等防锈处理；站体龙骨宽度120mm，内置强弱电走线系统；每个座椅位设置可拆卸强弱电检修板。
2、站体外饰面封板：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板；内外双层结构；钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
3、钢板饰面：采用木纹转印工艺，木纹根据现场环境进行匹配选型。
4、台面及外立面造型：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行异形定制无缝拼接工艺制作；石材下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、底座：采用SUS304不锈钢踢脚板，直拉丝工艺，厚度1.2mm；通体LED灯带。
6、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
7、配置：台面下根据科室需要可配置主机柜、打印机柜、抽屉柜、掩门柜、病历柜、键盘架等功能，材质为钢制。
	套
	1
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	护士站
	3700+1600*750*750/1150
	[image: ]
	1、站体龙骨：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢管，钢管厚度1.2\1.5mm，配合不同部位使用；钢管表面经酸洗、磷化等防锈处理；站体龙骨宽度120mm，内置强弱电走线系统；每个座椅位设置可拆卸强弱电检修板。
2、站体外饰面封板：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板；内外双层结构；钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
3、钢板饰面：采用木纹转印工艺，木纹根据现场环境进行匹配选型。
4、台面及外立面造型：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行异形定制无缝拼接工艺制作；石材下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、底座：采用SUS304不锈钢踢脚板，直拉丝工艺，厚度1.2mm；通体LED灯带。
6、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
7、配置：台面下根据科室需要可配置主机柜、打印机柜、抽屉柜、掩门柜、病历柜、键盘架等功能，材质为钢制。
	套
	1
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	分诊台
	2800*750*750/1150
	[image: ICU护士站直条]
	1、站体龙骨：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢管，钢管厚度1.2\1.5mm，配合不同部位使用；钢管表面经酸洗、磷化等防锈处理；站体龙骨宽度120mm，内置强弱电走线系统；每个座椅位设置可拆卸强弱电检修板。
2、站体外饰面封板：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板；内外双层结构；钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
3、钢板饰面：采用木纹转印工艺，木纹根据现场环境进行匹配选型。
4、台面及外立面造型：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行异形定制无缝拼接工艺制作；石材下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、底座：采用SUS304不锈钢踢脚板，直拉丝工艺，厚度1.2mm；通体LED灯带。
6、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
7、配置：台面下根据科室需要可配置主机柜、打印机柜、抽屉柜、掩门柜、病历柜、键盘架等功能，材质为钢制。
	套
	3
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	分诊台
	3400*750*750/1150
	[image: ICU护士站直条]
	1、站体龙骨：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢管，钢管厚度1.2\1.5mm，配合不同部位使用；钢管表面经酸洗、磷化等防锈处理；站体龙骨宽度120mm，内置强弱电走线系统；每个座椅位设置可拆卸强弱电检修板。
2、站体外饰面封板：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板；内外双层结构；钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
3、钢板饰面：采用木纹转印工艺，木纹根据现场环境进行匹配选型。
4、台面及外立面造型：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行异形定制无缝拼接工艺制作；石材下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、底座：采用SUS304不锈钢踢脚板，直拉丝工艺，厚度1.2mm；通体LED灯带。
6、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
7、配置：台面下根据科室需要可配置主机柜、打印机柜、抽屉柜、掩门柜、病历柜、键盘架等功能，材质为钢制。
	套
	1
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	护士站
	1800*750*750/1150
	[image: ICU护士站直条]
	1、站体龙骨：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢管，钢管厚度1.2\1.5mm，配合不同部位使用；钢管表面经酸洗、磷化等防锈处理；站体龙骨宽度120mm，内置强弱电走线系统；每个座椅位设置可拆卸强弱电检修板。
2、站体外饰面封板：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板；内外双层结构；钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
3、钢板饰面：采用木纹转印工艺，木纹根据现场环境进行匹配选型。
4、台面及外立面造型：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行异形定制无缝拼接工艺制作；石材下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、底座：采用SUS304不锈钢踢脚板，直拉丝工艺，厚度1.2mm；通体LED灯带。
6、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
7、配置：台面下根据科室需要可配置主机柜、打印机柜、抽屉柜、掩门柜、病历柜、键盘架等功能，材质为钢制。
	套
	1
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	护士站
	5800*750*750/1150
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	1、站体龙骨：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢管，钢管厚度1.2\1.5mm，配合不同部位使用；钢管表面经酸洗、磷化等防锈处理；站体龙骨宽度120mm，内置强弱电走线系统；每个座椅位设置可拆卸强弱电检修板。
2、站体外饰面封板：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板；内外双层结构；钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
3、钢板饰面：采用木纹转印工艺，木纹根据现场环境进行匹配选型。
4、台面及外立面造型：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行异形定制无缝拼接工艺制作；石材下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、底座：采用SUS304不锈钢踢脚板，直拉丝工艺，厚度1.2mm；通体LED灯带。
6、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
7、配置：台面下根据科室需要可配置主机柜、打印机柜、抽屉柜、掩门柜、病历柜、键盘架等功能，材质为钢制。
	套
	1
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	护士站
	1600*750*750/1150
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	1、站体龙骨：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢管，钢管厚度1.2\1.5mm，配合不同部位使用；钢管表面经酸洗、磷化等防锈处理；站体龙骨宽度120mm，内置强弱电走线系统；每个座椅位设置可拆卸强弱电检修板。
2、站体外饰面封板：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板；内外双层结构；钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
3、钢板饰面：采用木纹转印工艺，木纹根据现场环境进行匹配选型。
4、台面及外立面造型：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行异形定制无缝拼接工艺制作；石材下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、底座：采用SUS304不锈钢踢脚板，直拉丝工艺，厚度1.2mm；通体LED灯带。
6、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
7、配置：台面下根据科室需要可配置主机柜、打印机柜、抽屉柜、掩门柜、病历柜、键盘架等功能，材质为钢制。
	套
	1

	37
	护士站
	1100*750*1150
	[image: ]
	1、站体龙骨：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢管，钢管厚度1.2\1.5mm，配合不同部位使用；钢管表面经酸洗、磷化等防锈处理；站体龙骨宽度120mm，内置强弱电走线系统；每个座椅位设置可拆卸强弱电检修板。
2、站体外饰面封板：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板；内外双层结构；钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
3、钢板饰面：采用木纹转印工艺，木纹根据现场环境进行匹配选型。
4、台面及外立面造型：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行异形定制无缝拼接工艺制作；石材下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、底座：采用SUS304不锈钢踢脚板，直拉丝工艺，厚度1.2mm；通体LED灯带。
6、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
7、配置：台面下根据科室需要可配置主机柜、打印机柜、抽屉柜、掩门柜、病历柜、键盘架等功能，材质为钢制。
	套
	2
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	护士站
	2130+2350*750*750/1150
	[image: ]
	1、站体龙骨：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢管，钢管厚度1.2\1.5mm，配合不同部位使用；钢管表面经酸洗、磷化等防锈处理；站体龙骨宽度120mm，内置强弱电走线系统；每个座椅位设置可拆卸强弱电检修板。
2、站体外饰面封板：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板；内外双层结构；钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
3、钢板饰面：采用木纹转印工艺，木纹根据现场环境进行匹配选型。
4、台面及外立面造型：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行异形定制无缝拼接工艺制作；石材下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、底座：采用SUS304不锈钢踢脚板，直拉丝工艺，厚度1.2mm；通体LED灯带。
6、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
7、配置：台面下根据科室需要可配置主机柜、打印机柜、抽屉柜、掩门柜、病历柜、键盘架等功能，材质为钢制。
	套
	2
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	护士站
	1000+4100+1000*750*750/1150
	[image: ]
	1、站体龙骨：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢管，钢管厚度1.2\1.5mm，配合不同部位使用；钢管表面经酸洗、磷化等防锈处理；站体龙骨宽度120mm，内置强弱电走线系统；每个座椅位设置可拆卸强弱电检修板。
2、站体外饰面封板：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板；内外双层结构；钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
3、钢板饰面：采用木纹转印工艺，木纹根据现场环境进行匹配选型。
4、台面及外立面造型：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行异形定制无缝拼接工艺制作；石材下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、底座：采用SUS304不锈钢踢脚板，直拉丝工艺，厚度1.2mm；通体LED灯带。
6、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
7、配置：台面下根据科室需要可配置主机柜、打印机柜、抽屉柜、掩门柜、病历柜、键盘架等功能，材质为钢制。
	套
	3

	40
	病房衣柜
	950*500*2500
	[image: ]
	1、基材：采用“福人”、“大亚”、“露水河”或同等品牌E0级三聚氰胺浸渍纸质饰面刨花板。
符合GB/T 4897-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 44690-2024、GB/T 17657-2022、JC/T 2039-2010；环保及理化要求：含水率≤13%，吸水厚度膨胀率≤14%，静曲强度≥13MPa，弹性模量≥1900MPa，握螺钉力：板面≥900N、板边≥600N，气味等级0级，甲醛释放量E0级≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总醛酮化合物，乙醛均未检出，纤维板中邻苯二甲酸酯含量未检出，抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥90%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥90%、白色念珠菌≥90%、白色葡萄球菌≥90%，耐霉性能：黑曲霉 0级、土曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、绳状青霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
2、封边：采用1mm厚的ABS激光封边条，表面光滑圆润，密封性好，防水、耐磨。
3、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
4、厚度：层板、顶板、底板25mm；门板、侧板、背板厚度为18mm。
5、配置：含顶柜、层板、柜门锁。
	套
	54

	41
	操作台
	2600*600*850/2000
	[image: ]
	1、基材：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板，钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
2、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
3、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
4、台面：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行无缝拼接工艺制作；石材台面下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、配置：根据科室需要可设置置物架；下柜抽屉+掩门柜。
	套
	9

	42
	操作台
	2300*600*850/2000
	[image: ]
	1、基材：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板，钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
2、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
3、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
4、台面：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行无缝拼接工艺制作；石材台面下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、配置：根据科室需要可设置置物架；下柜抽屉+掩门柜。
	套
	1
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	操作台
	4150*600*850/2000
	[image: ]
	1、基材：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板，钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
2、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
3、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
4、台面：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行无缝拼接工艺制作；石材台面下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、配置：根据科室需要可设置置物架；下柜抽屉+掩门柜。
	套
	1

	44
	操作台
	4150*600*850/2000
	[image: ]
	1、基材：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板，钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
2、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
3、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
4、台面：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行无缝拼接工艺制作；石材台面下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、配置：根据科室需要可设置置物架；下柜抽屉+掩门柜。
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	操作台
	4070+2400*600*850/2000
	[image: ]
	1、基材：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板，钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
2、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
3、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
4、台面：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行无缝拼接工艺制作；石材台面下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、配置：根据科室需要可设置置物架；下柜抽屉+掩门柜。
	套
	1

	46
	操作台
	3950*600*850/2000
	[image: ]
	1、基材：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板，钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
2、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
3、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
4、台面：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行无缝拼接工艺制作；石材台面下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、配置：根据科室需要可设置置物架；下柜抽屉+掩门柜。
	套
	1
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	操作台
	1600*600*850/2000
	[image: ]
	1、基材：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板，钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
2、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
3、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
4、台面：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行无缝拼接工艺制作；石材台面下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、配置：根据科室需要可设置置物架；下柜抽屉+掩门柜。
	套
	7
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	操作台
	3470*600*850/2000
	[image: ]
	1、基材：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板，钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
2、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
3、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
4、台面：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行无缝拼接工艺制作；石材台面下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、配置：根据科室需要可设置置物架；下柜抽屉+掩门柜。
	套
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	操作台
	3200+2580*600*850/2000
	[image: ]
	1、基材：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板，钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
2、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
3、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
4、台面：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行无缝拼接工艺制作；石材台面下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、配置：根据科室需要可设置置物架；下柜抽屉+掩门柜。
	套
	1
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	操作台
	4500*600*850/2000
	[image: ]
	1、基材：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板，钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
2、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
3、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
4、台面：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行无缝拼接工艺制作；石材台面下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、配置：根据科室需要可设置置物架；下柜抽屉+掩门柜。
	套
	1
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	操作台
	1600*600*850/2000
	[image: ]
	1、基材：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板，钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
2、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
3、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
4、台面：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行无缝拼接工艺制作；石材台面下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、配置：根据科室需要可设置置物架；下柜抽屉+掩门柜。
	套
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	操作台
	2950*600*850/2000
	[image: ]
	1、基材：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板，钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
2、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
3、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
4、台面：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行无缝拼接工艺制作；石材台面下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、配置：根据科室需要可设置置物架；下柜抽屉+掩门柜。
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	操作台
	3700*600*850/2000
	[image: ]
	1、基材：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板，钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
2、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
3、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
4、台面：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行无缝拼接工艺制作；石材台面下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、配置：根据科室需要可设置置物架；下柜抽屉+掩门柜。
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	操作台
	2000*600*850/2000
	[image: ]
	1、基材：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板，钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
2、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
3、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
4、台面：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行无缝拼接工艺制作；石材台面下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、配置：根据科室需要可设置置物架；下柜抽屉+掩门柜。
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	操作台
	2700+3000*600*850/2000
	[image: ]
	1、基材：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板，钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
2、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
3、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
4、台面：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行无缝拼接工艺制作；石材台面下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、配置：根据科室需要可设置置物架；下柜抽屉+掩门柜。
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	整理台
	3000*600**850
	[image: ]
	1、基材：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板，钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
2、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
3、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
4、台面：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行无缝拼接工艺制作；石材台面下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、配置：根据科室需要可设置置物架；下柜抽屉+掩门柜。
	套
	2
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	整理台
	4130*600*850
	[image: ]
	1、基材：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板，钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
2、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
3、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
4、台面：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行无缝拼接工艺制作；石材台面下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、配置：根据科室需要可设置置物架；下柜抽屉+掩门柜。
	套
	1
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	整理台
	1930*650*850
	[image: ]
	1、基材：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板，钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
2、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
3、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
4、台面：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行无缝拼接工艺制作；石材台面下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、配置：根据科室需要可设置置物架；下柜抽屉+掩门柜。
	套
	1
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	整理台
	4770*600*850
	[image: ]
	1、基材：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板，钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
2、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
3、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
4、台面：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行无缝拼接工艺制作；石材台面下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、配置：根据科室需要可设置置物架；下柜抽屉+掩门柜。
	套
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	60
	操作台
	3250+3200*600*850/2000
	[image: ]
	1、基材：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板，钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
2、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
3、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
4、台面：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行无缝拼接工艺制作；石材台面下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、配置：根据科室需要可设置置物架；下柜抽屉+掩门柜。
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	操作台
	2220+2640*600*850
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	1、基材：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板，钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
2、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
3、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
4、台面：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行无缝拼接工艺制作；石材台面下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、配置：根据科室需要可设置置物架；下柜抽屉+掩门柜。
	套
	1
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	操作台
	3130*600*850/2000
	[image: ]
	1、基材：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板，钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
2、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
3、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
4、台面：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行无缝拼接工艺制作；石材台面下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、配置：根据科室需要可设置置物架；下柜抽屉+掩门柜。
	套
	1
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	操作台
	2520+3120*600*850/2000
	[image: ]
	1、基材：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板，钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
2、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
3、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
4、台面：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行无缝拼接工艺制作；石材台面下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、配置：根据科室需要可设置置物架；下柜抽屉+掩门柜。
	套
	1
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	操作台
	3120+1920*600*850/2000
	[image: ]
	1、基材：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板，钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
2、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
3、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
4、台面：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行无缝拼接工艺制作；石材台面下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、配置：根据科室需要可设置置物架；下柜抽屉+掩门柜。
	套
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	操作台
	2220+2100*600*850/2000
	[image: ]
	1、基材：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板，钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
2、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
3、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
4、台面：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行无缝拼接工艺制作；石材台面下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、配置：根据科室需要可设置置物架；下柜抽屉+掩门柜。
	套
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	操作台
	2160*600*850
	[image: ]
	1、基材：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板，钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
2、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
3、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
4、台面：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行无缝拼接工艺制作；石材台面下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、配置：根据科室需要可设置置物架；下柜抽屉+掩门柜。
	套
	4
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	操作台
	4350*600*850/2000
	[image: ]
	1、基材：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板，钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
2、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
3、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
4、台面：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行无缝拼接工艺制作；石材台面下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、配置：根据科室需要可设置置物架；下柜抽屉+掩门柜。
	套
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	操作台
	2670+4350*600*850/2000
	[image: ]
	1、基材：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板，钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
2、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
3、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
4、台面：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行无缝拼接工艺制作；石材台面下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、配置：根据科室需要可设置置物架；下柜抽屉+掩门柜。
	套
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	操作台
	2070*600*850/2000
	[image: ]
	1、基材：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板，钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
2、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
3、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
4、台面：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行无缝拼接工艺制作；石材台面下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、配置：根据科室需要可设置置物架；下柜抽屉+掩门柜。
	套
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	配奶间操作台
	1970*600*850/2000
	[image: ]
	1、基材：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板，钢板厚度0.8mm；钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
2、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
3、五金配件：采用“海福乐”、“海蒂诗”、“DTC”或同等品牌五金配件。
导轨：
符合QB/T 2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出。性能要求：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）检测符合要求，功能：耐久性试验≥200000 次、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。
铰链:
符合QB/T 2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021标准要求；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出；过载（垂直静载荷、水平静载荷）检测符合要求，功能：耐久性试验≥100000 次、下沉量≤2.0 ㎜。
4、台面：采用12mm厚复合亚克力医用人造石，可无缝拼接，具有环保、防渗透、耐消杀、耐摩擦等特性；现场进行无缝拼接工艺制作；石材台面下面采用E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
5、配置：根据科室需要可设置置物架；下柜抽屉+掩门柜。
	套
	1

	71
	操作台
	4150*550*850
	[image: ]
	1、台体：采用SUS304不锈钢，直拉丝工艺，钢板厚度0.8mm。
2、焊接工艺：焊接表面波纹应均匀，高低之差≤1mm；焊接处无脱焊、虚焊、焊穿；涂（镀）层应无脱落、返锈和粘漆；在接触人体的部位对毛刺、刃口或棱角进行打磨，抛光处理。 
3、配置：对开门结构；配冷热水双阀门水龙头；水槽做静音及防喷溅处理。
	套
	1

	72
	操作台
	4300*550*850
	[image: ]
	1、台体：采用SUS304不锈钢，直拉丝工艺，钢板厚度0.8mm。
2、焊接工艺：焊接表面波纹应均匀，高低之差≤1mm；焊接处无脱焊、虚焊、焊穿；涂（镀）层应无脱落、返锈和粘漆；在接触人体的部位对毛刺、刃口或棱角进行打磨，抛光处理。 
3、配置：对开门结构；配冷热水双阀门水龙头；水槽做静音及防喷溅处理。
	套
	1

	73
	操作台
	2480*550*850
	[image: ]
	1、台体：采用SUS304不锈钢，直拉丝工艺，钢板厚度0.8mm。
2、焊接工艺：焊接表面波纹应均匀，高低之差≤1mm；焊接处无脱焊、虚焊、焊穿；涂（镀）层应无脱落、返锈和粘漆；在接触人体的部位对毛刺、刃口或棱角进行打磨，抛光处理。 
3、配置：对开门结构；配冷热水双阀门水龙头；水槽做静音及防喷溅处理。
	套
	1

	74
	操作台
	4000+2330*550*850
	[image: ]
	1、台体：采用SUS304不锈钢，直拉丝工艺，钢板厚度0.8mm。
2、焊接工艺：焊接表面波纹应均匀，高低之差≤1mm；焊接处无脱焊、虚焊、焊穿；涂（镀）层应无脱落、返锈和粘漆；在接触人体的部位对毛刺、刃口或棱角进行打磨，抛光处理。 
3、配置：对开门结构；配冷热水双阀门水龙头；水槽做静音及防喷溅处理。
	套
	1

	75
	操作台
	2440*550*850
	[image: ]
	1、台体：采用SUS304不锈钢，直拉丝工艺，钢板厚度0.8mm。
2、焊接工艺：焊接表面波纹应均匀，高低之差≤1mm；焊接处无脱焊、虚焊、焊穿；涂（镀）层应无脱落、返锈和粘漆；在接触人体的部位对毛刺、刃口或棱角进行打磨，抛光处理。 
3、配置：对开门结构；配冷热水双阀门水龙头；水槽做静音及防喷溅处理。
	套
	1

	76
	操作台
	4320*550*850
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	1、台体：采用SUS304不锈钢，直拉丝工艺，钢板厚度0.8mm。
2、焊接工艺：焊接表面波纹应均匀，高低之差≤1mm；焊接处无脱焊、虚焊、焊穿；涂（镀）层应无脱落、返锈和粘漆；在接触人体的部位对毛刺、刃口或棱角进行打磨，抛光处理。 
3、配置：对开门结构；配冷热水双阀门水龙头；水槽做静音及防喷溅处理。
	套
	2

	77
	操作台
	3460*550*850
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	1、台体：采用SUS304不锈钢，直拉丝工艺，钢板厚度0.8mm。
2、焊接工艺：焊接表面波纹应均匀，高低之差≤1mm；焊接处无脱焊、虚焊、焊穿；涂（镀）层应无脱落、返锈和粘漆；在接触人体的部位对毛刺、刃口或棱角进行打磨，抛光处理。 
3、配置：对开门结构；配冷热水双阀门水龙头；水槽做静音及防喷溅处理。
	套
	2

	78
	操作台
	2110*550*850
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	1、台体：采用SUS304不锈钢，直拉丝工艺，钢板厚度0.8mm。
2、焊接工艺：焊接表面波纹应均匀，高低之差≤1mm；焊接处无脱焊、虚焊、焊穿；涂（镀）层应无脱落、返锈和粘漆；在接触人体的部位对毛刺、刃口或棱角进行打磨，抛光处理。 
3、配置：对开门结构；配冷热水双阀门水龙头；水槽做静音及防喷溅处理。
	套
	2

	79
	操作台
	4850*550*850
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	1、台体：采用SUS304不锈钢，直拉丝工艺，钢板厚度0.8mm。
2、焊接工艺：焊接表面波纹应均匀，高低之差≤1mm；焊接处无脱焊、虚焊、焊穿；涂（镀）层应无脱落、返锈和粘漆；在接触人体的部位对毛刺、刃口或棱角进行打磨，抛光处理。 
3、配置：对开门结构；配冷热水双阀门水龙头；水槽做静音及防喷溅处理。
	套
	1

	80
	操作台
	操作台2080*550*850
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	1、台体：采用SUS304不锈钢，直拉丝工艺，钢板厚度0.8mm。
2、焊接工艺：焊接表面波纹应均匀，高低之差≤1mm；焊接处无脱焊、虚焊、焊穿；涂（镀）层应无脱落、返锈和粘漆；在接触人体的部位对毛刺、刃口或棱角进行打磨，抛光处理。 
3、配置：对开门结构；配冷热水双阀门水龙头；水槽做静音及防喷溅处理。
	套
	1

	81
	操作台
	4000*550*850
	[image: ]
	1、台体：采用SUS304不锈钢，直拉丝工艺，钢板厚度0.8mm。
2、焊接工艺：焊接表面波纹应均匀，高低之差≤1mm；焊接处无脱焊、虚焊、焊穿；涂（镀）层应无脱落、返锈和粘漆；在接触人体的部位对毛刺、刃口或棱角进行打磨，抛光处理。 
3、配置：对开门结构；配冷热水双阀门水龙头；水槽做静音及防喷溅处理。
	套
	1

	82
	操作台
	4780*550*850
	[image: ]
	1、台体：采用SUS304不锈钢，直拉丝工艺，钢板厚度0.8mm。
2、焊接工艺：焊接表面波纹应均匀，高低之差≤1mm；焊接处无脱焊、虚焊、焊穿；涂（镀）层应无脱落、返锈和粘漆；在接触人体的部位对毛刺、刃口或棱角进行打磨，抛光处理。 
3、配置：对开门结构；配冷热水双阀门水龙头；水槽做静音及防喷溅处理。
	套
	1

	83
	L型医用隔帘
	2.3+1.2米*2.5米
	[image: ]
	1、隔帘材质：100%涤纶；幅宽3米；克重：300克/平方；网格高度：60厘米；多种颜色可供选择。
2、隔帘需采用医用隔帘布，抗菌、耐消杀、阻燃、防尘、防静电功效、遮光率达到75%。
3、窗帘布抗菌率：24小时对金黄色葡萄球减杀率≥95%，大肠杆菌减杀率≥95%，白色念珠菌减杀率≥95%。
4、耐水色牢度：检测依据GB/T 5713-2013GB 18401-2010 C 类变色≥3 级沾色≥3 级 检测结果达到：变色：4-5 级，沾色：4-5 级。
5、耐干摩擦色牢度 ：符合GB/T 3920-2008 GB 18401-2010 C类沾色≥3 级  检测结果需达到沾色：4-5 级。
6、耐汗渍色牢度：检测依据GB/T 3922-2013GB 18401-2010 C 类。变色≥3 级沾色≥3 级检测结果需达到：酸碱变色：4-5 级，沾色：4-5 级。
7、可分解芳香胺染料：禁用。
8、阻燃：隔帘具有永久性阻燃性，阻燃等级≧B1级。
9、1个滑动输液杆，含安装。
	套
	86

	84
	L型医用隔帘
	2.3+2.3+2.3米*2.5米
	[image: ]
	1、隔帘材质：100%涤纶；幅宽3米；克重：300克/平方；网格高度：60厘米；多种颜色可供选择。
2、隔帘需采用医用隔帘布，抗菌、耐消杀、阻燃、防尘、防静电功效、遮光率达到75%。
3、窗帘布抗菌率：24小时对金黄色葡萄球减杀率≥95%，大肠杆菌减杀率≥95%，白色念珠菌减杀率≥95%。
4、耐水色牢度：检测依据GB/T 5713-2013GB 18401-2010 C 类变色≥3 级沾色≥3 级 检测结果达到：变色：4-5 级，沾色：4-5 级。
5、耐干摩擦色牢度 ：符合GB/T 3920-2008 GB 18401-2010 C类沾色≥3 级  检测结果需达到沾色：4-5 级。
6、耐汗渍色牢度：检测依据GB/T 3922-2013GB 18401-2010 C 类。变色≥3 级沾色≥3 级检测结果需达到：酸碱变色：4-5 级，沾色：4-5 级。
7、可分解芳香胺染料：禁用。
8、阻燃：隔帘具有永久性阻燃性，阻燃等级≧B1级。
9、1个滑动输液杆，含安装。
	套
	17

	85
	L型医用隔帘
	2.3+1.8米*2.5米
	[image: ]
	1、隔帘材质：100%涤纶；幅宽3米；克重：300克/平方；网格高度：60厘米；多种颜色可供选择。
2、隔帘需采用医用隔帘布，抗菌、耐消杀、阻燃、防尘、防静电功效、遮光率达到75%。
3、窗帘布抗菌率：24小时对金黄色葡萄球减杀率≥95%，大肠杆菌减杀率≥95%，白色念珠菌减杀率≥95%。
4、耐水色牢度：检测依据GB/T 5713-2013GB 18401-2010 C 类变色≥3 级沾色≥3 级 检测结果达到：变色：4-5 级，沾色：4-5 级。
5、耐干摩擦色牢度 ：符合GB/T 3920-2008 GB 18401-2010 C类沾色≥3 级  检测结果需达到沾色：4-5 级。
6、耐汗渍色牢度：检测依据GB/T 3922-2013GB 18401-2010 C 类。变色≥3 级沾色≥3 级检测结果需达到：酸碱变色：4-5 级，沾色：4-5 级。
7、可分解芳香胺染料：禁用。
8、阻燃：隔帘具有永久性阻燃性，阻燃等级≧B1级。
9、1个滑动输液杆，含安装。
	套
	200

	86
	I型医用隔帘
	3.1米*2.5米
	[image: ]
	1、隔帘材质：100%涤纶；幅宽3米；克重：300克/平方；网格高度：60厘米；多种颜色可供选择。
2、隔帘需采用医用隔帘布，抗菌、耐消杀、阻燃、防尘、防静电功效、遮光率达到75%。
3、窗帘布抗菌率：24小时对金黄色葡萄球减杀率≥95%，大肠杆菌减杀率≥95%，白色念珠菌减杀率≥95%。
4、耐水色牢度：检测依据GB/T 5713-2013GB 18401-2010 C 类变色≥3 级沾色≥3 级 检测结果达到：变色：4-5 级，沾色：4-5 级。
5、耐干摩擦色牢度 ：符合GB/T 3920-2008 GB 18401-2010 C类沾色≥3 级  检测结果需达到沾色：4-5 级。
6、耐汗渍色牢度：检测依据GB/T 3922-2013GB 18401-2010 C 类。变色≥3 级沾色≥3 级检测结果需达到：酸碱变色：4-5 级，沾色：4-5 级。
7、可分解芳香胺染料：禁用。
8、阻燃：隔帘具有永久性阻燃性，阻燃等级≧B1级。
9、1个滑动输液杆，含安装。
	套
	1

	87
	I型医用隔帘
	2.3米*2.5米
	[image: ]
	1、隔帘材质：100%涤纶；幅宽3米；克重：300克/平方；网格高度：60厘米；多种颜色可供选择。
2、隔帘需采用医用隔帘布，抗菌、耐消杀、阻燃、防尘、防静电功效、遮光率达到75%。
3、窗帘布抗菌率：24小时对金黄色葡萄球减杀率≥95%，大肠杆菌减杀率≥95%，白色念珠菌减杀率≥95%。
4、耐水色牢度：检测依据GB/T 5713-2013GB 18401-2010 C 类变色≥3 级沾色≥3 级 检测结果达到：变色：4-5 级，沾色：4-5 级。
5、耐干摩擦色牢度 ：符合GB/T 3920-2008 GB 18401-2010 C类沾色≥3 级  检测结果需达到沾色：4-5 级。
6、耐汗渍色牢度：检测依据GB/T 3922-2013GB 18401-2010 C 类。变色≥3 级沾色≥3 级检测结果需达到：酸碱变色：4-5 级，沾色：4-5 级。
7、可分解芳香胺染料：禁用。
8、阻燃：隔帘具有永久性阻燃性，阻燃等级≧B1级。
9、1个滑动输液杆，含安装。
	套
	50

	88
	检查床
	1900*700*650
	[image: ]
	1、软包饰面：采用医用西皮,耐酒精、消毒液等化学试剂大面积杀菌处理，表面易清洁。
符合GB/T 16799-2018、GB/T 40908-2021、GB/T 40907-2021标准要求；理化性能：耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥3N/10mm，撕裂力≥30N，气味≤3级；环保性能：游离甲醛、挥发性有机物（VOC）未检出，邻苯二甲酸酯、2，4-二氨基甲苯、4，4’-二氨基二苯甲烷、多溴二苯醚、阻燃剂等均未检出。
2、泡绵：采用高密度海绵。
符合GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB 17927-2024标准要求；环保要求：甲醛释放量、TVOC未检出；理化性能：密度≥45kg/m³，回弹率≥50%，65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤5%，拉伸强度≥130kPa，撕裂强度≥3.0N/cm，甲醛散发≤5mg/kg，灰分≤2.75%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值(P)：32%≥P≥22%，阻燃II级。
3、床板：E0级环保多层板衬板支撑。
符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准要求，环保要求：甲醛释放量E0≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯及TVOC未检出；理化性能：含水率≤8%，胶合强度≥0.85MPa，静曲强度（顺纹≥22MPa，横纹≥20MPa），弹性模量（顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa）；抗菌性能：金黄色葡萄球菌 革兰氏阳性≥99%、大肠杆菌 革兰氏阴性≥99%、白色念珠菌≥99%；耐霉性能：黑曲霉 0级、黄曲霉 0级、白地霉 0级、出芽短梗霉 0级、球毛壳霉 0级。
4、床架：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢管，厚度1.8mm，钢管表面经酸洗、磷化等防锈处理。
5、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
6、配置：床架底部配置高度调节脚。
	张
	84

	89
	医用二人等候椅
	二人位
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	1、座垫及靠背：采用高密度聚氨基甲酸酯（PU)一体发泡成型，耐酒精、消毒液等化学试剂大面积杀菌处理，表面易清洁。
2、材质：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板，钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
3、扶手、脚：采用1.5mm冷轧钢板冷压成型；横梁：冷轧钢板冷压成型，厚度1.5mm；座板及背板：采用1.2mm冷轧钢板。
4、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
5、配置：底部配置高度调节脚。
	件
	14

	90
	医用三人等候椅
	三人位
	[image: ]
	1、座垫及靠背：采用高密度聚氨基甲酸酯（PU)一体发泡成型，耐酒精、消毒液等化学试剂大面积杀菌处理，表面易清洁。
2、材质：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板，钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
3、扶手、脚：采用1.5mm冷轧钢板冷压成型；横梁：冷轧钢板冷压成型，厚度1.5mm；座板及背板：采用1.2mm冷轧钢板。
4、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
5、配置：底部配置高度调节脚。
	件
	133

	91
	医用四人等候椅
	四人位
	[image: ]
	1、座垫及靠背：采用高密度聚氨基甲酸酯（PU)一体发泡成型，耐酒精、消毒液等化学试剂大面积杀菌处理，表面易清洁。
2、材质：采用“宝钢”、“首钢”、“鞍钢”或同等品牌一级冷轧钢板，钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理。
检测依据需符合GB/T 3325-2024、GB/T 232-2024、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准要求；环保要求：可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，化学成分（C、Si、Mn、P、S等元素）符合国家标准要求，抗拉强度≥500Mpa，规定塑性延伸强度≥300Mpa，乙酸盐雾(≥320h）达10级，中性盐雾(≥320h）达10级，铜加速乙酸盐雾(≥320h）达10级，弯曲试验：经180°弯曲试验后，试件表面未见裂纹，铅笔硬度≥4H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm符合要求。
3、扶手、脚：采用1.5mm冷轧钢板冷压成型；横梁：冷轧钢板冷压成型，厚度1.5mm；座板及背板：采用1.2mm冷轧钢板。
4、饰面：静电塑粉喷涂。
符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007标准要求；环保要求：重金属元素含量铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均未检出；理化性能：干附着力≤1级，耐酸性240h无异常，500h耐盐雾性、500h耐人工气候老化符合要求；抗菌耐霉性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等常见菌种抗菌率均≥99.8%；黑曲霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、链格孢等常见霉菌防霉菌等级均为0级。
5、配置：底部配置高度调节脚。
	件
	75

	
	合计
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03包：

	厨房设备部分

	序号
	产品名称
	参考规格
	参考技术参数
	单位
	数量

	
	
	
	
	
	

	1
	304#1.5不锈钢保温售饭台
	1800*700*800mm
	1.304不锈钢，台面板厚1.5mm，拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固，支架横通Φ25圆管或38圆管，加热弯弧形玻璃罩配套保温5个1/1 15cm深度份数盆电压功率：220v/3KW。
	台
	4.00 

	2
	304#1.5单通柜
	1500*700*800mm
	1.304不锈钢，台面板厚1.5mm，台面、门双层不锈钢，层板及门用1.0mm不锈钢板，拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固，支架横通Φ25圆管，支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚，打磨平整度±1mm，门活动推拉自如。
	台
	3.00 

	3
	304#1.5不锈钢保温汤桶售饭台
	1000*700*800mm
	1.304不锈钢，台面板厚1.5mm，拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固，支架横通Φ25圆管或38圆管，热弯弧形玻璃配套汤桶，电压功率：220v/3KW。
	台
	 1.00 

	4
	304#1.5 双星水池
	1200*700*800
	1.304不锈钢，台面板厚1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢方管做加力筋星盆采用不锈钢板，厚度≥1.2mm台脚采用Φ38mm厚度为≥1.0mm不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚，水槽底部承受≥100KG载荷，其变形量≤0.30mm。
	台
	 2.00 

	5
	热水器
	80L
	1.额定功率：2100W，额定电压：220V~50Hz，调温范围：30~75°C，内胆材质：搪瓷内胆，额定压力：0.8MPa。
	台
	 2.00 

	6
	高身冷柜（物联）
	1200*760*1900mm
	1.参考尺寸：1200*760*1900mm，容积：≥500L，电压/功率：220V/≤910W，制冷方式：全铜管风冷，微电脑智能控制，柜内温度一目了然，采用前置空气过滤网，同时前吸风.前排风，可适应密闭的环境使用，整体采用不锈钢板材制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条，温度可调范围：-5℃～-18℃/-5℃～5℃，环保制冷剂R134A，避免大气污染，环无烷无氟环保，50mm厚高密度发泡保温层。
2.带物联远程传输功能，由厨房智控系统统一控制；设备运行状态可实时同步推送到手机APP、智能平板、厨房智控主机、后台控制程序；设备故障可实时监测报警，推送给各信号接收端（手机APP、厨房智控主机、后台控制程序）；可远程修改设备参数；可远程故障诊断，微小故障及时处理；带设备定位功能，及时了解故障设备分布地点；可远程除雾、化霜、远程重启。
	台
	 2.00 

	7
	高身碗柜
	1200*500*1800mm
	1.选用SUS304#不锈钢板制作，柜台面厚度1.5mm，柜层板厚度为1.2mm，柜底板、外围板及活动推拉门厚度为1.0mm，层板下配38*38*1.5mm加强筋，脚通采用￠38*1.5mm的圆管制作，配可调子弹脚。
	台
	 2.00 

	8
	墩布池
	500*500*500mm
	1.304不锈钢，台面板厚1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢方管做加力筋，星盆采用不锈钢板，厚度≥1.2mm，台脚采用Φ38mm厚度为≥1.0mm不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚，水槽底部承受≥100KG载荷，其变形量≤0.30mm。
	台
	 1.00 

	9
	高身冷柜（物联）
	1200*760*1900mm
	1.参考尺寸：1200*760*1900mm，容积：≥500L，电压/功率：220V/≤910W，制冷方式：全铜管风冷，微电脑智能控制，柜内温度一目了然，采用前置空气过滤网，同时前吸风.前排风，可适应密闭的环境使用，整体采用不锈钢板材制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条，温度可调范围：-5℃～-18℃/-5℃～5℃，环保制冷剂R134A，避免大气污染，环无烷无氟环保50mm厚高密度发泡保温层。
2.带物联远程传输功能，由厨房智控系统统一控制；设备运行状态可实时同步推送到手机APP、智能平板、厨房智控主机、后台控制程序；设备故障可实时监测报警，推送给各信号接收端（手机APP、厨房智控主机、后台控制程序）；可远程修改设备参数；可远程故障诊断，微小故障及时处理；带设备定位功能，及时了解故障设备分布地点；可远程除雾、化霜、远程重启。
	台
	 1.00 

	10
	煮磨一体豆浆机
	1400*650*1250mm
	1.煮磨一体豆浆机/1400*650*1250mm/豆浆产量40kg/h，
不易腐蚀，渣浆分离免过滤，渣碎迅速分离无需二次过滤。弧形煮浆桶，蒸汽加热工艺，水箱内部浮球阀控制进水，缺水补水，水满自停。独立水箱/浮球阀控制/防干烧，方便拆卸维护。
	台
	 1.00 

	11
	搅拌机
	B40
	1.料桶容积约 ： 38L ，额定电压 ： ~220V/~380V ，额定频率 ： 50Hz ，电机功率 ：2.2KW，采用齿轮驱动装置设计，缸体为不锈钢材质其余为铸铁。 三档机械变速，球面旋转式防护罩。
	台
	 1.00 

	12
	全自动包子机
	1500*700*1450
	
1.电压：220V 功率≤1.75kw工作效率：500-3000个/h；外形尺寸：1500*700*1450mm （±5%）
设备配备有至少3块变频器，用于制作包子时调速控制，设备配备有紧急停止按钮（紧急情况下可一键停机）。
▲2.所投设备依据GB4806.1-2016、GB4806.7-2023、GB4806.9-2023、GB4806.11-2023完成食品接触产品卫生认证试验，试验结论合格。其中：①设备外壳按照 GB 31604.1-2023、GB 5009.156-2016 开展检测，铅、锑、铬、锰、镍、镉、砷等理化指标迁移试验结果全部合格；②输送带依据上述标准检测，总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验等项目均合格。
▲3.所投设备不锈钢板检测依据：GB/T 228.1-2021、GB/T 232-2024、GB/T 4340.1-2024 ，抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率、弯曲试验、维氏硬度检测结果均符合要求。
	台
	 1.00 

	13
	馒头成型机
	1390*460*910mm
	1.馒头机成型机/1390*460*910mm380v3kw/400kg/h
面辊和绞龙经过特氟龙处理
	台
	 1.00 

	14
	面条机
	70A卡把式
	1.70A卡把式面条机/220v/2kw，实心面棍，配备保护罩，厚度调节旋钮，防水散热孔
	台
	 1.00 

	15
	和面机
	40KG
	1.精装和面机/860*580*930mm/220v/3000w，不锈钢护网，加重损钩，带传动设计，加装电源开关，不锈钢面桶
	台
	 1.00 

	16
	厨房用具组合消毒柜
	650*600*1750mm
	1.采用 AISI304 不锈钢。封闭箱室和保持紫外线的门由特殊
熏制过的有机玻璃制成。该设备门具备磁吸功能，自带安全锁及钥匙，锁定柜体后执行消毒功能。刀架由透明的有机玻璃制成，带保护罩汞蒸气灯。
	台
	 1.00 

	17
	304#1.5 双星水池
	1200*600*800mm
	1.304不锈钢，台面板厚1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢方管做加力筋星盆采用不锈钢板，厚度≥1.2mm台脚采用Φ38mm厚度为≥1.0mm不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚，水槽底部承受≥100KG载荷，其变形量≤0.30mm
	台
	 1.00 

	18
	热水器
	80L
	1.额定功率：2100W，额定电压：220V~50Hz，调温范围：30~75°C，内胆材质：搪瓷内胆，额定压力：0.8MPa
	台
	 1.00 

	19
	洗地龙头
	10M
	1、开放式洗地龙头，采用黑色环氧涂层钢卷盘，3/8" x 35'（≥10米）软管，前扳机黄铜水枪，可调节式制动块，卷盘带有多个孔位可随意调整卷盘方向
	台
	 1.00 

	20
	经典型烤箱
	1240*875*1660
	1.三层六盘电烤箱/11240*875*1660/380v19.8KW红外线加热管，上下火独立控温，机身不锈钢材质，双层钢化玻璃视窗
	台
	 1.00 

	21
	 恒温电饼铛
	45型
	1.铸管铝铛；双温双控；全不锈钢外壳；电压：380V  ALYX：2.5KW*
温度调节范围：0~300度；防水等级不低于IPX4。
	台
	 3.00 

	22
	炸锅
	1000型
	1.功率：11KW，电压380V，不锈钢材质；整体一次成型拉伸台面。高效能电热管，便捷式上下翻起设计。自由温度调节设置。
	台
	 1.00 

	23
	燃气蒸饭柜
	双门24盘
	1.技术规格：
1100*910*1800mm
进气口经：32mm
燃气压力：T2000pa
进水口经：15mm
点火方式：脉冲点火；
适用水压：100-250kpa
额定电压：220v50Hz
控制系统类型：脉冲式点火器
风机功率：550W
额定热负荷：42kw
耗气量：5.0m³/h
蒸发量：60Kg/h
采用优质不锈钢板材，前框1.2其他1.0，水箱火烧处采用6mm厚的铁板，整体可拆卸装，胶条按压式设计，二道门设计，每小时耗气量5立方左右，可放置400*600的蒸盘
	台
	 2.00 

	24
	 发酵箱
	750*540*1980mm
	1.热风循环技术。旋钮控制：手动式旋扭操控，温湿可控。不锈钢机身，玻璃视窗，配置推拉式洗白铝盘。 安全系统：煮水式发酵，可定做自动进水设计，防止水箱发热管干烧对设备造成损坏，防爆防水防油220v2.6kw/温度60-95℃
	台
	 1.00 

	25
	摇摆燃气夹层锅
	1480x1070x1020
	1.304/200L商用燃气摇摆汤锅(含熄保)(带鼓风机电子打火)/锅内φ900mm/深度470mm炉头进气管采用铜管。
燃烧机加热，配风机。
倒水口采用不锈钢。
倾斜调节器设计。
硫水阀自动排放使用过程中的蒸汽和蒸汽水分。
排污口排放夹员中残留的冷凝水。
不锈钢脚。
	台
	 1.00 

	26
	304#1.5 双星水池
	1200*700*800mm
	1.304不锈钢，台面板厚1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢方管做加力筋星盆采用不锈钢板，厚度≥1.2mm台脚采用Φ38mm厚度为≥1.0mm不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚，水槽底部承受≥100KG载荷，其变形量≤0.30mm
	台
	 1.00 

	27
	热水器
	80L
	1.额定功率：2100W，额定电压：220V~50Hz，调温范围：30~75°C，内胆材质：搪瓷内胆，额定压力：0.8MPa
	台
	 1.00 

	28
	304落地层架货架
	1200*500*1800mm
	1.304不锈钢，38*38mm圆管立柱，壁厚1.5mm，支架横通加强筋20*40方管，支架脚38*38mm可调子弹脚，横档冲口连接、无焊缝
	台
	 1.00 

	29
	TL烤盘车
	12层/490*640*1650
	1、框架采用30方管制作，拖称采用厚钢板制作，适合放置客户提供餐盘尺寸，采用4寸静音两定两转脚轮（称重150KG）304不锈钢，面板1.5mm
	台
	 2.00 

	30
	墩布池
	500*500*500mm
	1.304不锈钢，台面板厚1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢方管做加力筋，星盆采用不锈钢板，厚度≥1.2mm，台脚采用Φ38mm厚度为≥1.0mm不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚，水槽底部承受≥100KG载荷，其变形量≤0.30mm
	台
	 1.00 

	31
	304#1.5 单通柜
	1800*800*800
	1.304不锈钢，台面板厚1.5mm，台面、门双层不锈钢，层板及门用1.0mm不锈钢板，拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固，支架横通Φ25圆管，支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚，打磨平整度±1mm，门活动推拉自如
	台
	 3.00 

	32
	平台冷柜（物联）
	1800*760*800
	1.微电脑智能控制，采用前置空气过滤网，前吸风，前排风，采用不锈钢板材制作，密箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条，环保制冷剂 R404A，环无烷无氟环保 50mm 厚高密度发泡保温层，制冷方式：冷风循环制冷。
2.带物联远程传输功能，由厨房智控系统统一控制；设备运行状态可实时同步推送到手机APP、智能平板、厨房智控主机、后台控制程序；设备故障可实时监测报警，推送给各信号接收端（手机APP、厨房智控主机、后台控制程序）；可远程修改设备参数；可远程故障诊断，微小故障及时处理；带设备定位功能，及时了解故障设备分布地点；可远程除雾、化霜、远程重启。
	台
	 1.00 

	33
	304#1.5 面案工作台
	1800*800*800
	1、台面为优质柳木板，厚8cm；腿为φ38mm×1.5mm厚不锈钢圆管，横撑为φ38㎜×1.5mm厚不锈钢圆管，配可调节不锈钢子弹脚。
	台
	 2.00 

	34
	 面粉车
	500*500*500mm
	1、车盖采用蝴蝶盖样式，脚轮采用4寸静音两定两转脚轮（称重150KG).304不锈钢，车身为1.5mm。
	台
	 2.00 

	35
	 调料车
	400*700*800mm
	
1、上斗尺寸适合放置12个调料缸并做活动盖，下层板厚度30，立腿采用30方管连接，脚轮采用4寸静音两定两转脚轮（称重100KG).304不锈钢，面板1.5mm
	台
	 1.00 

	36
	高身冷柜(物联)
	1200*760*1900mm
	1.参考尺寸：1200*760*1900mm，容积：≥500L，电压/功率：220V/≤910W，制冷方式：全铜管风冷，微电脑智能控制，柜内温度一目了然，采用前置空气过滤网，同时前吸风.前排风，可适应密闭的环境使用，整体采用不锈钢板材制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条，温度可调范围：-5℃～-18℃/-5℃～5℃，环保制冷剂R134A，避免大气污染，环无烷无氟环保50mm厚高密度发泡保温层。
2.带物联远程传输功能，由厨房智控系统统一控制；设备运行状态可实时同步推送到手机APP、智能平板、厨房智控主机、后台控制程序；设备故障可实时监测报警，推送给各信号接收端（手机APP、厨房智控主机、后台控制程序）；可远程修改设备参数；可远程故障诊断，微小故障及时处理；带设备定位功能，及时了解故障设备分布地点；可远程除雾、化霜、远程重启。
	台
	 2.00 

	37
	304#1.5 双星水池
	1200*700*800mm
	1.304不锈钢，台面板厚1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢方管做加力筋星盆采用不锈钢板，厚度≥1.2mm台脚采用Φ38mm厚度为≥1.0mm不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚，水槽底部承受≥100KG载荷，其变形量≤0.30mm
	台
	 1.00 

	38
	热水器
	80L
	1.额定功率：2100W，额定电压：220V~50Hz，调温范围：30~75°C，内胆材质：搪瓷内胆，额定压力：0.8MPa
	台
	 1.00 

	39
	节能款开水器含底座
	60L
	1.电压380v，功率：≤9KW，容量：≥90L，采用食品安全级的不锈钢制造，先进的程控加热及保温技术，节省用电开支，外表温度低，无蒸汽，无水渍，龙头无滴漏
	台
	 1.00 

	40
	洗地龙头系列
	10M
	1、开放式洗地龙头，采用黑色环氧涂层钢卷盘，3/8" x 35'（≥10米）软管，前扳机黄铜水枪，可调节式制动块，卷盘带有多个孔位可随意调整卷盘方向
	台
	 1.00 

	41
	厨房用具组合消毒柜
	1200*600*1750mm
	1.采用 AISI304 不锈钢制成。封
闭箱室和保持紫外线的门由特殊
熏制过的有机玻璃制成。该设备
门具备磁吸功能，自带安全锁及
钥匙，锁定柜体后执行消毒功能，
保证使用及存放安全。
刀架由透明的有机玻璃制成，
带保护罩汞蒸气灯，安全保护系
统。
	台
	 1.00 

	42
	储物柜系列
	1200*500*1800mm
	1.选用SUS304#不锈钢板制作，柜台面厚度1.5mm，柜层板厚度为1.2mm，柜底板、外围板及活动推拉门厚度为1.0mm，层板下配38*38*1.5mm加强筋，脚通采用￠38*1.5mm的圆管制作，配可调子弹脚。
	台
	 1.00 

	43
	304落地层架货架
	1200*500*1800mm
	1.304不锈钢，38*38mm圆管立柱，壁厚1.5mm，支架横通加强筋20*40方管，支架脚38*38mm可调子弹脚，横档冲口连接、无焊缝
	台
	 1.00 

	44
	燃气低汤灶
	1200*700*550
	1、炉面板采用 304 ≥1.5mm 不锈钢板；炉身及炉背采用 304 ≥1.2mm不锈钢板；炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm国标角铁；炉脚采用不小于Φ2"无逢不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚；台面座活动铸铁炉花，配自然风炉头;配熄火保护装置与电子点火装置，设备安装金属铭牌显示出厂日期、品牌、型号等关键内容；
	台
	 1.00 

	45
	燃气煲仔炉
	800*800*800
	1、炉面板采用 304 ≥1.5mm 不锈钢板；炉身及炉背采用 304 ≥1.2mm不锈钢板；炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm国标角铁；炉脚采用不小于Φ2"无逢不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚；台面座活动铸铁炉花，配自然风炉头;配熄火保护装置与电子点火装置，设备安装金属铭牌显示出厂日期、品牌、型号等关键内容；
	台
	 1.00 

	46
	三门海鲜蒸柜
	910*910*1850
	1.技术规格：
910*910*1850mm
进气口经：32mm
燃气压力：T2000pa
进水口经：15mm
点火方式：脉冲点火；
适用水压：100-250kpa
额定电压：220v50Hz
控制系统类型：脉冲式点火器
风机功率：550W
额定热负荷：42kw
耗气量：3-5.0m³/h
蒸发量：60Kg/h
采用优质不锈钢板材，前框1.2 其他 1.0，水箱火烧处采用6mm 厚的铁板，整体可拆卸装，便于维修维护，胶条按压式设计，更换方便，二道门设计，使用更安全，每小时耗气量 5 立方左右，
可放置 400*600 的蒸盘
	台
	 1.00 

	47
	304#1.5 灶间拼台
	400*1200*800mm
	1、SUS304#不锈钢结构，台面板采用304#1.5mm不锈钢板；配1.2mm不锈钢板做加力筋，配备不锈钢加重调整脚不少于4个
	台
	 2.00 

	48
	炒灶（物联）
	1800*1200*800mm
	1、炉面板采用 304 ≥1.5mm 不锈钢板；炉身及炉背采用 304 ≥1.2mm不锈钢板；炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm国标角铁；炉脚采用不小于Φ2"无逢不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子
弹脚；火咀、气制、安全制、火种喉、火种制、风制；双眼灶的热效率要求不低于60%；风管、气管、水管均采用国标管；单台炉灶具配炉头风机一台；设备安装金属铭牌显示出厂日
期、品牌、型号等关键内容；
2、带物联远程传输功能；由厨房智控系统统一控制；设备运行状态可实时同步推送到手机APP、智能平板、厨房智控主机、后台控制程序）；设备故障可实时监测报警，推送给三位一体系统（手机APP、厨房智控主机、后台控制程序）；联动厨房智慧摄像头，设备运行状态下长时间无人可自动关火关阀，报警并推送异常状态到三位一体系统（手机APP、智控主机、后端控制程序）；联动燃气泄露探测器，当监测到燃气泄露可自动关火关阀，报警并推送异常状态到三位一体系统（手机APP、智控主机、后端控制程序）；带设备定位功能，及时了解故障设备分布地点；
	台
	 1.00 

	49
	燃气大锅灶（物联）
	1200*1200*800mm
	1、炉面板采用 304 ≥1.5mm 不锈钢板；炉身及炉背采用 304 ≥1.2mm不锈钢板；炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm国标角铁；炉脚采用不小于Φ2"无逢不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚；火咀、气制、安全制、火种喉、火种制、风制；双眼灶的热效率要求不低于60%；风管、气管、水管均采用国标管；单台炉灶具配炉头风机一台；设备安装金属铭牌显示出厂日期、品牌、型号等关键内容；
2、带物联远程传输功能；由厨房智控系统统一控制；设备运行状态可实时同步推送到手机APP、智能平板、厨房智控主机、后台控制程序）；设备故障可实时监测报警，推送给三位一体系统（手机APP、厨房智控主机、后台控制程序）；联动厨房智慧摄像头，设备运行状态下长时间无人可自动关火关阀，报警并推送异常状态到三位一体系统（手机APP、智控主机、后端控制程序）；联动燃气泄露探测器，当监测到燃气泄露可自动关火关阀，报警并推送异常状态到三位一体系统（手机APP、智控主机、后端控制程序）；带设备定位功能，及时了解故障设备分布地点；
	台
	 3.00 

	50
	304落地层架货架
	1200*500*1800mm
	1.304不锈钢，38*38mm圆管立柱，壁厚1.5mm，支架横通加强筋20*40方管，支架脚38*38mm可调子弹脚，横档冲口连接、无焊缝
	台
	 1.00 

	51
	304 三星水池
	1800*700*800mm
	1.304不锈钢，台面板厚1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢方管做加力筋星盆采用不锈钢板，厚度≥1.2mm台脚采用Φ38mm厚度为≥1.0mm不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚，水槽底部承受≥100KG载荷，其变形量≤0.30mm
	台
	 1.00 

	52
	热水器
	80L
	1.额定功率：2100W，额定电压：220V~50Hz，调温范围：30~75°C，内胆材质：搪瓷内胆，额定压力：0.8MPa
	台
	 1.00 

	53
	墩布池
	500*500*500mm
	1.304不锈钢，台面板厚1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢方管做加力筋，星盆采用不锈钢板，厚度≥1.2mm，台脚采用Φ38mm厚度为≥1.0mm不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚，水槽底部承受≥100KG载荷，其变形量≤0.30mm
	台
	 1.00 

	54
	调料车
	400*700*800mm
	
1、上斗尺寸适合放置12个调料缸并做活动盖，下层板厚度30，立腿采用30方管连接，脚轮采用4寸静音两定两转脚轮（称重100KG).304不锈钢，面板1.5mm
	台
	 2.00 

	55
	304#1.5 双层工作台
	1600*800*800mm
	1.采用304不锈钢制作台面板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.5mm不锈钢板做补强撑.层板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.0mm做补强撑脚通采用Φ38mm厚度≥1.0mm不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于4个台面搁板和底板均能承受≥100KG荷载，其变形量≤0.2mm
	台
	 1.00 

	56
	304#1.5 单通柜
	1800*800*800
	1.304不锈钢，台面板厚1.5mm，台面、门双层不锈钢，层板及门用1.0mm不锈钢板，拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固，支架横通Φ25圆管，支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚，打磨平整度±1mm，门活动推拉自如
	台
	 3.00 

	57
	平台冷柜(物联)
	1800*760*800
	1.微电脑智能控制，柜内温度一目了然，采用前置空气过滤网，同时前吸风.前排风，可适应密闭的环境使用，整体采用不锈钢板材制作，密箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条，环保制冷剂 R404A，避免大气污染，环无烷无氟环保 50mm 厚高密度发泡保温层，制冷方式：冷风循环制冷
2.带物联远程传输功能，由厨房智控系统统一控制；设备运行状态可实时同步推送到手机APP、智能平板、厨房智控主机、后台控制程序；设备故障可实时监测报警，推送给各信号接收端（手机APP、厨房智控主机、后台控制程序）；可远程修改设备参数；可远程故障诊断，微小故障及时处理；带设备定位功能，及时了解故障设备分布地点；可远程除雾、化霜、远程重启。
	台
	 3.00 

	58
	304 台上架
	1800*300*600
	
1、层板成型厚度40并用加强筋做支撑（加强筋间距不超出600），腿直径38圆腿，下带卡扣板与台面固定，焊缝全满焊并抛光处理。304不锈钢，面板1.5mm
	台
	 3.00 

	59
	304落地层架货架
	1200*500*1800mm
	1.304不锈钢，38*38mm圆管立柱，壁厚1.5mm，支架横通加强筋20*40方管，支架脚38*38mm可调子弹脚，横档冲口连接、无焊缝
	台
	 7.00 

	60
	304落地层架货架
	1200*500*1800mm
	1.304不锈钢，38*38mm圆管立柱，壁厚1.5mm，支架横通加强筋20*40方管，支架脚38*38mm可调子弹脚，横档冲口连接、无焊缝
	台
	 9.00 

	61
	平板车
	1100*500*900mm
	
1、面板成型厚度40，下面采用加强筋做支撑，脚轮采用5寸加重两定两转脚轮（称重800KG)，把手采用一次成型弯管把手，直径38圆，把手从面板上面开孔穿到下面与面下加强筋连接牢固，并用斜拉撑把面板和把手连接加固，304不锈钢，面板1.5mm
	台
	 2.00 

	62
	墩布池
	500*500*500mm
	1.304不锈钢，台面板厚1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢方管做加力筋，星盆采用不锈钢板，厚度≥1.2mm，台脚采用Φ38mm厚度为≥1.0mm不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚，水槽底部承受≥100KG载荷，其变形量≤0.30mm
	台
	 1.00 

	63
	挂墙刀具消毒柜系列
	538*138*648mm
	1.采用 AISI304 不锈钢制成。封
闭箱室和保持紫外线的门由特殊
熏制过的有机玻璃制成。该设备
门具备磁吸功能，自带安全锁及
钥匙，锁定柜体后执行消毒功能，
保证使用及存放安全。刀架由透明的有机玻璃制成，
带保护罩汞蒸气灯，安全保护系
统。适放方式：挂墙或台面。
	台
	 1.00 

	64
	304#1.5 双星水池
	1500*700*800mm
	1.304不锈钢，台面板厚1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢方管做加力筋星盆采用不锈钢板，厚度≥1.2mm台脚采用Φ38mm厚度为≥1.0mm不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚，水槽底部承受≥100KG载荷，其变形量≤0.30mm
	台
	 1.00 

	65
	热水器
	80L
	1.额定功率：2100W，额定电压：220V~50Hz，调温范围：30~75°C，内胆材质：搪瓷内胆，额定压力：0.8MPa
	台
	 1.00 

	66
	304 单星水池
	1000*700*800mm
	1.304不锈钢，台面板厚1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢方管做加力筋星盆采用不锈钢板，厚度≥1.2mm台脚采用Φ38mm厚度为≥1.0mm不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚，水槽底部承受≥100KG载荷，其变形量≤0.30mm
	台
	 2.00 

	67
	土豆去皮机
	600kgh
	1.产量：400kg/h 功率：1.5kw 220V，外形尺寸：730*600*1000mm，不锈钢外壳，可拆卸进水管，持久耐用，可打开式出料口门，打开更方便。
	台
	 1.00 

	68
	洗地龙头系列
	10M
	1、开放式洗地龙头，采用黑色环氧涂层钢卷盘，3/8" x 35'（≥10米）软管，前扳机黄铜水枪，可调节式制动块，卷盘带有多个孔位可随意调整卷盘方向
	台
	 1.00 

	69
	多功能切菜机机
	1180×550×1260
	
1.多功能切菜机采用食品级不锈钢机身，耐腐蚀易清洁；可加工叶菜、根茎类食材，支持切片、切丝、切丁、切段多模式，厚薄可调、切形均匀。操作简单、运行稳定，适合食堂、后厨及商用中央厨房使用。电压：220V，功率≤2.22kW；生成效率：300-1000kg/h；叶菜切制规格 1-60mm；标配大双刀1组（叶菜专用），切片、切丝、切丁刀盘各 1 组；配置双变频器，分别调节输送与叶菜工作转速，输送宽度 120mm；外形尺寸：1180×550×1260mm（±5%）；机身两侧切刀门配置联锁防护装置，开门自动断电停机；标配热过载继电气电机过载保护及紧急停止按钮，多重防护，使用安全可靠。铝合金机头采用免喷漆工艺，从根源杜绝长期使用漆屑脱落造成的食品安全风险，坚固耐用、卫生达标。
2.▲所投设备依据GB4806.1-2016、GB4806.4-2016、GB4806.7-2023、GB4806.9-2023、GB4806.11-2023完成食品接触产品卫生认证试验，试验结论合格。其中：①设备外壳、刀具按照 GB 31604.1-2023、GB 5009.156-2016 开展检测，铅、锑、铬、锰、镍、镉、砷等理化指标迁移试验结果全部合格；②输送带依据上述标准检测，总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验等项目均合格。（投标人所提供的资料必须真实有效，须提供CMA认证的第三方检测（试验）报告及食品接触卫生认证证书复印件。）
3.▲所投设备依据 GB/T17625.2-2007、GB/T4343.2-2020、GB/T17626.2-2018 电磁兼容标准完成试验，电压变化、电压波动和闪烁、静电放电抗扰度试验项目检测结果为合格。（投标人所提供的资料必须真实有效，须提供CMA认证的第三方检测报告复印件。）
4.▲所投设备不锈钢板检测依据：GB/T 228.1-2021、GB/T 232-2024、GB/T 4340.1-2024 ，抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率、弯曲试验、维氏硬度检测结果均符合要求；（投标人所提供的资料必须真实有效，须提供CMA认证的第三方检测报告复印件。）
	台
	 1.00 

	70
	304落地层架货架
	1200*500*1800mm
	1.304不锈钢，38*38mm圆管立柱，壁厚1.5mm，支架横通加强筋20*40方管，支架脚38*38mm可调子弹脚，横档冲口连接、无焊缝
	台
	 21.00 

	71
	风幕机
	1200L
	
1.1200*210*220mm/220v165w/风量2600m³/h，防虫功能，可以发现大部分烦人有害的昆虫是无法通过风幕墙的。这样可以更好更轻松的保持水果柜台、快餐厅等地的卫生 
隔热功能，风幕机主要用在如餐厅、商店和娱乐场所，这样的顾客经常出入且需要不断开关门的地方。这样能以60-80%的效率来保持室内的冷、暖的空气温度。而只会允许有微小的温度变化。
保鲜功能 风幕机可以阻止如化学实验室或商店保存室及冷冻肉类的机械中散发出怪味。并能阻挡外面汽车散发的有害气体。
负离子功能，制造活性氧，改善肺功能，促进新陈代谢，改善睡眠、杀菌、制造清新空气、消烟除尘，预防近视、静电，防止头发开叉
防尘功能，如果在精密的机械工厂或面对公共汽车道的食品店或股装店的门厅中安装风幕机，可以有效的屏蔽外面的灰尘，能以60-80%的水平保持清洁。
	台
	 1.00 

	72
	挂墙洗手池
	400*400
	1、SUS304#不锈钢结构，台面板采用SUS304#1.5mm不锈钢板；配1.2mm不锈钢板做加力筋，星盆采用SUS304#1.5mm不锈钢板，≥350mm深台脚采用Φ38*1.5mm不锈钢圆通配不锈钢可调性子弹脚配不锈钢下水口
	台
	 1.00 

	73
	烘手器
	345*218*365
	1、电压：220V，功率：≥1300W
2、尺寸：≥345*218*365mm，净重：≥3.5KG，传感器范围：50-120MM，风速：>85M/S，空气温度：＜56℃，安装方式：挂壁，全自动免接触智能红外感应，伸手即开、收手即停，性能稳定，具有连续运行60秒后强行停机保护功能，防止误操作导致机器受损，有效延长机器使用寿命。排式高速气流柱出风口设计，风速强劲，干燥时间5-8秒，具有智能控制模板，可根据需要选择自然风、加热风两档调节
	台
	 1.00 

	74
	一体机制冰机
	60KG
	1、产冰能力61公斤，24小时，电压 220V，功率 415W 储冰量41公斤，R-404A环保型冷媒；制冰区内边缘和拐角处采用圆滑的弧形设计；制冰区和外界采用发泡层隔离。
	台
	 1.00 

	75
	挂墙刀具消毒柜系列
	538*138*648mm
	1.采用 AISI304 不锈钢制成。封
闭箱室和保持紫外线的门由特殊
熏制过的有机玻璃制成。该设备
门具备磁吸功能，自带安全锁及
钥匙，锁定柜体后执行消毒功能，
保证使用及存放安全。刀架由透明的有机玻璃制成，
带保护罩汞蒸气灯，安全保护系
统。适放方式：挂墙或台面。
	台
	 1.00 

	76
	热水器
	80L
	1.额定功率：2100W，额定电压：220V~50Hz，调温范围：30~75°C，内胆材质：搪瓷内胆，额定压力：0.8MPa
	台
	 1.00 

	77
	304 单星水池
	600*700*800mm
	1.304不锈钢，台面板厚1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢方管做加力筋星盆采用不锈钢板，厚度≥1.2mm台脚采用Φ38mm厚度为≥1.0mm不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚，水槽底部承受≥100KG载荷，其变形量≤0.30mm
	台
	 1.00 

	78
	高身冷柜（物联）
	1200*760*1900mm
	1.参考尺寸：1200*760*1900mm，容积：≥500L，电压/功率：220V/≤910W，制冷方式：全铜管风冷，微电脑智能控制，柜内温度一目了然，采用前置空气过滤网，同时前吸风.前排风，可适应密闭的环境使用，整体采用不锈钢板材制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条，温度可调范围：-5℃～-18℃/-5℃～5℃，环保制冷剂R134A，避免大气污染，环无烷无氟环保50mm厚高密度发泡保温层。
2.带物联远程传输功能，由厨房智控系统统一控制；设备运行状态可实时同步推送到手机APP、智能平板、厨房智控主机、后台控制程序；设备故障可实时监测报警，推送给各信号接收端（手机APP、厨房智控主机、后台控制程序）；可远程修改设备参数；可远程故障诊断，微小故障及时处理；带设备定位功能，及时了解故障设备分布地点；可远程除雾、化霜、远程重启。
	台
	 1.00 

	79
	 紫外线消毒灯
	1200mm
	1、尺寸：全长≥1200 mm外径≥25mm   ，功率：220V/40W，采用透紫率强的石英玻璃，波长253.7Aº紫外线杀菌。使用寿命为5000小时以上。
	台
	 1.00 

	80
	调料车
	400*700*800mm
	1、上斗尺寸适合放置12个调料缸并做活动盖，下层板厚度30，立腿采用30方管连接，脚轮采用4寸静音两定两转脚轮（称重100KG).304不锈钢，面板1.5mm。
	台
	 1.00 

	81
	壁挂式空调
	1.5P
	1.大风扇配合大进风口，15秒速冷开机，采用跃频科技，实现急速制冷热。内外机一键启动自清洁，一键根据环境自动调整运行模式。
	台
	 1.00 

	82
	304#1.5 双层工作台
	1600*760*800MM
	1.采用304不锈钢制作台面板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.5mm不锈钢板做补强撑.层板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.0mm做补强撑脚通采用Φ38mm厚度≥1.0mm不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于4个台面搁板和底板均能承受≥100KG荷载，其变形量≤0.2mm。
	台
	 1.00 

	83
	平台冷柜（物联）
	1800*760*800
	1.微电脑智能控制，柜内温度一目了然，采用前置空气过滤网，同时前吸风.前排风，可适应密闭的环境使用，整体采用不锈钢板材制作，密箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条。环保制冷剂 R404A，50mm厚高密度发泡保温层，制冷方式：冷风循环制冷
2.带物联远程传输功能，由厨房智控系统统一控制；设备运行状态可实时同步推送到手机APP、智能平板、厨房智控主机、后台控制程序；设备故障可实时监测报警，推送给各信号接收端（手机APP、厨房智控主机、后台控制程序）；可远程修改设备参数；可远程故障诊断，微小故障及时处理；带设备定位功能，及时了解故障设备分布地点；可远程除雾、化霜、远程重启。
	台
	 1.00 

	84
	304#1.5 单通柜
	1800*800*800
	1.304不锈钢，台面板厚1.5mm，台面、门双层不锈钢，层板及门用1.0mm不锈钢板，拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固，支架横通Φ25圆管，支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚，打磨平整度±1mm。
	台
	 1.00 

	85
	304 台上架
	1800*300
	1、层板成型厚度40并用加强筋做支撑（加强筋间距不超出600），腿直径38圆腿，下带卡扣板与台面固定，焊缝全满焊并抛光处理。304不锈钢，面板1.5mm。
	台
	 2.00 

	86
	洗地龙头系列
	10M
	1、开放式洗地龙头，采用黑色环氧涂层钢卷盘，3/8" x 35'（≥10米）软管，前扳机黄铜水枪，可调节式制动块，卷盘带有多个孔位可随意调整卷盘方向。
	台
	 1.00 

	87
	高压花洒
	双温
	1、单孔双温台出花洒龙头， 12"附加龙头，采用无铅黄铜材质，含铜量≥60%左右，铅含量≤0.1%，陶瓷阀芯，阀芯寿命测试≥100万次，陶瓷阀芯粗糙度0.05-0.06mu，一字手柄带有冷热水标色螺丝，6"墙装支架。
	套
	 2.00 

	88
	热水器
	80L
	1.额定功率：2100W，额定电压：220V~50Hz，调温范围：30~75°C，内胆材质：搪瓷内胆，额定压力：0.8MPa
	台
	 1.00 

	89
	304 单星水池
	1000*700*800mm
	1.304不锈钢，台面板厚1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢方管做加力筋星盆采用不锈钢板，厚度≥1.2mm台脚采用Φ38mm厚度为≥1.0mm不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚，水槽底部承受≥100KG载荷，其变形量≤0.30mm
	台
	 4.00 

	90
	宴会保温餐车
	730*940*1860
	1.电热单门工程款宴会保温餐车/730*940*1860mm/220v2.6kw/容量560L，采用优质不锈钢特殊板材造型美观 ，温度自动控制，调节范围+30°C~+85°C ，内置隐藏把手，内置热风机，餐车底部内置水箱，保温、保湿一体，实心加厚把手，餐车门带锁设计，可旋转带锁轮及底部围边的防撞胶条。
	台
	 3.00 

	91
	洗地龙头系列
	10M
	1、开放式洗地龙头，采用黑色环氧涂层钢卷盘，3/8" x 35'（≥10米）软管，前扳机黄铜水枪，可调节式制动块，卷盘带有多个孔位可随意调整卷盘方向。
	台
	 1.00 

	92
	304 单星水池
	1000*700*800mm
	1.304不锈钢，台面板厚1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢方管做加力筋星盆采用不锈钢板，厚度≥1.2mm台脚采用Φ38mm厚度为≥1.0mm不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚，水槽底部承受≥100KG载荷，其变形量≤0.30mm。
	台
	 1.00 

	93
	热水器
	80L
	1.额定功率：2100W，额定电压：220V~50Hz，调温范围：30~75°C，内胆材质：搪瓷内胆，额定压力：0.8MPa
	台
	 1.00 

	94
	304#1.5 单通柜
	1300*700*800mm
	1.304不锈钢，台面板厚1.5mm，台面、门双层不锈钢，层板及门用1.0mm不锈钢板，拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固，支架横通Φ25圆管，支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚，打磨平整度±1mm。
	台
	 2.00 

	95
	商用消毒柜
	1310*660*1970
	1.箱体采用 AISI340不锈钢环保发泡技术制作。微电脑控制器，优质风机及电器元器件。热风循环全面360度零死角杀菌，全面净化，实现彻底杀菌，消毒功能加倍强劲，省时节电更省力。可调式食具消毒柜。多重保护装置；筛篮设计。220v，3.6kw。
	台
	 2.00 

	96
	高身碗柜
	1200*500*1800mm
	1.选用SUS304#不锈钢板制作，柜台面厚度1.5mm，柜层板厚度为1.2mm，柜底板、外围板及活动推拉门厚度为1.0mm，层板下配38*38*1.5mm加强筋，脚通采用￠38*1.5mm的圆管制作，配可调子弹脚。
	台
	 7.00 

	97
	304.15mm残食柜
	700*700*800mm
	1、台面成型厚度40，整体下陷工艺，台面拉伸残食口，柜体边框成型宽度40四周做封板封死，柜体侧板连接无焊点做种钉工艺，侧板做上翻边与台面种钉连接，门厚度20做掩门结构，门内做发泡填充，柜体长度同台面长度一致，宽度前面内缩20，靠墙摆放的后面内缩40，重力脚采用锥形全钢脚。背板150高40厚上面45度斜角，后面做R6圆角。按要求前面加入推入式垃圾桶车，车采用5寸环球脚轮两定两转带刹车（称重200KG），推入后同柜体平齐。柜内所有缝隙用结构胶做密封打胶处理。
	台
	 1.00 

	98
	304单星水池
	700*700*800mm
	1.304不锈钢，台面板厚1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢方管做加力筋星盆采用不锈钢板，厚度≥1.2mm台脚采用Φ38mm厚度为≥1.0mm不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚，水槽底部承受≥100KG载荷，其变形量≤0.30mm。
	台
	 1.00 

	99
	高压花洒
	双温
	1、单孔双温台出花洒龙头， 12"附加龙头，采用无铅黄铜材质，含铜量≥60%左右，铅含量≤0.1%，陶瓷阀芯，阀芯寿命测试≥100万次，陶瓷阀芯粗糙度低，为0.05-0.06mu，要求密封性好，一字手柄带有冷热水标色螺丝，6"墙装支架。
	套
	 1.00 

	100
	热水器
	80L
	1.额定功率：2100W，额定电压：220V~50Hz，调温范围：30~75°C，内胆材质：搪瓷内胆，额定压力：0.8MPa。
	台
	 1.00 

	101
	洗碗机
	通道式1800*770*2060mm
	1.规格：1800*770*2060mm，电压/功率：380V/42kW，采用304不锈钢材质，坚实耐用，符合食品接触安全要求，主洗温度60-70℃，漂洗温度82-95℃，食品级传动链带材质，一键启动。不锈钢喷淋臂，内凹式清洗孔设计，电机扭矩保护系统，餐具出口防卡装置，多重保护感应系统，控制箱采用机电控制系统。
▲2.所投商用洗碗机依据GB/T 2423.3-2016标准检测恒定湿热试验，温度40℃±2℃，相对湿度93%±2%RH，持续时间≥300h试验，试验样品在常温下恢复到稳定至少1h，样品外观应无变形和破损。检测结果：符合要求，单项评价：合格。
▲3.所投商用洗碗机通用喷淋臂、显示器依据GB/T 2423.17-2024标准进行盐雾试验检测，试验槽温度（35±2）℃，喷雾量(1~2)ml/80cm²/h，pH值6.5~7.2，NaCl浓度(5±1)%，试验时间≥550h，试验后检查样品应无明显外观变化。检测结果符合要求，单项评价合格。
	台
	 1.00 

	102
	304洁碟台
	900*700*800
	1.304不锈钢，台面板厚1.5mm，背板1.0mm，不锈钢板拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固，支架横通Φ25圆管，支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚，星盆1.5mm不锈钢，下水带不锈钢隔渣板，台面打磨平整度±1mm。
	台
	 1.00 

	103
	洗地龙头系列
	10M
	1、开放式洗地龙头，采用黑色环氧涂层钢卷盘，3/8" x 35'（≥10米）软管，前扳机黄铜水枪，可调节式制动块，卷盘带有多个孔位可随意调整卷盘方向。
	台
	 1.00 

	104
	304落地层架货架
	1200*500*1800mm
	1.304不锈钢，38*38mm圆管立柱，壁厚1.5mm，支架横通加强筋20*40方管，支架脚38*38mm可调子弹脚，横档冲口连接、无焊缝。
	台
	 1.00 

	105
	平板车
	1100*500*900mm
	1、面板成型厚度40，下面采用加强筋做支撑，脚轮采用5寸加重两定两转脚轮（称重800KG)，把手采用一次成型弯管把手，直径38圆，把手从面板上面开孔穿到下面与面下加强筋连接牢固，并用斜拉撑把面板和把手连接加固，304不锈钢，面板1.5mm。
	台
	 2.00 

	106
	立式电子称
	150kg
	1、LDE高清大屏显示器，高清显示白天黑夜也能读数清晰 2、快速称重读数应变式传感器，防抖动多精度可调 3、直交流两用，内置蓄电池 4、高精度标准传感器大约1秒读数 5、防锈防腐 6、防滑秤脚，可调节秤脚。
	台
	 2.00 

	107
	洗地龙头系列
	10M
	1、开放式洗地龙头，采用黑色环氧涂层钢卷盘，3/8" x 35'（≥10米）软管，前扳机黄铜水枪，可调节式制动块，卷盘带有多个孔位可随意调整卷盘方向。
	台
	 1.00 

	108
	墩布池
	500*500*500mm
	1.304不锈钢，台面板厚1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢方管做加力筋，星盆采用不锈钢板，厚度≥1.2mm，台脚采用Φ38mm厚度为≥1.0mm不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚，水槽底部承受≥100KG载荷，其变形量≤0.30mm。
	台
	 1.00 

	109
	挂墙洗手池
	400*400
	1、SUS304#不锈钢结构，台面板采用SUS304#1.5mm不锈钢板；配1.2mm不锈钢板做加力筋，星盆采用SUS304#1.5mm不锈钢板，≥350mm深，台脚采用Φ38*1.5mm不锈钢圆通配不锈钢可调性子弹脚配不锈钢下水口。
	台
	 1.00 

	110
	304 单星水池
	1300*600*800
	1.304不锈钢，台面板厚1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢方管做加力筋星盆采用不锈钢板，厚度≥1.2mm台脚采用Φ38mm厚度为≥1.0mm不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚，水槽底部承受≥100KG载荷，其变形量≤0.30mm。
	台
	 2.00 

	111
	热水器
	80L
	1.额定功率：2100W，额定电压：220V~50Hz，调温范围：30~75°C，内胆材质：搪瓷内胆，额定压力：0.8MPa。
	台
	 1.00 

	112
	304#1.5 不锈钢收残车
	1500*700*800mm
	1、台面成型厚度40，整体下陷工艺，台面拉伸残食口，柜体边框成型宽度40四周做封板封死，柜体侧板连接无焊点做种钉工艺，侧板做上翻边与台面种钉连接，门厚度20做掩门结构，门内做发泡填充，柜体长度同台面长度一致，宽度前面内缩20，靠墙摆放的后面内缩40，重力脚采用锥形全钢脚。背板150高40厚上面45度斜角，后面做R6圆角。按要求前面加入推入式垃圾桶车，车采用5寸环球脚轮两定两转带刹车（称重200KG），推入后同柜体平齐。柜内所有缝隙用结构胶做密封打胶处理。
	台
	 3.00 

	113
	储物柜
	900*600*800
	1.选用SUS304#不锈钢板制作，柜台面厚度1.5mm，柜层板厚度为1.2mm，柜底板、外围板及活动推拉门厚度为1.0mm，层板下配38*38*1.5mm加强筋，脚通采用￠38*1.5mm的圆管制作，配可调子弹脚。
	台
	 3.00 

	114
	筷子消毒车
	770*450*800mm
	1.推车式筷子消毒机（带柜体）/770*450*800mm/220v600w
采用发热板通电发热技术，机身通电按键启动后，机器自动开始烘干出风口温度可达75°C左右，机器内部整体温度50°C左右，30分钟持续发热。 
触屏一键启动，单触按键后，机器自动启动烘干消毒，一键启动两种功能。 
360度30分钟循环臭氧消毒，持续烘干有效杀菌。 
四按键触屏，每个按键均可单独触摸操控机器状态。
	台
	 3.00 

	115
	水龙头
	双温
	1.流量均匀性0.3L/min，水嘴水效等级2级4.7L/min，台式双柄双开控制出水、主体黄铜铸造，紧固的锌合金双手柄，不易松动，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。不锈钢7字形水管，长度10"254，管径18，厚0.8(±0.1mm）， 水管总高190mm(±5%）出水嘴距台面127mm(±5%）360度全方位取水，水管与主体连接固定防漏工艺具有实用新型专利，开孔25，两孔中心6"152mm(±5%)，进水接口为G1/2外螺纹，加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏，可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L。                     
	个
	 25.00 

	116
	感应水龙头
	双温
	▲1.产品具有中国CQC节水认证机构依据CJ/T 194-2014非接触式给水器具GB25501-2019水嘴水效限定值及水效等级的检测报告。
2.启闭时间为开启0.4s，关闭止水时间0.9s，工作能耗2.88W，直流供电0.148W。抗干扰性能符合检测标准，具有断电3s断水环保节水功能。
强度测试符合水压0.9mpa无变形，无渗漏。流量均匀性0.8L/min，水嘴水效等级I级4.5L/min。
黄铜铸造主体，表面抛光铜镍铬处理。可使用DC控制模块，采用1.5V*4的AA碱性电池。      
感应仓的红外线感应范围13cm(±5%），可调至30cm范围内感应工作。    
混水需附加双温止回调节阀，使用热水调节好合适的温度。   
	个
	 2.00 

	117
	灭蝇灯
	490*210*195
	1、电压：220V，功率：≥16W，尺寸：≥490*210*195mm，覆盖面积≥40㎡，外壳ABS防阻燃材料，灯具内部设有反光镜面，增大灯管辐射面积，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。
	台
	 11.00 

	118
	净水器
	200*105*620mm/处理量10L/分钟
	1.去除水中铁锈、泥沙等大颗粒杂质 2.一体式抛弃型滤芯设计 3.食品接触使用不锈钢材质。
	套
	 2.00 

	119
	GR 冷库系统
	冷藏(高度2600)
	1、物理性能：冷库墙板密度：≥42 kg/m³，导热系数：≤0.022W/m•K，抗压强度：≥150kPa，燃烧性能：平均燃烧时间≤90s， 平均燃烧范围：≤50mm，夹芯板芯层与面板粘结强度：＞0.1MPa，剥离性能：每个剥离面的粘结面积≥85%，带物联远程传输功能，由厨房智控系统统一控制；设备运行状态可实时同步推送到手机APP、智能平板、厨房智控主机、后台控制程序；设备故障可实时监测报警，推送给各信号接收端（手机APP、厨房智控主机、后台控制程序）；可远程修改设备参数；可远程故障诊断，微小故障及时处理；带设备定位功能，及时了解故障设备分布地点；可远程除雾、化霜、远程重启。
2.库门：尺寸 2000*900mm，金属板间发泡 100mm 厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统。
冷库板保温层符合 GB8624-2012《建筑材料燃烧性能分级方法》B1 级阻燃锌合金冷库平门拉手、内部安全锁。
冷库板外露面需做防撞条，安装高度根据边上防撞条的高度一致
门边镶嵌 PVC 磁性密封条确保密封良好，门下设有两层防漏胶边，并设有两组加热丝。电子显示温度表及冷库 LED 三防灯等。
冷库温度：0℃到5℃
冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定，冷库板垂直面至少使用三组偏心钩/锁；冷库板水平面至少使用两组偏心钩/锁。
冷库板边缘预置橡胶密封垫。
	平方米
	 30.00 

	120
	GR 冷库系统
	冷冻(高度2600)
	1、物理性能：冷库墙板密度：≥42 kg/m³，导热系数：≤0.022W/m•K，抗压强度：≥150kPa，燃烧性能：平均燃烧时间≤90s， 平均燃烧范围：≤50mm，夹芯板芯层与面板粘结强度：＞0.1MPa，剥离性能：每个剥离面的粘结面积≥85%，带物联远程传输功能，由厨房智控系统统一控制；设备运行状态可实时同步推送到手机APP、智能平板、厨房智控主机、后台控制程序；设备故障可实时监测报警，推送给各信号接收端（手机APP、厨房智控主机、后台控制程序）；可远程修改设备参数；可远程故障诊断，微小故障及时处理；带设备定位功能，及时了解故障设备分布地点；可远程除雾、化霜、远程重启。
2.库门：尺寸 2000*900mm，金属板间发泡 100mm 厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统。
冷库板保温层必须符合 GB8624-2012《建筑材料燃烧性能分级方法》B1 级阻燃锌合金冷库平门拉手、内部安全锁。
冷库板外露面需做防撞条，安装高度根据边上防撞条的高度一致
门边镶嵌 PVC 磁性密封条确保密封良好，门下设有两层防漏胶边，并设有两组加热丝。电子显示温度表及冷库 LED 三防灯等。
冷库温度：-10℃到-20℃。
冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定，冷库板垂直面至少使用三组偏心钩/锁；冷库板水平面至少使用两组偏心钩/锁。
冷库板边缘预置橡胶密封垫。
	平方米
	 30.00 

	121
	 厨房安全
	双瓶组灭火系统/及配套
	1、装置采用机械式构造，在没有电源时也能正常工作，启动方式：自动启动和机械应急启动，感温器公称动作温度：182℃，灭火剂持续喷射时间：≥ 10s，喷嘴数：单瓶组：≥9个 双瓶组：≥18个，食用油专用灭火剂充装量：单瓶组：12.5kg  双瓶组：25kg，储存方式及压力：外贮压式，12MPa
2、由厨房智控系统统一管控；设备运行状态可实时同步推送到手机APP、智能平板、厨房智控主机、后台控制软件，设备故障可实时监测报警，推送给三位一体系统（手机APP、厨房智控主机、后台控制软件）；灭火器启动灭火后，系统主动关闭正在使用的电磁炉/燃气炉灶，并实时推送警情给三位一体系统（手机APP、厨房智控主机、后台控制软件）；
▲3、提供产品《型式试验检验报告》和应急管理部消防产品合格评定中心《消防产品认证证书》；
▲4、提供弯头、喷头、水流阀、管件通过GB4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》检测合格。As≤0.002 ，Cd≤0.002 ，Pb≤0.01 ，Sb≤0.04 ，Ni≤0.14，Cr≤0.25，Mn≤2.0 ，Mo≤0.12。
▲5、提供厨房设备灭火装置控制盘（含主控线路板）依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经96小时中性盐雾试验，表面无锈蚀，无红锈，保护评级10级。
▲6、提供食用油专用灭火药剂依据GB 15193.3-2014 《食品安全国家标准 急性经口毒性试验》急性经口毒性试验，根据急性毒性分级，属于实际无毒级。
	套
	 2.00 

	122
	抽油烟风柜
	25#
	1.离心风柜/低噪音25#/转速840r/min/380V18.5KW/流量39138-26495/全压910-970pa/静压721-920pa
	台
	 2.00 

	123
	低空油烟净化器
	28000风量
	1.内部结构为特殊加密型材料，阴极板与阳极板之间的间距为6-Bmm，风速在3-5米之间，净化效果在95%以上。前置式净化器对油的处理效果达到98%、对烟的处理效果达到95%以上，低排净化器3-5周清洗一次，产品横块化设备制作。
	台
	 2.00 

	124
	数智厨房监控平台系统软件
	/
	1、系统主机程序具备如下功能模块：物联厨房一体化集中监管模块；物联数据远程同步服务模块；厨房AI视频离人关火系统模块； 燃气泄露联动控制系统模块（系统标配，燃气厨房使用）；厨具“无感售后”支持模块；                         
▲2、数智厨房监控平台系统可以通过无线连接方式集中监控管理物联厨具设备。
	套
	 1.00 

	125
	智慧厨房营运监管平台桌面端（集中控制程序）
	/
	1、具备桌面端应用程序的显示与控制；平台首页包含项目列表、设备状态等；项目列表里包含AI摄像头安监、消防监控、环境监测、烹饪设备监控、制冷设备监控、洗消设备监控等；
具有设备状态的历史记录与分析。展示厨房全部物联设备的工作状态与数据、显示项目列表、设备的运行情况以及近期设备故障和报警工况。   
▲ 2、物联厨房设备的运行数据由厨房智控系统统一实时监测并上传服务器及云端进行大数据计算、分析与控制，并通过电脑桌面端软件实时管理。
	套
	 1.00 

	126
	智慧厨房营运监管平台移动端
	/
	1、移动端平台，具备APP界面显示与控制；可关联制冷、烹饪、抽排、洗消、粗加工、厨余、消防、安监等模块；关联各的设备的实时数据与状态，必要时作出相应的远程控制；监管厨房相关设备的工作状态与数据，配置远程设置与控制数据。
▲2、物联厨房设备的运行状态、故障告警、远程控制等功能可以通过手机端软件集中控制。
	套
	 1.00 

	127
	物联数智厨房控制系统
	520×370×120
	1、集成监控装置：含电源系统、计算单元、工业计算机、工业级物联收发等装置； 物联网：各设备通过物联网与智控主机进行数据交互，实现一个智控主机集中监管所有厨房设备；数据实时转发：数据上传服务器及云端进行大数据计算、分析与存储；实时监测：实时监测各设备数据变化；历史数据记录：超10万条历史记录可查；声光报警，现场声光报警指示；自动控制、智能联动，根据设定的联动关系，达条件自动执行联动操作；数据共享：多平台数据实时共享，厨房设备的实时状态和控制信息会同步展示在手机APP、智能平板、电脑桌面软件、后台中央大屏等媒体；可根据客户需求实现特殊功能定制；采用高品质IPS电容屏、178°可操作视野；采用防腐防锈外壳材料，结构设计防水防尘，散热风道设计。
工作电压：AC220V
功    耗：≤ 80W
使用环境：温度-20℃~55℃，湿度≤93%RH
显示方式：10寸IPS高清电容触摸屏
主机参数：64位处理器，内核≥4核，内存≥8G，固态硬盘≥128G。
报警方式：界面图文显示，声音报警
传输方式：无线通信（无须布线），最大连接16点位
机箱尺寸：520*370*125(mm)
整机重量：约10KG
安装方式：壁挂式 
	套
	 1.00 

	128
	物联高防护工业无线采集器
	119×95×25
	1、通信稳定性强，可靠性高，传输速率：300 Mbps，智能信道分析，避障干扰，WEP安全机制，支持64/128/152 位WEP安全密码，传输速率：300 Mbps
使用环境：温度-10～75℃，相对湿度≤95％RH
存储环境：-25℃～＋85℃
电源电压：AC220V/50Hz
产品功耗：<5W
外形尺寸：119×95×25(mm)
产品净重：400g
安装方式：壁挂式
	台
	 5.00 

	130
	物联燃气炉采集模块
	175×100×35
	1、带数据采集、物联远程传输功能；由厨房智控系统统一管控；设备运行状态可实时同步推送到手机APP、智能平板、厨房智控主机、后台控制软件）；设备故障可实时监测报警，推送给三位一体系统（手机APP、厨房智控主机、后台控制软件）；联动厨房智慧摄像头，设备运行状态下长时间无人可自动关火关阀，报警并推送异常状态到三位一体系统（手机APP、智控主机、后端控制软件）；设备全生命周期监管（设备定位，安装售后记录，使用年限，资产归属）；传输速率：300 Mbps使用环境：温度-10～75℃，相对湿度≤95％RH存储环境：-25℃～＋85℃电源电压AC220V/50Hz产品功耗：<5W外形尺寸：100×175×35(mm)产品净重：500g
	台
	 4.00 

	131
	物联工业可燃气体报警探测器
	255×230×85
	1、系统对高浓度、短路、断路具有自诊断和保护功能；防爆型设计，可在多种复杂恶劣环境下长期安全稳定工作；IP等级：IP66；测量范围：0-100%LEL；温度：-20℃--50℃；工作电源：AC220V，示值误差：±5%F.S，功耗：≤3W，使用温度：-10℃～+50℃，湿度：≤93%RH防爆类型：隔爆型防护等级：IP66外形尺寸：255×230×85(mm)(不含天线）
	台
	 2.00 

	132
	物联制冷采集模块
	175×100×35
	1、带数据采集、物联远程传输功能；由厨房智控系统统一管控；设备运行状态可实时同步推送到手机APP、智能平板、厨房智控主机、后台控制程序；设备故障可实时监测报警，推送给各信号接收端（手机APP、智能平板、厨房智控主机、后台控制程序）；可远程修改设备参数；可远程故障诊断，微小故障及时处理；设备全生命周期监管（设备定位，安装售后记录，使用年限，资产归属）；可远程除雾、化霜、远程重启。传输速率：300 Mbps使用环境：温度-10～75℃，相对湿度≤95％RH存储环境：-25℃～＋85℃电源电压：AC220V/50Hz产品功耗：<5W外形100×175×35(mm)产品净重：500g温控模块：高防护设置：适用商用厨房高温高盐高湿环境； 带物联通信功能；采用优质元器件；                                             
多重防护，抗干扰能力强；工作电压：DC12V功    耗：≤ 5W使用环境：温度-20℃~70℃，湿度≤90%RH测量精度：±0.1℃  显示范围：-45℃～+45℃（-40℉～+120℉）"
	台
	 13.00 

	133
	灭火系统模块
	70×45×18
	1、带数据采集、物联远程传输功能；由厨房智控系统统一管控；设备运行状态可实时同步推送到手机APP、智能平板、厨房智控主机、后台控制软件；可实时监测报警状态，推送给三位一体系统（手机APP、厨房智控主机、后台控制软件）；设备全生命周期监管（设备定位，安装售后记录，使用年限，资产归属）；传输速率：300 Mbps使用环境：温度-10～60℃，相对湿度≤95％RH存储环境：-25℃～＋85℃电源电压：DC12V产品功耗：<5W外形尺寸：70×45×18(mm)（不含天线）产品净重：200g
	台
	 2.00 



	厨杂部分

	序号
	产品名称
	参考技术参数
	单位
	数量

	1
	食品添加剂专用柜
	1、食品添加剂柜/400*400*450mm
	个
	 4.00 

	2
	菜刀鹰爵作
	1、全长在30cm左右，采用5Cr15MoV不锈钢材料
	把
	 20.00 

	3
	砍骨刀
	1、全长在34cm左右，采用锰钢材质
	把
	 6.00 

	4
	长水果刀
	1、采用316不锈钢，整体长度在400mm
	把
	 12.00 

	5
	剪刀
	1、采用316不锈钢，整体长度在235mm
	把
	 30.00 

	6
	刮皮刀
	1、采用食品级别不锈钢，全长15cm左右
	把
	 60.00 

	7
	波浪刀
	1、316不锈钢，长度在285mm 宽度7cm
	个
	 24.00 

	8
	大锅钢铲子
	1、总长度约96cm，不锈钢加厚铲头+木柄
	个
	 30.00 

	9
	三边利铲
	1、采用食品级别不锈钢，尺寸在在292*128mm左右
	个
	 60.00 

	10
	米饭铲（大）
	1、采用食品级别塑料三齿饭叉
	个
	 90.00 

	11
	竹饼铲
	1、采用天然竹材长25cm左右
	个
	 30.00 

	12
	手勺
	1、采用食品级别不锈钢，10两左右
	个
	 30.00 

	13
	不锈钢火锅勺
	1、采用食品级别不锈钢，整体尺寸在29cm*7.5cm
	个
	 20.00 

	14
	不锈钢味勺
	1、采用食品级别不锈钢，圆头，整体长度在30cm左右
	个
	 40.00 

	15
	盛菜勺
	1、采用食品级别不锈钢，2两勺
	个
	 40.00 

	16
	水舀子
	1、采用食品级别不锈钢，180*500mm
	个
	 24.00 

	17
	水舀子
	1、采用食品级别不锈钢不，120*500mm
	个
	 24.00 

	18
	不锈钢漏勺
	1、采用食品级别不锈钢，整体尺寸在48*22cm左右
	个
	 12.00 

	19
	不锈钢食品夹
	1、采用食品级别不锈钢，长30cm12寸
	个
	 120.00 

	20
	麻辣烫塑料食品夹
	1、采用环保材质长长30cm亚克力
	个
	 180.00 

	21
	塑料1/2分数盆
	1、采用PE食品级环保材质深6.5cm
	个
	 80.00 

	22
	塑料1/3分数盆
	1、采用PE食品级环保材质深15m
	个
	 80.00 

	23
	不锈钢冰夹
	1、6寸1.2厘韩式冰夹
采用304不锈钢
	个
	 20.00 

	24
	白色菜筐
	1、环保塑料材质，580*410*315mm提链筐
	个
	 30.00 

	25
	绿色菜筐
	1、环保塑料材质，580*410*315mm提链筐
	个
	 30.00 

	26
	保鲜盒
	1、采用PE食品级环保材质452*305*170mm8072
	个
	 50.00 

	27
	保鲜盒
	1、采用PE食品级环保材质385*360*140mm8073
	个
	 50.00 

	28
	不锈钢勺子收纳盒
	1、采用食品级别不锈钢，5格
	个
	 50.00 

	29
	长方形仿藤边收纳筐
	1、仿藤木材质，环保无刺激，健康有保证
塑编抗老化，无胶无漆53cm✖️32cm✖️10cm
	个
	 60.00 

	30
	克称
	1、精度在0.1g，最大称量1kg-10kg，拉丝不锈钢材质
	个
	 12.00 

	31
	港称
	1、30KG，最大称量30KG/，拉丝不锈钢材质
	个
	 12.00 

	32
	塑料板白色
	1、采用PE食品级环保材质60*40*4cm
	个
	 48.00 

	33
	塑料板绿色
	1、采用PE食品级环保材质60*40*4cm
	个
	 36.00 

	34
	塑料板蓝色
	1、采用PE食品级环保材质60*40*4cm
	个
	 24.00 

	35
	塑料板红色
	1、采用PE食品级环保材质60*40*4cm
	个
	 36.00 

	36
	菜板架子
	1、采用食品级不锈钢制作，整体高度22cm，宽度在10cm，长度19cm左右
	个
	 48.00 

	37
	炒锅
	1、无涂层铁锅直径60cm
	个
	 72.00 

	38
	炒锅
	1、无涂层铁锅直径50cm
	个
	 60.00 

	39
	不锈钢盆
	1、采用食品级别不锈钢，直径60公分
	个
	 50.00 

	40
	不锈钢盆
	1、采用食品级别不锈钢，直径50公分
	个
	 50.00 

	41
	不锈钢盆
	1、采用食品级别不锈钢，直径40公分
	个
	 50.00 

	42
	不锈钢方盘
	1、采用食品级别不锈钢40*30*4.8cm
	个
	 50.00 

	43
	不锈钢托盘
	1、采用食品级别不锈钢40*60cm（深）
	个
	 50.00 

	44
	不锈钢托盘（带眼）
	1、采用食品级别不锈钢40*60cm（深）
	个
	 50.00 

	45
	不锈钢桶
	1、采用食品级别不锈钢，直径50公分
	个
	 50.00 

	46
	不锈钢桶
	1、采用食品级别不锈钢直径40公分
	个
	 50.00 

	47
	不锈钢桶
	1、采用食品级别不锈钢直径30公分
	个
	 50.00 

	48
	不锈钢调料罐
	1、采用食品级别不锈钢.20cm直径
	个
	 50.00 

	49
	不锈钢调料罐
	1、采用食品级别不锈钢，16cm直径
	个
	 50.00 

	50
	不锈钢油篦子
	1、采用食品级别不锈钢，直径22cm
	个
	 60.00 

	51
	单柄奶汤锅
	1、采用食品级别不锈钢，锅直径在20cm左右
	个
	 48.00 

	52
	不锈钢包饺子盘
	1、采用食品级别不锈钢，12寸馅碟
	个
	 24.00 

	53
	油咕子
	1、采用食品级别不锈钢，制作10寸
	个
	 48.00 

	54
	锅刷子
	1、天然竹锅刷子，优质竹材，不易沾油，整体长度在30cm左右
	个
	 120.00 

	55
	竹把笊篱
	1、φ300mm左右，竹子手柄，结实耐用，头部笊篱采用食品界别
	个
	 48.00 

	56
	不锈钢笊篱
	1、采用食品级别不锈钢，30cm左右长度
	个
	 48.00 

	57
	油刷子
	1、3寸，天然猪毛刷，20%猪毛加80%化纤
	个
	 60.00 

	58
	煎蛋模具
	1、6寸，直径15cm左右，高度2cm，采用食品级别不锈钢+不粘涂层
	个
	 20.00 

	59
	量杯
	1、5000ml左右，采用食品级别不锈钢
	个
	 18.00 

	60
	擦子
	1、采用食品级别不锈钢，可加工处理土豆，黄瓜，萝卜，柠檬等，整体尺寸在28*11cm
	个
	 30.00 

	61
	擀面棍
	1、80cm左右，天然木制无漆无蜡，耐高温
	个
	 12.00 

	62
	手动打蛋器
	1.采用食品级别不锈钢，14寸左右
	个
	 12.00 

	63
	铝合金小菜单牌
	1、12*8cm左右，铝合金材质，采用环保材料
	个
	 100.00 

	64
	油条筷子
	1、天然木制竹筷，无漆无蜡，耐高温，整体长度45cm
	双
	 30.00 

	65
	走锤
	1、手杆长49cm左右，油锤长29cm左右，天然实木
	个
	 12.00 

	66
	煎饼刮子
	1、采用食品级别不锈钢.长25cm
	个
	 30.00 

	67
	台扫
	1、长度36cm左右，榉木材质
	个
	 30.00 

	68
	调料罐（胡椒粉）
	1、50毫升，采用食品级别不锈钢
	个
	 24.00 

	69
	调料壶（醋）
	1、500毫升左右，采用食品级别不锈钢
	个
	 60.00 

	70
	不沾烤盘
	1、60*40*4.8cm，采用1.0镀铝特级不沾材质
	个
	 36.00 

	71
	硅胶刮板
	1、整体尺寸，约242*280，可悬挂收纳，一体胶条，坚固耐用。
	个
	 30.00 

	72
	3刀切馒头磨具
	1、采用食品级别不锈钢材质/顶部尺寸长度约12.5cm，整体高度17cm，底部宽度9cm
	个
	 6.00 

	73
	裱花嘴
	1、24个装，裱花嘴采用优质不锈钢材质
	个
	 12.00 

	74
	裱花袋
	1、尺寸约233*340*380，一次性裱花，食品级安全材质
	包
	 60.00 

	75
	面抓
	1、采用食品级不锈钢，柄长342cm，底部宽度83mm，弧形齿轮专为面食设计，边缘打磨不伤锅，可悬挂于厨房角落
	个
	 12.00 

	76
	小料勺
	1、采用食品级不锈钢，5ml，总长度18cm
	个
	 60.00 

	77
	挤压锤
	1、实木/手握地方直径3cm左右，底部直径4cm左右，总体长度在19.5cm
	个
	 6.00 

	78
	捣锤
	1、实木/17.5*3.5mm底部平整增加研磨效果，边缘圆润
	个
	 6.00 

	79
	刀具桶
	1、采用食品级不锈钢制作，260*190*145mm 5格
	个
	 6.00 

	80
	计时器
	1、锈钢外壳搭配8cm大表盘，底部磁铁设计
	个
	 12.00 

	81
	不锈钢漏盆
	1、直径55cm左右，采用加厚食品级别不锈钢制作
	个
	 24.00 

	82
	不锈钢漏盆
	1、直径40cm左右，采用加厚食品级别不锈钢制作
	个
	 24.00 

	83
	白桶
	1、120L，采用环保加厚塑料
	个
	 48.00 

	84
	白桶
	1、80L，采用环保加厚塑料
	个
	 48.00 

	85
	垃圾桶
	1、平盖带轮/容量80L/555*745mm环保PP材质，采用健康PP聚丙烯为原材料。光滑内壁。 闭合防臭无味。拆装方便。 承重力强抗压耐摔，不易摔破。
	个
	 30.00 

	86
	五金工具箱
	1、包含美工刀，锯子，套筒，十字起子，手柄，一字起子，剥线钳，水管钳，老虎钳，尖嘴钳，羊角锤，万用表，麻花钻，电钻头，手电筒，刀片，内六角扳手，电胶布，卷尺
	套
	 4.00 



	清洁工具部分

	序号
	产品名称
	参考技术参数
	单位
	数量

	1
	商用平板拖把
	1、超细纤维布面，油污一推即净免手洗设计，自带刮刀；设计贴合瓷砖缝隙
	个
	 12.00 

	2
	鸡毛掸700mm
	1、毛质柔韧挺拔，不产生静电
	个
	 12.00 

	3
	橡胶手套(一件4双)
	1、优质橡胶与乳胶混合，防水防油，耐磨防穿刺，L码
	件
	72.00 

	4
	清洁告示牌
	1、610*200mm
PVC硬塑材质
	个
	 5.00 

	5
	吸尘器
	1、干湿两用吸尘器(调速电机)/40*40*73cm/220v1600w/30L
	个
	 5.00 

	6
	洗地机
	1、电瓶式自动洗地机/包装尺寸1250*630*950mm/清水箱容量40L污水箱容量50L/上蓝下黑
	个
	 2.00 

	7
	地面吹干机
	1、吹干机(蓝色)/220v1000w/最高风速25m/s采用手提式设计，可定点放置或短距离搬运，运行噪音≤65dB
	个
	 3.00 

	8
	自动擦鞋机
	1、采用红外与压力双重感应，响应速度小于0.5秒；配备复合刷毛，硬度适中不易划伤皮革。立式结构设计，双电机驱动，运行平稳低噪36*20*38
功率：80W
	个
	 2.00 

	9
	高压清洗机
	1、高压水枪清洗机/双电机/220v2800w
应用变频增压技术，运行噪音低≤65分贝，配备三重过滤系统有效防堵塞
	个
	 12.00 

	10
	管道疏通机
	1、主机*1，Φ16mm软轴组合*1，Φ16mm钻具8件，Φ钥匙*1，Φ8mm*5m软轴组合适配器*1，防护手套*1，附件桶*1
220V/390W
适用管径：中20—100MM（3/4"-4"
整体高度46CM左右
	个
	 12.00 

	11
	长把毛刷
	1、.整体长度1.7m加厚铁杆，加厚猪鬃毛
	个
	 20.00 

	12
	双缸墩布车
	1、整体这尺寸44*65*99cm 46L加厚双桶墩布车，采用环保PP材质无异味
	个
	 5.00 



	餐具部分

	序号
	产品名称
	参考技术参数
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	餐盘托盘
	1、密胺材质420*290
食品级A5纯密胺材料，产品经过严格品质检测，符合国家食品安全标准
	个
	 400.00 

	2
	密胺圆盘
	1、密胺材质直径26厘米
食品级A5纯密胺材料，产品经过严格品质检测，符合国家食品安全标准
	个
	 400.00 

	3
	六格快餐盘
	1、360*258
食品级A5纯密胺材料，产品经过严格品质检测，符合国家食品安全标准
	个
	 400.00 

	4
	密胺小碗
	1、121*65mm
食品级A5纯密胺材料，产品经过严格品质检测，符合国家食品安全标准
	个
	 400.00 

	5
	密胺小勺
	1、14.5cm
食品级A5纯密胺材料，产品经过严格品质检测，符合国家食品安全标准
	个
	 400.00 

	6
	密胺筷子
	1、27cm
食品级A5纯密胺材料，产品经过严格品质检测，符合国家食品安全标准
	个
	 400.00 

	7
	9.5寸碗    
面碗
	1、密胺材质260*100mm
食品级A5纯密胺材料，产品经过严格品质检测，符合国家食品安全标准
	个
	 400.00 

	8
	密胺凉菜盘
	1、35*24*5.2
食品级A5纯密胺材料，产品经过严格品质检测，符合国家食品安全标准
	个
	 200.00 

	9
	韩式碗（no，kw-5)
	1、直径11.5厘米，高3.8厘米
食品级A5纯密胺材料，产品经过严格品质检测，符合国家食品安全标准
	个
	 200.00 

	10
	密胺方碗碟
	1、直径5厘米
食品级A5纯密胺材料，产品经过严格品质检测，符合国家食品安全标准
	个
	 400.00 

	11
	密胺粥碗
	1、150*45mm
食品级A5纯密胺材料，产品经过严格品质检测，符合国家食品安全标准
	个
	 400.00 

	12
	8寸红方碗
	1、20*10cm
食品级A5纯密胺材料，产品经过严格品质检测，符合国家食品安全标准
	个
	 200.00 

	13
	骨瓷餐盘
	1、直径25厘米
采用优质骨瓷材质，厚度约3mm，纯白釉面光滑细腻，耐温范围-20℃至200℃
	个
	 20.00 

	14
	骨瓷米饭碗
	1、口径约 11.5cm，高约5.5–6cm，容量约 250–300ml
采用优质骨瓷材质，厚度约3mm，纯白釉面光滑细腻，耐温范围-20℃至200℃
	个
	 20.00 

	15
	饮料杯
	1、.玻璃材质.320ML左右高度140mm，直径63mm
	个
	 20.00 

	16
	小瓷勺
	1、140*20mm
采用优质骨瓷材质，厚度约3mm，纯白釉面光滑细腻，耐温范围-20℃至200℃
	个
	 30.00 

	17
	小料壶4件套
	1、采用无铅玻璃搭配不锈钢拉丝盖，质感通透且方便观察余量，重力自动开合油嘴，提盖即倒，松手即停，不挂油不漏油450ml*4
	个
	 4.00 

	18
	热饮壶、（玻璃材制）
	1、1.7L大容量设计，高硼硅玻璃壶身搭配304不锈钢底座，符合食品接触标准，具备自动断电与防干烧保护
	个
	 8.00 

	19
	塑料长托盘
	1、38cm*53cm
高密度PP材质，表面布满细密防滑颗粒，四角圆润耐摔
	个
	 6.00 

	20
	塑料圆托盘
	1、36cm
高密度PP材质，表面布满细密防滑颗粒，四角圆润耐摔
	个
	 5.00 

	21
	不锈钢垃圾桶
	1、250*250*390mm/容量15L
加厚410不锈钢/PP材质
	个
	 4.00 

	22
	餐垫（长)
	1、45*30cm
防水防油、耐磨耐高温，可反复水洗，高密度合成皮革选2–3mm加厚
	个
	 50.00 

	23
	筷子*架子
	1、
采用优质骨瓷材质，厚度约3mm，纯白釉面光滑细腻，耐温范围-20℃至200℃
	套
	 150.00 

	24
	擦杯布
	1、50*70
采用特殊编织工艺，触感柔软，能最大程度吸附水分且不残留绒毛
	个
	 30.00 

	25
	瓷器面碗
	1、直径15厘米
采用优质骨瓷材质，厚度约3mm，纯白釉面光滑细腻，耐温范围-20℃至200℃
	个
	 30.00 

	26
	纸巾盒
	1、11*11*8cm
PU皮质/表面防水防污，湿布一擦即净，内部多为加厚PP板支撑不变形
	个
	 4.00 

	27
	不锈钢长把汤勺
	1、采用304不锈钢，加厚勺头一体成型，无焊点不藏污，耐腐蚀不易生锈柄长约28–32cm
	个
	 2.00 

	28
	冰夹
	1、6寸1.2厘韩式冰夹
采用304不锈钢
	个
	 5.00 

	29
	汤盅
	1、.陶瓷汤盅带碟/口径10cm
采用优质骨瓷材质，厚度约3mm，纯白釉面光滑细腻，耐温范围-20℃至200℃
	个
	 15.00 

	30
	水果叉
	1、采用食品级不锈钢，长度在10–12cm
	个
	 15.00 



04包：
2.1 货物明细清单
	序号
	产品名称
	规格参数及技术要求
	单位
	数量
	备注

	1
	标准面幅遮光窗帘
	整幅布料幅宽：280 cm 标准布料
	㎡
	894.7
	

	2
	定制面幅遮光窗帘
	整幅布料幅宽：320 cm 定制尺寸
	㎡
	30.72
	

	3
	超高面幅遮光窗帘
	整幅布料幅宽：380 cm 超高拼接
	㎡
	3138.91
	★核心产品，含裁剪、缝制、包边

	4
	静音轨道（直型）
	静音轨道不可以折弯
	m
	1243.48
	配套辅材，含连接件

	5
	静音轨道（异型）
	静音轨道可以折弯
	m
	85.62
	配套辅材，含连接件

	计价方式
	综合单价全费用包干（含测量、面料、加工、褶皱1:2、辅料、轨道、运输、上楼、安装、垃圾清运、税费、质保）

	执行标准
	医用抗菌、防霉、B1级阻燃、零甲醛、符合院感及消防验收标准



2.2 具体要求
1. 医用遮光抗菌布帘： 遮光面料，遮光率≥90%，抗菌防霉、防尘防污、零甲醛无异味，国家B1级阻燃，1:1.5褶皱加工，约边工艺，耐擦洗、不褪色、不起球，符合医院院感标准病房、诊室、办公室主遮光帘 
2. 医用静音铝合金直轨： 铝合金壁厚1.2mm，静音滑轮、全套支架封头配件，顶装/侧装通用，开合静音、承重强、防腐防锈、不易变形常规直窗、病房、办公室 
3. 医用静音铝合金弯轨： 一体折弯可弯弧轨道，静音顺滑无卡顿，适配L型、U型转角飘窗，耐腐蚀、牢固耐用异形窗口专用  
二、技术及院感硬性要求
1. 环保安全：所有面料无甲醛、无刺激性气味，符合室内医用长期密闭环境使用标准，提供阻燃、抗菌、环保检测报告。
2. 院感标准：产品防霉、抑菌、防尘、易清洁，适配医院日常消杀工作，不滋生细菌、不发霉变色。
3. 消防标准：所有布艺类产品达到国家B1级阻燃标准，不易燃、离火自熄，满足医院消防验收要求。
4. 工艺标准：所有窗帘褶皱均匀1:2标准比例，走线工整、无跳线脱丝，垂感平整；轨道安装水平牢固、开合静音顺畅。
三、施工及验收要求
1. 成交方负责现场实测尺寸、定制加工、送货上楼、安装调试、垃圾全部清运，全程不影响医院正常诊疗秩序。
2. 完工后由后勤科、院感科、使用科室三方联合验收，不合格产品无条件免费更换、返工。
四、售后质保要求
1. 质保期内非人为损坏，面料褪色、起球、轨道卡顿、配件损坏一律免费维修更换，24小时响应报修。
05包：
品目一：密集架
一、智能密集架技术要求
1.产品架体为双柱式结构，双面活动架,采用优质钢板模压成型。
2.底盘
2.1.采用≥2.7mm冷轧钢板，分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底盘各段连接采用M10螺栓紧固，纵梁上按节距冲有矩形槽，以供立柱插入后用M10箍紧拧固。
▲2.2.符合QB/T2280-201、QB/T 5619-2021、QB/T3826-1999、QB/T 3832-1999、QB/T3827-1999标准，中性盐雾试验10级，乙酸盐雾试验≥10级，耐久性≥30万次。
3.导轨采用18*18mm实心方钢，置于一次成型轨座上。导轨安装平行度偏差不大于1mm/m，全长不大于2mm，两根轨道的水平高度偏差不大于1.0mm，两轨道平行度偏差不大于1.0mm，全长不大于2.0mm，对接处高低差不大于0.3mm。
4.立柱
4.1.采用≥1.35mm冷轧板，两面均布冲裁可上、下调节的挂孔，经四次折弯成矩形柱体每拼立柱采用上、中、下三根连接横梁焊成整体。
▲4.2.立柱试验要求：
符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 700-2006，耐腐蚀试验：乙酸盐雾试验≥120h；耐腐蚀等级≥10级，保护等级≥10级；漆膜硬度≥5H；断后伸长率≥33%；上屈服强度≥235MPa；抗拉强度≥370Mpa。
5.层板采用≥1.0mm 冷轧板经双面三次折弯翻边成形，厚度≥20mm，每层标准承重≥80kg。
▲5.1.冷轧钢板试验要求：符合 GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》等标准，厚度≥1.2mm，化学成分分析（碳、硅、锰、磷、硫）均符合标准要求，抗拉强度≥380MPa，下屈服强度≥250MPa，断后伸长率≥30%
▲5.2.塑粉试验要求：符合 HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》等标准，可迁移有害元素（镉、铅、汞、砷、铬、锑、硒）含量未检出，钡≤200mg/kg；铅笔硬度≥3H，干附着力≤0 级，耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]240h 无异常，耐碱性[5% （质量分数）氢氧化钠溶液] 168h 无异常，中性盐雾试验 500h 划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象
6.挂板采用≥1.0mm 冷轧板两端挂钩采用模具冲裁打弯而成，中间采用腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，组装后平整、牢固、无噪声、层间距按需要沿立柱调节孔可自由调整。
7.侧面板采用≥1.0mm 冷轧板形状成平面整体设计。
8.档书条采用≥1.0mm冷轧板，采用挂扣式结构。
9.门板采用≥1.0mm冷轧板，经四次折弯成形，组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。
10.顶板采用≥1.0mm冷轧板，通过M6螺栓紧固于立柱上端，顶板应经双面二次折弯，四角对焊，使其成框架结构。
11.层板、挂板可沿立柱垂直方向调整高度，可根据需要增加或减少层数。
12.折叠摇把：采用可拆卸式折叠摇手，不使用时可向上折叠起来。
13.摇柄自动离合器机构：在移动架体时，只有摇动的摇柄转动，其他的摇柄不会随之转动。
14.集中锁定功能：每列设有锁紧装置，将锁紧装置扭到锁紧位置，其他人员无法摇动存储设备。每组存储设备边列装有锁具，其闭合锁住后，形成一个封闭的整体。
15.移动列采用≥7寸彩色触摸控制屏,支持当前区列号、温湿度数值、架体状态以及报警信息展示，具有左移、右移、禁/停、合架、查询等功能按钮，活动列屏支持划屏，可以向左或向右滑动触摸，具有向左或向右移动功能；柜体移动过程中，点击移动列任意屏幕任意位置停止移动，系统切换禁止状态；(主要包括触摸屏、主机板、LED照明灯、直流电机、通道红外保护模块、到位感应模块、列号显示灯、控制盒、阻燃线缆等)
15.1.触摸屏：7寸彩色触摸控制屏，显示温湿度、本列编号及档案信息， 即时操作密集架状态及本列架体信息可操作本列密集架。
15.2.主机板：实现所在列架体档案查询、架体操作、温湿度报表曲线查询；
15.3.LED照明灯：采用低压24vLED高亮照明灯，为做到节能和对档案的保护，架体通道照明需智能化管理，做到只对开启的通道照明。
15.4.直流电机：≥120w，24v直流永磁电机，电机运行速度可调。
15.5.通道红外保护模块：列通道人体红外保护，当人进入密集架内或架内地上有遗留档案或其它的物品时，红外线人体感应保护装置应自动停止密集架的移动。
15.6.到位感应模块：架体运动到位传感，无碰撞着陆。
15.7.列号显示灯：密集架专用列号显示灯
15.8.开关电源：24v开关电源
15.9.顶部跨线半封闭式坦克链：半封闭式顶部穿线链
15.10.控制盒：通过GB4943.1-2011《信息技术设备安全第1部分：通用要求》测试控制盒表面涂层无融化现象，底层基材无裸露在外
15.11.通讯线：通讯线需采用环保线缆，线缆需通过GB/T 26125-2011《电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多休二苯醚）的测定》
16.固定列釆用≥15英寸彩色触摸液晶屏工控主机，即时显示密集架状态、温湿度数值、所存放档案条目及存放位置的信息，并可打开该区各列架体及通过联网系统控制所有密集架。(主要包括控制主机、控制盒、列号显示灯、门禁红外保护模块等)
16.1.控制主机：≥15寸触摸屏工控主机；
16.2.控制盒：固定列控制盒，集成控制主板、电源以及电源保护开关等；
16.3.列号显示灯：密集架专用列号显示灯；
16.4.门禁红外保护模块：列与列前入口人体红外保护，人员进入通道架体自动禁止；
二、智能密集架控制管理系统软件要求
1.针对档案条目进行管理，可以对条目数据进行批量操作功能，如生成档号、数据导入、导出等。支持按照不同的档案管理方式，对档案条目进行录入管理操作。管理者查询到需要的档案数据，可以进行借阅，同时档案借阅功能应产生借阅记录。
2.具备密集架管理功能：可以实现密集架管理功能。
3.数据备份功能：可以进行数据库数据自动/手动备份。
4.权限保密功能：可以配置不同角色用户组，授权不同的功能权限，实行分级管理，不同用户可自行修改自己的密码，无用户管理权限对其他用户不可见，支持按不同自定义的档案类型进行权限控制。
5.档案门类分类设计：可以支持多级档案目录创建，用户可按需定制档案分类、门类。
6.档案分类权限控制：可以按档案自定义创建的目录，分配权限，被授权用户只可查看被分配授权的分类、门类下档案。
7.档案表单设计：可以按需定制表单，支持文本、下拉框、时间、数字等多种著录项定制，每个父分类可单独设计表单互不干扰。
8.档案价值鉴定/延期、注销：可以进行价值鉴定设定档案的保存年限，系统按保存年限自动管理，到期提醒，保存到期后支持档案的延期、注销。
9.档案数据查询利用功能：可以实现对录入档案信息的多种模式的检索，包括模糊搜索、精确搜索、直接检索、组合检索等多关键字、多条件的检索。
10.档案借阅归还：支持一次性对不同门类借档案的多本档案同时进行借阅、归还操作。
11.档案催还：可以把借出档案按到期时间逾期、将要逾期优先显示，倒计时天数动态更新，逾期标红显示，档案催还，可发送短信实现档案催还。
12.借阅历史：可以对档案的借出归还做完整记录，对档案流转做到可追溯。
13.档案转入、转出、移交：可以进行档案转入登记，档案移交转出登记。
14.系统维护功能：可以进行基础数据维护，权限管理功能，用户管理功能，数据加密备份和恢复，日志管理，档案综合管理等。
三、智能密集架功能要求
1.手动控制功能：可手动操作密集架摇把控制架体左右移动。
2.电动控制功能：可通过触摸屏实现密集架左右移动及停止、禁止操作。
3.手、电动互换功能：可在架体停电或断电后自动切换成手动状态；架体移动运行过程中手动或电动操作可随时任意切换。
4.电机参数配置功能 ：可通过管理菜单可以设置电机的运行速度、压力阈值、超速阈值、PID调节参数、运行间隔、运行时长等元控制参数。
5.嵌入式通道辅助照明功能：可在通道辅助灯打开后，架内有人自动亮灯、架内合架自动灭灯。
6.通道红外防护：可在通道首位安有红外保护装置，架体移动过程中，在通道内任何位置感应到人员活动，切断电机电源使之停止移动。
7.缓启动、缓着陆功能：在启动时速度缓慢平缓增加，经一定时间后，速度增加到快速，在快到停止位置时自动减速，直到停止位置。
8.无接触缓停、到位检测功能：可采用磁感应/光波位置检测传感器，用无触点控制技术代替有触点继电器控制器，架体运行时智能判断架体间位置，提前减速，缓慢接触下一列。
9.移动列屏幕：可显示区列号、温湿度数值、架体状态、所有报警信息展示，移动列触摸液晶屏有左移、右移、禁/停、合架、查询等功能按钮，活动列屏支持划屏，可以向左或向右滑动触摸，具有向左或向右移动功能；柜体移动过程中，点击移动列任意屏幕任意位置停止移动，系统切换禁止状态。
10.固定列屏幕：可采用不小于12寸触摸一体机，实时显示架体通道状态、运行状态、报警信息等；支持团体内所有架体控制。
11.移动侦测唤醒：系统处于休眠状态，当固定列内置摄像头监控范围内有人员移动时，系统应可自动唤醒且显示屏可自动点亮。
12.温湿度检测、联动功能：可检测温湿度信息并在每一列屏幕显示，生成温湿度日数据表格、月数据表和温湿度数据日变化曲线、月变化曲线等，并可联动环境监控系统自动开启库房内控湿、控温、消毒净化等设备；并预留与防盗、消防、报警系统联动运行等扩展功能。
13.语音播报：可语音播报该区域架体运行状态，可设定男声、女声情感语音；查找档案时，架体打开厚，自动播放档案所在位置。
14.密集架专用列号灯：可在架体待机状态下显示架体列号信息，移动状态模拟显示架体移动方向，有档案调取信息时显示档案存放节层地址。
15.机械锁定：架体配有物理机械原理锁定装置，操作人员进入通道前可通过该机械锁定装置锁定该列传动结构齿轮，。
16.故障自检功能：系统开启后可以自动自检系统及各部分状态，系统自检发现故障后，自动将故障模块信息以图形文字及语音方式提示管理人员。
17.短路漏电保护：密集架的控制器中设有短路保护和突变电保护等控制模。
18.安全电压设计：密集架采用24V低压直流电源供电。
19.急停保护功能：柜体移动过程中，点击移动列任意屏幕任意位置停止移动，系统切换禁止状态；配备微型遥控器，在点击遥控器切断电机电源，系统切换禁止状态。
20.安全无火花操作：整个控制系统均采用24V及以下直流低压，动力控制采用先进的密封式继电器，传动电机用密封式低压（24V）直流电机。所有按钮开关均采用低压微电流轻触开关。
21.电机过流、过载、超速保护功能：采用集成于控制主板上的一体化的电流测速PID反馈单元，检测到电机工作异常破坏电机匀速运行即过流、过压、超速等情况切断点击电源。
22.多结构功能：具有C/S、B/S两种结构，B/S 架构具有客户访问灵活、不需要安装客户端而是通过浏览器就可以访问系统。C/S 充分利用两者的硬件设施。
23.计算机远程控制功能：可进行计算机远程控制各架体移动、停止、通风、关闭、系统操作设置、资料管理查询录入等。
24.网络多区域控制：可通过局域网、因特网远程操作架体移动、查询档案数据，服务器电脑通过RJ45网线接口或无线网卡来实现架体远程控制，一台计算机可管理若干区，每个区域不限列数及节数，对多个团体的架体状态监控可采用可灵活选择的分区监控方式进行管理。


品目二：程控交换机
1、 程控交换机系统
▲1.采用高集成度一体化设备，采用内置可插板卡式控制器。项目所有设备要求为同一品牌，包括系统核心控制系统、语音网关、板卡等。
2.具备良好的稳定性，该设备最大可无缝扩容至1万用户，核心系统采用稳定高效的专业Linux操作系统支持。最大忙时接通次数处理能力BHCC值应不低于30万。语音清晰度高，无杂音、卡顿、断连等问题；具备较强的扩展性，可灵活扩容。
3.核心控制器采用冗余热备方式。单核心故障、修改参数、升级时，可自动或手动切换。对通信业务正常运行没有任何影响，整个系统都应具备运商级可靠性，达到99.999%。
4.主控与机框之间采用通用IP连接方式，不可采用专有连接电缆。可实现集中控制和管理与分布式处理的有机结合。
▲5.系统需要同时支持模拟、数字、IP终端、SIP等多种分机接入方式。
▲6.系统具备API和SDK开发接口，支持对软电话功能客户化定制与后续其它第三方应用系统的对接、二次开发能力。
7.系统具有内置语音宣告功能，通过语音宣告功能可实现自动话务员功能，如欢迎语、自动转接电话等功能。语音提示引导等语音信息可通过网络进行备份或加载。
▲8.内置多方会议功能：至少支持25方以上会议。多方会议允许不同数量的与会者同时讲话。
9、音乐保持功能，系统提供音乐保持功能。
10、基础通话功能要求：支持内部分机互拨、分机与外线双向通信；具备来电显示（号码、姓名）、通话转移、前转、未接来电列表、已接来电列表、已拨呼叫列表、通话保持、呼叫等待。
11.系统拓展功能要求：支持通话录音、缩位拨号、音乐等待、多方通话、遇忙回叫、无应答回叫、强插、强拆、通话保密、号簿查询、按姓名拨号、内置语音指导、免打扰、寻线组、热线、来话主叫号码显示及传送、自动话务员功能、代答、黑白名单等功能。
12.机框要求：
     1）要求机框可安装在标准19英寸机柜内，单个机框高度不高于3U，每个机框配置独立控制板；
   ▲2）单机框可支持不低于300用户；
     3）要求双网口上联；
   ▲4) 要求双 AC电源；
     5）要求单机框支持插槽不低于15个
▲13.具备丰富的中继接口，包括标准的E1数字中继接口（电接口，阻抗120欧和75欧）、SIP中继接口、模拟中继接口； E1中继方式和SIP中继方式能够同时提供业务。单板卡要求只支持一个E1接入，减少过于集中带来的大面积通话中断情况发生。
14.支持支持远程管理、人机命令、图形管理软件等多种管理方式。实现日常维护配置、告警收集各种数据的输入、输出及修改，要求实现分级管理，保证系统数据安全
15.支持拓展人工话务台，要求采用PC形式，必须通过原厂话机终端实现基本呼叫功能，以应对紧急情况下（如PC或网络故障）的复杂通信需求，采用基于Windows操作系统的PC式话务台，话务功能满足话务员转接、话务员强插、话务员强拆、二次拨号、夜服、来电排队等功能。
16.所使用通信系统设备应获得原厂商，针对本项目盖章的项目授权书及售后服务承诺函。
二、配线架
1.容量100对/个
2.总容量10个×100对=1000对
3.模块采用110连接模块，支持快接式端接
4.端接方式支持IDC（绝缘位移连接）端接，无需剥线
5.线规支持支持22～26AWG线缆
6.标识支持端口编号标识，便于线路管理与故障定位
7.安装方式19英寸机架安装或壁挂安装
8.材料阻燃ABS塑料外壳+磷青铜端子
9.重复端接次数≥200次
10.工作温度-10℃～60℃
11.标准认证符合YD/T 926、TIA/EIA-568标准
12.配套关系与用户电缆、中继线缆配套使用，实现灵活跳接管理
三、服务
1.质保期内免费上门维修、故障板卡更换
2.7×24小时技术支持热线
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