采购需求
01包：施工图范围内的全部内容包括但不限于图纸及工程量清单包含的全部内容。



02包：
一、玻璃窗口新建工程
1、清单及工程量
	序号
	项目名称
	技术规格简述
	单位
	工程量

	1
	20mm 石英石台面 + 承重钢支架
	台面内 300 + 外挑 300mm，圆弧磨边无缝拼接；304 不锈钢龙骨，预埋件 + 膨胀螺栓双重锚固防下坠
	米
	202.46

	2
	窗口下立面镀锌角码框架
	热镀锌角码支座，竖向固定点间距 400‑500mm，铝板受力支撑，内外安装
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]平米
	189.45

	3
	2.0mm 氟碳铝单板
	2.0mm 厚氟碳喷涂铝板，数控折弯，铆钉固定，耐候胶收口
	平米
	189.45

	4
	5mm 单片钢化玻璃
	5mm 钢化玻璃，带原厂 3C 钢印，中性结构胶密封安装
	[bookmark: OLE_LINK5]平米
	155.48

	5
	玻璃半圆传物开孔
	先开孔后钢化，半圆孔洞内边打磨钝化，含加工损耗
	个
	60

	6
	收费窗口 304 不锈钢防护栏
	Φ15 圆管、实厚 1.0mm 304 不锈钢，竖向间距 20cm，与外框满焊抛光
	平米
	62.3

	7
	钢制防爆防盗门
	定制防爆防盗门，尺寸 1m 宽 ×2.3m 高，供货并安装就位
	套
	6

	8
	304 不锈钢折边方管外框
	304 不锈钢方管焊接窗口外框，预埋件 + 膨胀螺栓锚固，焊缝抛光
	米
	289.72


2、技术要求
2.1所有材料进场必须附带合格证、检测报告，钢化玻璃提供 3C 证书；样品经甲方封样后才可生产，成品和封样保持一致。
2.2悬挑台面钢架双重锚固，杜绝下坠；不锈钢构件满焊、抛光无毛刺；玻璃开孔后打磨钝化，无锋利边缘。
2.3铝单板、不锈钢板面平整，打胶均匀美观。
3、施工要求
3.1供方现场实测洞口尺寸，出具加工图纸，甲方确认后方可生产。
3.2材料送货到场，不合格产品无条件退换。
3.3安装时做好原有成品保护，动火作业按院区规定办理手续，完工垃圾当日清走。
3.4整体质保 1年；报修 24 小时上门处理，质保期满后提供成本价维保。

二、纱窗安装工程
1、清单及工程量
	序号
	采购物资名称
	规格简述
	单位
	工程量

	1
	定制三推304金刚网纱窗
	三推拉开启结构；国标6063 T5铝合金框扇；SUS304金刚防护网；全套五金、密封配件、免打孔固定卡扣；含制作、运输、现场安装调试
	平米
	1069.83


2、技术要求
2.1型材、纱网样品须经甲方封样后方可生产，成品必须与封样一致；进场附带型材、金刚网、五金合格证。
2.2纱窗三段推拉结构，自带加强筋；采用免打孔抱紧卡扣安装，不得破坏原有窗框；高层加装防晃限位配件。
2.3推拉顺滑无异响，儿童锁启闭牢靠，三面密封严密，无晃动。
3、供货及服务要求
3.1供方现场逐窗实测尺寸，加工图纸甲方确认后再生产。
3.2送货到场，不合格产品无条件免费退换。
3.3施工做好原有窗户成品保护，垃圾当日清理干净。
3.4整体质保 1 年；报修48小时上门处理，期满后可成本价维保。


03包：
一、清单及技术要求
1、交通设施工程
	序号
	名称
	规格型号/技术参数
	单位
	数量
	技术要求
	备注

	1
	标准车位标线
	地上：2400*5300mm
	㎡
	126.15
	白实线，线宽150mm，热熔反光标线，标线涂层厚度1.8毫米；表面玻璃微珠，含量为0.3-0.34kg/m2
	

	2
	无障碍车位标线
	地上：3600*5300mm
	㎡
	19.53
	白实线，线宽150mm，热熔反光标线，标线涂层厚度1.8毫米；表面玻璃微珠，含量为0.3-0.34kg/m2
	

	3
	救护车车位标线
	地上：3500*7000mm
	㎡
	5.25
	白实线，线宽150mm，热熔反光标线，标线涂层厚度1.8毫米；表面玻璃微珠，含量为0.3-0.34kg/m2
	

	4
	道路中心线标线
	地上：黄虚线，线宽150mm
	㎡
	103.5
	热熔反光标线，标线涂层厚度1.8毫米；表面玻璃微珠，含量为0.3-0.34kg/m2
	

	5
	边缘线标线
	地上：黄实线，线宽150mm
	㎡
	478.5
	热熔反光标线
	

	6
	斑马线
	地上：线宽400mm
	㎡
	54.4
	热熔反光标线，白实线，标线涂层厚度1.8毫米；表面玻璃微珠，含量为0.3-0.34kg/m2
	

	7
	禁停网格标线
	地上：线宽150mm
	㎡
	595
	热熔反光标线，黄实线，标线涂层厚度1.8毫米；表面玻璃微珠，含量为0.3-0.34kg/m2
	

	8
	车位号标线
	1200*400mm
	个
	365
	冷涂标线涂料
	

	9
	急救车位图标
	地上：2000*2000mmmm
	个
	2
	热熔反光标线，标线涂层厚度1.8毫米；表面玻璃微珠，含量为0.3-0.34kg/m2
	

	10
	直行箭头
	地上：箭头长度为3m
	个
	33
	热熔反光标线，标线涂层厚度1.8毫米；表面玻璃微珠，含量为0.3-0.34kg/m2
	

	11
	转弯箭头
	地上：箭头长度为3m
	个
	16
	热熔反光标线，标线涂层厚度1.8毫米；表面玻璃微珠，含量为0.3-0.34kg/m2
	

	12
	直行转弯箭头
	地上：箭头长度为3m
	个
	11
	热熔反光标线，标线涂层厚度1.8毫米；表面玻璃微珠，含量为0.3-0.34kg/m2
	

	13
	左右转箭头
	地上：箭头长度为3m
	个
	5
	热熔反光标线，标线涂层厚度1.8毫米；表面玻璃微珠，含量为0.3-0.34kg/m2
	

	14
	多向转弯箭头
	地上：箭头长度为3m
	个
	3
	热熔反光标线，标线涂层厚度1.8毫米；表面玻璃微珠，含量为0.3-0.34kg/m2
	

	15
	准调头箭头
	地上：箭头长度为3m
	个
	2
	热熔反光标线，标线涂层厚度1.8毫米；表面玻璃微珠，含量为0.3-0.34kg/m2
	

	16
	无障碍车位图标
	地上
	个
	5
	热熔反光标线，标线涂层厚度1.8毫米；表面玻璃微珠，含量为0.3-0.34kg/m2
	

	17
	标准车位标线
	地下：2400*5300mm
	m2
	524
	白实线，线宽150mm,冷涂标线涂料
	

	18
	无障碍车位标线
	地下：2400*5300mm
	m2
	25.88
	白实线，线宽150mm,冷涂标线涂料
	

	19
	道路中心线
	黄虚线，线宽150mm
	m2
	99.45
	冷涂标线涂料
	

	20
	边缘线
	黄实线，线宽150mm
	m2
	498.75
	冷涂标线涂料
	

	21
	斑马线
	白实线，线宽400mm
	m2
	36.8
	
冷涂标线涂料
	

	22
	禁停网格标线
	黄实线，线宽150mm
	m2
	342
	冷涂标线涂料
	

	23
	直行箭头
	箭头长度为3m
	个
	47
	冷涂标线涂料
	

	24
	转弯箭头
	箭头长度为3m
	个
	10
	冷涂标线涂料
	

	25
	直行转弯箭头
	箭头长度为3m
	个
	26
	冷涂标线涂料
	

	26
	左右转箭头
	箭头长度为3m
	个
	14
	冷涂标线涂料
	

	27
	准调头箭头
	箭头长度为3m
	个
	3
	冷涂标线涂料
	

	28
	无障碍车位图标
	地下
	个
	6
	冷涂标线涂料
	

	29
	停车场指示牌
	600*600mm
	块
	5
	2.5mm厚铝板，牌面底膜、图案及注字均为Ⅳ类反光膜
	

	30
	限速指示牌
	ø600mm
	块
	5
	2.5mm厚铝板，牌面底膜、图案及注字均为Ⅳ类反光膜
	

	31
	禁鸣牌
	ø600mm
	块
	5
	2.5mm厚铝板，牌面底膜、图案及注字均为Ⅳ类反光膜
	

	32
	双向车道指示牌
	△700*700mm
	块
	4
	2.5mm厚铝板，牌面底膜、图案及注字均为Ⅳ类反光膜
	

	33
	禁行指示牌
	ø600mm
	块
	1
	2.5mm厚铝板，牌面底膜、图案及注字均为Ⅳ类反光膜
	

	34
	出口指示牌
	600*600mm
	块
	1
	2.5mm厚铝板，牌面底膜、图案及注字均为Ⅳ类反光膜
	

	35
	左转出口指示牌
	1000*600mm
	块
	5
	2.5mm厚铝板，牌面底膜、图案及注字均为Ⅳ类反光膜
	

	36
	右转出口指示牌
	1000*600mm
	块
	4
	2.5mm厚铝板，牌面底膜、图案及注字均为Ⅳ类反光膜
	

	37
	非机动车指示牌
	1000*600mm
	块
	8
	2.5mm厚铝板，牌面底膜、图案及注字均为Ⅳ类反光膜
	

	38
	龙门标牌
	1000*6000mm
	块
	2
	2.5mm厚铝板，牌面底膜、图案及注字均为Ⅳ类反光膜
	

	39
	导向标
	1200*300mm
	块
	149
	2.5mm厚铝板，牌面底膜、图案及注字均为Ⅳ类反光膜
	

	40
	立杆基础
	尺寸：600*600*600mm
	个
	25
	C20混凝土浇筑
	

	41
	镀锌钢管立杆
	ø60*3000mm，壁厚3mm
	根
	25
	地埋式
	

	42
	方向引导指示牌
	4800*400mm
	块
	28
	2.5mm厚铝板，牌面底膜、图案及注字均为Ⅳ类反光膜
	

	43
	楼梯电梯指示牌
	4800*400mm
	块
	21
	2.5mm厚铝板，牌面底膜、图案及注字均为Ⅳ类反光膜
	

	44
	反光轮廓标
	180*40mm
	个
	132
	优质天然橡胶产品、贴反光膜
	

	45
	道钉
	100*100mm
	个
	132
	高强反光材料（贴于通道）
	

	46
	钢制限高杆
	ø40*3000mm
	根
	2
	刷警示漆，粘贴反光标
	

	47
	橡胶护角
	800*200mm
	m
	506.4
	优质橡胶贴超强级反光膜
	

	48
	广角镜
	φ600
	个
	13
	圆形广角镜，PC抗冲击镜面
	

	49
	柔性隔离柱
	ø80*750mm
	根
	278
	主体采用原生柔性橡胶一体成型，内置加强筋，具备受压回弹性能；粘贴 Ⅱ 类反光膜
	

	50
	减速带
	250*350*50mm
	m
	213
	主体采用原生橡胶一体模压成型，内置纤维加强层；表面粘贴 Ⅳ 类反光膜
	

	51
	地下橡胶挡车器
	550*150*90mm
	根
	582
	采用原生橡胶一体模压成型，内置抗拉纤维加强层；表面粘贴 Ⅳ 类反光膜
	

	52
	地上钢管挡车器
	ø76*2000mm，壁厚2mm
	根
	74
	成品钢管挡车器，钢管刷黄黑相间警示漆
	

	53
	智能道闸
	智能道闸成套设备，包含道闸主机、加密滚动码遥控器、79GHz 道闸雷达（配套雷达电源）、双路车辆检测器、专用感应地感线圈
	套
	8
	道闸主机采用 300W 直流无刷电机，行星齿轮传动，直流变频，抬杆、落杆速度独立可调；全向可左右换向；抬杆、落杆三档速度可调，最快 0.6s（2 米杆）、0.9s（3 米杆），常规抬杆 4/5/6s（默认 4s）、落杆 4/5/6s（默认 6s）；具备遇阻反弹、开优先保护，支持红外 / 地感 / 雷达多种防砸，停机可手动开闸；免学习限位，支持按键微调限位，内置事件日志；支持 220V 强电对接；机箱 SECC 材质、壁厚 1.5mm，外形尺寸 299×349×1028mm，IP54 防护；毛重 70KG，有效通行宽度 4690mm，通道宽度 5040mm，道闸高度 5750mm；运行噪声≤60 分贝；AC220V 供电，工作温度 - 30~60℃；配备手柄控制接口、开 / 关到位输出、开 / 关 / 停控制、防砸信号、外接保护、485 控制接口各一组；
道闸雷达采用 79GHz MMIC 毫米波方案，检测距离、宽度可调；支持 RS485 / 蓝牙通讯，配套手机 APP 调试升级；LED 状态指示，参数断电记忆；不受光照、雨雪、电磁干扰；供电 9~32VDC，功耗＜3W，额定电流＜0.25A，工作温度 - 40~+85℃；
车辆检测器支持 2 路线圈输入，识别二轮以上机动车，检出率≥99%；具备线圈故障自检、防雷浪涌保护；两路继电器输出；电感调谐范围 20～1000uH；灵敏度 4 档可调，频率 4 档可调；最快响应 3.5ms，故障自动恢复；AC220V 供电，功耗≤3W；工作温度 - 30℃～70℃；金属屏蔽盒尺寸 105×88×40mm；
地感线圈线缆：0.75mm² 绞合镀锡铜导体，蓝色 PVC 绝缘外被。
	

	54
	图像抓拍设备
	车牌识别摄像机、识别控制主板、补光灯板、液晶显示屏、对讲分机、摄像机安装箱体、语音提示系统 、摄像机电源3Ａ12Ｖ
	套
	8
	高清车牌识别抓拍一体机，集成车牌识别摄像机、识别控制主板、补光灯板、10.1 寸液晶显示屏、对讲分机、一体化安装箱体、语音提示系统、专用电源；400 万像素摄像机，最大分辨率 2688×1520，帧率 25fps；传感器 1/3" Progressive Scan CMOS；最低照度彩色 0.04Lux、黑白 0.02Lux；快门 1/25～1/40000s，可选 3.1~6mm 电动变焦 / 4mm 定焦 DC 自动光圈镜头，内置 3D 数字降噪；视频编码 H.264/H.265/MJPEG，码率 32Kbps～16Mbps；JPEG 抓拍图片，图像参数软件可调；支持 NTP 校时、密码保护；内置 9 颗白光 / 红外二合一 LED 智能补光灯，支持光控、时控；10.1 寸 LCD 显示屏，分辨率 1024×600，最大亮度 1400cd/m²；支持 GA36 标准号牌、内地 / 港澳车牌识别，可识别车型、车标、车身颜色、车辆子品牌，识别准确率≥99.9%；支持视频触发抓拍、脱机名单比对、联动道闸、跟车不落杆；配备 1 路 RJ45 网口、1 路 RS232、2 路输入、2 路道闸继电器输出；机箱静电喷塑，IP54 防护，玻璃支持加热除雾；外形尺寸 1384.2mm×194.4mm×236.6mm，净重 14KG；AC100V～240V 供电，最大功耗 35W；工作温度 - 30℃～70℃，湿度＜90%（无凝结）
	

	55
	路由器
	5口路由器
	台
	5
	固定配置
	

	56
	道闸车道管理机
	
	台
	1
	智能道闸管理机，支持 8 车道管理，最大 4 台级联，可接入 16 路抓拍相机；嵌入式 ARM 系统，BS/CS 双架构，自研底层系统，7×24h 稳定运行；全封闭无风扇结构，工作温度 - 30℃～70℃；支持视频录像存储、进出车辆完整数据保存；配置 2 千兆外网口 + 8 百兆内网口；具备网络、U 盘病毒防护，数据防丢失防篡改；内置 Wi-Fi，支持手机扫码现场调试；支持互联网远程访问、远程运维、固件升级；可接入智慧停车运维云平台，支持 ETC 授权、跨公网对接第三方平台；支持 HDMI、VGA 双输出本地操作；选配 4G 断线备份、终端热备份、RAID1 数据备份；接口含 4 路 USB、1 路 HDMI、1 路 VGA、2 路 RS232、1 路 RS485、2 路报警输入输出、3.5mm 音频输入输出；硬盘位 2 个，标配 128G SSD+2T HDD；DC12V/5A 供电，平均功耗＜30W；外形尺寸 260mm×220mm×72.2mm，重量 4KG。
	

	57
	对讲主机
	
	台
	1
	连接电脑，实现集中呼叫对讲管理，可实现双向呼叫
	

	58
	对讲音响
	
	台
	1
	搭配对讲主机播放声音
	

	59
	服务器
	
	台
	1
	采用C86架构，配置2颗处理器，单颗处理器物理核心数≥8核、主频≥3.0GHz、末级缓存容量≥16MB、线程数≥16线程，支持内存最高速率≥3200MHz、内存通道数≥2、内存位宽≥64位；标配64G DDR4内存，设置8根内存插槽，最大支持内存扩展至1TB；标配2块600G 10K SAS硬盘，组建RAID1磁盘阵列；前置仓位最大支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘，后置仓位最大支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置仓位最大支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大支持1个SATA M.2硬盘；配置SAS_HBA阵列卡，支持RAID0、RAID1、RAID10阵列模式；网络配备板载2个千兆电口+2个PCIE千兆电口；采用550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源；整机尺寸87.5mm×446.6mm×700mm（不含箱耳），含导轨最大重量23KG，满足智慧停车系统7×24h稳定运行、数据运算存储及平台对接需求
	

	60
	车牌识别管理软件
	本地端+云平台管理+手机端管理
	套
	1
	功能及参数：智慧停车管理平台软件，支持统一管理出入口抓拍机、道闸、显示屏等设备，可配置车库基础信息、车道方向、识别模式与启用时段；实现固定车、临时车、预约车、黑名单车辆管理，黑名单进出报警，预约车辆支持按次、按时段预约；适配嵌套停车场，支持潮汐车道、摩托车车道、混行车道，具备多种放行模式，可配置特殊车辆、节假日自动放行规则，支持车辆群组权限管控、一户多车限制、车位满位排队自动放行；支持出入口显示屏、语音播报内容自定义，可区分车辆类型展示信息、播报语音；支持库内车辆查询、车牌校正、无效记录清理、限停车辆统计；支持各类通行记录查询，多周期车流量统计；岗亭管控端实时监测车位、过车信息、设备在线状态，远程控制闸机，支持车牌校正、手动放行、黑名单添加、违章车辆通行限制；中心管控端远程调取通行记录、操控闸机，支持可视对讲、车牌校正、手动放行、一户多车车辆强制离场；配套移动岗亭 APP，支持远程闸机控制、车位查询、通行及营收数据查询；性能参数：系统每秒处理过车 30 条，单岗亭每秒处理过车 3 条，单岗亭管理车道≤9 条，平台最大管理车道 60 条，固定车辆最大管理 3 万辆，过车数据最大存储 7500 万条，数据最长保存 3 年
	

	61
	PE阻燃管
	Φ20
	m
	300
	
	

	62
	电力电缆
	YJV-3*4mm²
	m
	300
	
	

	63
	光纤
	6芯单模
	m
	800
	
	

	64
	尾纤
	
	个
	60
	
	

	65
	跳线
	
	个
	20
	
	

	66
	六类非屏蔽双绞线
	
	m
	200
	
	

	67
	光纤收发器
	
	对
	3
	单模双纤，1光1电，10/100/1000M自适应，15Km
	

	68
	道闸中心岛台
	C20混凝土3000mm*150mm*500mm（长*宽*高）
	个
	1
	刷安全警示油漆
	

	69
	道闸中心岛台
	C20混凝土1200mm*150mm*500mm（长*宽*高）
	个
	6
	刷安全警示油漆
	

	70
	凿(压、切割)槽

	路面剔凿，宽300mm*高800mm

	m
	79.07
	
	

	71
	回填土
	
	m3
	9.49
	
	

	72
	C25混凝土垫层
	
	m3
	7.12
	
	

	73
	透层-SBS改性乳化沥青

	
	m2
	31.35
	用量为1.2L/m2，乳化沥青中沥青含量不小于50%

	

	74
	中粒式沥青混凝土
	AC-20
	m2
	31.35
	厚度：6cm
	

	75
	粘层-SBS改性乳化沥青

	
	m2
	31.35
	乳化沥青中沥青含量不小于50%，喷洒量为0.6L/m2
	

	76
	细粒式沥青混凝土
	AC-13
	m2
	31.35
	厚度：4cm
	

	77
	人孔井
	240mm×115mm×53mm
	座
	4
	人孔井、DN600铸铁轻型井盖
	

	78
	防滑地坪漆
	
	m2
	2500
	平均厚度1.5mm
	

	79
	干混地面砂浆
	DS M20
	m2
	2500
	平均厚度25mm厚
	





2、安保设备、设施
	序号
	名称
	单位
	数量
	技术要求

	1
	219全自动升降柱
	根
	30
	柱体材质：SUS304不锈钢 柱体厚度：8mm  柱体直径：219mm
升起高度：600mm   面板工艺：表面拉丝
升起速度：4S,下降速度3S   驱动方式：一体式驱动
输入电压：AC220V  机芯功率：350W  反光膜宽：50mm
控制方式：遥控器 环境温度：-30~70度；浸泡在水里可以正常工作
防护等级：机芯IP68；防水等级：潜水级
警示方式：360度可视LED警示灯（标配）
停电应急：储备电池，停电可遥控下降

	2
	升降柱安装
	根
	30
	含人工，材料，机械，渣土清运，c30混凝土回填

	3
	控制箱
（系统）
	套
	5
	输入电压：AC220V；   控制电压：220V；                                                                           控制功能：全升、全降、可分组；                                                   安装方式：可安装在室内外标配防水；   主控系统：釆用32位Cortex-M0 内核ARM微                                                                                                                                                                                                                                                        控制温度：-30~70度          控制电磁阀：工业级                                                                                        停电应急：内置后备电源控制电磁阀释放,停电后可手动打开电磁阀开关控制柱体下降

	4
	控制箱安装
	套
	5
	含人工，材料，机械，渣土清运，砖砌水泥见光

	5
	控制线
	米
	600
	国标，全自动升降柱电缆

	6
	电源线
	米
	100
	国标，控制箱主电源线

	7
	沥青恢复
	根
	30
	热沥青，轧道机恢复路面

	8
	手提柱
	根
	34
	直径219mm，壁厚8mm，外筒预埋深度420mm，地上600mm，内筒总长1000mm，重量50公斤左右

	9
	手动柱安装
	根
	34
	含人工，材料，机械，渣土清运，c30混凝土回填

	10
	固定柱
	根
	93
	直径219mm，壁厚8mm，无外筒直接预埋深度400mm，地上600mm，内筒总长1000mm，重量45公斤左右

	11
	固定柱安装
	根
	93
	含人工，材料，机械，渣土清运，c30混凝土回填

	12
	219全自动升降柱
	根
	30
	柱体材质：SUS304不锈钢 柱体厚度：8mm  柱体直径：219mm
升起高度：600mm   面板工艺：表面拉丝
升起速度：4S,下降速度3S   驱动方式：一体式驱动
输入电压：AC220V  机芯功率：350W  反光膜宽：50mm
控制方式：遥控器 环境温度：-30~70度；浸泡在水里可以正常工作
防护等级：机芯IP68；防水等级：潜水级
警示方式：360度可视LED警示灯（标配）
停电应急：储备电池，停电可遥控下降

	13
	智能X射线检查系统
	套
	3
	通道尺寸：500mm*300mm
USB接口：2个USB3.0接口；
安装方式：落地式安装；
操作界面：WEB方式，本地GUI操作；
操作系统：嵌入式Linux操作系统；
录像模式：最大支持4路网络视频，录像计划(连续录像, 事件联动录像,不录像)，手动录像；
工作湿度：0%～95%；
工作温度：0℃～+45℃；
视频输出：1路HDMI视频异源输出每路分辨率最大支持1920*1080@60Hz；
视频输入（网络）：4路视频接入，4路IPC；默认连接2个IPC；
最大支持4K视频流，支持H.265/H.264/MJPEG/MPEG4类型编码；
网络协议：IPSearch(SupportDahuaIPcamera,DVR,etc.)；IPFilter；DNS；DHCP；NTP；UDP；RTSP；IPv4；TCP/IP；HTTPS；HTTP；
磁盘模式：支持1块硬盘，硬盘容量最大支持6T存储；
主处理器：四核处理器；
报警输出：1路报警输出；
线分辨力：38AWG（0.102mm）；
穿透分辨力：36AWG；
空间分辨力：垂直：1.0mm水平：1.0mm；
穿透力：8~12mm；
传送带速度：约0.2m/s；
传送带最大负荷：80Kg；
胶卷安全性：ISO 1600 (33 DIN)；
物体识别：对通过X射线扫描的包裹进行物品智能识别，智能框跟随物品移动；
识别种类：支持多种物品识别，如刀具、枪支、喷罐、液体、打火机、烟花爆竹、指虎、警棍、手铐、电子产品、雨伞、钝器等违禁物品；
危险等级：高危，警告，安全，可根据物品种类自定义危险等级；
内置硬盘：默认配置1块1T硬盘；
供电方式：AC 220V～240V，50/60Hz

	14
	手持金属探测器
	台
	9
	开机后自动检测
可探测铁磁性金属和非铁磁性金属
支持声音加灯光和振动加灯光两种报警方式，通过开关切换
支持灵敏度调节
续航能力可连续正常工作≥80小时，无需更换电池或者重新充电
一米高度自由落摔，外观和功能正常
电池续航不足时，有自动连续的报警提示音
有外接充电插孔
可搜索危害人身安全的各种暗藏武器、刀具和隐藏的金属物体可用于对手提行李、邮件及包裹的检查
产品尺寸：410mm×85mm×45mm（长×宽×高）
净重：≤400g（不含电池）
工作温度：-15℃～+55℃
工作湿度：0～95%
电池规格：1节充电电池
时长：可连续工作40h以上
运行频率：25KHZ
含直充充电器

	15
	金属探测门
	件
	3
	信息显示：3.5寸液晶显示屏
金属检测功能
报警声可调：支持≥9种报警声音，≥10种音量等级，0~10s报警时长可调，支持静音模式
多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持≥6区位。
多场景模式：支持≥12个场景设置，不同场景自动匹配灵敏度
接口功能：1路10M/100M以太网接口，1路报警输入/输出，1路RS-485接口
模块化组件设计

	16
	一键报警物联网报警主机
	台
	1
	大功率无线消防主机参数:
输入电压:AC220V 工作电流:<80mA 后备电池:7.4V/1200mAh  锂电池警导输出:<500mA AUX输出:<500mA
无线频率:433MHz/315MHZ无线编码:eV1527+2262
产品尺寸:285*260*76mm 工作温度:-10~50℃CC 相对湿度:<806RHI元凝结)
传感器效量:6路有线、999 路无线、15个无线警号
继电器数量:2路
通讯距离:(空旷距离1850 米 433MHz/3-10 公里 315MHZ
报警产压:80dBA/1米 报警记录:128 条 电池待机:12 小时                                            
通讯方式LoRa4G
无线频率433MHz/ 470MHz无线距1-5KM（开阔地无干扰）
拨号功能支持5组电话／平台拨号远距防区999个LORA防区
备电方式选配12V7Ah 电瓶 控制方式平台／微信／键盘
其他防区8路有线／99路433M无线 联动功能支持多机互联
工作电流待机100mA／报警240mA80MM
工作温度-20度至＋55度  线多种可选
使用湿度40％-70％（无凝结）
260MM

	17
	4G智能紧急按钮
	
	70
	供电电池：2节1.5V 7号碱性电池
电池寿命：≥1年 
工作电压：DC2.5~3.0V
工作电流：静态≤20uA 、报警≤100mA
通讯方式：4G Cat1网络网络
报警触发方式：按键或拉绳触发 
工作温度：-10~50℃
相对湿度：≤95%RH
外壳材质：ABS
外形规格： 86*86*29mm(不含拉绳)




二、技术质量要求
2.1、所有货物须为全新原厂正品，具备产品合格证、质量检测报告，符合国家强制性标准、行业规范；
2.2、货物材质、尺寸、性能、环保等级满足使用场景要求，不得存在安全隐患；
2.3、外包装完好，标识清晰，运输过程破损由供方无条件更换；
2.4、严禁提供假冒伪劣、二手翻新、临期产品，一经发现取消合作并追究违约责任。
三、施工及交付要求
3.1、供方负责送货上门、卸货、施工安装，运输费、装卸费全部由供方承担；
[bookmark: _GoBack]3.2、验收方式：需方现场验收，核对数量、规格、外观，抽检质量，验收合格签署验收单。

