第四章    采购需求
1、 项目概况
为区短道速滑队、冰壶队、冰球队、双板滑雪队采购所需运动器材装备，保障各运动队队员在训练及比赛中有良好的装备器材。
2、 采购产品技术要求
1、短道速滑器材装备
	序号
	项目明细名称
	数量
	参数
	是否允许进口产品

	1
	冰鞋
	10
	1、碳纤维压制鞋底壳，强度高、扭力大、重量轻。
2、鞋面合成纤维革，厚1.2MM，耐低温、防水、不变形。
3、内里整张合成纤维皮革缝合，主体无接缝，穿着舒适。
4、鞋口采用柔软材料收口，紧贴脚脖，固定性好。
5、鞋底前后设冰刀安装螺丝孔，35—47码标准国际孔距165MM，31—34码孔距150MM，适配所有国际标准冰刀。
6、单只重量小于350克，支持3D扫描按脚型定制。
	否

	
	
	6
	1、鞋壳采用碳纤布制作，整体热塑；基件为航空铝材CNC精密加工，需具备高强度及牢固度。
2、鞋面采用超纤面料，高度耐低温耐折，具备高回弹性与防水性；需配置能够持久顺滑的拉链等五金件。
3、上鞋内里采用纯牛皮材质，无缝贴合脚型，透气性强。
4、鞋底不少于2层芳纶纤维复合材料及6层碳纤维压铸成型，单只重量小于300克。
5、鞋底100%可热塑，踝骨区域加热精准贴合运动员脚型，达到量身定制级包裹。
6、刀座165MM国际标准孔距，兼容任意国际品牌冰刀，满足专业竞技需求。
	是

	2
	进口刀管
	65
	1、刀管的材料：采用7000系列氧化航空铝，7005系列高级航空铝材，数控机床精铣；
2、尺寸: 14.0寸～18.0寸；
3、冰刀钢片的材料：双金属；
4、冰刀钢片厚度：1.1毫米；
5、冰刀钢片硬度：66-68 HRC；
 6、冰刀加工工艺：激光焊接；
7、颜色：彩色烤漆；
8、刀刃高度：40毫米；
9、刀管规格：椭圆形刀管。
	是

	3
	连体服
	20 
	1、面料:全身防切割面料；
2、主体材料达到≥4级防切割性能；
3、根据运动员身材量身定制3D剪裁缝合，四面弹性；
4、按采购单位要求印制相关标识；
5、缝合要求四线包缝加人字缝纫机；
6、高强度拉链。
	否

	4
	护颈
	20 
	1、用于颈部的保护，魔术贴调节松紧；
2、防止冰刀或利器刺伤；
3、主体材料达到≥4级防切割性能。
	否

	5
	手套
	20 
	1、全手掌防切割材料编织；
2、穿着舒适，弹力较好；
3、防切割材料等级3级或以上；
4、手掌部丁腈发泡涂层透气耐磨；
5、粘接在运动员手套左手手套的手指头；
6、用于弯道摸冰使用，树脂材质，耐寒，光滑。
	否

	6
	护腿板
	20 
	外壳采用CP板，保护胫骨前肌，具有良好的抗冲击性和保护性 内侧海绵 EVA 软泡沫舒适内衬。
	否

	7
	刀套
	20 
	1、保护冰刀，防止刀刃受损；
2、树脂材质，耐寒，光滑。
	否

	8
	头盔
	20 
	1、CP外壳，厚度不小于1.0MM；
2、CP包边壳，厚度不小于0.5MM；
3、整体流线外形，前后有通风透气孔；
4、灰色泡沫内壳EPS材料, 密度96kg/m³；
5、CP外壳+包边壳与EPS泡沫内壳一体成型；
6、可调节头围。
	否

	9
	护踝
	20 
	1、用于脚踝部的保护，分为S\M\L尺码，用于不同身高、体重；
2、防止冰刀或利器刺伤；
3、主体材料达到≥4级防切割性能。
	否

	10
	油石
	5 
	1. 官方认证刷垫，化纤材质，易于更换，可折叠携带方便，需大板（可拆御/不可拆卸）、小板（可拆卸/不可拆卸）、鱼尾板三种型号；
2.机体铝合金板，两端有把手；
3.双面有采用合金沙砾形成研磨表面贴合；
4.磨片商内有均匀排列沙砾；
5.研磨面颗粒度为:140# &400#（粗）600# &1200#（细）。
	否


2、冰壶器材装备
	序号
	项目明细名称
	数量
	参数
	是否允许进口产品

	1
	冰壶鞋
	15 
	1.纯皮鞋面 轻软舒适；
2.鞋子内里有双层夹棉，鞋头有填充垫料；
3.鞋头带耐磨涂层品特点；
4.1/4 英寸（6.35 毫米）双 平衡＋滑块可拆卸鞋垫。
	是

	2
	冰壶杆
	10 
	超轻碳纤维冰壶杆、冰壶杆采用超轻碳纤维制成，配有1-1/8”和1”锥形杆体，杆体有防滑涂层。
	是

	3
	冰壶拉杆包
	2 
	采用布面结合EVA材质，新型超轻材质。
	是

	4
	冰刷刷子布
	50 
	采用高密度织物制造，用于高性能扫地化纤材质，耐磨，易于更换，可折叠携带方便。需大板（可拆御/不可拆卸）、小板（可拆卸/不可拆卸）、鱼尾板三种型号。
	是

	5
	秒表
	8 
	三排100道，生活防水，抗摔耐用，采用硬塑材质，防刮手，尺寸不小于8*6*2cm。
	否

	6
	冰壶手套
	10 
	皮革手掌，可快速干燥，策略性地放置握把垫抓握力，手指间配有莱卡，增加舒适度腕部可调节，尺寸XS—XL。
	是


3、冰球器材装备
	序号
	项目明细名称
	数量
	参数
	是否允许进口产品

	1
	护胸
	10 
	1.护胸曲线贴合胸骨和肱二头肌，采用高密度泡沫，随着球员的移动，提供碳纤维复合材料轻量化保护；
2.前面板模压超轻量泡沫，保持整个比赛时间不会吸收水分和汗液；
3.后面板全覆盖背心并延长肋骨加固，与高强度泡沫集成。
	是

	2
	球杆
	23 
	1.球杆需采用锥形设计技术，可以在蓄力射门时把力量蓄积在球杆底部区域，便于更快释放冰球；
2.圆形杆刃，设计为双线碳桥结构，可更快释放冰球；
3.采用更强碳纤维分层技术；
4.青少年球杆尺寸需达到约140厘米-145厘米之间。
	是

	3
	护肘
	10 
	护肘采用高密度泡沫，碳纤维复合二头肌和前臂保护，低轮廓肘帽，适合弯曲和安全使用，并配备舒适锁带。
	是

	4
	护腿
	10 
	1.护腿胫帽采用超弹性盾胫帽与铰链式弯曲，易滑冰跨步，为膝盖骨提供更深的弯曲；
2.小腿护套采用人体曲线复合，提供更轻量级保护；
3.大腿保护器采用柔性结构，高轻泡沫，舒适的锁带和宽大的小腿带，以保护更稳定。
	是

	5
	防摔裤
	10 
	1.防摔裤的裤内/裤外应都有碳纤维，独立弧形支撑片，腰部更加合身；
2.长度可调节，有可拆卸腰带，贴合身体，复合材料做大腿护板，热耦合泡沫做内衬。
	是

	6
	手套
	12 
	1.采用中指和无名指设计，以优化杆连接期间击射，最大限度地提高功率；
2.碳纤维复合袖带，采用智能泡沫增强冲击保护，有效保护手指，提升球杆接触感；
	是

	7
	头盔
	9 
	1.提供优质的防护性舒适性和良好的通风性；
2.需要分别有前后、左右、上下的调整系统，具备独立的长度和宽度调整；
3.为提高舒适度且兼备缓冲，头盔内部采用高密度记忆棉垫，智能泡沫，陨石泡棉作为基部；
4.采用钛金属为原材料，配合椭圆钢丝+亚光表面和智能泡沫下巴托。
	是

	8
	护裆裤
	10 
	1.护裆裤内置独立护裆仓，兼容标准青少年护裆壳；
2.硬质护裆壳核心防护，防护生殖区域 耻骨下段；
3.弧形仿生壳体分散瞬时冲击力，边缘软性包边，杜绝硬质棱角挤压软组织；壳体空腔预留缓冲空间，避免冲击直接压迫。
	是

	9
	护齿
	5 
	1.主流材质：EVA乙烯 - 醋酸乙烯酯共聚物（食品级 / BPA 无毒、无乳胶）；
2.完整覆盖上颌：两侧第一磨牙至另一侧第一磨牙，包裹全部门牙、尖牙；唇侧延伸覆盖牙龈3～6mm，隔绝牙齿直接撞击嘴唇；
3.预留咬合间隙，撞击时形成缓冲空腔。
	是

	10
	护颈
	16 
	护颈内嵌高科技高分子海绵，需有效缓冲外力，能够拆分清洗，确保透气性良好。
	是

	11
	队员护具包
	10 
	1.重型840D单TPU背衬作为面料；
2.加固的底部与拉链，采用大的主隔间；
3.内部组织面板采用尼龙网，可调节绕带。
	是

	12
	队员冰刀
	16 
	1.鞋身需采用12K碳纤维复合材料；
2.刀托设计稳定，采用力量型支架，通过更硬的前柱来增加球员的加速度，提高安全性的刀钢和耐用性；
3.鞋舌设计轻便，鞋舌在内侧和外侧都有舒适感；
4.脚跟应采用柔性材料，以保护球员在发力时免受伤害，让球员最大限度地提高速度，加速和敏捷性通过转弯；
5.为解决球员在拼抢过程中刀钢脱离造成危险，刀钢上沿应采用梯形结构，并解决刀钢脱落及大力产生的变形。
	是

	13
	守门员护齿
	1 
	1.主流材质：EVA乙烯 - 醋酸乙烯酯共聚物（食品级 / BPA 无毒、无乳胶）；
2.完整覆盖上颌：两侧第一磨牙至另一侧第一磨牙，包裹全部门牙、尖牙；唇侧延伸覆盖牙龈3～6mm，隔绝牙齿直接撞击嘴唇；
3.预留咬合间隙，撞击时形成缓冲空腔。
	是

	14
	守门员球杆
	3 
	1. 球杆采用锥形设计技术，可以在蓄力射门时把力量蓄积在球杆底部区域，便于更好防守冰球；
2.采用更强碳纤维分层技术，多层碳纤维分层结构，以在不牺牲耐用性的情况下减轻自重；
3.青少年球杆尺寸需达到约140厘米-145厘米之间。
	是

	15
	守门员护唇
	1 
	硬质聚碳酸酯（PC）塑料壳，内衬减震泡棉。
	是

	16
	守门员护颈
	2 
	1.冲击防护 + 防切割双重功能护具；
2.材质：高弹尼龙 + 氨纶混纺耐磨布 性能：抗冰球摩擦、防勾丝，低温冰场不硬化；
3.速干弹力网布，减少出汗摩擦皮炎；接缝包边圆角处理，无硬棱刺激颈部；
4. 防切割屏障、 高速冲击能量吸收、消除装备间隙，形成连续防护闭环、软组织防摩擦、减轻二次伤害。
	是

	17
	守门员冰刀
	1 
	1.鞋身采用碳纤维复合材料；
2.刀托设计稳定，采用力量型支架，通过更硬的前柱来增加球员的稳定性，新增连接桥，提高安全性的刀钢和耐用性；
3.鞋舌设计轻便，鞋舌在内侧和外侧都应有舒适感，并保持更轻质泡沫芯；
4.脚跟应采用柔性材料，以保护球员在发力时免受伤害，更好的防护减缓球击打时的冲击力；
5.为解决球员在滑行动作及守门时刀钢脱离造成危险，刀钢上沿应采用梯形结构，并解决刀钢脱落及大力产生的变形。
	是

	18
	守门员护具包
	1 
	1.重型840D单TPU背衬作为面料；
2.顶板为防撕裂板；
3.加固的底部与拉链，可调节绕带。
	是

	19
	守门员护胸
	1 
	1.护胸曲线贴合胸骨和肱二头肌，采用高密度泡沫，随着球员的移动，提供碳纤维复合材料轻量化保护，胸前有双层保护，更好的抵挡减缓球速减缓冲击力；
2.前面板模压超轻量泡沫，保持整个比赛时间不会吸收水分和汗液；
3.后面板全覆盖背心并延长肋骨加固，与高强度泡沫集成；
4.肋骨两侧安全卡扣，让护胸更加贴合身体，增加护胸前后的牢固性。
	是

	20
	守门员护腿
	2 
	1.护腿，膝盖部须有粘性材料，配合系带使护腿更贴，腿部动作更快；
2.混合式守门员护腿双边薄层结构，更轻更贴腿，混合式小腿骨架，防止伸展过度，更加灵活；
3.悬浮式护腿带，可全部包裹小腿
4.膝盖保护垫需精准贴合，跪姿时膝盖位于垫片中央，避免移位导致防护失效。
	是

	21
	守门员防摔裤
	1 
	防摔裤的裤内/裤外都有碳纤维，比任何泡沫更轻，覆盖范围更大，腰部更加合身，长度可调节，可拆卸腰带，智能泡沫技术，更厚的浮动臀部保护，内接缝更长，更合身，复合材料做大腿护板，热耦合泡沫做内衬。
	是

	22
	守门员抓手
	1 
	1.双桥设计，以加快动作速度，并增加小拇指材料以提升舒适性；
2.加强手抓闭合控制，采用回弹控制泡沫，提供保护性和冲击力吸收；
3.碳纤维侧板，使手挡挡板更稳定，采用智能泡沫，以减轻重量并减少水分吸收。
	是

	23
	守门员挡板
	1 
	​1.挡板长度不少于30厘米，宽度不小于24厘米；
2.外层采用耐磨尼龙或合成皮革，内衬为聚氨酯泡棉缓冲层；
3.采用可调节魔术贴或尼龙搭扣带；
4.单只重量不超过1.2公斤。
	是

	24
	守门员护裆
	1 
	1.防护范围​​：护裆需覆盖腹部、胯部及大腿上部，与护胸、护腿重叠，防止冰球从缝隙穿透；
2.外层为高密度聚乙烯或复合塑料，内衬透气海绵，部分品牌采用防切割纤维，提升安全性；
3.护裆需通过魔术贴或绑带固定。
	是

	25
	守门员头盔
	1 
	1.采用吸收冲击力的面笼，并配备智能泡沫，外露式背板
2.采用高级碳分层技术叠加下巴部分加厚，防止下巴磕伤； 
3.附有减震带，用以管理冰球冲撞面笼，具备良好冲击保护力；
4.汗带凹槽，使守门员更加接近面罩，获得更佳的视野范围。
	是

	26
	冰球杆包
	1 
	1.表面 PU 防泼水处理：耐雨雪、阻挡冰场融雪盐水侵蚀；
2.耐磨适应冰场地面拖拽、储物柜摩擦；
3.缓冲减震，抵御撞击挤压、物理隔离，防刮擦、漆面保护；
4.防潮隔盐，延缓球杆老化、约束固定，限制杆身内部滑动。
	是

	27
	队员比赛服
	18 
	1.隔离摩擦，预防冰擦伤、磨皮、分散轻微撞击力，降低淤青概率；
2.约束护具、防止装备移位、汗液管理，维持皮肤健康；
3.运动服用纺织品；
4.聚酯纤维。
	否



4、滑雪器材装备
	序号
	项目明细名称
	数量
	参数
	是否允许进口产品

	1
	头盔
	10 
	1.全方位头部贴合系统，碳纤维盔壳，具有通风功能，全盔内衬垫；
2.具备可安装护额的拓展功能。
	是

	2
	雪镜
	10 
	1.有可拆卸风镜夹；
2.有连接件的头盔包。
	是

	3
	手套
	10 
	1.竞技手套（带防护）；
2.皮革/碳纤维，特殊防寒材质，碳纤维关节防护。
	是

	4
	竞技服（比赛）
	8 
	1.在前臂、肩部、臀部、臀骨、大腿、膝盖上配有防护层特殊竞技材质；
2.富有弹性与透气性；
3.采用羊毛材质内衬，提供了额外的保暖性；
4.拇指循环提供强有力的支持；
5.双向前端拉链；
6.符合人体工程学；
7.运动贴合有效较少风阻；
8.采购尺码XS-XXL。
	是

	5
	滑雪板（大回转竞技）
	13 
	1.板芯：特种竞技板芯，以榉木为主的混合木芯，经过优选的压制整芯；
2.中间结构层：碳纤维结构，采用金属+碳纤维混合中间结构； 3. 塑料板尾，塑料板尾被板面材质覆盖。
	是

	6
	滑雪板（回转竞技）
	13 
	
	是

	7
	滑雪板（滑雪机）
	5 
	1.板型：竞技侧壁：钜型全侧壁；
2.板芯：竞技加固材料：钛合金梁/玻璃纤维。
	是

	8
	滑雪鞋（竞技）
	10 
	1.比赛用雪鞋，内外鞋设计；
2.男子：硬度130-110，鞋底5毫米高度提升，亚洲脚型，内鞋宽度95毫米，含半码调节软垫；
3.女子：硬度110-90，亚洲脚型，内鞋宽度95毫米，含半码调节软垫
	是

	9
	滑雪鞋（滑雪机）
	5 
	1.结构工艺：双次注塑成型；
2.第一层：20%硬质刚性材料，提供支撑；
3.第二层：80%软性材料，提升贴合舒适度。
	是

	10
	滑雪杖
	10 
	1.长度90-135厘米；
2.碳纤维杆体；
3.握手绑带安全快速释放；
4.符合人体工程学。
	是

	11
	打蜡熨斗
	1 
	带LED按钮/温度调节范围80-180度；不小于15mm厚的底板提供最佳的保温性能，0-180温度设置。
	是

	12
	滑雪蜡
	35
	高性能高氟固体蜡，低氟固体蜡，高氟粉末，高氟爆发液体，可在雪面温度1°至-15°下使用。
	是

	13
	护甲
	10 
	符合人体工学/高度透气，4向弹力-羊毛内衬粘合材料袋鼠口袋，窄腰带。
	是

	14
	旗门杆
	50 
	金属铰链连接，高度不低于219厘米，底座长度不低于34厘米，直径不低于27毫米，重量不低于900克，底座直径不低于53毫米。
	是




3、 供货期及供货地点
自合同签订后3个月内，完成全部器材装备到货验收工作，供货地点为采购人指定地点。
4、 验收标准
装备到货后由采购人或其指定的第三方进行验收。
5、 质保期
自验收合格后提供不少于一年的免费质保期。
6、 售后服务
免费质保期内如出现器材损坏，无论是否人为因素，成交人应无条件进行维修，在采购人通知维修的24小时内上门维修，如现场无法完成维修，需自取走器材后48小时内完成维修，如需返厂，时间另行商议。维修期间，成交人应提供同等条件的备用器材供采购人免费使用。
免费质保期内每两周对全部器材进行全面检查，检查中如需保养维修的现场进行解决，确保器材使用良好。在训练队外出集训及比赛过程中，成交人应派专业技术人员随队出行，并携带适量的备用器材，确保在集训和比赛中运动员能够使用到状态良好的器材，如因器材原因导致运动员受伤或赛事失利，采购人有权要求成交人进行赔偿。
免费质保期后，成交人应继续提供维修服务，并收取低于市场价的费用，维修时限及条件与免费质保期内一致。
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