采购需求

一、项目背景
为落实国家信息化能力提升、网络安全保障相关政策要求，规避软硬件供应链潜在安全风险，解决现有公共资源交易平台依赖底层软硬件环境的问题，全面夯实平台基础运行环境能力，提升平台安全性、稳定性及兼容性，特实施区公共资源交易平台信息化系统能力提升及重构项目。
现有公共资源交易平台为政务核心业务系统，承载全区域公共资源交易业务，本次改造需保留原有全部业务逻辑、系统功能及数据信息，开展底层基础环境适配优化、应用系统重构、数据迁移及配套软硬件适配等工作。
二、项目目标
通过系统化适配改造，完成公共资源交易平台全层级基础环境适配优化，实现服务器操作系统、数据库、中间件、终端操作系统、客户端浏览器的全面兼容调优，实现业务平滑迁移、数据完整无损、系统稳定可靠运行，全面保障政务信息系统安全可靠运行。
三、现状
交易信息服务系统、政府采购交易系统、散小工程交易系统、保证金管理系统、数据交换平台和应用支撑系统。以上应用系统基于BS架构，技术栈为Java，需要进行适配。
电子开评标系统、场地管理系统。以上技术栈主要为.NET，需要进行重构。
以上系统2018年建设。
现有基础软件环境及可替换的基础软件如下：
	序号
	类别
	现有选型
	替换选型

	1
	CPU
	Intel
	海光、鲲鹏

	2
	操作系统
	麒麟v10、Windows 2016
	银河麒麟、UOS

	3
	数据库
	Msql、Sql Sever2016
	达梦、金仓

	4
	中间件
	TomCat
	东方通、中创、宝蓝德、金蝶



四、建设内容及要求
本项目需针对交易信息服务系统、政府采购交易系统、散小工程交易系统、保证金管理系统、数据交换平台、应用支撑平台、电子开评标系统、场地管理系统8个应用系统开展能力提升及重构工作，包括基础软硬件环境适配、应用系统重构、数据迁移及配套软硬件适配相关工作。
采购人提供政务云环境服务器资源，配备相关的操作系统、数据库及中间件等基础软件。
（一）基础软硬件环境适配
本次应用系统适配范围包含交易信息服务系统、政府采购交易系统、散小工程交易系统、保证金管理系统、数据交换平台及应用支撑平台，在不改变原有业务架构、系统功能及用户操作习惯的前提下，对平台现有成熟业务模块进行能力提升。
1.服务器端适配
1）操作系统适配：
完成现有业务系统对国产操作系统的兼容性评估、环境迁移与代码适配调整，修改不兼容配置与依赖组件，开展全量功能、兼容性及稳定性测试，完善部署运维文档，保障系统可在国产操作系统环境正常部署运行，业务流程完整可用。
2）数据库适配：完成现有业务数据库适配改造，兼容达梦等主流数据库；重构原有数据库语法、存储过程、函数、触发器、定时任务，优化数据库索引与查询逻辑，适配数据库安全管控机制。
3）中间件适配：适配东方通等应用中间件，修复中间件部署、项目启动、接口调用、负载均衡等兼容性问题，优化中间件运行参数，保障高并发交易场景下系统稳定响应。
4）服务组件适配：对现有Redis、消息队列、缓存服务、文件服务等第三方组件进行适配替换或兼容改造，替换为开源或商用合规组件。
2.客户端适配
1）终端系统适配：适配麒麟、统信等桌面操作系统，支持台式机、一体机终端正常登录、操作、使用全流程业务功能。
2）浏览器适配：适配360等主流浏览器，兼容极速模式、兼容模式，解决页面错乱、功能失效、按钮不可用、弹窗异常、签名失败等适配问题。
3）插件适配：改造平台各类业务插件、视频监控插件，实现全部插件适配兼容，支持正常音视频播放功能。
4）办公软件适配：适配WPS办公软件，支持招投标文件的正常预览、下载、编辑、打印，兼容各类交易文档格式解析。
（二）应用系统重构
针对现有平台核心交易支撑体系存在的适配难度大、架构老旧、无法实现能力提升的应用系统，实施系统性重构升级，重构范围包含电子开评标系统及场地管理系统。通过代码重构、架构升级、功能重塑、系统替换的方式，实现能力提升。
	序号
	功能模块
	功能说明

	一、电子开标系统重构

	（一）
	开标系统
	

	1
	系统登录
	开标系统登录可使用CA锁登录和用户名加密码登录两种方式登录。

	2
	获取开标项目
	成功登录系统后，进入到项目管理界面，界面中会自动显示出当天要开标的项目。

	3
	开标倒计时
	在开标时间未到达之前，界面上显示开标倒计时剩余时间。

	4
	公布投标人名单
	公布投标人名单，数据会从交易平台同步过来，如有异议，可以修改并做备注。

	5
	解密
	展示各投标单位投标文件同步情况。由投标人现场用CA锁解密投标文件。

	6
	唱标
	投标人的投标报价，质量标准，工期等开标信息都由投标文件中读取。

	7
	开标记录表
	开标系统可根据开标情况生成开标记录表，支持打印开标报表数字签名。

	8
	开标结束
	主持人点击开标结束按钮，可结束开标活动。

	（二）
	工作人员
	

	1
	系统登录
	系统管理员对工作人员进行账号分配，工作人员输入用户名、密码登录系统。

	2
	项目管理
	在项目管理页，默认显示今日评标项目的基本信息，管理人员可以以开标时间、标段状态筛选项目，也可以在搜索框中输入项目名称后，点击搜索按钮查找项目选择项目，进入项目管理页。

	3
	确定资格审查人员
	确定资格审查人员有同步审查人员、添加审查人员、删除选定项、确定审查人员共4个功能。
同步审查人员：从政府采购系统同步本项目的评委信息。同步审查人员后，确认审查人员信息无误，进行确定审查人员。

	4
	确定评委
	确定评委有同步评委、添加评委、删除选定项、确定评委共4个功能。

	5
	评标报告
	展示项目评标报告，可以批量打印报表。

	6
	评标结果
	可查看该项目评标结果，中标候选人信息。

	7
	项目进展
	展示项目所有已经完成的环节和下一步即将进行的环节。

	8
	回退表决
	专家组长申请重评表决后，工作人员可在回退表决中查看情况。
回退流程只能按照已完成环节逐项倒序回退，不可跨环节回退。

	（三）
	资格审查人员
	

	1
	系统登陆（登录）
	资格审查人员选择“评委”角色，用户名为姓名，密码为身份证后六位，即可登录系统。

	2
	资审主页面
	登录系统后，会自动进入到需要评标的项目。评标界面左侧是评审流程，资审人员只需要按照流程进行评审到最后一个流程即完成评标；界面中部是评审区域，资审人员需要在此区域对投标文件进行评审、打分等操作；界面右侧是辅助评标工具栏，提供专家在评审过程中使用。

	3
	资格性审查
	资格性审查功能包括，全部通过、提交结果、查看结果、汇总结果。
各评委提交评审结果后，由组长汇总结果完成评审，汇总时遵循少数服从多数原则。
评审项可逐个评审，也提供全部通过功能统一通过后再核对结果，只修改不通过项，提高工作效率。

	4
	资格性审查报告
	系统生成资格性审查汇总表，可对报表进行数字签名，有资审人员在签名的情况下，其他资审人员需等待。
资审人员可通过一键签名在手写板上书写签名，确定后完成数字签名，其他资审人员依次获取签名权限进行数字签名。

	5
	资格性审查结束
	资格审查结束功能支持资审结束或资审回退。
资审结束：资格审查完成。
资审回退：可回退到资格性审核或资审审查报表部分重新操作。

	（四）
	评标专家
	

	1
	系统登录
	评标专家选择“评委”角色，用户名为评委姓名，密码为身份证后六位，即可登录系统。

	2
	评标主界面
	登录系统后，会自动进入到需要评标的项目。评标界面左侧是评审流程，专家只需要按照流程进行评审到最后一个流程即完成评标；界面中部是评审区域，专家需要在此区域对投标文件进行评审、打分等操作；界面右侧是辅助评标工具栏，提供给专家在评审过程中使用。

	3
	评标准备阶段
	签署承诺书、推荐组长

	4
	评标过程
	评标步骤不是固定项，步骤按招标文件设定动态显示。符合性审查、商务评分、技术评分、政策性加分评审（打分制）、报价评审

	5
	评标结束
	评标结束环节分为三个部分：（1）汇总评分结果；（2）评标报告；（3）评标结束。

	（五）
	辅助功能
	

	1
	查看评标纪律
	用户可通过查看评标纪律按钮进入评标纪律查看页面查看评标纪律

	2
	查看开标结果
	用户可通过查看开标结果按钮进入查看页面，方便评委查看开标情况记录表。

	3
	查看资格审查报表
	用户通过可通过查看资格审查报表按钮进入查看页面，方便评委查看资格审查报表。

	4
	查看采购文件
	用户可通过查看采购文件按钮进入查看页面。

	5
	查看响应文件
	用户可通过查看响应文件按钮进入查看页面。

	6
	废标
	评审过程中如合格投标人不足，专家组长可对项目进行废标操作。

	7
	无效标管理
	在评审过程中，投标单位出现具有废标条款中包含的情况，可手动勾选废标。

	8
	特征码识别
	在评审过程中，可查看投标单位标书制作硬件识别码详细信息。

	9
	计算器
	系统提供计算器辅助功能，快速启动电脑自带的计算器软件。

	10
	项目进度
	专家组长可通过项目进度功能，查看当前项目进度。

	（六）
	其他
	

	1
	客户端系统适配
	客户端适配主要针对交易中心开评标室的终端设备，适配内容包括：1、浏览器适配。2、CA驱动适配。3、签章驱动适配。4、手写板适配。5、第三方插件适配。

	2
	交易开评标交互对接
	新技术架构的开评标系统需与政府采购交易系统重新对接

	3
	历史数据处理
	原有开评标系统、业务数据、文件存档备查，不涉及历史数据迁移。
开评标系统重构新系统，新系统切换后，新开评标系统产生新数据并存储在新系统数据库。

	二、场地管理系统重构

	（一）
	场所管理
	

	1
	中心管理
	对公共资源交易中心的基本信息进行维护，作为其他场所信息的基础，维护信息包括交易中心的编码、名称、归属行政区域、地址、联系人、监督电话等。

	2
	区域管理
	对交易中心内的物理区域建筑空间进行维护管理，作为功能区、标室等功能空间以及设备等的锚定地址，作为枢纽信息，关联标室、设备；从而借助物理区域的信息，完成标室、设备的关联关系建立；区域信息包括编码、名称、类型、所属功能区、面积、容纳人数等。

	3
	标室管理
	标室管理针对业务功能空间（标室信息）进行信息维护，维护范围包括开标室、评标室、见证室、答疑室等，可为标室选择绑定类型为房间的区域，支持一对多；可维护标室以下属性：是否支持电子标、支持行业范围、是否启用等信息。

	4
	设备管理
	用于交易中心维护支撑公共资源交易活动所配备的设备设施，支持将设备按照实际安装位置绑定至唯一区域，设备类型包括网络摄像机、信息发布屏、业务终端、门禁、闸机等，不同类型设备需要不同配置信息管理，需要单独处理，各设备间关联复杂紧密。设备与区域的关联（位置），可针对每一类设备进行参数配置，用于支撑系统与设备的通信。

	（二）
	进场管理
	

	1
	预约进场
	预约进场支持显示查询进场项目基本信息列表，支持查看项目详情，进场方式包含两个渠道，分别是手工登记和系统对接自动进场（接收来自交易系统的项目进场信息）。
预约进场支持各类标室预约，包括开评标、开标、评标、会议、资审文件提交等预约类型。

	2
	项目日程
	项目日程以业务管理者关注的项目信息为主视角，按照图标、列表两种模式统一查看项目交易活动进场预约日程；

	3
	标室日程
	以图形化方式，直观展示每天各个标室的预约占用情况，标室日程状态包括待审、已预约、可选用、不可用、备用、休息日六种；支持范围包括开标室、评标室等支持预约的标室。

	4
	标室调度
	支持将故障标室/席位调整为一段时间内不可用，所有与该标室/席位相关的项目均自动调整到其他标室/席位，不影响该标室/席位相关的预约项目的正常开展。

	（三）
	封闭区管理
	

	1
	通行授权
	针对封闭评标评审区域进行专家、工作人员的权限授予、撤销进行管控。针对专家，在评审活动开始前签到，在专家名单下发后自动授予对应标室权限，并联动信息发布模块自动通知专家前往对应标室；对于名单到达后签到的专家，即时授权并提示其进入相应标室参加评审；专家在任一标室门禁进行权限验证对应门屏均有提示，正确标室显示欢迎信息，错误标室给出引导提示，引导其前往正确标室；在评审活动中，一旦专家离开封闭区，系统自动取消授权，保证专家评审过程中离开封闭区域即不可再次进入。

	2
	服务保障
	针对封闭区内的临时进入需求，如送餐、维修等活动，需要临时进入封闭评标区的保障服务人员，管理人员登记相应人员信息、事项信息后授予一段时间的通行权限，支持指定时间授予权限（由系统自动授权）；服务保障人员离开评标区即刻取消相应授权，服务授权到达时限未离开的，系统对管理人员进行提醒；系统自动整合关联服务登记信息与通行记录信息，供后续查询调取。

	3
	通行记录
	整合专家、工作人员、临时服务人员等所有进入封闭评标区的人员通行记录，支持按人员、时间等维度的查询。

	（四）
	调度导引
	

	1
	开评标调度
	开评标调度指在开、评标活动中，系统基于预约信息和电子开评标系统消息完成对网络摄像机、专家评标电脑、标室门屏、通行范围、见证范围等交易活动环节的整体调度，以支持通行授权、信息发布、直播和视音频数据录制等系统辅助活动，支持业务调度员结束评标活动。

	2
	答疑调度
	答疑调度是指在评标活动过程中，通过答疑调度建立评标室与答疑室的通讯，以实现评标专家与投标代理人的远程沟通。答疑请求由评标室特定专家发出，由系统自动分配答疑室，并建立视音频通信；支持答疑请求撤销和中止；两端声音需要经过双向变声处理，投标代理人可共享桌面影像以辅助答疑。答疑过程中的视音频数据需要与评标过程视音频按项目归并存储。

	3
	信息发布
	以进场项目交易活动为驱动，在开标、评标、答疑、会议等交易活动过程中，按照预约标室、时间发布引导信息，引导不同场内交易主体，前往正确交易场所进行交易活动。信息发布范围包括标室门屏、公共区域大屏和其他发布相关发布终端设备。支持以项目为驱动的自动信息发布和人工进行的临时发布，项目信息发布支持自动发布和自动撤销发布，支持按交易活动和场景的信息发布模板的分类默认模板设置和单个屏幕的独立默认模板设置；人工发布支持时段发布和长期发布，支持人工撤销发布内容。支持按自动发布、人工发布分类查看发布日程，支持在系统中远程实时查看发布内容。

	（五）
	音视频见证
	

	1
	见证终端管理
	见证终端管理可实现对场内交易活动音视频进行实时音视频数据推送和场内直播见证。
见证终端管理对到达交易中心进行现场见证的招标人、代理人等见证人员进行见证登记，并为其分配见证终端，以项目交易活动、行业或通过搜索等方式查找相应交易活动进行直播，为所分配终端选配直播见证范围。见证过程中支持管理员远程对见证终端进行锁屏，防止无关人员看到直播内容；所有直播的开始与结束均以开评标调度为准。评标交易活动见证主要包括专家桌面、面部和环境视音频数据的实时见证，开评标见证包括开标电脑桌面和环境视音频数据的实时见证。

	2
	见证记录
	见证记录对场内直播见证的人员、时间、范围进行详细记录，以备后查。记录内容包括见证人员角色、姓名、身份证、登记时间、见证证明文件以及其他备注信息

	3
	音视频调度
	视音频调度对交易活动过程中的视音频采集存储录像数据进行调阅记录和在线点播调阅，支持登记调阅、在线播放调阅、下载和项目信息查看，在线调阅支持在本地在线存储的视音频数据调阅。
登记调阅人姓名及身份证信息，同时可按照行业类型、日期、项目名称、项目编号、专家信息等对所调阅项目进行搜索查找。

	4
	音视频云迁移
	视音频云迁移针对已经在本地在线存储的视音频数据进行政务云存储空间迁移，进行长期存储，可支持实时在线查看迁移情况。
支持按照项目来源、项目状态、日期等进行查找，查看项目视音频迁移情况。

	（六）
	统计分析
	

	1
	日志统计
	日志统计模块汇总系统中各种日志数量信息，包含系统日志、操作日志、接口日志及登录日志等类别。以图表展示各类日志的数量分布状态，支持按照时间、类型及日志来源进行查询。

	2
	进场项目
	针对开始进场流程的交易项目进行分析，可按照时间、行业、交易活动预约标室类型、招标人、代理机构等信息分类进行统计。统计内容包括项目数量、预约标室项目数量、未开始预约数量、完成交易活动数量；开标、评标比例；月份数据及日数据趋势统计，以图表形式汇总进场项目数据，支持以时间进行筛选查询。

	3
	场地使用
	场地使用统计模块以使用情况（预约次数、使用次数）、使用次数、使用率、预约次数四个维度统计场地内标室预约及使用情况，支持以时间进行筛选查询

	4
	席位查询
	支持查询场地所有类型资源在任一日期占用、空闲和不可用的资源数量

	（七）
	系统管理
	

	1
	组/角色管理
	根据系统用户的业务范围，为具有相同或相似业务范围的系统用户在系统中设计相应角色并对角色进行分组管理。角色包括角色编码、角色名称、角色分组等。
基于系统用户群体、业务场景及系统功能设置，设置系统角色包括：场地管理员、封闭区管理员、业务调度员、见证管理员、总控值班员、系统审计员、系统管理员。

	2
	权限管理
	权限管理指根据系统的安全规则或安全策略，为用户分配访问权限，用户可以访问且只能访问已被授权的功能。本系统中针对角色，权限管理功能包括权限的授予和取消。
系统基于角色/用户的方式进行授权管理，对新增用户通过分配角色，实现对用户的授权，当用户变更时，只需调整用户账户所属角色即可。

	3
	用户管理
	统一维护系统用户基本信息及身份验证信息，系统管理人员可统一管理用户的账号信息、认证信息，账号状态等。用户信息是系统运行基础数据，系统中的所有功能均通过角色与用户关联。

	4
	日志管理
	日志管理主要功能包括业务日志采集、条件检索查询。格式化处理所有采集到的日志，将各种类型的日志格式尽可能地分离转换成统一的格式。通过数据交换或直接抽取的技术手段，对如下系统日志进行采集：业务模块运行情况日志、接口服务相关的访问及交互日志、用户登录退出日志、用户在系统内操作记录日志等；支持对系统日志的在线保存时间进行设置，支持手动、自动备份日志，以及手工恢复日志用于查询审计。

	（八）
	系统对接
	

	1
	市综合交易系统
	场地管理系统与市综合交易系统对接,进行标室预约。场地预约接口涉及标室查询、查询可用标室数量、可用时段查询、提交预约、变更预约、查询预约。

	2
	市房建交易系统
	场地管理系统与市房建交易系统对接,进行标室预约。场地预约接口涉及标室查询、查询可用标室数量、可用时段查询、提交预约、变更预约、查询预约。

	3
	区政府采购交易系统
	场地管理系统与区政府采购交易系统对接,进行标室预约。场地预约接口涉及标室查询、查询可用标室数量、可用时段查询、提交预约、变更预约、查询预约。

	（九）
	设备对接
	

	1
	监控对接
	音视频监控模块集成完成后，能够调动控制音视频监控系统，并读取项目音视频信息；能够向音视频系统发送需要采集的音视频信息。接口包括环境视频、桌面视频、人脸视频、音频、会议视频对接。

	2
	门禁对接
	门禁系统对接设备包括闸机、标室门禁、信息录入终端设备，用于人员通行管理。
门禁安检模块对接后，能够从门禁安检系统中提取人员验证信息；能够向门禁安检系统发送需要验证的人员信息。

	3
	信息发布对接
	信息发布对接包括信息发布屏、显示屏设备。信息发布集成后能够调动信息发布系统，并提取数据信息；能够向信息集中发布系统发送需要发布的信息指令。

	4
	光盘刻录系统对接、联调
	光盘刻录系统对接、联调



（三）数据迁移与测试
本次国产化适配改造涉及业务系统现有数据迁移工作，系统当前存量业务数据涵盖基础配置数据、业务交易数据、日志归档数据及大对象数据，共计库表1713张，数据总容量5545.2M，非结构化数据3.2T，同时存在视图、存储过程、序列等数据库对象，数据类型复杂，需结合现有数据特征科学制定迁移策略，保障迁移全过程数据完整、准确、一致。
优化平台与相关系统对接接口，适配政务云环境下接口调用规则，保障跨平台数据互联互通、实时同步。
系统迁移实施完毕后，开展数据一致性校验、系统功能测试以及业务场景核验工作，保障适配后的系统业务运行流畅、功能可用。
场地管理系统重构后，历史数据留存备查，不进行迁移。
（四）配套软硬件设备适配
1.配套业务软件适配
为适配本次能力提升改造工作，需同步采购适配全新运行环境的开评标客户端产品及音视频软件。所采购的软件产品需兼容主流桌面操作系统、适配改造升级后的公共资源交易平台，保障改造完成后开评标各项业务常态化、规范化、稳定化开展。采购清单如下：
	序号
	系统名称
	参数
	数量（套）

	1
	澄清客户端
	1.业务终端客户端软件授权点（澄清客户端）；
★2.支持加入评标会议，支持采集答疑终端桌面视频；支持视频码率调节，音频调节；
3.支持开机自动登陆（登录），通过与场地业务系统集成，支持按需加入评标会议；支持与专家端变声通话；支持桌面共享与外接演示；
4.支持客户端提供操作界面，支持本机桌面共享和外接演示，本机演示模式向专家客户端推送本机桌面，外接演示模式推送显示演示画面；
5.支持与场地业务系统对接，实现答疑过程音视频文件按项目自动归档，录像文件支持多种格式，支持原声录制；
6.支持系统运行环境关键适配。
	2

	2
	见证客户端
	1.业务终端客户端软件授权点（见证客户端）；
★2.支持加入评标会议，支持多分屏查看开评标业务终端桌面、专家面部、IP监控视音频直播（授权加入会议）。
3.支持开机自动登陆（登录），通过与场地业务系统集成，支持按分配权限自动加入已创建的评标会议；
4.支持客户端提供操作界面，显示当前评标会议中评标业务终端、答疑终端、询标终端、专家面部等客户端列表信息、环境IPC终端列表，点击任意视频可以独立查看该路视频；可选择查看会议客户端采集视音频数据及评标环境视音频直播；
5.客户端只能查看/监听会议直播信息，不可干预；
6.支持系统运行环境关键适配。
	6

	3
	评标客户端
	1.业务终端客户端软件授权点（专家客户端）；
★2.支持专家加入评标会议，采集专家桌面及专家面部视频；支持视频码率调节，音频调节；
3.支持开机自动登陆（登录），与场地业务系统集成对接，支持专家身份核验，核验通过后自动加入已创建的评标会议，执行席位查询与变更申请；
4.支持评标会议过程中专家之间语音、文字、视频沟通交流；支持变声通话；支持桌面共享；支持不见面询标答疑；加入会议；
5.支持与场地业务系统对接，实现评标过程音视频文件按项目自动归档，录像文件支持多种格式，支持原声录制；
6.支持集中评标、分散评标、远程异地评标等多种使用场景，支持悬浮展示、最小化悬浮或后台运行等多种方式；
7.支持对接场地系统实现专家身份核验、变更席位、根据比对自动打开相应评标系统地址；
	49

	4
	开标客户端
	1.业务终端客户端软件授权点（开标客户端）；
★2.支持加入开标会议，采集开标终端桌面及面部视频；支持视频码率调节，音频调节；
3.支持开机自动登陆（登录），与场地业务系统集成对接，实现自助加入已创建的开标会议；
4.支持开标客户端不提供界面，在后台运行，只在任务栏显示运行状态；
5.支持与场地业务系统对接，实现开标过程音视频文件按项目自动归档，录像文件支持多种格式；
6.支持系统运行环境关键适配。
	7

	5
	监督客户端
	1.业务终端客户端软件授权点（监督客户端）；
★2.支持加入评标会议，支持多分屏查看开评标业务终端桌面、专家面部、IP监控视音频直播（授权加入会议）。
3.支持开机自动登陆（登录），通过与场地业务系统集成，支持按分配权限自动加入已创建的评标会议；
4.支持客户端提供操作界面，显示当前评标会议中评标业务终端、答疑终端、询标终端、专家面部等客户端列表信息、环境IPC终端列表，点击任意视频可以独立查看该路视频；可选择查看会议客户端采集视音频数据及评标环境视音频直播；
5.客户端支持查看多会议视频、查看/监听会议直播信息，不可干预；
6.支持系统运行环境关键适配。
	1

	6
	音视频管理软件
	1.管理平台支持环境视音频、专家桌面、专家面部等视音频数据流进行采集、接收、处理、媒体流转发、直播；
2.管理平台支持人工创建会议、管理会议，支持与场地业务系统对接，实现自动创建会议、加入客户端，实现会议之间沟通交流、音视频采集录制、一项一档文件存储；
3.支持与场地业务系统对接，支持以进场交易项目为单位进行相关网络摄像头、终端桌面录屏、录像的视音频数据的采集、处理、转发、直播，共同支撑开标、评标、澄清答疑及述标过程的视音频调度与直播；
4.支持与场地业务系统对接，按照项目方式进行存档，存档文件夹名称按照项目+编号或开标日期+项目名称等多种方式进行命名，方便事后进行调阅；
5.软件支持提供API接口，实现与各个业务系统集成对接；
6.软件支持集群、分布式部署；支持图形化的监控运维后台；
8.软件支持转码服务，可将IPC网络摄像头实时视频的RTSP流转码为会议系统可识别的RTP流，以支持环境IPC视音频转码接入评标会议；
9.支持系统运行环境部署。
	1

	7
	音视频转码服务软件
	1.转码支持环境IPC视音频转码接入开、评标会议服务；
2.可将IPC网络摄像头实时视频的RTSP流转码为会议系统可识别的RTP流，以支持环境IPC视音频转码接入评标会议；
3.转码服务部署在前端，同接入的视频设备在同一个网段，且可登陆（登录）并分组接入中心音视频管理服务器，调度加入评标会议。
	1

	合计
	67



2.配套硬件设备适配
配套硬件设备适配包括对门禁、闸机、摄像机、拾音器、光盘打印刻录一体机、磁盘阵列存储等，各硬件设备需要进行适配联调测试，保证终端设备进行适配后不影响公共资源交易业务的正常运行，保证使用效果。采购清单如下：
	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量

	1
	门禁（单门）
	1.人脸识别门禁系统包含人脸识别门禁*1、开门按钮*1、磁力锁*1、电源、闭门器及支架配件等；
2.设备外观：屏幕为 7 英寸触摸屏；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸验证，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸验证；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；支持 5 个人脸同时做人脸验证，并分别输出比对结果；人脸验证垂直及水平区域范围应能设置 ，支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；支持人脸验证角度调节范围 0°～90°自由设置，应支持不低于 5 个人脸比对阈值设置。
3.设备容量：支持≥50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持≥5000枚指纹，≥50000张卡片，≥100000条记录；
4.认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式；
5.视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264；
6.输入接口：≥LAN*1、≥RS485*1、≥wiegand*1、≥USB*1、≥门磁*1、≥报警输入*2、≥防拆*1、≥开门按钮*1；
7.磁力锁规格：满足现场单门/双门磁力锁选型，最大拉力≥280kg静态直线拉力；支持门磁输出；配闭门器；
8.提供SDK开发包，支持二次开发对接场地管理系统。
	套
	6

	2
	门禁（双门）
	1.人脸识别门禁系统包含人脸识别门禁*1、应急开门按钮*1、磁力锁*2、电源、闭门器及支架配件等；
2.设备外观：屏幕为 7 英寸触摸屏；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸验证，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸验证；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；支持 5 个人脸同时做人脸验证，并分别输出比对结果；人脸验证垂直及水平区域范围应能设置 ，支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；支持人脸验证角度调节范围 0°～90°自由设置，应支持不低于 5 个人脸比对阈值设置。
3.设备容量：支持≥50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持≥5000枚指纹，≥50000张卡片，≥100000条记录；
4.认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式；
5.视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264；
6.输入接口：≥LAN*1、≥RS485*1、≥wiegand*1、≥USB*1、≥门磁*1、≥报警输入*2、≥防拆*1、≥开门按钮*1；
7.磁力锁规格：满足现场单门/双门磁力锁选型，最大拉力≥280kg静态直线拉力；支持门磁输出；配闭门器；
8.提供SDK开发包，支持二次开发对接场地管理系统。
	套
	4

	3
	闸机
	1.系统包含人员单通道*1；
2.闸机：尺寸1500mm*160mm*1010mm，通道宽度550mm-1100mm可定制，通行速度20-60人每分钟；红外检测对数24对；工作电压220V；
3.采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响；4.设备支持多种认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码，二维码，蓝牙（需搭配不同的配件模块实现多种认证组合）；
5.人员通道功能要求：支持每天特定的时段常开/常闭管控，方便进出人员管控；具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示
6.提供SDK开发包，支持二次开发对接场地管理系统。
	套
	2

	4
	高清摄像机
	1.≥400万像素1/1.8” CMOS的宽动态网络摄像机；
2.支持红外补光距离30米；支持音视频输入、支持POE供电；
3.支持三码流技术，同时输出三路码流，主码流最高2048x1536@25fps，第三码流最大分辨率2048x1536@25fps,子码流704x576@25fps；支持H.264、H.265和MJPEG视频编码格式；
4.支持三种智能资源切换：人脸抓拍、Smart事件；
5.支持RTSP实时流传输协议；
	台
	26

	5
	鱼眼高清摄像机
	1.支持Smart265 编码
2.支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存储
3.支持120 dB宽动态，3D数字降噪，背光补偿
4.支持移动侦测，遮挡报警，非法访问
5.支持越界侦测，区域入侵侦测
鱼眼图像，180°全景图像，4PTZ图像，鱼眼图像＋3PTZ图像，360°全景图像，360°全景图像＋PTZ图像，360°全景图像＋3PTZ图像，360°全景图像 +6PTZ图像，360°全景图像 + 8PTZ图像，2PTZ图像，鱼眼图像＋8PTZ图像，全景图像，全景图像图像＋8PTZ图像
	台
	3

	6
	高清摄像机
	1.≥400万像素1/1.8” CMOS的宽动态网络摄像机；
2.支持红外补光距离≥30米；支持音视频输入、支持POE供电；
3.支持三码流技术，同时输出三路码流，主码流最高2048x1536@25fps，第三码流最大分辨率2048x1536@25fps,子码流704x576@25fps；支持H.264、H.265和MJPEG视频编码格式；
4.支持三种智能资源切换：人脸抓拍、Smart事件；
5.支持RTSP实时流传输协议；
	台
	14

	7
	电梯摄像机
	1.电梯专用摄像机≥400万像素1/1.8” CMOS的宽动态网络摄像机；
2.2.8MM，支持音视频输入、支持POE供电；
3.支持三码流技术，同时输出三路码流，主码流最高2048x1536@25fps，第三码流最大分辨率2048x1536@25fps,子码流704x576@25fps；支持H.264、H.265和MJPEG视频编码格式；
4.支持三种智能资源切换：人脸抓拍、Smart事件；
5.支持RTSP实时流传输协议；
	台
	2

	8
	拾音器
	1.音频传输距离≥2000米；
2.频率响应 20Hz ～ 20kHz；
3.灵敏度≤ -35dB；
4.信噪比≥ 75dB；
5.指向特性 全方向性；
6.最大承受音压 120dB SPL （1KHz,THD 1%）；
7.输出阻抗 600欧姆非平衡；
8.输出信号幅度 2.5Vpp/-25db；
9.保护电路 雷击保护、电源极性反转保护；
10.传输线缆 3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆；
11.电源电压 直流稳压DC 12V；
12.电源电流 30 mA；
13.工作环境温度 -25℃ ～ 70℃；
14.拾音距离10平方米-50平方米；
15.颜色白色，喷涂漫射涂层。
	台
	43

	9
	光盘打印刻录一体机
	1.自主品牌，兼容中标麒麟、银河麒麟、UOS等操作系统；
2.网络版，支持2个蓝光刻录机，单体设备支持光盘装载数量：100张，2个50片光盘输入桶、50片输出桶，支持盘面可变数据，条形码，系列号打印；
3.高质量彩色喷墨打印技术；
4.取盘技术:全自动智能机械手取盘技术；
5.支持多种刻录模式：支持文件/文件夹刻录、支持网络远程刻录、支持归档刻录，实现满盘即刻/实时刻录/定时刻录等归档刻录、支持ISO镜像刻录、支持多任务批量刻录打印、支持光盘数据回读、支持超量数据自动分盘刻录及归档、支持与各大视频监控厂商设备无缝对接，支持视频刻录；
6.支持提供SDK开发包，实现与现有电子交易平台与之无缝对接自动完成刻录打印任务；
7.含光盘容错机制，光盘刻录持续错误达到3次，设备闪灯状态，任务取消，需要提示用户
	套
	1

	10
	蓝光光盘
	专业级高品质可打印蓝光光盘，50GB，防划耐磨；数据完整性保存20年；50片桶装
	片
	200

	11
	综合管理平台
	1.内存：配置≥64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存
2.硬盘：配置≥2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘；
3.阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10 ;
4.PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽
5.网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口
6.其他接口：≥1个RJ45管理接口，后置≥2个USB 3.0接口，前置≥2个USB2.0接口，≥1个VGA接口
7.电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源
8.机箱规格：≥87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)
9.设备重量：约26KG（含导轨）
1.支持组织、区域、人员基础信息的增删改查、导入、导出等功能，包括人脸、指纹采集；支持人员基础信息自定义扩展；
2.支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出；支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密；
3.提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、可视对讲设备、卡口设备、报警设备等；
4.支持账户基本信息和角色信息的增删改查；支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；支持用户组权限分配；
5.支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码；提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置；
6.支持首页菜单自定义展示设置；支持所有设备统一校时；
7.图上监控：图上监控应用以地图可视化模式为各类设备资源提供可视化展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示；
8.支持多种报警事件配置联动，包括视频事件、入侵报警事件、门禁事件可视对讲事件、紧急报警事件、人脸识别事件、卡口事件、消防事件、测温事件等；11.支持事件详情查看，包括抓图、录像等；支持对报警事件进行标记、处理以及导出；
9.支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集；支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测；
10.支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、门禁设备、门禁点、读卡器、可视对讲的告警阈值进行配置；
11.提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表；
12.支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置；
13.视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过网络SDK协议、Ehome协议、ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务；
14.支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；
15.支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；
16.支持视频事件布撤防能力，可按计划模板进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出。
	套
	1

	12
	磁盘阵列存储设备
	4U机架式24盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行
1.【硬件规格】
处理器：≥1颗64位多核处理器
系统内存：≥8GB（可扩展至64GB）
系统盘：≥1×240GB SSD
存储接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔
网络接口：2个千兆数据网口，1个千兆管理口
其他接口：1×COM，2×USB2.0，2×USB3.0，1×VGA
整机电源：550W，1+1冗余电源
含6T硬盘
2.【产品性能】
视频性能：≥最大支持接入550路（最大接入带宽1100Mbps）
图片性能：最大支持50张/S（单张图片500KB）
回放性能：最大支持55路2Mbps
事件录像：最大支持200路2Mbps
3。【产品功能】
支持视频流直写、图片直写
支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议
支持VRAID、RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式
支持RAID降级可读写(VRAID)，支持全局热备(RAID0、1、5、6、10)，多重保护数据安全
支持RAID即建即用，支持存储空间扩展
支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复
支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式
支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询
支持视频回放功能：正序回放、定位回放、倍速回放等功能
支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽
	套
	1

	13
	安装调试
	原有设备安装拆除及新设备安装、调试，线缆辅材
	套
	1

	合计
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五、项目服务团队要求
为保障项目顺利实施，投标人组建服务团队，专职负责本项目的各项服务，团队成员应具备相关专业能力。委派项目经理1名、技术负责人1名，团队人员不少于 6人。
1.项目经理
具备信息系统项目管理师证书（高级），且具有项目管理工作经验，提供个人简历、项目经历及证书扫描件或复印件。
2.技术负责人
同时具备系统分析师和系统架构设计师证书，且具有技术管理工作经验，提供个人简历、项目经历及证书扫描件或复印件。
3.团队人员
团队人员不少于6人，需涵盖系统开发工程师、测试工程师、数据迁移工程师等不同岗位，各自负责对应模块的适配实施工作，其中团队核心人员需具备 3年及以上相关工作经验。
六、其他需求
1.性能要求
依据《电子招标投标系统技术规范》对交易平台的性能要求，响应时间管理应满足以下要求：
应满足主要功能在单点操作下响应时间少于5秒。
典型功能在50人并发情况下，响应时间应少于3秒。
应支持大文件传输功能。支持100MB以内的文件稳定上传。服务器端接收上传文件的最大吞吐量应不低于10M bit/S。
投标文件集中解密功能模块的系统处理能力应保证每分钟文件解密应大于100个或大于1GB。
2.项目验收标准及流程
本项目验收，包括初步验收及最终验收。
初验：本项目改造、交付完成后，成交人提交初步验收申请，提交初验材料（需求规格说明书、软件概要、详细设计说明书、测试方案、测试计划、测试用例、测试报告、试运行方案）。收到验收申请10日内，采购人组织初步验收；
终验：系统稳定运行一个月后，成交人提交最终验收申请，收到终验申请10日内，采购人组织进行项目最终验收。
3.知识产权及源代码交付要求
（1）本项目购买的成品软件，需向采购人提交软件明细清单，内容包括但不限于：软件开发厂家（或原厂名称）、厂家技术支持联系方式、软件产品全称及版本号、产品序列号（如涉及）等，以确保软件来源可溯及后续服务畅通。
（2）如本项目交付的内容涉及乙方产品标准化功能，此部分无需交付源代码。除产品标准化功能外，针对本项目定制开发部分的源代码，乙方需在终验前交付给甲方。自交付之日起，该定制开发部分的源代码知识产权及所有权归甲方所有。
对于项目中涉及乙方源代码等知识产权的部分，必要时乙方应提供相应的技术支持与配合；如因乙方产品质量缺陷导致系统故障，乙方需配合甲方开展问题排查、处置工作。
4.售后服务维保期年限
硬件设备：本项目硬件部分质保期为项目终验之日起一年。乙方须在质保期内履行免费质量保修义务。甲方发出报修通知后，乙方应于24小时内到场排查故障，一般问题应于48小时内修复，重大问题应于72小时内修复。投标人应提供 7*24小时远程技术支持服务，可通过电话、电子邮件、远程登录等方式，提供技术支持，如果远程无法解决，需提供现场服务。
4.技术支持
投标人应提供 7*24小时远程技术支持服务，可通过电话、电子邮件、远程登录等方式，提供技术支持，如果远程无法解决，需提供现场服务。
七、报价及费用说明
本项目所涉及的全部费用（包括但不限于基础软硬件环境适配、应用系统重构、数据迁移、配套软硬件设备适配及联调测试等各项成本，含相关工时费）均已包含在采购预算中，投标人应充分考虑项目实施过程中的各项成本，采购人不再另行支付任何费用。
八、项目服务期
本项目软件系统部分服务期为自项目合同签订之日起4个月内，乙方完成本项目软件适配改造、调试测试、数据迁移工作，形成可部署版本。
硬件部分的安装调试应在甲方书面确认项目场地装修完工且环境满足设备安装要求之日起 45 日历天内，完成相关硬件安装及部署联调工作，具备使用条件（现场具备安装条件时间约为2026年12月中下旬）。
九、付款方式
首期款项：本合同生效且甲方收到乙方开具的等额增值税发票后，待财政拨付对应款项到位之日起15日内，甲方向乙方支付合同总金额的50%。
尾款支付：项目终验合格（以双方签署的系统验收单为准），且甲方收到乙方开具的等额增值税发票及银行出具的履约保函（金额为合同总金额的5%）后，待财政拨付对应款项到位之日起15个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的剩余50%。
[bookmark: _GoBack]保函退还：上述履约保函将于硬件设备质保期届满后，由甲方无息退还乙方。
