**投标分项报价表**

项目编号/包号：11010625210200023124-XM001项目名称：丰台区基层卫生诊疗中心（分中心）信息化模板建设项目—马家堡透析分中心其他计算机采购项目报价单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分项名称** | **规格、型号** | **单价（元）** | **数量** | **合价（元）** |
| 1 | 内网核心交换机 | 型号：TS7905规格：设备为标准架式设备，配置千兆电口24个(RJ45)，千兆SFP接口24个(SFP,LC)，万兆光口4个(SFP+,LC)，配置AOC线缆及配件，冗余电源。设备交换性能为53.76Tbps/183.04Tbps，包转发率10080Mpps/37440Mpps。主控槽位2个，业务槽位3个。 | 92000.00 | 2 | 184000.00 |
| 2 | 内网接入交换机 | 型号：RS5300-52T-4F规格：设备为标准架式设备，配置千兆电口48个，1G/10G自适应光口4个，配置2个千兆LC接口多模模块（850nm），300米和 2个千兆LC接口单模模块（1310nm），10km，单交流电源。交换性能672Gbps/6.72Tbps，包转发率207Mpps/363Mpps， | 8400.00 | 6 | 50400.00 |
| 3 | 内网网管平台 | 型号：信锐网科智能网络分析软件V3.0规格：支持有线、无线终端的智能准入控制、智能终端识别、终端行为管理以及终端状态分析、终端安全状态分析等精细化管控。提供智能管理底座，实现对WAN设备、LAN交换机设备、WLAN无线设备等设备统一管理与运维，基于转控分离架构，实现对交换机的自动化配置和智能化运维。 | 30000.00 | 1 | 30000.00 |
| 4 | 外网网核心交换机 | 型号：TS7905规格：设备为标准架式设备，配置千兆电口24个(RJ45)，千兆SFP接口24个(SFP,LC)，万兆光口4个(SFP+,LC)，配置AOC线缆及配件，冗余电源。设备交换性能为53.76Tbps/183.04Tbps，包转发率10080Mpps/37440Mpps。主控槽位2个，业务槽位3个。 | 92000.00 | 2 | 184000.00 |
| 5 | 外网接入交换机 | 型号：RS5300-52T-4F规格：设备为标准架式设备，配置千兆电口48个，1G/10G自适应光口4个，配置2个千兆LC接口多模模块（850nm），300米和 2个千兆LC接口单模模块（1310nm），10km，单交流电源。交换性能672Gbps/6.72Tbps，包转发率207Mpps/363Mpps， | 8400.00 | 6 | 50400.00 |
| 6 | 外网无线 | **无线控制器型号：**NMC-8650**无线控制器规格：**设备配置千兆以太网口8个，自适应万兆光口2个，单台设备最大可支持管理AP数800个，标配单电源。**AP型号：**NAP-3827(SR)**AP规格：**设备为放装 AP，配置1个2.5G 光口，1个1G以太网口，无线空间流5条，理论无线传输速率3.7Gbps，支持802.11be 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac/ax协议，支持2.4G和5G同时工作，内置智能天线，支持802.3at标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式。 | 124000.00 | 1 | 124000.00 |
| 7 | 供电交换机 | 型号：RS3300-28M-PWR-SI-24T规格：设备配置千兆POE电口24个，1G/2.5G光口4个，支持IEEE802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率30W，整机最大输出功率370W。配置2个万兆LC接口单模模块（1310nm），10km。交换性能672Gbps/6.72Tbps，包转发率156Mpps/219Mpps， | 7200.00 | 6 | 43200.00 |
| 8 | 外网网管平台 | 型号：信锐网科智能网络分析软件V3.0规格：支持有线、无线终端的智能准入控制、智能终端识别、终端行为管理以及终端状态分析、终端安全状态分析等精细化管控。提供智能管理底座，实现对WAN设备、LAN交换机设备、WLAN无线设备等设备统一管理与运维，基于转控分离架构，实现对交换机的自动化配置和智能化运维。 | 30000.00 | 1 | 30000.00 |
| 9 | 互联网防火墙 | 型号：AF-1000-FH2100B-3F规格：设备是标准1U机架式设备，实配千兆电口10个，万兆SFP+接口2个。网络层吞吐量10G，并发连接数200万，HTTP新建连接数6万，实配 SSL VPN 用户数 20 个。配置入侵防御、Web应用识别、防病毒模块，包含3年对应功能模块规则库升级服务。产品是专业下一代防火墙设备，不是板卡式防火墙或 UTM 设备。 | 104000.00 | 1 | 104000.00 |
| 10 | 卫生专网防火墙 | 型号：AF-1000-FH2100B-2M规格：设备是标准1U机架式设备，实配千兆电口10个，万兆SFP+接口2个。网络层吞吐量10G，并发连接数200万，HTTP新建连接数6万，实配 SSL VPN 用户数 20 个。配置入侵防御、Web应用识别、防病毒模块，包含3年对应功能模块规则库升级服务。产品是专业下一代防火墙设备，不是板卡式防火墙或 UTM 设备。 | 104000.00 | 1 | 104000.00 |
| 11 | 威胁终端系统 | 型号：端点安全软件V6.0(PC全量版)规格：授权类型PC全量版，全功能授权，设备支持部署在各类PC操作系统上，为系统提供全面的安全访防护。型号：端点安全软件V6.0(服务器全量版)规格：授权类型服务器全量版，全功能授权，设备支持部署在各类服务器操作系统上，为系统提供全面的安全访防护。 | 48000.00 | 1 | 48000.00 |
| 12 | 机房配套设备 | 一体化控制机柜型号：AF-61242规格：含20KVA UPS、环境监控系统.服务器机柜型号：AF-61243规格：标准服务器机柜及机柜配件（含PDU及PDU接线等），机柜尺寸600\*1200\*2000mm。精密空调型号：AF-R13规格：12.5kw单冷，变频压缩机、风量3200m³/h、EC风机。尺寸300\*1200\*2000列间空调。KVM型号：Multicon-9Ares-SWR0801-DQ规格:输入接口8个 VGA，支持最大分辨率1280\*1024 @75Hz，输出接口为1个VGA，切换方式支持面板按键、OSD菜单、键盘热键。蓄电池型号：NP12-65规格：12V65AH、全阀、贫液式、阴极吸收式、电池柜装配附件型号：A32规格：电池柜装配附件网络适配器型号：SNMP内置网络监控卡规格：具有远程网络管理功能，提供即时的UPS电源信息，通过各种网络操作系统进行通讯管理。安装配件型号：SNMP机架式安装配件规格：机架式安装配件，机房配套设备安装所需的全部配件。 | 270000.00 | 1 | 270000.00 |
| 13 | 系统集成服务 | 规格：技术服务型号：定制系统集成服务 | 59000.00 | 1 | 59000.00 |