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[bookmark: _Toc10796]第一章   投标邀请
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：11010626210200030339-XM001
2.项目名称：丰台分局情报指挥中心指挥大厅更新升级项目
3.项目预算金额：679.881891万元、项目最高限价：679.881891万元
4.采购需求：
	包号
	分包名称
	采购包
预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	信息化部分
	679.881891
	1批
	详见第五章采购需求


5.合同履行期限：合同签订后45日历天完成整体建设内容。
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2其他特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
1.时间：2026-09-23至2026-09-30，每天上午09:30至12:00，下午12:00至16:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal
-site/index.html）
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年10月13日09点00分（北京时间）。
地点：北京市政府采购电子交易平台。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财办库〔2026〕2号）及其他相关法律法规。 
2.本项目招标公告在《中国政府采购网》《北京市政府采购网》发布。
3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
3.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
3.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
3.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
3.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
3.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
3.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
3.7电子开标
供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
　　　1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：北京市公安局丰台分局
地    址：北京市丰台区东大街26号
联系方式：苏警官 010-83299755
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名    称：北京德音工程咨询有限公司
地    址：北京市丰台区科技园工商联大厦B座1401室
联系方式：010-53600601
3.项目联系方式
项目联系人：武冠雄、丁鑫龙
电      话：010-53600601

[bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc12141][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc226965856]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc149720812]投标人须知资料表
本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性： □服务     ■货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：    □是    ■否

	2.4
	核心产品
	□关于核心产品本项目    包不适用。
□本项目    包为单一产品采购项目。
■本项目 01 包为非单一产品采购项目，核心产品为：数模双备份会议单元。

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：    年    月    日    点    分
考察地点：                。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：    年    月    日    点    分
召开地点：                。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：                ；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
□不需要
□需要
（3）样品递交要求：                ；
（4）未中标人样品退还：                ；
（5）中标人样品保管、封存及退还：                ；
（6）其他要求（如有）：                。

	5.3.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	包号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	01
	详见第五章采购需求
	工业




	11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：                。

	12.1
	投标保证金
	投标保证金金额：
01包：陆万元整；
投标保证金收受人信息：
投标保证金的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式
接收投标保证金的银行及账号：
户    名：北京德音工程咨询有限公司
开 户 行：中国建设银行股份有限公司北京大兴狼垡支行
帐    号：1105 0110 0701 0000 0064
投标保证金以银行转账、电汇的形式提交的，在附注中注明项目编号或项目名称，可简写。

	12.8.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
□无
■有，具体情形：
（1）供应商在其招标文件中规定的有效期内撤回其投标文件。
（2）中标通知书发出后，供应商放弃中标项目的，无正当理由不与采购人签订合同的。

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算90日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间：15分钟

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 
■得分且投标报价均相同的，以技术服务部分得分高者为中标人
□随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：                ；
（2）允许分包的金额或者比例：                ；
（3）其他要求：                。

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	26.1.1
	询问
	询问送达形式：书面形式

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：北京德音工程咨询有限公司项目部；
联系电话：010-53600601；
通讯地址：北京市丰台区科技园工商联大厦B座1401室。

	27
	代理费
	收费对象：
□采购人
■中标人
收费标准：参考国家计委计价格【2002】1980 号文件、发改办价格[2003]857 号文件及发改价格[2011]534 号文下浮30%；
缴纳时间：中标通知书发出之日起5个工作日内。
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[bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc142311019]投标人须知
[bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc150480756]一   说  明
1 [bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc264969209]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc151193618]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc520356146]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 采购本国货物、工程和服务
5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。
5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 本国产品
	本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。
5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.3.1 中小企业定义：







、

5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、 评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.4 政府采购节能产品、环境标志产品
5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。
5.6 网络安全专用产品
5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.8 采购需求标准
5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.8.2 其他政府采购需求标准
为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
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二   招标文件
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7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
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三   投标文件的编制
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9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
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10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
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11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。 
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
12 [bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc164351625]投标保证金
12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。
12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
13 [bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc164608646]投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc226337229]投标文件的签署、盖章
14.1 [bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc127151534]招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。
四   投标文件的提交
15 [bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc305158877]投标文件的提交
15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
16 [bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc127151737]投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
17 [bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc150774637]投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章， 作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc305158806]五   开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc195842904]开标
18.1 [bookmark: _Toc520356165]采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc149720833]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc150774752]六   确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
23 [bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Toc520356176]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。
25 [bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc164608664]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。


[bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc22780][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。
二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》。
	/

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或
其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov
.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件。  
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》。
	/

	2-1
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《投标邀请》。
	/

	2-1-1
	中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。
	格式见《投标文件格式》

	2-1-2
	拟分包情况说明及分包意向协议
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》。
	/

	3-1
	本项目对于联合体的要求
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。
3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	提供《联合协议》原件的电子件
格式见《投标文件格式》

	3-2
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”

	3-3
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	4
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	/

	[bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc353825550]5
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	/




[bookmark: _Toc4687][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标方法
1 [bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc353873935]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；

	7
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	8
	拟分包情况说明（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无需提供；

	9
	分包其他要求（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；
分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	11
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；

	12
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准。

	13
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	14
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	15
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	16
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构， 可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 异常低价处理
2.2.1  政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2.2  评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.2.3 [bookmark: _Hlk190337965] 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.2.4 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.8项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）无。
4 [bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc305158888]确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
■其他方式，具体要求：按投标报价由低到高的顺序推荐
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评标标准
[bookmark: 评审项目同步文档]
	[bookmark: 定性评审1]资格性评审

	序号
	评审因素
	评审标准
	评审类型
	备注

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》。
	重要指标
	/

	2
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或
其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	重要指标
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	重要指标
	格式见《投标文件格式》

	4
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov
.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	重要指标
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	5
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件。
	重要指标
	/

	6
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》。
	重要指标
	/

	7
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《投标邀请》。
	重要指标
	/

	8
	中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。
	重要指标
	格式见《投标文件格式》

	9
	拟分包情况说明及分包意向协议
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	重要指标
	格式见《投标文件格式》

	10
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》。
	重要指标
	提供证明文件的电子件或电子证照

	11
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》。
	重要指标
	/

	12
	本项目对于联合体的要求
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。
3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	重要指标
	提供《联合协议》原件的电子件
格式见《投标文件格式》

	13
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	重要指标
	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”

	14
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。
	重要指标
	提供证明文件的电子件或电子证照

	15
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	重要指标
	/

	16
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	重要指标
	/

	评审方式：定性；明暗标设定：明标；





	符合性评审

	序号
	评审因素
	评审标准
	评审类型
	备注

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；
	重要指标
	

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；
	重要指标
	

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
	重要指标
	

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
	重要指标
	

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
	重要指标
	

	6
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
	重要指标
	

	7
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
	重要指标
	

	8
	拟分包情况说明（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无需提供；
	重要指标
	

	9
	分包其他要求（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；
分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；
	重要指标
	

	10
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
	重要指标
	

	11
	进口产品（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；
	重要指标
	

	12
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准。
	重要指标
	

	13
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
	重要指标
	

	14
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
	重要指标
	

	15
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
	重要指标
	

	16
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
	重要指标
	

	评审方式：定性；明暗标设定：明标；





	[bookmark: 定量评审1]商务

	序号
	评分因素
	评分标准
	打分方式
	打分规则设置
	分值
	备注

	1
	类似业绩
	投标截止前三年内类似项目经验，每提供1份有效业绩得1分，最多得3分。
注：须提供合同关键页，包含但不限于：合同首页、项目名称、金额所在页、盖章所在页复印件并加盖电子签章），否则不得分。
	手工打分
	最低分：0分，最高分：3分
	3
	

	2
	履约能力
	具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。
每提供一个有效认证证书电子件并加盖电子签章得1分，满分3分。
	手工打分
	最低分：0分，最高分：3分
	3
	

	3
	团队人员
	项目负责人具备信息系统项目管理师证书，得1分；不具备的，不得分。
服务团队中技术人员具备高级职称证书，得1分；不具备的，不得分。
本项目累计得分最高2分，项目负责人与技术团队成员不重复计分。
	手工打分
	最低分：0分，最高分：2分
	2
	

	评审方式：定量；明暗标设定：明标；满分：8分；





	技术

	序号
	评分因素
	评分标准
	打分方式
	打分规则设置
	分值
	备注

	1
	技术规格和技术性能
	采购需求技术规格表中“#”为重要参数，每满足一项得0.25分，共48项，满分12分；
重要参数为评分项，须提供技术规格参数中要求的对应资料，否则对应项不得分。
	手工打分
	最低分：0分，最高分：12分
	12
	

	2
	设备设计选型方案
	针对本项目提供的设备设计选型方案方案（包含并不限于①设备选型的合理性②选型的可扩展性与前瞻性③设备间的兼容性等）进行综合评审打分，每个评分要素按下述标准评分，各要素得分之和为本方案得分，满分9分：
①内容完整详实、条理清晰，紧密贴合本项目场地、设备配置及实际使用需求，选型依据充分，方案具体、可操作性强，得3分；
②内容较完整、条理较清晰，基本贴合本项目实际，方案基本可行，无明显内容缺陷，得2分；
③内容能覆盖该要素要求，但较为笼统、简略，针对性与可行性一般，得1分；
④存在内容缺失、明显不满足本项目采购需求、内容前后不一致、前后逻辑错误，或存在与本项目无关的内容（凭空编造、规范或标准引用错误或已废止、违法违规陈述、时间地点区域错误等）情形，无实质内容或严重缺陷，得0分。
	手工打分
	最低分：0分，最高分：9分
	9
	

	3
	质量技术保障
	针对本项目提供的质量技术保障内容（包含并不限于①可靠性与寿命保障②先进性保障③技术保障与质量管控）进行综合评审打分，每个评分要素按下述标准评分，各要素得分之和为本方案得分，满分9分：
①内容完整详实、条理清晰，紧密贴合本项目实际，方案具体、可操作性强，得3分；
②内容较完整、条理较清晰，基本贴合本项目实际，方案基本可行，无明显内容缺陷，得2分；
③内容能覆盖该要素要求，但较为笼统、简略，针对性与可行性一般，得1分；
④存在内容缺失、明显不满足本项目采购需求、内容前后不一致、前后逻辑错误，或存在与本项目无关的内容（凭空编造、规范或标准引用错误或已废止、违法违规陈述、时间地点区域错误等）情形，无实质内容或严重缺陷，得0分。
	手工打分
	最低分：0分，最高分：9分
	9
	

	4
	安装调试施工方案
	针对本项目提供的安装调试方案（包含并不限于①调试步骤②时间安排③辅助工具明细④各环节衔接等）进行综合评审打分，每个评分要素按下述标准评分，各要素得分之和为本方案得分，满分8分：
①内容完整详实、条理清晰，紧密贴合本项目现场安装调试实际，方案具体、可操作性强，得2分；
②内容较完整、条理较清晰，基本贴合本项目实际，方案基本可行，无明显内容缺陷，得1.5分；
③内容能覆盖该要素要求，但较为笼统、简略，针对性与可行性一般，得1分；
④存在内容缺失、明显不满足本项目采购需求、内容前后不一致、前后逻辑错误，或存在与本项目无关的内容（凭空编造、规范或标准引用错误或已废止、违法违规陈述、时间地点区域错误等）情形，无实质内容或严重缺陷，得0分。
	手工打分
	最低分：0分，最高分：8分
	8
	

	5
	培训方案
	针对本项目提供的培训方案（包含并不限于①培训对象②培训内容③培训方式④培训安排⑤培训目标等）进行综合评审打分，每个评分要素按下述标准评分，各要素得分之和为本方案得分，满分8分：
①内容完整详实、条理清晰，紧密贴合本项目实际，方案具体、可操作性强，得1.6分；
②内容较完整、条理较清晰，基本贴合本项目实际，方案基本可行，无明显内容缺陷，得1分；
③内容能覆盖该要素要求，但较为笼统、简略，针对性与可行性一般，得0.4分；
④存在内容缺失、明显不满足本项目采购需求、内容前后不一致、前后逻辑错误，或存在与本项目无关的内容（凭空编造、规范或标准引用错误或已废止、违法违规陈述、时间地点区域错误等）情形，无实质内容或严重缺陷，得0分。
	手工打分
	最低分：0分，最高分：8分
	8
	

	6
	售后服务方案
	针对本项目提供的售后服务方案（包含并不限于①故障响应时间②备品备件计划③巡检计划④售后服务团队安排⑤有利于采购人的其他服务措施等）进行综合评审打分，每个评分要素按下述标准评分，各要素得分之和为本方案得分，满分7分：
①内容完整详实、条理清晰，紧密贴合本项目实际，方案具体、可操作性强，得1.4分；
②内容较完整、条理较清晰，基本贴合本项目实际，方案基本可行，无明显内容缺陷，得1分；
③内容能覆盖该要素要求，但较为笼统、简略，针对性与可行性一般，得0.6分；
④存在内容缺失、明显不满足本项目采购需求、内容前后不一致、前后逻辑错误，或存在与本项目无关的内容（凭空编造、规范或标准引用错误或已废止、违法违规陈述、时间地点区域错误等）情形，无实质内容或严重缺陷，得0分。
	手工打分
	最低分：0分，最高分：7分
	7
	

	7
	应急预案
	针对本项目提供的应急预案（包含并不限于①应急响应组织与流程②典型突发场景的应急处置预案③备用切换与快速恢复机制④应急预案的可操作性、演练与持续改进等）进行综合评审打分，每个评分要素按下述标准评分，各要素得分之和为本方案得分，满分8分：
①内容完整详实、条理清晰，紧密贴合本项目实际，方案具体、可操作性强，得2分；
②内容较完整、条理较清晰，基本贴合本项目实际，方案基本可行，无明显内容缺陷，得1.4分；
③内容能覆盖该要素要求，但较为笼统、简略，针对性与可行性一般，得0.7分；
④存在内容缺失、明显不满足本项目采购需求、内容前后不一致、前后逻辑错误，或存在与本项目无关的内容（凭空编造、规范或标准引用错误或已废止、违法违规陈述、时间地点区域错误等）情形，无实质内容或严重缺陷，得0分。
	手工打分
	最低分：0分，最高分：8分
	8
	

	评审方式：定量；明暗标设定：明标；满分：61分；




	政策

	序号
	评分因素
	评分标准
	打分方式
	打分规则设置
	分值
	备注

	1
	“节能产品政府采购清单”
	投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”中优先采购范围，并且投标产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书，每提供一个得0.5分，最多得0.5分，不提供不得分。
注:投标人须在投标文件中提供其所投产品有效认证证书复印件加盖公章，否则不予认可。
	手工打分
	最低分：0分，最高分：0.5分
	0.5
	

	2
	“环境标志产品政府采购清单”
	投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”中优先采购范围，并且投标产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书，每提供一个得0.5分，最多得0.5分，不提供不得分。
注:投标人须在投标文件中提供其所投产品有效认证证书复印件加盖公章，否则不予认可。
	手工打分
	最低分：0分，最高分：0.5分
	0.5
	

	评审方式：定量；明暗标设定：明标；满分：1分；






	[bookmark: 价格评审]价格评分

	基准价
	有效投标报价的最低价为基准价

	得分算法
	低价优先法
	M=30（价格评价分项满分值），投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*M








	一、价格评审

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价
	30分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。

	二、商务评审

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	类似业绩
	3分
	投标截止前三年内类似项目经验，每提供1份有效业绩得1分，最多得3分。
注：须提供合同关键页，包含但不限于：合同首页、项目名称、金额所在页、盖章所在页复印件并加盖电子签章），否则不得分。
	/

	2
	履约能力
	3分
	具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。
每提供一个有效认证证书电子件并加盖电子签章得1分，满分3分。
	/

	3
	团队人员
	2分
	项目负责人具备信息系统项目管理师证书，得1分；不具备的，不得分。
服务团队中技术人员具备高级职称证书，得1分；不具备的，不得分。
本项目累计得分最高2分，项目负责人与技术团队成员不重复计分。
	/

	三、技术评审

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	技术规格和技术性能
	12分
	采购需求技术规格表中“#”为重要参数，每满足一项得0.25分，共48项，满分12分；
重要参数为评分项，须提供技术规格参数中要求的对应资料，否则对应项不得分。
	/

	2
	设备设计选型方案
	9分
	针对本项目提供的设备设计选型方案方案（包含并不限于①设备选型的合理性②选型的可扩展性与前瞻性③设备间的兼容性等）进行综合评审打分，每个评分要素按下述标准评分，各要素得分之和为本方案得分，满分9分：
①内容完整详实、条理清晰，紧密贴合本项目场地、设备配置及实际使用需求，选型依据充分，方案具体、可操作性强，得3分；
②内容较完整、条理较清晰，基本贴合本项目实际，方案基本可行，无明显内容缺陷，得2分；
③内容能覆盖该要素要求，但较为笼统、简略，针对性与可行性一般，得1分；
④存在内容缺失、明显不满足本项目采购需求、内容前后不一致、前后逻辑错误，或存在与本项目无关的内容（凭空编造、规范或标准引用错误或已废止、违法违规陈述、时间地点区域错误等）情形，无实质内容或严重缺陷，得0分。
	/

	3
	质量技术保障
	9分
	针对本项目提供的质量技术保障内容（包含并不限于①可靠性与寿命保障②先进性保障③技术保障与质量管控）进行综合评审打分，每个评分要素按下述标准评分，各要素得分之和为本方案得分，满分9分：
①内容完整详实、条理清晰，紧密贴合本项目实际，方案具体、可操作性强，得3分；
②内容较完整、条理较清晰，基本贴合本项目实际，方案基本可行，无明显内容缺陷，得2分；
③内容能覆盖该要素要求，但较为笼统、简略，针对性与可行性一般，得1分；
④存在内容缺失、明显不满足本项目采购需求、内容前后不一致、前后逻辑错误，或存在与本项目无关的内容（凭空编造、规范或标准引用错误或已废止、违法违规陈述、时间地点区域错误等）情形，无实质内容或严重缺陷，得0分。
	/

	4
	安装调试施工方案
	8分
	针对本项目提供的安装调试方案（包含并不限于①调试步骤②时间安排③辅助工具明细④各环节衔接等）进行综合评审打分，每个评分要素按下述标准评分，各要素得分之和为本方案得分，满分8分：
①内容完整详实、条理清晰，紧密贴合本项目现场安装调试实际，方案具体、可操作性强，得2分；
②内容较完整、条理较清晰，基本贴合本项目实际，方案基本可行，无明显内容缺陷，得1.5分；
③内容能覆盖该要素要求，但较为笼统、简略，针对性与可行性一般，得1分；
④存在内容缺失、明显不满足本项目采购需求、内容前后不一致、前后逻辑错误，或存在与本项目无关的内容（凭空编造、规范或标准引用错误或已废止、违法违规陈述、时间地点区域错误等）情形，无实质内容或严重缺陷，得0分。
	/

	5
	培训方案
	8分
	针对本项目提供的培训方案（包含并不限于①培训对象②培训内容③培训方式④培训安排⑤培训目标等）进行综合评审打分，每个评分要素按下述标准评分，各要素得分之和为本方案得分，满分8分：
①内容完整详实、条理清晰，紧密贴合本项目实际，方案具体、可操作性强，得1.6分；
②内容较完整、条理较清晰，基本贴合本项目实际，方案基本可行，无明显内容缺陷，得1分；
③内容能覆盖该要素要求，但较为笼统、简略，针对性与可行性一般，得0.4分；
④存在内容缺失、明显不满足本项目采购需求、内容前后不一致、前后逻辑错误，或存在与本项目无关的内容（凭空编造、规范或标准引用错误或已废止、违法违规陈述、时间地点区域错误等）情形，无实质内容或严重缺陷，得0分。
	/

	6
	售后服务方案
	7分
	针对本项目提供的售后服务方案（包含并不限于①故障响应时间②备品备件计划③巡检计划④售后服务团队安排⑤有利于采购人的其他服务措施等）进行综合评审打分，每个评分要素按下述标准评分，各要素得分之和为本方案得分，满分7分：
①内容完整详实、条理清晰，紧密贴合本项目实际，方案具体、可操作性强，得1.4分；
②内容较完整、条理较清晰，基本贴合本项目实际，方案基本可行，无明显内容缺陷，得1分；
③内容能覆盖该要素要求，但较为笼统、简略，针对性与可行性一般，得0.6分；
④存在内容缺失、明显不满足本项目采购需求、内容前后不一致、前后逻辑错误，或存在与本项目无关的内容（凭空编造、规范或标准引用错误或已废止、违法违规陈述、时间地点区域错误等）情形，无实质内容或严重缺陷，得0分。
	/

	7
	应急预案
	8分
	针对本项目提供的应急预案（包含并不限于①应急响应组织与流程②典型突发场景的应急处置预案③备用切换与快速恢复机制④应急预案的可操作性、演练与持续改进等）进行综合评审打分，每个评分要素按下述标准评分，各要素得分之和为本方案得分，满分8分：
①内容完整详实、条理清晰，紧密贴合本项目实际，方案具体、可操作性强，得2分；
②内容较完整、条理较清晰，基本贴合本项目实际，方案基本可行，无明显内容缺陷，得1.4分；
③内容能覆盖该要素要求，但较为笼统、简略，针对性与可行性一般，得0.7分；
④存在内容缺失、明显不满足本项目采购需求、内容前后不一致、前后逻辑错误，或存在与本项目无关的内容（凭空编造、规范或标准引用错误或已废止、违法违规陈述、时间地点区域错误等）情形，无实质内容或严重缺陷，得0分。
	/

	四、政策性得分

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	“节能产品政府采购清单”
	0.5分
	投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”中优先采购范围，并且投标产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书，每提供一个得0.5分，最多得0.5分，不提供不得分。
注:投标人须在投标文件中提供其所投产品有效认证证书复印件加盖公章，否则不予认可。
	/

	2
	“环境标志产品政府采购清单”
	0.5分
	投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”中优先采购范围，并且投标产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书，每提供一个得0.5分，最多得0.5分，不提供不得分。
注:投标人须在投标文件中提供其所投产品有效认证证书复印件加盖公章，否则不予认可。
	/
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第五章   采购需求
一、采购标的
1.采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	分包名称
	采购包
预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	信息化部分
	679.881891
	1批
	详见第五章采购需求


说明：本项目不接受进口产品。
2.项目背景/项目概述（如有）
项目背景一。
二、商务要求
1.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
合同履行期限：合同签订后45日历天完成整体建设内容。
项目地点：采购人指定地点。
2.付款条件（进度和方式）
①合同签订生效后，投标人向采购人出具等额、有效发票并提出付款申请，采购人收到发票后向政府有关部门提出支付申请，经审批通过后向投标人支付合同总价的50%。
②系统部署调试完成，通过项目初验后40个工作日内，投标人向采购人出具等额、有效发票，采购人向投标人支付合同总价40%。
③项目最终验收合格且由投标人向采购人提交符合要求的履约保函正本后向政府有关部门提出支付申请，经审批通过后，采购人向投标人支付合同总价的10%。
3.包装和运输
须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
4.售后（质保期）及培训服务：
（1）履约能力
按照IS09001质量保证体系运作，建立完善的维护服务制度。本项目涉及供货、安装、调试、长期运维及售后服务，投标人可通过自身管理制度、人员配置、作业规范等多种方式落实，质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书仅作为评审阶段的择优评分因素，未提供证书不影响投标有效性。
（2）售后服务
为北京市公安局丰台分局丰台分局情报指挥中心指挥大厅更新升级项目建立专项档案，追踪产品动态质量。统计分析质量的内因及外因，并及时反馈，进行产品质量改进。
①为保证系统在项目结束后的正常进行，明确承诺向用户提供全方位的、有效的、及时的维修服务和技术支持。
②质量保修期（质保期）：从工程验收合格之日起即进入质量保修期（质保期），质量保修期（质保期）为3年。在质量保修期（质保期）内，设备不能正常运行的，免费维修或更换产品。
③提供7×24小时现场服务，提供现场响应及故障处理服务。如需到现场，在接到北京市公安局丰台分局电话通知时起2个小时内维护服务技术人员到达设备安装现场进行故障处理。遇到重大技术问题，维护公司需及时组织有关技术专家进行会诊，并采取相应措施以确保系统的正常运行。
④提供免费更换件服务（含部件、配件、耗材等），负责更换件的免费安装、调试。更换件范围包括损坏的设备部件、配件、耗材，以及组成合同系统的相关材料。
⑤质量维护期：在质量保修期（质保期）之后，即自行进入质量维护期。质量维护期内进行的维修服务将根据承建方和用户方所签订的维护合同或市场价格进行收费。
⑥在维护服务期内，维护公司为用户提供多种报修和维修方式，其中包括电话、传真、网络及用户回访等多种报修方式，提供电话指导、网络指导及现场等多种维修方式。
⑦维护公司提供电话咨询服务，设置固定及移动电话客服热线电话，提供每周7×24小时的技术支持服务。
⑧在质量保修期（质保期）内，维护服务人员除做好设备检修，保养工作，还建立针对本系统的常规测试、定期巡检（每季度一次）、日常保养，并建立维护服务台账，为系统安全稳定运行提供系统运行资料信息的保障。
⑨为上述维护服务措施的落实、监督维护服务人员的服务质量，建立维修服务反馈机制，采取《维护服务意见书》、《维护服务报告和审核表》和《主动跟踪表》的方式由用户方对维护服务人员的工作态度、服务质量、工作成效给予监督、确认和评价。
（3）团队人员要求
本项目采购内容包括融合通信，分布式系统，音频系统，视频会议系统，动力环境监测系统等的供货、安装调试与运维，涉及软硬件集成与多方协调。为确保项目组织实施质量，供应商应具备相应的项目组织实施能力，并配备能够胜任本项目的项目负责人及技术服务人员。拟投入本项目的项目负责人及技术人员，应具备信息化系统项目组织实施的专业能力。本项能力仅作为评审阶段的择优评分因素，未提供证书不影响投标有效性。
（4）培训服务要求
①培训计划
投标人应根据项目的实施进度，制定培训计划，对北京市公安局丰台分局的管理维护人员进行培训。
②培训内容
投标人应负责采购人人员的全面技术培训。主要内容：基础知识、操作手册、投标产品的安装、配置、调试与维护技术等。
③培训服务：供应商须为本项目提供包含在投标总价内的全套技术培训服务，培训覆盖采购人方系统管理、一线业务使用、运维保障等相关岗位人员，具体范围与人数由采购人确定；培训内容涵盖融合通信，分布式系统，音频系统，视频会议系统，动力环境监测系统等，采购人可根据实际需求调整内容；培训采用集中理论授课、现场实操演示、标准化操作手册交付等多种方式开展；结合项目实施进度分阶段安排培训，质保期内可按需提供免费复训；最终确保各岗位人员掌握对应操作、运维及常见故障处置技能，培训效果以采购人验收确认为准。培训范围、人员及具体计划由采购人结合项目实施情况确定，供应商应在本项目系统建设及运维相关范围内予以配合不得额外增加费用。
（5）履约保证金(以保函形式提交)
系统安装、调试完成，终验合格后，乙方应按照合同总价的3%，向其开户行申请开立银行保函，并将保函正本作为本项目的履约保函，保函期限与质保期相同。
三、技术要求
1、建设内容
（1）指挥中心分布式音频系统建设
分布式系统建设：部署去中心化分布式音视频综合管控系统，构建包含编码、解码、拼接及座席节点的全IP化传输网络。硬件配置包含分布式拼接节点、输入节点、输出节点。
专业音频扩声系统建设：在指挥中心部署数字可导向全频音柱、数字音频处理器及电源时序器。在IP会议室部署数字网络音柱、音频处理器及网络话筒，确保会议语音清晰还原、声场均匀覆盖，无回声与啸叫干扰。
（2）视频会议系统建设
视频会议融合：在机房新增视频会议终端，分别对应市局非密视频会议、分局视频会议及IP会议三种会议类型；在指挥中心、1号台、合成/作战会议室分别新增4K超高清摄像机，在IP会议室新增高清摄像机，各会议场所通过调用机房终端即可发起对应类型会议。系统将实现各区域独立召开市局非密视频会议、分局视频会议及IP会议，确保多场景下的高清音视频交互互不干扰。
智慧会议支撑：配置无纸化平板终端及配套充电管理箱，实现会议签到、投票表决、电子白板、文件批注、手写圈划及服务呼叫的全流程离线安全管控，并具备“一键销毁”功能以保障数据机密性。同时，部署专业级无线导览系统，支持长续航、低延时的抗干扰讲解，满足指挥中心及多会议室的参观接待需求。
（3）通信系统建设
本部分建设一套融合通信系统，定位为指挥中心的“通信操作平台”，以融合通信为核心多媒体交换平台，提供用户接入、视频会议授权，配套智能人工台主机，保障话务接入的高可靠与高并发；指挥长调度台、接警调度台、转接座席多功能话机，统一支持强插、强拆、转接、分组、选择接听及多组对讲监听等调度功能；同时配置智能语音转写系统一体机、集群接入网关、IP扬声器，并部署B/S架构综合指挥调度台软件，集成语音、视频、对讲、地图、广播、会商等业务调度模块，实现指挥调度业务的统一承载与可视化操作。
（4）动力环境监测系统建设
动力环境监测系统采用B/S架构集中部署，以动力环境集中监控主机为核心枢纽，配合机架式串口服务器扩展接入能力，统一汇聚环境、动力、电池三类监测数据。环境监测方面，部署温湿度传感器、集成CO₂/PM2.5/TVOC/甲醛检测的多功能环境传感器、烟雾探测器及不定位漏水检测装置，全面覆盖机房关键区域；动力监测方面，通过三相导轨电能表采集配电参数，配电监测软件模块、UPS主机监测模块及精密空调监控软件模块，实现对供电链路与制冷设备的全面感知，并部署智能PDU实现机柜级用电管理；蓄电池监测方面，配置蓄电池监测主机、单体电池传感器模块及电流传感器，实现单节电池电压、内阻、温度的在线监测。系统集成图形、语音、邮件及4G短信四种告警方式，运维人员通过浏览器即可实时掌握机房运行状态，实现7×24小时无人值守智能管理。
2、业务目标
（1）提升指挥中心内部席位协同和信号调度能力。通过分布式系统建设，实现指挥大厅席位之间、席位与大屏之间音视频信号的灵活调度和快速流转，操作人员在单套键鼠下完成多台主机的管控，支持账号随人走的流动座席应用，解决当前席位设备分散管控、信息传递依赖人工的问题。
（2）提升通信调度一体化水平。建成融合通信平台，将接警电话、无线电台等通信手段统一接入，实现语音、视频、对讲、广播等调度业务的统一承载和可视化操作，全程录音录像留存。
（3）补齐视频会议能力短板。在指挥中心、1号台、合成/作战会议室及IP会议室建成视频会议系统，实现市局非密视频会议、分局视频会议的独立召开。
（4）保障系统连续稳定运行。通过设备更新和动力环境监控系统建设，实现机房温湿度、供配电、蓄电池状态的实时监测和告警联动，支撑指挥中心7×24小时不间断运行。
3.验收标准
验收时要求按照相关标准和标书及合同文件，由采购人组织并确认，方可完成验收。

4.技术规格表
（本技术规格表所列国家标准、行业标准，如发生修订或本表未注明标准的，执行国家现行标准、行业通行标准或有关规定。技术参数与标准要求不一致时，以要求较严者为准。）
	序号
	标的名称/
分项名称
	规格参数（性能不低于）
	单位
	数量
	备注

	1
	控制网络交换机
	1.不少于48个10/100/1000Mbps以太网接口。
2.包转发率不低于：87Mpps。
3.背板带宽不低于：432Gbps。
	台
	2
	

	2
	可视化综合管理平台
	1.界面定制化：系统显示页面应支持任意定制化需求，支持任意分辨率设备显示，包括不限于PC、触屏、手持PAD、手机等操作平台；支持国产操作系统；
2.集中控制：具备界面设计器，能够对现有系统在一个界面下进行统一控制，实现对显控系统、音频系统、控制系统、环境灯光系统在同一个平台下即可对任意一项子系统进行独立管理控制，也可通过预案方式完成一键式全系统切换；
3.设备级运行状态监测：拓扑图中以不同图标颜色直观区分正常设备和故障设备，表示显控设备在线、离线故障状态；能够在监测到设备故障时提示用户，支持告警分级管理，支持告警解除。当设备发生故障时给出报警提示，用户可根据提示定位到故障位置。
4.预案管理：支持预案保存以及一键切换场景，实时系统中视频、音频、环境及周边设备快速变更调节。
5.可视化触控操作：具备可视化触控操作，包括大屏管理视频点播、音频控制、环境控制等功能，采用“所见即所得”的直观控制方式。
6.大屏管理模块：具备大屏管理模块，支持可视化控制、预监、回显、信号源反向控制、预编辑、智能路由、预案调用、大屏条幅等功能；
7.智能事件管理：具备手动预案、定时预案、触发预案功能，支持定时、根据事件触发的方式执行自动预案，也可以手动触发事件，可设置指定时间，平台自动执行屏幕开关、灯光控制、预案切换等场景操作，事件可周期性执行；
8.大屏条幅：支持在拼接屏上显示静态条幅，条幅布局可选，内容可调，背景颜色及透明度分区域可配，字体类型、大小、颜色、对齐方式、字间距分区域可配，可实时动态显示日期和时间且格式可选，时间来源可以是本地也可以从远程服务器获取，条幅内容可编辑文字或者导入图片，支持条幅场景保存和调用
9.智能路由：支持通过对可视化的视频源拖动，即可完成视频从采集→切换→处理→显示的自动完成，多个视频切换路径智能路由，只需一键切换，实现快速上屏.；
10.用户数量：支持不低于100个用户接入和状态管理、在线管理控制（允许注册的用户数上限），同时在线最大注册用户数不低于20；
11.安防流媒体汇接：支持安防平台对接，安防设备最大列表呈现长度为400路、安防流媒体信号并发接入上墙能力为16路（1080P）。
	套
	1
	

	3
	手持移动操作台
	1.手持移动控制端，尺寸不小于10.1英寸，机身存储不小于256GB
	套
	1
	

	4
	无线路由器
	1.无线协议：支持IEEE802.11ax（Wi-Fi6）双频并发，整机速率不低于1775Mbps；
2.射频支持自动信道、功率调优，支持802.11r/k/v快速漫游；
3.支持802.3af/at标准PoE供电，千兆以太网口；
	台
	1
	

	5
	数字全频音柱
	1.插口:≥1*RJ45接口
2.PoE功放峰值输出功率不小于：120W
3.采用数字音频传输技术、网络IP架构，实现数字音频系统；
4.采用PoE供电的单级功率转换音频放大器；
5.内置DSP处理，每只音箱具有至少5段EQ均衡、增益、限幅器、静音控制等功能；
6.具有中控协议，能回传设备状态、温度信息，方便智能化管控；
7.额定功率:不小于460W
8.瞬时功率IEC268-5:1840W
9.额定阻抗:不小于8Ω
10.频率响应@-6dB:100Hz-20KHz
11.全频单元:≥8x4.5"
12.高音单元:≥24x1"
13.灵敏度(@1W/1m):不大于98dB
14.最大/峰值声压:不小于128.8dB
15.扩散角度HxV:120-150°x15°-23°
16.高通滤波:80Hz/24dB倍频
	台
	10
	

	6
	音频处理器
	1.≥16路模拟音频输入
2.≥16路模拟音频输出，支持麦克风输入和线路输入自由切换，支持不少于 16 路3.数字音频网络接口（兼容主流数字音频协议）+2 路 USB 声卡
4.带AEC回声消除功能和ANC噪声消除功能，适用于互动录播远程会议场合
5.每路麦克风输入带40级灵敏度调节，每级1dB
6.每路输入带48V幻相电源开关
7.每路输入带反馈抑制功能开关，不小于两档调节
8.带AUTOMIX自动混音和矩阵混音功能
9.输入≥8段PEQ可调，输出≥8段PEQ可调
10.带视像跟踪控制功能，支持绝大多数国内外摄像头控制协议
11.USB免驱自动连接软件，另外支持RS232中控控制
12.支持触控屏线控控制
13.USB声卡，录音和音乐播放
14.输入延时≤2000ms，输出延时≤2000ms
15.带显示屏调节音量、存档、修改名称
DSP芯片：
16.信号处理：32bitfloatpointdsp400Mhz
17.音频系统延迟:≤3ms
18.数模转换:24-bit
19.模拟音频输入输出：
20.输入通道：≥16路平衡输入.Mic/linelevel
21.音频接口:3.81mm凤凰插,12-pin
22.输入阻抗:16kΩ
23.最大输入电平：17dBu（5.48Vrms）/Line；-3dBu（0.54Vrms）/Mic@20dB增益档位
24.幻象电源：+48VDC,6.5mA,每通道配置
25.输出通道：≥16路平衡输出,linelevel
26.输出阻抗：150Ω
音频指标：
27.频响曲线：20Hz-20kHz(±0.5dB)/Line，输入0dBu（0.775Vrms）20Hz-20kHz(±1.5dB)/Mic，20dB增益档位，输入-10dBu（0.245Vrms）THD+N：-90dB(@17dBu,1kHz,A-wt)/Line-90dB(@-6dBu,1kHz,A-wt)/Mic，20dB增益
28.信噪比：110dB(@17dBu,1kHz,A-wt)/Line100dB(@-6dBu,1kHz,A-wt)/Mic，20dB增益
连接和显示：
29.USB：Micro-Btype,免驱
30.RS232：Serialportcommunication串口通信
31.TCP/IP网口：RJ-45
32.指示灯：Power,Link,+48V,输入输出音频信号
	台
	1
	

	7
	电源时序器
	1.采用≥32位主控微处理器芯片进行控制，使设备控制更加稳定；
2.8路通道额定总承受功率为7.9KW电源负载，拥有独立高性能RFI/EMI电源滤波器，为用户的设备提供干净而稳定的电源；
3.≥1.77英寸TFT全彩显示屏，可显示设备当前电压、各通道开启状态指示、设备网络MAC地址、ID地址及相关系统信息；
4.采用新国家标准的4个经时序控制的10A通用安全划盖插座、4个经时序控制的16A通用安全划盖插座及≥2个直通10A通用安全划盖插座；
5.设备具备软件编辑功能，可独立调整通道开机及关机的延时时间，控制电源开启与关闭功能；
6.可通过软件对设备进行密码功能选择性锁定功能，可满足使用者的系统控制安全起到保护作用；
7.设备软件内置中控代码生成器模块，方便第三方设备进行代码获取编辑；
8.设备内置远程（REMOTE）控制功能，让用户能远距离的对设备进行开启关闭操作；
9.自动开机功能，可设置为设备供电后时序器自动开启；
10.可通过设备的LINK接口与同型号的电源时序器进行多台扩展及级联设置控制，11.而无需再购置其它控制器件；
12.设备受控控制方式多样，分别有TCP/IP、RS485、UDP进行联机控制，或通过第三方中控设备进行RS485、UDP控制复杂的电源系统；
13.系统参数显示方式：≥1.77英寸TFT全彩显示屏；
14.电源输入：单相三线制电缆；
15.时序通道：≥8通道独立控制的时序通道及独立常开控制功能；
16.直通通道：≥2通道10A常通电通道；
17.电源滤波器：具备RFI/EMI电源滤波功能；
18.电源输出插座：≥4路国标10A安全划盖插座加4路国标16A安全划盖插座，面板2路直通国标10A安全划盖插座；
19.电源输出负载电流：电源输出单相总极限负载的电流为36A：a、在音频负载情况下，每路极限总电流都为20A；b、在纯电阻负载情况下，每路极限总电流都为10A；
20.软件控制接口：RS485、TCP/IP；
21.中控控制接口：RS485、UDP、REMOTE（干节点远程线控）；
22.设备级联控制接口：RS485LINK；
23.软件：可通过软件对设备进行编程控制的PC软件；
24.时序时间：可自行设置更改，开机延时为1至999秒，关机延时为1至999秒；
25.密码功能：可设置无密码功能及6位数字、字母、符号密码功能；
26.设备级联ID设置：可设置不低于250个ID进行级联控制；
27.中控代码：设备软件内置中控代码生成器；
28.工作电压：AC220V；
29.工作频率：50/60Hz；
30.CPU：32位微处理器；
31.程序存储：≥5组数据存储；
32.抗静电测试：可通过接触放电±6KV,空气放电±8KV；
33.耐压测试：可能通过耐压1500V测试；
34.接地电阻：R≤100Ω；
35.装机高度：1U；
37.≥4路音频输入输出，自动判断电压。当电压升高时，自动抑制音频信号增强，避免突发性系统啸叫或损坏音频设备；
	台
	1
	

	8
	真分集无线一拖二
	接收机：
1.频率范围:UHF610-670MHz；
2.可调频道数：300X2；
3.频率稳定度：0.002PPM；
4.接收灵敏度：-105dB；
5.音频频响：60Hz-18KHz（±3dB）；
6.谐波失真：＜0.5%；
7.信噪比：＞105dB；
8.动态范围：105dB；
9.最大频偏：±48KHz；
10.杂散抑制：≥75dB；
11.音频输出：平衡输出和非平衡输出；
12.电源：12-18VDC/1000mA
手持式发射器：
13.频率范围：610-670MHZ；
14.最大频道数：6000；
15.输出功率：5mW/30mW；
16.副波抑制：>-70dBc；
17.频带宽度：60MHZ；
18.最大调制深度：±48kHZ；
19.频率响应：60-15KHZ
20.信噪比：>105dB；
21.失真度：<0.5%；
22.输入电压范围：mic1Vmax；
23.电源：2X1.5V(AA)；
24.电池使用时间：10h
腰包式发射器：
25.频率范围：610-670MHZ；
26.最大频道数：≥6000；
27.输出功率：30mW；
28.副波抑制：>-70dBc；
29.频带宽度：60MHZ；
30.最大调制深度：±48kHZ；
31.频率响应：60-18KHZ；
32.信噪比：>105dB
33.失真度：<0.5%；
34.输入电压范围：0.8Vma；
35.电源：2X1.5V(AA)；
36.电池使用时间：≥10h
	台
	2
	

	9
	天线分配器
	天线放大器：
1.12dB可调的射频信号电平
2.用于优化使用不同线缆的接收效率
链接输出：
3.可链接≥4台无线接收机组成大型系统
4.RF电平过载LED
5.及时监察射频信号的质量
6.高清LCD显示
7.频率：450-970MHz
8.输入/输出阻抗：50欧姆
9.通道:≥2*5（10路）输出
10.显示方式：LED
11.接口：B型母座
12.增益+6dB
13.3阶互调截取点：+38dBm（典型）
14.增益:平坦度：+1dB
15.电源输出：DC4*1A
16.输入电源：AC100-260VAC/T2A47-63赫兹
	台
	1
	

	10
	指向性天线
	1.RF电平过载LED
2.及时监察射频信号的质量
3.高清LCD显示
4.频率：450-970MHz
5.输入/输出阻抗：50Ω
6.通道:2×5（10路）输出
7.显示方式：LED
8.接口：B型母座
	台
	2
	

	11
	分布式拼接节点
	#1.单个节点具备≥1路视频输入接口、≥1路视频环出接口或≥2路视频输出接口、≥1路3.5mm音频输入接口、≥1路3.5mm音频输出(环出)接口、≥1路5pin音频输出(环出)接口、≥6个USBTYPE-A接口、≥2路千兆电口、≥2路千兆光口、≥2路DC供电接口、≥1路RS232接口、≥1路RS485接口、≥1路PWR(继电器)接口、≥1路PFB(继电器)接口、≥2路GPIO(IR)接口，除USB接口外，其他所有接口位于设备单侧。（提供国家权威机构出具的有效检测报告1）
2.信号窗口支持漫游、叠加覆盖和缩放；支持在多个屏幕上开窗；支持调整窗口大小以及在多个显示器的任意位置移动；支持通过窗口叠加实现画中画显示。
3.系统支持分布式拼接。
4.支持采用1个千兆网口实现4视频任意开窗，且延时≤20ms。
5.支持可独立设置台标的内容，字体，字号，并支持像素级调整台标位置。
6.支持不同显示器的画面延迟调整功能，以达到拼接屏显示快速横向移动的画面，不会出现撕裂以及错位现象
7.支持图像裁剪输入，进行局部画面显示
8.支持在信号源上叠加相应的字幕、台标及时间信息，可设置文字字体、大小、颜色、背景颜色以及台标的缩放。
#9.单个输出通道支开一个或多个不同源窗口，单个输出通道支持≥4路4K60分辨率源解码开窗，最大可支持不少于9路1080P分辨率源解码开窗，开窗数量可支持不少于16路信号源，支持1、4、9、16分割的多窗口形式布局。（提供国家权威机构出具的有效检测报告2）
10.支持将窗口布局、信号源、字符叠加等信息保存至设备；支持一键调取保存的场景预案。场景调取响应时间为20ms。
11.支持LED大屏拼接模式。可对拼接输出画面进行整屏录制及复制在其他屏组进行还原显示。
#12.输入输出一体化设备，可设置为编码或解码。作为解码应用时可选择编解码、坐席、或拼接等功能。（提供国家权威机构出具的有效检测报告3）
13.支持管理多组不同分辨率的拼接墙，投影融合，LED大屏多种显示终端，并共享输入信号源，单个屏组可容纳200个屏幕数量。
14.支持多组场景自动轮循，支持10秒~900秒自定义轮循时间间隔，可以选择场景进行轮循。
15.支持设置拼缝补偿，支持通过后台以像素为单位进行横向及纵向边沿像素设置。
16.支持高清滚动字幕功能，大屏屏组可配置多条高清滚动字幕，支持图片形式导入滚动字幕并显示，支持字幕内容，颜色，字体，滚动方向以及滚动速度设置；支持多组屏的滚动字幕
17.支持底图功能，大屏屏组支持显示8192*4905分辨率的背景图片；多组屏可显示不同底图。
#18.支持POE供电，支持与DC供电形成供电三备份或任意两路供电形成冗余备份。（提供国家权威机构出具的有效检测报告4）
19.具备前面板显示功能，可显示IP、自定义名称等设备信息。
20.可自动检测节点的IP地址与MAC地址冲突情况，并通过后台软件对冲突节点通过色彩标识进行提示。
#21.支持光网、网网、光光等任意链路备份。（提供国家权威机构出具的有效检测报告5）
22.支持预监、回显功能，可选高清。标清、流畅三种显示模式，支持≥32路画面同时预监。
23.支持通用标准协议，可与上级平台实现互联互通与互控，承诺配合完成系统对接调试。
	台
	38
	

	12
	输入节点
	#1.单个节点具备≥1路视频输入接口、≥1路视频环出接口或≥2路视频输出接口、≥1路3.5mm音频输入接口、≥1路3.5mm音频输出(环出)接口、≥1路5pin音频输出(环出)接口、≥6个USBTYPE-A接口、≥2路千兆电口、≥2路千兆光口、≥2路DC供电接口、≥1路RS232接口、≥1路RS485接口、≥1路PWR(继电器)接口、≥1路PFB(继电器)接口、≥2路GPIO(IR)接口，除USB接口外，其他所有接口位于设备单侧。（提供国家权威机构出具的有效检测报告6）
2.编解码节点支持HDMI、DP、SDI、VGA、DVI-I、DuallinkDVI，分量视频多种视频接口；支持HDMI1.3，1.4，2.0，DP1.1，1.2，DVI-I，SDI/HD/3G-SDI（支持3G-A和3G-BSDI）；编码节点支持视频环出接口，环出与原画质一致。编码节点支持内嵌、3.5mm音频输入，平衡音频环出，音频输出接口。
3.编解码节点前面板显示器支持显示设备的各种配置信息，包括IP、MAC，网关，掩码等。
#4.支持POE供电，支持与DC供电形成供电三备份或任意两路供电形成冗余备份。（提供国家权威机构出具的有效检测报告7）
5.支持分辨率包括：640x480，1920x1200，1920x1080，3840x2160，4096x2160，4096x4080；支持@15Hz、@30Hz、@60Hz、@120Hz多种帧率。
6.支持音频独立传输，当视频切换的时候，音频输出不发生改变，当音频切换的时候，视频输出不发生改变；支持音视频同传，音视频输入经编码、网络传输后，在解码端可同时进行音视频切换。
7.支持H.264和H.265方式编码；支持RTSP取流方式，可通过VLC播放器播放编码视频流。
8.编码帧率支持1帧~60帧每秒设置；支持后台以10~120ms进行1帧间隔设置。
9.支持base（基础）、main（主要）、high（高）三种编码复杂度选择方式。
10.支持去隔行处理，支持分辨率包括：1920x1080@60i;1920x1080@50i；向下兼容。
11.支持视频输入提示，当编码盒有视频接入时，在软件界面上可看到视频接入的提示，管理软件支持查看输入输出接口类型和分辨率信息
12.信号切换时无黑场、无闪屏的中间过渡状态，画面切换时间为16ms。
#13.输入输出一体化设备，可设置为编码或解码。作为解码应用时可选择编解码、坐席、或拼接等功能。（提供国家权威机构出具的有效检测报告8）
14.图像采样格式支持4:4:4采样处理，支持H.265/H.264码流传输。
15.支持单播和组播功能。
16.支持变码率（自适应）、定码率设置。
17.支持同时编码不少于3路独立H.264/H.265码流，码流分辨率各不相同。
18.支持3840*2160@30Hz（4K）、1920*1080@60Hz（2K）视频最低传输带宽不大于1Mbps。
19.支持单个终端硬件可根据实际场景需求，通过软件方式切换编码应用或解码应用。作为解码应用时可选择编解码、坐席、或拼接等不同场景功能。
#20.支持光网、网网、光光等任意链路备份。（提供国家权威机构出具的有效检测报告9）
21.支持通用标准协议，可与上级平台实现互联互通与互控，承诺配合完成系统对接调试。
	台
	212
	

	13
	输出节点
	#1.单个节点具备≥1路视频输入接口、≥1路视频环出接口或≥2路视频输出接口、≥1路3.5mm音频输入接口、≥1路3.5mm音频输出(环出)接口、≥1路5pin音频输出(环出)接口、≥6个USBTYPE-A接口、≥2路千兆电口、≥2路千兆光口、≥2路DC供电接口、≥1路RS232接口、≥1路RS485接口、≥1路PWR(继电器)接口、≥1路PFB(继电器)接口、≥2路GPIO(IR)接口，除USB接口外，其他所有接口位于设备单侧。（提供国家权威机构出具的有效检测报告10）
#2.采用纯硬件构建核心计算单元，将输入输出功能集成为高度集成化的单一结构，通过硬件逻辑编程实现数据的实时采集、处理与输出。（提供国家权威机构出具的有效检测报告11）
3.支持通过鼠标点击操作调出OSD菜单，并在OSD菜单中，通过鼠标点击完成所有功能操作；支持中文OSD菜单。
4.支持鼠标在OSD菜单和显示内容之间进行平滑衔接。席位OSD界面支持对输入信号源的画面图像进行实时预览；OSD菜单支持显示各信号源在线状态；支持信号源搜索以及信号源收藏。
5.席位单屏支持单画面和16画面分割选择。四分割画面时，鼠标可在16画面内自由滑动并根据滑动到的画面直接控制对应的计算机内容。支持KVM远程控制服务器及音视频切换，支持座席智能混音。
6.支持使用一套键鼠在不同显示器之间滑动，可通过移动鼠标跨屏实现对相应计算机的控制。
7.支持鼠标提醒，鼠标所在显示屏会出现颜色边框提醒，且边框颜色和透明度可设置。
8.支持对扩展屏信号源进行切换和控制，支持通过坐席端一步完成对扩展屏信号的调用，支持多头显卡滑屏，支持点对点鼠标滑屏。
9.支持windows、linux、凝思磐石、MAC、麒麟不同操作系统滑屏。
10.支持编码端设置输入无信号、解码端网络无信号时信号的背景显示颜色，可任意自定义颜色。
11.席位OSD支持请求自动响应设置，支持请求确认，自动接受，自动拒绝三种模式。
12.在不同席位登录后，保留之前席位的所有配置，包括场景、快捷键、显示模式、权限。
13.支持将坐席配置保存为场景，包括单屏场景和整个座席的场景，可通过OSD菜单或快捷键调用场景。支持场景的重命名及删除。支持鼠标OSD操作和自定义快捷键进行场景调用及场景轮巡。支持调用大屏预设场景。
14.支持鼠标OSD操作和自定义快捷键进行场景调用及场景轮循。支持调用大屏预设场景。
15.支持端口级互动推送，支持矩阵输出端口互动推送，矩阵输出端口分割画面互动推送。
16.支持通过OSD菜单将本地信号推送至其他座席显示器或推送到本席位主屏上显示；支持推送视频信号时选择是否同时推送键盘鼠标控制权；支持按用户推送，支持按席位推送，方便不同使用场景下的便捷操作。
17.支持通过OSD菜单将本地信号推送至大屏显示，支持单屏推送、全屏推送、窗口推送。
18.可通过OSD菜单为不同的座席坐席设置不同的鼠标加速和DPI,DPI设置范围1-100。
19.本地座席应支持通过节点与远端计算机主机进行USB3.0数据透传，并兼容USB2.0；支持U盘、Ukey、CA认证、移动硬盘、移动光驱、USB摄像头、USB扫码枪等设备的使用。
20.支持席位端触摸屏操作，支持通过触摸屏方式对PC进行控制。
21.支持抓取大屏窗口内容，无需繁琐查找信号源。
#22.支持单个终端硬件可根据实际场景需求，通过软件方式切换编码应用或解码应用。作为解码应用时可选择编解码、坐席、或拼接等不同场景功能。（提供国家权威机构出具的有效检测报告12）
#23.可对推送内容进行标绘，支持箭头，文字，矩形以及自定义形状标注。标注过的信号源可共享。（提供国家权威机构出具的有效检测报告13）
24.支持USB设备白名单配置，可根据安全需求指定允许接入的设备类型，支持符合国家保密标准的安全认证设备接入。
25.支持通用标准协议，可与上级平台实现互联互通与互控，承诺配合完成系统对接调试。
	台
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	即时通信MIC
	1.耳机麦克风二合一降噪耳麦
	台
	50
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	安装套件
	1.19寸机柜标准安装架
	套
	1
	

	16
	48网口交换机
	1.端口类型：不少于48个千兆SFP口，不少于4个万兆SFP+口
2.传输速率(Mbps)：不低于10/100/1000Mbps
3.背板带宽(Gbps)：不低于336Gbps/3.36Tbps
4.包转发率：不低于166Mpps
5.VLAN功能：支持基于端口的VLAN，支持QinQ，支持VoiceVLAN，支持协议VLAN，支持MACVLAN
6.堆叠功能：可堆叠
7.Qos支持：支持802.1p/DSCP优先级标记，支持包过滤功能，支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持基于端口的限速，支持基于流的重定向，支持时间段。
	台
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	24口万兆光口交换机
	1.端口类型：不少于24个1/10G SFP Plus端口
2.传输速率(Mbps)：不低于10/100/1000Mbps
3.背板带宽(Gbps)：不低于2.56Tbps/23.04Tbps
4.包转发率：不低于480Mpps
5.VLAN：支持基于端口的VLAN
6.QOS：支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制
7.网络管理：支持IPv4、IPv6静态路由，RIP等三层动态路由协议
	台
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	万兆光模块
	1.单模万兆光模块
	个
	50
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	音频处理器
	1.≥6进6出，≥4路模拟音频输入，≥4路模拟音频输出，≥2路USB数字音频输入，≥2路USB数字音频输出，支持麦克风输入和线路输入自由切换
2.≥4路输入输出
3.带AEC回声消除功能和ANC噪声消除功能，适用于互动录播远程会议场合
4.每路麦克风输入带40级灵敏度调节，每级1dB
5.每路输入带48V幻象电源开关
6.每路输入带反馈抑制功能开关，两档调节
7.带AUTOMIX自动混音和矩阵混音功能
8.输入15段PEQ可调，输出10段PEQ可调
9.带视像跟踪控制功能，支持绝大多数国内外摄像头控制协议
10.USB免驱自动连接软件，另外支持RS232中控控制
11.支持触控屏线控控制
12.USB声卡，录音和音乐播放
13.带FIR自动相位矫正
14.输入延时≤2000ms，输出延时≤2000ms
15.带显示屏调节音量、存档、修改名称
16.32 bit float point DSP 400 MHz
17.音频系统延迟:<3ms
18.数模转换:24-bit
19.模拟音频输入输出：
20.输入通道：≥4路平衡输入.Mic/linelevel
21.音频接口:3.81mm凤凰插,12-pin
22.输入阻抗:16kΩ
23.最大输入电平：17dBu（5.48Vrms）/Line；-3dBu（0.54Vrms），/Mic@20dB增益档位
24.幻象电源：+48VDC,6.5mA,每通道配置
25.输出通道：≥4路平衡输出,linelevel
26.输出阻抗：150Ω：
27.频响曲线：20Hz-20KHz(±0.5dB)/Line，输入0dBu（0.775Vrms），20Hz-20KHz(±1.5dB)/Mic，20dB增益档位，输入-10dBu（0.245Vrms）
THD+N：-90dB(@17dBu,1KHz,A-wt)/Line，-90dB(@-6dBu,1KHz,A-wt)/Mic，20dB增益
28.信噪比：110dB(@17dBu,1KHz,A-wt)/Line，100dB(@-6dBu,1KHz,A-wt)/Mic，20dB增益
29.USB：Micro-Btype,免驱
30.RS232：Serial port communication（串口通信）
31.TCP/IP网口：RJ-45
32.指示灯：Power,Link,+48V,输入输出音频信号
	台
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	数字网络音柱
	1.插口:1*RJ45接口
2.PoE功放峰值输出功率不小于：120W
3.采用数字音频传输技术，无压缩、无损耗；网络IP架构，实现数字音频系统；
4.采用PoE供电的单级功率转换音频放大器；
5.内置DSP处理，每只音箱具有5段EQ均衡、增益、限幅器、静音控制等功能；
6.具有中控协议，能回传设备状态、温度信息，方便智能化管控；
7.功率：130W/260W/520W(连续/节目/峰值)
8.阻抗：6Ω
9.频率响应：100Hz-20KHz（-10dB）
10.系统灵敏度：95dB（1W/1m）
11.最大声压级：121dB
12.低音驱动器：4只4英寸
13.高音驱动器：1只1英寸
14.连接器：1个NL4接口
15.覆盖角度:120°×70°（水平×垂直）
	台
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	指向性网络话筒
	1.支持主流网络音频协议、使用网线连接到交换机中，音频在网络中传输，实现信号互联互通；
2.采用POE（以太网供电）供电；
3.整个可扩展性的系统，具有512双向音频通道；
4.独创话筒可调指向性技术，支持5种模式：全指向性、心型指向性、超心型指向性、锐心型指向性、8字型指向性等
5.抗射频及手机干扰；
6.频率响应:90Hz18KHz
7.本地噪音:16dB，A计权
8.动态范围：108dB，1kHz于最高声压
9.最大声压级:130dB（1%T.H.D.@1kHz，0dBSPL=2×10-5Pa）
10.麦克风灵敏度:-32dBV(25mA)
11.连接方式:RJ45/1m
12.供电方式:POE交换机IEEE802.3af,IEEE802.3at
13.传声器类型:电容双咪头
14.采样率48K
15.最大功耗2W
16.指向特性:全指向性、心型指向性、超心型指向性、锐心型指向性、8字型
	台
	1
	

	22
	服务器机柜
	1.服务器网络机柜42u网孔
2.含PDU机柜插座16A输入
3.含层板≥2个
4.高2050宽600深800
	台
	8
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	智能人工台主机
	1.内存：≥32GB；
2.硬盘：≥1TB；
3.物理接口：不少于4个RJ45千兆网口，不少于2个HDMI高清接口，不少于4个USB2.0接口，不少于扩展内置2个2.5寸硬盘扩展支架；
4.硬件规格：标准19英寸机柜机架式；
5.电源冗余：1+12块电源板热备冗余，双电源板切换不中断通话。交流直流同时供电。电源输入：100V～240V50/60Hz；DC电源输入：48V1.1A；
6.主备冗余，1+1冗余热备，主备切换，不中断业务；
7.功率：≥60W；
8.自动切换：整机设备具备网口1+1备份功能，网口能够自动切换，支持业务网口和管理网口分离；
9.系统能力：系统单机可独立扩容至不小于20000门处理能力；
10.接入能力：并发通话不低于2000路；
11.具备电路交换、IP分组交换、电话会议、录音回溯管理等功能；
12.语音编解码：G.711U,G.711A,G.723,G.726,G.729；speex、gsm、iLBC、Opus；
13.视频编解码：H.263，H.264，VP8；
14.穿越方式:ALG、STUNserver；
15.传真：T.30、T.38；
16.安全：访问控制、内容过滤、ARP防攻击；IP/MAC绑定；内置SBC，TLS/SRTP；
17.功能：内部交换、管理权限、分机监控；呼叫桥接、通话保持、来电队列；
18.呼叫限制、报警服务；DID、中继轮询、智能路由；号码变换、电话会议；
19.监听通话、强插通话、强抢通话；强拆通话、禁止/启用通话；广播通知、定时广播；紧急广播、加入会议、踢出成员；(成员)静音/取消、(全部)静音/取消；结束会议、呼叫、挂断、转接；桥接右台、桥接左台；呼叫日志；内置/外置通话录音；免打扰功能；同组代答；指定代答；叫醒服务；LDAP通讯录；彩铃设置；同时振铃；IVR导航；遇忙回叫；跨组限呼；语音库；节点管理；配置会议室；调度员；配置录音系统；
20.信令：7号信令、一号信令、R2、Q.SIG、DSS1；
21.支持不小于512方电话会议。
	台
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	指挥长调度台
	1.≥24.8寸的金属面板调度台，左右分别配置一台IP话机，定时广播/预约
广播/循环广播/无人值守、一键拨号、免提等功能；
2.≥24.8寸电容式多点触摸屏；
3.模块式IP电话机，模块可拆装，支持双话机，单话机IP话机；
4.支持交流供电，支持可视调度扩容，支持录音查询，支持强插、强拆、转接、
分组、选择接听等调度功能；
5.支持≥2路语音麦克风；
6.手柄/免提/耳机模式，通话保持静音，盲转，询问转，热线，速拨免打扰、呼叫转移、呼叫等待组播，对讲，紧急呼叫，重拨回拨，自动应答、五方会议IP直呼内置铃声10种/上传自定义铃声手动或自动同步网络时间拨号规则，线路共享。
7.支持人工台、融合通信调度台、雪亮视频、情指行可视化指挥分屏显示。
	台
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	接警调度台
	1.金属边框，≥15.6寸触摸屏；
2.左配置IP话机手柄，不少于2个SIP账号；
3.支持强插、强拆、转接、分组、选择接听等话务调度功能；
4.通话保持静音，盲转，询问转，热线，速拨免打扰，呼叫转移，呼叫等待组播；
5.支持1路语音麦克风；
6.支持无线对讲功能。具备多组监听界面，能够同时查看多个对讲组的状态，业务状态包含“讲话人、组状态、最后话权人”等信息，在多组监听功能模块上，具备打开和关闭组监听业务，可以同时监听多个对讲组的对讲通信，包含融合接入到系统的800M对讲组，并且可以根据业务需求，选中任意一个对讲组，加入到该组的对讲业务中，进行对讲通信；调度台界面上具备对讲通信的抢权和释放话权按键，可以直接在调度台上进行对讲抢权和释放话权业务操作，组监听可以在调度台上直接进行强行关闭操作。可提供二次开发的SDK接口开发包。
	台
	24
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	转接座席多功能话机
	1.≥10个SIP线路、≥10个SIP账号；
2.≥4.3英寸480x272像素，彩色IPS显示屏；
3.≥10个SIP线路键（带双色LED灯、可编程）；
4.≥23个自定义可编程键，12个标准电话数字键；
5.≥6个功能键：耳麦、语音信息、静音、呼叫转移、重拨、免提；
6.≥5个导航键，2个音量加/减调节键；
7.≥2xRJ-4510/100/1000M自适应以太网口（Internet网口，PC网口）；
8.≥1xRJ-9(4P4C)手柄接口，≥1xRJ-9(4P4C)耳麦接口；
9.≥1xUSB2.0接口；
10.≥XML/LDAP通讯录；
11.联系人智能搜索；
12.联系人导出/导入；
13.呼叫历史：已拨/已接/未接/转移来电（所有记录1200条）；
14.宽频编解码：G.722，Opus；
15.窄频编解码：G.711(A/μ),G.723.1,G.729AB,G.726,iLBC；
16.来电显示，手柄/免提/耳机模式；
17.通话保持，静音，盲转，询问转，热线，速拨，免打扰，呼叫转移，呼叫等待；
18.组播，对讲,文本信息,键盘锁，紧急呼叫，重拨,回拨，自动应答；
19.五方会议，IP直呼，内置铃声10种/上传自定义铃声，手动或自动同步网络时间，拔号规则，线路共享。
	台
	33
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	智能语音转写系统一体机
	1.语音识别与合成服务器：≥24核,≥128G,≥2T；网卡:1000Mbps双网卡，4网口，企业级GPU；
2.语音识别与合成引擎：对于用户来电，提供ASR语音识别引擎、TTS语音合成引擎功能。
3.专用语言模型建模：系统上线前根据项目提供的各种业务场景中的本地化录音、文本语料数据进行转写、标注，包括方言词、高频词、领域实体、事件和关系，进行定制化语言和语义模型训练，提升业务模型对于整体系统的识别准确率。
4.知识挖掘和话术优化：对于日常知识点采集进行维护更新，对于新增知识进行系统维护，以提升知识库的质量和话术的有效性。
	台
	1
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	IP扬声器
	1.≥15W高保真扬声器,支持群组广播，内置黑白名单，屏蔽不必要的干扰通话
	台
	35
	

	29
	融合通信一体机
	1.系统采用电信运营级平台技术架构，支持大容量用户接入，默认提供≥1000用户接入授权和≥500路并发通信。国产ARM架构，≥32核2.6GHz主频CPU，≥64G内存，≥2T硬盘2块支持RAID
2.系统支持基于X86和ARM技术架构的实体机服务器或云计算部署；能够全面支持国产化适配，支持银河麒麟、欧拉等国产操作系统，支持国产数据库、国产中间件，兼容国产化软硬件生态；并可选配支持双机热备和多级分布式部署。
3.作为核心多媒体融合通信交换系统，采用标准SIP协议，能够支持SIP话机、SIP语音网关、SIP视频话机、多媒体调度台、安卓移动终端（APP）等用户的注册接入及业务管理，实现多媒体融合通信业务。
4.系统管理后台具备多级权限管理能力，能够提供“运营管理平台、代理商管理平台（二级管理平台）和用户管理平台”等分级分权限管理身份。
5.系统具备多媒体通信能力，并能够提供多种指挥调度业务应用，系统的多媒体通信能力包含：音视频通话、群组对讲、语音调度、语音会议、视频查看、视频直播、视频分发、视频会商、语音广播、即时消息、位置信息、轨迹回放、圈选调度、录制查询、一键音视频告警等业务；系统能够提供的指挥调度业务包含：语音调度、视频调度、GIS调度、会议调度、消息调度等调度业务。
6.系统通过扩展视频会议功能模块，支持视频会议功能，支持多方多个会议室并行参会，支持创建立即会议和预约会议、支持加入会议、会议编辑、视图选择、麦克风控制、摄像头控制、查看参会成员、邀请成员、屏幕共享、全员静音、移出成员、离开会议、结束会议、会议录制、会议记录等会议控制功能。
7.系统的融合通信功能，支持通过扩展配置的各种对接网关或系统组件，实现融合接入“传统集群对讲、视频监控、广播扩音、视频会议、数字会议音频、办公电话、应急通信”等系统，实现融合通信业务。
8.系统通过扩展音视频录制功能模块，支持全业务的录制存储功能，能够实现全程的音视频通话录制、视频业务录制、对讲录制、GIS业务录制、上下线信息录制、多媒体消息录制等业务，并能够实现在调度台软件上，根据相关条件进行文件检索及下载查询等录制查询业务操作。
9.系统具备开放性和可集成性，能够通过标准SIP协议与其他支持SIP协议的通信系统实现对接互通，能够给第三方的业务平台提供基于Web的实时多媒体通信能力的调度台SDK集成开发包；也能够给第三方业务平台提供业务和数据服务的SOAP二次开发接口；还能给第三方业务平台移动端APP提供基于安卓的APP软件SDK开发包，实现业务的深度集成。
10.对讲监听业务系统软件，支持在WEB调度台软件上，实现建立多个对讲组的监听业务，能够实时监视多个对讲组的对讲状态，包含融合接入的800M对讲组，能够同时监听多个对讲组的对讲业务，并且能够选择任意一个对讲组，并加入进行对讲通信。
11.视频会议系统，支持多方参会，支持多会议室应用，会议发起方式为立即会议，可通过Web调度台发起，支持会议主持人的录音录像，支持第三方被动入会（IP摄像头、PSTN电话、IP电话）等，≥35方视频会议授权。
	台
	1
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	指挥调度台
	1.基于浏览器的B/S架构的指挥调度台软件；采用模块化界面结构设计，图形化操作；
2.主页面具备：语音调度、视频调度、多组监听、地图调度、广播调度、视频会商、录制查询、数字展示等业务模块及业务入口；
3.语音调度业务支持：语音呼叫、来电接听、呼叫挂断、强插、强拆、强断、监听、保持、代接、转接、桥接、通话状态、活跃线路、拨号盘等语音调度操作；
4.对讲调度业务支持：单呼、群组对讲、自建组、临时组、组禁言、优先级、用户信息查看等对讲业务操作；
5.广播调度业务支持：单独用户广播、群组广播、广播组建立与解散、广播日期/时长/次数设置等业务操作；支持语音实时广播，预置音频文件广播，实时的文字转音频广播等业务方式；
6.视频调度业务支持：视频通话、视频查看、视频会议、视频抓拍、视频界面缩放、监控云台控制、多视频画面组合切换等业务操作；
7.地图调度业务支持：终端实时位置信息展示和查询、轨迹回放、圈选快速调度操作、电子围栏、信息标注、GIS等业务操作；
8.消息调度业务支持：图片和短视频的拍传转发/分发、IM即时通讯：点对点或群组消息、广播消息、消息回看、消息记录（消息：文本、文件、图片、短视频、位置）等业务操作；
9.管理业务支持：用户管理、日志管理、录制文件查询回放、接听设置、标题设置、地图设置、自定义功能等业务操作；
10.可提供二次开发的SDK接口开发包。
	台
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	集群接入网关
	1.支持标准SIP协议；支持G.711A/U语音编码；
2.提供≥4路电台对接接口；
3.采用专业语音算法，保证清晰的语音质量；拥有高级的噪音消除技术；
4.支持多种拨号、收号规则配置，支持COR热线及DTMF拨号功能；
5.自适应VOX（语音激活），灵敏度可调；
6.输入输出的音量可调；
7.COR、PTT有效信号可用户设置；
8.支持信令抢权方式激发；
9.支持基于WEB的管理方式；
10.电台控制：PTT、VOX、COR；
11.失真：≤1%；
12.信噪比：≥70dB（不计电话线路噪音）；
13.侧音抑制：≥45dB；
14.设备尺寸：标准1U机架式；
15.电源功率：50Hz/220VAC；≤24W。
	台
	1
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	数字智能会议中心
	1.配备≥2.6英寸LCD显示屏、≥4个方向按键和≥1个确认键，实现会议主机的功能配置；
#2.支持不少于4路总线输出，每路总线支持不少于30只数字会议发言单元，主机支持不低于120台数字会议发言单元，可级联扩展主机（提供国家权威机构出具的有效检测报告14）；
3.具有不低于两路平衡卡侬输出口，可与多种的音频设备连接，使得系统的扩展更加灵活。具有不低于一路麦克风输入接口，可单独连接麦克风等其他音源设备；
4.支持五种话筒管理模式：数量限制、先进先出、排队模式、声控模式、自由模式。
5.多样化的软件模块，可实现五种工作模式、签到/投票表决、自定义主席/执行主席、通知消息、话筒翻转、时间设置、图片设置、摄像跟踪、中控控制等功能。
6.支持会场设计，会议单元的位置可按照会场的实际布局来设计成可视化操作界面，形成更加直观的、图形化可控制界面，以便后台实时对单元进行控制管理。
7.支持控制单个话筒的开启或关闭，并可一次性关闭所有开启的话筒；
#8.具备双机热备份功能，可将一台会议控制主机设置为备份主机并连接到系统中（提供国家权威机构出具的有效检测报告15）；
9.系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”。
10.自定义主席机配置功能，可根据现场需要，临时定义任意单元为主席单元，主席单元无数量限制
11.频率响应:20Hz-20KHz，信噪比:>102dB，动态范围:>106dB
	台
	6
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	数模双备份会议单元
	1.话筒采用双备份设计，将手拉手会议系统和幻象供电麦克风无缝融合，保障系统更高的可靠性；
2.内置≥2个14毫米直径镀金电容式收音头；
3.底座具有增益调节旋钮，可调节拾音距离，最佳拾音距离80CM以上；
4.具有超强抗手机干扰；
5.有效收音角度≥100°可以防止邻近话筒干扰和抑制啸叫；
6.自定义主席机配置功能，可根据现场需要，临时定义任意单元为主席单元，主席单元无数量限制；
7.系统具有自动修复功能；
8.单元内置3.5mm立体声插孔，可插入耳机并独立调节耳机音量；
9.系统支持“热插拔”，支持随意增加减少单元数量；
10.频率响应：30Hz-18KHz；
11.输入阻抗：2.2KΩ；
12.最大声压级：≥130dB；
	台
	42
	核心产品
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	6芯会议屏蔽JL专用T型线
	1.会议系统T型线，用于话筒手拉链接
2.直径：≥6.5mm；
3.线芯：6芯
4.屏蔽：绕线+铝箔；
5.线长：≥2米+1米
	条
	42
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	6芯会议系统JL主缆
	1.会议系统主线，用于会议系统主机与话筒之间的连接
2.线芯：6芯
	米
	200
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	会议系统50米JL主缆
	1.会议系统主线，用于会议系统主机与话筒之间的连接
2.线芯：6芯
	条
	2
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	智能会议混音器
	1.≥8路智能混音器，具备不低于三种发言设置：优先发言、按顺序发言、集体讨论；
2.≥8路输入，每路输入具有独立的增益调节旋钮，每路输入均支持48V幻像供电；
3.具备≥2个莲花输入接口；
4.具备集联端口，可支持≥8台集联；
5.每声道可独立设定优先顺序，在优先设定声道发言时，其它声道的发言将自动衰减；
6.具备耳机监听输出及音量控制旋钮；
7.频率响应：不低于50-20KHz；
8.最大输入电平：≥-28dBV；
	台
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	数字调音台
	1.≥32路全处理通道输入，支持噪声门、压缩器、高低通滤波器等功能
2.≥24个电动推子
4.≥32路单声道输入，≥16个母线输出
5.信噪比：≥100dB
6.输出最大电平：≥21dB
7.≥1路USB立体声播放和录音功能
	台
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	接口箱
	1.≥32路Mic/Line输入接口
2.≥16路模拟线路输出接口
3.支持48KHz采样率
	台
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	智能无纸化后台管理服务平台
	1.采用标准机架式结构
#2.硬件配置：采用国产化处理器，核数≥八核，主频≥2.3GHz、内存≥16GB DDR4，≥1TB机械硬盘，需提供国产化正版系统。（提供国家权威机构出具的有效检测报告16）
3.前置接口：≥2个USB，≥1个电源键，≥1个重启键，≥1个电源灯，≥1个硬盘灯
4.网络：≥2*10/100/1000Mbps LAN RJ45
#5.电源：支持S0、S1、S4、S5，支持国产自主安全固件、国产操作系统、安全可信模块，保护用户私密数据信息。（提供国家权威机构出具的有效检测报告17）
	台
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	无纸化后台管理系统
	1.采用国产无纸化后台管理系统
2.管理人员可通过浏览器远程访问无纸化后台，同时管理多个无纸化会议室
3.具备数据库备份及恢复、会议文件、系统日志备份（定时机制、手动备份），系统崩溃后，能够指定恢复到就近备份节点。
#4.具备设置终端软件中的快捷浮窗中是否有：开始主讲、返回桌面、快捷批注、数据展板、视频会议、外部信号与会议标语等功能按键。可配置数据展板访问页面，配置终端打开第三方软件路径。（提供国家权威机构出具的有效检测报告18）
#5.应支持会务人员快速建会，要求如下（提供国家权威机构出具的有效检测报告19）：
1)后台具备快速建会功能，会务人员登录后台后，支持快速建会按键，上传建会文件夹，系统根据用户单位的议程表安排，可自动完成建会，建会时间≤30秒。
2)建会后，终端能自动生成会议信息，包括但不限于：会议主题、会议地点、会议时间、主持人、参会人员、列席人员、请假人员等会议信息。
3)建会后，上传后的议题、议程与会议材料会自动根据议程表的会议安排顺序，进行排序及展示，无需人为干预。
4)建会后，系统自动根据议程表添加参会人员，同时进行座次关联安排，自动分配参会人员会控、阅文、同屏、异步、签到、投票等权限。
5)建会后，系统根据议程表安排，终端可自动显示议题或议程下的：汇报人、列席人、承办部门、汇报时间等备注信息，同时具备自定义设置。
6)建会后，系统根据议程表系统自动生成投票表决，同时关联到相关议题或议程中。
6.会议归档与查询开发需满足：参会人员会后可通过浏览器登录后台，查看自己参加过的历次会议文件、批注文件、投票表决结果、会议记录与会议纪要；结束过的会议可再次重新启动。
	套
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	智能隐藏式一体机
	#1.硬件配置：采用内置终端、工业级主板，采用国产化处理器、内存≥8GB，固态硬≥128GB，需提供国产化正版系统；（提供国家权威机构出具的有效检测报告20）
2.屏幕尺寸：≥21.5英寸触摸屏，支持10点电容触控，分辨率：≥1920*1080，显示比例：≥16:9；；
3.屏壳工艺：支持2.5D屏幕弧面屏幕，全面无边框屏结构，一体成型无任何外露螺丝；
#4.屏幕手掰：支持屏幕仰角调节，调节范围不小于 0-45 度，满足不同视角观看屏幕画面，任意角度下降自动回正；（提供国家权威机构出具的有效检测报告21）
5.终端开机：具备终端开关机按键和终端开机指示灯功能；
#6.面板配置：宽度≤50MM；升降器面板具备≥1路USB接口，自带抽拉式防尘盖，具有USB盖具备防尘保护功能；（提供国家权威机构出具的有效检测报告22）
7.升降器机箱接口：≥1路HDMI输出、≥1路VGA输出、≥3路网口、≥2路HDMI输入、≥2路三插电源；
8.电源供电：一台设备只需一组电源，给屏幕、升降、终端供电；支持电源环通功能，可选手拉手环通串联；
9.安装方式；自上而下顺装，具有电源保护功能。
含软件：
10.软件首页显示内容包括但不限于：会议主题、参会人员、警示语、滚动提示语与进入系统按键，同时具备字体、字号与显示位置调整。
11.具备拖拽快捷浮窗按键，按键中包含：发起主讲、返回桌面、快捷批注、数据展板、视频会议、跟踪主讲、外部信号、会议标语功能按键，点击数据展板后可直接打开外部信息，方便查阅；点击视频会议可在会议系统界面直接启动第三方应用，点击会议标语后可控制大屏幕显示的会议标语；
12.进入系统后功能页面与单位的会议议程表一模一样，显示内容包括：会议信息、议题、议程、会议材料，显示顺序与会议进程安排一致，方便参会人员操作使用；
13.具备不少于七种阅文方式：长文件具备目录导航阅文；阅文时可添加收藏；阅文时可输入页码跳转；阅文时可上下翻页；阅文时可通过页码拖动快速翻页；阅文时具备手势放大缩小；阅文时可通过滑动缩略图快速阅文。以上阅文是采用分屏操作，左边可以选择阅文方式，右边显示文件内容；
14.会议文件可采用第三方办公软件打开，必须屏蔽第三方办公软件所有编辑选项，只保留第三方软件的关闭按键；通过键盘编辑修订后的文件不允许另存为，就是编辑后的会议文件禁止另存为，确保信息安全。
15.使用批注时，可通过鼠标左键进行批注，批注后无需其它操作可通过滚轮直接翻页。多人批注同一份文件，可通过批注颜色对应人名颜色进行快速查找，类似于蓝色人名对应文件中的蓝色批注；
16.软件具备参会人员没有同屏权限就没有【开始主讲】按键，会场没有同步信号就没有【跟随主讲】按键，没有异步权限就没有【观看本地】按键；软件具备在任何界面都可进行一键快速同步，具备会场中任何座位都可以作为汇报席，将终端的屏幕同步给会场其他终端；
17.会议结束后可统计出本场会议节约多少纸张，减少多少碳排放，同时，统计本会场一共节约了多少纸张与减少了多少碳排放，统计结果科学合理；
18.会议结束后，无需建会也可使用此系统，满足非正式会议场景下的无纸化使用要求，可将任何一台升降终端屏幕所有的操作内容进行同步分享到大屏幕或其它会议终端同屏显示；
	台
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	无纸化终端软件
	1.会议功能：具备功能：包括人名显示、会议信息、会议议程、会议议题、签到、投票表决、电子白板、会议服务、会议交流、内嵌我的电脑、内嵌网页浏览、会议申请、分组同步、视频同步等功能；
2.软件需采用C/S架构，采用纯网络组网（免VGA、AV、DVI、HDMI布线），视频信号、控制信号、文件传输等功能（可由以太网方式与所有会议终端以及后台主机进行通信）；与会终端音频信号通过以太网经由编解码器解码后输出到会议音频处理设备；
3.支持多种签到模式：具备会议可设置密码登录、手写原笔迹签到登录、按键登录、OA账号联动登录（需要系统对接）、手机扫码登录的方式，可以配置相应硬件实现指纹签到、胸针签到、刷卡签到、人脸识别签到。查看参会人员签到情况（签到汇总、签到导出、确认签到）等功能；
#4.会议协同操作功能：具备协同操作功能，主讲人发起屏幕广播后其他参会者可同时批注主讲人的同步的源文件画面，同时支持其他参会者远程操作主讲人屏幕画面，包括：放大、缩小、标注字体颜色、翻页等功能；（提供国家权威机构出具的有效检测报告23）
5.会议功能快捷浮窗：具备会议快捷功能悬浮窗显示。软件功能具备在任何页面的快捷操作，快捷功能浮动窗口显示，需要时弹出，不需要时自动隐藏，浮动窗口内快捷按键具备:快捷批注、协同操作、屏幕广播、跟踪主讲、返回桌面、结束广播、返回系统等操作按键；
6.屏幕同步：系统终端具备任何终端在任何界面下一键发起屏幕共享，无须有特定操作步骤，可以随时根据会议需要一键同步共享屏幕画面到其他终端，发起同步后其他终端跟随延迟≤0.5秒；
7.异步浏览：参会人员可以通过异步浏览自由使用终端其他功能，也支持浮窗的方式进行浏览，方便用户在观看同步画面时查看其他会议文件或内容；
8.跟踪主讲功能：任何退出同步画面的会议终端具备一键跟踪回主讲画面实现屏幕同步（PC界面与无纸化会议软件界面下均具备），在参会人员进行独立操作时可以一键跟踪回会场同步画面；
#9.文件夹上传：终端具备文件夹打包上传会议材料，文件夹名称自动生成为议题名称，并自动导入文件夹内的文件；（提供国家权威机构出具的有效检测报告24）；
10.主席机功能：会议主持可以管理其他终端的音视频信号。可以开启、关闭会议议题。可以管理会议标语的切换，投放到显示设备或其他会议终端。控制终端开关机具备对服务器等的开关机，支持控制升降器与话筒升降器的统一升降。开启投票表决。可以管理会议纪要。
	套
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	无纸化终端
	1.屏幕尺寸：≥13.2英寸
2.内存：≥12+512GB
3.配带皮套；
4.支持Type-C供电、传输数据。
	台
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	无纸化充电机柜
	1.需内置Type-C5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A/20V1.5A（30W）直流充电口≥32个并对应配≥32条数据线（充电IC芯片智能识别平板、手机等设备所需要的电流，安全、稳定、高效）；
2.金属按钮开关不少于2个，可过15A以上大电流，兼具电源开关和通电指示功能，交换机电源开关和充电开关相互独立；
3.单120mm风扇，搭配智能温控系统，需满足30℃±8自动启停功能；
4.主动式PFC节能开关电源，机柜内置十重安全保护①雷击保护②浪涌保护③过载保护④漏电保护⑤隔离保护⑥过流保护⑦过压保护⑧短路保护⑨过充保护⑩灌流保护；
5.需内置1台交换机，≥32个网络模块，通过交换机IP管理功能，可以实现≥32台正在充电的设备处于同一局域网下，搭配第三方WEB管理系统或者办公自动化软件（OA）来管控，可以满足涉密场景下，相关人员能高效办公和处理日常事务，在实现数据的下发和上传的同时，支持≥32台设备集中充电；当交换机连接有外网的路由器时，可以通过路由器的自动分配IP功能，实现给≥32台设备集中供网。
结构参数：
6.两侧设有ABS工程提手，柜体四个底角加装凸高不低于15mm软塑防撞角，配装不低于4个3寸带刹车天然橡胶静音脚轮（高度不低于105mm）；
7.前舱为三层式设计，底层为交换机工作区域，第一、二层为设备充电区域，每层≥16工位，配装ABS绿色隔断，前后开门方便管理，优质机械锁具坚固耐用，左侧舱为电源管控封闭区；
8.前、后门板与侧板设有对流孔，通风散热。
	台
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	智能信号管控主机
	1.采用标准机架式结构。
2.采用国产处理器，主频≥2.3GHz、内存≥8GBDDR4、固态硬盘≥128GBROM，需搭载国产操作系统。；
#3.搭配无纸化系统共同使用，具备根据使用需求自动进行：信号显示，签到实时数据显示，标语显示，投票表决结果统计与显示，评分、测评统计结果显示。（提供国家权威机构出具的有效检测报告25）；
#4.内嵌智能流媒体软件，具备1台设备进行高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出。（提供国家权威机构出具的有效检测报告26）；
5.需具备1台设备同时完成编码及解码，具备把视频信号转换为网络信号进行传送到每个终端，具备网络信号转换成视频信号显示到大屏幕或投影机，拒绝冗余设备繁琐处理。
6.需具备≥1路3.5mm音频输入接口、≥1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出。当外部笔记本在播放带有音频的文件时，声音可以通过此设备解码音频信号并完成输出到会议音响设备进行扩声。
	台
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	智能会议扩展主机
	1.需满足无纸化设备进行信号控制使用。
2.每端口具有不少于1个Link/Ack指示灯，每设备具有不少于1个Power指示灯。
3.需支持存储转发，支持2K的MAC地址表深度。
	台
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	智能电子桌牌
	#1.处理器需采用国产处理器，搭载嵌入式系统，运行稳定反应快。（提供国家权威机构出具的有效检测报告27）；
2.屏幕采用LCD真彩屏，双面≥7寸，前后屏分辨率≥1024x600，显示视角IPS全视角，亮度≥350流明。
3.需具备没有配置人名时，双屏自动熄屏，在显示人名界面，点击左上角，可弹出对应的桌牌座位号与系统配置界面。
4.集中管理具备后台电脑或手机进行集中管理，桌牌显示反应快，需满足10秒内全部完成参会人员信息双面同步显示。
	台
	20
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	桌牌控制器
	#1.采用国产处理器，嵌入式系统与嵌入式桌牌控制软件。（提供国家权威机构出具的有效检测报告28）
2.具备兼容多系统稳定运行。包括国产系统（麒麟、统信）、windows系统、安卓系统、鸿蒙系统远程控制电子桌牌，完成会议设置；
3.系统具备管理多个会议室，独立开会互不干扰。每个会议具备预置多场参会人员，可一次性预置≥2000多个人员清单，一键启动会议，可实现3秒内双屏显示出参会者信息；
4.系统可以查看桌牌是否联机联网、查看IP地址是否正确、查看桌牌座位号，查看桌牌剩余电量。系统无网络限制，具备在任何号段的IP网络中组网；
5.系统默认有高级用户，高级用户完成系统设置，高级用户可以添加会务人员，同时设置会务人员对会议室的管理权限，可以管理多个会议室，添加与保存单位人员部门、职位、姓名等数据，按树状结构排列显示；
6.会务人员可以根据会议室空闲状态选择预定会议的时间。添加会议主题、选择会议室、填写会议主持人、选择开始时间与结束时间，系统具备参会人员重名显示；
7.会务人员可选择参会人员，从单位人员列表中进行选择。可以导入参会人员表格进行批量导入参会人员信息，可以添加参会人员姓名、单位、职位与关联的座位号。系统具备单个删除与批量删除参会人员，修改参会人员信息；
8.系统具备设置多个背景、布局、文本，可设置显示位置、字体、字体大小、加粗、颜色等；
9.具备在图形界面可视化远程操作与查看，操作界面与会议室实际场景一模一样，可全屏显示，可拖拽安排人员座位、座位互换、增加人员、缺席人员，系统自动排位，界面操作所见即所得；
#10.具备一键式增席机制和缺席机制。当参会人员发生变化后系统自动分配实际参会人员座次，依次向下移动，并双面显示。当参会人员发生变化后系统自动分配实际参会人员座次，依次向上移动，并双面显示。（提供国家权威机构出具的有效检测报告29）
11.具备一键换座功能。支持会议室各种座位安排需求，支持模板式设计，支持不同的会议有不同的座位安排方式。具备鼠标拖拽人名后桌面自动显示拖动过来的人名。座位互换：支持鼠标直接拖拽人员实现变换位置后铭牌自动显示；
12.系统日志：记录本系统各个管理人员的历史操作日志，包括：登录、启动、会议等时间节点，具备按时间、人员、关键字查找相关记录。
	台
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	充电箱
	#1.具备级联安装，可满足多台充电柜上下堆叠级联安装。（提供国家权威机构出具的有效检测报告30）；
#2.集中充电具备对专用可拆卸聚合物锂电池进行集中充电。（提供国家权威机构出具的有效检测报告31）
3.集充时间6800毫安的电池充电时间≤4小时，9100毫安电池充电时间≤5小时。
4.充电个数具备对≥10块可拆卸电池同时集中充电。
5.指示灯充电为蓝灯闪烁，满电状态为蓝灯长亮，长时间无电池充电时蓝灯常亮为充电柜电路保护。
6.电池固定方式双触点磁吸。
7.电源接口采用三向万能插头输入，支持多台充电柜级联采用环通电源，手拉手串联。
	台
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	4K超高清切换台
	1.超高清4K一体化切换台4:2:2(Y/Pb/Pr),10-bit内部处理精度；
#2.支持2160p/60信号格式并向下兼容HD信号格式；（提供国家权威机构出具的有效检测报告32）
#3.视频输入不少于7路HDMI2.0接口，视频输出不少于2路HDMI2.0接口，并支持独立HDMI的多画面预监接口；（提供国家权威机构出具的有效检测报告33）
#4.支持USB-C接口进行流媒体输出，最高支持2160p/30Hz；（提供国家权威机构出具的有效检测报告34）
5.自带两块7英寸全彩触摸预监屏，支持图形菜单显示和操作；
6.提供双工作流模式，可输出2个不同的PGM信号；
#7.支持64个预设场景，每个场景均可实时调整布局、大小和画面裁切，并保存设置。可显示不少于八个预设场景，并可通过触摸显示屏切换调用；（提供国家权威机构出具的有效检测报告35）
8.支持不少于4路XLR/TRS模拟音频输入，支持48V幻象供电+TRSx2路+RCAx2组；
9.支持通过RS-232、LAN或TALLY接口进行外部控制；
10.支持通过Mac或Windows系统配套软件进行远程控制。
	台
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	4K超高清摄像机
	#1.采用不小于1英寸CMOS成像芯片，有效像素不低于1420万像素；（提供国家权威机构出具的有效检测报告36）
2.视频输出支持2160/29.97P，并兼容1080/59.94P高清格式输出；
#3.水平清晰度不低于1800线；（提供国家权威机构出具的有效检测报告37）
#4.4K18倍变焦，高清24倍变焦，最大48倍变焦；（提供国家权威机构出具的有效检测报告38）
5.水平视角≥64°；
#6.支持2路SDI4K输出接口和1路HDMI4K输出接口，并可同时输出，互为备份；（提供国家权威机构出具的有效检测报告39）
#7.具备PTZ跟踪记忆功能，可存储摄像机摇摄、俯仰拍摄和变焦操作，可存储不少于16个操作模式，每个模式记录时间不少于3分钟；（提供国家权威机构出具的有效检测报告40）
8.具有前后双Tally指示灯，并且前指示灯亮度可调；
9.支持POE＋供电模式，支持RS422串口手拉手和IP网络控制。
	台
	5
	
4K超高清摄像机及其传感器和摄像机控制键盘需确保互联互通、功能协同正常，兼容性应足以保障指挥大厅各项功能正常使用。
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	摄像机控制键盘
	1.支持RS422和IP控制，可以通过IP控制不少于100台摄像机，且能够对每台摄像机保存100个预置位（需摄像机支持）；
2.支持独立的PT、变焦和对焦速度控制；
3.在一个网络上最多可以运行5台控制器，实现对大型摄像机系统的共享控制和多位摄像师同步控制；
4.可通过跷跷板式按键进行变焦控制；
5.支持摄像机曝光模式、一键白平衡、光圈值、快门速度快速调节旋钮。
	台
	1
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	会议摄像机升降器
	1.根据现场情况进行定制；
2.支持电动升降；
3.根据使用需求隐藏式安装。
	台
	1
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	会议智能一体机
	一体机采用软硬件一体化设计，集成会议相关软件，搭载离线语音识别、翻译、合成及大模型引擎能力，可实现不联网的全离线环境下实时会议转写翻译及播报，支持会议加密、支持录音文件转写翻译、具备音视频控制、效果优化设置、主副屏设置和会议记录管理等，主要包含以下功能模块：
1.创建会议:可自定义会议名称、选择识别和翻译语种、支持设置指纹或密码加密、是否开启声纹识别和同传播报等操作；
2.实时离线转写翻译:支持将实时会议中英粤三语语音转写成文字，并可实时进行翻译，会中支持选择多种字幕呈现形式，支持设置字体大小，开启关闭声纹角色分离和同传播报等，辅助参会人观看会中各种形式的翻译呈现；
3.音视频控制:设备具备不少于10阵列麦克风和双10瓦扬声器，也支持外接HDMI\DP\卡侬等多种音视频外设信源进行收音和叠加字幕投屏，支持同时接入2路视频信号，支持对会议音频及输出的视频流进行录屏保存，方便会后查看和导出；
4.效果优化:提供关键词优化、翻译优化、强制替换等功能，辅助提升识别翻译效果，支持声纹注册、指纹注册及声纹库、指纹库管理等功能模；
5.主副屏设置:提供主副屏的设置，可设置抬起和降落，并设置副屏显示不同模式的内容；
6.支持离线对会议记录一键生成自适应的会议纪要，根据会议内容生成会议列点式总结、会议待办；
7.会议记录管理:可查看并回看会议转写翻译结果和会议音视频，可进一步生成智能会议纪要，并将会议资产导出编辑和备份;
8.支持通过USB线直连用户个人笔记本电脑，在个人电脑进录音导入转写、对转写结果进行音字对照编辑修改，支持通过个人电脑使用会议一体机作为麦克风与扬声器，满足远程会议场景。
	套
	1
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	吸顶扬声器
	1.频率响应：≥105Hz-20kHz；
2.灵敏度(1W/1M)：≥90±2dB；
#3.额定功率(AES)：≥80W；（提供国家权威机构出具的有效检测报告41）
4.输入方式：
100V(80W@133Ω、40W@245Ω、20W@490Ω)；
70V(80W@133Ω、40W@245Ω、20W@490Ω、10W@490Ω)；
Bypass(16Ω)；
#5.最大声压级(连续/峰值)：≥109dB/115dB；（提供国家权威机构出具的有效检测报告42）
6.低频：≥8寸；
7.高频：≥20mm号角高音；
	只
	8
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	二通道数字功放
	1.8Ω立体声功率：≥650W×2；
2.4Ω立体声功率：≥1100W×2；
3.70V定压功率：≥1100W×2;
4.信噪比：≥105dB；
5.功率增益选择：不劣于19~37dB；
6.信号备份：具备数字信号与模拟信号自动切换冗余备份；
7.数字信号通道：≥2进2出数字信号；
8.DSP处理：≥2进2出，带信号混音、FIR滤波器、相位、输入≥8段参量均衡、输出≥8段参量均衡、延时器、压限器功能；
9.远程监控：通过控制软件可远程监控温度、电流、工作状态、网络连接状态、显示屏锁状态、开机或待机状态、信号电平指示状态；
10.远程控制：可远程控制功放待机和开机工作状态；
11.功放保护：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制；
12.预设场景：≥40个。
	台
	2
	

	58
	高清摄像机
	1.传感器：≥1/2.5英寸CMOS图像传感器，≥850万像素；
2.支持图像倒转功能；
3.支持1080P50/60fps、1080i50/60、1080p25/30、720P50/60fps视频输出；
4.支持≥12倍光学变焦，≥12倍数字变焦；
5.最大视角：水平：≥80°，垂直：≥50°；
6.具备≥1路HDMI视频输出接口；
	台
	1
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	会议话筒
	1.内置≥16mm直径的高灵敏镀金膜高保真麦克风音头；
2.铝合金机身，阳极氧化工艺，方形话筒杆：≥250mm长咪杆;
3.指向特性：超心型指向角度;
4.话筒可调仰角不低于-50°至45°（水平）；
5.灵敏度：≥-28dB；
6.频率响应：不低于30Hz-18KHz；
7.最大声压级：≥130dB；
	台
	2
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	视频会议终端
	1.采用分体式结构，嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。
#2.终端操作系统及编解码处理芯片为国产自主。（提供国家权威机构出具的有效检测报告43）
3.支持ITU-TH.323、IETFSIP通信标准；支持ITU-TH.239和IETFBFCP双流协议。
4.支持H.263、H.264BP、H.264HP、H.265等多种图像编码协议，支持主流达到4K30fps情况下，辅流同时达到4K30fps。
5.支持4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps等分辨率。本次项目配置1080P60fps对称编解码能力。
6.支持G.711A、G.711μ、G.722、G.722.1、G.719、Opus、AAC-LD等音频协议。
7.支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax等协议标准。
8.单台设备配置不少于3路高清视频输入接口（至少2路HDMI接口）、不少于2路高清视频输出接口；不少于5路音频输入接口、不少于4路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口。
9.支持摄像头一线连接终端，实现同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电。
10.支持高清视频信号远距离传输，通过以太网线无需借助额外设备，1080P60fps高清信号传输距离≥120米。
11.支持自动网络断线检测、自环检测、IP地址冲突检测、音视频输入输出检测，色带测试、网络测试等诊断功能。
12.支持在终端前面板显示启动、升级、休眠、异常信息、IP地址、H.323号码、SIP号码等信息。
13.支持通过扫描会议终端显示界面的二维码，实现会议终端自动加入移动端APP预约的个人会议。
14.终端视频画面经过本地采集、编码、网络传输、解码显示，整体时延不超过100ms。
15.支持40%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克，支持70%网络丢包时，声音清晰流畅，不影响会议继续进行。
16.支持1Mbps会议带宽下，实现4K30帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码。
17.支持将数字水印嵌入到会议音频流中，不影响声音收听效果。支持反向提取泄露音频的数字水印，实现数据泄露溯源。
18.物理禁用Wi-Fi、蓝牙无线通信模块，避免产生电磁泄露造成的信息安全风险。
	台
	3
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	光端机
	1.标称速率：≥10Gbps；
2.光纤连接器：LC光接口，单纤、双纤可选；
3.单芯光口光传输参数指标：发送光功率：≥-5dBm、光接收灵敏度：≤-14dBm、光传输波长：1330/1270nm；
4.具备≥4路物理隔离1000M以太网接口；符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.ab、IEEE802.3x等相关建议；具备自协商功能，可工作在10M半/全双工、100M全/半双工、1000M全/半双工等模式；
5.具备≥4路E1接口，标称速率：≥2048Kbps±50ppm；
6.具备≥4路语音接口、≥1路RS-232接口；
7.传输距离：≥20KM；
	对
	1
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	电源时序器
	1.≥8路电源时序控制器（带数字电压显示表）；
2.电源插座：后面板≥8个16A万用插座,1-4路带滤波功能，前面板≥1个16A万用插座；
3.单通道的最大电流为≥16A，总输入电流容量为≥32A;
4.中控接口：有RS232与RS485两种方式；
5.控制软件：具有电脑软件,实现显示控制方式；
6.通过线控接口,可外接开关对设备进行操作时序的开和关；
7.通道延时：每个通道延时可设置0-999秒延时。
	台
	3
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	监听音箱
	1.系统类型：有源监听音箱；
#2.频率响应：≥40Hz-20KHz；（提供国家权威机构出具的有效检测报告44）
#3.额定功率(定阻)：≥70W/4Ω；（提供国家权威机构出具的有效检测报告45）
4.低频：≥6.5寸；
5.高频：≥1寸振膜高音；
6.输入插座：XLR(卡侬）和RCA；
	只
	1
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	数字话筒处理矩阵
	1.模拟接口：≥16路输入平衡接口、≥16路输出平衡接口。
2.网络音频通道：≥16路数字音频网络输入接口、≥16路数字音频网络输出接口；
3.内置反馈抑制器、回声消除器(AEC)、自动混音器、路由器、输入：哑音、相位、幻象供电、粉红噪声、白噪声、正弦波发生器)、噪声门、压限器、31段均衡器、自动增益、输出：延时器、分频器、5段参量均衡器、限幅器、信号指示表器等（提供国家权威机构出具的有效检测报告）；
4.多功能接口：≥8通道自定义输入输出的GPIO可编程控制接口和dante接口，支持外部电平、可实现消防联动等功能
#5.控制功能：RS-485支持自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议；RS-232双向串行控制接口：可发送或接收控制，如视频矩阵、摄像机等功能；（提供国家权威机构出具的有效检测报告46）
6.预设功能：支持16组场景预设，场景保存等多种功能，断电自动保护记忆功能，提供8台设备同时在线操作；
7.幻象供电：+48V/10mAmax
8.最大电平：+18dBu
	台
	1
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	录播编码器
	1.嵌入式软硬件设计，标准1U高度；
2.支持≥一路SDI in、≥一路HDMI in、≥一路HDMI Out、其中HDMI in支持音频输入；
3.支持≥一路串口，支持对接摄像机进行云台控制；
4.支持≥一路网络RJ45接口；
5.支持≥一路line in接口，与HDMI  in音频输入二选一；
6.具备液晶显示屏，支持显示设备IP、版本，视音频信号属性等，便于管理维护；
7、支持分辨率： 3G-SDI支持：1280*720P@60@50@30@25 、1920*1080P@60@50@30@25；
HDMI in支持视频分辨率：1920*1080P@60@50@30@25、3840*2160@25@30；
8.视频编码方式：H.264；视频编码帧率：高清编码支持1080P@30@25；
9.音频编码方式：AAC；
10.支持标准流RTSP协议；
11.支持添加字幕和显示编码器时间，支持远程升级；
12.支持VISCA摄像头控制协议，可实现摄像头远遥。
	台
	2
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	中控主机
	1.同时支持本地及云平台在线编程，无需安装软件，直接通过Chrome浏览器访问智能网关IP地址或云平台；
#2.支持远程在线调试、远程在线诊断、远程在线编程，极大地节省人力差旅成本，可选由专业人士在线完成编程；（提供国家权威机构出具的有效检测报告47）
3.神经网络图式控制运行模式，掌握全局运行状态，支持受控设备封装可有效检视各受控设备实时运行状态；
4.前面板前面板带液晶显示屏和红外学习窗
#5.支持自定义控制界面，即可搭配中控主机使用，亦可单独通过控制外部设备；（提供国家权威机构出具的有效检测报告48）
6.采用ARM处理器，主频≥792MHz，Memory：≥512MDDR3RAM，Flash：≥8GEMMC
7.≥8路RELAY，≥8路I/O，≥4路DB9COM口，≥4路7PINCOM口
	台
	2
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	有线触摸屏
	1.≥65K真彩TFTLCD显示屏,触屏解析度≥1280×800像素；
2.触屏尺寸：≥10.1〞；
3.具有跳页和子页显示功能及中英文显示功能；
4.操作界面可编辑，图形界面支持视频、图片、图形、文字、3D按键。声音可编辑；
5.具有待机屏幕保护功能；
6.具有触屏坐标矫正功能；
7.采用12V供电；
8.自带底托，可以直接放置在桌面上
	台
	2
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	数字音频网络交换机
	1.支持数字音频网络传输，具备≥24 个千兆以太网端口，≥4 个千兆 SFP 端口，满足音频传输带宽与时延要求等
	台
	2
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	音箱线
	1.200芯带屏蔽*100米
	卷
	3
	

	70
	音频线
	1.128织屏蔽黑色双屏蔽无氧铜信号麦克风线*100米
	卷
	19
	

	71
	光纤HDMI线
	1.HDMI视频线2.0
	条
	10
	

	72
	电源线
	1.RVV3*1.5
	米
	350
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	无线导览系统发射器
	1.频率响应：不低于20Hz-16KHz
2.频率范围：UHF
3.发射功率：≥18dBm
4.信噪比：≥70dB
5.输出/输入接口：3.5mm
6.电池容量：≥2000mAh
7.充电电流：≥400mAh
8.充电指示：Led显示
9.工作时长：≥8小时
10.天线：外置天线
11.有效距离：≥150米
	台
	2
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	麦克风配件
	1.单体：背极式驻极体
2.指向性：心型
3.频率响应：不劣于50Hz-16kHz
4.灵敏度：不劣于-45dB±3dB(0dB=1V/Paat1kHz)
5.使用电压：1.5V
6.插头：3.5mm
7.线长：≥0.8米
	个
	2
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	无线导览系统耳挂
	1.工作电流：≥45mAh
2.信噪比：≥70dB
3.输出/输入接口：内置扬声器
4.电池容量：≥300mAh
5.充电电流：≥260mAh
6.充电指示：指示灯
7.工作时长：≥7.5小时
8.天线：内置天线
	个
	50
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	无线导览系统充电箱
	1.充电位数：≥54位（耳挂接收）+≥2位（发射主机）
2.交流输入：110-220V/AC
3.直流输出：5V/DC
4.其他功能：存储及充电
	台
	1
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	激光笔
	1.≥3200毫安时大功率绿光激光笔
	支
	10
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	精密空调
	1.制冷量：≥13.1kW
2.风量：≥3800m³/h
3.电加热量:≥3kW
4.加湿量：≥3kg/h
5.全年能效比：≥4.2
6.采用高能效压缩机及EC风机匹配电子膨胀阀
7.室外风机采用无级调速控制,匹配系统冷凝压力运行，降低整机能耗
8.完善的告警保护功能系统,实现电源保护,漏水保护,温湿度超限,系统器件保护等多级告警保护
9.超宽电压输入稳定运行，具备相序检测等电源保护功能
10.彩色触摸显示屏,实时显示系统功能状态以及部件运行情况
11.采用标准RS485监控接口,可免费提供标准ModBUS协议
	台
	1
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	数据中心动环监控管理系统
	1.WEB界面，B/S架构，软件稳定可靠，功能强大，可实现数据机房及其周边环境的全面监控和管理，支持多用户，丰富的报表，操作简单易用，界面美观，信息全面，用户可通过该软件实时掌握机房的运行状况，语音报警（需声卡和音箱）、电子邮件报警与手机短信报警（需短信模块）、电话语音报警（需电话语音模块）等报警功能，实时监控各子系统运行状态、通讯状态、参数、配置;数据实时采集、分析、存储;统一管理，查询各节点数据。支持报表导出，及历史数据查询。
2.机房动环监控管理软件，支持实时监控温湿度、UPS、配电、空调、门禁系统、视频监控、漏水、报警等各子系统运行状态、通讯状态、参数、配置;数据实时采集、分析、存储;统一管理，查询各节点数据。
3.系统需支持实时监控动环主机自身的磁盘使用情况、内存使用情况、CPU使用情况。
4.系统可提供系统自动巡检任务和短信定时报平安功能，以及其他设备或测点的定时任务，例如每年/月/周/日定时开关机空调。
5.系统需支持页面轮询显示功能，可按需配置，比如显示哪些页面、间隔时间等。
6.系统需支持布防、撤防功能，比如设备在维修维护期间，开启撤防模式后，系统不再对该设备产生告警信息。维护完成后，再开启布防模式，系统监控告警功能恢复正常。
7.系统需支持设备和测点告警时段设置功能，可以自定义设备、测点按不同时间段启用或停止告警功能。
8.系统需支持联动功能，任意设备或测点可以设置联动其他任意设备或测点值，同时可关联时间点。
9.系统需支持双机切换功能，可按设备工作时间周期或测点状态，自动切换对应设备的工作状态。例如2台不同品牌型号的空调在运行2周后，自动启停空调，切换各自运行状态，延长设备使用寿命；或2台空调中有1台空调异常关机，系统自动启动另一台空调开始工作。
10.系统需支持调试输出功能，对应设备启用该功能后系统可存储该设备收发的数据包到调试日志，便于后期运维期间查找相关原因。
11.系统需支持电子地图在线编辑功能，可在图上任意调整监控设备或测点的位置和展示信息。
12.系统需支持启用硬件看门狗，在遇到软件错误或其他原因造成的软件故障，能够自动重新启动设备系统和软件。
	套
	1
	

	80
	动力环境集中监控主机
	一、环境监控主机技术要求：
1.为了系统安全，监控主机需采用功能强大，免受病毒侵扰的嵌入式Linux系统。
2.主机硬件能存储10万条以上数量的历史数据和报警数据，并保证掉电不丢失；
3.为了提高系统兼容性和报警准确率，监控主机需采用高度集成的嵌入式主机，同时内置电话、短信报警模块，主机直接提供SIM卡插口。
4.为了方便系统维护，嵌入式主机需内置嵌入式WEB，管理人员不通过任何软件、插件即可查看监控数据信息，对主机进行配置管理。同时支持标准1U机架式安装。
5.嵌入式主机具有远程升级的能力（不用拆卸主机即可完成升）。
6.嵌入式主机系统硬件需具备完整的监控报警功能，网络中断、PC（服务器）端软件、操作系统故障等，均不影响监控主机的监控报警功能，仍然可以实时发出报警信息。网络恢复正常，系统可以自动恢复，无需人工干预。
7.系统扩展性要求：能够实现多点联网集中报警。
二、环境监控主机基本功能接口要求：
8.双电源，双网口设计，10M/100M/1000M自适应以太网接入口；
9.嵌入式一体化设计，集成数据采集、传感器供电、短信报警、电话报警、网络通信等功能；
10.支持WiFi网络扩展功能，符合802.11b/g/n标准；
11.支持蓝牙BT4.2扩展功能；（选配）
12.LoRa模块：支持LoRa协议传输设备接入；
13.ZigBee模块：支持ZigBee协议传输设备接入；
14.支持方便易用的WEB配置管理；
15.支持LCD屏幕显示，机房状况即刻掌握；
16.提供8个独立的串口，全面覆盖不同类型的智能设备；每个串口同时支持232与RS485，可组建两种不同类型的数据采集网络；
17.支持8路DI端口，可接入多种开关量设备；
18.支持4路联动输出，支持报警联动多种设备。
	台
	1
	

	81
	串口服务器(8口机架式)
	1.≥8路RS232/485串口（RJ45接口）每路串口带12V电源输出
2.≥6路DI,每路带12V电源输出
3.≥4路DO
4.≥2路100M以太网口
5.AC220V供电
6.1U机架安装
	台
	1
	

	82
	温湿度传感器
	1.采用高精度数字温度传感器。
2.带有大屏幕液晶显示，LCD显示区域可直接查看系统运行状况以及测量结果，便于现场安装调试
3.由报警主机统一供电，方便布线和安装
4.通信接口采用标准串口（RS485），通信协议采用MODBUS协议，支持ASCII方式
5.测量范围温度：≥0℃~70℃湿度：≥0～100%rh
6.测量精度温度：≤±0.5℃湿度：≤±3%rh
	个
	4
	

	83
	烟雾探测器
	1.灵敏度:符合GB4715-2005标准
2.工作环境:当检测到烟雾浓度超标时，常开/常闭可选
3.工作电流:监控状态10mA，报警状态20mA
4.安装方式:室内墙面安装，天花板吸顶安装
5.指示灯:监控时每40秒闪烁一次，报警时每秒钟闪烁一次。
	个
	4
	

	84
	精密空调监控软件模块
	1.根据空调的协议定制开发；
监控内容：温湿度设定值、空调运行状态、压缩机运行时间、加热器运行状态、制冷器运行状态、除湿器运行状态、报警等。
	个
	2
	

	85
	不定位漏水控制器
	1.感应绳长度可选，最长可接500M
2.输出形式RS485MODBUSRTU协议
3.继电器输出常开常闭可选，
4.连接端子5PIN5.08间距插拔端子
5.其他指标报警输入电阻<200千欧
6.静态电流<20mA
7.告警电流<30mA
8.电导率>5us.cm-1
9.隔离度>2000V
10.误报率0
	个
	2
	

	86
	不定位漏水感应线
	1.区域漏水检测感应绳5米
	个
	2
	

	87
	配电监测软件模块
	1.根据精密配电柜提供的协议定制开发，监测配电三相市电的电压电流功率等数据，
	套
	1
	

	88
	三相导轨电能表
	监测市电三相四线的电压、电流、功率、频率等实时参数，RS485输出
1.采集精度：电压、电流1.0级，功率、电能2.0级；
2.支持三相电压、电流、功率等交流全电量测量，直连电压输入高达600VAC(无需PT)；
3.配专用卡扣式互感器使用,输入电流小于50A；
4.支持ModBus协议，RS485通讯接口，液晶显示屏，功能按键；
5.正反向有功电能计量和正反向无功电能计量；有多种接线方式，适用性强；
6.辅助电源：AC85~265VorDC85~330V(DC18~90V可选)。
	台
	2
	

	89
	UPS主机监测功能模块
	1.根据UPS的协议定制开发；
2.监测内容：输入电压、输入频率、输入电流、输出电压、输出频率、输出电流、输出功率、机箱温度、电池电压、电池充电程度（后备时间）等；
	个
	1
	

	90
	多功能环境传感器
	1.多功能环境传感器检测范围；CO2、激光PM2.5、温度、湿度、TVOC及甲醛于一体的综合型空气质量传感器
2.测量原理：金属氧化物原理;
3.测量量程：0~5.00mg/m3
4.测量精度：﹤±10%，
5.分辨率：0.01mg/m3，
6.响应速度：﹤20S
	个
	4
	

	91
	单门双向网络型控制器
	1.网络型单门双向控制器，可以管一个门的进门刷卡和出门按钮或者进出门都刷卡
2.通讯方式：TCPIP
3.可接读卡器数量：1对
4.读卡器输入格式：Wiegand26-40bit
5.可控制门输出：1组
6.开门延时时间：1-6000S
7.最大联网数：不限
8.使用环境温度：-40至70℃
9.用户注册卡数量：2万
10.记录脱机存储数量：10万读卡器到控制器最大联机距离：100米
	个
	2
	

	92
	单门磁力锁
	1.280KG拉力单开磁力锁，带门磁，长时间通电不发烫，无残磁。
2.电流:500mA
3.吸力:280KG
4.电压:DC12V
5.材质:合金
6.指示灯:LED
7.信号反馈:COM、NO、NC、门磁信号反馈
	个
	2
	

	93
	门禁一体机
	1.光学指纹采集器
2.指纹容量:3000枚
3.采集器:小光学指纹头
4.通讯接口:TCP/IP,RS485
5.记录容量:100000条
6.卡容量:5000
7.键盘:微动开关键
8.U盘功能:支持
9.工作电压:12VDC
10.输入:开关/门磁各一个
11.输出:一路门锁一路警报
12.工作湿度:0℃~45°℃(5°F~122°F)
13.外观材料:ABS塑料
14.LCD屏幕:≥2.4英寸彩屏
15.比对速度:3000matchesin1second(10.0算法)
16.Wiegand:支持一路Wiegand输入,一路Wiegand输出
	个
	2
	

	94
	智能卡
	1.符合相应行业标准的IC 卡，兼容门禁一体机读卡格式。
	张
	20
	

	95
	出门按钮
	1.暗盒型出门按钮。
	个
	2
	

	96
	蓄电池监测主机
	1.蓄电池监测主机，带显示屏，最大支持8组254节电池
2.工作电压：DC24V±10%V
3.额定功率：5W
4.工作电流：1A
5.通讯端口：RJ10、RJ45、RS485、RS232
6.通讯波特率：9600bps
7.RJ10可接模块数：Max254
8.RJ10可接组数：Max6
9.RJ45接口：Max10Mb/s
	个
	1
	

	97
	电池传感器模块
	1.DC测量范围：≥+1.5--+16V
2.温度测量范围：-10--+70℃
3.最大供电电流：26mA
4.隔离耐压：＞3750V
5.电压测量精度：（25℃）±0.2%
6.内阻测量精度：±2%
7.温度测量精度：±1℃
8.波特率：9600bps
9.可检测内阻、电压、外置温度，含线材及双耳垫片
	个
	64
	

	98
	电流传感器
	1.输入电源电压：DC24V（±10%）
2.单体模块功耗：0.5W
3.隔离耐压：＞3750V
4.电流测量精度：±1A
5.电流测量范围：0至1000A
	个
	2
	

	99
	智能PDU
	1.插座制式及数目：16插位
2.内部连接线：后进线
3.电缆线插头制式：220V3芯16A国标三扁脚插头
4.电缆线规格：3*1.5mm²2M10A
5.尺寸规格（L*W*H）：483*230*88.8mm±3
6.额定电压电流：176-250VAC
7.继电器冲击电流：120A
8.继电器版本：16A
	个
	16
	

	100
	LTE无线通信模块
	1.4G全网通短信告警模块
	套
	1
	

	101
	邮件报警功能
	1.软件内置，需用户提供Email帐号信息
	套
	1
	

	102
	图形报警功能
	1.软件内置，图形报警功能
	套
	1
	

	103
	语音报警功能
	1.软件内置功能，需用户自备音箱
	套
	1
	

	104
	设备安装调试
	1.设备安装调试
	项
	1
	





[bookmark: _Toc721]第六章   拟签订的合同文本
（此合同仅供参考。以最终采购人与中标供应商签定的合同条款为准进行公示，
最终签定合同的主要条款不能与招标文件有冲突）
[bookmark: _Toc26335]北京市公安局丰台分局
       科技信息化建设商务合同
 
根据《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，签署本合同。



	甲方：                             
（盖章）
	乙方：                             
（盖章）





	法定代表人或授权代表：             
（签字或签章）


日期：    年  月  日

	法定代表人或授权代表：             
（签字或签章）


日期：    年  月  日




甲方：                          
地址：                          
联系人：                        
联系方式：                      

乙方：                          
地址：                          
联系人：                        
联系方式：                      
统一社会信用代码：              
开户行：                        
银行账号：                      

一、总则
1.“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
2.“合同总价”系指根据合同约定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。
3.“货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切硬件、应用软件开发产品以及其它有关技术资料和材料。
4.“服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的服务，如：硬件的供货、软件开发服务、安装、调试、培训、系统集成、质保、维护和合同中约定乙方应承担的其它义务。
5.组成本合同的文件包括：
（1）本合同全部条款。
（2）合同清单（附件1）。
（3）项目实施人员清单（附件2）。
（4）售后服务方案（附件3）。
（5）合同保密协议（附件4）。
（6）廉政责任书（附件5）
（7）北京市公安局供应商不良行为记录告知书（附件6）
（8）现场施工安全责任书议（附件7）
（9）中标通知书（附件8）
（10）技术合同。
（11）在合同履行过程中的变更协议（如有）。
（12）采购文件（如有），包括：招标文件、投标文件，谈判文件、响应文件，磋商文件、响应文件，单一来源采购文件、响应文件等政府采购文件，以及直接采购、比价、遴选等文件。

二、合同标的
乙方需向甲方提供合同清单（附件1）中列明的货物及服务。

三、价格与支付
1.合同总价（货物与服务）
本合同金额共计：
[bookmark: Text12][bookmark: Text13]人民币小写：            元，人民币大写：          。
价格明细详见附件。
2．支付
（1）付款进度和条件：
①合同签订生效后，投标人向采购人出具等额、有效发票并提出付款申请，采购人收到发票后向政府有关部门提出支付申请，经审批通过后向投标人支付合同总价的50%。
②系统部署调试完成，通过项目初验后40个工作日内，投标人向采购人出具等额、有效发票，采购人向投标人支付合同总价40%。
③项目最终验收合格且由投标人向采购人提交符合要求的履约保函正本后向政府有关部门提出支付申请，经审批通过后，采购人向投标人支付合同总价的10%。
（2）结算付款方式：转账。
（3）每次甲方付款前，乙方需向甲方提供符合甲方要求的正规发票。
（4）本合同约定的付款时间及付款金额等以甲方获得经费审批为准，经费未及时审批及拨款的不视为甲方违约，双方可根据实际情况协商调整付款时间及金额。
3.履约保证金（以保函形式提交）
系统安装、调试完成，终验合格后，乙方应按照合同总价的3%（人民币小写：            元，人民币大写：       ），向其开户行申请开立银行保函，并将保函正本作为本项目的履约保函，保函期限与维保期相同。
4.税金
本合同的合同总价为含税价。

四、建设周期
建设周期：                              。

五、安装调试和验收
（1）安装调试 
[bookmark: _GoBack][bookmark: Text2]乙方负责提供现场系统安装、集成、调试，并进行操作试验。应派遣技术人员     到现场进行技术服务，提供安装调试过程中的各种文档资料，以便甲方能够掌握操作方法和维护方法。
（2）项目初验
项目建设完成后，甲乙双方依据技术合同约定的系统功能和性能等要求，组织初验。验收合格后，双方签字认可，出具初验报告。
项目通过初验后进入为期  个日历日的试运行期，期间如发生问题，自发现问题之日起试运行期将予以延长 30 个日历日。
延长期限内，再次发生问题的，甲方有权根据本合同第九条的规定，解除合同并追究乙方的违约及赔偿责任。
（3）项目最终验收
[bookmark: Text14]项目试运行期满，并完成第三方软件测评、等保测评、商密评估…后，甲乙双方共同组成验收小组，经甲方确认后按照技术合同约定的验收标准和甲方科技项目管理相关规定进行最终验收。验收应在甲方提供的各类硬件运行环境下进行，通过后出具最终验收报告。
验收不合格的，甲方有权根据本合同第九条的规定，解除合同并追究乙方的违约及赔偿责任。

六、质量保证及售后服务
1.乙方应保证货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和维护，使其在使用寿命期内应具有满意的性能。在货物使用寿命期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
2.乙方应保证提供的货物及服务符合甲方网络安全、数据安全和个人信息保护等相关要求，具体要求详见本项目技术合同。
3.乙方应为项目提供维保服务，维保期  年，从项目通过最终验收合格之日起开始计算。对于维保期内更换的设备，从设备更换之日起重新计算维保期。其中对更换的存储设备提供故障设备不返还服务。
4.根据技术合同约定的，或者在维保期内，如果货物的数量、质量、型号和规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权以书面形式通知乙方，提出索赔。
5.维保期内，乙方在收到通知后  小时内进行响应，  个日历日内应免费维修或更换有缺陷的货物，如不能及时完成维修或更换的，甲方可采取必要的补救措施，风险和费用将由乙方承担。
6.遇节假日、敏感时期及突发重大事件时，乙方根据甲方要求派相关人员提供现场系统维护保障服务。
7.维保期内，乙方免费对本项目所提供的应用软件和定制开发软件进行版本升级和保修。如果甲方实际要求修改、更新、改版软件时，乙方应及时免费修改。 
8.乙方负责为甲方技术人员免费提供必要的培训服务及现场技术支持。
9.维保期内，开发软件提供免费升级、改版和更新服务。
10.其他服务内容详见本项目采购文件。     

七、知识产权
1.乙方应保证甲方在使用该货物或货物的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或仲裁。如果任何第三方对此提出起诉，乙方应负责与之交涉并承担由此引起的一切法律责任及经济损失。
2.本合同项下所开发软件的版权（含本项目所开发软件的全部源代码）权利归属如下：
（1）本项目中乙方根据甲方需求定制开发部分（本项目版本）版权归甲方所有，项目终验合格后 30 个日历日内，乙方向甲方提供全部软件源代码。
（2）甲方需对因本项目获知的乙方所有版权部分的全部源代码进行保密，非经乙方同意不得对任何第三方开放或允许任何第三方使用。

八、索赔
甲方向乙方提出货物质量不符和索赔要求时，乙方应根据甲方要求，按以下一个或多个综合的方法来处理该项索赔：
1.同意拒收货物并用合同规定的相同货币归还拒收货物部分的货款，并应承担与此相关的所有直接损失和费用，包括由此产生的利息、银行费用、运费、保险费、检验费、储存费、装卸费、以及其它所有保管和维护被拒收货物所必需的费用。
2.根据货物劣质，损害程度及甲方所受损失的范围降低货物的价格。
3.将不符部分换成与合同规定的规格、质量、性能相符的新部件，乙方应承担甲方所承受的一切费用和损失。
4.由乙方自费派出技术人员对货物的不符合有缺陷部分进行修改，如乙方不能派出技术人员时，甲方有权代为修改，由此产生的费用由乙方承担。

九、违约与解除
1.违约责任
（1）甲方逾期付款的，每逾期1日，乙方有权要求甲方按照合同生效当日的1年期LPR（中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率）支付未付款项的逾期违约金，逾期违约金的最高限额为合同总价的10%。
（2）乙方不能按合同规定时间准时交付全部硬件设备或完成系统建设或软件开发的，甲方除根据合同约定采取其它补救措施外，有权要求乙方承担违约金。每延误1个日历日的违约金按合同总价的0.5%计收，直至全部硬件设备到货或完成系统建设或软件开发完成之日为止。逾期违约金的最高限额为合同总价的10%。
（3）乙方有其他违约行为的，甲方有权要求乙方承担合同总价10%的违约金。
（4）甲方有权对乙方上述的违约行为进行累加计算，但是累加计算后的违约金总额最高为合同总价的30%。
[bookmark: _Hlk129371962]（5）上述违约金不能补偿实际损失的，甲方有权向乙方继续追偿。乙方应当向甲方赔偿的损失范围包括但不限于甲方的直接经济损失、预期可得利益以及为实现债权而支出的律师费、保全费、诉讼费、保全保险费、公证费、鉴定费、调查费、差旅费等费用。
[bookmark: _Hlk129372329]（6）甲方有权从尚未支付的合同价款及乙方提交的履约保函中自行扣除上述违约金及损失赔偿金。甲方尚未支付的合同价款及乙方提交的履约保函不足以支付上述违约金及损失赔偿金的，甲方有权向乙方继续主张权利。同时，乙方还应当补足履约保函金额。
2.合同解除
（1）乙方有下列情形之一的，在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出解除部分或全部合同：
①如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部货物，或者乙方提供的货物与服务不能满足合同要求的。
②如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。
（2）如果甲方根据第九条第2款第（1）项的规定，解除了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未解除的部分。
（3）如果甲方根据第九条第2款第（1）项的规定，解除了全部或部分合同，甲方有权根据本合同的履行情况和合同性质，要求乙方恢复原状（即双方互相返还货物及货款）或采取补救措施，并有权要求乙方赔偿甲方的全部损失。

十、争议的解决
合同履行或与合同有关的一切争端，应通过双方友好协商解决，如经友好协商不能解决，甲、乙双方均有权向甲方所在地法院提起诉讼。

十一、不可抗力
（1）本条所述的“不可抗力”系指那些双方在订立合同时无法控制、不可预见的事件。这些事件包括：战争、水灾、地震以及双方同意的事件。当不可抗力事件发生时，执行合同的期限将相应延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
（2）乙方应在不可抗力发生后，以最快的方式在最短的时间内通知甲方，并在不可抗力发生后15个日历日内，将有关证明文件直接送达甲方。
（3）如果不可抗力影响延续90日以上的，甲乙双方应通过友好协商，在合理时间内达成进一步履行本合同的协议。

十二、其它
1.转让与分包。本合同乙方不得转让或分包。
2.破产终止合同。如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，终止合同而不给乙方补偿，该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。
3.合同修改。任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书。
4.通知。本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
5.与本合同配套签订的技术合同内容与本合同不一致的，以本合同约定为准。
6.法律适用。本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。
[bookmark: Text16]7.其它约定条款：                                     。

十三、附则
1.本合同自双方法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。
2.本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订变更或补充协议，变更或补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式  份，甲方  份，乙方  份，具同等法律效力。
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附件1：
合同清单
	序号
	名称
	品牌、型号和规格
	主要技术要求
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	总价：人民币大写：                
人民币小写：              元


注：硬件、软件的技术参数详见投标文件


附件2：
[bookmark: _Toc489714284]项目实施人员清单
	序号
	姓名
	岗位
	职称或职业技能

	1
	
	项目经理
	

	2
	
	技术负责人
	

	3
	
	实施人员
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





附件3：
售后服务方案


























附件4：
合同保密协议
根据相关法律规定和公安机关保密工作要求，双方就            合同保密事宜达成如下一致意见：
1.甲乙双方参与上述合同事项的工作人员均应遵守本协议。
2.甲方有义务告知乙方本合同涉及国家秘密、警务工作秘密情况及相关要求。
3.乙方对合同履行过程中知悉的全部信息数据、文件资料负有保密义务，未经甲方许可，乙方不得向任何第三方泄露。除甲方明确告知保密期限外，乙方的保密义务为长期。
4.甲乙双方应严格遵守保密管理规定，严禁通过微信、邮箱等互联网方式发布、传输本合同涉及国家秘密、警务工作秘密信息。
5.乙方应认真保管甲方提供的信息数据、资料文件，不得自行复制留存，使用完成后须马上归还甲方。
6.乙方应保证单位资质、人员、技术、设备符合甲方的保密要求，参与、接触、知悉甲方涉密工作的人员，未经甲方许可，不得更换。
7.合同履行期间，乙方应掌握其工作人员资质、自然情况，并就其工作人员的保密义务责任承担法律上的担保责任，保证在发生泄密情况后，能为甲方提供查找相关工作人员及泄密原因的线索和证据。
8.因乙方原因泄密的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方承担合同总价30%的违约金。对因泄密所造成的后果，乙方还应当承担相应的法律责任（包括并不限于承担赔偿责任等）。
9.本协议自合同生效之日起生效。

供应商名称（企业印章）：
法人代表：
签字日期：  年  月  日


附件5：
廉政责任书
我单位所承接的项目。为确保项目廉洁、高效实施，我单位作出如下承诺：
1.严格遵守工程项目实施的有关规定，保证项目资金管理使用安全、规范。
2.严格遵守商业规范和商业道德，依法合规推进项目工作，努力推进诚信建设，绝不从事任何不正当竞争和任何违法违纪行为。
3.严格落实建设项目质量监管保证体系，严格按照国家相关法规和技术规范实施项目服务，争创优质工程。
4.定期对项目实施过程中的廉政建设和廉洁从业情况进行内部监督检查，及时发现和整改存在各类问题。
5.如在项目实施中发现违法违纪行为和腐败问题，承诺配合甲方进行相应的调查，并提供相关材料
6.如在项目实施中发现违法违纪行为和腐败问题，自愿接受甲方要求支付违约金、解除合同、赔偿经济损失直至追究其他法律责任。

供应商名称（企业印章）：
法人代表：
签字日期：  年  月  日


附件6：
北京市公安局供应商不良行为记录告知书
项目名称:
供应商名称:
为加强我局项目建设,规范供应商与我局合作行为,现就我局供应商不良行为记录管理相关内容进行告知。
与我局合作的供应商有下列情形之一的,其具体行为将被列入我局供应商不良行为记录:
(一)依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条有以下情形之一的:
1.提供虚假材料谋取中标、成交的;
2.采取不正当手段诋毁,排挤其他供应商的;
3.与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
4.向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;
5.在采购过程中与采购人进行协商谈判的;
6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
(二)依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条有以下情形之一的:
1.向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益;
2.中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同;
3.未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同;
4.将政府采购合同转包;
5.提供假冒伪劣产品;
6.擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
(三)依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条,捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的。
(四)依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条有以下情形之一的:
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件;
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;
3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;
5.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交;
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
(五)依据《公务员法》《中国共产党纪律处分条例》《关于规范公务员辞去公职后从业行为的意见》等法律、法规,录用我局辞职人员、被开除公职人员且为其提供与原工作业务直接相关岗位的;
(六)在与我局合作过程中,发生失泄密问题、履约能力差、配合工作不力、服务不到位、完成效果不佳等,被终止入围资格、框架协议、履约合同,或造成我局利益损失的;
(七)有其他损害我局利益行为的,或造成不良影响的。

我单位已知悉上述内容,并自愿承担相关责任。



供应商名称（企业印章）：
法人代表：
签字日期：  年  月  日


附件7：
[bookmark: _Toc29277_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc29731_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc31933_WPSOffice_Level1]现场施工安全责任书
根据《中华人民共和国安全生产法》和有关安全生产条例，为保证工程顺利进行和所有工程施工人员在施工过程中人身及财产安全，明确每个施工人员安全责任，特要求所有施工人员签订本工程施工安全责任书。
一、工程名称：
二、所有施工人员在上岗前必须经过岗前安全生产培训，并经考核合格后上岗。
[bookmark: _Toc529800652][bookmark: _Toc523732116]三、施工人员在施工时必须严格遵守《北京市安全生产条例》、《建筑安装工人安全技术操作规程》以及信息化项目施工标准中有关安全施工的规定，严禁违章操作，对违章指挥的有权拒绝执行。
四、特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，严格做到持证上岗。
五、高空作业。操作人员应穿胶底鞋，戴好安全帽，系好安全带，扣好保险钩，并正确使用个人劳动防护用品；高空作业时，不准往上或向下乱抛材料和工具等物件；雨、雪天及四级以上大风禁止室外高空作业，如搭、拆脚手架，上树作业等。
六、坑槽作业。要注意土壁的稳定性，发现有裂缝及倾坍趋势时，人员要立即撤离并及时报告相关管理人员进行处理；大树移植时，严禁未将树木支撑稳固就开始掘苗，掏底时严禁将头和躯干伸向土台下，风力达到四级时，应立即停止掏底。
七、起重、吊装作业。起重吊装作业人员必须严格遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作。
八、用电、用火安全。施工现场严禁使用裸线送电；施工时要与输电线路（尤其是高压线）、电气设备保持安全距离；严禁不懂电气的人，擅自操作使用和修理电线、电器；气割、电焊必须严格遵守“十不烧”规定；严禁擅自在工棚、临建内使用电炉、酒精炉等明火源；施工现场严禁吸烟和乱堆乱放易燃物品；冬季采用煤炉取暖，应当加装风斗，保持通风顺畅，烟道各接口要密封严密，防止煤气中毒；所有现场用电配电箱各路系统均使用漏电保安器，并各路需进行用电验算使用合格产品；所有现场移动照明用电，需用安全电压(24V)并严禁使用自耦变压器。
九、机械、设备操作安全。操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；严禁不懂机械设备的人，擅自操作使用和修理机械设备；机械设备停止运转前，严禁进行检查、搬动或转场，严禁触摸机械设备的旋转、切割、挤压等部件；内燃机动力的机械设备在运转、发动机过热或机旁有人吸烟时，严禁加油。
十、交通安全。机动车驾驶人员及其他施工人员都必须严格遵守《道路交通安全法》及北京市行人、骑车人交通行为规范，不论驾车、乘车、骑车外出还是步行外出都要遵守交通法规，注意安全；严禁酒后驾车等严重违法行为。
十一、有毒有害。有毒有害材料或药剂的包装材料用完后必须统一收回，并在有关部门监督下处理；使用有毒有害材料或药剂时必须遵照安全使用的有关规定和说明进行安全防护。
十二、出入工地及外出。施工人员进入工地必须戴安全帽及出入证或工作证，并遵守门岗的有关规定；从工地外出必须请示各自的主管人，经主管人同意方可外出，否则一切后果由施工人员自行承担。
十三、财产安全。施工人员应自行保管好私人财物，发生丢失，由施工人员自行承担损失；对所领用工具设备，要妥善保管和保护，用毕要及时归还给库房，因未妥善保管或及时归还而损坏或丢失的，由施工人员承担赔偿责任；严禁以任何形式和任何理由私拿、私卖施工现场或库房的任何物品。
十四、文物保护。对施工当中遇有因勘探、挖槽坑及其它因素发现的古墓、文物，必须进行现场一次及时保护并逐级上报至文物部门，对有隐报、盗窃及哄抢文物现象的，追究其刑事责任。
十五、其它。施工人员应遵守国家和地方的相关法律法规，做到文明施工，严禁在工地拉帮结派、打架斗殴；对违反本条及上述各条的施工人员，将视情节严重程度，处以警告、罚款、辞退或交给有关部门处理。
本人在此确认已于年月日在（单位名称）接受了岗前安全生产教育，并承担违反以上内容造成的法律责任。

施工单位项目经理（签字）：     
施工单位安全负责人（签字）：                           
施工人员（签字）：    
施工单位（印章）：
年月日


附件8
中标通知书

第七章   投标文件格式
投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。




一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（资格证明文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：


1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1营业执照等证明文件




1-2投标人资格声明书
投标人资格声明书
致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


上述声明真实有效，否则我方负全部责任。
投标人名称（加盖公章）：             
日期：     年    月    日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业政策证明文件
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供 《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。
（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。
（5）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
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2-1-1 中小企业证明文件
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（北京市公安局丰台分局）的（丰台分局情报指挥中心指挥大厅更新升级项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：           
           日 期：           


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。






残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：           
                                     日 期：           


2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议
拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为       的       项目（填写采购项目名称）中       包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占该采购包
合同金额的
比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



                            投标人名称（加盖公章）：           
日期：    年    月    日
注：
如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

分包意向协议
甲方（投标人）：            
乙方（拟分包单位）：        
甲方承诺，一旦在      （采购项目名称）（项目编号/包号为：      ）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：      。
2.分包金额：      ，该金额占该采购包合同金额的比例为      %。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：           

日期：    年    月    日   

注：
本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。
2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）
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3 本项目的特定资格要求（如有）
3-1联合协议（如有）
联合协议
    、     及    就“        （项目名称）”    包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
1、 由    牵头，    、    参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
2、 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
4、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
5、     负责    ，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
6、     负责    ，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
7、     负责    （如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
8、 本项目联合协议合同总额为    元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）    为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为    元；
（2）    为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为    元；
（…）    为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为    元。
9、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
10、 其他约定（如有）：    。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：    					 联合体成员名称：    
盖章：                               盖章：    


联合体成员名称：    
盖章：                                    



日期：    年    月    日



注：
1.如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。
2.联合体各方成员需在本协议上共同盖章。



3-2其他特定资格要求



4 投标保证金凭证/交款单据电子件




二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（商务技术文件）


项目名称：
项目编号/包号：







投标人名称：
[bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc520356217]
1 投标书（实质性格式）
投标书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就        （项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起        个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：        。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                             
传真                        
电话                             
电子函件                        

投标人名称（加盖公章）                
日期：      年      月      日    

[bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc480942350]
2 授权委托书（实质性格式）
授权委托书
本人        （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改        （项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：                
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：                
委托代理人（签字或签章）：                                          
日期：      年      月      日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：
	




说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。
法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：      性别：      年龄：      职务：      

系            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。



附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：
	









投标人名称（加盖公章）：            
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：            
日期：      年      月      日



3 开标一览表（实质性格式）
[bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc226309802]开标一览表
项目编号：                 
项目名称：            
	包号
	投标人名称
	投标报价（元）

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
投标人名称（加盖公章）：            
日期：      年      月      日   
[bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc150480796]

4 投标分项报价表（实质性格式）
投标分项报价表
项目编号/包号：             
项目名称：                 
报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	制造商
	产地
/国别
	制造商
统一信用代码
	制造商
规模
	制造商
所属性别
	外商投资 类型
	品牌
	规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	


注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。
投标人名称（加盖公章）：            
日期：      年      月      日   
[bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc127151561]

5 合同条款偏离表（实质性格式）
合同条款偏离表
项目编号/包号：                 
项目名称：                 
	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称（加盖公章）：            
日期：      年      月      日   


6 采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号/包号：                 
项目名称：                 
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”“正偏离”或“负偏离”。
                  
投标人名称（加盖公章）：            
日期：      年      月      日   


7 本国产品标准证明文件
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         


注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为     %。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日     


注：
1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。
8 中小企业证明文件
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。



中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（北京市公安局丰台分局）的（丰台分局情报指挥中心指挥大厅更新升级项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：           
           日 期：           


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。






残疾人福利性单位声明函格式 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：           
                                     日 期：           


9 拟分包情况说明
拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为    的    项目（填写采购项目名称）中    包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占合同金额
的比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	


注：
1.如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。
2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。
3.投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。
                         投标人名称（盖章）：            
日期：      年      月      日
分包意向协议
甲方（投标人）：                         
乙方（拟分包单位）：                         
甲方承诺，一旦在           （采购项目名称）（项目编号/包号为：           ）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：           。
2.分包金额：           ，该金额占该采购包合同金额的比例为           %。 
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：                


日期：     年     月      日

注：
1.投标人“为落实政府采购政策 ”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2.投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3.投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。


10 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
10-1 供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

