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第一章   投标邀请
一、项目基本情况
1. 项目编号：11010726210200019132-XM001
2. 项目名称：医院无线网络WiFi服务项目
3. 项目预算金额：225万元、项目最高限价：225万元
4. 采购需求：
	包号
	标的名称
	采购包预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	无线网络WiFi服务
	225万元
	1
	详见招标文件第五章采购需求。



5.合同履行期限：自合同签订生效后15个自然日内完成部署调试,服务期限为3年。 
6.本项目是否接受联合体投标： □是   ■否。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求（须同时满足）
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
2.1  中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向 □中小 □小微企业 采购 。即 ：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货 物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通
过以下措施进行：  无  。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求 无  。
3.本项目的特定资格要求：
3.1 本项目是否属于政府购买服务： 
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2 其他特定资格要求：  无  。
三、获取招标文件
1.时间：2026年7月7日至2026年7月13日
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平 台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home ）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年7月28日上午9点00分（北京时间）。
地点：北京市政府采购电子交易平台（本项目采用远程电子开标方式，由投标人在规定解密时间内自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场。）
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》、中华人民共和国财政部令第101号《政府采购信息发布管理办法》、《中华人民共和国财政部令第102号《政府购买服务管理办法》、《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库﹝2008﹞248号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）、《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、北京市石景山区财政局《转发北京市财政局 中国人民银行营业管理部关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》、《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财办库〔2026〕2号）、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）、北京市财政局《关于转发财政部在政府采购中实施本国产品标准和解决异常低价问题有关事项的通知》（京财采购〔2026〕211号）及其它相关法律法规。
2.本公告在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、北京市政府采购网（http://www.ccgp-beijing.gov.cn）上发布。
3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易 平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA 数字证书服务热线 010-58511086 
电子营业执照服务热线400-699-7000 
技术支持服务热线    010-86483801  
3. 1 办理 CA 数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南 ”— “操作指南 ”— “市场主体 CA 办理操作流程指引 ”/“ 电子营业执照使用指南 ”，按照程序要求办理。
3.2 注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南 ”— “操作指南 ”— “市场主体注册入库操作流程指引 ”进行自助注册绑定。
3.3 驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南 ”— “工具下载 ”— “招标采购系统文件驱动安装包 ”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南 ”— “工具下载 ”— “投标文件编制工具 ”下载相关客户端。
3.4 获取电子招标文件
供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电 子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后， 在【我的项目】栏目依次选择对应采购包 ，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
3.5 编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
3.6 提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上 传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
3.7 电子开标
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]1.采购人信息
名    称：北京市石景山医院 
地    址：北京市石景山区石景山路24号
联系方式：张鹏010-88689336 
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名    称：北京市石景山区政府采购中心
地    址：北京市石景山区京原西街6号院3号楼7层
联系方式：010-81927379
3.项目联系方式
项目联系人：朱彦超
电      话：010-81927379





[bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc15240][bookmark: _Toc264969275]第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc164608633]投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“▅”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
■服务
□货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	■关于核心产品本项目不适用。
□本项目   包为单一产品采购项目。
□本项目   包为非单一产品采购项目，核心产品为：   。

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：   年   月   日    点   分
考察地点：         。

	
	开标前答疑会
	□不召开
■召开，召开时间：2026年7月14日15点30分
召开地点：北京市石景山区京原西街6号院3号楼7层702室。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：   ；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
□不需要
□需要
（3）样品递交要求：   ；
（4）未中标人样品退还：   ；
（5）中标人样品保管、封存及退还：   ；
（6）其他要求（如有）：   。

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	包号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	01
	无线网络WiFi服务
	信息传输业




	
11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：        。

	12
	投标保证金
	投标保证金金额：不收取投标保证金。

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算  90  日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间：  30  分钟

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 
■得分且投标报价均相同的，以技术指标得分高者为中标人
□随机抽取

	


25.5
	


分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：_____；
（2）允许分包的金额或者比例：_____；
（3）其他要求：_____。

	


25.6
	


政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市  全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕 8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式 ”服务（以下简称 “政采贷 ”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理 “政采贷 ”。

	26.1.1
	询问
	询问送达形式：   书面   。

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：北京市石景山区政府采购中心；
联系电话：010-81927379；
通讯地址：北京市石景山区京原西街6号院3号楼7层。

	27
	代理费
	不收取代理费。


                           北京石景山区政府采购中心招标文件
                                 北京石景山区政府采购中心招标文件

7


8

[bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc264969207]投标人须知
	一   说  明	
1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 采购本国货物、工程和服务
5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 本国产品
[bookmark: _Hlk217316762]本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。
5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.3.1 中小企业定义：
1 
2 
3 
4 
5 
5.1 
5.2 
5.3 
5.3.1 
5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.3.2 
5.3.3 
5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.4 政府采购节能产品、环境标志产品
5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 网络安全专用产品
5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.8 采购需求标准
5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.8.2 [bookmark: _Hlk164953935]其他政府采购需求标准 
[bookmark: _Hlk164955325]为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件
7 招标文件构成
7.1 招标文件包括以下部分：
a) 投标邀请
b) 投标人须知
c) 资格审查
d) 评标程序、评标方法和评标标准
e) 采购需求
f) 拟签订的合同文本
g) 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制
9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10 投标文件构成
10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
11 投标报价
11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。 
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
12 投标保证金：不收取投标保证金。
13 投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc151190160]投标文件的签署、盖章
14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
15 投标文件的提交
15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
16 投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
17 投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标
18 开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 [bookmark: _Hlk167284562]本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 [bookmark: _Hlk143533942]开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足3家的，不予开标。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 评标委员会
20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
23 中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。
25 签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 [bookmark: _Hlk179293370]投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费
27.1 不收取代理费。
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[bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc26602][bookmark: _Toc487900382]第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。
2、 资格审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	

1
	满足《中华人民 共和国政府采购法》 第二十二条规定
	
具体规定见第一章《投标邀请》
	

	











1-1
	










营业执照等证明 文件
	投标人为企业（包括合伙企业） 的，应提供 有效的 “营业执照 ”；
投标人为事业单位的，应提供有效的 “事业单 位法人证书 ”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的 “执业 许可证 ” 、“登记证书 ”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的 “个体 工商户营业执照 ”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身 份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或 其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时 还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行 、保险、石油石化、电力 、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	









提 供 证 明文 件的电子件或电子证照

	1-2
	投标人资格声明 书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声 明书》。
	格式见《投标 文件格式》

	








1-3
	








投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网
(www.creditchina.gov.cn、 www.ccgp.gov.cn ）；
截止时点：投标截止时间以后 、资格审查阶 段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查 询结果网页打印页作为查询记录和证据，与 其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信 被执行人、重大税收违法案件当事人名单 、 政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效 。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	




无须投标人提供 ，由采购 人或采购代理机构查询。


	2
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
	



[bookmark: _Hlt487972895][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc127161490]



[bookmark: _Toc5513][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序、评标方法
1 投标文件的符合性审查
1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆分投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；

	7
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	8
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	9
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	10
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	11
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	12
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。


2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 [bookmark: _Hlk144225607]评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 [bookmark: _Hlk220085436]异常低价处理
2.2.1  政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2.2  评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.2.3  评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.2.4 [bookmark: _Hlk190337965] 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。
4 确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
■其他方式，具体要求：按下述4.2要求。
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐1名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。
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2、 评标标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	1
	投标报价
	10
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。

	2
	投标人业绩
	10
	投标人近三年（2023年6月1日至今）类似项目业绩（提供合同的复印件至少包含首页、合同标的页、签字盖章页等能够说明合同内容的信息）：经审核合格的业绩提供一个得5分，最高得10分，未提供或不满足要求不得分。

	3
	投标人认证证书
	10
	投标人提交有效的：
（1）增值电信业务经营许可证；
（2）CCRC-信息系统安全集成（一级）证书；
（3）信息通信网络系统集成企业服务能力甲级证书；
（4）ISO37301-合规管理体系认证证书；
（5）通信网络安全服务能力-应急响应服务一级证书。
均需加盖投标人公章，经审核合格的相关证书每提供一个得2分，最高得10分。

	4
	对服务产品性能要求的响应情况
	15
	服务产品性能要求章节中标“#”代表重要指标项，若性能要求不满足将根据评分要求进行扣分，每个扣3分，超过5项不满足不得分。

	5
	技术方案
	15
	根据投标人提供的针对本项目的技术方案情况进行综合评审：
技术方案完整响应招标文件中全部项目需求条款，内容与本项目场景高度匹配，无缺漏、针对性强、逻辑清晰、可落地性强，得15分；
技术方案响应招标文件中的全部需求条款，少量条款（≤2条）描述简略、针对性不足，无核心需求遗漏，得7分；
技术方案存在少量（≤2条）非核心需求遗漏，得4分；
技术方案存在核心需求遗漏，或未按要求提供服务方案，本项不得分。

	6
	团队构成
	15
	（1）投标人需提供不少于5人的实施团队，专门负责本项目；满足得2分，不满足不得分。
（2）提供1名符合本项目要求的项目负责人；需持有硕士研究生毕业证、PMP证书、通信工程师专业技术职务任职资格证书、CCSS-M证书、CISAW-风险管理证书、CISAW-安全集成证书。每具备一项得1分，最高得6分；如同时缺少4项不得分。
（3）提供1名项目经理，需持有硕士研究生毕业证、PMP证书、信息系统项目管理师（高级）证书、CISP-CISE证书，每具备一项证书得1分，最高得4分；如同时缺少2项不得分。
（4）提供3名技术经理，需持有本科毕业证、PMP证书、信息系统项目管理师（高级）证书三项证书中至少两项，满足要求的每人得1分，最高得3分。
注：人员须提供证明材料包括但不限于：身份证、毕业证、相关证书、本年度由本单位连续缴纳三个月的社保证明等，提供复印件并加盖投标人公章。

	7
	应急保障服务方案
	15
	应急保障服务方案完善，符合项目实情，具有较强针对性、科学性、合理性和可操作性，无重大漏项，得15分；
应急保障服务方案相对完善，符合项目实情，具有合理性和可操作性，无重大漏项，得7分；
应急保障服务方案不完善，基本符合项目情况，针对性、科学性、合理性和可操作性弱，有漏项，得4分；
应急保障服务方案不完整，不符合项目实情，无针对性、科学性、合理性和可操作性，严重漏项，或未提供，本项不得分。

	8
	实施流程
	10
	包含现场勘查、方案确认、设备部署、调试优化、验收交付全流程，明确项目团队配置、供货保障，且书面承诺签约后15个自然日内完成部署调试并具备试运行条件，得10分；
实施流程关键环节齐全，仅个别（≤2个）环节描述简略，配备项目人员及基础保障，承诺工期满足招标文件要求，得7分；
实施流程缺失1个关键环节，人员、工期或保障措施表述简单笼统，无明确落地安排，得4分；
不满足以上要求，不得分。

	合计
	100
	




第5章 [bookmark: _Toc2998]  采购需求
  一、项目背景
随着我院医疗信息化建设持续深化，智慧医疗、远程诊疗、移动查房等新型医疗服务模式快速普及，WiFi网络已成为医院日常运行的核心基础设施，直接关系到医疗服务效率、患者就医体验及医疗数据安全。无线网络具备终端移动性强、接入灵活便捷等优势，可有效提升管理人员、医护人员的工作效率，助力各部门协同高效运转，更好满足患者在院期间多样化的无线上网需求。
为进一步支撑医联体协同、远程会诊、社区卫生服务站数据回传、院区互联等关键业务开展，我院需同步建设互联网专线及点对点专用电路，实现石景山医院与朝阳医院西院区、下属社区卫生服务站之间高速、安全、稳定的内网互联互通，保障医疗数据实时可靠传输与业务连续稳定运行。
 二、项目需求
1、无线覆盖
本次医院无线覆盖为核心基础要求，服务方需结合医院病区特殊建筑结构及各类业务场景，解决现有覆盖痛点，满足医护、患者及家属的多样化无线需求，保障业务高效、稳定运行。
1.  覆盖场景及需求：本次招标要求服务方提供的无线解决方案，需适配医院病区墙壁较厚、中间走廊+两侧病房、房间密度大的建筑特点，在避免AP间相互干扰、实现AP互补覆盖的前提下，实现病区全场景无死角覆盖，确保所有区域信号强度达标，满足正常通信需求，彻底解决信号覆盖薄弱、盲区等问题，同时控制部署成本，保障网络稳定性。
2.  无缝漫游及业务连续性需求：针对病房医护巡检场景，需满足护士手持PDA终端查房等工作的高漫游性能要求，保障同楼层内无线网络无缝切换，医护人员及移动终端在移动过程中无明显丢包、无连接中断，确保医护业务连续无卡顿，支撑无线医疗业务高效开展。
3.  网络速率及多业务适配需求：无线网络需具备高速传输能力，支撑PACS系统数据传输、视频手术示范、大量医疗设备无线数据采集、医院远程视频会议等高带宽、高并发医疗应用，满足各类医疗业务带宽需求。同时需提供完善的无线互联网接入服务，支持患者及家属通过智能手机接入，依托掌上医院系统实现网上挂号、检查预约、就诊导航、就诊路径推送等服务，满足患者个性化视频流量等上网需求，提供稳定流畅的无线上网体验，提升患者就医满意度。
4.  医护业务支撑要求：无线网络需全面支撑医院各类移动医护应用，包括但不限于医护人员通过PDA、平板电脑、移动手推车等终端，随时随地开展生命体征数据采集、医护数据查询与录入、医生查房、床边护理、呼叫通讯、护理监控、药物配送、病人识别及WLAN语音多媒体应用等。通过稳定的无线网络，保障医护人员可及时与患者沟通，提升床边护理效率；同时支持便携机、PDA等移动终端快速接入应用系统，实现病人信息即时校对、读取，保障病人用药安全，降低医疗误差，助力医院提升诊疗服务质量。
2、无线可靠性
随着我院业务规模与无线终端接入量持续增长，对无线网络的可靠性、稳定性提出了更高要求，具体如下：
一是无线AP设备需性能可靠、品质达标，能够全面适配医院各类复杂应用场景，充分满足临床业务与日常使用需求；
二是无线承载网络应采用冗余架构设计，强化网络健壮性，有效提升网络抗故障、抗干扰能力；
三是无线AC作为全网AP的集中管理核心，需支持虚拟化等高可用技术，杜绝因单台AC设备故障引发全网无线中断，确保移动医护、医疗物联网等核心业务不间断运行，保障医院无线网络持续稳定可靠。
3、无线网络安全隔离需求
本次无线网络服务须实现网络终端接入的严格安全隔离，无线终端访问内网资源时须通过高强度身份认证与精细化安全策略管控，有效防范病毒传播、非法接入、越权访问等安全风险。系统须支持对医护PDA、笔记本电脑、移动诊疗终端等设备实现多维度安全准入认证；支持非法AP检测、定位与反制；具备完善的无线攻击防护能力，可有效抵御中间人攻击、仿冒AP攻击、泛洪攻击、EAP握手异常、非法探测、客户端入侵、蜜罐AP仿冒等各类常见无线安全威胁。同时，系统须具备无线侧认证防火墙、入侵检测与入侵防御能力，确保全院无线网络安全稳定、合规运行。
 4、无线网络认证上网需求
无线网络接入层是我院医疗信息化安全的第一道准入关口，随着全院无线覆盖与业务终端全面普及，必须建立严格、规范、可追溯的用户与终端准入体系，保障医疗内网与信息资产安全。
所有无线终端（医护 PDA、移动护理终端、医护办公电脑、患者及家属手机等）必须完成认证后方可接入网络，实现接入授权、身份核验、通讯加密、行为可管可控。系统需同时满足医护内网高安全认证与患者外网便捷认证双重要求，兼顾医疗业务安全性与患者使用体验，实现无线接入安全、终端准入可控、数据传输加密，保证网络应用安全。
5、运维管理需求
当前全院无线设备数量众多、部署点位分散、覆盖范围广泛，服务方须提供一套简洁易用、可视化、智能化的统一运维管理体系，保障无线网络长期稳定、高效运行。
系统须具备可视化智能运维管理能力，支持无线设备状态实时监控、故障快速精准定位、网络策略统一下发，可适配医护终端移动性强的业务场景，实现移动化、智能化运维。针对病房等人员与终端密集区域，平台应支持房间级精准定位运维，可快速定位至具体病房内AP设备，显著提升故障处置效率与用户使用体验。
除实现无线AP全生命周期管理外，还须对网络设备、安全设备、服务器等核心IT资产进行统一纳管，支持配置备份、版本管理、状态监测及告警推送。同时应具备3D可视化能力，如运维机房等展示功能，基于设备模型与实时运行数据，实现机房环境、设备运行状态、链路连接情况的一体化可视监管，满足医院数字化、精细化运维管理需求。
6、物联网扩展能力
为适配我院智慧医院建设需求，移动查房、医疗设备资产定位、婴儿防盗、院内导航等物联网业务已成为日常刚需。为避免传统模式下WiFi 网络、物联网终端多网分立、多平台管理、重复布线、资源浪费等问题，本次网络建设需实现无线网络与物联网能力深度融合。
无线设备需具备较强的物联网扩展兼容性，支持在现有无线架构上直接承载物联网业务，无需单独新建网络、供电系统及管理平台，实现一张网统一承载、统一管理、统一运维。通过一体化融合部署，降低建设成本与运维复杂度，提升全院物联网业务接入效率与扩展性。
7、网络传输需求
提供5 条 10M 点对点线路传输服务，实现以石景山医院为中心节点，分别至朝阳医院西院区及 4 个社区卫生服务站（远洋山水社区、永乐社区、融景城社区、老山南路社区）线路传输服务，实现各节点内网互联互通，打通业务数据传输壁垒。
提供400M 上下行对等专线（同时包含16个ipv4公网IP）与1000M 上下行不对等宽带线路，支撑全院外网业务、患者上网、掌上医院等高带宽需求。
8、总体实现目标
本次项目核心目标为在我院全院范围内，构建“无线局域网+高速互联网接入+院区与社区卫生服务站点对点专线”的一体化综合网络体系，具体实现以下目标：
（1）无线全覆盖：实现全院所有病房、诊疗诊室、行政办公区、公共服务区域及室外相关区域的无线信号全覆盖，保障无线信号稳定、无死角，支持终端无缝漫游，满足移动查房、PDA护理、床边信息录入、物联网设备定位等各类临床医疗业务的常态化开展，确保移动终端与核心业务系统实时联动。
（2）院区与社区协同互通：通过5条10M点对点专用线路，搭建我院与朝阳医院西院区、4家社区卫生服务站（远洋山水社区、永乐社区、融景城社区、老山南路社区）的内网安全互通通道，实现各节点内网高效互联，支撑远程会诊、医疗数据实时同步、检查检验结果互认等协同医疗业务，打破医疗数据传输壁垒，提升区域医疗协同效率。
（3）网络传输：提供400M 上下行对等专线（同时包含16个IPv4公网IP）与1000M 宽带线路，支撑全院外网业务、患者上网、掌上医院等高带宽需求。
本项目建成后，将实现PDA、平板电脑、移动医疗手推车等终端设备随时随地开展生命体征采集、医生查房、床边护理、药物配送、患者身份识别等临床业务，通过专用线路实现我院与协作单位的高效协同，充分发挥各类医疗信息系统的核心效能，全面满足智慧医院数字化、无线化、互联互通、协同高效的建设目标，为我院高质量发展提供坚实的网络支撑。
三、服务内容及要求
（一）服务主要内容
1、提供无线网络及设备运维
我院的无线网络属于中型的无线网络，考虑无线网络的可管理性和将来的扩充性，采用无线控制器 + POE交换机 + 瘦AP的接入架构。所有的路由数据的处理、策略管理、射频优化都由位于网络核心的无线控制器实现，大大简化了对无线接入点设备的配置管理和维护工作，使其真正成为一个瘦接入端设备，因此突破了传统无线网络的管理和维护瓶颈，实现了“零配置”管理和维护。　　
根据网络系统中不同网络设备的地位和作用，可以将无线网络系统分为几个部分：
（1）无线AP 
无线AP产品要求支持802.11a/b/g/n/ac/ax。所有的AP通过以太网网线连接到支持POE供电的以太网交换机或POE供电模块上，获得电源供电和上级网络连接。
（2）无线控制器
无线控制器部署要考虑到数据流的问题，保障数据流的低延迟、高可靠性，使无线控制器与核心交换机配合完成对网络内AP的统一管理、控制等工作。
（3）建设运维平台
供应商需建设一套简易可视化的运维管理平台，解决无线网络的运维管理问题。无线网络的运维和管理还应充分考虑无线网络的特点——移动，做到真正的智能化、移动化管理。同时，对于病房的多房间场景，为了维护的简便性，应重点考虑房间级的智能运维，方便直接定位具体病房AP，保障更好的无线上网体验。
2、提供专用线路及网络传输服务
按我院实际应用需求提供高质量、稳定的网络应用与传输服务，保证本院无线网络带宽：提供400M 上下行对等专线（同时包含16个ipv4公网IP）与1000M 上下行不对等宽带线路。
实现医院与医联体单位、社区卫生服务站内网互联。提供5 条10M 点对点线路传输服务：以石景山医院为中心节点，分别至朝阳医院西院区及 4 个社区卫生服务站（远洋山水社区、永乐社区、融景城社区、老山南路社区）的线路传输服务。
提供以上专线链路监控、带宽保障、故障处理、年度巡检服务。

（二）服务期限和地点
服务期限：3年
服务地点：无线网络覆盖与互联网地点为北京市石景山医院、专线连接北京市石景山医院与朝阳医院西院区、4家社区卫生服务站（远洋山水社区、永乐社区、融景城社区、老山南路社区）。
（三）费用以及支付方式
服务费用要求：按年度支付服务费用，每年不高于75万元。
第一年：验收后支付70%，满一年后支付30%，验收需满足的要求详见验收要求章节；
第二年：年度服务开始支付50%，年度服务结束支付50%；
第三年：年度服务开始支付50%，年度服务结束支付50%。
（四）服务期限要求
1.项目开通要求：本项目无线网络采用一次性整体实施方式，无分期建设计划。签约后需在15个自然日内完成部署调试，具备试运行条件。
2.供应商负责本项目无线规划设计、设备提供、综合布线、设备上架部署、调测、无线优化等，并负责本项目得协调工作。
3.供应商负责点对点专线、互联网专线的开通、调试、割接、联调工作。
4.供应商提供本项目所需的所有耗材，招标人不提供任何耗材或设备。
5.供应商负责各楼宇（楼层）与核心机房间的互联光缆敷设实施。
6.供应商在本项目实施期间不得影响现有网络业务，保障业务不中断。
（五）无线覆盖要求
1、终端移动过程中无线信号无中断、无卡顿，跨 AP 漫游切换时延满足业务标准，语音、视频、数据业务不掉线。
2、需同时提供 2.4GHz、5GHz双频全覆盖；高密度人流区域优先保障 5GHz 频段信号强度与接入容量，2.4GHz 作为物联网、老旧终端补充覆盖。
3、所有无线发射设备输出功率严格遵循国家《无线电管理条例》，不得超功率发射，避免同频干扰、邻频干扰，不影响招标人现有专网、对讲、监控设备正常工作。
4、同一 SSID 全域统一覆盖，终端无需手动切换无线网络，自动择优连接最优信号 AP；
5、支持弱信号强制漫游，终端 RSSI 低于阈值时自动切换至邻近优质 AP，防止终端粘滞在远端弱信号设备。
（六）无线网络覆盖区域
本次项目提供无线网络的应用覆盖全院，含南住院楼、北住院楼、影像中心、药库、综合楼、门诊楼、急诊楼、发热肠道门诊、东北楼、东南楼、科研教学楼、学员楼、行政楼、后勤用房、医学图书馆、以及院内室外空间。
1、住院楼参考分布
	楼名称
	楼层
	楼层功能
	注

	南住院楼（共15层）
	F3-F13
	病区（移动护理）
	共11层

	
	B2-F2
	门诊及功能科室
	共4层

	北住院楼（共10层）
	B1-F1
	功能科室
	共2层

	
	F2-F8
	病区（移动护理）
	共7层

	
	F9
	服务器机房、宿舍
	共1层

	综合楼（共4层）
	F1-F4
	病区（移动护理）
	共4层

	东南楼（共5层）
	F1-F2
	门诊及功能科室
	共2层

	
	F3
	病区（移动护理）
	共1层

	
	F4-F5
	办公区
	共2层



2、门诊、医技等科室参考分布
	影像中心（共1层）
	F1
	功能科室
	共1层

	药库（共1层）
	F1
	功能科室
	共1层

	门诊楼（共6层）
	B1-F5
	门诊及功能科室
	共6层

	急诊楼（共6层）
	B1-F5
	门急诊及功能科室
	共6层

	发热、肠道门诊（共2层）
	F1-F2
	门诊及功能科室
	共2层

	东北楼（共5层）
	F1-F5
	门诊及功能科室
	共4层

	科研教学楼（共4层）
	F1-F4
	办公、会议、教学
	共4层

	学员楼（共4层）
	F1-F4
	办公、宿舍
	共4层

	行政楼（共5层）
	F1-F5
	办公、会议
	共5层

	后勤用房（共1层）
	F1
	功能科室
	共1层

	医学图书馆（共1层）
	F1
	功能科室
	共1层



3、室外区域参考分布
	停车场
	F1
	室外区域
	共1层

	中心花园
	F1
	室外区域
	共1层

	北大门、东大门、东门、东小门
	F1
	室外区域
	共1层

	非机动车停车场区域
	F1
	室外区域
	共1层



（七）无线安全
为了无线网络的安全，无线网络系统具有如下功能：
（1）无线接入点的接入认证
无线内网认证应支持多种组合认证方式，且多种认证方式可混合使用（需符合网安认证要求）。
无线内网认证按照使用终端类型（需符合网安内网高安全准入认证要求）。
（2）无线准入认证应支持微信小程序或支付宝等二维码认证，支持WEB Portal等认证方式。用户可以根据情况选择手机短信认证和静态用户名密码认证，支持认证页面定制，支持认证时限定义。
（3）基于 2-7层内容的入侵检测系统。（2-7层分别指的是OSI七层模型中的数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层）
（4）支持非法 AP的精确定位和隔离—保证无线网络免受无线类的安全攻击
（5）能够防止非授权人员和设备使用医院无线网络
（八）服务产品性能要求
1、核心交换机
	功能及技术指标
	产品性能要求

	#设备性能
	业务槽位≥3，交换容量≥38Tbps，包转发率≥7200Mpps（官网双重指标取小值）

	#扩展能力
	支持千兆电口，千兆光口，万兆光口、万兆电口、40G端口、100G端口

	二层特性
	支持跨板端口/流镜像、端口广播/多播/未知单播风暴抑制、Jumbo Frame,基于端口、协议、子网和MAC的VLAN划分

	三层特性
	支持静态路由、动态路由（RIPv1/v2、OSPFv2、IS-IS、BGPv4）、等价路由、策略路由、路由策略

	组播
	支持IGMPv1/v2/v3及IGMPv1/v2/v3 Snooping

	#功耗要求
	10G单端口功耗≤1.4W，40G单端口功耗≤5.5W，100G单端口功耗≤17W

	ACL
	支持标准和扩展ACL、基于VLAN的ACL、Ingress/Egress ACL

	#端口切换
	100G与40G互相切换不影响正常转发，切换过程中无丢包

	#性能要求
	为满足实际性能要求，需满足48个万兆光口全端口线速转发无丢包

	#数量
	2台

	#配置要求
	单台实配双主控、双电源、≥48个万兆光口，≥48个千兆电口



2、无线控制器
	功能及技术指标
	产品性能要求

	#管理AP数
	集中转发最大支持≥1024个常规AP

	#设备要求
	千兆端口≥8个 （光电复用）、SFP+/SFP端口≥2个

	#转发性能	
	数据转发性能≥20Gbps

	组网能力
	支持标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑，为提高网络安全，AP与控制器之间能够支持DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理。

	认证加密
	支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证；
支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP；
支持内置portal、dot1x服务器；

	无线漫游
	支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游

	策略转发双网关功能
	支持策略转发双网关，方便总部分支网络用户远程办公，同时减少ACAP中间链路资源占用，设备支持同一SSID终端的内网业务AC集中转发处理，外网业务AP本地转发。

	#安全特性
	可针对转发的数据包进行识别，并可结合应用层信息进行过滤的安全，提供防护机制。

	#无线漫游
	支持Portal用户在无线控制器间无感知漫游，减轻认证服务器压力，避免认证服务器成为性能瓶颈。当认证服务器通信异常时，在线终端可在≥9台无线控制器之间免认证漫游，方便用户组网。

	
	支持802.1X用户在无线控制器间无感知漫，减轻认证服务器压力同时保证终端快速接入，可支持≥9台无线控制器之间快速漫游。

	#无线网络优化
	当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，无线控制器可针对无线信号进行调整及优化，为用户提供稳定可靠的无线服务。

	#数量
	2台。

	#配置要求
	1、配置模块化可插拔双电源。
2、无线授权数满足本次项目中无线AP数量的实际需求



3、病房区域-POE交换机
	功能及技术指标
	产品性能要求

	#设备要求
	≥26个千兆电口，≥2个万兆光口，其中电口支持对无线AP进行供电

	#噪音要求
	考虑到部署于病房区域，设备噪音需满足≤10分贝

	管理端口
	≥1个console口
≥1个带外管理电口

	#数量
	部署于移动护理区域（东南楼3层、北住院楼B1-8层、综合楼1-4层、南住院楼B2，1-13层区域），每个楼层均采用独立设备，不允许多个楼层公用，单位楼层的设备数量可结合厂商特性进行调整


4、病房区域-无线AP
	功能及技术指标
	产品性能要求

	#工作模式
	采用整机四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式

	#协商速率
	整机协商速率≥1267Mbps

	#设备要求
	≥3个千兆电口

	#物联网扩展
	可扩展支持RFID/蓝牙/LoRa/UWB/ZigBee等协议

	天线设计
	内置全向天线

	#数量
	部署于东南楼3层、北住院楼B1-8层、综合楼1-4层、南住院楼B2，1-13层区域，要求每个病房安装独立设备，病房、公共区域根据各自厂商产品性能满足无线信号覆盖及零漫游需求



5、放装型AP
	功能及技术指标
	产品性能要求

	#工作模式
	采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式

	#协商速率
	整机协商速率≥1.775Gbps（2.4G速率≥0.5Gbps）

	#接口设计
	≥2个千兆电口

	＃物联网扩展
	可扩展支持RFID/蓝牙/LoRa/UWB/ZigBee等协议

	数量
	部署于门诊楼、发热门诊、东北楼、东南楼部分、北住院楼部分、南住院楼部分区域，数量需根据各自厂商产品性能满足无线信号覆盖


6、高密AP
	功能及技术指标
	参数要求

	#工作模式
	采用三射频设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式

	#协商速率
	整机最大速率≥7Gbps，2.4GHz空间流≥2，5GHz空间流≥8

	#接口要求
	≥1个2.5G电口，≥1个千兆电口

	射频特性
	射频支持2.4G射频和5G射频切换

	#物联网扩展
	可扩展支持RFID/蓝牙/LoRa/UWB/ZigBee等协议

	#性能测试
	5GH射频WiFi6单用户上行性能≥949Mbps，5GH射频WiFi6单用户下行性能≥950Mbps

	
	2.4GH射频WiFi6单用户上行性能≥497Mbps，2.4GH射频WiFi6单用户下行性能≥460Mbps

	#接入数量
	多媒体点播性能，单个终端⾄少1Mbps 吞吐量，整机可支持≥650终端同时流畅点播

	数量
	部署于行政楼的会议室、门诊楼人员密集区域，数量需根据各自厂商产品性能满足无线信号覆盖


7、室外AP
	功能及技术指标
	产品性能要求

	#工作模式
	为保证整机接入用户数，要求AP采用三射频设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式

	#接口设计
	≥1个万兆电口，≥2个千兆电口

	#整机速率
	整机最大速率≥5Gbps

	#天线设计
	采用内置或外置天线设计

	防护等级
	要求响应产品满足IP68防护等级

	#配置要求
	配置配套的POE供电单元、安装组件、防水堵头、全向天线及馈线（外置天线设备需要配置）

	数量
	部署于中心花园、停车场、北大门、东门、东小门、东大门、非机动停车场区域，其中停车场占地面积大，建议采用多台设备进行无线覆盖，数量需根据各自厂商产品性能满足无线信号覆盖


8、汇聚交换机
	功能及技术指标
	产品性能要求

	#配置要求
	交换容量≥2.5Tbps，转发性能≥700Mpps。（官网双重指标取小值）
≥24个万兆SFP+光口，≥2个40G光口, ≥2个扩展槽位
实配模块化双电源及双风扇

	#多业务
	支持独立的防火墙插卡

	镜像功能
	支持本地端口镜像和远程端口镜像 RSPAN；
支持流镜像；
同时支持N：M的端口镜像(M大于1)。

	#可靠性
	支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms
支持Smartlink，收敛时间≤50ms 

	路由协议
	支持 IPv4 静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；
支持 IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+；
支持 IPv4和 IPv6 环境下的策略路由；
支持 IPv6 手动隧道、6to4 隧道和 ISATAP 隧道。

	#VxLAN
	支持VxLAN功能

	数量
	部署于门诊楼、发热门诊、东北楼、东南楼、北住院楼、综合楼、南住院楼、行政楼、科研教学楼、学员楼、其他区域（医学图书馆、后勤用房、停车场、中心花园、北大门、东门、东小门、东大门、非机动车停车场区域）



9、24端口POE供电接入交换机
	功能及技术指标
	产品性能要求

	#配置要求
	交换容量≥336Gbps，转发性能≥108Mpps（官网双重指标取小值），固化≥24个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口（POE/POE+），≥4个千兆光口，≥4个万兆SFP+，支持≥370W POE供电功率

	VLAN特性
	最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094。

	路由协议
	支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF。
支持IPv6静态路由、RIPng。
支持IPv4和IPv6环境下的策略路由。

	CPU防护
	实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作

	#可靠性
	支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms

	堆叠技术
	支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预,支持远程堆叠

	链路聚合
	支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP。

	数量
	每个楼层均采用独立设备，不允许多个楼层公用，单位楼层的设备数量可结合厂商特性进行调整



10、认证平台
	功能及技术指标
	产品性能要求

	支持有线无线一体化管理
	可统一管理AC、Fat/Fit AP、无线终端、PoE交换机等设备，支持在拓扑上支持展示设备告警、状态 

	多平台支持
	支持Windows等平台及MS SQL等数据库，支持B/S架构。

	物理链路连接
	支持查看AC与AP之间真实物理链路连接，真实显示从AP到PoE交换机、三层交换机、路由器等物理链路，对于排查网络故障能提供很大帮助。

	设备告警和实时状态
	支持自定义视图并且在视图上显示设备告警和实时状态，可以导入背景图，方便管理员按需进行重点设备的重点管理；在拓扑上支持查看AP当前在线Station及详细信息，可以实现设备和用户的统一管理，支持进行Station上线历史记录浏览。

	告警智能分析
	包括告警分类关联分析、告警多源关联分析、告警拓扑根源分析、告警网络影响度分析。

	#可视化
	提供直观的设备的面板视图：支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口的工作状态；并提供基于设备面板的设备、单板、端口配置功能。

	集中管理
	#配置库包括配置文件和配置片断，配置内容可带有参数，在部署时根据设备的差异设置不同的值；配置文件可部署到设备的启动配置或者运行配置；配置片断只能部署到设备的运行配置。

	VLAN拓扑
	#VLAN拓扑功能以可视的方式对网络中的VLAN资源进行管理，查看拓扑视图中所有设备节点和链路是否允许某个特定VLAN通过。

	Portal认证
	#支持纯Web认证和客户端Portal认证，客户端方式支持可溶解方式，无需安装；支持二次地址分配；Portal页面支持定制；支持IPV6纯Portal认证以及NAT环境下的Portal认证；基于不同的端口组、WLAN SSID、终端操作系统推出不同的认证页面；支持Web Portal页面可视化定制；支持无感知认证，可在多台认证设备间漫游；支持微信认证；支持短信认证，与短信平台、短信猫对接，具备面开发即可支持的短信网关平台

	周期性报表机制
	支持天报表、周报表、月报表、季度报表、半年报表、年报表。可以设定周期性报表的开始时间、失效时间。可以将自身的组织名称和Logo融入到发布的报表中，可以定时生成后Email到指定邮箱。

	流量统计
	支持Station流量统计、AP流量统计、AP在线数统计、Station在线数统计、Station关联情况统计等。可以在一套系统上完成设备性能管理和用户终端性能管理。

	数量
	一套。

	配置要求
	配置有线网络设备授权≥300个；
配置无线设备授权≥1500个
配置终端接入授权≥2000个


11、防火墙
	功能及技术指标
	产品性能要求

	#配置要求
	至少配置16个千兆电口，6个千兆光口，4个光电复用口，6个万兆光口，≥2个扩展槽位
单台实配5年应用识别特征库/AV 防病毒安全特征库/IPS 特征库升级服务，15个SSL VPN用户授权，双电源

	#性能要求
	吞吐量≥10Gbps，最大并发连接数≥500万，每秒新建连接数≥8万

	部署模式
	实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式。

	路由实现
	实现静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议。

	VPN
	实现高性能IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能。

	
	支持IPsec VPN隧道自动建立，无需流量触发；

	
	支持IPsec VPN智能选路，根据应用和隧道质量调度流量。

	
	可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控。

	攻击防护
	实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能。

	安全策略
	支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置

	行为审计
	基于应用协议识别对各类聊天软件进行详细审计，可审计应用类型（如QQ、微信），应用识别账号，应用行为（如登录、发送消息、接收消息），操作时间，终端类型（Android、IOS）等。

	入侵防御
	实现对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，实现缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，实现攻击特征库的分类。

	
	支持超过7000种特征的攻击检测和防御

	#负载均衡
	支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。

	#WEB安全防护
	支持sql注入、跨站脚本、远程代码执行、字符编码等攻击的防护，支持对网络设备、网页服务器、数据库等设备的专属特征分类，支持CC攻击防护，可基于检测请求报文头的X-forward-for字段，以获取真正的源IP地址

	数量
	不少于2台。


12、光模块
	功能及技术指标
	产品性能要求

	要求
	光模块-SFP+-万兆-单模模块-(1310nm,10km,LC)

	数量
	每台接入交换机到汇聚交换机，要实现单独万兆上联
1. 移动护理区域（东南楼3层、北住院楼B1-8层、综合楼1-4层、南住院楼B2，1-13层区域）、核心区域（核心交换机-防火墙-对端核心交换机）需满足双上行连接方式，其他均采用单上行。
2. 数量在满足基础网络连接的前提下需提供10%的冗余



13、认证服务器
	功能及技术指标
	产品性能要求

	要求
	三种及以上认证方式：微信、短信、网页等，并符合网安等保要求。（设备要求双电源）

	数量
	不少于1台。



14、日志服务器
	功能及技术指标
	产品性能要求

	要求
	日志可连接保存六个月，并符合网安等保要求。（设备要求双电源）

	数量
	不少于1台。



15、上网行为管理
	功能及技术指标
	产品性能要求

	要求
	采用非X86架构，吞吐量≥10Gbps,并发连接数≥400万，新建连接数≥12万；≥12个千兆电口(至少一对硬件Bypass口)，≥12个千兆光口，≥2个万兆光口，≥1T硬盘，≥4G内存

	数量
	≥1台



16、运维平台
	指标项
	名称
	产品性能要求

	模型构建
	物理设施建模
	利用三维扫描和建模技术，精确还原数据中心的建筑结构、房间布局、墙体材料等物理特性。

	
	3D机房
	#支持机房3D模型展示，支持多种视角查看，以便从不同角度观察机房环境。（提供功能截图）

	
	模型精细度
	要求建模精细到外部轮廓和内部结构，外部轮廓包括外壳、接口、指示灯，内部结构例如：硬盘、内存、主板、电源、接口等

	
	元数据标签
	每个模型都附有详细的属性信息，包括名称、型号、位置、端口、连线、状态、序列号、购买日期、保修期、能耗参数等

	
	设备配置映射
	详细记录并映射数据中心内的服务器、存储设备、网络设备、冷却系统等设备的名称、型号、位置、端口、连线、状态等。

	
	设备间线路关联
	按机房内设备与设备间得连线在模型中进行构建，可选择AB两端的设备、端口、端口类型、线缆类型等，保证连接关系清晰可见。

	
	空间布局优化
	根据设备配置和业务需求，模拟不同空间布局方案，评估其对数据中心性能的影响，选择最优布局。

	
	空间环境
	通过对设备、环境数据的计算呈现数据中心内的光照、温度、湿度等环境条件，确保与实际情况一致。

	
	场景
	烘培渲染:引擎内场景灯光烘培渲染

	
	模型搭建
	支持创建房间、房间配置、房间编辑、机柜添加、模型拖拽添加、模型拖拽、视角自由移动、柜内设备绑定、预览、双击跳转机柜视角查看机柜设备。

	数据采集
	IoT数据采集
	支持485、232协议，通过物联网技术和传感器网络，包括：精密空调、电量仪、温湿度传感器、烟感、气体传感器等，实时采集设备状态、设备监测数据、能耗数据等关键参数。

	
	IT设备数据采集
	通过网管协议或传感器，设备包括：交换机、防火墙、路由器、无线设备、服务器等，实时采集设备系统信息、硬件信息、设备状态、各项指标、网络流量等关键参数

	
	对接
	支持API，支持与外部信息系统或设备之间的数据对接，实现数据的采集、传输、转换、同步更新及双向通信。

	动环监控
	配电监测
	实时采集市电输入：电压、电流、频率、功率、功率因数；UPS：输入/输出电压/电流/频率、电池电压/温度/剩余容量、负载率、旁路状态；配电柜：各回路通断状态、电流/电压/功率；发电机：运行状态、油压/油温/转速/输出电压/电流、燃油量。

	
	蓄电池监测
	支持监测单体电池电压、温度、组端电压、充放电电流

	
	环境监测
	温湿度监测：支持实时监测温度、湿度，部署传感器精度：温度±0.5℃，湿度±3%RH，监测频率≤1分钟/次。
漏水检测：支持非定位和定位漏水绳，实时报警漏水位置（精度≤0.1m）。
精密空调监测：支持监测空调运行状态（开关机、制冷/制热模式）、回风/送风温湿度、压缩机/风机状态、故障告警（如滤网堵塞、加湿器异常）、远程开关控制。
气体监测：支持监测氢气浓度。

	
	安防系统监测
	门禁管理：支持IC卡/指纹/人脸识别管理，支持记录人员进出时间、身份、区域；支持异常开门报警（如非授权时段开门、暴力破门）。
视频监控：支持视频墙，支持对接视频监控实时画面，支持查看与回放。

	资产监控
	数据图表
	#支持各类IT资源的状态和性能指标关键数据展示，包括服务器、存储设备、网络设备等；提供可视化的监控界面，展示关键指标的趋势、图表和实时数据（提供功能截图）。

	
	机房设施监控
	提供实时监控机房设备状态的功能；能够监测机柜温度、湿度、电力等参数；支持机房设备故障和异常的实时告警。

	
	设备监控
	实时监控设备的性能和状态，设备类型包括：网络设备、安全设备、传输设备、服务器、存储设备、终端设备等；支持监测带宽利用率、流量、延迟等关键指标，能够检测设备故障并提供告警通知

	
	设备配置管理
	提供统一管理机房和网络设备配置的功能，支持备份、恢复和版本控制，能够追踪和记录设备配置变更

	资产管理
	RFID资产定位
	通过RFID技术对机房、库房区域内的资产进行定位，设备移动位置后，自动更新实时位置。

	
	全生命周期管理
	支持资产从“采购入库-领用/调拨-维修/保养-折旧-报废/处置”的全流程线上化管理，每个环节需记录操作人、时间、审批流程及关联文档（如采购合同、验收单、维修记录）。

	
	资产台账管理
	自动生成动态资产台账，包含资产编码（唯一标识）、名称、类别、规格型号、购置日期、原值/净值、使用部门/责任人、存放位置、使用状态（在用/闲置/报废）、折旧信息等字段，支持自定义字段扩展。

	
	资产标签管理
	支持一物一码（条形码/二维码/RFID），自动生成并打印资产标签，标签内容包含资产编码、名称、使用部门等关键信息；可通过扫码快速查询资产详情、操作记录及当前状态。

	
	数据录入
	支持手动录入、Excel批量导入（含模板校验）、OCR识别（如采购发票/合同自动提取资产信息）、接口同步（支持从其他平台对接数据）；导入错误需实时提示并支持修正后重新提交。

	数据监控与分析
	实时数据分析
	对采集到的数据进行实时处理和分析，生成数据中心实时运行报告。

	
	绩效指标
	为能源效率(PUE)、资源利用效率(WUE)、碳排放等重要指标提供精确测量和报告。

	
	性能监控
	监控网络延迟、丢包率等QoS参数，保障服务水平协议(SLA)的达成。

	
	运行图景描绘
	利用可视化技术，将数据中心实时运行数据以图表、地图等形式呈现，便于管理人员直观了解。

	
	仿真模拟
	在不同负载、故障等条件下，模拟数据中心的运行情况，评估其性能和稳定性。

	
	历史数据对比
	将实时数据与历史数据进行对比，分析数据中心性能变化趋势，预测未来趋势。

	故障管理
	历史数据
	利用大数据分析和机器学习算法，深入挖掘历史运行数据中的故障预警信号。

	
	故障预警
	根据历史数据挖掘结果，提前预见可能发生的故障类型和位置，发出预警信号。

	
	故障诊断
	当发现异常模式时，自动进行故障诊断，生成详细的诊断报告。

	
	维护建议
	根据故障诊断结果，提供针对性的维护建议和修复方案。

	
	时光缩影
	#支持巡检功能并提供可视化的历史巡检记录和视频回溯功能（提供功能截图）

	
	故障记录与分析
	记录每次故障发生的原因、处理过程和结果，为后续故障预测和诊断提供参考。

	优化
	资源调度优化
	根据设备负载情况和业务需求，动态调整计算资源分配，提高资源利用率。

	
	能耗管理优化
	通过智能能源管理系统，识别并降低不必要的能耗损失，实现绿色节能运行。

	
	性能瓶颈分析
	分析数据中心性能瓶颈，提出优化建议，提高整体性能。

	
	扩容计划制定
	根据业务需求和数据中心性能评估结果，制定扩容计划，确保数据中心能够满足未来需求。

	
	升级改造建议
	针对数据中心存在的问题和潜在风险，提出升级改造建议，提高稳定性和安全性。

	数字孪生驾驶舱
	实时监控图表
	以图表形式展示数据中心实时运行数据，如设备状态、能耗数据、网络流量等。

	
	仪表盘展示
	利用仪表盘等工具，直观展示数据中心关键性能指标和运行状态。

	
	模型
	支持数据中心3D模型展示，支持多种视角查看，以便从不同角度观察数据中心环境。

	
	历史信息
	提供历史事件查看功能，便于管理人员查看过去某一时刻或时间段的数据中心运行情况。

	
	用户交互
	提供直观易懂、交互性强的用户界面，方便管理人员进行监控、分析和决策。

	AI助手
	对话
	支持自然语言处理技术，支持知识库和信息库中检索相关信息，为用户提供准确的答案或建议。

	
	数据分析
	提供强大的数据分析工具，帮助用户深入理解系统性能，优化资源配置

	
	生成报表
	按要求生成详细的监控报表，帮助管理者了解系统的运行状况。

	
	告警
	支持告警等进行实时监测，一旦发现异常立即触发告警



17、网络传输性能要求
	功能及技术指标
	参数要求

	带宽月可用率
	带宽月可用率≥99.9%

	丢包率
	丢包率<1% 

	网络时延
	网络时延<50ms



（九）综合布线方案
1、施工关键点
（1）工作区子系统
各楼层信息点分布点及编号详细情况标注于各楼层平面图上。
工作区预留长度为0.3～0.6米；光缆在设备端预留长度一般为5～10米；有特殊要求的应按设计要求预留长度。
（2）水平布线系统
水平线缆的穿放，最好在墙面一次装修完成后进行。管、槽安装到位并连通，管内应无杂物和浸水，管口光滑无毛刺。配线架安装位置己确定。
穿放时可从同一管路的末个信息口端开始，延伸至FD，中间插入或经过的过渡盒时，每处都应有人照应，以防电缆扭曲。
管道较长或有弯曲，应借助牵引线（引线器）进行，防止强拉，破坏线缆特性。管口应加护套，避免划伤电缆外皮。
为了防止电缆浪费，建议对每盘电缆己布数量的记录计算盘底长度，以便安排合适位置[image: 38]使用。
双端预留长度要适当，一般信息口端预留长度为20～30cm，配线架端放至指定位置后再预留约50cm，作为富余量和工作长度。
布放后的电缆必须采取有效的保护措施，防止被人剪断，或因其它原因而损伤电缆。
每一层面的水平电缆布放过程中，需要同时在电缆两头加注同一标记，贴上标签标识。
（3）管理子系统
按照施工图设计指定的位置安装。
机柜固定方式：底部采用10×100膨胀螺栓锁定，顶部采用加固铁件与墙体或柜顶桥架锁定。
机柜安装应利用吊锤或水平尺测量，保证横平、竖直，要求水平度偏差＜2mm，垂直度偏差＜4mm。
机柜内配线架端子板位置的排列应合理规划、定位，做到上部留空适当，下部要有足够位置，预留安装交换机使用，左右空间宽度一致。排列整齐、平直、固定牢靠。确保板面平整。安装要求平直、牢固。
（4）线缆布放
干缆引自BD(总配线架)，经过一段水平线槽后进入竖井垂直桥架至FD，所以布放之前必须保证竖井己清理，干缆径内桥架沟通且槽内无杂物。
干线电缆留长：
a. 在总配线架BD一侧，电缆从桥架进入机房到达BD后再留3.5m长度的裕量。
b. 干线电缆在布放过程中，需同时在电缆两头加注同一标记，贴上标签标识，标识方法为：DXXX-XX，前4位表示楼层号，后2位表示缆号。例如：第18层第一根25对电缆干线编号为：D18-1。
布放过程中，电缆贴靠槽盒边缘时，要有人照应，布放时不得用力拉伸和有扭结现象，防止电缆被划伤、割断、变形，影响电气特性。
线缆在垂直桥架上敷设，应根据需要布放的电缆量统筹规划排列方式，做到出线顺畅，不交叉，以保证整齐美观。
（5）标签
①标识位置
电缆标识—水平和主干子系统电缆在每一端都要标识。
跳接面板/110块标识—每一个端接硬件都应该标记一个标识符。
插座/面板标识—每一个端接位置都要被标记一个标识符。
路径标识—路径要在所有位于通信柜、设备间或设备入口的末端进行标识。
[image: 38][image: 108]空间标识—所有的空间都要求被标识。
结合标识—每一个结合终止出要进行标识。
②标识类型
粘贴型—粘贴标签应满足UL969中规定的清晰、磨损和附着力的要求。还应满足UL969中规定的室内一般外露使用的要求。厂房外使用的标签应满足UL969中规定的室内室外外露要求。
插入型—插入标签应满足UL969中规定的清晰、磨损性和一般外露要求。设备外的标签应满足UL969中列出的室内和室外的要求。插入标签根据标记单元，在正常操作和使用情况下应牢固地放置到位。
其它—其它标签包括不同方法粘贴的特殊用途的标签。

③标识要求
(i) 户内和户外的使用/TIA/EIA –606
粘性标签将适用于UL969中所指定的易识别、表面损伤和粘性要求（参考什么是UL和UL969）。另外，标签适用于UL969针对户外使用的一般的露天要求。外置标签适合于UL969列出的针对户内外使用的外露要求。
(ii) 在平面上的标识/TIA/EIA –606
工业上使用的粘性标签在很多格式上都是被广泛利用。（例如，预处理，点积，或一些材料的激光可打。）当选择粘性标签时，注意应以应用来选择为特殊表面使用而设计的材料/底层。设备和其它元件的标签在本质上看都是差不多的，但选择时要小心，因为不同的粘性适合于不同的表面。
(iii) 电缆标识/TIA/EIA –606
电缆标签要有一个耐用的底层，像乙烯基，适合于包裹。乙烯基有很好的一致性，因此很适合于包裹，并且能够经受弯曲。推荐使用带白色打印区域和透明尾部的标签，这样当包裹电缆时可以用透明尾部覆盖打印的区域，起到保护作用。透明的尾部应该有足够的长度以包裹电缆一圈和一圈半。
V．应用上的标识
(i) 电缆标识/TIA/EIA –606
电缆标识
水平和主干子系统电缆在每一端都要标识。推荐用标签贴于电缆的每一端而优于只是给电缆作标志。作为适当的管理，额外的电缆标识可以被要求在中间的位置，像管道的末端，[image: 38]主干的接合处，检修口和牵引盒。
(ii) 跳接面板/110块标识/TIA/EIA –606
端接硬件标识
每一个端接硬件或它的标签都应该标记一个标识符。位于工作区域的连结硬件的重复的标签是可选的。例如，如果一个连接器的标识符被电缆使用的话，那么面板或箱子就不需要用一个分开的标识符。
(iii) 出口/面板标识/TIA/EIA –606
端接位置标识
每一个端接位置标签都要被标记一个标识符。每一个端接位置标签都要被标记一个标识符，但是在高密度的端接位置作标识是不切实际的。在这种情况，标识符将被分配到每一个端接硬件单元和实际的端接位置，这将由硬件单元的习惯用法来决定。在工作区的末端标识也可以包括电缆另一端端接位置的标识符和电缆标识符。
(iv) 路径标识/TIA/EIA –606
路径标识
路径要在所有位于通信柜、设备间或设备入口的末端进行标识。另外，在中间位置或是路径平均的分配点上作标识时非常好的。封闭的环形路径（像电缆盘的环形）要在平均间隔上作标识。
(v) 空间标识/TIA/EIA –606
空间标识
所有的空间都要求被标识。建议贴标签到每个空间的入口处。
(vi) 接合标识/TIA/EIA –606
接合标识
每一个接合终止处或它的标签上要标记标识符。
另外在制作标签时尽量选择打印标签而不是手写标签；粘贴标签要做到大小颜色统一,区分有序；线缆标签要选择柔软的带覆盖保护膜的标签；标签的编号方式和文档要参照TIA/EIA-606标准的要求。 
3、布线系统测试
检查：以上步骤安装完毕，应根据布线有关的技术标准要求进行检测。测试完毕，配线架应插上“标记条”，以示该电缆另一端终接位置，为今后维护和检测提供方便。
性能技术指标与测试
双绞线通断测试：
测试项目：通断、异位、串音、外电压
使用仪表：双绞线检测仪
双绞线性能测试：
测试项目：拓扑图、电缆长度、衰减、近端串扰、特性阻抗、环路直流电阻、远端串扰、串扰衰减比（ACR）、回波损耗、线对延迟。
拓扑图：线缆是否正常，内容包括线序、短路、开路等。
衰减：在特定长度下允许最大衰减量和实测衰减值。
串扰：指线对间在特定长度下允许最大串扰值和实测串扰值。
ACR：在特定长度下允许的串扰和衰减的差值和实测差值。
回波损耗：由于特性阻抗不均匀产生的回波对信号产生的衰减。
线对延迟：由于各线对长度的不一致产生各线对间信号的传输时间差。
使用仪表：六类线缆测试仪。
技术要求：符合国家有关规范的技术标准。

（十）无线系统设备安装与网络调试
1、无线AP与POE交换机的安装
为了使无线网络信号覆盖达到最佳，需要进行无线网络的勘测和规划。AP部署的位置需要施工过程中实际测量以确定最佳位置。
室外与室内空旷区域总体宜以蜂窝状布局，包括水平方向与垂直方向，将信号均匀分布，控制每个AP天线覆盖区域的重叠区域；
在选择AP布放位置时应注意潜在的可能影响无线射频信号传播的障碍物，如金属架、金属屏风等物体；
AP全部采用PoE供电；
天花内安装或采用支架固定安装。室内安装采用墙面固定；
外接AP应良好固定，并保证整齐、美观，不破坏室内的整体环境；
安装AP后应用抹布擦拭，保证AP的清洁干净；
所有的AP采用PoE供电缆捆扎在一起；
所有与设备相连的线、缆要求接触良好，不能有松动现象；
所有连线都要有标签，并注明该线的起点和终点；
无线的各类支撑件应结实牢固，所有五金材料都要作防氧化理；
双绞线的布放要整齐、美观，不能有交叉、扭曲、裂损的情况；
安装室内天线及设备时应戴干净手套操作，保证天线的清洁干净；
对于不在机房、线井和天花吊顶中布放的线、缆应套用PVC管；
要求所有走线管布放整齐、美观。
2、无线控制器的安装
无线控制器可部署在机房内。
3、无线网络系统调试
系统集成商在全部安装工程完成后，应按照使用方的要求，负责系统的开通调试。
调试好的系统必须达到业务所要求的使用功能。
如调试中出现问题，必须排除故障反复试验，务必使系统完善。
安装人员可随装随测，以及时发现问题并改正。
（十一）培训要求
对项目中涉及的产品提供培训，培训内容包括但不限于：对系统进行安装、调试、运行、测试、诊断、维护、管理；了解设备拓扑结构和运行机制；提供必要的书面培训资料，对甲方技术人员进行培训。
（十二）验收要求
1、初验阶段
1）所有无线 AP、无线控制器、交换机全部安装布线完成；
2）完成无线点位优化、信道规划、漫游参数调试、多 SSID 隔离配置；
3）施工文档、点位施工图、无线覆盖热力图、设备清单、账号台账等基础资料完整提交。
2、试运行阶段
试运行周期：不少于15日历天，自初验整改完成、初验合格之日起计算。
1）中标单位安排技术人员每周至少 1 次现场巡检，监测无线在线率、信号波动、带宽负载、安全告警日志；
2）全程记录每日故障、漫游卡顿、弱覆盖、安全攻击告警等异常事件，建立试运行运维台账；
3）招标人可组织高密度并发测试、视频会议长时间压力测试、移动漫游连续测试，中标单位配合现场调试优化；
4）试运行期间出现覆盖不达标、频繁掉线、安全策略失效等问题，中标单位 24 小时内完成优化整改。
3、终验阶段
1）试运行周期满且试运行评定合格；
2）试运行全部问题整改闭环，优化效果复测全部达标；
3）全套竣工资料、安全配置文档、维保方案、安全评估报告、培训记录完整归档；
4）无线设备固件、攻击特征库更新至最新稳定版本，安全加固全部完成。
4、其他要求
1）网络调试后应达到：AP的布署能有效的覆盖所要求的工作区域；支持802.11ac/n的工作模式，单机连接速率应不低于50Mbps；试验时原地丢包率不超过1%。
2）验收流程：项目施工完成后，中标单位需提交验收申请及完整的竣工资料，我院在收到申请后7个工作日内组织专业团队开展验收工作。
3）现场测试要求：现场对无线局域网覆盖范围、信号稳定性、漫游效果、接入管控功能进行全面测试，确保满足安全服务要求。
4）资料审核要求：审核竣工资料的完整性、规范性、真实性，确保资料齐全、数据准确，符合医院及行业归档标准，所有设备、材料均符合招标及合同约定。
5）验收结果处理：验收合格的，双方签署验收合格报告，项目正式交付；验收不合格的，服务单位需在我院规定期限内完成整改，整改完成后重新提交验收申请，直至验收合格，整改费用由中标单位承担；若多次整改仍不合格，我院有权按合同约定追究服务单位违约责任。
6）验收后衔接：验收合格后，中标单位需立即启动运维服务，按运维服务要求开展日常运维工作，并配合我院完成项目归档、技术交接等相关事宜。
7）供应商需提供安全质量保护措施及进度保障措施
（十三）维保要求
1）出现故障后，系统集成商必须在2小时内反应，4小时内到达现场，12小时内解决问题。
2）设备故障不能在现场排除需送修时，系统集成商必须提供同型号的备机，来保证业务的正常运行。
3）系统集成商必须按合同规定对网络设备和系统软件进行定期巡检，及时发现问题并解决。每年巡检次数不得少于6次。
4）在保修期内，根据需要对系统软件进行免费升级。
5）供应商应对医院项目现场进行场勘并进行实地测量。
6）负责处理WIFI系统故障，定期检查WIFI系统网络连通性，主动和相关部门协调排除故障。
7）配合所维护区域内项目的验收及移交接收工作。
8）负责无线系统可能涉及的其他零星工作。
9）负责维护范围内设备厂家的设备、平台维护更新等。
10）负责维护范围内AP设备的正常运行，对于故障AP，及时维修与更换。
11）负责维护范围内核心设备的原厂维保。
12）负责维护范围内WIFI系统软硬件管理及各类备份，包括：设备软硬件版本升级、软硬件技术资料的管理、系统数据库、文件系统的备份等。
13）负责所辖维护范围所有机房及设备的安全保障工作，消除隐患、及时上报问题、跟踪问题。 
14）安全巡检：核查加密策略、认证方式、权限隔离、设备漏洞、账号弱口令；
15）及时同步厂商安全漏洞补丁，对无线控制器、AP 定期安全固件升级，修复高危安全漏洞；
16）发生无线安全事件，维保工程师 1 小时内远程处置，重大安全事件 4 小时到场溯源排查，出具安全事件处置报告。
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第六章   拟签订的合同文本
（以实际签订为准）

[bookmark: _Toc27509]               政府采购合同（服务类）

                                             
                                                            



项目编号：                        
合同编号：                        
项目名称：                        
服务名称：                        





甲    方：                                 

乙	   方：                            


签署日期：   年  月  日



合   同  书
  （甲方）   在   （项目名称）  中所需（服务名称）经北京市石景山区政府采购中心以 （项目编号）号招标文件在国内公开招标。经评标委员会评定  （乙方）  为中标人。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、 合同文件：下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：
1、本合同书
2、中标通知书
3、补充协议
4、投标文件       （含澄清文件）
5、招标文件       （含招标文件补充通知）
6、服务清单       （附合同后）
 二、定义：本合同中的下列术语应解释为：
1、“合同”系指甲乙双方签署的,合同格式中载明双方所达成的协议,包括构成合同的所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
2、“合同价”系指根据合同规定,在乙方正确、完全履行合同义务后，甲方应付的价格。
3、“服务”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的本次招标采购所有服务内容、技术资料及其它材料。
三、采购服务内容及数量
    服务名称：                
    采购数量：                
    价格：                   
四、技术规格
1、乙方提供的服务的技术规格、功能架构等应与其投标文件中的相关内容及技术资料等相关内容一致。
2、当所供服务内容、价格、售后服务等与投标文件不一致时,乙方应提出书面申请。
3、乙方承诺投标文件中有关技术资料的正偏离指标具有向下指标的兼容性。
五、权利保证
1、乙方应保证对其提供的服务拥有合法的所有权。若乙方所交服务内容包含任何知识产权，乙方应保证不侵犯任何第三方的知识产权。对乙方所交服务内容引起的任何所有权、知识产权纠纷，乙方应以自己的费用解决，同时乙方要赔偿甲方因此而遭受的经济损失（包括但不限于法院诉讼的费用、律师费、损害赔偿费、罚款等）。
2、乙方保证在服务内容上不存在其他任何第三人的担保物权。
3、乙方保证服务内容不侵犯任何第三人的姓名权、名称权、肖像权、荣誉权等人身权。
4、如上所述的诉讼或其他法律程序禁止甲方使用服务内容，乙方应赔偿甲方因此而受到的损失。对于甲方购买的服务，乙方应当：
1）自付费用向销售人取得使用服务的许可。
2）自负风险及费用并退回甲方已支付的款项。
六、服务交付时间及交付地点
服务交付时间自合同签订之日起不超过   个日历日。乙方应将所有服务按甲方指定地点交付，涉及的全部费用均由乙方承担。
七、款项支付：
本合同的付款方式为：
1、
2、
八、技术资料
1、服务交付时，乙方应将所提供服务的完整技术资料、售后服务承诺书等材料交给甲方指定单位，技术资料、售后服务承诺书应该与投标文件相一致。以上材料构成乙方是否正确履行合同的依据之一。
2、甲方因使用需要，有翻译成其它文字和复印的权利。
九、质量保证
1、乙方应保证所提供的服务是完全符合合同规定的规格和性能等要求。在最终验收后的质量保证期之内，乙方应对由于设计、功能等缺陷而产生的任何不足或故障负责，费用由乙方负担。
2、本合同涉及质量保证以招标文件为准。
3、本合同涉及质量保证期以投标文件中“售后服务承诺书”为准。
4、若乙方违反上述担保，所提供的服务被禁止使用，乙方应自负风险和费用并退还甲方已支付的款项。
十、售后服务
1、质量保证期内乙方应提供7*24小时远程技术支持服务。
2、质量保证期内乙方应提供免费上门服务。
3、乙方应兑现投标文件中“质量保证和售后服务承诺书”中承诺的其它各项售后服务。
十一、验收
服务交付使用后，按招标文件要求对项目进行验收。
十二、索赔
1、若验收不合格，延误工期，甲方以书面形式通知乙方，提出索赔。
2、在质量保证期内，如果存在规格、功能等方面与合同不符，或证实是有缺陷的，甲方以书面形式通知乙方，提出索赔。
3、当甲方与乙方对性能和技术指标等存在的问题认知不一致时,可委托第三方检测机构进行检验，并出具检验证书。检验费用由责任方负担。
4、如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种方式解决索赔事宜：
（1）若检验不合格，乙方承担由此发生的一切损失和费用。
（2）如验收不合格，延误工期，乙方应承担甲方所遭受的一切经济损失。
5、如果在甲方发出索赔通知后十天内,乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受；如乙方未能在甲方提出索赔通知后十天内或甲方同意的更长时间内，按照合同条款规定的任何的一种方法解决索赔事宜，甲方有权从质量保证金中扣出索赔金额，如果质量保证金不足以补偿给甲方造成的损失或已支付乙方，乙方另外赔偿相应的损失。
十三、争议解决方式
1、甲乙双方通过友好协商，解决在执行合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如从协商开始十日内仍得不到解决，甲乙方双方将争端提交石景山区政府采购管理科进行调解。
2、如调解不成，双方可向北京市石景山区人民法院提起诉讼。
3、诉讼的费用应由败诉方负担。
4、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。
十四、不可抗力
1、由于自然灾害、社会因素、政府行为及其他经双方同意的原因，导致本合同不能全部或部分履行，甲乙双方互不承担违约责任，善后事宜由双方协商。
2、受事故影响的一方应在事故发生后叁日内以书面形式通知另一方，并将有关部门出具的证明文件提交给另一方。
十五、税费
1、中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。
2、中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。
十六、合同解除和终止
1、合同解除：在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，出现下列情况，甲方可向乙方发出书面通知，提出解除合同，并要求返款。
（1）乙方未能在规定的期限或甲方同意延长的期限内交付。
（2）乙方使用假冒、伪劣产品，或达不到合同规定的质量、性能。
（3）乙方其它严重违反合同规定的行为。
2、提前终止合同：如果乙方在合同履行期间破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方即时终止合同，不予退还质量保证金，并保留甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。
十七、违约责任
1、因乙方原因（包括乙方提供的货物未达到验收标准）使服务未按规定交付甲方指定地点，每延迟一日，乙方应按逾期所涉金额的1‰向甲方支付违约金，违约金最多不得超过逾期所涉金额的5%。若乙方延迟超过50天，甲方有权解除合同，并要求乙方全部退还所收费用，赔偿经济损失。
2、乙方所提供的货物质量不符合本合同约定标准时，乙方应负责及时更换、维修，甲方有权拒绝付款，并追究乙方违约责任。
3、因产品缺陷而产生的的直接费用，如检验费、保险费，均由乙方承担。
4、因产品质量缺陷造成第三方损害而要求甲方赔偿的，甲方有权随时向乙方追索费用。
5、如乙方出现严重违反合同条款并给甲方带来损失时，甲方可视情况采取以下一种或多种方式：
（1）在质量保证金中扣除直接损失和间接损失。
（2）解除合同。
（3）将违约行为上报政府采购办公室，由政府采购办公室对违反合同行为做出处理，在政府采购网上公布。
十八、转让：未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
十九、适用法律:本合同应按照中华人民共和国的相关法律进行解释。
二十、合同生效及其它：合同在甲乙双方签字盖章后开始生效。本合同一式六份，甲方执三份，乙方执二份，石景山区政府采购中心备案一份。如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议作为本合同的一个组成部分。



甲方：                                乙方：
                         

名称：（印章）                        名称：（印章）
          
     年  月  日                         年  月  日
授权代理（签字）：                     授权代理（签字）              
 
地    址：                            地    址： 
                                     
 
邮政编码：                            邮政编码： 
 
电    话：                            电     话：  

开户银行：                            开户银行：

帐    号：                            帐     号：
       




第七章   投标文件格式
投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
一 、 资格证明文件格式
投 标 文 件（资格证明文件）封面（非实质性格式）


投  标  文  件

（资格证明文件）


项  目   名   称 :
项 目   编 号 /包 号 ：






投标人名称 ：
通讯地址：
                                  北京石景山区政府采购中心招标文件
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1-1营业执照等证明文件（加盖公章）
1-2 投标人资格声明书（实质性格式）
投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。
二 、 商务技术文件格式
投 标 文 件（商 务 技 术 文 件）封面（非实质性格式）
投  标  文  件
（商务技术文件）


项  目  名   称 :
项 目   编 号 /包 号 ：











投标人名称 ：
通讯地址：
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2-1  投标书（实质性格式）

投标书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    
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2-2 授权委托书（实质性格式）
授权委托书
   本人            （姓名 ）系                           （投标人名称）的法定代
表人（单位负责人），现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权 ，以
我方名义签署、澄清、确认、提交、撤回、修改                           （项目名
称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限： 自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。 代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：                            
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：                            
委托代理人（签字或签章）：                            
日期：         年           月           日


附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：







说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署 人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形 ，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子 件。

法定代表人（单位负责人）身份证明
致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：       性别：       年龄：       职务：       

系                            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：




投标人名称（加盖公章）：                            
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：            



日期：         年           月           日




















2-3   开标一览表（实质性格式）
开标一览表

项目编号：                                        
项目名称：                                    

	
包号
	
投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	


注： 1.此表中 ，每包的投标报价应和《投标分项报价表》 中的总价相一致。 
2.本表必须按包分别填写。



投标人名称（加盖公章）：                     
日期：         年           月           日
北京市政府采购项目公开招标文件示范文本
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投标分项报价表

项目编号/包号：                    
项目名称：                        
报价单位：人民币元
	 序号
	分项名称
	单价（元）
	数量
	合价（元）
	备注/说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	

	总价（元）
	
	






注： 1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。 

投标人名称（加盖公章）：                     
日期：         年           月           日










2-5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表


项目编号/包号：                                            项目名称：                       

	序号
	招标文件条目 号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视 作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款 中的所有要求 ，除本表列明的偏离外 ，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注 ：“偏离情况 ”列应据实填写 “正偏离 ”或 “负偏离 ”。



投标人名称（加盖公章）：                      
日期：         年           月           日
[bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc150774764]
2-6  采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号/包号：                                            项目名称：                     

	
序号
	招标文件条 目号(页码)
	
招标文件要求
	
投标响应内容
	
偏离情况
	
说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求 ，除本表所列明的所有偏离外 ，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明， 内容为空白的，投标无效。 
2. “偏离情况 ”列应据实填写 “无偏离 ” 、“正偏离 ”或 “负偏离 ”。




投标人名称（加盖公章）：                       
日期：         年           月           日

北京石景山区政府采购中心招标文件
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2-7 本国产品标准证明文件（本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物，如不涉及可不填写）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         


注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日     


注：
1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。
2-8 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料（非实质性格式） 
               供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注： 1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写 “男 ”或 “女 ”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别； 绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写 “外商单独投资 ” 、“外商部分投资 ”或 “ 内资 ”。

2-9 中小企业证明文件

说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司(联合体)参加_（单位名称）_的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人 ，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人 ，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：
说明：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策，无须提供本声明函。
3.本声明函中标的名称详见招标文件第五部分采购需求中的采购清单，且须与采购清单中信息一致。
中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


2-10投标人业绩（证明材料需包含首页、合同标的页、签字盖章页等能够说明合同内容的信息，并加盖投标人公章）
投标人相关业绩表
项目编号：
项目名称：
	序号
	甲方单位名称
	甲方联系人
	甲方电话
	合同起止期限

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	n
	
	
	
	


填表说明：
1.业绩按上述表格填写；
2.证明材料请附后。
投标人名称（加盖公章）：                       
日期：         年           月           日

2-11投标人认证证书（按招标文件要求提供相关材料，参照评标标准，格式自拟）

2-12技术方案（应答本招标文件第五章“采购需求”中的具体要求，参照评标标准，格式自拟）

投标人名称（加盖公章）：                       
日期：         年           月           日

2-13项目团队（按招标文件要求提供相关材料，参照评标标准，格式自拟）

2-14应急保障服务方案（应答本招标文件第五章“采购需求”中的具体要求，参照评标标准，格式自拟）

投标人名称（加盖公章）：                       
日期：         年           月           日

2-15实施流程（应答本招标文件第五章“采购需求”中的具体要求，参照评标标准，格式自拟）

投标人名称（加盖公章）：                       
日期：         年           月           日

[bookmark: OLE_LINK2]2-16投标人认为有必要提供的其他文件

投标人名称（加盖公章）：                       
日期：         年           月           日
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