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[bookmark: _Toc233226757]
第一章   投标邀请

[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号/包号：ZCA-BJHWZB2603-1
2. 项目/分包名称：2026年北京市东城区青少年科技馆新馆建设所需设备1包新馆建设所需基础设备
[bookmark: OLE_LINK29]3.预算金额：670.772507万元，最高限价金额：670.772507万元。
4.采购需求：详见招标文件第五章
5.合同履行期限：详见招标文件第五章。
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。
7.本项目是否允许进口产品：□是  ■否。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
[bookmark: OLE_LINK35]■本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：合同分包；预留中小企业份额：268.309003万元，占本包预算金额40.00%，其中预留小微企业份额: 187.816302万元，占预留中小企业份额70.00%。
[bookmark: OLE_LINK37]2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：依据财库〔2016〕125号文，投标人“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网网站查询的投标单位信用记录无列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人及其附属机构，不得再参加本采购项目的投标活动。
3.本项目的特定资格要求：
[bookmark: OLE_LINK38]3.1本项目是否属于政府购买服务：
[bookmark: OLE_LINK16]■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2其他特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取招标文件
1.时间：2026年7月23日至2026年7月29日，每天上午09:30至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
[bookmark: OLE_LINK39]2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
 投标截止时间、开标时间：2026年8月12日09点00分（北京时间）。
[bookmark: OLE_LINK40]地点：北京市政府采购电子交易平台。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》--财库〔2020〕46号； 
（2）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号；
（3） 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库〔2014〕68号；
（4）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--财库〔2017〕141号；
（5）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》-国办发〔2007〕51号；
（6）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》－财库〔2019〕9号；
（7）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；
（8）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；
（9）《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300 号）；
（10）《北京市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（京财采购〔2021〕741号）等；
（11）《财政部 住房城乡建设部 工业和信息化部关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35 号）；
（12）《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）；
(13)《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财办库[2026)2号)；
(14) 《财政部 工业和信息化部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）。
2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
2.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
2.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。供应商上传电子投标文件时，请设置超链接确保投标文件目录可跳转至对应的相关资料文件，便于审查评审。
2.7电子开标
供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
3.本项目公告在北京市政府采购网（http://www.ccgp-beijing.gov.cn/）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上同时发布。
    4.本项目投标保证金响应要求政策，参与本项目的供应商递交保证金时需提交投标担保函(保险)替代现金方式，以此之外方式递交保证金的，需由供应商出具说明函。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：北京市东城区青少年科技馆 
地    址：北京市东城区安外大街33号
联系方式：曹博 010-64018269
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：中诚安管理咨询（北京）有限公司
地    址：北京市东城区崇文门外大街16号便宜坊大厦10层1005单元
联系方式：010-67018352，13126570188
3.项目联系方式
项目联系人：洪坤
电      话：010-67018352，13126570188

[bookmark: _Toc233226758][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc305158928]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc127161433]投标人须知资料表
本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
■货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	□关于核心产品本项目_ _包不适用。
□本项目__包为单一产品采购项目。
■本项目_1_包为非单一产品采购项目。核心产品：环境精密空调。

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：__年_月_日_点_分
考察地点：____________。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：_________；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
□不需要
□需要
（3）样品递交要求：_________；
（4）未中标人样品退还：_________；
（5）中标人样品保管、封存及退还：_________；
（6）其他要求（如有）：_________。

	5.3.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	包号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	01
	详见采购需求
	工业


如投标人在《中小企业声明函中》填写的采购标的名称或所属行业与招标文件中规定的不一致，则不予认定。
根据工信部联企业〔2011〕300 号中中小企业划型标准规定：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	
11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：_____。

	12.1
	投标保证金
	投标保证金金额：
本包：人民币柒万元整；
投标保证金收受人信息：
开户名全称：中诚安管理咨询（北京）有限公司
[bookmark: OLE_LINK34]账号：11050162950000000874
行号：105100050399
开户银行：建行广渠门内大街支行
备注：项目编号/包号+保证金

	12.8.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
■无
□有，具体情形：_____。

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算__90__日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间：   15   分钟（建议不少于10分钟）

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 
□得分且投标报价均相同的，以_非报价部分得分高者为中标人
□随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
□不允许
■允许，具体要求：
[bookmark: OLE_LINK36]（1）可以分包履行的具体内容：详见招标文件第一章；
（2）允许分包的金额或者比例：详见招标文件第一章；
（3）其他要求：_____。

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	26.1.1
	询问
	询问提出形式：纸质版原件现场递交或快递、原件扫描件发送至邮箱zca20130314@163.com

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：招标部；
联系电话：010-67018352；
通讯地址：北京市东城区崇文门外大街16号便宜坊大厦10层1005单元。

	27
	代理费
	收费对象：
□采购人
■中标人
收费标准：参考国家计委计价格[2002]1980号文中“差额定率累进”计费方式计算并依据《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库【2018】2号）的相关规定收取；
缴纳时间：收到中标服务费缴纳说明后5个工作日内。


北京市政府采购项目公开招标文件

94
[bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc305158785]投标人须知
[bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc264969208]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158861]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc151193908]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc226965795]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 采购本国货物、工程和服务
5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 本国产品
[bookmark: _Hlk217316762]本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。
5.2.1 本国产品应当符合以下条件： 
（一）产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。 
属性改变不包括以下细微操作： 
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； 
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； 
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； 
4.简单的上漆、磨光和分装； 
5.其他不属于属性改变的情形。 
“在中国境内生产”的界定：在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。 
 （二）产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：[image: ]
在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合5.2.1 第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。 
（三）对特定产品，在符合 5.2.1 第（一）项和第（二）项 条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。特定产品及其关键组件、关键工序相关要求，见财政部通知。 
5.2.2 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.3.1 中小企业定义：
5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.4 政府采购节能产品、环境标志产品
5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 网络安全专用产品
5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.8 采购需求标准
5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.8.2 [bookmark: _Hlk164953935]其他政府采购需求标准 
[bookmark: _Hlk164955325]为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二   招标文件
7 [bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc127161437]招标文件构成
7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc151193914]
三   投标文件的编制
9 [bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc305158869]投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10 [bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc164229223]投标文件构成
10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的相关规定，资格性审查由采购人或者采购代理机构负责。《资格证明文件》仅在资格审查中使用，不作为符合性检查和综合评审的依据。投标人因任何原因将有利于评审的资料（包括但不限于符合性审查时需要提供的材料、评审标准等内容）装订到《资格证明文件》，导致投标被拒绝或评审内容未被认可等一切后果由投标人自行承担。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
11 [bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc164351624]投标报价
11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。 
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
12 [bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc150480769]投标保证金
12.1 [bookmark: _Ref467306302]投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3 [bookmark: _Hlk164959831]投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。
12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
13 [bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc151193630]投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc150774738]投标文件的签署、盖章
14.1 [bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc127151534]招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
15 [bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc164608804]投标文件的提交
15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
16 [bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc150480774]投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
17 [bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc164608651]投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc151193708]五   开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc150774744]开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 [bookmark: _Hlk167284562]本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 [bookmark: _Toc520356165][bookmark: _Hlk143533942]开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足3家的，不予开标。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc149720833]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc127161461]六   确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
23 [bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Toc520356176]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。
25 [bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc226309794]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 [bookmark: _Hlk179293370]投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

[bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc233226759][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

[bookmark: _Hlk143693557]二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895][bookmark: _Hlk143693460]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。
	格式见《投标文件格式》

	2-1-2
	拟分包情况说明及分包意向协议
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。
3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	提供《联合协议》原件的电子件
格式见《投标文件格式》

	3-2
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”

	3-3
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	4
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	

	5
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	


[bookmark: _Hlt522424701][bookmark: _Hlt487900425][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc127151779]

[bookmark: _Toc233226760][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序、评标方法
1 [bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc305158897]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆分投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；

	7
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	8
	拟分包情况说明（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

	9
	分包其他要求（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；
分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	11
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

	12
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

	13
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	14
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	15
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	16
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。



2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 [bookmark: _Hlk144225607]评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 [bookmark: _Hlk220085436]异常低价处理
2.2.1  政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50 %的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50 %；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50 %的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50 %；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45 %的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45 %；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2.2  评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.2.3  评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.2.4 [bookmark: _Hlk190337965] 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：___/__
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）详见评分标准。
4 [bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc142311048]确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
■其他方式，具体要求：如果是评审得分相同的情况，投标报价最低的获得中标人推荐资格。如果评审得分和投标报价均相同的情况，按技术指标优劣排列。排名最高的投标人获得中标人推荐资格。
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3  名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。


二、评标标准
	项目
	评分项目
	得分

	报价（50分）
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×50。
（注：如投标人的投标报价超出本包预算/最高限价金额，为无效投标。最低报价并不是中标的唯一依据。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；如果投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商不得违反《中华人民共和国反不正当竞争法》的规定，以低于成本的价格销售货物或服务，否则应对其价格构成情况做出详细说明并提供相关证明资料，评标时提供进货发票、单价分析表等材料。评标委员会评审中认为供应商的投标报价低于成本价时，有权利要求供应商在一定期限内做出澄清或解释。如果评标委员会认为供应商所做的澄清或者解释不能被接受，有权利拒绝其中标。）
	50分

	技术部分
（49分）
	产品技术响应情况（16分）
	[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK41]1.“#”技术指标（共计30项）每提供1项佐证材料得0.4分，本项共12分；（需提供佐证资料，投标人对其提供的佐证材料的真实性负责，不提供佐证材料不得分）
2.其它技术指标（非#项）4分，每有一项负偏离扣0.01分，扣完为止。（以采购需求非＃项采购需求偏离表为准，投标人对偏离表真实性负责。）
	16分

	
	[bookmark: OLE_LINK25]项目实施、供货方案
（15分）
	[bookmark: OLE_LINK23]投标人针对本项目的项目实施、供货方案
方案，包括①组织机构、人员齐备②进度计划、进度保障措施③货物交接及验收④产品供货安装调试⑤风险分析与解决方案等。
方案完整，完善、完全切合用户需求；
方案基本清晰，内容基本完整；
每有1项切合用户需求得3分，基本完整得1分，不提供不得分。最高得15分。
	15分

	
	质量保障方案（6分）
	投标人针对本项目质量保障方案，包括①质量保障体系②质量保障流程等。
方案完整，完善、完全切合用户需求；
方案基本清晰，内容基本完整；
每有1项切合用户需求得3分，基本完整得1分，不提供不得分。最高得6分。
	6分

	
	设备使用培训服务保障方案（6分）
	投标人针对本项目的使用培训服务保障方案，包括①培训课程、资料②培训内容等。
培训方案完整，完善、完全切合用户需求；
培训方案基本清晰，项目培训内容基本完整；
每有1项切合用户需求得3分，基本完整得1分，不提供不得分。最高得6分。
	6分

	
	[bookmark: OLE_LINK33]售后服务（6分）
	完整的售后支持及服务方案，包括①服务标准、②服务流程、③服务内容、响应时间内容、④应急保障措施。
售后服务专门针对本项目、内容完整齐全，具有实施性，切合用户需求；
售后服务基本清晰、内容基本完整；
每1项切合用户需求得1.5分，基本完整得0.5分，不提供不得分。最高得6分。
	6分

	政策功能
（1分）
	节能产品（0.5分）
	每有一项品目清单范围内属于优先采购节能产品的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件）得0.5分，否则不得分。
注：以上复印件均需加盖投标供应商公章；属于政府强制采购节能产品的不得分。
	1分

	
	环境标志产品（0.5分）
	每有一项品目清单范围内属于优先采购环境标志产品的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件）得0.5分，否则不得分。
注：以上复印件均需加盖投标供应商公章。
	



[bookmark: OLE_LINK20] 注：依据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财办库[2026)2号)，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50％的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值x50％；
（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50％的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价x50％；
（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45％的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价x45％；
（四）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。
第5章 [bookmark: _Toc233226761]
  采购需求
（如本章内容与招标文件其它章节内容有冲突，应以本部分内容为准。）
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。








（一）采购标的需实现的功能或者目标： 
1、采购标的实现的功能或者目标；
满足日常办公及开馆条件，保障教育教学水平。
（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

2.1东城区青少年科技馆基础网络设备
	序号
	设备名称
	招标参数
	数量
	单位

	1
	机柜
	1.机柜九折型材19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，尺寸W600*D1200*H2000mm
2.机柜符合IEC60297-1标准，前后方孔条之间距离可支持按照20mm步距灵活调节，采用拼装架构，可满足便于扩展要求。
3.机柜采用1mm-2mm厚高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。
4.机柜表面喷粉厚度不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、防火、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。
5.机柜采用专用的机柜并柜连接件，应支持无需拆卸机柜门情况下实现机柜并柜功能。
6.机柜所有面板可支持单独拆卸和拼装功能，采用门锁可满足安全防盗要求。
7.满足IP20防护等级标准。
8.机柜采用前后网孔门设计，前门单开，后门双开，支持通孔率不小于70%，前后门开启角度不小于110°
9.机柜静态承载能力不小于2500kg。
机柜结构满足YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》规定的8、9级烈度结构抗地震性能要求
10.微模块数据中心检验依据应符合TLC 023.1-2020《微模块数据中心认证技术规范第1部分：组合式微模块》检验要求，其能效PUE值：≤1.22
	15
	套

	2
	冷通道系统
	双排微模块封闭冷通道系统：
1.对18个柜位机柜做冷通道封闭处理。
2.冷通道自动平移门≥2套，采用无框防火玻璃门，厚度不小于12mm；具备机械和光电双重夹功能；自动平移门应采用内包式设计，开门或关门均不影响端门上LCD触摸屏操作，同时确保通道密闭性。
3.液晶门楣显示器：长条LCD显示屏尺寸不小于931mm*161mm，分辩率不小于1920*335Dots，安装在通道门顶端位置显示微模块内部关键信息（平均温度、平均湿度、PUE值、负载百分比、告警及故障信息），同时可自定义设置显示背景风格和欢迎词；具备智能熄屏功能，可根据机房内是否有人员活动自动延时熄屏，有人时屏幕自动点亮，无人时根据设定时间延时熄屏，降低耗电量，延长LCD屏使用寿命。
4.600mm宽≥5mm厚防火钢化玻璃活动天窗≥7套，固定天窗≥2套，具备消防联动功能，当出现火警时天窗自动开启。
5.为方便管理操作，活动天窗通过“一键启动”电动式自动复位(非人工手动逐个关闭)，含复位电动控制，系统配电控制。
6.为满足安装便利性及防火要求，应采用免工具安装1U铁质盲板,单机柜配置不少于30个。
7.双通道走线槽≥18套，强弱电分离走线，跨列走线梯2套满足线缆跨越冷通道走线要求。
8.冷通道内安装照明装置，采用节能LED灯，LED灯具有阻燃性、防水性；具备人体感应功能，无需手动开关，当人进入通道时照明自动开启，开启时间可设定，在到达设定时间且未感应到人体活动时照明自动熄灭。
9.通道氛围灯装置，采用内嵌式安装，具备红、蓝双色显示功能，当系统功作正常时显示蓝光，当系统出现告警或故障时显示红光。
	1
	套

	3
	[bookmark: OLE_LINK6]列间精密空调
	1.列间空调制冷量：≥40KW;显冷量：≥40KW；
2.机组电加热量为：≥6KW；采用湿膜加湿方式，加湿量：≥3kg/h；风量≥8800m³/h
3.机组采用变频压缩机；机组满负荷电流为：48A；
4.机组全变频设计，配合电子膨胀阀精准调整流量，适应不同负荷变化。实现30%~100%变容量输出，精确控温；
5.空调机组为高热密度机房和微模块配置而设计，可贴近热源制冷，减少送回风距离，提高回风温度，冷量随负荷调节变化输出，具有高显热比、高能效比的特点。
6.机组采用≥7寸彩色触摸屏实现各部件运行状态显示，具备轮值、备份等群控功能，实现主机与备机在设定时间自动切换运行，可实现智能群控≥32台机组，保证整个模块稳定运行。
7.#为了系统的兼容性和维护性，动环监控系统，UPS主机框，蓄电池，精密空调，冷通道系统及市电配电柜、精密列头柜必须为同一品牌或完全满足兼容性要求。
	2
	台

	4
	环境精密空调（核心产品）
	1.制冷量：≥20kW ，恒温恒湿上送风 
2.风量：≥5700m³/h
3.全年能效比：≥4.0                                                                                                                                         
4.采用高能效压缩机及EC风机匹配电子膨胀阀
5.室外风机采用无级调速控制,匹配系统冷凝压力运行，降低整机能耗                                                                       
6.完善的告警保护功能系统,实现电源保护,漏水保护,温湿度超限,系统器件保护等多级告警保护
7.超宽电压输入稳定运行，具备相序检测等电源保护功能
	1
	台

	5
	精密空调安装辅材
	铜管，水管，电源线需根据现场情况配置
	3
	套

	6
	UPS主机框
	1. 三进三出纯在线双变换式产品，配置智能容错模块化UPS电源系统主机100KVA、支持2个≥50KVA功率模块。主机采用三进三出，模块化设计，实现模块化冗余，每个机柜可容纳不低于2 个模块支持380/400/415V,50/60Hz电网体系，提供最佳的供电质量与负载保护
2.整流器采用IGBT，具有PFC功能，输入功率因数高达0.99，输入谐波电流小于3%，整机效率大于96%（50%负载），绿色环保，高效节能。
3.功率模块需要采用独立的数字化双DSP控制器，模块独立自主控制，杜绝采用集中控制，避免单点故障风险。
4.要求采用集中旁路供电，禁止使用分散式旁路供电。
5.配置电池冷启动按钮，便于直接从电池组启动UPS。
6.所有功率模块均需要支持在线热插拔。
7.功率模块设计独立的LCD+LED显示+按键，方便操作人员观擦模块运行状态。
8.每个功率模块具有独立的充电器，保证电池组的可靠充电，并可进行充电功率1～20%的设置。
9.功率模块间环流小于3%。
10.为提供风扇使用寿命，风扇必须安装在功率模块前端进行送风方式。
11.静态旁路模块要求采用大功率SCR，杜绝采用小功率SCR+接触器方案。
12.所有电路板均需要采用三防工艺。
13.UPS输出功率因数为1，与负载匹配。
	1
	台

	7
	功率模块
	功率模块≥50KVA，支持热插拔系统
	1
	台

	8
	[bookmark: OLE_LINK5]蓄电池
	1.蓄电池电压：12V,额定容量：100Ah；数量：32只一组；
2.电池自放电：≤2%/月（25℃）；适用温度范围：-15℃~45℃，蓄电池外壳采用阻燃设计，蓄电池浮充设计寿命10年（25℃）。
3.#密封反应效率：蓄电池密封反应效率应不低于98.27%；AGM蓄电池安全阀开阀压力范围：10～35kPa，闭阀压力范围：3～30kPa。提供带有CNAS的检测报告或正规检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章。
	96
	只

	9
	电池汇流线缆
	蓄电池汇流线缆和主机与UPS相连线缆
	100
	米

	10
	电池柜/架
	根据现场情况进行定制电池架/柜
	3
	项

	11
	电池汇流箱
	1.结构要求：采用坚固的箱体设计，箱体尺寸应严格控制在400mm（宽）×550mm（高）×120mm（深）以内，便于侧挂安装于电池柜或电池架上。                                                 
2.主机内部必须标配125A/3P直流断路器及相应的脱扣装置，断路器电压等级不低于DC750V。
	1
	台

	12
	PDU插排
	铝合金外壳，单路32A输入/10A国标12口，16A国标4口输出（无输入线，带接线盒，带指示灯，垂直安装）
	30
	条

	13
	市电配电柜
	配置需求：定制市电配电柜主路开关1个选用4P/300A，UPS输入开关1个3P/200A，UPS输出开关1个3P/200A，UPS维修旁路开关1个200A/3P，市电输出开关1个3P/200A，精密空调配电开关3P/40A开关2个，精密空调配电开关3P/63A开关2个，照明开关1个16A/1P，备用32A/1P*6，B级防雷保护器、配置电量仪，指示灯等，
	1
	台

	14
	精密列头柜
	配置需求：定制市电配电柜主路开关1个选用3P/200A*2，UPS分配开关1P32A*12，市电分配开关1P/32A*18，UPS电分配开关1P/32A*18，B级防雷保护器、配置电量仪，指示灯等，开关品牌选用知名品牌。
	1
	台

	15
	电源线缆
	WDZC-YJY3*6，PDU线缆
	300
	米

	16
	电源线缆
	WDZC-YJY5*50平方，UPS输入输出
	40
	米

	17
	入户线缆
	WDZC-YJY4*120+1*75平方，入户线缆
	65
	米

	18
	强电桥架
	200*100mm，强电桥架
	20
	米

	19
	动环监控系统
	1. [bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]为了系统的兼容性和维护性，动环监控系统，UPS主机框，蓄电池，精密空调，冷通道系统及市电配电柜、精密列头柜必须为同一品牌。
2.微模块机房基础设施采用统一管理平台，实现对动力、环境温湿度、漏水、视频、门禁、消防等设备进行集中监控和管理。
3.B/S架构，免客户端安装，无需加载控件，基于Web的远程管理功能，通过短信、Email邮件报警等灵活的告警方式，实现机房安全无人职守；
4.监控主机为低功耗设计的嵌入式1U主机，无风扇，标配LCD显示屏，支持双电源输入。
5.接口丰富：8个RJ45口独立RS485监控扩展总线，2个DB9形态RS232串口，2个RJ45形态RS232/ RS485复用串口，2个USB接口，8路RJ11形态干接点输入接口，2路RJ45以太网口。
6.采用的是LINUX嵌入式系统平台，隔绝病毒且稳定可靠。
	1
	项

	20
	配线架
	24口 1U，千兆传输；含模块
	24
	个

	21
	理线器
	1U，黑色
	24
	个

	22
	六类非屏蔽双绞线
	千兆传输非屏蔽双绞线
	8
	箱

	23
	光纤配线架
	24口，万兆传输，LC口
	24
	个

	24
	光缆
	24芯室内多模光缆
	100
	米

	25
	光纤熔接
	含尾纤，熔接、打标等等
	576
	芯

	26
	跳纤
	2米LC-LC双芯多模光纤跳线10G
	200
	根

	27
	成品跳线
	非屏蔽跳线，2米长
	200
	根

	28
	网格桥架
	300*100mm，弱电桥架
	15
	米

	29
	安装辅材
	定制，根据核心机房设备安装所需各类管线等
	1
	批

	30
	气体灭火控制装置 (壁挂式)
	1.容量：≥1个气体灭火分区，每区最大128地址点
2.总线协议：T3协议
3.主电供电：交流187V~242V
4.带载能力：单区气体阀门驱动电流≤1.8A单区联动电源带载≤1A
5.控制器 总带载≤6A
6.电池容量：12V/12Ah两节
7.温度：0℃~+40℃相对湿度：≤95%，不凝露
8.显示屏：128×64液晶屏
9.执行标准：GB16806-2006《消防联动控制系统》一区控制
	1 
	台

	31
	[bookmark: OLE_LINK9]手持电子编码器
	工作电压：DC 3V
电池规格：2 节 1.5V AA 电池（5 号电池）
编码方式：支持总线接口（耳机插孔式）和‌红外接口两种编码方式
	1 
	台

	32
	点型感烟火灾探测器
	1.含底座；工作电压：总线15~28V
2.工作电流：监视状态≤0.4mA,报警状态≤0.9A
3.线制：无极性二线制总线
4.编码方式：电子编码
5.指示灯：巡检时周期性闪烁，火警时常亮，故障时熄灭
6.使用环境：温度-10℃~+55℃：相对湿度≤95%，不凝露
7.执行标准：GB4715-2005
	3 
	只

	33
	点型感温火灾探测器
	1.含底座；工作电压：总线15~28V脉冲电压
2.工作电流：总线静态电流≤0.35mA,总线报警电流≤0.55mA
3.线制：无极性
4.二线制总线
5.编码方式：电子编码
6.探测器的状态指示：
7.正常监视状态：LED灯周期性地闪亮火警状态：LED灯常亮故障状态：
8.LED灯常灭或无规律闪亮
9.使用环境：温度-10℃~+50℃相对湿度≤95%H,不凝露
10.执行标准：GB4716-2005
	4 
	只

	34
	声光报警器
	L.含底座；总线协议：T3协议
2.工作电压：总线电压：脉冲24W(15V~28V)工作电流：总线监视电流：≤0.4mA总线启动电流：≤2mA
3.声压级：启动后声音由小变大，3~5秒后达到稳定，稳定后正前方3米处75dB~105dB(A计权)
4.变调周期：2.5S~4.5S
5.闪光频率：1.2Hz>1.8Hz
6.编码方式：电子编码（占一个总线地址点，编码范围在1~242之间任意设定)
7.线制：无极性二总线
8.使用环境：温度：-10℃~+55℃相对湿度：≤95%RH,不凝露
9.执行标准：GB26851-2011
	2 
	只

	35
	紧急启停按钮
	1.工作电压：总线15VDC~28VDC脉冲电压
2.工作电流：监视电流：≤2mAb.启动电流：≤5mA
3.启动零件型式：重复使用型
4.启动方式：人工按下“紧急启动”按键2秒钟
5.停止方式：人工按下“紧急停止”按键1秒钟
6.转换模式方式：人工按下“转换键”按键3秒钟
7.指示灯：1)启动：红色，系统处于延时启动阶段时点亮：2)手动：绿色，系统处于手动模式时点亮：3)自动：绿色，系统处于自动模式时点亮：4)停止：红色，监视状态时不亮，系统处于延时启动阶段时按停止按钮后停止灯亮，松开后熄灭。
8.线制：与气体灭火控制装置采用无极性二总线连接
9.编码方式：电子编码，每个紧急启停按钮占用一个地址
10.使用环境：室内，温度-10℃~50℃，相对湿度≤95%RH,不凝露
	2 
	只

	36
	放气指示灯
	1.工作电压：总线电压：15~28V(脉冲电压)电源电压：DC24V(20V~28V)
2.工作电流：1)总线静态电流：≤0.5mA2)总线动作电流：≤1,0mA3)
电源监视电流：≤1.0mA4)电源动作电流：≤16.0mA3.编码方式：电子编码方式，占用一个总线编码地址。
4.线制：四线制，与气体灭火控制装置的总线及联动电源分别二线无极性连接。
5.闪光频率：1Hz2Hz
6.表面亮度：50cd/m2~300cd/m
7.点亮/非点亮比：>3：2
8.使用环境：温度-10℃~+50℃，相对湿度≤95%RH,不凝露
9.执行标准：GB26851-2011
	2 
	只

	37
	输入模块
	1.总线协议：T3协议
2.工作电压：总线电压：15~28V(脉冲电压)
3.工作电流：总线监视电流：≤0.4mA总线动作电流：≤1.0mA
4.指示灯：输入指示灯：红色（正常监视状态闪亮一次，故障状态闪亮两次，动作状态常亮）
5.编码方式：电子编码（占一个总线地址点，编码范围在1~242之间任意设定）
6.终端电阻：10KΩ
7.线制：与火灾报警控制器采用无极性二总线连接
8.使用环境：温度：-10℃~55℃相对湿度：≤95%RH,不凝露
9.外形尺寸：约86mm×86mm×33mm(含底座)
10.执行标准：GB16806-2006
	1 
	只

	38
	柜式灭火装置
	含贮存容器、容器阀、驱动装置、检漏装置、连接管、喷嘴、信号反馈装置、安全泄放装置、压力表、箱体等
	2 
	台

	39
	泄压装置
	机械式启动，利用防护区内的压力将气体灭火系统防护区泄压装置自行开启或关闭。 开口尺寸400mm*400mm开启动作压力1000±50Pa
	1 
	台

	40
	七氟丙烷药剂
	1.纯度：≥99.6% 酸度：3ppm 水含量：10ppm 不挥发
2.残留物：不高于0.01% 悬浮或沉淀物：不可见
	213 
	Kg

	41
	排烟系统
	1. 专为气体灭火形式的消防系统设计，可在火灾后有效排除灭火气体，及火灾产生的烟气。
2. 风机由叶片、电机、风机机壳、轮毂、轴、轴承、电机支撑板、集风器等部分组成。
3. 流量：≥2100m3/h
4. 余压:≥215pa
	1
	项

	42
	安装辅材
	包含消防灭火相关设备配套安装线缆、穿管等
	1
	项

	43
	第三方消电检
	项目完成后需提供具备资质的第三方检测公司针对核心机房的消防检测。
	1
	项

	44
	模块化机柜散力架
	5镀锌角钢制作，按照模块化机柜参考尺寸：1200mm*600mm定制
	1
	套

	45
	电池箱散力架
	5镀锌角钢制作，按照投标电池箱设备尺寸定制
	2
	个

	46
	空调室外机支架
	水泥底座或角钢支架，按照投标空调设备尺寸定制
	2
	套

	47
	三聚氰胺面层硫酸钙无边抗静电地板
	抗静电地板600×600mm
	90
	平米

	48
	甲级钢制防火门
	甲级钢制防火门，1500*2300mm；
	2
	樘

	49
	计算机保护地汇流排
	30*3mm
	25
	米

	50
	静电接地铜编织带网格
	16mm2组成1200*1200mm
	110
	米

	51
	防静电接地支线敷设
	ZR-BVR 6mm2
	80
	米

	52
	接地主线敷设
	ZR-BVR 50mm2
	15
	米

	53
	接地箱
	专用接地箱
	1
	个

	54
	[bookmark: OLE_LINK10]KVM主机
	1.≥4远程，本地≥32口数字kvm
2.支持双电源双网络接口支持冗余及双IP配置
3.支持模拟音频信号OVER IP传送，中文命名，支持VGA分频功能、USB HUB功能。
4.鼠标支持银河麒麟、中标麒麟等linux系统。
5.服务器视频信号整屏显示，远程访问服务器信号分辨率最高支持1920×1200@60hz，支持1680*1050等宽屏分辨率画面色彩要求达到16位真彩色。
6.在不同分辨率服务器之间切换时，自动调节视频大小，无需人工手动调节。
7.安全功能：要求支持IP和MAC地址过滤，并支持白名单和黑名单。
8.要求支持对编码通道进行开关设置，可以临时屏蔽故障编码通道，达到不影响现场使用的目的。
9.支持客户端访问操作，并支持银河麒麟、中标麒麟等linux系统
	1
	台

	55
	模块
	1.虚拟媒体技术；通过用户端工作站本地硬盘、光驱、光盘镜像文件ISO格式、U盘直接给被管理服务器远程安装软件和拷贝数据。
2.VGA+USB接口，最远支持45米高清传输。
3.支持中文命名。
4.分配和储存每一台服务器的检验码和用户认证,防止了未经授权进入KVM接入机。
	64
	个

	56
	[bookmark: OLE_LINK11]三合一显示器
	1.19英寸显示器键盘鼠标，全铝合金拉丝工艺金色把手，双开关设计，折叠抽拉式，采用隔离技术与仿真技术，避免键盘鼠标的串扰现象，支持热插拔.机架式一体成型，一键自动闭合开关设计
2.1U高度，19”标准规格
	1
	台

	57
	防火墙
	1.硬件架构：采用非X86多核架构，支持双交流电源
2.性能要求：网络层吞吐量≥3Gbps，应用层吞吐量≥1.5Gbps，最大并发连接数≥100万，每秒新建连接数≥2万。SSL VPN并发用户不低于200。IPSec VPN隧道数不少于600。
3.接口要求：至少配置≥8个千兆电口，≥2个千兆光口，≥2个万兆光口，≥1个Console口。
4.升级服务：整机同时具备防火墙、链路负载均衡、入侵防御、防病毒、带宽控制、应用识别等功能。
5.部署模式：实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式。
6.路由实现：实现静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议。
7.NAT功能：NAT地址池支持动态探测和可用地址分配；支持NAT44、NAT46、NAT64、NAT66
8.VPN：可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控。支持SSL的版本包括TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2、TLS1.3；SSL VPN，默认免费提供15个并发（用户）授权；提供远程安全服务；
9.攻击防护：实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能。
10.URL过滤：设备提供海量预分类的URL地址库，支持根据URL类别实现URL过滤；设备支持管理者自定义新的URL地址和URL分类；
11.入侵防御：支持基于对包括但不限于操作系统、网络设备、办公软件、网页服务等保护对象的入侵防御策略，支持基于对漏洞、恶意文件、信息收集类攻击等的攻击分类的防护策略，支持基于服务器、客户端的防护策略。且缺省动作支持黑名单。支持对检测到的攻击行为的前后报文进行自动化抓包功能，方便用户对攻击行为进行取证。支持超过23000种特征的攻击检测和防御。
12.防病毒：可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，实现病毒日志和报表；防病毒本地库数量600万+。
	2
	台

	58
	电源模块
	交流电源模块
	2
	个

	59
	授权
	入侵防御、防病毒、应用识别特征库三合一授权，1年；
	6
	个

	60
	光模块
	万兆LC多模模块，适用于SFP+接口
	8
	个

	61
	核心交换机
	1.设备要求：交换容量≥51.2TbpsTbps，包转发率≥38400Mpps，以官网最小值为准；主控槽位≥2，电源槽位数≥2，业务槽位数≥3；
2.二层功能：支持基于端口、基于协议、基于MAC的VLAN、支持QinQ 、支持DLDP 、支持动态MAC、静态MAC和黑洞MAC表项 
3.三层功能：支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 、支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议、支持IPv6 ND、支持路径MTU发现 
4.QoS ：支持SP, WRR,WFQ, SP+WRR, SP+WFQ调度方式 、支持L2~L4协议包过滤功能和流分类 、支持流量整形 
5.端口转发： 1G端口64字节转发时延<1.2us , 10G端口64字节转发时延：<0.9us；
6.设备功耗：1G单板功耗≤23W，单端口功耗≤0.5W，10G单板功耗≤70W，单端口功耗≤1.4W
7.虚拟化：支持2台设备虚拟化技术；支持跨设备的链路聚合技术M-LAG，提供冗余保护和流量负载分担
8.网管特性：内置图形化管理系统，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级；
	2
	台

	62
	板卡
	主控引擎 
管理网口：≥1 个 10/100BASE-TX RJ-45 接口，
功耗：典型功耗约 52W
工作电压：支持 -48V DC 或 220V AC
	4
	个

	63
	电源模块 
	交流电源模块不低于300W
	4
	个

	64
	接口板卡
	≥40个千兆光口， ≥8个万兆光口
	2
	个

	65
	光纤线缆
	[bookmark: OLE_LINK1]堆叠线缆SFP+电缆≥3m
	2
	个

	66
	汇聚交换机
	1.交换容量：≥2.56Tbps
2.转发性能：≥720Mpps
3.扩展插槽数：扩展插槽≥2
4.电源：模块化双风扇
5.性能指标：MAC地址表（max）≥32K；路由表容量（max）≥16K；ARP：≥16K；ACL：≥1K（入）/256（出）。
6.接口类型：端口形态：≥24个1/10GE SFP+端口，≥2个40GE QSFP+端口（每个QSFP+端口可拆分为4个10GE端口），≥2个slot扩展插槽，两个电源插槽，两个风扇插槽；
7.VxLAN：支持VxLAN二层网关；支持VxLAN三层网关；支持EVPN。
8.堆叠：最大堆叠台数≥9台；最大堆叠带宽≥160G；可要求堆叠带宽，并要求实配接口的基础上额外满配堆叠带宽所需的接口和互联模块；支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或40G均支持）；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预；支持远程堆叠。
9.VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094。
10.链路聚合：支持最多16个端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP。
11.镜像功能：支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；同时支持N：M的端口镜像（M大于1）。
12.组播协议：支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2；支持PIM Snooping；支持MLD Proxy；支持组播VLAN；支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM；支持MSDP，MSDP for IPv6；支持MBGP，MBGP for Ipv6。
13.路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+；支持IPv4和IPv6环境下的策略路由；支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道。
14.可靠性：支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms；
15.访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；整机提供ACl条目数不小于6K条；支持基于端口和VLAN的 ACL；支持IPv6 ACL；支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；
16.SDN/OPENFLOW：支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网网站命令手册佐证支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）；提供同品牌OPENFLOW 1.3一致性认证证书；支持多表流水线；支持Group table；支持Meter；
17.管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准。
	1
	台

	67
	电源模块
	交流电源模块
	2
	个

	68
	万兆单模光模块
	万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口
	4
	个

	69
	48口接入交换机
	1.交换容量≥758Gbps/7.58Tbps，包转发率≥148Mpps/222Mpps，整机功耗≤44W
2.端口类型≥48个10/100/1000TX Base-T电口，≥4个1/10GE SFP+光口
3.支持端口防雷≥6KV
4.环境温度：支持丰富的IPv6业务特性及多种IPv6管理手段
5.支持静态MAC配置
6.支持MAC地址绑定、支持MAC地址学习
7.支持组播VLAN、Guest VLAN、MAC VLAN、端口的VLAN
8.支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴
9.支持端口镜像、流镜像
10.支持IEEE 802.3ad，支持动态链路聚合LACP
11.支持Jumbo Frame数据传输
12.支持端口限速、流的重定向功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段
13.支持ARP Detection功能，支持ARP限速
14.支持SNMP v1/v2/v3、TELNET、SSH2.0等多种管理方式，支持管理系统、WEB网管，支持云管和快网络功能
15.支持包过滤功能，支持 SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持双向ACL
16.支持防私接DHCP Snooping，支持DHCP Relay，避免上网终端从非法DHCP服务器分配IP地址，保障网络安全。
17.支持802.1X认证、WEB认证、MAC认证和二三层Portal认证。
18.可console管理，支持命令行接口配置
19.支持FTP和TFTP加载升级
20.支持风暴抑制，包括广播抑制、单播抑制和组播抑制。
21.支持STP/RSTP/MSTP多种生成树协议，提高容错能力，提升网络稳定性。
22.支持调试信息输出，支持Ping、Tracert和Telnet远程维护，支持NQA、DLDP和虚拟电缆检测。
23.支持ERPS环网协议
24.支持sFlow技术，用于对网络流量进行统计分析
	9
	台

	70
	24口接入交换机
	1.交换容量≥598Gbps/5.98Tbps，包转发率≥148Mpps/222Mpps，整机功耗≤23W
2.端口类型≥24个10/100/1000TX Base-T电口，≥4个1/10GE SFP+光口
3.支持端口防雷≥6KV
4.支持丰富的IPv6业务特性及多种IPv6管理手段 
5.支持静态MAC配置
6.支持MAC地址绑定、支持MAC地址学习
7.支持组播VLAN、Guest VLAN、MAC VLAN、端口的VLAN
8.支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴
9.支持端口镜像、流镜像
10.支持IEEE 802.3ad，支持动态链路聚合LACP
11.支持Jumbo Frame数据传输
12.支持端口限速、流的重定向功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段
13.支持ARP Detection功能，支持ARP限速
14.支持SNMP v1/v2/v3、TELNET、SSH2.0等多种管理方式，支持管理系统、WEB网管，支持云管和快网络功能
15.支持包过滤功能，支持 SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持双向ACL
16.支持防私接DHCP Snooping，支持DHCP Relay，避免上网终端从非法DHCP服务器分配IP地址，保障网络安全。
17.支持802.1X认证、WEB认证、MAC认证和二三层Portal认证。
18.可console管理，支持命令行接口配置
19.支持FTP和TFTP加载升级
20.支持风暴抑制，包括广播抑制、单播抑制和组播抑制。
21.支持STP/RSTP/MSTP多种生成树协议，提高容错能力，提升网络稳定性。
22.支持调试信息输出，支持Ping、Tracert和Telnet远程维护，支持NQA、DLDP和虚拟电缆检测。
23.支持ERPS环网协议
24.支持sFlow技术，用于对网络流量进行统计分析
	6
	台

	71
	24口POE交换机
	1.交换容量≥598Gbps/5.98Tbps，包转发率≥148Mpps/222Mpps。
2.端口类型≥24个10/100/1000Base-T电口，≥4个1G/10G SFP+光口。
3.支持POE+，整机PoE最大输出功率≥375W，单端口最大输出功率35W
4.支持端口防雷≥6KV
5.支持丰富的IPV6业务特性及多种IPv6管理手段 
6.支持MAC地址学习数目限制，MAC地址深度最深≥16K，手工配置静态MAC≥1000项。
7.支持组播VLAN ，可实现同一组数据在不同用户VLAN间的复制和转发
8.支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴
9.支持IEEE 802.3ad，支持动态链路聚合LACP
10.支持Jumbo Frame数据传输。
11.支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段，支持ARP Detection功能，支持ARP限速
12.支持SNMPV1/2/3、TELNET、SSH等多种管理方式，支持管理平台、WEB网管，支持云管和自主网功能
13.支持包过滤功能，支持 SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持双向ACL
14.支持防私接DHCP Snooping，避免上网终端从非法DHCP服务器分配IP地址，保障网络安全。
15.支持802.1X认证、WEB认证、MAC认证和二三层Portal认证，支持Guest VLAN等功能。
16.可console管理，支持命令行调试
17.支持FTP和TFTP加载升级
18.支持风暴抑制，包括广播抑制、单播抑制和组播抑制。
19.支持STP/RSTP/MSTP多种生成树协议，提高容错能力，提升网络稳定性。
20.支持调试信息输出，支持 Ping、Tracert和 Telnet远程维护，支持NQA、DLDP和虚拟电缆检测。
	8
	台

	72
	8口POE交换机
	1.交换容量≥240Gbps，包转发率≥44.6Mpps
2.端口类型≥ 8个100/1000/2500BASE-T PoE++电口，≥1个1G/2.5G/10G SFP+端口
3.支持端口防雷：6KV
4.PoE供电≥135W；支持POE++，单端口最大功率输出功率60W
5.无风扇设自然冷却
6.支持DHCP Snooping，可防私接
7.支持黑洞MAC地址的配置，过滤掉非法用户，保障网络安全
8.支持基于端口的VLAN
9.支持广播风暴抑制、未知单播抑制、多播风暴抑制
10.支持端口镜像、端口自环检测、端口隔离、端口聚合
	1
	台

	73
	万兆多模光模块
	万兆LC多模模块，适用于SFP+接口
	48
	个

	74
	42U机柜
	42U机柜，标配8位PDU1个
	8
	台

	75
	无线控制器
	1.支持常规AP最大数量≥512，吞吐量≥10Gbps。
2.≥8个千兆GE端口，≥2个万兆SFP+端口，≥2个2.5GE端口。
3.为了满足设备稳定性，要求内置双电源冗余。
4.支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证；支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP；支持内置portal、dot1x服务器。
5.为使得网络管理员实时感知网络状态，所投产品需要在网络发生异常时，可利用短信、微信、邮件等三种不同方式推送告警信息。
6.为了有效排查无线网络中存在的匿名攻击的隐患，所投产品需要具备仿冒终端检查的能力，并且识别仿冒终端所接入SSID、AP以及终端设备型号、终端操作系统等信息。
7.为实现AC的全面运维，所投产品需要支持：ACCPU、内存使用率以及历史信息，AC整机广播、组播、单播流量成分以及历史信息，以及每端口广播、组播、单播流量成分以及历史信息，同时可以识别最近一分钟端口入方向广播组播占比过高、最近一分钟端口流量过大等异常事件。
8.为保障IPV4网络过渡到IPV6网络的安全性，设备需支持IPV6 SAVI功能。
	1
	台

	76
	无线控制器授权1
	≥128个AP管理授权
	1
	个

	77
	无线控制器授权2
	≥16个AP管理授权
	1
	个

	78
	放装AP
	[bookmark: OLE_LINK4]1.工作模式：采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；
2.协商速率：整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4Gbps，2.4G射频速率≥0.575Gbps；
3.接口设计：≥1个10/100/1000Mbps接口；
4.#支持通过转移部分慢速设备的服务时间给快速设备，优化等待时间，使高协议终端可以充分利用空口，降低了低协议终端对高协议终端的影响，提高了无线网络的整体传输速度和性能。提供带有CNAS的检测报告或正规检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章。
[bookmark: OLE_LINK13]5.#提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺函（加盖制造厂家公章）
	133
	台

	79
	高密AP
	1.工作模式：采用整机三频8流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；
2.协商速率：整机协商速率≥7.2Gbps
3.物联网：内置BLE5.1/RFID/Zigbee功能模块
4.接口设计：≥2个100/1000M/2.5G电口，≥1个10/100/1000M电口支持PoE out对外供电
5.并发用户数：整机支持≥1280个用户同时在线，射频1和射频2能够各自上线≥512个用户，射频3能够上线≥256个用户；
6.终端性能测试：设备5GHz单用户在80MHz频宽下性能均≥900Mbps
7.5GHz射频1和5GHz射频2均采用≥4条空间流设计，第3个射频采用2.4GHz/5GHz可灵活切换射频
	17
	台

	80
	面板AP
	1.工作模式：采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式
2.协商速率：整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4Gbps，2.4G射频速率≥0.575Gbps。
3.接口设计：≥1个10/100/1000Mbps上行接口；≥2个10/100/1000Mbps下行接口。
4.设备尺寸：为了安装方便，美观融入环境，要求设备尺寸为标准86mmx86mm尺寸；
5.安装方式：支持壁挂、吸顶和86盒等多种安装方式。
6.物联网：内置BLE5.1功能模块；
	12
	台

	81
	室外AP
	1.工作模式：采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式
2.协商速率：整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4Gbps，2.4G射频速率≥0.575Gbps。
3.接口设计：≥2个100/1000Mbps接口。
4.物联网：内置BLE5.1/RFID/Zigbee功能模块；
5.防护等级：IP68；
6.物联网扩展：支持链式物联网扩展能力，最大支持10个BLE、RFID、ZigBee等全制式物联网扩展；
7.天线设计：内置全向天线。
	7
	台

	82
	上网行为管理
	1.产品结构：机架式独立硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构，稳定可靠，加电即可运行，启动过程无须人工干预；多核架构设计，不允许采用X86架构，功能采用模块化结构设计，提供CPU型号、频率。内置软件Bypass模块，内置X路电口Bypass；在设备流量异常时，可自动切换到Bypass状态，当设备恢复时，可自动切换回工作状态；双电源
2.产品性能：三层吞吐量≥2.5Gbps，七层吞吐量≥1Gbps；功能全开适用带宽≥400M，行为审计&应用控制适用终端规模≥2000台
3.物理接口：千兆电口≥10个（含8个POE供电口），Combo口≥4对，Console口≥1个，USB口≥1个，扩展槽位≥2个
4.接口配置：支持以太网接口、网桥接口、聚合接口、隧道接口、无线接口、安全域；
5.虚拟线：支持虚拟线配置，虚拟线的两个接口支持状态联动。数据传输支持vlan tag过滤
6.NAT：支持源地址转换、目的地址转换、双向地址转换、NAT44
7.DNS-DNAT：支持负载在出接口的DNS请求主动完成DNS服务器替换
8.DDNS：支持DDNS功能
9.VRF：支持VRF功能，不同vrf下的接口可以配置相同的ip地址，通过VRF有效隔离不同网络；
10.链路聚合：支持自定义的静态手工模式和LACP模式的链路聚合，实现线路带宽叠加
11.数据分析：支持用户虚拟身份画像，以时间轴的形式展示用户上网行为轨迹；
支持单用户全天行为分析报表，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息，支持对单用户进行网站访问质量检测；
12.策略分析与清理：支持分析冗余策略、隐藏策略、冲突策略、可合并策略、空策略、过期策略
	2
	台

	83
	授权
	应用识别&URL特征库升级服务，1年；
	6
	个

	84
	万兆多模光模块-上网行为管理
	万兆LC多模模块，适用于SFP+接口
	4
	个

	85
	认证系统
	1.分布式部署：要求资源拓扑、告警、性能等功能模块支持多服务器分布式虚拟化部署，可实现负载分担，满足大规模网络环境的统一管理
2.支持自定义用户主页：管理员可以首页中通过拖拽，自定义需要在首页展示页面，同时支持Widget扩展
3.故障管理：支持对全网设备告警的实时监控和统一浏览；支持多种提醒方式，如告警实时提醒（告警板）、告警音响提示；支持多种转发方式，比如转E-mail，转短信，转上级网管或其它网管等。支持告警分析，可以屏蔽重复告警、闪断告警，支持告警自动确认功能
4.性能管理：支持基于任务的性能监控，可定制监控任务，长期监控网络性能，可以形成日报、周报、月报等报表。支持定制性能阈值，可以为监控的性能指标设置两级阈值，当性能指标超过阈值时根据不同的阈值发送不同级别的告警。
5.面板可视化：支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口的工作状态；并提供基于设备面板的设备、单板、端口配置功能。
6.设备配置集中管理：配置库包括配置文件和配置片断，配置内容可带有参数，在部署时根据设备的差异设置不同的值；配置文件可部署到设备的启动配置或者运行配置；配置片断只能部署到设备的运行配置； 
7.IP地址自动扫描：实现网络IP地址自动扫描、统计、分配和管理，同时允许用户手工分配和管理IP地址，以达到更加灵活的分配管理。结合IP地址段的管理功能，将整个网络的IP，划入各个不同的IP地址段，分别进行管理，并给出详细直观的IP分配情况统计图表，使管理员能清楚的了解和掌握整个网络的IP使用情况。
8.无线设备拓扑：显示AC与Fit AP间的逻辑连接关系，显示Fit AP当前在线Client，AC拓扑中支持链路显示参数，包括仅显示在线AP、仅显示不在线AP和仅显示Rogue AP。通过无线位置视图拓扑，可按照设备所在区域，能够在位置视图中查看AP设备的物理位置
9.支持PAP认证、CHAP认证、EAP-MD5认证、EAP-PAP认证、EAP-TLS认证、EAP-PEAP-MSCHAPV2认证、EAP-PEAP-MD5、EAP-GTC、EAP-TTLS认证等802.1X认证
10.支持纯Web认证和客户端Portal认证；支持EAP Over Portal认证；支持二次地址分配；支持Portal页面定制；支持IPV6纯Portal认证以及NAT环境下的Portal认证；基于不同的端口组、WLAN SSID、终端操作系统推出不同的认证页面；支持Web Portal页面可视化定制；支持无感知认证，可在多台认证设备间漫游
11.基于场景的终端网络接入授权：支持根据终端接入区域、接入时间段、终端IP地址、终端MAC地址、终端厂商、终端操作系统、终端类型、AP、手机号码、IMSI号码等对网络接入终端授予不同的访问权限。
12.多因素认证：支持本地账号密码认证外，可单独使用或叠加其它第三方认证方式进行认证，如微信、微信小程序、企业微信、钉钉、Facebook、Twitter、Google、短信（短信平台、短信猫）、证书、动态口令（RSA、飞天诚信等）、人脸、第三方用户数据源（数据库、WEB服务、RADIUS）等。
13.软令牌服务：认证系统自带软令牌服务，不依赖第三方即可实现动态口令认证；自带软令牌支持国密算法；并可与市面主流OTP客户端兼容，如Google Authenticator、Free OTP、Microsoft Authenticator。
14.基于网络设备的动态授权：用户的接入权限，可以在认证通过后下发给接入设备，由设备动态控制用户的访问权限，限制用户对内部敏感服务器和外部非法网站的访问。授权能力包括 VLAN、ACL、带宽、OoS(用户队列模板)、用户组等。支持下发 DACL(动态 ACL)，认证后可以直接下发 ACL 规则给接入设备，无需通过获取网络设备管理权限进行设备配置变更。
15.违规外联管理：防止内网的主机通过3G/4G、拨号、多网卡等方式访问外网网络而造成的内部信息泄露。可以支持内网终端屏蔽所有网卡的外部网络访问流量，也可以支持在不连接内网时的外部网络访问控制。可以设置不检测不控制的特例网卡名单。对出现问题的终端支持审计。同时支持IPv4、IPv6应用场景。
	1
	台

	86
	认证系统授权
	≥500个用户准入授权
	1
	个

	87
	日志审计
	性能：综合日志处理性能≥2600EPS，日志采集处理均值≥7000EPS。≥6个千兆电口，≥2个扩展插槽，单电源，≥2TB 硬盘。
2.包含≥35个日志源授权。3年硬件维保服务和软件升级维护服务。
3.#支持对资产IP地址（含内网IP）的地理信息进行管理，设置单IP及IP段行政区及经纬度，支持地图显示；日志解析字段内置≥150个字段，属性字段可扩展，用户可根据审计需要自行创建字段，属性类型包括IP、字符串、整型、IP、布尔、布尔等15种，可选择映射函数8种可选项等。内置及新增的所有字段均可参与事件查询、关联分析和报表数据源统计；支持正则表达式、JSON、Key-Value、分隔符4种解析方案，支持日志自动化辅助范化；（提供功能截图证明材料，并加盖投标人公章）；
4.点击查看内置报表包含的组件关联的过滤条件时，新增支持查看该内置报表关联的数据源所引用的过滤条件。
5.用户点击事件任意属性字段，可以该字段为条件对事件进行统计分析，并展示Top 20排序，排序支持正序和倒序，并可对统计内容进行点击下钻。
6.可以对事件依据其源目的IP和端口等各类字段信息进行深入的事件追踪调查，支持无限次数的追踪调查；
7.能够将资产按照多种维度进行分组、分域管理，如地理位置、组织结构、业务系统等，提供便捷的添加、修改、删除、查询与统计功能，支持资产组可以在页面不同的分组中移动。
8.能够在世界地图和中国地图上实时定位事件源/目的IP地址（内网IP）的地理位置；
9.系统内置仪表板至少包括日志源事件分析仪表板，Windows事件分析仪表板，防火墙仪表板，WEB事件仪表板，威胁情报利用仪表盘、流量分析日志仪表盘、VPN仪表盘等20种仪表盘。
	1
	台

	88
	堡垒机
	1. ≥6个千兆电口、≥2个万兆光口，≥2个接口扩展槽位，≥4TB硬盘，冗余电源，支持液晶屏，最大支持150路图形会话或500路字符会话并发，最大可选300授权许可。
2.授权≥50个被管资源数。
3.≥3年硬件维保服务和软件升级维护服务。
4.#支持多因子认证，方式包括手机令牌、手机短信、动态令牌、国密USBKey、指纹识别等多因子认证方式（提供功能截图证明材料，并加盖投标人公章）
5.具备丰富的第三方认证对接方式，例如RADIUS、AD域、LDAP等第三方认证类型。同时，产品支持配置多个AD域/LDAP作为认证源；
6.具备账号密码的防爆力破解功能，支持登录失败次数锁死设置，可自定义尝试密码次数、尝试手机令牌次数、尝试动态令牌次数，可设置锁定用户账号或IP，可设置锁定时长，到期自动解锁或管理员手动解锁，可设置登录尝试密码失败之后，将登录尝试失败计数器重置为0次所需要的时间时长；
7.#支持云主机资源批量导入，包括阿里云、百度云、华为云、腾讯云、AWS、Azure、Ucloud云平台的资源，支持设置优先导入公网和内网IP设置，支持导入同时批量新建标签。（提供功能截图证明材料，并加盖投标人公章）
8.支持应用发布演示模式，进行http/https访问过程时浏览器将会禁用F12、鼠标右键、浏览器工具栏，防止通过开发者工具泄露资产明文口令，提升系统安全性。
9.支持内置文件病毒扫描，实现本地上传文件到堡垒机网盘、主机上传文件到堡垒机网盘的文件传输扫描，针对病毒文件，可以执行信任、删除等操作，并生成审计记录，防止运维场景下传输病毒文件到IT系统中，威胁系统安全。
10.支持网盘大小限制，可限制网盘总空间，也可限制单个用户的网盘空间；
	1
	台

	89
	WEB应用防火墙
	1.网络吞吐量≥4Gbps；应用层处理能力≥900Mbps；网络并发连接数≥100万；HTTP并发≥64万；HTTP新建连接数≥10000/s。有液晶面板；≥1TB硬盘；单电源；≥6个千兆电口，2组bypass，≥2个千兆SFP插槽。Web安全保护32个站点。
2.含3年WAF软件特征库服务；3年维保服务。
3.支持路由牵引部署模式，通过路由牵引、SNT回注方式对流量进行过滤。
4.支持产品页面一键断网（禁止访问）功能，在特殊情况下，实现对特定网站的快速下线。
5.支持攻击态势大屏实时展示，可通过产品自带的实时态势监测模块进行攻击态势地图展示，包含对源地址、源地域、目标资产、安全防护攻击类型、攻击趋势、HTTP并发请求及实时事件的动画统计。
6.支持SQL注入、XSS跨站攻击防御策略，支持特征检测与语义分析算法检测。
7.支持防暴力破解功能，可支持频率阈值，动态令牌以及频率阈值+动态令牌等三种方式实现暴力破解防护；
8.支持检测并清洗的攻击类型：IP攻击，TCP攻击，UDP攻击，ICMP攻击，DNS攻击，HTTP攻击等20多种DDoS攻击类型。
9.#支持虚拟补丁功能，支持导入Appscan和SecVSS扫描器的扫描结果生成WAF的规则，对此类网站漏洞直接防护。（提供功能截图证明材料，并加盖投标人公章）
10.产品具备资产定时下线功能，可自定义下线时间。
	1
	台

	90
	入侵防御系统
	1.最大网络层吞吐≥12Gbps，最大IPS吞吐≥1.5Gbps，最大并发连接数≥300万，每秒最大新建连接≥15万/秒，有液晶屏，冗余电源，≥4TB硬盘； ≥8个千兆电口（支持2组bypass） 、≥2个千兆光口, ≥2个万兆光口。≥2个扩展插槽。
2.含3年入侵防御特征库、应用识别库和威胁情报订阅服务和3年硬件维保服务。
3.支持4in6隧道过渡技术，至少包含DS-Lite协议中的b4和aftr能力，以及支持从DHCPv6服务器或手动方式获取AFTR参数。
4.支持MPLS流量透传；支持针对MPLS流量的安全审查，包括漏洞防护、反病毒、间谍软件防护、内容过滤、URL过滤、基于终端状态访问控制等安全防护功能。
5.#所投产品的漏洞防护特征库及间谍软件库包含高危漏洞攻击特征，至少包括“永恒之蓝”、“震网三代”、“Struts”、“Struts2”、“Xshell后门代码”以及对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、CWEID、严重性、影响的平台、类型、描述、解决方案建议等（CVEID、CNNDID、CWEID等信息在漏洞攻击特征中体现）详细信息；（提供功能截图证明材料，并加盖投标人公章）
6.支持暴力破解能力，至少支持FTP、IMAP、WEBLOGIC、VNC、Telnet、RLOGIN、RDP等14种协议，且可手动设置攻击频率、持续检测时间，并支持日志、阻断、放行、重置和加入动态黑名单的处置动作。
7.#支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞防护。（提供能够体现漏洞防护特征库分类信息、支持的执行动作以及支持的应用协议的功能截图并加盖投标人公章）
8.#支持在设备漏洞防护特征库直接查阅攻击的名称、CVEID、CNNVDID、CWEID、严重性、影响的平台、类别、描述、解决方案建议等详细信息；（提供能够在设备上显示以上内容详细信息的截图证明材料并加盖投标人公章）
9.#提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺函（加盖制造厂家公章）
	1
	台

	91
	服务器杀毒
	1.≥3年维保服务。
2.产品全功能支持简体中文/繁体中体/英语自由切换。
3.支持根据分组、计算机名称、IP地址、MAC地址、通信IP地址、接入点、客户端类型、操作系统类型、操作系统版本等条件的组合筛选出符合条件的终端进行管理，自由对终端进行转移分组、删除终端、重启系统和终端跃迁。
4.支持自动分组，按IP地址、CPU数量、MEM容量、主机名、计算机工作组等参数进行自动动态调整分组。
5.客户端主程序、病毒库版本支持按分组和多批次进行灰度更新，保持在低风险中完成终端能力更新。支持设置不同终端类型设置和每批次观察时长。当检测到新版本将从第一批次重新观察。
6.#支持对压缩包内的病毒扫描，支持多层压缩包的扫描，可自定义配置压缩包的扫描层数，至少大约10层模式下的扫描。（提供功能截图证明材料并加盖投标人公章）
7.实时防护分析：提供实时防护拦截病毒的完整分析（包含实时防护概况趋势、处理结果分布、病毒类型TOP10、检出终端TOP10、病毒名称TOP10、病毒文件TOP10、病毒路径TOP10、勒索程序TOP10、挖矿木马TOP10、WebShell木马TOP10）。
8.#支持管理员预先设置好灰度发布批次和漏洞修复策略（分时间段、按级别、排除有兼容性问题的补丁等），每当控制台更新补丁库，自动化编排完成漏洞修复——将全网终端划分为由小到大的多个批次，根据企业环境，自动先推送给第一个小批次分组，如无问题自动推送给下一个批次，直到推送给全网。如有问题，只需将有问题的补丁添加到排除列表和卸载已安装的终端即可。整个推送安装过程自动化编排，无需管理员过多参与，只需在有问题时添加排除列表和下发卸载补丁任务。（提供功能截图证明材料并加盖投标人公章）
9.支持按照补丁的维度统计补丁安装情况，包括补丁号、系统类型、补丁类型、补丁级别、补丁名称、补丁描述、发布日期、漏洞CVE编号、漏洞CNNVD编号、未安装、已安装、已安装未生效、已排除、未更新补丁库。并支持导出统计报表。
	10
	点

	92
	漏洞扫描
	1.Web扫描域名无限制，系统扫描IP地址最大支持1024个，支持扫描A类、B类、C类地址，系统扫描支持100个IP地址并行扫描。≥1U机架式，≥1T硬盘，≥6个10/100/1000M自适应电口，≥4个千兆光口，≥1个扩展插槽,液晶面板显示，单电源。
2.含≥3年漏洞特征库升级，≥3年硬件维保服务和软件升级维护服务。
3.提供≥4大独立扫描模块，包含系统扫描、Web扫描、数据库扫描、弱口令扫描的全面扫描能力。
4.采用B/S设计架构，SSL加密方式通信，无须安装客户端，用户可通过浏览器远程管理系统。
5.#系统应支持检测的系统漏洞数不少于35万个，覆盖CVE、CVSS、CNVD、CNNVD、CNCVE、Bugtraq多种漏洞标准。（提供功能截图证明材料并加盖投标人公章）
6.支持部署在IPv4、IPv6环境下，且系统扫描、Web扫描、数据库扫描、弱口令扫描等各类型任务均支持添加IPv6扫描目标。
7.支持分布式部署，系统应能灵活配置分布式集群中的任一设备作为管理中心。管理中心应能统一下发任务、查看任务结果、导出报表、查看节点状态，同时自身也具备执行扫描任务的能力。
8.#系统应支持针对指定IP段，同时一键下发系统扫描、Web扫描、弱口令扫描任务，其中Web扫描能够自动发现该网段内的在线网站并开展扫描；弱口令扫描能自动发现该网段IP开放服务并自动开展弱口令扫描。（提供功能截图证明材料并加盖投标人公章）
9.支持扫描通用操作系统，涵盖Windows系列、苹果操作系统、Linux、AIX、HPUX、IRIX、BSD、Solaris等；支持扫描交换路由设备，涵盖Cisco、Juniper、华为、F5、Checkpoint、锐捷在内的主流厂商的设备；支持扫描安全设备，涵盖Checkpoint、Cisco、Juniper、Palo Alto、华为在内的主流厂商的防火墙等安全设备；
10.支持国产操作系统、数据库的扫描，国产操作系统包含中标麒麟、凝思、华为欧拉、深度、红旗、中兴新支点，国产数据库包括神通、人大金仓、南大通用、达梦。
11.#提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺函（加盖制造厂家公章）
	1
	台

	93
	综合布线
	现场布线，包含本项系统所需设备强弱电线缆、管槽敷设等；
	536
	点

	94
	系统集成
	1. 满足系统使用需要所需提供的设备强弱电连接线缆及配套辅材；根据用户需要进行系统功能测试及设备联调；线缆标签粘贴；负责所有设备的集成工作，保证正常运转使用。
2. 产品的功能及使用操作说明的培训；设备的物理连接方法；系统软件、硬件的使用；系统的日常维护事宜，并告知简单常见的故障处理方法；
3. 提供系统设备7*24小时电话技术咨询服务以及设备故障技术人员到场售后服务等。
	1
	项



2.2东城区青少年科技馆安防监控系统设备
	序号
	设备名称
	招标参数
	数量
	单位

	1
	半球网络摄像机
	1.摄像机像素≥400万，传感器靶面尺寸≥1/3.0"，最高分辨率≥2560*1440
2.摄像机镜头焦距：2.8 mm ~ 12.0 mm
3.最低照度：彩色：≤0.0005 lx，黑白：≤0.0001 lx
4.照度适应范围：≥135dB
5.水平中心分辨力：≥1400TVL
6.支持红外补光，补光距离≥30m
7.支持光学宽动态≥120dB
8.当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可通过客户端软件或WEB客户端给出报警提示，a)区域入侵；b)停车；c)越界入侵；d)人员聚集； e)进入区域；f)离开区域；g)快速移动；h)物品移除；i)物品遗留；j)徘徊； 支持行为分析触发后报警上传，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式
9.#支持配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输，提供检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章。
10.#支持网关ARP绑定功能，可通过WEB客户端添加并绑定所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问时，若使用正确的网关MAC地址即绑定的MAC地址则可以正常访问；当使用错误的网关MAC地址即不是设备绑定的MAC地址则不能访问，提供检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章。
11.内置≥1个Mic
12.接口：≥1路音频输入接口，≥1路音频输出接口，≥1路报警输入接口，≥1路报警输出接口
13.供电方式：DC12V±25%|POE(IEEE802.3af)
14.工作温度：-30℃~60℃
15.防护等级：≥IP67，防暴等级：≥IK10
	253 
	台

	2
	电源适配器
	1.输入：100-240V~50/60Hz，最大0.7A
2.输出：12V/2.0A
3.工作环境：-40℃~45℃(-40°F ~ 113°F)，≤90%RH（无冷凝）
	2 
	台

	3
	筒型网络摄像机
	1.摄像机像素≥400万，传感器靶面尺寸≥1/3.0"，最高分辨率≥2560*1440
2.采用电动变焦镜头，镜头焦距为2.8 mm ~ 12.0 mm
3.最低照度：彩色：≤0.0005 lx，黑白：≤0.0001 lx
4.补光模式和距离：红外模式下：摄像机红外补光灯开启时，可识别距离摄像机≥150m处人体轮廓；暖光模式下：摄像机暖光补光灯开启时，可识别距离摄像机≥100m处人体轮廓
5.照度适应范围：照度适应范围≥135dB
6.水平中心分辨力：≥1400TVL
7.信噪比：≥60dB
8.动态范围：≥105dB
9.当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可通过客户端软件或WEB客户端给出报警提示 a)区域入侵；b)停车；c)越界入侵；d)人员聚集； e)进入区域；f)离开区域；g)快速移动；h)物品移除；i)物品遗留；j)徘徊；支持行为分析触发后报警上传
10.摄像机支持视频内容保护功能，启用该功能后，只有经过授权并具有解码秘钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据；缺少解码秘钥的用户无法正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据。
11.支持网关ARP绑定功能，可通过WEB客户端添加并绑定所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问时，若使用正确的网关MAC地址即绑定的MAC地址则可以正常访问；当使用错误的网关MAC地址即不是设备绑定的MAC地址则不能访问
12.音频：内置≥1个Mic，≥1路音频输入，≥1路音频输出
13.告警：≥1路告警输入，≥1路告警输出
14.供电方式：DC12V±25%,POE(IEEE802.3af)
15.防护等级：≥IP67
	53 
	个

	4
	6寸筒机壁装支架
	1.使用环境:室内、室外
2.材质:铝合金
3.使用范围:筒机壁装
4.调节范围:水平：360°，垂直：90°
	53 
	台

	5
	碟形半球网络摄像机
	1.摄像机像素≥400万，传感器靶面尺寸≥1/3.0"，最高分辨率≥2560*1440
2.镜头焦距：2.8 mm
3.最低照度：彩色：≤0.0005lux，黑色：≤0.0001 lux
4.支持红外补光和暖光补光，红外夜视距离可识别距离摄像机≥100m处的人体轮廓，白光夜视距离可识别距离摄像机≥50m处的人体轮廓
5.可对监控区域内出现的电瓶车进行检测、识别、抓拍，并联动声光告警，可过滤自行车、婴儿车、轮椅、小拖车等非电动车；
6.摄像机可在实况画面显示电梯设备当前所在楼层
7.支持TOF遮挡检测，可检测故意遮挡行为并做出告警
8.内置≥1个Mic，≥1个扬声器，拾音距离可达到15m
9.支持光学宽动态120dB
10.支持走廊模式 
11.可同时检出和抓拍≥8张人脸图片
12.接口：≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥1路报警输入，≥1路报警输出
13.供电方式：DC12V±25%|POE(IEEE802.3af)
14.工作温度：-45℃~70℃
15.防暴等级：≥ IK10
	2 
	个

	6
	多功能安防电源适配器
	1.输入：AC220V，50/60Hz
2.输出：12V/2.0A
3.工作环境：-20℃~60℃，≤90%RH无冷凝，4KV防雷
	2 
	台

	7
	百兆电梯专用网桥
	1.端口速率：百兆
2.支持标准：IEEE802.11 b/g/n（2T2R ≥300Mbps）
3.天线增益：内置天线：增益6dBi水平≥65度，垂直≥60度
4.最大传输速率：11n：≥300Mbps(40M信道宽度)，130(≥20M信道宽度)，11g：≥54Mbps
5.最大传输距离：≥200米
6.电源：PoE 15V或者DC 12V
7.工作温度：-20℃~55℃
	4 
	台

	8
	红外球型网络摄像机
	1.摄像机像素≥400万，传感器靶面尺寸≥1/2.7"，最高分辨率≥2688*1520
2.焦距：5.0 mm ~ 125.0 mm，支持25倍光学变倍
3.最低照度：彩色：≤0.0005 lx；黑白：≤0.0001 lx
4.支持红外补光，补光距离≥150米
5.在低于一定照度的场景下，摄像机自动开启AIISP图像优化功能，开启后图像效果明显提升；
6.支持防抖设置选项，开启该功能后，当设备发生抖动时，监控画面相较未开启该功能时，能保持相对稳；
7.水平范围：360°连续旋转，垂直范围：-15°~90°
8.支持人脸、人体抓拍及关联，支持人脸属性提取，具有效果优先、速度优先、周期优选设置选项
9.支持对两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框
10.支持同时对≥40个人脸目标进行检测，支持一键人脸抓拍功能；
11.支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域检测
12.支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防
13.支持人流量统计，人员密度检测
14.接口：≥1路音频输入接口，≥1路音频输出接口，≥2路报警输入接口，≥1路报警输出接口
15.供电方式：DC12V±10%|POE(IEEE802.3at)
16.工作温度：-40℃~65℃
17.防水防尘：≥IP66
	10 
	台

	9
	球机壁装支架
	1.使用环境:室内、室外
2.材质:铝合金
3.使用范围:适用于4寸、6寸球，与球机角装、柱装支架均能组合应用，支持侧出线
	10 
	台

	10
	55寸液晶拼接单元
	1. 面板尺寸：≥55英寸
2.拼缝：≤3.5 mm
3.分辨率：≥1920*1080
4.亮度：≥450 cd/m²
5.对比度：≥4000：1
6.刷新率：≥60Hz
7.响应时间: ≤8 ms
8.视角:178°/178°
9.视频输入接口: ≥1个DVI、≥1个HDMI、≥1个VGA
10.其它接口: ≥1个USB、≥2个RS232、≥1个红外接口
11.拼接控制：液晶拼接显示单元具备唯一ID设置，内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设可实现自动拼接功能，系统最高可支持220块屏拼接显示
12.防极化检测：液晶拼接显示单元具备防止长时间运行造成的极化现象
13.无边框显示:液晶拼接显示单元支持边框消隐功能，可上、下、左、右四向独立智能调节显示边框数据，有效避免屏与屏之间的边框带来的图像不连贯视觉问题，提升拼接墙屏与屏之间的图像连贯性
14.蓝光护眼检测:液晶拼接显示单元具备去蓝光护眼功能，开启护眼模式后，蓝光量可下降40%，减弱蓝光，对观看人员的眼睛进行有效保护
	24 
	台

	11
	前维护支架
	1.55寸拼接屏前维护支架单元
2.颜色：黑色或定制
3.材料：SPCC优质冷轧钢板
4.表面处理：表面采用静电喷塑工艺喷涂，由内至外防止支架生锈，增强支架防腐能力
5.维护方式：前维护
	15 
	套

	12
	电视墙
	落地电视墙
	9 
	套

	13
	[bookmark: OLE_LINK12]视频拼接服务器
	1. 控制系统主机，最大支持≥76进≥72出，支持冗余扩展模式，便于系统的安全扩展升级结构；
2.启动速度快、稳定性高，不会出现死机、黑屏现象，启动时间＜5S；
3. 采用真彩屏(≥5英寸)触控（选配），可通过触控面板对设备进行场景、运行状态、IP地址修改等操作，对整个系统进行可触控式管理，可实实时监测显示机箱温度；
4. 采用模块化结构，系统具有输入模块、输出模块、控制模块、电源模块、风扇模块均支持热插拔；
5. 支持不少于VGA、DVI、HDMI、SDI、CVBS、Ypbpr、HDMI1.4、IPV、HDBaseT、Fiber等多信号混合输入，支持VGA、DVI、HDM预监回显等信号输出；
6. 支持所有接入的显示信号窗口均可在显示屏幕上进行任意移动、叠加、缩放、多画面等功能，也可以任意制定多种分屏、全屏、组合屏等显示方式；
7.支持输出端口映射功能，可实现盲插操作，无信号输出状态可实现任意背景底色输出；
8. 支持EDID在线编辑控制，可在线编辑输入输出通道EDID，可加载预设EDID；
9. 支持任意输出通道最大同时显示2/4/8个任意格式的窗口画面，任意窗口可进行任意移动、叠加、缩放、多画面、画中画，也可拖动到其他单元上操作，互不局限和影响；
10. 支持输出分组功能，单台设备可同时支持多个分组，单设备可应用于多套、各类型显示终端上，实现输入信号共享，简化系统结构；
11. 支持信号窗口复制，单路信号复制个数没有任何限制；
12. 支持底图和滚动字幕功能，底图滚动字幕功能卡，不占用任何机箱插槽；
13. 支持多平台控制软件，Windows/Android/IOS支持触控平台下的手势开窗、穿透控制功能，移动终可视化管理；
14. 具有字幕标注功能，可对当前显示画面进行相应的说明，可对叠加字符的字体、字号、颜色、位置等进行编辑，支持去黑边及画面裁切画面处理；
15. 支持多管理员登陆模式，制定分区管理模块，分级、分权管理；
16. 系统输入输出图像延时小于100ms；
18.工作噪音低于30dB，具备机箱温度实时检测功能，并能实时的在监测显示；
19. 系统应具有流畅清晰的软预监回显功能：PC端运行的软件回显图像刷新速度＞30Hz，回显图像清晰，输入通道上其清晰度能够看清桌面字符、图片；
20.支持串口环出功能，可自定义编辑控制协议，控制大屏开关机等操作；
21. 支持多个场景预案功能，可保存多达≥64种场景模式，支持自动轮巡，可自定义设置轮巡时间；
22. 支持多种控制方式，支持RS232串口、网络、面板按键、中控、移动端进行控制；
	1 
	个

	14
	插卡式输入卡
	1.具有HDMI Type A接口（母头）不低于4路输入
2.具有HDMI1.3协议，HDCP1.3协议，兼容DVI1.0标
3.支持信号源裁剪，支持字符标注功能
4.支持不劣于1920x1200@60Hz及以下任意分辨率，支持隔行信号输入
	6 
	个

	15
	插卡式输出卡
	1.具有HDMI Type A接口（母头）不低于4路输出
2.具有HDMI1.3协议，HDCP1.3协议，兼容DVI1.0标准
3.支持一卡四路路输出，最大支持单屏双窗口
4.支持不劣于230W像素带载，支持自定义分辨率
	6 
	个

	16
	连接线
	1.长度（m）：≥20
2.支持分辨率：最大8K@60
3.线径（mm）：≥4.4±0.3
	25 
	条

	17
	插排
	6孔插排
	6 
	个

	18
	网络运维监控管理中心
	1. 网络运维监控管理中心，中文操作界面,以物理拓扑图方式显示分区中设备和线路的连接关系，实时显示设备、线路的状态及运行参数；拓扑图可根据用户选择显示设备下接入的终端，包括个人计算机、服务器、摄像头等终端。
2.实配不低于500设备授权。
	1
	套

	19
	12路高清视频解码器
	1.综合显示控制单元具有≥2个10/100/1000M自适应网口、≥4个HDMI视频输入接口、≥12个HDMI视频输出接口、≥2个音频输入接口、≥2个音频输出接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS485接口、≥1个RS232接口，≥4个报警输入接口、≥4个报警输出接口
2.支持组播功能
3.单口最大解码能力：1路8K@60/12路1200W@20/12路3840x2160@30/48路1080P@30/96路720P@30；
4.支持将回放的录像上墙显示，并可快进、快退、暂停、拖动、播放进度条跳转、快放慢放等操作
5.设备的单个输出接口可最多支持64个窗口，整机最大可开768个窗口
6.支持将电视墙布局、相机资源等配置保存在设备中，当在其他 PC 的客户端登录时，电视墙、相机资源等配置信息依然存在、可用
7.支持多台设备级联使用，级联设备中任意一台设备掉线或出现故障，不影响其他设备上的业务，设备重新上线后业务可自动恢复。
8.支持自动调节级联设备之间的性能带宽压力，均衡分配业务数据
9.支持接入具有视频保护功能的摄像机并对开启该功能后输出的码流进行解码和显示
10.当设备当前网口无法正常通信时，可启用另一网口
11.支持对指定的视频画面窗口进行缩放、漫游、跨屏、叠加、画中画以及多窗口拼接等操作
12.同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差＜1ms
13.在轮切过程中，切换时窗口应无明显黑屏
14.支持选择制定的一组接入的摄像机进行同时上墙操作，不需要单独拖拽上墙
15.相同布局场景下，将50路视频场景切换至另50路视频场景并正常显示的时间应≤0.3s
16.当设备内部温度超过设定阈值时或内部风扇未正常运转时，可给出报警提示
	3 
	台

	20
	无簧道闸
	1.升降时间：直流无刷电机，2~6秒无极调速
2.升降次数：≥500万次
3.标配防砸雷达，避免砸人砸车
4.支持断电手抬
5.支持遇阻返回
6.支持车队模式
7.支持延时落杆
8.支持无线遥控、台控、手动、开关量、RS485信号控制等开闸方式
9.支持RS485串口通信，可实现开关闸控制、状态查询等功能
10.工作电压：AC 220V ±10%
11.使用温度：-35℃~80℃
12.防护等级：≥IP54
	2 
	台

	21
	车辆道闸基础调试服务
	车辆道闸基础调试服务
	1 
	套

	22
	4米八角直杆带胶条
	1.材料：≥1.1mm铝合金
2.主杆：45*100*4000MM
3.颜色：白杆贴红膜
4.安装方式：压板固定
	2 
	套

	23
	5MP变焦LCD抓拍显示一体机
	1.支持Onvif、GB/T28181、GA/T1400、HTTP、MQTT等协议对接
2.视频压缩格式：H.265，H.264
3.镜头焦距：2.7mm~13.5mm
4.分辨率：≥2880*1620
5.支持车牌识别、车型识别、车标识别、车款识别、车身颜色、车牌颜色识别、折返检测、滞留检测等功能
6.LCD屏尺寸：≥10.1寸
7.LCD屏分辨率：≥600*1024
8.LCD屏亮度：≥1000cd/㎡
9.内置喇叭，支持万能语音播报
10.灯珠数量：≥6颗
11.开关量：≥2路输入，≥2路输出
12.接口：≥1个RS485接口，≥2个RJ45网口
13.电源：AC 220V
14.整机功耗：≤30W
15.工作环境：-20~60℃
16.防护等级：≥IP54
	2 
	台

	24
	智慧物联综合管理一体机
	1.具有≥1个eSATA存储扩展接口、≥2个千兆网口、≥16个告警输入接口、≥10个告警输出接口、≥1个12V电源输出接口、≥2个HDMI视频输出接口、≥2个VGA输出接口、≥2个交流电源模块接口、≥1个RS485串口、≥1个RS232串口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥2个USB3.0接口，≥2个USB2.0接口
2.采用≥1个国产CPU处理器，内存≥16GB，系统盘≥64GB EMMC，具有≥16个SATA盘位。
3.支持双系统模式，系统启动过程中，当主程序无发启动时，可以选择从备份系统启动
4.接入带宽≥500Mbps，转发带宽≥500Mbps，存储带宽≥500Mbps
5.#支持本域接入≥1100路网络摄像机/网络录像机，支持接入≥200路门禁设备，支持接入≥200路门口机，支持接入管理≥8车道，支持接入≥2台访客终端，支持接入≥3套第三方对接协议。（提供检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章）
6.支持实况播放，支持轮巡，在多个窗格中（自定义布局）按照一定时间间隔循环播放多个相机的实况
7.支持抓拍、连续抓拍、音量控制、数字放大、预置位、3D定位、语音喊话、即时回放
8.支持查看智能相机和智能NVR的人数统计，车辆识别，混行检测等功能的智能实况
9.支持显示进入人数、离开人数、可进入人数、滞留人数、通行状态在人流量统计区域；支持显示可进入人数、当前人数、区域状态在人员密度检测区域
10.支持云台控制、配置云台预置位，单相机支持配置≥255个预置位
11.支持通道语音对讲，支持通道语音广播
12.支持新增、修改、删除、查询电视墙资源，支持窗口开、关、漫游、叠加、放大、缩小、置顶、置底、分屏、全屏配置
13.支持获取设备侧过人记录，支持查看、导出过人记录
14.支持通过客户端和访客机进行访客登记，支持查看访客访问记录、记录导出，支持对访客进行签离、查看授权状态、 编辑、删除、导出、查询等操作
15.#支持查看门禁实时画面，并展示实时过人信息，支持抓拍图片、放大实况画面、远程开/关门等操作；支持管理车辆抓拍摄像机、对讲设备等停车场设备；支持车辆进入权限、增加权限组、包期车管理、授权车管理、车辆分组、禁行车管理；支持过车查询、场内车辆查询、充值记录、临时车缴费记录、呼叫记录查询等；支持收费统计、车流量统计；支持在界面视频画面中远程开闸。（提供检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章）
16.支持查询业务的操作日志，支持诊断信息导出
17.工作环境温度：-10～+55℃
18.整机功耗：≤100W（不含硬盘）
19.#提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺函（加盖制造厂家公章）
	2 
	台

	25
	硬盘
	1.硬盘容量：≥6TB
2.硬盘转速：≥5400转
3.缓存：≥256M
4.硬盘外部传输速率：≥6Gb/s
5.支持RAID，非SMR硬盘
	2 
	台

	26
	电源
	1.电压：90～264V AC
2.输入电流：≤6.3A@100-240VAC
3.输入保护：输入欠压保护、浪涌保护
4.输出功率：350W
5.输出保护：输出短路保护、输出限流保护、输出过压保护、热插拔、过温保护
6.支持热插拔，支持负载均流
7.工作温度：0~50℃
8.散热方式：风扇抽风设计，前出后进
	2 
	台

	27
	48盘位网络存储设备
	1. 存储高度≤4U，≥48盘位，控制器架构，具有≥1个控制器，≥1个64位多核处理器，内存≥8GB
2.网络存储设备具有≥3个千兆以太网接口、≥2个USB3.0接口，≥1个RS232接口、≥2个PCIE4.0插槽、≥1个VGA接口，≥1个防腐蚀检测预警模块，采用AC220V供电
3.存储主机视频写入≥2000Mbps，存储主机图片写入≥1920Mbps
4.#对于记录在存储介质上的视（音）频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存（或复制）。复制后的视（音）频信号，应能在通用设备上回放，并不易被篡改。支持自定义数据缓存加速管理，根据客户不同的需求，调整R／Wcache参数，包括读写缓存的大小、刷新策略；支持磁盘缓存开启和关闭；在磁盘发生故障导致RAID阵列处于降级／重建状态下，同时写入1000路2Mbps视频流时，数据写入无任何影响（提供检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章）
5.可通过MiniSASHD（SAS3.0）接口连接扩展柜进行存储扩展，支持9级扩展柜级联；支持在线扩容
6.无需流媒体服务器／图片服务器参与，可将视频／图片直接写入存储设备
7.可根据不同的场景设定重构优先级和重构策略；同时重构系统根据当前负载情况自动调整数据恢复速度，期间业务不中断硬盘利用率最高为99％高利用率
8.可通过存储管理软件对已创建RAID阵列的磁盘进行定位（对应磁盘指示灯闪烁）
9.可通过存储管理软件设置RAID阵列自动巡检；当RAID阵列中的一块硬盘拔掉后，X分钟（1～120可动态设置）之内再插上，该硬盘能恢复到原有RAID中，仅做增量数据恢复，RAID阵列在秒级时间内自动恢复正常
10.RAID重建过程中设备重启或异常掉电，供电恢复后，重建过程应自动继续
11.根据业务压力不同，存储主机RAID阵列可自动动态调整重建速率
12.存储主机掉电后BBU电池会继续进行供电，在缓存中的数据应不丢失，可通过数码管显示缓存数据的保存进度，可查看断电前1s的视频录像
13.存储主机提供主BIOS及备BIOS，主BIOS故障时可从备BIOS启动
14.自动识别磁盘的剩余空间容量；可根据用户的数据存储需求，划分多个容量不同的逻辑卷，并支持在线空间扩展，存储业务正常；可划分≥1024个逻辑资源卷，单个逻辑资源卷容量为≥64TB，并可扩容
15.满配置磁盘整机功耗：<700W
16.#提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺函（加盖制造厂家公章）
	4 
	台

	28
	企业级硬盘
	1.硬盘尺寸：3.5英寸
2.硬盘缓存：≥64MB
3.硬盘转速：≥5040RPM
4.硬盘外部传输速率：≥6Gb/s
	172 
	台

	29
	800W交流电源模块
	1.交流输入电压：90-264VAC
2.交流输入频率：47 Hz-63 Hz
3.交流输入电流：100-240V/10A，180-360V/10A
4.240V直流输入：支持
	4 
	台

	30
	铅酸电池模块
	1.电池类型：铅酸电池
2.电池容量：≥34W
3.工作温度：5°C~35°C
	4 
	台

	31
	核心交换机主机箱
	1.主控板槽位数：≥2个
2.业务板槽位数：≥3个
3.电源槽位：≥2个
4.交换容量：≥51.2Tbps/256Tbps
5.包转发率：≥38400 Mpps
6.风扇：≥1个风扇框，共4个风扇
7.全双工流控、背压式流控
8.支持跨板链路聚合、跨板端口/流镜像
9.支持端口广播/多播/未知单播风暴抑制
10.支持Portal、802.1x、IP/MAC、短信等准入方式
11.支持策略随行，对用户进行精细化接入管理
12.IPv4：静态路由、RIP v1/2、OSPF、ISIS、BGP、策略路由等IPv4特性
13.IPv6：IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+、IPv4向IPv6过渡隧道技术等
14.支持Access、Trunk、Hybrid方式
15.支持基于端口/协议/子网和MAC的VLAN 划分、PVLAN
16.支持L3 MPLS VPN、VPLS、VLL、分层 VPLS、QinQ+VPLS 接入、P/PE、LDP、MPLS QoS、MPLS OAM等
17.支持STP、RSTP、MSTP
18.支持主控板1+1冗余备份，支持电源N+1冗余备份，采用无源背板设计，所有单板支持热插拔
19.支持设备在线状态监测机制协议，实现对包括主控引擎，背板，芯片和存储等关键元器件进行检测
20.支持主机和业务模块统一IP管理和统一的配置界面
21.电源：AC：110V AC～240V ；50/60Hz
22.整机功耗：≤650W
	1
	台

	32
	板卡
	1.主控板，支持双主控冗余
2.支持web、SSH、Telnet、Console多种管理方式
	2
	个

	33
	电源模块
	电源适配器，550W稳定供电，支持热插拔，安全可靠
	2
	个

	34
	核心交换机业务板卡
	接口类型：≥8*1G/10G 光接口(SFP+)，≥48*10M/100M/1000M 接口(RJ45)
	1
	个

	35
	汇聚交换机
	1.接口类型：≥16*1000Mbps 光纤模块扩展插槽，≥8*1000Mbps光电复用口，≥4*10Gbps SFP+光纤模块扩展插槽，≥1*Console 口
2.交换容量：≥798Gbps，包转发率：≥95.23Mpps
3.包缓存：≥12Mbit
4.巨型帧：12K Byte
5.支持IEEE802.1Q VLAN Tagging(4K)
6.支持Port-based,支持Access/Trunk/Hybrid
7.支持MAC老化时间设置，支持MAC过滤
8.支持静态链路聚合，支持LACP(802.3ad)，支持LACP负载均衡，支持每组的最大组数和端口数
9.支持DHCPv4 Server，支持DHCPv6 Server
10.支持DHCPv4 Client/BOOTP，支持DHCPv4 Relay，支持DHCPv4 Snooping，支持DHCPv4 Option 82/43/60/61/67
11.支持静态路由(IPV4/IPV6)，支持路由聚合
12.支持IPv4 DCSCM，支持组播VLAN
13.支持静态ARP，支持防ARP扫描，支持防ARP欺骗，支持ARP保护，支持动态ARP检测
14.支持基于源/目的IP，支持IP协议类型，支持IP优先级，支持基于源/目的MAC，支持基于VLAN的ACL绑定
15.支持STP，RSTP，MSTP
16.支持端口镜像，支持入口、出口和两者都支持
17.支持端口限速，支持流量控制，支持802.3az能效以太网EEE
18.支持LLDP(802.1ab)，支持LLDP-MED
19.支持Loopback Detection，支持ERPS
20.支持Anti ICMP攻击，支持ICMP速率限制，支持ICMP Unreachable丢弃
21.支持IGMP Snooping V1/V2/V3，支持IGMP Fast leave，支持IGMP Proxy
22.支持信任COS/DSCP，支持信任端口
23.支持基于端口的身份验证，支持基于MAC的身份验证
24.支持ERRP，支持ULPP
	1
	台

	36
	电源模块
	[bookmark: OLE_LINK15]汇聚交换机配套冗余电源模块不低于70w
	2
	个

	37
	万兆多模光模块-安防网
	1、波长：850nm
2、传输速率：10Gb/s
3、传输距离：550m
4、接口类型：LC，多模/双纤
	6
	个

	38
	24口POE交换机-安防网
	1.接口类型：≥25个千兆电（RJ45）口+≥1个千兆光口+≥1个千兆Combo口，其中24个千兆电口支持POE供电
2.交换容量：≥54Gbps
3.包转发率：≥40.176Mpps
4.包缓冲区：≥4M bit
5.供电方式：AC：100-240V，50/60Hz
6.支持获取当前POE状态、供电功率，支持手动启停POE供电
7.POE支持标准：支持IEEE802.3AF和IEEE802.3AT标准
8.POE功率：POE整机最大功率370W，单端口最大功率30W
9.VLAN：支持Access、Trunk模式
10.QoS：支持端口限速，支持端口风暴控制
11.支持客户端统一配置、管理、查询
12.支持发现接入的视频设备，并在客户端生成网络拓扑
13.支持链路聚合，1个聚合组，两个上行接口组成聚合
14.支持查看设备名称、设备型号、序列号、当前版本、IP地址、MAC地址、DNS等
15.支持配置端口防环路检测，Loop Detection
16.支持端口隔离
	19
	台

	39
	8口POE交换机
	1.交换容量：≥20Gbps
2.包转发率：≥14.88Mbps
3.支持≥9千兆电口，≥1个千兆光口，其中8个千兆电口支持PoE供电
4.供电方式：AC：100-240V，50/60Hz
5.支持获取当前POE状态、供电功率，支持手动启停POE供电
6.POE支持标准：支持IEEE802.3AF和IEEE802.3AT标准
7.POE功率：POE整机最大功率120W，单端口最大功率30W
8.VLAN：支持Access、Trunk模式
9.支持链路聚合，最多4个聚合组，每组最多8个成员端口
10.支持查看设备名称、当前版本、IP地址、MAC地址、DNS等;支持修改管理IP地址、设备名称;支持单用户管理、用户鉴权、密码修改
	5
	台

	40
	千兆多模光模块
	1. 波长：850nm
2. 传输速率：10Gb/s
3. 传输距离：550m
4. 接口类型：LC，多模/双纤
	48
	个

	41
	7寸智能门禁终端
	1.显示屏：≥7英寸触摸屏，支持虚拟按键
2.内置麦克风和扬声器
3.内置IC卡读卡器
4.屏幕比例：9:16
5.屏幕分辨率：≥600*1024
6.像素：≥2个200万宽动态摄像头
7.防水等级：≥IP65
8.支持室内、室外使用
9.接口：≥2路告警输入、≥1路告警输出，≥1个100Mbps网口，≥1 路RS485串口，≥1路韦根输入，≥1路韦根输出
10.门锁接口：一组门锁接口，支持接入阳极锁/磁力锁，阴极锁，门磁，开门按钮等
11.卡号最大库容≥20000，多人员库管理支持≥16个人员库，本机记录容量≥20000条
12.支持双目活体检测功能，有效避免照片、视频等非活体攻击方式
13.支持广告模式，可自由设置图片、视频等的轮播周期并支持统计播放时长
14.支持播放认证成功人员姓名，开放各类语音提示自定义功能
15.工作温度：-20℃~60℃
	64 
	台

	42
	门禁电源
	1.工作温度：-20～55℃
2.输入电压范围：标准AC110～220V、最小100VAC、最大240VAC
3.输入频率：标准50～60Hz、最小47Hz、最大63Hz
	64 
	台

	43
	双门五线磁力锁280KG
	1.工作电压：DC12V/DC24V
2.承受拉力：250KG*2±10%
3.工作电流：500mA*2/250mA*2
4.讯号输出：无源干接点（锁状态信号输出）
5.材质：高强铝合金
6.安全类型：断电开门
	24 
	台

	44
	双门磁力锁L型支架
	1.材质：高强铝合金
2.尺寸：长500×宽48×厚28(mm)
	24 
	台

	45
	门禁电源
	1.工作温度：-20～55℃
2.输入电压范围：标准AC110～220V、最小100VAC、最大240VAC
3.输入频率：标准50～60Hz、最小47Hz、最大63Hz
	24 
	台

	46
	单门五线磁力锁280KG
	1.工作电压：DC12V/DC24V
2.承受拉力：250KG±10%
3.讯号输出：无源干接点（锁状态信号输出）
4.材质：高强铝合金
5.安全类型：断电开门
	40 
	套

	47
	单门磁力锁L型支架
	1.材质：高强铝合金
2.尺寸：长250×宽48×厚28(mm)
	40 
	台

	48
	门禁电源
	1.工作温度：-20～55℃
2.输入电压范围：标准AC110～220V、最小100VAC、最大240VAC
3.输入频率：标准50～60Hz、最小47Hz、最大63Hz
	40 
	台

	49
	综合布线
	定制，包含本项系统所需设备强弱电线缆、管槽敷设等；
	386
	点

	50
	系统集成
	设备线缆连接及安装；系统功能测试及设备联调；线缆标签粘贴；负责所有设备的集成连接，保证正常运转使用。产品的功能及使用操作说明的培训；设备的物理连接方法；系统软件、硬件的使用；系统的日常维护事宜，并告知简单常见的故障处理方法；系统设备7*24小时电话技术咨询服务以及设备故障技术人员到场售后服务等。
	1
	项


2.3东城区青少年科技馆办公设备
	序号
	设备名称
	招标参数
	数量
	单位

	6
	速印机
	1.最大印刷速度130页每分钟
2.纸盒容量：≥1300张
	2
	台

	9
	互联黑板
	1. 平板边框设有智能板书数字化系统，可同时在相连的触控设备上同步显示板书内容（并且一侧设有板书功能键，可删除、修改、保存等多项功能），整体美观。
2. 书写面板材质：采用优质搪瓷钢板，板面厚度≥0.40mm，板面细腻平整，无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷，表面附有透明保护膜，易写易擦、不变形、不打滑，整板无拼接；涂层硬度≥8H；光泽度：光泽度＞35%，无明显眩光，不反光自动识别性：自动识别普通粉笔、白板笔、板擦、手指等。
3. 衬板：智能书写的滑动板衬板采用具有优良的防水、阻燃、隔音、减震、耐腐蚀性、强度高的挤塑板，厚度≥14mm，硬度高，写起字来板面不颤动，手感好，不变形。
4. 普通固定板衬板采用防潮、吸音、挺度好的聚苯乙烯泡沫板，厚度涂层硬度≥14mm；写字时，板面不颤动。
软件功能
1. 登录模式：（1）本地模式： 支持板书与显示设备同步显示，可本地化对板书、电子课件和教师语音进行录制、并支持本地指定位置归档存储；本地回看时一侧板书、一侧课件，可通过PPT索引页，快速定位到想要观看的内容，无需拖动进度条，提高重点回看及复习的效率；（2）网络模式：在支持本地模式的基础上，课间系统可识别用户身份，讲解的板书及知识重点和课件内容均会自动同步教师网络空间和学校平台形成校本资源库； 并且有效杜绝非授权人员使用，在网络上产生违法违规的有害信息，及占用学校的网络空间和流量消耗；
2. 启动系统：可自动检测黑板数量、网络、话筒、正常与否，并提供异常解决方案； 
3. 同步显示：基于普通黑板、普通白板等任何书写面，将普通粉笔或白板笔实时数字化，自动生成带原笔迹电子化板书，还原老师重要的板书内容，将书写的内容时时同步到教学显示屏上，实现数字化。
4. 智能识别：（1）不需要手动选择设置，自动识别书写笔尖的粗细变化，最大化还原书写体验；软件可以设置书写笔及板擦的临界范围，当操作物体尺寸大于该临界范围时，自动被识别为板擦，无需手动选择设置，不改变老师以往的使用习惯。 
5. 智能屏蔽功能：可以自动屏蔽老师书写时衣袖、手掌的干扰。粉笔书写时手指拿的很近且左手掌在黑板下方书写时不影响书写效果，完全不改变老师的书写习惯。
6. 快捷键功能：黑板上左右双侧可设有快捷键功能，可设定成单侧按钮也可设定成双侧按钮。
7. 微信分享功能：支持微信扫描二维码或是输入课堂号进入课堂并显示签到的学生人数，可实现实时截取显示屏上的内容，形成课堂个性化笔记进行保存，并支持微信分享课程，将课程带走，（也支持课程自动跟随班级，学生无需扫码，下课或回到家中，也可以查看到隶属自我课程内容）均实现随时查看，随时进行复习；图片上传：支持老师将实时拍照的图片（学生作业、教学素材等）上传到屏幕，供全班快速学习，交流。在老师同意的情况下，也支持所有班级的学生通过智能设备将各自的内容上传到屏幕，作为小组研讨交流，并支持教师选择性，或对违规不健康的图片不予以课中放大展示，能够及时关闭的功能；
8. 更换书写背景颜色：可以设置页面颜色背景白色、绿色、蓝、黑。更换深色背景色后系统自动识别，并切换默认笔迹的颜色为白色，避免教师再设置笔迹色； 
9. 录课功能：通过安装客户端软件，可以对黑板板书、电子课件和教师语音进行录制，实现微录播功能，避免了教师对肖像权的争议，而且每堂课的存储大小平均50M以内。
10. 重点回看：在本地模式或网络模式下，均支持对某节课的重点回看，视频包括（授课板书+课件+语音），无需通过整堂课视频拖动进度条查找，可充分高效提高师生复习重温的效率；
11. 轻录课回看：支持三种模式存储、回看，本地模式、手机端、WEB网页端，均可查看录制的整堂课视频或知识重点、难点、考点的视频，并且支持图片内容做笔记。
12. 课件支持：在满足常规PPT 课件的情况下，介于教学场景下课件格式需求，也支持WORD、Excel、JPG、PEN、WEB、PDF常用格式的文件展示及录制；
	1
	套

	10
	音箱
	1.阻抗≤8Ω
2.频响等同或优于60Hz~20KHz
3.额定功率≥200W
4.灵敏度≥96dB/W/M
5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
6.高音≥1.4"压缩高音单元×1
7.低音≥8"低音×1
	2
	只

	11
	功率放大器
	1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。
2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。
3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。
4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 
5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。
6.输出功率：立体声8Ω ：350W×2；立体声4Ω：600W×2；桥接16Ω：700W ；桥接8Ω：1200W。
	1
	台

	12
	数字会议阵列话筒
	1.内置≥32颗全向麦阵列麦克风，搭配软件支持控制指定区域拾音，可同时分配≥33个独立区域拾音；内置级联功能模块，可实现多台天花阵列麦级联。
2.内置音频信号处理算法，集成实时反馈抑制引擎、AI深度学习降噪系统、音频处理+AI深度算法双引擎架构、动态波束成形技术。
3.具有DSP音频处理功能，包括自动增益功能、自动噪声抑制、混响抑制功能、混音矩阵功能，混音矩阵功能可自由配置音频通道；支持自动闪避功能，接入无线麦时可优先无线麦输出。
4.具备回声通路与反馈通路双工状态，独立调节音频参数，内置≥13段均衡器，实时分区调节双输出，本地会议与远程会议室可同时使用。
5.内置智能电源管理模块，支持适配器与POE双路电源输入；模块支持冗余备份与自动切换，当检测到主用电源中断时，能在毫秒级内启用备用电源。6.具有红外遥控，支持通过红外遥控切换天花阵列麦静音、仅扩声、仅拾音、拾扩四种模式。
7.内置≥2路Dante模块,可通过网络传输音频。
8.产品接口：RJ45 网口≥3个，凤凰端子输入接口≥4个，凤凰端子输出接口≥4个，RS-485接口≥1个，USB（Typs- C）接口≥1个；支持AFC、ANS、AEC、AGC、ARR、AM算法。
9.根据现场实际配置数量，保证拾音效果；
	2
	只

	13
	无线话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。
4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。
5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。
6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。
8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
	2
	套

	14
	数字音频处理器
	1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。
2.后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。
4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。
6.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
7.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
8.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
9.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
10.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。
11.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s。
12.采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）。
	1
	台

	15
	智能控制模块
	1.显示屏≥480×480高分辨率，电容式触摸屏。
2.支持通过RS485控制，可通过RS485报文与中控通信交互，满足各类智能电器、智能控制的硬件连接需求。
3.内置蜂鸣器；采用86底盒嵌墙式安装；支持DC 12V供电。
	1
	台

	16
	电源管理器
	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。
4.具有≥1路USB接口。
	1
	台

	17
	交换机
	≥5口全千兆POE，≥4个POE千兆网口，≥1个上联千兆端口，≥60W供电功率
	1
	台

	18
	音箱臂架
	音箱支架
	2
	个

	19
	中控主机
	1.集成电源、音视频切换、控制、通讯等模块，支持接入触控面板，具备系统锁定功能，系统锁定后操作面板任何按键操作无效，解锁后面板按键起作用；支持管理平台远程控制解锁上课、刷卡解锁上课、课表自动上课；
2.支持本地控制面板及管理平台远程控制多媒体设备开关、信号切换、触控面板解锁、锁定等功能，具备计算机、笔记本、无线投屏音视频一键切换，一键开关系统；
3.#音视频接口：≧4路HDMI输入；≧6路HDMI输出；需具备≧4 x 4HDMI高清矩阵切换功能,支持同步异步信号切换,支持无缝切换,支持4K高清信号传输；支持EDID读取、设置（适配投影机、显示器、触控屏等设备等），需支持4K@30Hz，1920x1200@60Hz，1920x1080@60Hz，1280×720@60Hz，1024x768@60Hz等多种分辨率；≧1路3.5mm音频输入，≧2路3.5mm音频输出；USB接口：≧4路USB输入，≧4路USB输出；需要具备4×4USB矩阵切换功能，支持同步、异步切换；支持USB KVM切换功能；通讯与控制接口：≧10路RS232接口；≧1路RS485接口；≧4路I/O接口；≧1路LAN网络控制接口；≧1路读卡器接口（RJ45类型，支持12V供电）；≧1 路交互面板接口（RJ45类型，12V供电，数据通讯）；（提供带有CNAS的检测报告或正规检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）
4.电源控制端口：≧3路220V可控电源插座；≧2路220V幕布控制端口；电源规格：输入220V~ 50Hz 10A，输出220V~ 50Hz 9A；
5.具备IC卡权限管理，支持刷卡启动系统，IC权限验证支持脱网工作模式；本地存储≧3万张IC卡数据及≧3万条刷卡记录，支持由学校现管理平台统一授权；
6.需要支持课表自动管控功能，支持按课表时间自动执行系统开启和关闭；支持180天每天16节次课表数据本地存储；
7.可编程配置：需要支持通过浏览器或专用软件自定义功能键码、逻辑序列（如 “上、下课模式” 一键触信号切换等），支持终端设备IP地址、MAC地址扫描；支持设备位置绑定；支持固件升级；支持云端配置数据备份。
8.#提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺函（加盖制造厂家公章）
	1
	台

	20
	管理终端
	1.操作系统：Android 11 及以上版本；处理器：≧四核1.8GHz ；存储配置：≧4G内存，≧16G存储；显示：≧7英寸电容触控屏；分辨率：≧1024x600；对比度：≧800:1；≧1路LAN网络端口，≧1个RS485接口；
2.根据用户需求支持操作界面可视化编程，可自定义背景图片、功能按键图标、颜色及锁屏壁纸界面和控制逻辑，适配个性化场景需求；需要支持网络远程配置，需支持配置程序云端备份；
3.与多媒体智能终端配合可以对多媒体教室设备一键开关控制，支持联动控制（如上下课指令、设备开关、信号切换、录播控制等）；
4.需支持IP语音对讲功能，支持分机号码配置，接入IP语音服务器后可实现各教室与控制室IP语音通话功能；
5.需要支持动态二维码显示，和老师统一身份数据对接后，二维码可用于手机扫码身份权限验证，实现扫码上课；
6.需支持密码验证解锁功能，输入正确密码后面板解锁，开启系统；
7.需支持与录播系统融合，在控制面板上对录播系统进行控制，如开始、暂停、结束、切换视角等；可以在控制面板上实时拉流预览录制画面或摄像头视频，实时显示视频流状态；
8.需支持嵌入操作说明，支持嵌入图片和视频两种格式操作说明，触发操作说明按键后可打开电子文档、播放视频；
9.交互控制面板通讯接口需支持RJ45模块方式，支持网线连接智能终端主机实现通讯与供电，无需配置单独电源；
10.要求采用铝合金外壳材质，含有配套的固定支架，方便安装和拆卸，可嵌入桌面安装；
	1
	台

	21
	电源控制器
	1.≧7路AC220V电源输出接口，支持每路时序供电、延时断电，时序时间可自由设置；可控制投影机、幕布、电脑、功放等设备电源的通断；
2.≧1路AC220V屏幕控制端口，具有屏幕升、降、停止功能；
3.≧4路可控单刀双掷开关，无源干接点输出；≥2路5V USB供电接口，支持DC 5V 1A-2.0A输出；
4.需具备RS232接口，支持中控控制，可通过RS232端口控制各电源端口通、断；
5.需具备≧1路多媒体智能终端主机通讯接口，支持与多媒体智能终端主机数据通讯和DC12V供电；
	1
	台

	22
	软件编程
	按需求定制编程设计，中控编程、交互控制主机编程，个性化操作界面设计、根据每间教室功能需求自定义联动功能、按键，被控设备调试。
	1
	台

	23
	安装辅料
	包含但不限于电源线，HDMI线，网线等
	1
	套

	24
	系统集成
	1. 满足系统使用需要所需提供的设备强弱电连接线缆及配套辅材；根据用户需要进行系统功能测试及设备联调；线缆标签粘贴；负责所有设备的集成工作，保证正常运转使用。
2. 产品的功能及使用操作说明的培训；设备的物理连接方法；系统软件、硬件的使用；系统的日常维护事宜，并告知简单常见的故障处理方法；
3. 提供系统设备7*24小时电话技术咨询服务以及设备故障技术人员到场售后服务等。
	1
	项
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	序号
	设备名称
	招标参数
	数量
	单位

	5
	推柜
	1、 柜体采用0.8mm厚一级冷轧钢板，经磷化处理后，表面喷塑，配四只尼龙滑轮
2、 750*450*500
	51
	个

	10
	密码柜
	1、柜体采用≥0.8mm厚优质冷轧钢板，经酸洗磷化后喷塑处理
2、12mm厚薄框设计，尺寸：900*400*1850
3、上，下为钢制双掩门，带优质锁具
4、柜门及搁板配加强筋，搁板三折弯卷边处理
5、配机械密码锁
	6
	个

	13
	[bookmark: OLE_LINK18]升降办公桌
	1. W1800*D2000*H640-1290
2. 桌面采用25mm厚Enf级刨花板，甲醛含量为0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，优质2mm厚PVC封边条，PUR胶
3. 桌脚采用1.8mm厚优质冷轧钢板，饭金处理，内外三节套管，经磷化处理后，表面静电喷塑
4. 采用国产优质双电机，电压:100-240V，承重:>120KG，运行速度:>38MM/S，噪音:S50dB
5. 需配备铸铅单显示器支臂，适用显示器尺寸:需支持10-27寸，最大承重:>6.5KG
6. 需配有加长蛇形管及副台柜
	1
	张

	16
	背景墙
	1. W1845*D300*H2500
2. 采用18mm厚Enf级刨花板，甲醛含量为0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，优质2mm厚PVC封边条，PUR胶
	1
	组

	17
	包布落地屏风
	1. W600*D30*H1600
2. 屏风芯材采用100%聚酯纤维材料，具有较好的防火性能，符合国家标准GB50222-95B1级要求，降噪系数大致在0.8～1.10左右，吸音隔热保温性好，富有弹性、韧性、耐磨、抗冲击、耐撕裂、不易划破，便于清洁维护，同时可有效降低声音反射
3. 屏风表面采用布艺饰面，面料色牢度不低于4级，优质环保胶
4. 底脚采用金属合金铸件
5. 连接件采用锌合金铸件
	3
	块

	24
	密集书架
	1. W2700*D550*H2300，六层；
2. 执行标准
产品设计、生产、安装、检验、验收均需符合GB/T13667.3-2013《钢制书架第3部分手动密集书架》国家标准。具备防尘、防水、防鼠、防倾倒等功能。
2.结构组成
密集架主要由导轨、底梁、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板）等零（部）件组成。架顶设有防尘装置，列与列之间装有20mm厚特种抗老化橡塑磁性密封条，形成两列间的全封闭，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部设有防鼠、防倾倒装置，因而整个架体具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火、防盗和保密功能。
3.密集架关键部件工艺结构要求
（1）密集架轨道
密集架轨道由导轨、导轨护板等部件构成。密集架导轨采用25mm25mm实心方钢，表面镀锌处理。密集架导轨护板采用优质冷轧钢板，钢板厚度≥3.0mm，导轨护板底座宽度130mm。
（2）密集架底梁
密集架底梁要求采用高强度加固结构重型底梁，保证整体刚性和精度，长期使用不变形。底梁由主梁、横梁等部件组成。主梁采用分段组合式结构，底梁各段组装要求连接牢固，长期运行不松动不变形。密集架成型底梁采用优质冷轧钢板，钢板厚度≥3.0mm。
底梁采用分段焊接后整体组装式，底梁各段连接采用Ml0螺栓紧固，滚轮横梁采用四折成型，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部装有防倒支架以防架体倾倒。底梁两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上、下两平面均焊上三角形加强板，有效保证底梁架体不扭曲、错位、变形，密集架在轨移动轻便、平滑、平整。
（3）密集架成型立柱
密集架成型立柱采用优质一级冷轧钢板，钢板厚度≥1.5mm。成型立柱尺寸≥5035mm，立柱上冲孔均匀，保证搁板、挂板沿立柱垂直方向调整高度。立柱须插入底梁，和底梁连接牢固，长期使用架体不倾斜、不变形。
（4）密集架搁板
密集架搁板采用优质一级冷轧钢板，钢板厚度≥1.2mm，正面冲压双道加强筋。每块搁板能沿立柱的垂直方向独立自由调整高度。搁板采用亚光喷塑，具有防滑作用。手动密集书架搁板荷载不低于100公斤。
（5）密集架挂板
密集架挂板采用优质一级冷轧钢板，钢板厚度≥1.2mm，要求一次成型，冲双加强孔，冲双压筋。挂板与立柱及搁板连接牢固、不晃动，承载性能强。
（6）密集架顶板
密集架顶板采用采用优质一级冷轧钢板，钢板厚度≥1.0mm。要求一次成型，具备防尘、避光、防水等功能。
（7）密集架侧面板
密集架侧面板由3段组成，侧面板厚度为65mm，采用优质一级冷轧钢板，钢板厚度≥1.0mm。要求侧面板以手摇柄中心为基准上下各150mm。侧面板上均设有亚克力目录标签牌。
（8）密集架防尘门
密集架每个区域最外侧需安装防尘门。密集架防尘门由门板、门档、门锁等部件组成。密集架门板和门档采用优质一级冷轧钢板，钢板厚度≥1.0mm，门锁采用闪电锁。要求设计密封性能好，开启和关闭轻便灵活。
（9）传动系统
底梁传动系统由传动轴、轴承、链条、链轮、铸铁铁滚轮等关键部件组成。传动轴采用Φ25mm通体实心轴（径向跳动量不大于0.06mm），轴承采用双排滚珠调心重型轴承（径向游隙不大于6μm），链条采用工业级摩托车链条（最小抗拉载荷应≥8500N.），链轮采用精钢滚齿链轮（齿顶圆直径公差不大于0.4mm），铸铁铁滚轮采用高强度铸铁（热处理硬度不小于60HRC），外沿直径不小于140mm，具备防脱轨功能。底梁传动系统要求密集架前端和后端在开启和闭合时运行一致，同步传输，长期使用不扭曲、不变形。
侧面立式传动系统由操纵手摇柄和传动机构总成组成，操纵手摇柄采用双向超离合器结构，自动可折叠脱钩结构。传动机构总成要求三级变速，每标准节手动摇力应不大于9N。摇动轻便、灵活、平稳、不得有阻滞、打滑现象。
（10）亚克力标签牌
每列密集架前侧面板上均设有目录标签牌，要求使用优质双层透明亚克力板，边缘需作倒角处理，各断面打磨、抛光处理。底层亚克力板雕刻平面用于插装标签，用于插装标签纸。标签牌四角用Φ20mm的广告钉固定，直接居中挂扣在侧面板上，标签牌下沿距地1350mm。标签牌应方便拆装更换。标签牌规格：500mm250mm，底板厚5mm，面板厚3mm。
(四)其他要求
1.安全要求
密集架应具有防倾倒措施，避免密集架倾倒事故的发生。
投标人需在投标文件中提供切实可行、可靠的实施方案。密集架应具有防止架体冲出轨道的装置。
2.密集架轨道安装要求
（1）轨道沟槽标准：中标方按照用户确认的密集架布局图制订轨道沟槽安装方案，由中标方负责开凿轨道沟槽。开凿轨道沟槽时应保证对非轨道区域地面不造成损坏。
（2）轨道安装需符合GB/T13667.3-2013《钢制书架第3部分手动密集书架》中的相关规定。
（3）安装与配合：具备安装条件后，中标供应商需根据现场情况进行安装。全部轨道安装完毕后需经用户验收合格。沟槽安装费用包括在投标报价中。
3.架体安装要求
密集架架体各部件安装应牢固可靠，架体不允许有松动、倾斜现象。每标准节组合后外形尺寸极限偏差±１.5mm，主柱与导轨垂直度≤１mm，密集书架侧面应成一直线，凹凸≤１mm，侧面板与中腰带的对缝处的间隙不大于2mm。列与列间隙≤１mm。门与柜架间隙≤１mm。
3.原材料质量要求
钢制部件原材料需采用优质冷热轧钢板。投标人需在投标文件中提供厚度为1.0mm，1.2mm，1.5mm，3.0mm的优质冷轧钢板（抗拉强度；屈服强度；断后伸长率）和（化学成分包括C、Si、Mn、P、S、Al等元素），符合GB/T228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》和GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》。
4.钢制部件表面处理工艺要求
（1）所有钢制部件表面均需采用环保热固性粉末静电喷涂工艺进行处理。在喷塑前，需对钢制部件进行脱脂、清洗、除锈、中和、表调、磷化、钝化、烘干处理。
（2）磷化液中铅、汞、镉、铬的含量需符合GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质中的限量要求》规定
（3）喷涂表面外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见缺陷。涂料为不含三酸异氰肝油脂(TGIC)的环氧树脂和聚脂树脂之混合型热固性粉沫涂料。表面涂层理化性能主要技术指标达到：表面涂层硬度≥F；附着力≤1级；耐冲击性≥40cm。
（4）带塑粉涂层钢制部件需符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》中对产品表面涂层可迁移元素的限量要求。
	24
	个

	27
	遮光窗帘
	根据现场环境及用户需求定制
尺寸‌≥280cm‌，确保无拼接缝
遮光率‌≥90%‌，防紫外线性能要求‌UPF≥50‌，紫外线透过率‌<5%‌
	14
	套



2.5东城区青少年科技馆特色专业教室设备
	序号
	设备名称
	招标参数
	数量
	单位

	1
	车模教室长条工作台
	1. W2000*D1000*H750
2. 桌面基材采用25mm厚双A级橡胶木指节木板
3. 桌腿及横梁：采用优质柞木或同等及以上硬度实木（桌脚截面8080mm），榫卯结合，增加稳固性
4. 水性漆饰面，漆面饱满光滑，硬度达到H及以上，有较好的耐酸、耐碱、耐热性
5. 桌脚带防滑垫
	10
	套

	2
	船模教室工位
	1. W800*D600*H750
2. 30款屏风采用氧化铝合金外框架，厚度≥1.5，芯材采用25mm厚E0级三聚氰胺板，桌面以上250mm高钢化玻璃桌面基材采用25mm厚ENF级刨花板，游离甲醛含量≤0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，优质2mm厚封边条、热熔胶
	10
	套

	3
	自然观察教室操作桌
	1. W2000*D1000*H750
2. 桌面基材采用25mm厚双A级橡胶木指节木板
3. 桌腿及横梁：采用优质柞木或同等及以上硬度实木，榫卯结合，增加稳固性
4. 水性漆饰面，漆面饱满光滑，硬度达到H及以上，有较好的耐酸、耐碱、耐热性
5. 桌脚带防滑垫
	10
	套

	4
	船模教室长条工作台
	1. W2000*D500*H750
2. 桌面基材采用25mm厚双A级橡胶木指节木板
3. 桌腿及横梁：采用优质柞木或同等及以上硬度实木（桌脚截面8080mm），榫卯结合，增加稳固性
4. 水性漆饰面，漆面饱满光滑，硬度达到H及以上，有较好的耐酸、耐碱、耐热性
5. 桌脚带防滑垫
	2
	套

	5
	智能控制+3d打印创意设计操作桌
	1. W800*D400*H750
2. 桌面采用18mm厚Enf级刨花板，甲醛含量为0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，优质2mm厚PVC封边条、热熔胶
3. 桌下配有抽屉
4. 桌脚及横梁采用1616T1.5mm钢制方管，焊接而成，经防锈处理，采用封闭环境下静电喷塑
	14
	套

	6
	创意构建
	1. W505*D550*H825
2. 耐冲击力90kg硬塑料一体注塑成型座背壳，整体流线设计，座背之间双层中空结构，内充玻璃钢，增加椅面背拉力强度及座感舒适度，边缘无锐角，椅背上方带有把手孔，易于学生搬动
3. 椅脚：采用优质冷轧38.119.0椭圆管，壁厚2.0mm，椅脚采用“弓”字形设计，学生进出不会与竖向支撑部分发生碰撞
4. 通过座椅自身结构，可将座椅挂于桌上，便于打扫房间，椅座下配两个ABS防划垫，防止座椅挂于桌上时划伤桌面
5. 椅脚配四个塑胶脚垫
	35
	套

	7
	创意构建学习椅
	1. W1800*D800*H700
2. 桌面基材采用25mm厚双A级橡胶木指节木板
3. 桌腿及横梁：采用优质柞木或同等及以上硬度实木（桌脚截面8080mm），榫卯结合，增加稳固性
4. 水性漆饰面，漆面饱满光滑，硬度达到H及以上，有较好的耐酸、耐碱、耐热性
5. 桌脚带防滑垫
	4
	套

	8
	科学实验教室西工作台
	1. W4500*D1500*H800
2. 面板采用厚度为12.7mm实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。四周边缘双倍加厚25.4mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用
3. 钢支架采用2.0mm厚冷轧钢板折弯后焊接成型，各连接的螺丝孔采用拉铆螺母设计；表面经酸洗磷化、抛光后采用不低于阿克苏环氧树脂静电粉末喷涂喷体表面厚度达到85μm以上，有防锈、防腐蚀、耐有机溶剂等功能，经高温烘烤制作而成。整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度
4. 柜体采用厚度1.0mm上海宝钢冷轧钢板；门板及抽屉面板采用双层夹心结构，内设加强筋，中间填充蜂窝纸隔音材料。采用优质数控机床一体折弯成型，无焊接点外露。表面经酸洗磷化、抛光后采用不低于阿克苏环氧树脂静电粉末喷涂喷体表面厚度达到85μm以上，有防锈、防腐蚀、耐有机溶剂等功能，经高温烘烤制作而成。整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。
5. 双开门型式柜体两片门间无中央垂直支柱阻挡，柜门内侧配置门扣组及橡胶缓冲垫
6. 拉手采用高光泽的304不锈钢或铝合金把手
7. 合页采用高光泽的304不锈钢合页，运动负重：不低于90kg（不低于100000次）
8. 滑轨采用实验室专用钢制三节静音滑轨，表面经烤漆处理
	3
	套

	9
	科学实验教室西操作台
	1. W*D600*H800
2. 面板采用厚度为12.7mm实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。四周边缘双倍加厚25.4mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。
3. 钢支架采用2.0mm厚冷轧钢板折弯后焊接成型，各连接的螺丝孔采用拉铆螺母设计；表面经酸洗磷化、抛光后采用不低于阿克苏环氧树脂静电粉末喷涂喷体表面厚度达到85μm以上，有防锈、防腐蚀、耐有机溶剂等功能，经高温烘烤制作而成。整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。
4. 柜体采用厚度1.0mm上海宝钢冷轧钢板；门板及抽屉面板采用双层夹心结构，内设加强筋，中间填充蜂窝纸隔音材料。采用优质数控机床一体折弯成型，无焊接点外露。表面经酸洗磷化、抛光后采用不低于阿克苏环氧树脂静电粉末喷涂喷体表面厚度达到85μm以上，有防锈、防腐蚀、耐有机溶剂等功能，经高温烘烤制作而成。整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。
5. 双开门型式柜体两片门间无中央垂直支柱阻挡，柜门内侧配置门扣组及橡胶缓冲垫。
6. 拉手采用高光泽的304不锈钢或铝合金把手。
7. 合页采用高光泽的304不锈钢合页，运动负重：不低于90kg（不低于100000次）。
8. 滑轨采用实验室专用钢制三节静音滑轨，表面经烤漆处理。
	8
	套

	10
	科学实验教室东操作台
	1. W*D600*H800
2. 面板采用厚度为12.7mm实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。四周边缘双倍加厚25.4mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。
3. 钢支架采用2.0mm厚冷轧钢板折弯后焊接成型，各连接的螺丝孔采用拉铆螺母设计；表面经酸洗磷化、抛光后采用不低于阿克苏环氧树脂静电粉末喷涂喷体表面厚度达到85μm以上，有防锈、防腐蚀、耐有机溶剂等功能，经高温烘烤制作而成。整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。
4. 柜体采用厚度1.0mm上海宝钢冷轧钢板；门板及抽屉面板采用双层夹心结构，内设加强筋，中间填充蜂窝纸隔音材料。采用优质数控机床一体折弯成型，无焊接点外露。表面经酸洗磷化、抛光后采用不低于阿克苏环氧树脂静电粉末喷涂喷体表面厚度达到85μm以上，有防锈、防腐蚀、耐有机溶剂等功能，经高温烘烤制作而成。整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。
5. 双开门型式柜体两片门间无中央垂直支柱阻挡，柜门内侧配置门扣组及橡胶缓冲垫。
6. 拉手采用高光泽的304不锈钢或铝合金把手。
7. 合页采用高光泽的304不锈钢合页，运动负重：不低于90kg（不低于100000次）。
8. 滑轨采用实验室专用钢制三节静音滑轨，表面经烤漆处理。
	8
	套

	11
	科学实验教室东操作台
	1. W1200*D500*H750
2. 桌面基材采用25mm厚ENF级刨花板，游离甲醛含量≤0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，优质2mm厚封边条、热熔胶
3. 桌架：
4. 挡板采用压塑成型塑料(ABS)+注塑成型塑料(PC)
5. 腿部采用Φ38.1X2t圆管(前,后侧腿)+6t冲压物(腿连接器)+4t冲压物+2t冲压物+铁加工品
6. 折叠开关采用铁构造物(Φ10圆钢+3t冲压物)+弹簧+注塑物(ABS)
7. 上部架子采用3020T1.4mm矩形方管+3t冲压物
8. 下部架子采用6027T1.8mm椭圆管+5t冲压物
9. 搁板采用Φ12.7T1.4mm圆管+3t冲压物+2t冲压物
10. 轮子采用注塑成型的塑料(PA6)
	12
	套

	12
	航天科技教室操作台
	1. W1200*D600*H1800
2. 桌面采用25mm厚Enf级刨花板，甲醛含量为0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，优质2mm厚PVC封边条、热熔胶
3. 层板采用1.0mm厚以及冷轧钢板，折弯焊接而成，经磷化处理后，表面静电喷塑，层板可上下调节
4. 桌脚及横梁采用4040T1.5mm钢制方管，焊接而成，经防锈处理，采用封闭环境下静电喷塑
	10
	套

	13
	自然观察教室操作桌
	1. W1200*D600*H750
2. 桌面基材采用25mm厚双A级橡胶木指节木板
3. 桌腿及横梁：采用优质柞木或同等及以上硬度实木（桌脚截面8080mm），榫卯结合，增加稳固性
4. 水性漆饰面，漆面饱满光滑，硬度达到H及以上，有较好的耐酸、耐碱、耐热性
5. 桌脚带防滑垫，桌下配有抽屉及隔板
	10
	套

	14
	生物教室桌子
	1. W1800*D600*H780
2. 桌面采用25mm厚、下层板采用18mm厚Enf级刨花板，甲醛含量为0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，优质2mm厚PVC封边条、热熔胶
3. 桌脚及横梁采用4040T1.5mm钢制方管，焊接而成，经防锈处理，采用封闭环境下静电喷塑
	11
	套

	16
	车模教室货架
	1. W600*D400*H1000
2. 基材采用18mm厚Enf级刨花板，甲醛含量为0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，优质2mm厚PVC封边条、热熔胶
3. 储物盒采用纯聚丙烯(PP)一体注塑成型，无毛刺
4. 储物盒托件采用截面2020mm橡木条，表面水性漆处理
	8
	套

	17
	车模教室货架
	1. W1000*D400*H1800
2. 框架采用4020T1.5mm钢制方管，焊接而成，经防锈处理，采用封闭环境下静电喷塑
3. 网蓝采用⌀3实芯钢筋，折弯焊接而成，经磷化处理后，表面静电喷塑
4. 门边框采用1616T1.2mm方通，芯材采用1.0mm厚冲孔钢板，具有翻转功能
	8
	套

	18
	自然观察复合门柜
	1. W2000*D400*H2000
2. 基材采用18mm厚Enf级刨花板，甲醛含量为0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，优质2mm厚PVC封边条、热熔胶
3. 上配有带框6mm厚钢化玻璃门，配有优质锁具，下为木制对开门
	1
	套

	19
	船模教室货架
	1. W600*D400*H1000
2. 基材采用18mm厚Enf级刨花板，甲醛含量为0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，优质2mm厚PVC封边条、热熔胶
3. 储物盒采用纯聚丙烯(PP)一体注塑成型，无毛刺
4. 储物盒托件采用截面2020mm橡木条，表面水性漆处理
	8
	套

	20
	船模教室书柜
	1. W1000*D400*H1800
2. 框架采用4020T1.5mm钢制方管，焊接而成，经防锈处理，采用封闭环境下静电喷塑
3. 层板采用1.0mm厚以及冷轧钢板，折弯焊接而成，经磷化处理后，表面静电喷塑，层板可上下调节
	8
	套

	21
	智能控制+3d打印创意设计储物格
	1. W1200*D420*H1600
2. 基材采用18mm厚Enf级刨花板，甲醛含量为0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，优质2mm厚PVC封边条、热熔胶
3. 门板弓形镂空夹水波纹玻璃，配优质拉手级锁具
	5
	套

	22
	创意构建10门矮柜
	1. W800*D400*H1200
2. 基材采用18mm厚Enf级刨花板，甲醛含量为0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，优质2mm厚PVC封边条、热熔胶
3. 下对开门，上空格设计
	6
	套

	23
	创意构建2门矮柜
	1. W800*D400*H1000
2. 基材采用18mm厚Enf级刨花板，甲醛含量为0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，优质2mm厚PVC封边条、热熔胶
3. 对开门设计
	2
	套

	24
	机器人教室储物货架
	1. W800*D400*H1800
2. 框架采用4020T1.5mm钢制方管，焊接而成，经防锈处理，采用封闭环境下静电喷塑
3. 层板采用1.0mm厚以及冷轧钢板，折弯焊接而成，经磷化处理后，表面静电喷塑，层板可上下调节
	1
	套

	25
	机器人教室会议室桌椅
	会议桌：
1. W1800*D610*H760
2. 桌面采用25mm厚Enf级刨花板，甲醛含量为0.05mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，优质2mm厚PVC封边条、热熔胶，
3. 桌脚采用φ40T1.8mm圆形钢管，横梁采用40208T1.8mm，经磷化处理后，表面静电喷塑
4. 配万向调节脚
座椅：
1. W464*D490*H752
2. 框架采用0.9Ø28.6/18mm，经磷化处理，表面静电喷塑
3. 椅座背均采用聚丙烯（PP）一体吹塑成型
4. 配有PP钢管堵头
5. 座椅具有折叠功能
	4
	套

	26
	脑科学教室工作台
	1. W1800*D610*H760，定制实验教室实验桌
2. 桌面采用25mm厚Enf级刨花板，甲醛含量为0.05mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，优质2mm厚PVC封边条、热熔胶，
3. 桌脚采用φ40T1.8mm圆形钢管，横梁采用40208T1.8mm，经磷化处理后，表面静电喷塑
	3
	套

	27
	脑科学教室椅子
	1. W464*D490*H752，定制实验教室实验椅
2. 框架采用0.9Ø28.6/18mm，经磷化处理，表面静电喷塑
3. 椅座背均采用聚丙烯（PP）一体吹塑成型
4. 配有PP钢管堵头
5. 座椅具有折叠功能
	12
	套

	28
	机器人教室器材货架
	1. W1000*D400*H1800，定制实验教室装备柜
2. 框架采用4020T1.5mm钢制方管，焊接而成，经防锈处理，采用封闭环境下静电喷塑
3. 网蓝采用⌀3实芯钢筋，折弯焊接而成，经磷化处理后，表面静电喷塑
4. 门边框采用1616T1.2mm方通，芯材采用1.0mm厚冲孔钢板，具有翻转功能
	8
	套

	29
	机器人教室器材货架
	1. W1000*D400*H1800，定制实验教室装备柜
2. 框架采用4020T1.5mm钢制方管，焊接而成，经防锈处理，采用封闭环境下静电喷塑
3. 网蓝采用⌀3实芯钢筋，折弯焊接而成，经磷化处理后，表面静电喷塑
4. 门边框采用1616T1.2mm方通，芯材采用1.0mm厚冲孔钢板，具有翻转功能
	8
	套

	30
	机器人教室器材货架
	1. W1000*D400*H1800，定制实验教室装备柜
2. 框架采用4020T1.5mm钢制方管，焊接而成，经防锈处理，采用封闭环境下静电喷塑
3. 网蓝采用⌀3实芯钢筋，折弯焊接而成，经磷化处理后，表面静电喷塑
4. 门边框采用1616T1.2mm方通，芯材采用1.0mm厚冲孔钢板，具有翻转功能
	8
	套

	31
	科学实验教室西复合门柜
	1. W1000*D500*H2000，定制实验教室装备柜
2. 基材采用18mm厚Enf级刨花板，甲醛含量为0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，优质2mm厚PVC封边条、热熔胶
3. 上配有带框6mm厚钢化玻璃门，配有优质锁具，下为木制对开门
	4
	套

	32
	科学实验教室东复合门柜
	1. W1000*D500*H2000，定制实验教室装备柜
2. 基材采用18mm厚Enf级刨花板，甲醛含量为0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，优质2mm厚PVC封边条、热熔胶
3. 上配有带框6mm厚钢化玻璃门，配有优质锁具，下为木制对开门
	4
	套

	33
	航天科技教室储物格
	1. W2000*D400*H2000，定制实验教室装备架
2. 框架采用4020T1.5mm钢制方管，焊接而成，经防锈处理，采用封闭环境下静电喷塑
3. 层板采用1.0mm厚以及冷轧钢板，折弯焊接而成，,底部配有加强筋，经磷化处理后，表面静电喷塑，层板可上下调节
	2
	套

	34
	航天科技教室货架
	1. W600*D400*H1000，定制实验教室装备架
2. 基材采用18mm厚Enf级刨花板，甲醛含量为0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，优质2mm厚PVC封边条、热熔胶
3. 储物盒采用纯聚丙烯(PP)一体注塑成型，无毛刺
4. 储物盒托件采用截面2020mm橡木条，表面水性漆处理
	4
	套

	35
	天文教室复合门柜
	1. W2000*D400*H2000，定制实验教室装备柜
2. 基材采用18mm厚Enf级刨花板，甲醛含量为0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，优质2mm厚PVC封边条、热熔胶
3. 上配有带框6mm厚钢化玻璃门，配有优质锁具，下为木制对开门
	4
	套

	36
	生物教室仪器柜
	1. W1000*D500*H2400，定制实验教室装备柜
2. 基材采用18mm厚Enf级刨花板，甲醛含量为0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，优质2mm厚PVC封边条、热熔胶
3. 上配有带框6mm厚钢化玻璃门，配有优质锁具，下为木制对开门
	5
	套



2.6东城区青少年科技馆科普展教信息发布系统设备
	序号
	设备名称
	招标参数
	数量
	单位

	3
	室内全彩色LED显示屏
	1.LED像素点间距≤2.0 mm，像素密度：≥250000点/㎡
2.显示面积：≥87.14㎡，其中，长≥7.36米，高≥11.84米
3.刷新频率：≥3840 Hz
4.对比度：≥5000:1
5.具备XYZ六轴拼缝微调节机构，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节，调节精度≤0.01mm
6.显示单元的色彩还原准确性指标Δ≤0.1
7.含接收卡、发送卡、编辑播放软件等配件
8.不同接收卡之间画面同步性在1ms以内
9.支持图像增强显示技术，有效提升图像锐度，对比度、饱和度、宽动态范围、清晰度和流畅度，提升值≥20%
10.支持色彩诊断能力，并能对色彩进行自动修正
11.支持通过采用多层光学处理技术提高屏体的黑色水平，增强屏体的对比度，提高观看的舒适度，降低触摸痕迹，黑色亮度≤0.0005cd/㎡
12.低功耗设计：符合CQC3158-2024 LED显示单元节能认证技术规范的能源效率和睡眠模式功率密度要求，能源效率≥2.4，睡眠功耗≤100W/m2
13.符合 IEC 62471:2006 标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求(豁免级)，具备防蓝光护眼模式，蓝光辐射能量≤0.5W/(m²sr) 
14.防眩光功能：采用黑色防眩光设计， 防止眩光影响可提升视觉观感
15.支持多点测温功能，防止温度过高造成局部颜色混乱、分离，提高屏体寿命
16.工作温度：-10～45℃
	87.15
	㎡

	4
	接收卡
	1.单卡最大带载512×384像素，最多支持≥16组RGB并行数据
2.采用≥16个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建
3.支持静态到≥64扫之间的任意扫描类型
4.支持高精度的亮度、色度一体化逐点校正功能，有效消除色差，保证整屏亮度和色度的均匀一致性
5.具备低灰补偿和灰度精修功能，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等问题，保障低亮时的灰阶表现
6.支持监测自身的温度和电压，无需外接设备，即可通过软件查看接收卡的温度和电压状态
7.支持误码率监测，能够检测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况，并记录错误包数，协助排除网络通讯隐患
8.支持检测发送设备与接收卡间、以及接收卡与接收卡间的网络通讯质量
	120
	张

	5
	图像拼接融合器
	1.视频拼接处理器为框架式结构，机框高度≤2U，内置≥4个板卡槽，机箱具有≥1个10M／100M／1000M自适应RJ45接口、≥2个HDMI输入接口、≥1个HDMI输出接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个USB3.0接口、≥1个USB2.0接口、≥1个RS485接口、≥1个RS232接口、≥1个RST按键、≥2个风扇，设备采用AC220V供电
2.设备需至少支持≥4个HDMI视频输入接口，≥12个HDMI视频输出接口
3.可自定义电视墙布局，并可选择固定布局或自定义行列数两种方式
4.可对接入设备的显示屏进行分组，每组显示屏可设置不同分辨率，最多可设置≥4组屏幕
5.可一键进行不同显示屏之间的切换
6.可对多种场景进行保存和调用，可最多保存≥128个场景
7.可对指定的视频画面进行缩放、漫游、跨屏、叠加以及多窗口拼接等操作
8.设备进行视频画面切换时，应无明显黑场
9.通过后台客户端软件查看，同一输入通道的视频图像在其它输出端口正常显示视频画面的最大时间差应＜1ms
10.#可通过客户端软件进行窗口开启操作，单个输出通道可开32个窗口；从视频信号正常接入，到视频画面正常显示的时间应≤30ms；可自动显示接入板卡的类型、在线状态、温度、运行时间、内存使用率、CPU使用率等信息；可根据机箱内温度自动调节风扇转速，当设备机箱内部温度超过设定值1时，告警灯应点亮，并当温度超过设定阈值2时自动断电（提供检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章）
11.设备应支持板卡支持热插拔，在正常工作状态下，板卡拔插后，电视墙上视频信息可自动恢复
12.工作电压：100V～240V AC；50Hz/60Hz
13.工作温度：0℃～＋50℃
	1
	台

	6
	智能配电柜
	1.拥有LED显示屏全智能远程控制系统，可实现对LED智能配电箱的远程设定、控制
2.自带温度传感器，超温断电告警
3.功率容量：≥80KW
4.输入电压：220/380V
5.防护等级：IP20
6.安装方式：室内壁挂
	1
	台

	7
	屏体结构框架
	1.支架材质：铝型材＋镀锌钢龙骨
2.支架表面处理：边框喷砂氧化，龙骨镀锌钢原色
3.支架厚度：整屏厚尺寸≥80mm，龙骨厚度≥20mm
4.适用产品厚度：模组加磁铁总厚度≤30mm
5.根据现场进行定制支架尺寸和安装服务
	87.15
	㎡

	8
	控制软件
	1. 软件遥控器：系统无需硬件遥控器或USB切换器，管理端支持iOS设备、Android设备、Windows设备APP，支持扫码下载遥控器APP，可以作为控制端进行无线对设备的视频切换和管控，客户端无需安装任何app及插件。
2. 多语言切换：系统支持简体中文、英文、韩文语言模式快速切换，满足外教教学的要求。
3. #屏幕工具条：用户可直接在触控显示屏上触控点击系统工具条，或通过鼠标点击工具条进行操作，工具条具有截屏、录制、广播、布局、切屏、批注、白板、互动等功能按钮，并显示时间、设备名称、网络IP等信息。工具条支持在大屏的左边和右边显示，满足不同习惯的老师教学使用。工具条具有下拉功能，可灵活调整按钮的高度；一键微课录制：设备支持通过硬件设备上的“录制”按键一键开始录制，也支持通过控制器中“录制”按钮一键录课，微课录制支持多画面和外接无线麦克风声音同步录入，支持720P和1080P格式，录课视频可保存在本地设备外接U盘中或通过无线存储到匹配的无线设备硬盘中，支持录制存储空间不足时的文字提醒功能；移动端无线投屏：支持不少于4路终端设备同时接入教学互动终端，支持AirPlay、Miracast、WIDI主流投屏协议，iOS、macOS、Android和Windows系统设备无需安装任何APP即可直接投屏，并可自由拖动画面位置，支持对设备画面进行静音、旋转、全屏、移除等操作；（提供带有CNAS的检测报告或正规检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）
4. 支持高清视频4路同步传输播放：支持1080i,p高清音视频无线传输；能够在显示终端不少于4屏画面同时播放并自由拖动画面位置，还支持对输出信号源单个或者全体的音量调节、画面全屏、画面移除、画面旋转的控制；
5. 多种画面布局显示：画面布局支持1画面、2画面、3画面、4画面单独或组合切换布局模式，不少于5种默认画面布局方式，并可设置常用设备置顶显示模式。根据使用环境支持四种界面布局（如全屏、工具栏模式、工具栏左研讨、工具栏右研讨）；
6. 信号源选择与切换：具有常用源（有线设备和网络设备）、普通源（无线移动设备）、合作组（各分组屏）、文件资料（U盘）。信号源的选择支持拖拽。支持主控端对已连接终端进行强行从设备中移除，并可设置常用设备连接优先显示模式。布局内显示的信号设备具有设备信号记忆功能。
7. 软件遥控器：教学互动终端无需硬件遥控器或USB切换器，用户只需扫码下载遥控器APP即可将移动终端作为控制端，软件控制端支持截屏、录制、广播、布局、批注、白板、互动等功能按钮，支持Windows、Android、iOS系统设备安装控制端软件。使用遥控器APP可拍摄多达4张照片或录制多达4段短视频上传至屏幕显示，亦可将遥控器(手机/平板/电脑端)本地的多达4个文件，上传至屏幕分屏显示。
8. 支持3.5mm音频输入输出接口：设备支持3.5mm音频输入和3.5mm音频输出功能，可实现无线或有线3.5mm音频输入到设备中，通过3.5mm输出给功放，音响等设备。
9. 设备监测：系统支持监测功能，具有查看系统的内存、CPU、硬盘、网络、视频质量、声音质量的使用情况数据，方便快速诊断应用故障。
10. 批注功能：支持对当前屏幕的批注，系统提供画笔、荧光笔、激光笔、延时画笔等工具，还支持新建白板界面做电子黑板板书写划、同时可同步将批注画面共享转播到其他同型号设备上播放，批注内容可存储。
11. 推流直播：支持添加≥4个RTMP协议推流地址，可实时将显示≥16路投屏音视频同步直播到互联网，也可将≥4路不同信号源单独选择推流到≥4个不同地址，并且可实现≥4画面推送到接收端，通过终端可自动拉流播放，强制直播效果。
12. 手写板同步试卷：支持老师打印下发纸质试卷，学生在填写答案后提交电子答题试卷后试卷问题和手写答案能自动比对生成完整试卷内容呈现，并可实现老师电子批改点评，数据统计功能。 
13. 手写板操作与存储：支持通过接收设备一键清除所有手写板笔迹，支持将已投屏的手写板画面截图保存至U盘或云盘，可实时录屏将手写板动态画面录制存储至U盘或云盘。
14. 欢迎主题界面：系统内置不少于14种主题模板，直接对设备自定义修改欢迎主题界面，主题界面支持插入自定义文字和大小、模版皮肤选择、自定义音乐可通过U盘和网盘直接导入，主题创建完毕后音频和主题内容可同时展示，并可同步展示到分组屏显示。
15. 内置无线AP：无需外接 AP，支持无线路由模式、无线交换模式、网络中断模式，根据需求任意切换。
16. 内置硬盘：支持内置最大1TB固态硬盘，可实现使用过程中的重要内容以图片的形式保存或录制成音视频文件存储到本地内置硬盘中。
17. 文件上传：支持windwos、Android、ios系统终端通过APP软件与系统连接，进行文档、照片、视频等本地文件上传并同时直接显示出来，一台终端上传文件并发显示不少于4个画面窗口，APP上传后系统可以随时调取已上传的文件反复阅览。
18. WEB应用：支持添加网址链接作为书签快捷页，支持1画面、2画面、3画面、4画面方式显示多网页界面对比讨论。
19. 音量指向调节：支持一键调节本地音量、麦克风音量、侦听功能，同时支持音频输出选择从HDMI输出或耳机、音箱3.5输出。
20. 设备和文件分类：系统自动对设备（有线接入设备、无线投屏设备）、文件（U盘、云盘、内置硬盘、遥控器APP上传的本地文件和云空间下载文件）、分组（分组端教学互动终端）进行分类；支持对已连接的设备进行置顶、重命名、移动至分组等操作。
21. 界面布局：支持全屏模式、显示工具条模式和研讨模式。全屏模式下，工具条自动隐藏，隐藏后可点击隐藏按钮再次显示，且无操作10秒钟后，工具条会继续隐藏；显示工具条模式下，支持工具条显示在左边或右边；研讨模式下，自动隐藏切屏按钮，可选择在屏幕左边或右边始终显示设备缩略图，可将设备画面、文件画面、分组画面等快速上屏展示，还支持布局快照，清除主屏等功能俺按钮的选择。
22. 国产化投屏：支持国产化电脑通过软件或者硬件传屏器实现音视频投屏功能，并发不少于4画面。
25.#提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺函（加盖制造厂家公章）
	1
	套

	9
	室内全彩色LED显示屏
	1.LED像素点间距≤1.19 mm
2.像素密度：≥706164点/㎡
3.显示面积：≥9㎡
4.刷新频率：≥3840 Hz
5.对比度：≥5000:1
6.具备XYZ六轴拼缝微调节机构，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节，调节精度≤0.01mm
7.#显示单元的色彩还原准确性指标Δ≤0.1，提供带有CNAS的检测报告或正规检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章；
8.含接收卡、编辑播放软件等配件
9.不同接收卡之间画面同步性在1ms以内
10.支持图像增强显示技术，有效提升图像锐度，对比度、饱和度、宽动态范围、清晰度和流畅度，提升值≥20%
11.支持色彩诊断能力，并能对色彩进行自动修正
12.支持通过采用多层光学处理技术提高屏体的黑色水平，增强屏体的对比度，提高观看的舒适度，降低触摸痕迹，黑色亮度≤0.0005cd/㎡
13.低功耗设计：符合CQC3158-2024 LED显示单元节能认证技术规范的能源效率和睡眠模式功率密度要求，能源效率≥2.4，睡眠功耗≤100W/m2
14.符合 IEC 62471:2006 标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求(豁免级)，具备防蓝光护眼模式，蓝光辐射能量≤0.5W/(m²sr) 
15.防眩光功能：采用黑色防眩光设计， 防止眩光影响可提升视觉观感
16.支持多点测温功能，防止温度过高造成局部颜色混乱、分离，提高屏体寿命
17.工作温度：-10～45℃
	9
	㎡

	10
	接收卡
	1.单卡最大带载512×384像素，最多支持16组RGB并行数据
2.采用≥16个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建
3.支持静态到64扫之间的任意扫描类型
4.支持高精度的亮度、色度一体化逐点校正功能，有效消除色差，保证整屏亮度和色度的均匀一致性
5.具备低灰补偿和灰度精修功能，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等问题，保障低亮时的灰阶表现
6.支持监测自身的温度和电压，无需外接设备，即可通过软件查看接收卡的温度和电压状态
7.支持误码率监测，能够检测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况，并记录错误包数，协助排除网络通讯隐患
8.支持检测发送设备与接收卡间、以及接收卡与接收卡间的网络通讯质量
	42
	张

	11
	图像拼接融合器
	1.支持H.264/H.265/AV1/VP9/AVS2等主流编码格式的超高清视频解码
2.支持8K视频解码播放，或多达4个4K视频同时解码播放
3.支持≥8个千兆网口输出，可带载≥520万像素，最宽支持7680像素
4.支持≥3路 HDMI信号输入，≥1路HDMI信号输出
5.支持多信号同时输入，多画面任意拼接显示
6.支持≥1路SPDIF数字音频输出，≥1路3.5mm 音频接口输出
7.自带64G存储, 支持U盘及固态硬盘扩展
8.支持节目发布管理及显示屏配置调试
9.支持运行环境温度、湿度、亮度等参数监测，搭配光感探头可自动调节显示屏亮度
	1
	台

	12
	智能配电柜
	1.拥有LED显示屏全智能远程控制系统，可实现对LED智能配电箱的远程设定、控制
2.自带温度传感器，超温断电告警
3.功率容量：≥20KW
4.输入电压：220/380V
5.防护等级：IP20
6.安装方式：室内壁挂
	1
	台

	13
	屏体结构框架
	1.支架材质：铝型材＋镀锌钢龙骨
2.支架表面处理：边框喷砂氧化，龙骨镀锌钢原色
3.支架厚度：整屏厚尺寸度80mm，龙骨厚度20mm
4.适用产品厚度：模组加磁铁总厚度≤30mm
5.根据现场进行定制支架尺寸和安装服务
	9
	㎡

	14
	控制软件
	1.支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放
2.支持Word、Excel、PPT等显示
3.支持时钟、计时、天气预报显示
4.支持外部视频信号播放
5.支持多页面多分区节目编辑
	1
	套

	15
	42U机柜
	42U机柜，标配≥8位PDU 1个
	1
	台

	16
	室内全彩色LED显示屏
	1.LED像素点间距≤3 mm
2.像素密度：≥105625点/㎡
3.显示面积：≥11.06㎡，其中，长≥4.16米，高≥2.72米
4.刷新频率：≥3840 Hz
5.对比度：≥3000:1
6.具备XYZ六轴拼缝微调节机构，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节，调节精度≤0.01mm
7.显示单元的色彩还原准确性指标Δ≤0.1
8.含接收卡、编辑播放软件等配件
9.不同接收卡之间画面同步性在1ms以内
10.支持图像增强显示技术，有效提升图像锐度，对比度、饱和度、宽动态范围、清晰度和流畅度，提升值≥20%
11.支持色彩诊断能力，并能对色彩进行自动修正
12.支持通过采用多层光学处理技术提高屏体的黑色水平，增强屏体的对比度，提高观看的舒适度，降低触摸痕迹，黑色亮度≤0.0005cd/㎡，；
13.低功耗设计：符合CQC3158-2024 LED显示单元节能认证技术规范的能源效率和睡眠模式功率密度要求，能源效率≥2.4，睡眠功耗≤100W/m2
14.符合 IEC 62471:2006 标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求(豁免级)，具备防蓝光护眼模式，蓝光辐射能量≤0.5W/(m²sr) 
15.防眩光功能：采用黑色防眩光设计， 防止眩光影响可提升视觉观感
16.支持多点测温功能，防止温度过高造成局部颜色混乱、分离，提高屏体寿命
17.工作温度：-20～+50℃
	22.64
	㎡

	17
	接收卡
	1.单卡最大带载256×1024像素，最多支持32组RGB并行数据
2.采用≥16个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建
3.支持静态到64扫之间的任意扫描类型
4.采用全新灰度引擎，支持高精度的亮度、色度一体化逐点校正功能，有效消除色差，保证整屏亮度和色度的高度均匀一致性
5.具备低灰补偿和细节处理能力，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等画质问题，使图像显示更细腻
6.支持温度监测、电压监测功能，无需外接设备即可通过软件查看接收卡的温度和电压状态
7.支持网线通讯质量检测，能够实时监测发送设备与接收卡之间的网络通讯状态，协助排除网络通讯隐患
8.支持网口任意交换，网口不分输入输出，可任意使用，提升系统布线的灵活性
9.支持任意抽点和数据偏移功能
	52
	张

	18
	图像拼接融合器
	1.视频输入：≥1个HDMI输入接口
2.视频输入分辨率：≥1920*1200@60Hz
3.视频输出：≥1个HDMI输出接口
4.视频输出分辨率：≥1920*1200@60Hz
5.可带载≥130万像素，最宽4096像素，最高2560像素
6.带载网口：≥2个
7.解码能力：≥1*4K/≥2*1080P
8.音频输出：≥1个LINE OUT
9.控制接口：≥1个WIFI接口、≥1个IR遥控接口、≥2个RJ11接口、≥1个4G接口、≥1个同步/异步切换按钮
10.网络接口：≥1个百兆网口
11.USB接口：≥1个USB 3.0接口、≥1个USB TYPE B接口
12.自带≥32G内存，支持USB播放
13.支持多窗口，可自由设定窗口大小和位置，并支持窗口叠加
	2
	台

	19
	智能配电柜
	1.具有手动一键启动/停止和单点点动控制、远程一键启动/停止和单点点动控制
2.自带温度传感器，超温断电告警
3.功率容量：≥40KW
4.输入电压：220/380V
5.防护等级：IP44
6.安装方式：室外壁挂
	2
	台

	20
	屏体结构框架
	定制双立柱结构满足整屏的使用要求及安全，防风防雷
	32.2
	㎡

	21
	控制软件
	1.支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放
2.支持Word、Excel、PPT等显示
3.支持时钟、计时、天气预报显示
4.支持外部视频信号播放
5.支持多页面多分区节目编辑
	2
	套

	22
	系统集成
	1. 满足系统使用需要所需提供的设备强弱电连接线缆及配套辅材；根据用户需要进行系统功能测试及设备联调；线缆标签粘贴；负责所有设备的集成工作，保证正常运转使用。
2. 产品的功能及使用操作说明的培训；设备的物理连接方法；系统软件、硬件的使用；系统的日常维护事宜，并告知简单常见的故障处理方法；
3. 提供系统设备7*24小时电话技术咨询服务以及设备故障技术人员到场售后服务等。
	1
	项


注：★内容需实质性响应
（三）采购标的交付或者实施的时间和地点；
[bookmark: _Hlk133249330]1.采购标的（项目）的交付时间：合同签订之日起20个日历日内完成供货、安装、调试。
2.采购标的（项目）的交付地点：北京市东城区。
[bookmark: _Hlk133248409]（四）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
1、项目实施整体实施：
投标人需在投标文件中提供项目的项目实施、供货、质量保障等方案。中标方负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格；中标方应在货物运抵现场一周前，向买方提供安装调试及运行的进度计划表。
2、设备使用培训：中标方应负责对买方人员进行不少于2名人员的专业培训，直至买方能独立、正确地对产品进行安装、使用等，提供详细培训计划。培训发生的各种费用包括在投标报价中，具体培训时间由双方商定。
3、售后服务：
[bookmark: _Hlk133246966]所投产品实行“三包”，质保期为所有产品通过买方最终验收之日起3年。具有指定专门联系人，质保期内提供7*24小时热线电话及在线技术解答，免费上门服务。对投标产品负责终身维修。质保期内所有产品发生故障时，2小时内给出具体解决方案，需要到场解决时4小时到达现场，24小时内解决问题。每个月电话回访一次。如果卖方在收到通知后7天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。终身提供技术支持。保修期外提供维修并仅收取成本费（成本费只包括配件成本，但不包括人员工时、交通、住宿费等配件成本以外的费用）。
（五）采购标的的验收标准；
5.1设备按国家行业标准进行验收，供应商提供的所有货物、服务，其技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及用户需求； 
5.2采购人有权拒绝接受任何不合格的产品，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。 
5.3供应商应保证，在提供本项目的货物、服务、软件等或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权；如果供应商不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由供应商承担。 
5.4验收按国家有关的规定、规范进行。按国家有关规定、行业标准、采购人的相关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件声明及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人无故不进行验收工作并已使用项目履约成果的，视同验收合格。其他未尽事宜参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求进行验收。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由供应商承担。
5.5验收程序按采购人要求

[bookmark: _Toc233226762]
       第六章   拟签订的合同文本
（本合同最终以甲乙双方商定为准，最终签定合同的主要条款不能与文件有冲突。）



















合同号：

北京市东城区教委政府采购
项目采购合同


项  目  名 称：  

采购方（甲方）：   

供货方（乙方）：  





年   月   日





采购方（甲方）： 

供货方（乙方）：



采购方根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，通过依法实施相应的采购程序，经（招标代理机构）组织的（项目名称）（采购编号）政府采购项目中，最终择定供货方作为本合同项下货物的供应商。为明确各自的权利、义务和责任，根据中标约定，经双方充分友好协商，达成如下一致：
双方均同意《合同一般条款》的内容并确认其对于各自拥有相应的法律约束力；
双方均同意《合同特殊条款》的内容并确认其对于各自拥有相应的法律约束力；
各方确认并同意：如果《合同特殊条款》的约定与《合同一般条款》的内容不一致时，以《合同特殊条款》的约定来规范和界定各自的关系以及对于相关的权利、义务和责任进行相应的解释和说明。    











                                
一、合同一般条款
1.定义
本合同中的下列术语应解释为：
1.1“合同”系指采购方、供货方签署的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
1.2“合同价”系指根据合同约定，供货方在完全履行合同所约定的交货义务后，采购方应付给供货方的价格。
1.3“货物”系指供货方根据合同约定须向采购方提供的由合同特殊条款所约定的标的物以及附带之工具、手册等其它相关资料。
1.4“服务”系指根据合同约定供货方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训、售后和其他类似的服务，在没有特别约定的情况下，“服务”不再另行收取费用或报酬。
1.5“采购方”系指“货物”和“服务”的最终用户，在“合同”中为指明的购买货物、服务的单位。
1.6“供货方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的成交供应商。
1.7“现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。
1.8“验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定的标准，在东城区教育委员会教育技术装备部的监督管理下，确认合同项下的货物是否符合合同约定或法律规定的行为。
2.技术规范
2.1提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件及其投标文件的技术规范偏差表相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
3.知识产权
3.1供货方应保证采购方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权或专有技术等的起诉或指控。如果任何第三方提出侵权指控，供货方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。如果采购方（包括供货方）被责令承担侵权责任或被勒令停止使用、限制使用或受到其他不利影响，则供货方应对采购方（包括供货方）所遭受的所有损失，包括但不限于直接损失和间接损失，为应诉而花费的调查、鉴定、评估、律师、诉讼等费用。
4.包装要求
4.1供货方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装。除合同另有约定外,供货方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如果采购方对于包装有特别要求，则在合同特殊条款中予以约定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供货方承担。
4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。 
5.装运标志
5.1.供货方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：
收货人：
合同号：
装运标志：
收货人代号：
目的地：
货物名称、品目号和箱号：
毛重／净重：
尺寸(长×宽×高以厘米计)：
5.2如果货物单件重量在2吨或2吨以上，供货方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 供货方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。
6.交货
6.1现场交货：供货方负责办理运输、保险和存储，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由供货方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。如果分批次交货，则每批次货物运抵现场的日期为每批次货物交货日期
6.2供货方应在合同规定的交货日期前  10 天，将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待交日期通知采购方。到货时，采购方根据供货方提供的详细交货清单（一式贰份）进行收货。
6.3在现场交货条件下，供货方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，供货方应对超运部分引起的一切后果负责。
7.装运通知
7.1在现场交货条件下，供货方通知采购方货物已备妥待运输后24小时之内，供货方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、运输工具名称及装运日期通知采购方。
7.2如因供货方延误将上述内容通知采购方，由此引起的一切后果损失应由供货方负责。
8.付款条件
付款条件见 “合同特殊条款”。
9.技术资料
合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：
9.1合同生效后 10天之内，供货方须将货物的中文技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图给采购方。
9.2如果采购方确认供货方提供的技术资料不完整，供货方须在收到采购方通知后 3  天内将这些资料补充完整。
10.质量保证
10.1供货方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
10.2供货方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，供货方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
10.3根据采购方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同约定或要求不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用了不符合要求的材料等，采购方应尽快以书面形式通知供货方。供货方在收到通知后 7 天内应免费维修或予以更换，直至货物符合合同的约定并保证采购方得以正常使用。
10.4如果供货方在收到10.3所述采购方通知后天 7 内没有采取措施弥补缺陷或进行补救，则采购方可采取必要的补救措施，由此而引发的风险和费用由供货方承担。
10.5除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物经最终验收确认合格并交付于采购方时起     个月。
11.检验和验收
11.1在交货前，供货方须对货物的质量、数量、规格、型号、性能和重量等进行详细而全面的核实，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但供货方自己就有关质量、规格、型号、性能、数量或重量的核实文件不应视为最终检验。
11.2货物运抵现场后，采购方应在合同特殊条款中约定的期限内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。
11.3如果任何被检验或测试的货物不能满足技术规范的要求，采购方可以拒绝接受该货物，供货方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足技术规范的要求。
11.4采购方有在货物制造过程中派员监造的权利, 供货方有义务为采购方监造人员行使该权利提供方便。
12.索赔
12.1如果货物的质量、规格、型号、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向供货方提出索赔。
12.2在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果供货方对采购方提出的索赔负有责任，供货方应按照采购方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
12.2.1在法定的退货期内，供货方应按合同规定将货款退还给采购方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但供货方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。
12.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及采购方所遭受损失的数额，经三方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格进行货款的结算。
12.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，供货方应承担一切费用和风险并负担采购方由于更换所发生的一切直接费用。同时，供货方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。
12.3如果在采购方发出索赔通知后  30  天内，供货方未作答复，上述索赔应视为已被供货方接受。如供货方未能在采购方提出索赔通知后 30 天内或采购方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，则采购方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，采购方有权就不足部分向供货方追偿。
13.延迟交货
13.1供货方应按照合同特别条款中约定的期限和时间交货和提供服务。
13.2如果供货方无正当理由迟延交货，采购方有权提出违约损失赔偿或解除合同。
13.3在履行合同过程中，如果供货方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知采购方。采购方收到供货方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。
14.违约赔偿
14.1除合同第15条规定外，如果供货方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，采购方可要求供货方支付违约金。每迟延一日，按所迟延交付货物价额的0.07%计收。但违约金不得超过合同价的5%。如果达到最高限额，采购方有权解除合同，而供货方仍有义务支付上述违约金。
14.2如果采购方没有按照合同规定的时间付款，则供货方可要求采购方支付违约金。每迟延一日，按所迟延支付的货款部分的0.07%计收。但违约金不得超过合同价的5%。如果达到最高限额，供货方有权解除合同，而采购方仍有义务支付上述违约金。
14.3鉴于甲方的资金来源于政府财政性拨款或按照财政性拨款管理的款项，故以下原因导致的甲方不能依照本合同约定时间及时支付相应合同价款的，不属于甲方违约行为，甲方不承担违约责任；
14.3.1上级主管单位或政府部门暂未拨款，或要求暂缓支付或不同意支付的；
14.3.2因本合同价款支付周期跨越财政结算年度，甲方依照相关财政支付结算要求，须对相应款项重新申报审批的。
14.3.3因履行合同实际需要超出合同约定的价款数额，需要追加预算或合同价款，甲方根据相应财政支付结算要求，须另行申报审批的；
14.3.4因相关政府财政支付结算规章或程序变化，或上级有权审批单位未同意支付的；
如本项目需要政府审计，则按照政府审计结束后，再按照合同支付款项。
15.不可抗力
15.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
15.2受不可抗力事件影响的一方应在不可抗力的事件发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后 14天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。
15.3因不可抗力致使合同不能履行的，按相关规定执行。
16.税费
16.1与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。
17.合同争议的解决
17.1因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，任何一方均可向东城区人民法院提起诉讼。
18.违约解除合同
18.1在供货方有下述违约行为的情况下，采购方可向供货方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向供货方追索的权利。
18.1.1供货方未能在合同规定的限期或采购方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的； 
18.1.2供货方未能履行合同规定的其它主要义务的；
18.1.3在本合同订立或履行过程中有腐败和欺诈行为的。
A、“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响采购方在合同签订、履行过程中的行为。
B、“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害采购方利益的行为。
19.破产终止合同
19.1如果供货方破产导致合同无法履行时，采购方可以书面形式通知供货方，单方终止合同而不给供货方补偿。但采购方必须以书面形式告知政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响采购方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。
20.转让和分包
20.1政府采购合同不能转让和分包。
21.合同修改
21.1采购方、供货方都不得擅自变更本合同。
22.通知
22.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
23.计量单位
23.1除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。
24.适用法律
24.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。
25.合同生效和其它
25.1本政府采购合同内容的确定，应以本次政府采购招标文件、中标文件的相关规定为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购方应当将合同副本报政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章后开始生效。
25.2本合同一式伍份，采购方、供货方各执贰份，中介机构壹份，具有同等法律效力。


二、合同特殊条款
1、货物
1.1本合同所约定的货物之名称、品牌、型号、规格、数量、单位、单价、总价等见附件一；
2、货物的交付和验收
2.1货物由供货方在___ 年_ _月_ _日运抵东城区_______，并在运抵现场后__ _日内正式交付给采购方。
2.2货物由供货方进行安装和调试，采购方应给予相应的便利并提供适于安装和调试的条件和设施、设备。供货方应提前通知采购方所需要的条件和设施、设备。如果因为供货方未能提前通知而采购方无法提供因而导致安装和调试不能如期进行，则由此而引起的所有后果由供货方承担，该等后果包括但不限于迟延交付，采购方由于无法使用货物而导致的损失等。
2.3如果货物的安装需要具备相应资格的人员进行，则供货方须确保提供安装和调试的人员具备相关操作规程要求或该项作业本身所要求的专业能力和资质。如果由于不具备该专业能力或专业资质而发生的任何事故、造成的任何伤害等均由供货方承担，如果给采购方造成损害，供货方亦须承担赔偿责任。
2.4在对货物的运行和工作进行调试时，采购方须指派专人参与，并对货物的运行和工作状况进行确认。
2.5采购方确认货物运行和工作正常且其他项目经验收符合合同约定标准，则签署《东城教委政府采购验收单》，并将其作为货款结算的凭证。如果采购方认为货物运行和工作不正常或其他项目经验收不符合合同约定的标准，则有权拒绝接受货物，供货方须按照本合同中的相关约定予以补救，由此而引起的有关责任、损失等之处理按本合同中的相关约定执行。
2.6自采购方签署了《东城教委政府采购验收单》时起，供货方交付本合同项下货物之义务即履行完毕，货物保管的风险即由采购方承担；在取得上述《东城教委政府采购验收单》之前，货物毁损和灭失的风险由供货方承担。
3、货款及支付（以采购人实际支付为准）
3.1本合同项下货物的总款额为________（小写）________（大写）元人民币。
3.2上述货款按下述约定由采购方支付。
[bookmark: OLE_LINK32]3.2.1本合同正式生效后，采购方向财政部门申请支付首付款，待财政资金到位后_______日内支付货款的50%作为首付款：即________  （小写）________（大写）；
3.2.2在供货方正式交付货物后并完成后，待财政资金到位后_______日内支付货款的30%的合同款项：即________  （小写）________（大写）；
3.2.3项项目验收合格后由采购方向东城区教育委员会教育技术装备部提交结账相关资料，待财政资金到位后，采购方向供货方支付剩余20%的货款：即________  （小写）________（大写）；
3.2.4本合同项下之货物的质保期为_______个月。
3.3                                       。
每次付款，供货方需向采购人提供金额相等的正规发票，本合同约定的付款期及付款方式、付款额度等以采购人获得财政审批拨款资金到位为准。


4、附则
4.1本合同项下货物采购程序中的招标文件、投标文件以及中标通知书将作为本合同的附件，如果本合同中有明确的约定，无论相关招标文件或投标文件中如何表示或规定，一律以本合同所约定的内容为准；

采购方：                                      供货方：

名　称：(印章)　　　　　　　                  　名　称：(印章)


授权代表(签字)：			                       授权代表(签字)：
地址：                                         地　　址：
邮政编码： 							           邮政编码：
电　　话： 			                           电　　话：
开户银行：                                     开户银行：
帐　　号：                                     帐　　号：

年　月　日　　　            　　　　　　　年　月　日



附件一：合同清单

	序号
	设备名称
	品牌型号、技术规格
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	













附件二：中标（成交）通知书





[bookmark: _Toc233226763]第七章   投标文件格式


投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（资格证明文件）


项目/分包名称:
项目编号/包号：





投标人名称：
投标人地址：
联系人及联系方式：



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件



1-2 投标人资格声明书
投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。
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2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业政策证明文件
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。
[bookmark: _Hlk145526067]（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。
（5）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。



2-1-1 中小企业证明文件
中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。




残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议
拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占该采购包
合同金额的
比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日
注：
如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

注：
本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。


2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）



3 本项目的特定资格要求（如有）
3-1 联合协议（如有）
联合协议
______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
1、 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
2、 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
4、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
5、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
6、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
7、 ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
8、 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。
9、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
10、 其他约定（如有）：_______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______


联合体成员名称：______
盖章：______                                



日期：_____年______月______日



注：
1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。


3-2 其他特定资格要求


4 投标保证金凭证/交款单据电子件




二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（商务技术文件）


项目/包号名称:
项目编号/包号：





投标人名称：
投标人地址：
联系人及联系方式：



1 [bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc226965746]投标书（实质性格式）

投标书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目/包号名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    

[bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc480942350]

2 授权委托书（实质性格式）
授权委托书

[bookmark: OLE_LINK24]本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目/分包名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
委托代理人（签字或签章）：________________                          
日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：



说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日



3 开标一览表（实质性格式）
[bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc226337254]开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目/分包名称：____________
	包号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc226965832]




4 




5 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

[bookmark: _Hlk217395562][bookmark: _Hlk217395541]项目编号/包号：________ 项目/分包名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	制造商
	产地/国别
	制造商
统一社会信用代码
	制造商
规模
	制造商所属性别
	外商投资类型
	品牌
	规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	
	


[bookmark: _Hlk168431944]说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。


6 [bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc150480797]合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目/分包名称：_____________
	[bookmark: _Hlk144279231]序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
7 
采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目/分包名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

                  
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
7 
本国产品标准证明文件
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         


注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日     


注：
1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。


8 中小企业证明文件
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。


中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的   （项目/分包名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。






残疾人福利性单位声明函格式 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：
9 
拟分包情况说明
拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占合同金额
的比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



注： 
1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。
2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。
3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______
日期：_____年______月______日


[bookmark: _Hlk176956326]分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

[bookmark: _Hlk176956306]注：
1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。
10 
招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
10-1供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。













[bookmark: _Toc13864]三、以下文件为重要的参考资料，供应商不必编制在其响应文件中


（1） [bookmark: _Toc12269]       关于印发中小企业划型标准规定的通知
[bookmark: _Toc31978]工信部联企业〔2011〕300号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
工业和信息化部
国家统计局
国家发展和改革委员会
财政部
二○一一年六月十八日
中小企业划型标准规定
　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。












（2）     国务院办公厅关于在政府采购中
实施本国产品标准及相关政策的通知
国办发〔2025〕34号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：
为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政府采购制度，保障各类经营主体平等参与政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国外商投资法》等有关法律法规规定，经国务院同意，现就在政府采购中实施本国产品标准及相关政策通知如下：
一、本国产品标准
本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
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财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
二、本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
三、对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
四、政策执行要求
（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件1）计算。
（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。
（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。
（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。
五、争议处理
财政部门在政府采购投诉处理、监督检查中，对涉及本国产品标准争议事项的处理，按照政府采购相关法律法规规定等执行，必要时由有关部门或者专业机构对相关事项予以核实。各有关部门、专业机构及其工作人员对政府采购投诉处理、监督检查中知悉的商业秘密负有保密义务。
（一）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，按照以下原则处理：
1.对于组装类产品或组件，相关供应商及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。
2.对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关供应商及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。
（二）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。
（三）政府采购投诉处理、监督检查中，对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的，按照本通知第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关供应商及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。
政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。
本通知自2026年1月1日起施行。

附件：1.中国境内生产的组件成本核算基本规则
　　
国务院办公厅　        
2025年9月28日         
（此件公开发布）
















附件1

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
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