[bookmark: _Toc35393813]北京市属医院2026年医用设备集中带量采购体外诊断与辅助设备组(第一批)第1包、第2包更正公告
[bookmark: _Toc35393814][bookmark: _Toc28359104][bookmark: _Toc28359027][bookmark: _Toc35393645]一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：yysbjzdlcg5-4
原公告的采购项目名称：北京市属医院2026年医用设备集中带量采购体外诊断与辅助设备组(第一批)
首次公告日期：2026年9月16日
[bookmark: _Toc28359028][bookmark: _Toc35393815][bookmark: _Toc28359105][bookmark: _Toc35393646]二、更正信息
[bookmark: OLE_LINK110]更正事项：□采购公告√采购文件 □采购结果     
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK11]更正内容：
1、 [bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK155][bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK154][bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK156][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK153][bookmark: OLE_LINK5]经采购人确认，针对本项目第1包招标文件“第五章 采购需求”三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求 ”中的以下内容进行更正：
	招标文件参数
	更正后参数

	1.5.3、变倍记忆模式下，变倍系数调节范围：0.4×～2.4×；调节档位：≥5 档预设档位可自定义。
	1.5.3、可连续变倍。

	1.7、具备电动景深增强功能，可通过触摸屏一键控制，选择不同景深大小。

	1.7 具备一键景深增强功能。

	4.7、可一键开启/关闭主照明与辅助照明。
	删除本条参数。

	4.9、光源亮度强度调节速度≥2种可选。
	删除本条参数。

	4.13、具备附加照明光，主镜控制，可同时输出≥2道光束。
	删除本条参数。

	7.1、液晶触显示屏≥24英寸，可设置照明亮度大小，显示氙灯的使用时间。
	7.1、液晶触显示屏≥24英寸，可设置照明亮度大小，显示光源的使用时间。

	3、助手镜左右互换后自动平衡时间所需时间≤60s。
	删除本条参数。

	8.1、光学机头工作高度调节范围：1000mm～2000mm。
	8.1、光学机头最大工作高度≥1800mm

	9、立柱关节摆动角度范围：-30°～+30°。
	删除本条参数。

	10、主悬臂关节摆动角度范围：-30°～+30°
	删除本条参数。


2、 [bookmark: _GoBack]经采购人确认，针对本项目第2包招标文件“第五章 采购需求”三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求 ”中的以下内容进行更正：
	招标文件参数
	更正后参数

	4.6、可一键开启/关闭主照明与辅助照明。
	删除本条参数。

	4.8、光源亮度强度调节速度≥2种可选。
	删除本条参数。

	3、 助手镜左右互换后自动平衡时间所需时间≤60s。
	删除本条参数。

	8.1、光学机头工作高度调节范围：1000mm～2000mm。
	8.1、光学机头最大工作高度≥1800mm

	9、立柱关节摆动角度范围：-30°～+30°。
	删除本条参数。

	10、主悬臂关节摆动角度范围：-30°～+30°
	删除本条参数。


3、 经采购人确认，针对本项目第1包招标文件“第四章 评标程序、评标方法和评标标准二、评标标准”的以下内容进行更正：
	招标文件内容
	更正后内容

	根据投标文件针对“招标文件第五章三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求中1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中技术条款的响应程度进行评价，技术指标全部满足招标文件的要求得50.42分：
（1）共4项“▲”号条款，每有一项“▲”号条款不满足招标文件扣5分；
（2）共62项普通条款，每有一项普通条款不满足招标文件扣0.41分；
（3）共2项“#”号条款，其中：
1）针对“#1.2”满足“最大工作距离≥620mm”的得3分；满足“最大工作距离：600mm（含）-619mm（含） ”的得1分；“最大工作距离＜600mm”的得0分；
2）针对“#2.3”满足“主刀镜近视屈光补偿范围（12.5×）≤-7D”的得2分；“主刀镜近视屈光补偿范围（12.5×）＞-7D”的得0分；
注:1、投标人须针对“第五章采购需求中“采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等”中的技术参数条款在采购需求偏离表中按要求逐条响应，并按“采购标的的其他技术、服务等要求”的相关要求提供证明材料。
2、以标注序号“1”“2”……为一条，如有多级序号，以最小级别序号为一条。
3、得分四舍五入后保留小数点后两位小数。
4、“★”条款作为实质性要求，不纳入评分。
	根据投标文件针对“招标文件第五章三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求中1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中技术条款的响应程度进行评价，技术指标全部满足招标文件的要求得50.42分：
（1）共4项“▲”号条款，每有一项“▲”号条款不满足招标文件扣5分；
（2）共56项普通条款，每有一项普通条款不满足招标文件扣0.45分；
（3）共2项“#”号条款，其中：
1）针对“#1.2”满足“最大工作距离≥620mm”的得3.22分；满足“最大工作距离：600mm（含）-619mm（含） ”的得1分；“最大工作距离＜600mm”的得0分；
2）针对“#2.3”满足“主刀镜近视屈光补偿范围（12.5×）≤-7D”的得2分；“主刀镜近视屈光补偿范围（12.5×）＞-7D”的得0分；
注:1、投标人须针对“第五章采购需求中“采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等”中的技术参数条款在采购需求偏离表中按要求逐条响应，并按“采购标的的其他技术、服务等要求”的相关要求提供证明材料。
2、以标注序号“1”“2”……为一条，如有多级序号，以最小级别序号为一条。
3、得分四舍五入后保留小数点后两位小数。
4、“★”条款作为实质性要求，不纳入评分。


4、 经采购人确认，针对本项目第2包招标文件“第四章 评标程序、评标方法和评标标准二、评标标准”的以下内容进行更正：
	招标文件内容
	更正后内容

	根据投标文件针对“招标文件第五章三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求中1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中技术条款的响应程度进行评价，技术指标全部满足招标文件的要求得50.38分：
（1）共4项“▲”号条款，每有一项“▲”号条款不满足招标文件扣5分；
（2）共47项普通条款，每有一项普通条款不满足招标文件扣0.54分；
（3）共2项“#”号条款，其中：
1）针对“#1.2”满足“最大工作距离≥620mm”的得3分；满足“最大工作距离：600mm（含）-619mm（含） ”的得1分；“最大工作距离＜600mm”的得0分；
2）针对“#2.3”满足“主刀镜近视屈光补偿范围（12.5×）≤-7D”的得2分；“主刀镜近视屈光补偿范围（12.5×）＞-7D”的得0分；
注:1、投标人须针对“第五章采购需求中“采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等”中的技术参数条款在采购需求偏离表中按要求逐条响应，并按“采购标的的其他技术、服务等要求”的相关要求提供证明材料。
2、以标注序号“1”“2”……为一条，如有多级序号，以最小级别序号为一条。
3、得分四舍五入后保留小数点后两位小数。
4、“★”条款作为实质性要求，不纳入评分。
	根据投标文件针对“招标文件第五章三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求中1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中技术条款的响应程度进行评价，技术指标全部满足招标文件的要求得50.38分：
（1）共4项“▲”号条款，每有一项“▲”号条款不满足招标文件扣5分；
（2）共42项普通条款，每有一项普通条款不满足招标文件扣0.6分；
（3）共2项“#”号条款，其中：
1）针对“#1.2”满足“最大工作距离≥620mm”的得3.18分；满足“最大工作距离：600mm（含）-619mm（含） ”的得1分；“最大工作距离＜600mm”的得0分；
2）针对“#2.3”满足“主刀镜近视屈光补偿范围（12.5×）≤-7D”的得2分；“主刀镜近视屈光补偿范围（12.5×）＞-7D”的得0分；
注:1、投标人须针对“第五章采购需求中“采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等”中的技术参数条款在采购需求偏离表中按要求逐条响应，并按“采购标的的其他技术、服务等要求”的相关要求提供证明材料。
2、以标注序号“1”“2”……为一条，如有多级序号，以最小级别序号为一条。
3、得分四舍五入后保留小数点后两位小数。
4、“★”条款作为实质性要求，不纳入评分。


5、 [bookmark: OLE_LINK150]本项目第1包、第2包投标截止时间、开标时间由“2026年10月10日08点00分（北京时间）”更正为：“2026年10月26日08点30分（北京时间）。”
6、 本项目第1包、第2包招标文件第二章 投标人须知投标人须知资料表12.1投标保证金“2.如投标保证金形式为纸质保函的，投标人须在2026年10月10日08点00分前（投标截止时间当天）将纸质保函密封递交至北京市丰台区西三环南路14号院首科大厦A座4层405号中技国际招标有限公司会议中心。”更正为“2.如投标保证金形式为纸质保函的，投标人须在2026年10月26日08点30分前（投标截止时间当天）将纸质保函密封递交至北京市丰台区西三环南路14号院首科大厦A座4层405号中技国际招标有限公司会议中心。”
5、本项目第1包、第2包招标文件其他内容不变。
三、更正日期：2026年10月8日
[bookmark: _Toc35393816][bookmark: _Toc35393647]四、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK159][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK158]招标文件其他内容不变。
[bookmark: _Toc28359106][bookmark: _Toc28359029][bookmark: _Toc35393648][bookmark: _Toc35393817]五、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：首都医科大学附属北京天坛医院
地    址：北京市丰台区南四环西路119号
[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK120]联系方式：010－59976668
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：中技国际招标有限公司
[bookmark: _Hlk229569390]地    址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层
联系方式：010-81168577
3.项目联系方式
项目联系人：赵雨辰、徐亚希、孙薇
电      话：010-81168577


