[bookmark: _Toc35393813]北京卫生职业学院新院区信息化配套建设项目第10包（数据中心设备）、第11包（教学硬件设备）更正公告
[bookmark: _Toc28359027][bookmark: _Toc35393645][bookmark: _Toc28359104][bookmark: _Toc35393814]一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：0701-264106090815
原公告的采购项目名称：北京卫生职业学院新院区信息化配套建设项目
首次公告日期：　2026年7月10日　
[bookmark: _Toc35393646][bookmark: _Toc35393815][bookmark: _Toc28359028][bookmark: _Toc28359105]二、更正信息
更正事项：□采购公告 √采购文件 □采购结果     
更正内容：
一、经采购人确认，本项目第10包数据中心设备、第11包教学硬件设备中投标截止时间、开标时间由“2026年7月31日09点30分（北京时间）”更正为“2026年8月14日9点00分（北京时间）”。
[bookmark: OLE_LINK1]二、经与采购人确认，本项目第10包招标文件第四章 评标程序、评标方法和评标标准 二、评标标准技术部分中“对招标文件技术规格要求的响应程度（35.9分）”更正为“对招标文件技术规格要求的响应程度（36分）”，该项具体评分标准更正为【根据投标文件针对“招标文件第五章 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中条款的响应程度进行评价，技术指标全部满足招标文件的要求得36分；共46项“▲”号条款，每有一项“▲”号条款不满足招标文件扣0.6分；
共28项普通条款，每有一项普通条款不满足招标文件扣0.3分。
注:1、投标人须针对“第五章采购需求中三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中的技术参数条款在采购需求偏离表中按要求逐条响应，如漏填技术要求，则视为负偏离，该条款不得分。
2、所有要求提供证明材料的技术要求，均需逐条一一提供，并且所有证明材料均需在《采购需求偏离表》中标明页码。
3、证明文件与《采购需求偏离表》不一致以证明文件为准。
4、“★”条款作为实质性要求，不纳入评分。”】
三、经与采购人确认，本项目第10包招标文件第四章 评标程序、评标方法和评标标准 二、评标标准技术部分中“实施方案（6.1分）”更正为“实施方案（6分）”，该项具体评分标准（1）更正为【（1）针对本项目采购需求提供了针对性的项目实施方案（交货、调试、技术说明、人员安排、安装方案、管理流程、应急方案等），且针对项目需求提供了整体的进度执行计划及设备的质量保障措施，内容合理、完善、可实施，得6分；】，其他该项具体评分标准不变。
四、经与采购人确认，本项目第10包招标文件第五章 采购需求第10包  数据中心设备中一、超融合一体机 计算虚拟化软件中2更正为“▲2.考虑实际运维需求，要求当虚拟机卡死或蓝屏时虚拟机需具备自动检测功能并实现自动重启，无需人工干预。（提供产品功能截图或其他证明材料并加盖公章）”。
五、经与采购人确认，本项目第10包招标文件第五章 采购需求第10包  数据中心设备中一、超融合一体机 计算虚拟化软件中4更正为“▲4. 提供基于命令行功能，通过命令行可以进行管理计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化模块，并通过脚本可简化用户运维操作。支持漏洞及版本信息巡检，推送补丁及升级信息，并支持补丁管理、更新、回滚。（提供产品功能截图或其他证明材料并加盖公章）”
六、经与采购人确认，本项目第10包招标文件第五章 采购需求第10包  数据中心设备中计算虚拟化软件中6更正为“▲6.虚拟机需要支持内存回收，在内存不用的时候自动回收给其他虚拟机使用，并支持手动设置平台的内存超配比例，实现内存的超分使用（需提供产品功能截图或其他证明材料并加盖公章）”
七、经与采购人确认，本项目第10包招标文件第五章 采购需求第10包  数据中心设备中一、超融合一体机 计算虚拟化软件中7更正为“▲7.为满足不同快照使用场景，可以通过磁盘快照（不受虚拟机存储位置影响）、存储快照、内存快照、静默快照等方式创建虚拟机快照；支持定时快照；支持虚拟机快照管理。以已有快照虚拟机的视角去对虚拟机进行创建快照、快照恢复等操作。（需提供产品功能截图或其他证明材料并加盖公章）”
八、经与采购人确认，本项目第10包招标文件第五章 采购需求第10包  数据中心设备中一、超融合一体机 存储虚拟化软件中3更正为“▲3.硬件故障对平台影响较大，也会影响数据安全，为保障核心业务在硬件故障后尽快恢复冗余数据保障，重建过程中可以查看数据重建任务列表信息，包括对象名称、对象类型、数据量和优先级等；支持点击操作中的优先级对数据重建进行优先重建（提供证明报告截图或其他证明材料并加盖公章）”
九、经与采购人确认，本项目第10包招标文件第五章 采购需求第10包  数据中心设备中一、超融合一体机 存储虚拟化软件中4更正为“▲4.支持iSCSI存储、FC存储、NFS存储、本地存储。支持通过iSCSI透传/非透传指令使虚拟机支持存储裸设备映射（RDM），可以将存储设备上的LUN 直接映射给虚拟机使用；（提供产品功能截图或其他证明材料并加盖公章）”
十、经与采购人确认，本项目第10包招标文件第五章 采购需求第10包  数据中心设备中一、超融合一体机 存储虚拟化软件中6更正为“▲6. 考虑到业务数据安全性要求较高，数据不允许出现丢失，需要支持持续数据保护功能，可设置RPO为1s或5s；无需在虚拟机内部安装插件即可实现，避免对虚拟机的稳定性和性能产生影响。（提供产品功能截图或其他证明材料并加盖公章）”
十一、经与采购人确认，本项目第10包招标文件第五章 采购需求第10包  数据中心设备中二、备份一体机参数 2）软件功能参数 灾备兼容性 4更正为“▲4、支持对武汉达梦、人大金仓、神州通用、南大通用、云和恩墨、万里、瀚高、海量、平凯数据库等国产数据库的CDP实时保护，灾难发生时可实现任意时间的恢复；（提供兼容性认证证书或承诺书，并加盖原厂商公章）”
十二、经与采购人确认，本项目第10包招标文件第五章 采购需求第10包  数据中心设备中二、备份一体机参数 2）软件功能参数 备份限速1 更正为“▲1、支持备份时通过灾备系统进行网络带宽占用限速、磁盘读写占用限速，以确保备份时对生产的影响小并且在可控范围内；（提供产品操作截图证明或其他证明材料并加盖原厂公章）；”
十三、经与采购人确认，本项目第10包招标文件第五章 采购需求第10包  数据中心设备中二、备份一体机参数 2）软件功能参数 数据库灾备保护2更正为“▲2、可对我单位核心数据库Oracle RAC集群进行CDP持续数据保护，无需对接数据库接口，无需借助RMAN（Recovery Manager）、DG（Data Guard）机制即可实现，保障核心应用系统数据完整性；（提供产品操作截图证明或其他证明材料并加盖原厂公章）；”
十四、经与采购人确认，本项目第10包招标文件第五章 采购需求第10包  数据中心设备中二、备份一体机参数 2）软件功能参数 数据库灾备保护3更正为“▲3、支持对重要业务数据库如HANA数据库、Hadoop分布式数据库等核心应用的CDP持续数据保护功能；（提供实施过的合同案例，并加盖厂商公章）”
十五、经与采购人确认，本项目第10包招标文件第五章 采购需求第10包  数据中心设备中二、备份一体机参数 2）软件功能参数 备份数据一致性验证2更正为“▲2、为了保证备份数据的完整性以及勒索后方便快速的找到正常的备份点，需支持同时针对一个备份点自动化构建多个虚拟化验证主机用于验证，也可基于多个备份点按照同一时间构建多个虚拟机用于极简验证；（提供产品操作截图证明或其他证明材料并加盖原厂公章）；”
十六、经与采购人确认，本项目第10包招标文件第五章 采购需求第10包  数据中心设备中二、备份一体机参数 2）软件功能参数 灾难应急演练1更正为“▲1、为保障构建灾备系统具备真实灾备兜底能力，需要提供每年2次的灾备演练服务，演练时，演练目标机无需预置任何灾备演练环境（目标机无操作系统、目标机和原机操作系统不一致、目标机无应用系统、目标机无数据库等）可即时开展对指定业务模拟故障后自动化的灾备演练重建功能；（提供灾难演练承诺函，并加盖公章）；”
十七、经与采购人确认，本项目第10包招标文件第五章 采购需求第10包  数据中心设备中二、备份一体机参数 2）软件功能参数 灾难应急演练2更正为“▲2、提供重要系统双机之间自动化灾备切换演练功能，支持双机主备模式，主机、备机之间支持异构|同构，规避生产数据中心单一平台故障瘫痪，可以实现P2P、P2V、P2C、V2P、V2V、V2C、C2C、C2P和C2V的主备切换演练；（提供产品操作截图证明或其他证明材料并加盖原厂公章）。”
十八、经与采购人确认，本项目第10包招标文件第五章 采购需求第10包  数据中心设备中二、备份一体机参数 2）软件功能参数 异构兼容性2更正为“▲2、可在灾备系统的Web控制台上为目标机做各种必要的配置（差异硬件驱动配置、系统IP/路由配置和脚本配置），实现任意品牌/技术的X86服务器、虚拟机和云主机之间的异构自动化灾难重建。（提供具备权威检测机构认证关于“异构自动化灾难重建”功能项的产品检测报告，并加盖原厂公章。）”
十九、经与采购人确认，本项目第10包招标文件第五章 采购需求第10包  数据中心设备中二、备份一体机参数 2）软件功能参数 主备机数据同步 2更正为“▲2、支持定时远程复制和实时远程复制两种模式，满足不同业务系统的远程容灾需要；（提供产品操作截图证明或其他证明材料并加盖原厂公章）”
二十、经与采购人确认，本项目第10包招标文件第五章 采购需求第10包  数据中心设备中二、备份一体机参数 2）软件功能参数 自身安全性 2更正为“▲2、备份系统的专用嵌入式操作系统维护后台采用动态口令机制，动态口令由设备管理员和原厂口令组成，原厂口令随着设备管理员的改密码操作而变化，确保系统后台密码都是唯一的，减少被攻破的可能性（提供产品操作截图证明或其他证明材料并加盖原厂公章）；”
二十一、经与采购人确认，本项目第10包招标文件第五章 采购需求第10包  数据中心设备中二、备份一体机参数 2）软件功能参数 主机防勒索 1更正为“▲1、支持对32/64位Windows Server/Linux系统、WindowsXP SP2/Win7/8/10系统、中标麒麟/银河麒麟/统信UOS/中科方德等操作系统主机防勒索保护功能；（提供主机防勒索相关的软件著作权证书）”
[bookmark: _GoBack]二十二、经与采购人确认，本项目第10包招标文件第五章 采购需求第10包  数据中心设备中二、备份一体机参数 2）软件功能参数 主机防勒索2更正为“▲2、当在某个主机上发现诸如已知勒索病毒、未知勒索病毒、高频检测出可信安全区的安全风险、操作系统被入侵导致勒索拦截客户端工作异常、文件出现异常删除改名/改写等情形时，即触发灾备系统联动，联动效果为立即锁定磁盘此刻状态，即刻进行数据复制和CDP保护；(提供截图或其他证明材料、联动响应原厂承诺函，并加盖原厂公章) ”
二十三、经与采购人确认，本项目第10包招标文件第五章 采购需求第10包  数据中心设备中二、备份一体机参数 2）软件功能参数 所投灾备系统成熟度情况3更正为“▲3、要求所投防勒索产品厂商满足当在某个主机上发现勒索病毒、客户端工作异常、文件异常删除改名/改写等情形时，即触发灾备系统联动，立即锁定磁盘此刻状态，即刻进行数据复制和CDP保护(提供截图证明材料或其他证明材料、联动响应原厂承诺函，并加盖原厂公章)”
二十四、经与采购人确认，本项目第10包招标文件第五章 采购需求第10包  数据中心设备中三、数据中心核心交换机3更正为“▲ 主控板，交换网版，接口板均需采用国产化CPU、交换芯片。（需提供由第三方权威机构出具的CMA或CNAS报告并加盖投标人公章）”
二十五、经与采购人确认，本项目第10包招标文件第五章 采购需求第10包  数据中心设备中三、数据中心核心交换机4更正为“▲ 交换容量≥100Tbps，整机转发性能≥76800 Mpps，以官网公布信息为准，如有双重指标X/Y，以小指标X为准；”
二十六、经与采购人确认，本项目第10包招标文件第五章 采购需求第10包  数据中心设备中四、数据中心核心交换机3更正为“▲ 交换容量≥4.8Tbps，整机转发性能≥2000 Mpps，以官网公布信息为准，如有双重指标X/Y，以小指标X为准；”
二十七、经与采购人确认，本项目第10包招标文件第五章 采购需求第10包  数据中心设备中四、数据中心核心交换机4更正为“▲采用国产化CPU、交换芯片，支持拆机检查。（需提供由第三方权威机构出具的CMA或CNAS报告并加盖投标人公章）”
二十八、经与采购人确认，本项目第10包招标文件第五章 采购需求第10包  数据中心设备中四、数据中心核心交换机11更正为“▲ 支持基于五元组的ACL功能。（需提供由第三方权威机构出具的CMA或CNAS报告并加盖投标人公章）”
二十九、经与采购人确认，本项目第10包招标文件第五章 采购需求第10包  数据中心设备中四、数据中心核心交换机12更正为“▲ 支持OSPFv2基本功能。（需提供由第三方权威机构出具的CMA或CNAS报告并加盖投标人公章）”
三十、经与采购人确认，本项目第10包招标文件第五章 采购需求第10包  数据中心设备中四、数据中心核心交换机13更正为“▲ 具备有效期内（截止投标日期）由中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电信设备进网许可证》并加盖投标人公章。”
三十一、经与采购人确认，本项目第10包招标文件第五章 采购需求第10包  数据中心设备中四、数据中心核心交换机14更正为“▲ 具备有效期内（截止投标日期）由中国质量认证中心颁发的《CQC产品认证证书》并加盖投标人公章。”
三十二、经与采购人确认，本项目第11包招标文件第五章 采购需求第11包 教学硬件设备中拼接显示单元1更正为“▲1.液晶屏采用原装A级及以上液晶面板模组，采用硬屏技术。（提供液晶面板技术相关证明文件，并加盖投标人公章）”。
三十三、招标文件其他内容不变。
更正日期：　2026年7月29日　
[bookmark: _Toc35393647][bookmark: _Toc35393816]三、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc35393648][bookmark: _Toc35393817][bookmark: _Toc28359029][bookmark: _Toc28359106]四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：北京卫生职业学院
地 址：北京市通州区九棵树东路128号
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：010-81530401
2.采购代理机构信息
名 称：中技国际招标有限公司
地 址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：010-81168710
3.项目联系方式
采购人项目联系人：王老师
电　话：010-81530401
采购代理机构项目联系人：杨子铭、侯雅雯、徐亚希、孙薇
电　话：010-81168710

