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更正公告
[bookmark: _Toc28359104][bookmark: _Toc28359027][bookmark: _Toc35393645][bookmark: _Toc35393814]一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：11000026210200175253-XM001
原公告的采购项目名称：北京IPTV集成播控系统建设项目：IPTV信源系统建设
[bookmark: _Toc28359105][bookmark: _Toc28359028][bookmark: _Toc35393646][bookmark: _Toc35393815]首次公告日期：2026-07-09
地址：http://www.ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/sjxxgg/zbgg/2026/7/6afcd4387e714895a1a26138751427bc.htm
二、更正信息
更正事项：采购文件 
更正内容：
本项目投标截止时间、开标时间更正为：2026年8月14日9点30分（北京时间）。
其余更正内容详见更正公告附件。
更正日期：2026-7-29
[bookmark: _Toc35393647][bookmark: _Toc35393816]三、其他补充事宜
除上述更正内容外，其余内容不变。
[bookmark: _Toc28359106][bookmark: _Toc28359029][bookmark: _Toc35393648][bookmark: _Toc35393817]四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：北京广播电视台
地    址：北京市朝阳区建国路98号（北京广播电视台国贸办公区）
联系方式：张潇丹，010-85336398
2.采购代理机构信息
名 称：中钢招标有限责任公司
地 址：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场16层
联系方式：010-62688251
3.项目联系方式
项目联系人：蔡家兴、刘晴、邱羽翰、刘姗姗、尹皓
电　话：010-62686381


评标标准
二、评标标准 更正为：
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	1 
	项目业绩
	4
	投标人提供2024年1月1日至今承担的类似项目业绩（包含同品牌同系列的本项目核心产品），每提供一个有效案例得1分，最高得4分。
注：需提供合同关键页电子件加盖投标人公章为依据，至少包括合同首页、采购内容清单页、双方盖章签字页，认定时间以合同签订日期为准。

	2 
	投标人证书
	2
	投标人具有有效的ISO27001信息安全管理体系认证证书，得1分；
投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书，得1分；
注：需提供有效期内的证书复印件，并同时提供在国家市场监督管理总局/全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）上查询结果的截图并加盖公章；否则不得分。

	3 
	设计指标要求
	4
	写明方案机柜内设备总U数、机柜内设备总功率（包含设备清单内头端直播系统、外部信源系统、卫星接收系统、轮播系统全部机架式设备），作为打分依据，需提供投标人盖章产品资料说明作为证明材料。
机柜内设备总U数具有＜100个，得2分；具有100（含）-120个（不含），得1分；具有≥120个，不得分。
[bookmark: OLE_LINK43]机柜内设备总功率（按电源最大功率计算）＜20kW，得2分；20kW≤总功耗＜25kW，得1分；≥25kW，不得分。

	4 
	业务系统设计方案
	6
	根据投标人所提供业务系统设计方案的先进性、完整性、可扩展性和安全集成能力，方案架构设计科学性以及方案的成熟度综合打分；要求系统结构清楚正确、技术方案描述条理清楚、内容齐全，设备配置合理。
方案内容详实，科学合理、可行，针对性强，完全符合项目特点及要求，得6分；
提供了内容完整的方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理、可行，得4分；
提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得2分；
方案有欠缺或未提供相关内容，得0分。

	5 
	机房设计方案
	6
	根据投标人所提供机房基础环境建设方案的合理性、完整性和适用性等综合打分；要求各部分建设方案清楚正确、方案描述条理清楚、内容齐全，设备、材料及工艺配置合理。
方案内容详实，科学合理、可行，针对性强，完全符合项目特点及要求，得6分；
提供了内容完整的方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理、可行，得4分；
提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得2分；
方案有欠缺或未提供相关内容，得0分。

	6 
	系统集成实施组织方案
	6
	根据投标人所提供系统集成实施组织方案的详细性、合理性、完善性、音视频系统集成能力、实施团队情况等综合打分；要求实施方案清楚正确、方案描述条理清楚、内容齐全，时间安排合理。
方案内容详实，科学合理、可行，针对性强，完全符合项目特点及要求，得6分；
提供了内容完整的方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理、可行，得4分；
提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得2分；
方案有欠缺或未提供相关内容，得0分。

	7 
	产品稳定性
	4
	对投标人所提供的4K超高清转码器产品稳定性进行评价：设备无故障运行时间大于100000小时，提供具有相应检测能力的检测机构出具的证书作为证明材料，得4分，不提供不得分。
注：需提供有效证书电子件，须加盖投标人公章。

	8 
	关键技术响应
	24
	根据技术需求，对项目详细技术要求中标注“▲”的技术关键点响应程度进行评审（共8项关键指标），须提供技术关键点要求的证明材料。
每一项标注“▲”的技术关键点3分，未提供有效证明材料或证明材料中内容与对应技术关键点要求不一致的，得0分，共24分。

	9 
	售后服务解决方案
	3
	对投标人提供的售后服务方案进行综合评价，包括售后服务承诺、售后服务方案：投标人提供质保期内的售后服务承诺（故障响应时间、回访巡检方案、故障解决方案等），并提供详细的售后服务方案（包括客服电话、升级服务、现场服务和售后服务机构、培训服务、售后服务完善程度等详细说明）方案有具体的阐述和措施描述，具有针对性，以上内容全包括且完全满足采购需求得3分；方案以上内容全包括，但阐述和措施描述粗略，使用常规、通用模版，得1分；本项未应答或以上内容存在缺失或方案不满足采购需求，不得分。

	10 
	政策性得分
	0.5
	本项目采购产品属于“节能产品政府采购品目清单”中优先采购范围，并且投标产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书的，得0.5分；否则得0分。
注：投标人须在投标文件中提供其所投产品有效认证证书电子件，否则不予认可。

	11 
	
	0.5
	本项目采购产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”中优先采购范围，并且投标产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书的，得0.5分；否则得0分。
注：投标人须在投标文件中提供其所投产品有效认证证书电子件，否则不予认可。

	12 
	投标报价
	40
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。

	合计
	100
	


[bookmark: _Toc145957722]
采购需求
采购需求更正内容如下：
	序号
	原内容
	更正后

	1
	2.1.1.2 4K超高清转码子系统
（3）4K转码码率范围不小于5Mbps-80Mbps，并且连续可调，需提供国家广播电视总局及其直属事业单位、下属授权专业检测机构出具的有效检测报告电子件作为证明材料；
（7）单路4K转码支持至少两个SDI解码输出接口，实现4K信号解码监测，需提供国家广播电视总局及其直属事业单位、下属授权专业检测机构出具的有效检测报告电子件作为证明材料；
▲（8）为保障业务稳定性，单个转码业务模块需支持冗余解码机制，支持对解码后的基带视频信号进行监测，选择正常的一路进行编码输出；当两路输入中的任何一路出现问题（例如断流），可以自动选择另外一路输出，切换时间在100ms以内，需提供国家广播电视总局及其直属事业单位、下属授权专业检测机构出具的有效检测报告电子件作为证明材料；
	2.1.1.2 4K超高清转码子系统
（3）4K转码码率范围不小于5Mbps-80Mbps，并且连续可调；
（7）单路4K转码支持至少两个SDI解码输出接口，实现4K信号解码监测；
▲（8）为保障业务稳定性，单个转码业务模块需支持冗余解码机制，支持对解码后的基带视频信号进行监测，选择正常的一路进行编码输出；当两路输入中的任何一路出现问题（例如断流），可以自动选择另外一路输出，切换时间在100ms以内。（提供证明材料，包括但不限于产品说明书或产品彩页或官网截图，并提供具有相应检测能力的检测机构出具的检测报告，须加盖投标人公章）；


	2
	2.1.1.4复用切换适配子系统
（1）设备需具有国家广播电视总局颁发的《数字电视复用器》入网认定证书，需提供证书电子件作为证明材料；
[bookmark: OLE_LINK3]（4）支持万千兆IP网口自适应，提升节目流输入输出适应性，需提供国家广播电视总局及其直属事业单位、下属授权专业检测机构出具的有效检测报告电子件作为证明材料；
▲（5）为保障切换准确性，支持对TR101 290一二三级监测作为切换条件的设置(含错误计数、恢复延时等)，需提供国家广播电视总局及其直属事业单位、下属授权专业检测机构出具的有效检测报告电子件作为证明材料；
（6）支持多种备份模式，包括但不限于：主路优先、单向切换、浮动模式、手动切换，需提供国家广播电视总局及其直属事业单位、下属授权专业检测机构出具的有效检测报告电子件作为证明材料；
（7）支持闭GOP结构输入码流的I帧切换，需提供国家广播电视总局及其直属事业单位、下属授权专业检测机构出具的有效检测报告电子件作为证明材料；
	2.1.1.4复用切换适配子系统
（1）设备需具有国家广播电视总局颁发的《数字电视复用器》入网认定证书；
（4）支持万千兆IP网口自适应，提升节目流输入输出适应性；
▲（5）为保障切换准确性，支持对TR101 290一二三级监测作为切换条件的设置(含错误计数、恢复延时等) 。（提供证明材料，包括但不限于产品说明书或产品彩页或官网截图，并提供具有相应检测能力的检测机构出具的检测报告，须加盖投标人公章）；
（6）支持多种备份模式，包括但不限于：主路优先、单向切换、浮动模式、手动切换；
（7）支持闭GOP结构输入码流的I帧切换；

	3
	2.1.2.1视频安全隔离子系统
▲（4）为保障业务具有广泛应用场景，需支持UDP、RTP、RTMP、RTSP、HLS、NDI、SRT、RIST、HTTP、FTP、SMTP、POP3等主流协议网闸隔离功能，需提供国家广播电视总局及其直属事业单位、下属授权专业检测机构出具的有效检测报告电子件作为证明材料；
▲（6）为保障业务安全性，需支持纯FPGA架构设计，无任何操作系统、通用网络协议栈等漏洞，可抵御主流类型的植入攻击（如木马、病毒等）；并且IP通信协议通过FPGA定制化实现，支持自主研发硬件协议栈，可有效抵御各类TCP攻击（SYN flood等）和DDOS攻击等，需提供国家广播电视总局及其直属事业单位、下属授权专业检测机构出具的有效检测报告电子件作为证明材料；
▲（9）为保障业务合规性，设备需符合《信息安全技术 网络和终端隔离产品安全技术要求》、《网络隔离产品密码检测准则》等行业视频安全隔离技术标准，通过中国国家信息安全产品认证及国家密码管理局商用密码检测中心检测，需提供相应证书作为证明材料。
	2.1.2.1视频安全隔离子系统
▲（4）为保障业务具有广泛应用场景，需支持UDP、RTP、RTMP、RTSP、HLS、NDI、SRT、RIST、HTTP、FTP、SMTP、POP3等主流协议网闸隔离功能。（提供证明材料，包括但不限于产品说明书或产品彩页或官网截图，并提供具有相应检测能力的检测机构出具的检测报告，须加盖投标人公章）；
▲（6）为保障业务安全性，需支持纯FPGA架构设计，无任何操作系统、通用网络协议栈等漏洞，可抵御主流类型的植入攻击（如木马、病毒等）；并且IP通信协议通过FPGA定制化实现，支持自主研发硬件协议栈，可有效抵御各类TCP攻击（SYN flood等）和DDOS攻击等。（提供证明材料，包括但不限于产品说明书或产品彩页或官网截图，并提供具有相应检测能力的检测机构出具的检测报告，须加盖投标人公章）；
▲（9）为保障业务合规性，设备需符合《信息安全技术 网络和终端隔离产品安全技术要求》、《网络隔离产品密码检测准则》等行业视频安全隔离技术标准。（提供国家密码管理机构认可的检测机构出具的证书，需提供相应证书作为证明材料）。


	4
	2.1.3.1卫星节目接收子系统
· 至少支持35路高清或4K卫星频点接收能力；
· 设备需具有国家广播电视总局颁发的《卫星DVB-S专用接收机（AVS2/4K超高清）》入网认定证书，需提供证书电子件作为证明材料；
· 设备为标准机架式结构，单台具备不少于六个业务模块槽位；
· 卫星接收需支持的调制模式为DVB-S2：QPSK、8PSK、16APSK、32APSK；DVB-S：QPSK；
· 支持至少1路4K超高清4:2:2视频节目解码输出，具备主备2个SDI解码输出接口，实现卫星节目解码监测，需提供国家广播电视总局及其直属事业单位、下属授权专业检测机构出具的有效检测报告电子件作为证明材料；
	2.1.3.1卫星节目接收子系统
· 至少支持35路高清或4K卫星频点接收能力；
· 设备需具有国家广播电视总局颁发的《卫星DVB-S专用接收机（AVS2/4K超高清）》入网认定证书；
· 设备为标准机架式结构，单台具备不少于六个业务模块槽位；
· 卫星接收需支持的调制模式为DVB-S2：QPSK、8PSK、16APSK、32APSK；DVB-S：QPSK；
· 支持至少1路4K超高清4:2:2视频节目解码输出，具备主备2个SDI解码输出接口，实现卫星节目解码监测；


	5
	2.1.3.2卫星节目转码子系统
· 支持至少5路AVS2/H.265 4K节目转码H.265 4K节目输出；
· 设备为标准机架式结构，单台具备不少于六个业务模块槽位；
· [bookmark: OLE_LINK5]4K转码码率范围不小于5Mbps-80Mbps，并且连续可调，需提供国家广播电视总局及其直属事业单位、下属授权专业检测机构出具的有效检测报告电子件作为证明材料；
· 支持音频AAC到AC3格式转码；
· 支持Audio Vivid音频格式转码；
· 支持符合HDR Vivid标准节目流的接收及处理；
· 单路4K转码支持至少两个SDI解码输出接口，实现4K信号解码监测，需提供国家广播电视总局及其直属事业单位、下属授权专业检测机构出具的有效检测报告电子件作为证明材料；
· 支持IP单播和组播，支持ICMP、ARP、IGMP V2和V3管理协议；
· 支持设备掉电重起后参数配置不丢失，有断电、断信号参数记忆功能；同时支持设备配置文件的导入导出功能。
	2.1.3.2卫星节目转码子系统
· 支持至少5路AVS2/H.265 4K节目转码H.265 4K节目输出；
· 设备为标准机架式结构，单台具备不少于六个业务模块槽位；
· 4K转码码率范围不小于5Mbps-80Mbps，并且连续可调；
· 支持音频AAC到AC3格式转码；
· 支持Audio Vivid音频格式转码；
· 支持符合HDR Vivid标准节目流的接收及处理；
· 单路4K转码支持至少两个SDI解码输出接口，实现4K信号解码监测；
· 支持IP单播和组播，支持ICMP、ARP、IGMP V2和V3管理协议；
· 支持设备掉电重起后参数配置不丢失，有断电、断信号参数记忆功能；同时支持设备配置文件的导入导出功能。
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	2.1.5.2.2 配电系统技术要求
▲（3）监控区负载切换开关：需支持不少于双路220V 32A输入，输入为端子连接，输出提供不少于4路10A C13，不少于4路16A C19；主备路切换时间不大于11ms，需提供第三方检测报告作为证明。
	2.1.5.2.2 配电系统技术要求
▲（3）监控区负载切换开关：需支持不少于双路220V 32A输入，输入为端子连接，输出提供不少于4路10A C13，不少于4路16A C19；主备路切换时间不大于11ms。（提供证明材料，包括但不限于产品说明书或产品彩页或官网截图，并提供具有相应检测能力的检测机构出具的检测报告，须加盖投标人公章）。
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	2.1.5.2.3 温控设备技术要求
▲（2）定制超高差温控设备尺寸不大于1200mm*1000mm*2000mm（宽*深*高）；含室内机室外机，室外机非标与室内机相匹配；制冷量不小于60kW（室内干球温度35℃），上送风，风量不小于12200m³/h，需提供原厂盖章证明文件；
（3）为保证1402房间内整体环境温度，要求温控设备在回风温度24℃时（干球温度），制冷量不小于50kW，全年能效比不小于5.85，需提供具有CNAS标识的第三方检测报告作为证明；
（4）温控设备应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时；蒸发器应有爆破实验测试报告；
[bookmark: OLE_LINK7]（5）温控设备传感器检测温度精度≤±0.3℃，需提供具有CNAS标识的第三方检测报告作为证明；

	2.1.5.2.3 温控设备技术要求
▲（2）定制超高差温控设备尺寸不大于1200mm*1000mm*2000mm（宽*深*高）；含室内机室外机，室外机非标与室内机相匹配；制冷量不小于60kW（室内干球温度35℃），上送风，风量不小于12200m³/h。（提供证明材料，包括但不限于产品说明书、产品彩页、官网截图、原厂盖章证明文件，须加盖投标人公章）；
（3）为保证1402房间内整体环境温度，要求温控设备在回风温度24℃时（干球温度），制冷量不小于50kW，全年能效比不小于5.85；
（4）温控设备应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时；
（5）温控设备传感器检测温度精度≤±0.3℃；







