采购需求
采购需求更正内容如下：

	序号
	原内容
	更正后

	1
	▲（8）为保障业务稳定性，单个转码业务模块需支持冗余解码机制，支持对解码后的基带视频信号进行监测，选择正常的一路进行编码输出；当两路输入中的任何一路出现问题（例如断流），可以自动选择另外一路输出，切换时间在100ms以内。（提供证明材料，包括但不限于产品说明书或产品彩页或官网截图，并提供具有相应检测能力的检测机构出具的检测报告，须加盖投标人公章）；
	▲（8）为保障业务稳定性，单个转码业务模块需支持冗余解码机制，支持对解码后的基带视频信号进行监测，选择正常的一路进行编码输出；当两路输入中的任何一路出现问题（例如断流），可以自动选择另外一路输出，切换时间在100ms以内。（提供证明材料，包括但不限于产品说明书或产品彩页或官网截图或提供具有相应检测能力的检测机构出具的检测报告，须加盖投标人公章）；

	2
	▲（5）为保障切换准确性，支持对TR101 290一二三级监测作为切换条件的设置(含错误计数、恢复延时等)。（提供证明材料，包括但不限于产品说明书或产品彩页或官网截图，并提供具有相应检测能力的检测机构出具的检测报告，须加盖投标人公章）。
	▲（5）为保障切换准确性，支持对TR101 290一二三级监测作为切换条件的设置(含错误计数、恢复延时等)。（提供证明材料，包括但不限于产品说明书或产品彩页或官网截图或提供具有相应检测能力的检测机构出具的检测报告，须加盖投标人公章）。

	3
	▲（4）为保障业务具有广泛应用场景，需支持UDP、RTP、RTMP、RTSP、HLS、NDI、SRT、RIST、HTTP、FTP、SMTP、POP3等主流协议网闸隔离功能。（提供证明材料，包括但不限于产品说明书或产品彩页或官网截图，并提供具有相应检测能力的检测机构出具的检测报告，须加盖投标人公章）。
	▲（4）为保障业务具有广泛应用场景，需支持UDP、RTP、RTMP、RTSP、HLS、NDI、SRT、RIST、HTTP、FTP、SMTP、POP3等主流协议网闸隔离功能。（提供证明材料，包括但不限于产品说明书或产品彩页或官网截图或提供具有相应检测能力的检测机构出具的检测报告，须加盖投标人公章）。

	4
	▲（6）为保障业务安全性，需支持纯FPGA架构设计，无任何操作系统、通用网络协议栈等漏洞，可抵御主流类型的植入攻击（如木马、病毒等）；并且IP通信协议通过FPGA定制化实现，支持自主研发硬件协议栈，可有效抵御各类TCP攻击（SYN flood等）和DDOS攻击等。（提供证明材料，包括但不限于产品说明书或产品彩页或官网截图，并提供具有相应检测能力的检测机构出具的检测报告，须加盖投标人公章）。
	▲（6）为保障业务安全性，需支持纯FPGA架构设计，无任何操作系统、通用网络协议栈等漏洞，可抵御主流类型的植入攻击（如木马、病毒等）；并且IP通信协议通过FPGA定制化实现，支持自主研发硬件协议栈，可有效抵御各类TCP攻击（SYN flood等）和DDOS攻击等。（提供证明材料，包括但不限于产品说明书或产品彩页或官网截图或提供具有相应检测能力的检测机构出具的检测报告，须加盖投标人公章）。

	5
	▲（3）监控区负载切换开关：需支持不少于双路220V 32A输入，输入为端子连接，输出提供不少于4路10A C13，不少于4路16A C19；主备路切换时间不大于11ms。（提供证明材料，包括但不限于产品说明书或产品彩页或官网截图，并提供具有相应检测能力的检测机构出具的检测报告，须加盖投标人公章）。
	▲（3）监控区负载切换开关：需支持不少于双路220V 32A输入，输入为端子连接，输出提供不少于4路10A C13，不少于4路16A C19；主备路切换时间不大于11ms。（提供证明材料，包括但不限于产品说明书或产品彩页或官网截图或提供具有相应检测能力的检测机构出具的检测报告，须加盖投标人公章）。


