[bookmark: _Toc35393813]更正公告
[bookmark: _Toc35393814][bookmark: _Toc35393645][bookmark: _Toc28359104][bookmark: _Toc28359027]一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：BIECC-26CG90307/2
原公告的采购项目名称：北京市公安局民警实训装备购置项目教育训练装备采购项目 第二包场景训练装备
首次公告日期：2026年08月17日
[bookmark: _Toc28359028][bookmark: _Toc28359105][bookmark: _Toc35393646][bookmark: _Toc35393815]二、更正信息
更正事项：采购文件、采购公告
更正内容：
[bookmark: _Toc35393647][bookmark: _Toc35393816]1.原招标文件第一章 投标邀请“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”中：
投标截止时间、开标时间：2026年09月07日上午09:00（北京时间）
更正为：
投标截止时间、开标时间：2026年09月20日上午09:00（北京时间）

2.原招标文件第五章 采购需求：
“五、设备需求”中
	序号
	标的名称
	技术规格要求

	#36
	虹膜采集仪
	[bookmark: OLE_LINK1]1、CPU：≥八核
2、内存（RAM）：≥4GB；
3、存储（ROM）：≥64GB，
4、支持扩展至256GB；
5、屏幕尺寸：≥8.4寸；
6、双摄像头：前置≥800万像素，后置≥1200万像素；
7、蓝牙：支持蓝牙4.2模块；
8、数据接口：USB3.0 Type-c；
9、续航时间：≥12小时；
10、符合GB/T41990-2022标准，能采集符合GB/T41988-2022图像，投标人须提供加盖投标人公章的承诺函。

	#61
	安装调试费
	针对除61项外，其余各项标的的安装调试费。含设备安装、调试、线缆敷设、端接、测试等工作

	102
	对讲机
	1、拾音范围：半径≥7m；
2、灵敏度：优于-38dB（re 0dB=1V/Pa@1kHz）；
3、信噪比：≥70dB（1KHz & Max dB SPL）；
4、指向特性：全指向性；
5、动态范围：≥40dB（1KHz & Max dB SPL）；
6、连接方式：4条引线（电源正极、电源负极、信号正极、信号负极）。

	103
	假人
	1、质量‌：假人的质量包括100KG、75KG、50KG和25KG等。
2、‌质心位置‌：质心位置因质量不同而有所变化。
3、各部分质量分布‌：不同质量的假人各部分的质量分布也有所不同。
4、‌转轴位置‌：髋关节转轴的向前位置应为78mm±25mm，高度应为78mm±25mm。膝关节转轴的高度应为78mm±25mm，且膝关节转轴与髋关节转轴间距可调。
5、PC材质
6、符合GB 6675-2014标准要求。

	104
	输液架
	输液架的承重量一般在15KG-30KG之间
伸缩尺寸1.1m-2m，铸铁底座+201不锈钢杆身，单边挂重2KG，总承重5KG

	107
	固定警示柱
	1、柱体材质：Q235B热镀锌无缝钢管；
2、管径：不小于110mm；
3、高度：不小于70mm；
4、柱壁厚度：不小于1.5mm；
5、涂有明亮颜色（黄黑间隔）的反光膜；

	118
	防弹玻璃
	厚度：19mm、21mm、31mm；颜色：普白/超白

	123
	叫号机
	‌1、屏幕尺寸和分辨率‌：叫号机的屏幕尺寸15/17/19英寸可选，分辨率1024×768、1280×1024和1440×900可选。屏幕亮度可调节，最高可达500cd/m²。
‌2、叫号方式‌：叫号机支持触摸屏、按键和远程控制等多种叫号方式，用户可以根据实际需求选择合适的叫号方式。
‌3、语音播报功能‌：叫号机支持多种语言的语音播报，并且音量可以调节。此外，语音系统通常包括语音卡和功放机，确保语音播报清晰洪亮。
‌4、其他功能‌：叫号机还具备队列管理、设备控制和排队报表等功能。队列管理支持多队列管理、主次队列调整、业务类型优先设定等；设备控制包括自助取号、呼叫终端同步等；排队报表则可以统计查询多种业务数据，支持数据上传和实时监控。

	124
	贵金属展示柜
	1.采用9厘UV板为基材，面贴5mm仿大理石/木纹艺术玻璃，开模制作铝合金型材对角拼接组装，10厘超清超白钢化玻璃台面，铝合金型材抗氧化处理，拉丝效果、电泳防指纹技术‌。

	168
	防火门
	1、防火等级甲级，门扇厚度50mm,门板厚度0.8mm,耐火时间≥90min
2、门向外侧逃生方向开启
3、安装有2把锁具

	169
	安全窗
	1、符合 GB/T 15763.2-2003《安全玻璃 层压和夹层玻璃》、 GB/T 12537-2008《建筑玻璃 钢化玻璃》标准。
2、抗爆≥0.11Mpa（110Kpa）
3、窗户需安装符合GA1511-2018《易制爆危险化学品存放场所治安防范要求》中规定的金属护栏，采用12mm以上实心钢筋焊制，水平钢筋间距≤100mm,垂直方向钢筋间距≤800mm，使用Φ12mm以上膨胀螺栓固定。

	170
	储存柜
	1、符合GA1511-2018<易制爆危险化学品存放场所治安防范要求>
2、基材采用国标规格镀锌钢板、表层采用耐腐蚀、耐磨损、耐高温等特殊材料喷涂。尺寸、壳体厚度以及门和锁的设计等，以确保其能够承受外部冲击、振动等力度，保证在特殊环境下的安全可靠使用
3、安装有有2把锁具（符合GA/T73-2015中B级及以上或GA374-2019中B级及以上）
4、储存（防爆）柜底座应固定牢固，保证柜体的稳定性；
5、储存（防爆）柜需可靠接地，柜体接地极需与接地带并接联接
6、多尺寸规格可选，4加仑（外尺寸：560X430X430mm）、12加仑（外尺寸：890X590X460mm）、15加仑（外尺寸：1120X590X460mm）、22加仑（外尺寸：1650X590X460mm）、30加仑（外尺寸：1120X1090X460mm）、45加仑（外尺寸：1650X1090X460mm）、60加仑（外尺寸：1650X860X860mm）、90加仑（外尺寸：1650X1090X860mm）、110加仑（外尺寸：1650X1500X860mm）

	#202
	视频智能研判专用便携式工作站
	便携式设备：
1、CPU：16核22线程及以上，主频2.2GHz及以上
2、内存：16GB及以上
3、硬盘：500G及以上固态硬盘、1T及以上机械硬盘
4、独立显卡：显存8GB及以上
5、屏幕比例：16：6，屏幕尺寸14英寸以上。
6、操作系统：主流操作系统。

	204
	钢木耐腐蚀双层实验操作台
	2000mm×1000mm×800mm,全钢结构，台面：采用≥12.7mm防锈、腐蚀台面。（钢架采用60×40×1.5mm矩形钢管制成。柜体采用1.0mm防锈、腐蚀厚镀锌钢板。边台试剂架：钢制立柱及托架，12.7mm防锈、腐蚀层板。≥4个10A五孔插座，≥3个网口面板。

	#210
	背散检测设备
	1、手持式；
2、主流可控操作系统；
3、透射能力：≥6mm钢板；
4、空间分辨力：能够分辨空气背景下聚乙烯线对线宽2mm；
5、背散射线分辨力：能够分辨空气背景单根聚乙烯棒直径1mm；
6、背散射线探测力：能够分辨聚乙烯背景下单根实芯铜线直径0.3mm；
7、周围剂量当量率：主机设备后端15cm处≤0.15μSv/h；
8、操作人员周边剂量当量率：≤0.5μSv/h；
9、环境适应性：-20℃～+60℃；
10、单次扫描时间：≤35s；
11、扫描速度：2cm/s～20cm/s；
12、最佳探测距离：10~20cm；
13、屏幕显示：≥6.5英寸显示屏 分辨率不低于1280×720屏幕；
14、数据存储：≥ 15000 幅扫描图像存储空间，扫描图像自动存储；
15、尺寸：≤230mm(长)×225mm(宽)×175mm(高)
16、重量：≤4KG(含电池)
17、激光定位：设备两侧具有内置激光发射装置，通过点定位方式定位被测区域；
18、锁屏功能：在输入用户名和密码登录后，须解开锁屏程序并按下射线发射键方可发射X射线，松开射线发射按键后停止发射射线。
19、锁屏时长：具有至少3种时长设置。
20、图像处理设置：设备须具有常规、高穿透、高分辨率、剥离钢铁等设置选项。
21、安全提示：设备软件登录界面须具有辐射安全提示。
22、设备须配备辐射防护罩。
23、设备须内置显示屏，并配备可拆卸式保护罩； 
24、设备探测器端须配备可拆卸式保护罩； 
25、扩展能力：设备可升级具备识别射线出射口被关闭，并可在屏幕上文字弹窗报警功能；

	#217
	耐腐蚀双层实验操作台
	1、1100mm×700mm×800mm，全钢结构，台面采用≥12.7mm厚实芯理化板台面。
2、钢架采用60×40×1.5m 矩形钢管制成。
3、柜体采用≥1.0mm厚镀锌钢板，表面经防腐蚀防锈喷涂处理脱脂、水洗、烘干、环氧树脂静电喷涂。
4、边台试剂架：钢制立柱及托架，≥12.7mm厚实心理化板层板。
5、台面下应配备不小于150mm高置物架。≥4个10A五孔插座，≥3个网口面板。

	218
	实验清洗池
	1、≥600mm×700mm×800mm，全钢结构，台面采用≥12.7mm厚实芯理化板台面。
2、钢架采用60×40×1.5m 矩形钢管制成。
3、柜体采用≥1.0mm厚镀锁锌钢板，表面防腐蚀防锈喷涂处理经脱脂、水洗、烘干、环氧树脂静电喷涂。
4、水槽龙头：550mm×450mm，实验室专用PP水槽和全铜质喷塑实验室专用三联水嘴。

	#298
	风阻单车
	1、阻力系统：无极变速器
2、≥5英寸显示屏幕，按键设置
3、集成的连续可变阻传动。
4、齿轮比可从1∶7至1∶28。
5、功率范围为5瓦/ 20转/分至44，000瓦/ 150转/分
6、多种操作模式，至少包括:全身手臂/腿部锻炼；下肢锻炼；上肢推胸和划船动作

	#347
	电动伸缩座椅
	1、驱动系统：活动看台采用蜗轮蜗杆结构电动四轮驱动伸缩系统，包括电机、驱动转轴、变速箱、驱动轮、减速机等。具有冲击小、运行平稳、噪音低、经久耐用、适用性强、安全可靠性大、免维护等特点。
2、脚轮：采用宽幅PU轮，直径为Φ125mm，轮辐为B＝32mm。内层采用两个滚珠轴承，中间为尼龙层，再覆以高韧性耐磨聚氨酯层，能承受巨力且不磨损地板。
3、伸缩脚：每排伸缩脚的数量可根据场地的大小及要求设置。每只伸缩脚下装有4个脚轮。在地板上滚动时，不伤害地板并不会留下滚动痕迹。
4、骨架：材料采用Q235钢材，所有承重组件的杆件中间没有焊接，支撑组件钢板厚度≥2mm，通过高强度冷弯型材连接而成。折边成型后再喷塑，使其既具有良好的耐腐蚀性能，又具有平滑光洁的外表面。主承重大梁，外形尺寸≥200mm×50mm×2.5mm，主承载立柱是≥ 100×50×3mm，C型副梁尺寸≥60mm×40mm×20mm，厚度≥2.0mm。前沿采用冷轧钢板，经折边后进行防锈处理。主承重梁与挑梁、前沿、踏板直接连接，增强看台的稳定性。
5、踏板：采用≥17mm厚高强度层压板复合和≥1mm厚三聚氰胺耐磨防水胶合板。
6、床架前沿及踏步采用≥80mm×60mm铝钛合金包边，并在型材表面附有特制防滑线条(加强磨檫力，防止观众走动时滑倒),以增安全系数。
7、同步伸缩与防跑偏装置：采用双层导向设计，各驱动装置采用钢性轴连接，看台支撑结构采用机械反馈式同步伸缩装置，确保伸展与回缩同步一致，无定向跑偏。看台走轮支脚采用冷弯型材，设计导向滑槽，每组看台上层每米增加同步滑轮导向机构，保证在伸缩及制动时，均为平衡的直线运动，运动无噪音。
8、锁紧及处理系统：床架每排有锁紧装置，锁钩采用偏心原理，在活动看台伸出时，锁扣依靠自重，自动锁死定位，在活动看台收缩时，后阶通过前阶开锁档块碰撞自动解锁，从而实现开锁、解锁自动化。
9、看台过道：每层设一个箱形踏步（工艺与看台台面制作相同）。
10、喷塑：钢构件经防腐蚀处理后进行喷塑。
11、看台座椅（低靠背中空座椅）技术指标说明
设计：
（1）座椅造型、安装结构符合《	QB/T 2601-2013 体育场馆公共座椅》国家标准，人体工学设计，坐靠支撑合理、久坐不易疲劳，便于现场安装、后期维保。
（2）选用高密度聚乙烯（HDPE）纯原料为基材，不含碳酸钙，模具造型新颖，中空吹塑一次成型，加入UV防老化剂、抗氧剂、紫外线吸收剂，可保持长期不褪色。
（5）座椅尺寸：椅宽420mm，深390mm，后背高度180mm。



更正为：
	序号
	标的名称
	技术规格要求

	#36
	虹膜采集仪
	1、操作系统：Android 10.0及以上；
2、CPU：≥八核处理器；
3、运行内存(RAM)：≥4GB；
4、机身存储(ROM)：≥64GB；
5、存储扩展：支持TF卡扩展，最大支持≥256GB；
6、显示屏：屏幕尺寸≥7英寸，分辨率≥1280×800，多点触控；
7、可见光摄像头：前置≥800万像素，后置≥1200万像素；
8、蓝牙：支持蓝牙4.2及以上；
9、数据接口：Type‑C 接口，支持 OTG 功能，可外接 U 盘等外设；支持 USB3.0 及以上数据传输，向下兼容 USB2.0；
10、电池续航：整机连续工作续航≥12小时；
11、虹膜采集单元部分性能：设备应符合GB/T 41990‑2022《公共安全 虹膜识别应用 采集设备》，采集输出虹膜图像满足GB/T 41988‑2022《公共安全 虹膜识别应用 图像技术要求》；
12、具备独立红外虹膜采集光学镜头，支持双目虹膜采集；整机为一体化终端，虹膜模组与主机一体化集成。

	#61
	安装调试费
	针对除61项外，其余各项标的的安装调试费。含设备安装、调试、线缆敷设、端接、测试等工作。需提供承诺函，并加盖投标人公章。

	102
	对讲机
	1、采用 DSP 数字音频处理技术，具备回声消除、啸叫抑制、通道防串扰功能，支持全双工双向同时通话。
2、操作面板配备状态光环指示灯，支持触摸或实体按键操作。
3、具备声源拾取、环境噪声抑制、AGC 自动增益音量调节功能。
4、至少应具备安静、标准、嘈杂三档场景模式，支持一键切换。
5、内外机采用一体式尾缆出线至桌底，降低接线松动风险。
6、腔体采用硬质金属结构，降低机身共振影响。
7、具备线路电平模拟音频输出接口，可对接硬盘录像机完成第三方同步录音。

	103
	假人
	1、质量‌：假人的质量包括100KG、75KG、50KG和25KG等。
2、‌质心位置‌：质心位置因质量不同而有所变化。
3、各部分质量分布‌：不同质量的假人各部分的质量分布也有所不同。
4、‌转轴位置‌：髋关节转轴的向前位置应为78mm±25mm，高度应为78mm±25mm。膝关节转轴的高度应为78mm±25mm，且膝关节转轴与髋关节转轴间距可调。
5、PC材质。
6、关节保护壳体采用 PC 材质；主体外层为耐磨抗撕裂 PU/超纤复合材料，内部安全配重填充。

	104
	输液架
	1、输液架底座承重≥15kg；
2、伸缩尺寸1.1m-2m，铸铁底座+201不锈钢杆身；
3、输液挂钩，单边挂钩允许工作挂重≥2kg，整体总工作挂重≥4kg。

	107
	固定警示柱
	1、柱体材质：Q235B热镀锌无缝钢管；
2、管径：不小于110mm；
3、高度：不小于700mm；
4、柱壁厚度：不小于1.5mm；
5、涂有明亮颜色（黄黑间隔）的反光膜；

	118
	防弹玻璃
	1、厚度：19mm、21mm、31mm；
2、颜色：普白/超白；
3、该防弹玻璃需适配“清单117项现金柜台”长约1200mm，高约1750mm，中标后，以安装地点实际测量尺寸为准。

	123
	叫号机
	‌1、屏幕尺寸和分辨率‌：叫号机的屏幕尺寸≥19英寸，分辨率1024×768、1280×1024和1440×900可选。屏幕亮度可调节，最高可达500cd/m²。
‌2、叫号方式‌：叫号机支持触摸屏、按键和远程控制等多种叫号方式，用户可以根据实际需求选择合适的叫号方式。
‌3、语音播报功能‌：叫号机支持多种语言的语音播报，并且音量可以调节。此外，语音系统通常包括语音卡和功放机，确保语音播报清晰洪亮。
‌4、其他功能‌：叫号机还具备队列管理、设备控制和排队报表等功能。队列管理支持多队列管理、主次队列调整、业务类型优先设定等；设备控制包括自助取号、呼叫终端同步等；排队报表则可以统计查询多种业务数据，支持数据上传和实时监控。

	124
	贵金属展示柜
	1、采用9厘UV板为基材，面贴5mm仿大理石/木纹艺术玻璃，开模制作铝合金型材对角拼接组装，10厘超清超白钢化玻璃台面，铝合金型材抗氧化处理，拉丝效果、电泳防指纹技术‌；
2、长约1200mm×宽约600mm×高约950mm（中标后，以安装地点实际测量尺寸为准）

	168
	防火门
	1、防火等级甲级，门扇厚度50mm,门板厚度0.8mm,耐火时间≥90min
2、门向外侧逃生方向开启
3、安装有2把锁具
4、高约2060mm×宽约960mm（中标后，以安装地点实际测量尺寸为准）

	169
	安全窗
	1、符合 GB/T 15763.2-2003《安全玻璃 层压和夹层玻璃》、 GB/T 12537-2008《建筑玻璃 钢化玻璃》标准。
2、抗爆≥0.11Mpa（110Kpa）
3、窗户需安装符合GA1511-2018《易制爆危险化学品存放场所治安防范要求》中规定的金属护栏，采用12mm以上实心钢筋焊制，水平钢筋间距≤100mm,垂直方向钢筋间距≤800mm，使用Φ12mm以上膨胀螺栓固定。
4、宽约1200mm×高约1500mm（中标后，以安装地点实际测量尺寸为准）

	170
	储存柜
	1、符合GA1511-2018<易制爆危险化学品存放场所治安防范要求>
2、基材采用国标规格镀锌钢板、表层采用耐腐蚀、耐磨损、耐高温等特殊材料喷涂。尺寸、壳体厚度以及门和锁的设计等，以确保其能够承受外部冲击、振动等力度，保证在特殊环境下的安全可靠使用
3、安装有有2把锁具（符合GA/T73-2015中B级及以上或GA374-2019中B级及以上）
4、储存（防爆）柜底座应固定牢固，保证柜体的稳定性；
5、储存（防爆）柜需可靠接地，柜体接地极需与接地带并接联接
6、尺寸规格：约22加仑（外尺寸：长约600mm×宽约460mm×高约1650mm，中标后，以安装地点实际测量尺寸为准）

	#202
	视频智能研判专用便携式工作站
	便携式设备：
1、CPU：16核22线程及以上，主频2.2GHz及以上
2、内存：16GB及以上
3、硬盘：500G及以上固态硬盘、1T及以上机械硬盘
4、独立显卡：显存8GB及以上
5、屏幕比例为16:9或16:10，屏幕尺寸14英寸以上
6、操作系统：主流操作系统。

	204
	钢木耐腐蚀双层实验操作台
	2000mm×1000mm×800mm,全钢结构，台面：采用≥12.7mm防锈、腐蚀台面。钢架采用长60mm×宽40mm，厚度1.5mm矩形钢管制成。柜体采用1.0mm防锈、腐蚀厚镀锌钢板。边台试剂架：钢制立柱及托架，12.7mm防锈、腐蚀层板。≥4个10A五孔插座，≥3个网口面板。

	#210
	背散检测设备
	1、手持式；
2、主流可控操作系统；
3、透射能力：≥5mm钢板；
4、空间分辨力：能够分辨空气背景下聚乙烯线对线宽≤2mm；
5、背散射线分辨力：能够分辨空气背景单根聚乙烯棒直径≤1mm；
6、背散射线探测力：能够分辨聚乙烯背景下单根实芯铜线直径≤0.6mm；
7、操作人员周边剂量当量率：≤0.5μSv/h；
8、环境适应性：-20℃～+50℃；
9、单次扫描时间：≤35s；
10、扫描速度：2cm/s～20cm/s；
11、最佳探测距离：10~20cm；
12、屏幕显示：≥6.5英寸显示屏 分辨率不低于1280×720屏幕；
13、数据存储：≥ 15000 幅扫描图像存储空间，扫描图像自动存储；
14、重量：≤5.5KG(含电池)
15、激光定位：设备两侧具有内置激光发射装置，通过点定位方式定位被测区域；
16、设备具有安全防护功能，确保使用人员安全；
17、锁屏功能：在输入用户名和密码登录后，须解开锁屏程序并按下射线发射键方可发射X射线，松开射线发射按键后停止发射射线；
18、锁屏时长：具有至少3种时长设置;
19、安全提示：设备软件登录界面须具有辐射安全提示;
20、设备须配备辐射防护罩；
21、设备须内置显示屏，并配备可拆卸式保护罩； 
22、设备探测器端须配备可拆卸式保护罩。

	#217
	耐腐蚀双层实验操作台
	1、1100mm×700mm×800mm，全钢结构，台面采用≥12.7mm厚实芯理化板台面。
2、钢架采用长60mm×宽40mm，厚度1.5mm矩形钢管制成。
3、柜体采用≥1.0mm厚镀锌钢板，表面经防腐蚀防锈喷涂处理脱脂、水洗、烘干、环氧树脂静电喷涂。
4、边台试剂架：钢制立柱及托架，≥12.7mm厚实心理化板层板。
5、台面下应配备不小于150mm高置物架。≥4个10A五孔插座，≥3个网口面板。

	218
	实验清洗池
	1、≥600mm×700mm×800mm，全钢结构，台面采用≥12.7mm厚实芯理化板台面。
2、钢架采用长60mm×宽40mm，厚度1.5mm矩形钢管制成。
3、柜体采用≥1.0mm厚镀锁锌钢板，表面防腐蚀防锈喷涂处理经脱脂、水洗、烘干、环氧树脂静电喷涂。
4、水槽龙头：550mm×450mm，实验室专用PP水槽和全铜质喷塑实验室专用三联水嘴。

	#298
	风阻单车
	1、传动：皮带传动
2、阻力：不少于1-10档阻力调节
3、≥5英寸显示屏幕，按键设置
4、车架：主管材壁厚≥3mm
5、重量：整机重量≥70kg
6、最大承载重量：≥180kg
7、多种操作模式：至少包括全身手臂/腿部锻炼；下肢锻炼；上肢推胸和划船动作

	#347
	电动伸缩座椅
	1、驱动系统：活动看台采用蜗轮蜗杆结构电动四轮驱动伸缩系统，包括电机、驱动转轴、变速箱、驱动轮、减速机等。具有冲击小、运行平稳、噪音低、经久耐用、适用性强、安全可靠性大、免维护等特点。
2、脚轮：采用宽幅PU轮，直径为Φ125mm，轮辐为B＝32mm。内层采用两个滚珠轴承，中间为尼龙层，再覆以高韧性耐磨聚氨酯层，能承受巨力且不磨损地板。
3、伸缩脚：每排伸缩脚的数量可根据场地的大小及要求设置。每只伸缩脚下装有4个脚轮。在地板上滚动时，不伤害地板并不会留下滚动痕迹。
4、骨架：材料采用Q235钢材，所有承重组件的杆件中间没有焊接，支撑组件钢板厚度≥2mm，通过高强度冷弯型材连接而成。折边成型后再喷塑，使其既具有良好的耐腐蚀性能，又具有平滑光洁的外表面。主承重大梁，外形尺寸≥200mm×50mm×2.5mm，主承载立柱是≥ 100×50×3mm，C型副梁尺寸≥60mm×40mm×20mm，厚度≥2.0mm。前沿采用冷轧钢板，经折边后进行防锈处理。主承重梁与挑梁、前沿、踏板直接连接，增强看台的稳定性。
5、踏板：采用≥17mm厚高强度层压板复合和≥1mm厚三聚氰胺耐磨防水胶合板。
6、床架前沿及踏步采用≥80mm×60mm铝钛合金包边，并在型材表面附有特制防滑线条(加强磨檫力，防止观众走动时滑倒),以增安全系数。
7、同步伸缩与防跑偏装置：采用双层导向设计，各驱动装置采用钢性轴连接，看台支撑结构采用机械反馈式同步伸缩装置，确保伸展与回缩同步一致，无定向跑偏。看台走轮支脚采用冷弯型材，设计导向滑槽，每组看台上层每米增加同步滑轮导向机构，保证在伸缩及制动时，均为平衡的直线运动，运动无噪音。
8、锁紧及处理系统：床架每排有锁紧装置，锁钩采用偏心原理，在活动看台伸出时，锁扣依靠自重，自动锁死定位，在活动看台收缩时，后阶通过前阶开锁档块碰撞自动解锁，从而实现开锁、解锁自动化。
9、看台过道：每层设一个箱形踏步（工艺与看台台面制作相同）。
10、喷塑：钢构件经防腐蚀处理后进行喷塑。
11、看台座椅（低靠背中空座椅）技术指标说明
设计：
（1）座椅造型、安装结构符合《	QB/T 2601-2013 体育场馆公共座椅》国家标准，人体工学设计，坐靠支撑合理、久坐不易疲劳，便于现场安装、后期维保。
（2）选用高密度聚乙烯（HDPE）纯原料为基材，不含碳酸钙，模具造型新颖，中空吹塑一次成型，加入UV防老化剂、抗氧剂、紫外线吸收剂，可保持长期不褪色。
（5）座椅尺寸：椅宽420mm，深390mm，后背高度180mm（宽深高±20mm）。





3.原招标公告中：
投标截止时间、开标时间：2026年09月07日上午09:00（北京时间）
更正为：
投标截止时间、开标时间：2026年09月20日上午09:00（北京时间）

三、其他补充事宜
1.采购文件中其他事项不变
2.更正日期：2026年09月04日
3.原招标公告网址链接：
[bookmark: _Toc28359106][bookmark: _Toc35393648][bookmark: _Toc28359029][bookmark: _Toc35393817]北京市政府采购网：
http://www.ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/sjxxgg/zbgg/2026/8/7bfc7d0cb02f4d94a133ac2941dbb1e5.htm
中国政府采购网：
http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/gkzb/202608/t20260817_27148383.htm
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名称：北京市公安局
地址：北京市东城区前门东大街9号
联系方式：孔老师，010-85223992
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名称：北京国际工程咨询有限公司
地址：北京市西城区广安门外大街甲275号
联系方式：包红月，仇凯彬，李嘉鹏；010-62051636/010-62055093
[bookmark: _Toc160119536][bookmark: _Toc14183][bookmark: _Toc13737]3.项目联系方式
项目联系人：包红月，仇凯彬，李嘉鹏
电话：010-62051636/010-62055093

