
确认更正内容如下：

01包：

一、招标文件“第五章 2.1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求  品目1-1 

    1、将原参数“2.2.2、单晶体成人三维经食管矩阵探头，频率范围：2～8MHz;”变更为“2.2.2、单晶体经食管矩阵（三维）探头1：可用于成人，频率范围：2～8MHz；”

 2、将原参数“2.2.9、单晶体儿童矩阵经食道探头，频率范围：4.0-11MHz;”变更为“#2.2.9、单晶体经食道矩阵（三维）探头2，具备：提供探头名称、用途和频率；”
    3、替换原参数“六、探头配置”变更为：★1、探头一共提供7套。

配置1（1套）：探头≥6把，至少包含单晶体经食管矩阵（三维）探头1（1把）、单晶体经食管矩阵（三维）探头2（1把）、单晶体成人三维经胸矩阵探头（1把）、成人相控阵探头（1把）、单晶体儿童经胸探头（1把）、单晶体腔内微凸阵探头（1把）。

配置2（1套）：探头≥6把，至少包含单晶体经食管矩阵（三维）探头1（1把）、单晶体经食管矩阵（三维）探头2（1把）、成人相控阵探头（1把）、单晶体线阵高频探头（1把）、单晶体成人凸阵探头（1把）、血管线阵探头（1把）。

配置3（1套）：探头≥5把，至少包含单晶体成人三维经胸矩阵探头（1把）、单晶体经食管矩阵（三维）探头2（1把）、成人相控阵探头（2把）、血管线阵探头（1把）。

配置4（1套）：探头≥6把，至少包含单晶体经食管矩阵（三维）探头1（1把）、新生儿相控阵探头2（1把）、成人相控阵探头（1把）、单晶体儿童经胸探头（1把）、单晶体成人三维经胸矩阵探头（1把）、单晶体儿童三维经胸矩阵探头（1把）。

配置5（1套）：探头≥5把，至少包含单晶体成人三维经胸矩阵探头（1把）、成人相控阵探头（1把）、单晶体儿童经胸探头（1把）、单晶体微凸阵探头（1把）、单晶体线阵高频探头（1把）。

配置6（1套）：探头≥5把，至少包含成人相控阵探头（1把）、单晶体儿童经胸探头（1把）、新生儿相控阵探头1（1把）、单晶体经食管矩阵（三维）探头2（1把）、血管线阵探头（1把）。

配置7（1套）：探头≥5把，至少包含单晶体成人三维经胸矩阵探头（1把）、成人相控阵探头（1把）、单晶体儿童经胸探头（1把）、单晶体线阵高频探头（1把）、单晶体经食管矩阵（三维）探头2（1把）。

二、招标文件“第五章 2.1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求  品目1-2 

    1、将原参数“▲1.14.12、造影微血流时间到达成像：在造影微血流成像技术的基础上，按照灌注时间顺序，用不同的颜色标识。”变更为“1.14.12、造影微血流时间到达成像：在造影微血流成像技术的基础上，按照灌注时间顺序，用不同的颜色标识。”

三、评分标准
1、第四章 评标程序、评标方法和评标标准 二、评标标准 对招标文件技术规格要求的响应程度评价

变更为：根据投标文件针对“招标文件第五章2.1、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”技术参数要求中条款的响应程度进行评价，技术指标全部满足招标文件的要求得56分。其中“▲”号条款共30分，有1项“▲”号条款不满足的，扣3分；一般技术条款共23分，有1项一般技术条款不满足的，扣0.115分；“#”号条款共3分，探头频率范围：4-8MHz，得1分；探头可用儿童且提供彩页或注册证证明，得3分。最低得分0分。★号指标项不纳入评分，评分结果保留小数点后两位。
02包：

招标文件“第五章 2.1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求  品目2-1

    1、将原参数“▲20、四维成像单元：四维成像单元支持成人、儿童经胸容积成像探头及经食道容积成像探头。”变更为“20、四维成像单元：四维成像单元支持经胸容积成像探头及经食道容积成像探头。”

    2、将原参数“40.3、单晶体成人三维经食管矩阵探头，频率范围：3.0-8.0MHz；”变更为“40.3、单晶体经食管矩阵（三维）探头1：可用于成人，频率范围：3.0-8.0MHz；”

    3、将原参数“40.10、小儿经食管矩阵探头，频率范围：3.0-8.0MHz；”变更为“#40.10、经食管矩阵（三维）探头2，具备：提供探头名称、用途和频率；”

    4、“40.11、小儿三维经食管探头，频率范围：3.0-8.0MHz；”整条删除。

    5、替换原参数“四、主要配置”变更为：★1、探头一共提供11套。

配置1（2套）：探头≥12把，至少包含单晶体成人相控阵探头（2把）、单晶体成人三维经胸矩阵探头（2把）、单晶体经食管矩阵（三维）探头1（2把）、线阵探头（2把）、高频线阵探头（2把）、单晶体成人凸阵探头（2把）。

配置2（1套）：探头≥6把，至少包含单晶体经食管矩阵（三维）探头1（2把）、单晶体成人三维经胸矩阵探头（1把）、单晶体成人相控阵探头（1把）、儿童相控阵探头（1把）、线阵探头（1把）。

配置3（1套）：探头≥6把，至少包含单晶体经食管矩阵（三维）探头1（1把）、经食管矩阵（三维）探头2（1把）、单晶体成人相控阵探头（1把）、线阵探头（1把）、单晶体成人三维经胸矩阵探头（1把），小儿经胸容积探头（1把）。

配置4（1套）：探头≥6把，至少包含单晶体成人相控阵探头（1把）、单晶体成人三维经胸矩阵探头（1把）、单晶体经食管矩阵（三维）探头1（1把）、小儿经胸容积探头（1把）、线阵探头（1把）、经食管矩阵（三维）探头2（1把）。

配置5（1套）：探头≥6把，至少包含单晶体经食管矩阵（三维）探头1（2把）、单晶体成人三维经胸矩阵探头（1把）、单晶体成人相控阵探头（1把）、儿童相控阵探头（1把）、线阵探头（1把）。

配置6（共2套）设备1（1套）：探头≥5把，至少包含单晶体成人相控阵探头（1把）、儿童相控阵探头（1把）、新生儿相控阵探头（1把）、小儿经胸容积探头（1把）、经食管矩阵（三维）探头2（1把）。设备2（1套）：探头≥4把，至少包含单晶体成人相控阵探头（1把）、儿童相控阵探头（1把）、新生儿相控阵探头（1把）、经食管矩阵（三维）探头2（1把）。

配置7（1套）：探头≥5把，至少包含单晶体成人相控阵探头(1把)、单晶体成人三维经胸矩阵探头(1把)、儿童相控阵探头(1把)、新生儿相控阵探头(1把)、线阵探头（1把）。

配置8（1套）：探头≥6把，至少包含单晶体成人相控阵探头（1把）、单晶体成人三维经胸矩阵探头（1把）、儿童相控阵探头（1把）、新生儿相控阵探头（1把）、单晶体成人凸阵探头（1把）、线阵探头（1把）。

配套9（1套）：探头≥4把，至少包含单晶体成人相控阵探头（1把）、儿童相控阵探头（1把）、新生儿相控阵探头（1把）、单晶体成人三维经胸矩阵探头（1把）。

二、评分标准
1、第四章 评标程序、评标方法和评标标准 二、评标标准 对招标文件技术规格要求的响应程度评价

变更为：根据投标文件针对“招标文件第五章2.1、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”技术参数要求中条款的响应程度进行评价，技术指标全部满足招标文件的要求得56分。其中“▲”号条款共30.825分，有1项“▲”号条款不满足的，扣3.425分；一般技术条款共21.75分，有1项一般技术条款不满足的，扣0.15分；“#”号条款共3.425分，探头频率范围：4-8MHz，得1分；探头可用儿童且提供彩页或注册证证明，得3.425分。最低得分0分。★号指标项不纳入评分，评分结果保留小数点后两位。



