









政府采购合同






合同编号：






项目名称：物联网实训装备增补购置项目
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货物名称：物联网实训装备







买   方：北京电子信息技师学院
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卖   方：北京阳光春雨科技有限责任公司





签署日期：2026.6、2
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合      同



[bookmark: _GoBack]北京电子信息技师学院(买方)物联网实训装备增补购置项目(项目名称)中所需 物联网实训装备(货 物 名 称 ) 经北京京电进出口有限责任公司(招标人) 以 11000026210200169831-XM001号招标文件在国内公开招标。经评标委员会评定北京阳光 春雨科技有限责任公司(卖方)为中标人。买、卖双方依据《中华人民共和国政府采购 法》《中华人民共和国民法典》,在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签 署本合同。
1.合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组 成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：
a.  本合同书
b.  中标通知书
 (
(含澄清文件)
(含招标文件补充通知)
)c.  协议
d.  投标文件
e.  招标文件

2.货物和数量

本合同货物：物联网实训装备。 
数量：详见附件1。  
[image: ]
3. 合同总价
本合同总价为¥:1,013,250.00        元人民币。 分项价格：详见附件1.
4. 付款方式
本合同的付款方式为：


(1)签订合同后10天内，卖方向买方提供与支付金额等额有效的发票，收到发票 后买方向卖方支付合同总价的60%,即人民币：陆拾万柒仟玖佰伍拾元整，(¥607,950.00 元)首付款；  

(2)项目安装调试全部完成并通过买方最终验收合格后10个工作日内，卖方向买 方提供与尾款金额等额有效的发票、中国境内银行出具的合同价款的5%的一年期银行保 函；买方收到上述完整材料后10个工作日内支付合同总价的40%,即人民币：肆拾万 伍仟叁佰元整(¥405,300.00元)合同尾款：  
(3)自质量保证期届满之日起30日内，如无质量、服务投诉和未决索赔，一年后 买方退还履约保函无息退还给卖方。卖方应当在买方付款前向买方提交等额合法有效的 增值税普通发票，否则买方有权延迟付款，且不视为违约。

5. 本合同货物的交货时间及交货地点
交货时间：合同签订后50天内完成交付、安装、调试等全部内容。  
交货地点：采购人指定地点。

6. 合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章并由卖方递交履约保函后生效。
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买方：北京电子信息技师学院
[image: ]名称：(印章)

 (
日期：2024年6月22日
)授权代表(签字): [image: ]
地址：北京市通州区徐辛庄大街75号
邮政编码：101119
电话：010-67742284

开户银行：北京银行股份有限公司东大桥支行
账号：01090347200120105766449






[image: ]卖方：北京阳光春雨科技有限责任公司
名称：(印章)
日期：020Vt 6   年 月 2  日
授权代表(签字): 杨
地址：北京市怀柔区红螺东路21号
邮政编码：101400
电话：010-69698612
开户银行：工商银行北京怀柔支行
账号：0200012109006976636










[image: ]合同一般条款
1  定义
本合同中的下列术语应解释为：
1.1           “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协 议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
1.2           “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给 卖方的价格。
1.3        “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、 备件，包括工具、手册等其它相关资料。“服务”系指根据合同约定卖 方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术 援助、培训和其他类似的服务。
[image: ]1.5        “买方”系指与中标人签署供货合同的单位(含最终用户)。
1.6        “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。
1.7        “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。
1.8          “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确 认合同项下的货物符合合同规定的活动。
2      技术规范
[image: ]2.1     提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如 果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一 致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及 规范(截至合同签署日)为准。
3      知识产权

3.1           卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵 犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的诉讼影响。如果任何第三方 提出侵权指控，买方有权暂停支付全部未付合同款项直至该侵权纠纷完全 解决，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切直接和间接损失，包括







但不限于诉讼费、律师费、商誉损失等。
4              包装要求

4.1     除合同另有约定外，卖方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式 进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适 应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损， 运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。
4.2     每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。
5      装运标志
5.1.  卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列 标记：
收货人：北京电子信息技师学院
合同号：/
装运标志：/
收货人代号：/
目的地：/
 (
,
    
甲
    
式
)货物名称、品目号和箱号：/ 毛重/净重：/
尺寸(长×宽×高以厘米计):/
5.2     如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中 文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”,以便装卸和搬运。根 据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻 放”“防潮”“勿倒置”等字样和其他适当的标志。
6      交货方式
6.1          交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。
6.1.1        现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保 险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。
6.1.2        工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承 担。运输部门出具收据的日期为交货日期。







6.1.3        买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货 日期。
6.2    卖方应在合同规定的交货期【7】天前以电报或传真形式将合同号、货 物名称、规格、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥 交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括 合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱 件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以 及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。
6.3           在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数 量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。
7       装运通知

7.1     在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输 后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、 发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。
7.2     如因卖方原因延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切 后果和损失应由卖方负责。
8            保险

8.1           如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由卖方按照发票金 额的110%办理“一切险”;如果货物是按买方自提货物方式报价的， 其保险由买方办理。
9      付款条件
9.1          付款条件见本合同专用条款。
10     技术资料
10.1        合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：
设备到达时，卖方向买方提交每台设备和仪器的中文技术资料一套，如 目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示 意图。






10.2         另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。
10.3         如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将 在收到买方通知后5个工作日内将这些资料免费寄给买方。
11     质量保证
11.1         卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质 量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
11.2卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期  内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内， 卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
11.3         根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检 验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期 内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等， 买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后10个工作日内应 免费维修或更换有缺陷的货物或部件。维修或更换后的部件质量保证期 重新起算。
11.4        如果卖方在收到通知后10天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救 措施，但由此引发的风险和全部费用将由卖方承担。
11.5         除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过 最终验收起12个月。
12     检验和验收
12.1    在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详 细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为 申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验 不应视为最终检验。
12.2        货物运抵现场后，买方应在10日内组织验收，并制作验收备忘录，签 署验收意见并报同级政府采购监督管理部门备案。
12.3         买方有在货物制造过程中派员监造的权利， 卖方有义务为买方监造人 员行使该权利提供方便。监造人员提出的合理整改要求，卖方应在3






个工作日内落实整改并书面反馈整改结果。
12.4         制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通 知买方。
13      索赔

13.1         如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第11.5规定 的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求 的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出 索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。
13.2        在根据合同第11条和第12条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方 对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方 式解决索赔事宜：

13.2.1      在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此  发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验  费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超  过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。
13.2.2      根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方 商定降低货物的价格，或由买方指定的具有相应资质的评估机构评估， 以降低后的价格或评估价格为准。
13.2.3      用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部 分或/和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生 的一切直接费用。同时，卖方应按合同第11条规定，相应延长修补或 更换件的质量保证期。
13.3         如果在买方发出索赔通知后10个工作日内，卖方未作答复，上述索赔 应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后10个工作日 内或买方同意的更长时间内，按照本合同第13.2条规定的任何一种方 法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保函中扣回索赔 金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权就不足部分向卖方 主张补偿。






14     迟延交货
14.1         卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货 和提供服务。

14.2    如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权主张违约损失赔偿或解除合同。
14.3         在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应 及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间尽快通知买方。 买方收到卖方书面通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。 买方亦有权拒绝卖方延期交付买方主张任何违约责任或损失赔偿。
15      违约赔偿
15.1         除合同第16条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供 服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服 务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服 务的合同价的5%。 一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果迟交 货达7天时，买方有权解除合同。违约金不足以弥补损失的，买方有权 要求卖方另行赔偿。
16            不可抗力
16.1         如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力(如地震、政府行为等), 致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于 不可抗力所影响的时间。
16.2         受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另 一方，并在事故发生后7天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。
16.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在7日内达成 进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止， 双方互不承担违约责任。
17     税费
17.1         与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。
18      合同争议的解决






18.1         因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自 协商开始之日起15日内得不到解决，双方可将争议提交同级政府采购 办公室调解。调解不成的，可向北京市通州区人民法院提起诉讼。
18.2         诉讼费用除法院另有裁决外，应由败诉方负担。
19      违约解除合同
19.1         在卖方违约的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合 同。同时保留向卖方追诉的权利。
19.1.1      卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分 货物的；
19.1.2      卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；
19.1.3      买方认为卖方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。
19.1.3.1“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：
19.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响 买方在合同签订、履行过程中的行为。
19.1.3.1.2          “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的 方法，使得买方陷入错误认识，作出错误判断，损害买方的利益的 行为。
19.2        在买方根据上述第19.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循 诚实信用原则，以政府采购监督管理部门同意的方式，购买与未交付的 货物类似的货物或服务，卖方应赔偿因此遭受的全部损失，包括但不限 于购买类似货物或服务的差价、额外费用、重新招标的费用及其他实际 损失。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。
20            破产终止合同
20.1         如果卖方破产或无清偿能力时，买方经报同级政府采购监督管理部门审 批后，可在任何时候以书面通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。 该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取任何行动或 补救措施的权利。






21     转让和分包
21.1      政府采购合同不能转让。

21.2经买方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意卖方可以将合同项下非 主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资 格条件，并不得再次分包。分包商须经买方书面同意，买方有权对分包 商资质提出异议并要求更换。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和 义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。
如未经买方同意，卖方擅自分包的，则在支付最后40%的款项中，买方 扣除合同总价款10%作为违约金。扣除违约金后，卖方与分包人仍需对 买方承担连带责任。
22      合同修改
22.1         买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会 公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签 署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。
23      通知
23.1         本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应 以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
24      计量单位
24.1        除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。
25      适用法律
25.1        本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。
26      履约保函
26.1         卖方应在合同签订后  10         天内，按约定的方式向买方提交合同总价 (不超过5%)的履约保函。
26.2         履约保函用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。
26.3        履约保函应使用本合同货币，按下述方式之一提交：
A.  买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行， 按招标文件提供的格式(附件8),或其他买方可接受






的格式。
B.  支票、汇票或现金。
26.4         如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保函中取得补 偿。质量保证期结束后三十(30)天内，买方将把履约保函无息退还卖 方。
27    合同生效和其它
27.1政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不 得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作 日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备 案。合同将在双方签字盖章并由卖方递交履约保函后开始生效。
27.2  本合同一式7份，具有同等法律效力。买方执4   份，卖方执 2  份，采购 代理机构执1份。






合同专用条款
合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特 殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。
1    定义
1.5   买方：北京电子信息技师学院
1.6卖方：北京阳光春雨科技有限责任公司
统一社会信用代码：911101168026110730
法定代表人：杨兰林
住所：北京市怀柔区红螺东路21号
1.7现场：本合同项下的货物安装和运行地点为合同特殊条款的序号将与合 同一般条款序号相对应。(本部及其它须经买方书面确认所指定的地点)。
2  技术规范
2.2   执行国家、行业部门等在合同签署之日前最新颁布的相应标准及规范。
[image: ]2.3满足采购设备明细表中规格和型号的要求。
2.4  本合同签订后两周内完成《项目实施方案》,并按其执行。
6  交货方式
6.4完成全部设备及软件的现场交货、安装、调试，按设计要求试运行正常 后交付。
9  付款条件
9.1   本合同的付款方式为：
[image: ]
(1)签订合同后10天内，卖方向买方提供与支付金额等额有效的发票，收  到发票后买方向卖方支付合同总价的60%,即人民币：陆拾万柒仟玖佰伍拾元整， 	(¥607,950.00元)首付款； 
(2)项目安装调试全部完成并通过买方最终验收合格后10个工作日内，卖 方向买方提供与尾款金额等额有效的发票、中国境内银行出具的合同价款的5%






的一年期银行保函；买方收到上述完整材料后10个工作日内支付合同总价的 40%,即人民币：肆拾万伍任叁佰元整(¥405,300.00元)合同尾款； 
(3)自质量保证期届满之日起30日内，如无质量、服务投诉和未决索赔， 一年后买方退还履约保函无息退还给卖方。卖方应当在买方付款前向买方提交等  额合法有效的增值税普通发票，否则买方有权延迟付款，且不视为违约。
10  技术资料

10.1   设备到达时，卖方向买方提交下列文件和资料：
(1)设备和软件全部安装程序(光盘);
(2)设备和软件全部使用说明书；
(3)设备和软件发运和装箱的详细资料、产品合格证明书等。
11  质量保证

11.6提供设备和软件的原厂商的维保承诺或证明；
11.7由于产品自身存在的技术问题导致无法正常使用或造成损失的，由卖 方负责免费更换并承担赔偿责任；
11.8   卖方基于本合同项下软件及服务获取的所有买方数据(包括但不限于 设备运行数据、使用人员信息、业务操作数据等)均归买方独家所有，卖方仅可 为履行本合同义务之必要目的在买方授权范围内使用，不得向第三方泄露、提供， 不得用于本合同以外的任何用途，本合同履行完毕后卖方应立即删除全部前述数 据。
12  检验和验收
12.5由卖方完成项目全部内容的交付，并派专业人员到现场进行安装、调 试，直至能够按设计要求正常运行。
12.6加密软件应提供解密工具(软件狗)或永久序列号，或绑定硬件设备 序列号生成服务承诺书和软件授权书。
12.7设备和软件被检验或测试不符合规格要求，买方可以拒绝接受该设备， 卖方应及时更换被拒绝的设备。






12.8本合同最终要通过买方组织的专家组验收。专家组由买方自行选定组 建，验收依据为合同约定、招标文件要求、投标文件承诺及国家相关强制标准， 验收结论以专家组出具的书面意见为准。卖方对验收结论有异议的，应在收到验 收结论后3个工作日内书面提出并附有效证明材料，逾期未提出的，视为认可买 方的验收结论。
15 违约赔偿
15.1由于卖方原因，未按规定的交货期限交货，卖方应向买方支付违约金， 为每迟交一周，支付合同总金额的千分之五，不足一周按一周计算。
15.2   除支付违约金外，卖方需及时以书面方式向买方说明迟交原因及预计 交货时间。
15.3  迟延交货达7天时，买方有权终止本合同，并同时有权按本合同约定 追究卖方的违约责任，要求卖方赔偿包括直接损失、间接损失及买方因此支付的 合理费用(如律师费、鉴定费)等。
15.4如在开箱验货时，发现设备不全、损坏、设备为旧货及其他不符合合 同要求的情形，应视为未交货，直至上述情形已得到有效补救为止，在此期间， 第15.1条约定的迟延交货违约金持续计算。
15.6   设备的所有权及毁损灭失风险自最终验收合格之日起由卖方转移至买 方，但此后因设备本身存在缺陷、质量问题或卖方安装调试不当等原因造成的毁 损灭失，其风险及损失仍由卖方承担。
15.7买方在本合同下的各项验收合格均不影响买方日后就卖方提供的产品 质量等提出异议并采取违约救济措施的权利。
26 履约保函
26.1卖方在买方支付项目尾款前提供由中国境内银行出具的合同价款的5% 的一年期银行保函作为履约保证。
26.2银行保函用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。
26.3银行保函应使用本合同货币，由中华人民共和国注册和营业的银行开 具。

28实施管理







28.1本合同如遇安装工程，卖方保证具有施工资质及施工安全保证措施，  工程如发生事故，所造成的施工人员伤亡及设备损坏，卖方承担事故全部责任， 包括经济赔偿责任，但不限于经济方面责任。买方对此不承担任何责任。
28.2   项目完成期：合同签订后50日历日内，卖方完成交货、安装、调试。
28.3   承卖方竣工，交付工程时，应进行必要的卫生方面打扫，现场无施工 垃圾、设备表面清洁无污渍，并经买方书面确认。
29 保修
29.1所投产品实行“三包”,质量保证期为二年，如国家、行业标准高于   三年，则按行业规定保修；质保期内卖方全部免费保修，提供一年免费上门服务， 免费包括但不限于所有配件及上门维修费。并同时享有制造厂商的所有保修承诺。 对相关软件部分终身免费维护、升级。

29.2保修期内所有产品发生故障时，2小时响应，接到故障电话4小时到达 现场，24小时内解决问题，提供24小时热线电话；如果卖方未能在收到通知后 48小时内响应或未在约定时间内弥补缺陷，买方有权自行或委托第三方进行维 修，所产生的全部费用由卖方承担。
29.3终身提供技术支持，计算机软件产品终身提供免费安装及技术支持。 保修期外提供维修仅收取成本费(成本费只包括配件成本，但不包括人员交通， 住宿费)。
30 培训

30.1卖方应就项目安装、操作等有关内容拟订现场培训计划，并完成对买 方不少于5名人员的现场使用培训，培训发生的各种费用包括在合同报价中，具 体培训时间由双方商定。

30.2若培训未通过考核，卖方需免费重新培训，并承担因此产生的费用。
30.3培训合格的标准为：能独立、正确地对设备进行操作、保养等。







附件1:分项报价表
投标分项报价表
项目编号/包号：11000026210200169831-XM001/01
项目名称：物联网实训装备增补购置项且
报价单位：人民币元
	序  号
	



分项
名称
	



制造 商
	产  地  /  国  别
	
商
统一 社会
信用 代码
	制 造 商 规 模
	制  造  商  所  属  性  别
	外  商  投  资  类  型
	品  牌
	




规格、型号
	




单价(元)
	数  量
	




合价(元)

	



1
	
NEWLa b实
验平 台套 件
	新大
陆科
技集
团有
限公
司
	 (
/
)福  州    中  国
	9135
0105
1545
8576
91
	小  型
	



男
	内  资
	新  大  陆
	型号：CL-NEWLab-PRO
一、平台套件
1.平台采用可重构、模块化结构设计，在多种环境下快速、灵活搭 建物联网云教学所的软硬件环境。
▲2.具备涵盖全面的教学资源，实验平台支持10门课程，包含如   下类别的物联网关键技术实验：感知层实验、通讯实验、窄带物联
	



4350
	



13
	



56550










	
	
	
	
	
	
	
	
	
	网实验、嵌入式开发实验、ARM实验、自动识别实验、单片机实验等。
3.平台同时支持C/S、B/S访问，支持云教学资源一键加载及更新， 支持云教学资源的更新自动推送功能。
4.平台升级自动提示并支持一键式更新。
5.每个云教学资源包含原理介绍、连接说明、仿真场景等教学板块。
6.平台支持基于物联网技术真实行业应用场景教学，包含五种不同 行业模拟场景。
7.实验平台支持多种类物联网关键技术组合实验，具备8个尺寸大 小相同的通用实验设备磁吸设备槽。
8.为利于实验的操作性与后期相关技术升级，平台与设备采用非固 定式磁性吸合连接方式，不接受螺丝或针脚固定方式。
9.平台上具有设备防呆设计，支持正反两面放置，确保设备错误放 置时无法使用且不会造成设备永久性破坏。
10.每个实验槽支持多路DC电源与多路UART通信通道。
11.为保证实验平台的可靠性，平台实验设备槽与教学设备之间采用
弹性探针电镀触点方式供电及提供信号传输。
12.弹性针座表面采用电镀工艺，具有定制化保护措施，探针伸缩部
	
	
	










	
	
	
	
	
	
	
	
	
	分采用护套保护，避免外力及应力破坏。
13.弹性探针座具有专利保护。
14.平台配置可拆卸执行器件挂架，挂架采用金属喷塑工艺，并配置 网孔结构，便于设备吸附或固定在网孔结构中。
15.非使用时，执行器挂架拆卸后能覆盖在平台表面合成一体，作为 平台的一部分保护平台。
16.平台能够提供3种(3.3V、5V、12V)不同安全电压等级的独立 电源输出接口。
17.平台具备短路保护功能，如错误短接任意一路，平台自动断电，
恢复后重启正常使用。
18.平台支持用户自定义拓扑结构的电路系统搭建，内嵌集成电路实 验板。
19.平台支持“通讯”与“自动”两种通信模式，并支持面板一键切 换。
20.“自动”模式下，平台及配套软件能自动识别放置的设备，对每 次实验所设备安装正确性进行智能实时监测。
21.提供创新教学模式扩展，支持对自主创新实验与现有实验进行包
	
	
	










	
	
	
	
	
	
	
	
	
	括原理介绍、连接说明、关键代码分析、场景模拟实验等内容的制 作、编辑、生成。
22.提供实验包生成工具，根据求自主编辑实验内容，通过生成工具 生成可下载的实验包，实验包可以导入平台使用。
23.所有实验支持项目引导式教学形式。
24.实验平台配备物联网开发实验平台软件和实验包配置软件等PC 端实验软件。
25.实验平台包含背景知识介绍、实验准备、演示场景展示等内容。
26.电子教学资源含多种教学形式，如文字、图片、视频等。
二、物联网云平台
1、实现家居情景模式设定管理，灯光照明系统智能控制，家庭环境 智能控制，智能化安防报警等功能。
▲2、可在广域网中通过PC、移动智能终端、智能网关等设备登录此 云平台。
3、具备项目管理功能，提供定制化的项目中心集中管理。
4、支持物联网SAAS项目的新建并支持授权API的自动生成功能。
5、支持物联网云网关的配置，支持云网关的设备管理、编辑等功能。
	
	
	










	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6、云平台与物联网项目云网关之间的心跳轮询时间可在3-15S之间 灵活设置。
7、能提供多种的项目案例配置默认地址，提供智能家居安居、养殖 案例等默认地址配置。
8、兼容行业中常见的物联网功能节点，支持数字量Modbus、模拟量 Modbus及ZigBee无线传输类型的节点管理。
9、支持15种以上常用传感器节点，支持温度、湿度、水温、二氧 化碳、光照、风速、大气压力、空气质量、可燃气体、火焰、红外 对射传感器等。
10、同时支持手动与默认的物联网节点配置方案，提供一种默认节 点配置方案。
11、支持物联网节点的状态查询并按控制。
	
	
	

	


2
	传感 器系 列套 件
	新大 陆科 技集 团有 限公
	 (
/
)福  州    中    国
	9135
0105
1545
8576
91
	小  型
	


男
	内    资
	新  大  陆
	型号：CL-NEWlab-sensor
▲1.本系统中包含温度/光照传感子系统、红外传感子系统、声音感  知子系统、霍尔传感子系统、称重传感子系统、湿度感知子系统、 压电传感子系统、气体传感子系统、DIY测试子系统、DIY板子系统、 位移传感子系统、热电偶传感子系统、超声波传感子系统、微机电
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	传感子系统。
2.各子系统采用分离耦合的模块化设计技术，为独立的子系统，既 可通过磁性吸合方式与云物联创新教学支撑平台进行关联实验，亦 可独立于平台进行实验。
3.设备的PCB面板上均使用物理电学标准化符号绘制出表示各元器 件组成及相互关系的拓扑结构图。
4.设备背面配置智能检测部分，能通过软件自动判断在实验中是否 选用了正确的子系统。
5.子系统上配置指示灯，能通过软件触发使指示灯闪烁提示实验过 程中重要步骤所触发的相应电器元件位置。
▲6.支持六种智能家居场景模拟实验，自动监测居室内的温度、湿  度、声音、门窗的开关状态以及厨房里的空气质量、煤气灶的状况， 实时显示检测结果，并可根据结果实现对风扇、加热器、照明灯、 煤气灶阀门的自动控制；支持三种智慧停车场场景模拟实验，能自  动监测并实时显示停车场出口和入口的车辆进出状态、车位的车辆  占用情况、倒车雷达的测距结果；支持两种道路行车场景模拟实验， 能自动监测并实时显示行车速度和车辆重量；支持一种生产线场景
	
	
	










	
	
	
	
	
	
	
	
	
	模拟实验，能自动监测并实时显示流水线上的金属工件的距离。
7.温度/光照传感子系统支持模拟量AD输出功能。支持NTC温度特  性曲线、光照度-电阻特性曲线动态实时显示，支持温度\光照强度  控制电位器调节功能。可进行温度传感器验证试验，当室内温度高  于预设值时候，风扇自动启动，当室内温度低于预设值时，照明自 动打开。可进行基于光敏电阻的光照传感器的验证和场景模拟试验， 当环境光照度大于预设值的时候，关闭灯光照明，反之则开启灯光 照明。同时，能以动态曲线实时展示光照度测量数据的变化。
8.红外传感子系统可进行红外反射和对射传感实验。支持智能停车 场管理实验，可以模拟车辆进出识别管理、车位自动检测管理；
9.霍尔传感子系统支持线性霍尔磁感强度检测实验，检测结果以图 像方式动态显示。同时支持霍尔开关传感实验，并以动画形式展示 其实际应用场景。线性霍尔传感器和开关霍尔传感器的输出信号均 可检测。
10.湿度传感子系统可进行电容式相对湿度传感器实验，支持模拟频 率输出信号测量。
11.声音传感子系统可进行驻极体电容式声音传感器实验，对比环境
	
	
	










	
	
	
	
	
	
	
	
	
	声音和可调节的阈值，当环境声音超过预设的阈值时，自动点亮指
示灯，并输出比较结果。支持驻极体话筒信号检测，灵敏度信号检 测，音频放大信号检测，比较信号检测，比较输出信号检测。
12.压电传感子系统可进行压电振动传感实验，支持压电传感器信号 检测、压电电荷放大信号检测、压电信号滤波放大后的输出信号检 测、比较输出信号检测，具备震动灵敏度调节功能。
13.气体传感子系统可进行基于半导体气敏元件的气体传感实验，支 持参考电源检测、灵敏度阈值检测，支持1路数字量输出，支持1  路模拟量AD输出功能，支持烟雾、空气质量、一氧化碳等多种气体 的扩展实验。
14.超声波传感子系统支持超声波发生器驱动电路的发送信号检测， 超声波发生器的驱动信号检测，超声波传感器接收信号检测，超声  波接收信号的各级放大输出信号检测，超声波滤波信号检测，滤波  后的超声波信号检测。能以动画场景模拟的形式，演示超声波测距  的应用场景，并实时显示测量数据。具备测量触发控制功能，触发  测量后，能以脉冲形式输出测距结果。具备串口指令触发测量的功  能。
	
	
	










	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15.热电偶传感子系统采用K型热电偶，能输出与温度对应的、可测 量的电压，也能输出数字量的测量结果。系统具备零上温度和零下  温度测量功能，零上零下温度档位手动切换功能，测温电路手动调 零功能，调零和工作模式手动切换功能，热电偶断线自动检测功能。 支持带补偿的测量放大信号检测，信号放大输出检测，信号转换电  路输出检测，断线信号检测，测量档位信号检测，正负驱动电压检  测。
16.位移传感子系统采用电感式传感器，当被测位移信号小于设定的 基准值时，自动点亮接近指示灯。支持振荡器信号检测，滤波电路 的信号检测，检波电路的信号检测，升压电路检测。能输出接近开 关信号、位移信号、距离判定信号，能手动调节感应距离基准值。
17.微机电传感子系统采用三轴加速度传感器，实时显示三个轴向的 测量结果，并以动画旋转的形式实时展示三轴合成的测量结果。支 持三个轴向的模拟量输出测量，支持自测信号的控制输入。
18.称重传感子系统采用电阻应变片传感器，可选择最高10位或者 24位的A/D转换器分辨率，具备模拟量和数字量两种输出。支持直 流电桥电路调零，电桥输出电压测量，放大信号测量。可通过RS-485
	
	
	










	
	
	
	
	
	
	
	
	
	通讯获取A/D采样值，并可根据场景要自动选择8位或者10位两种  精度。还支持通过串口AT指令进行调零、称重、电压值测量等操作。
19.可进行智能设备制作，包含原理图绘制、PCB布线、器件焊接、 设备调试的等内容的综合训练。
20.配套实验所用耗材包及相关实验教程书。
21.该课程提供12个教学PPT课件及配套教学资源。
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新大
陆科
技集
团有
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	小  型
	








男
	内  资
	新  大  陆
	型号：CL-NEWlab-peripheral
▲1.采用分离耦合的模块化设计技术，为独立的子系统，既可通过 磁性吸合方式与云物联创新教学支撑平台进行关联实验，亦可独立 于平台进行实验。
2.模块的PCB面板上均使用物理电学标准化符号绘制出表示各元器 件组成及器件关系的原理布局图。
3.独立电回路控制模块，提供两路控制电路，控制电路的输入量支 持3V～6V,驱动回路可同时支持直流及交流两种模式，提供
7A-240VAC、10A-24VDC、10A-110VAC等主流供电规格。
4.独立指示灯模块，提供12VLED照明。
5.独立工业散热模块，风流量45CFM,运行噪音20db,支持大4PIN、
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	3PIN接口。
6.配备独立二相四线直流减速马达，可视化齿轮组，步局角约18°, 每分钟转速约为60转。
7.配备独立二相四线时序控制电流步进电机。
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男
	内  资
	新 大 陆
	型号：CL-NEWlab-communication
▲1.本系统中应包含ZigBee子系统、Bluetooth子系统、WIFI子系 统、4G子系统、DIY测试子系统及传感器配件包(包含人体传感器、 心率传感器、温湿度光敏传感器)。
2.各子系统采用分离耦合的模块化设计技术，为独立的子系统，支 持OLED液晶屏显示以及功能按键控制，既可通过磁性吸合方式与云 物联创新教学支撑平台进行关联实验，亦可独立于平台进行实验。
3.模块的PCB面板上均使用物理电学标准化符号绘制出表示各元器 件组成及器件关系的原理布局图。
4.模块背面配置智能检测芯片，能自动判断在实验中是否选用了正 确的模块，同时判断模块安装位置是否正确。
5.模块上配置指示灯，能示意实验过程中重要步骤所触发的相应电 器元件位置。
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	6.支持ZigBee3.0协议，适用于2.4GHz、IEEE802.15.4、ZigBee和 RF4CE应用；包括RF收发器，工业标准MCU;支持ZigBee-PRO协议
栈；支持在ZigBee-PRO协议栈上的设备BDB规范；可应用在
2.4-GHzIEEE802.15.4系统、RF4CE控制系统、ZigBee系统；支持传
感器系列设备扩展传感网实验功能；支持多种无线网络组网模式： 点对点通讯、星状通讯、树状通讯、广播通讯。
7.以BasicRF无线点对点传输协议为基础，采用两块ZigBee子系统
作为无线发射设备和无线接收设备。触发发射设备上控制键，可以
控制接收设备上的LED灯的亮和灭，实现无线开关LED灯的功能。
▲8.支持Bluetooth5.0协议，可以外接传感器开发套件；支持
250kbps、500kbps、1Mbps、2Mbps的数据速率，射频可编程功率输
出可达0dBm,接收灵敏度可达-94dBm(在1Mbps时);支持TI针对
单模蓝牙低功耗协议栈BLE-Stack。支持三个基于BLE的无线通信实
验：(1)无线点灯实验，采用两个蓝牙通讯模块，一个模块作为从
机，通过继电器控制指示灯执行器，另一个作为主机，连接PC机串
口，在作为主机的PC机上，使用BTool工具控制主机和从机建立连
接，并控制指示灯亮和灭；(2)串口透传实验，采用两个蓝牙模块，
	
	
	










	
	
	
	
	
	
	
	
	
	分别与PC机串口相连，一个模块作为从机，另一个模块作为主机， 使主从机建立连接，并能进行无线串口数据透传；(3)智能手机与 蓝牙模块的通信实验，采用安卓智能手机作为主机，蓝牙模块作为 从机，使主从机建立连接并进行无线数据传输，能在手机上观察到 蓝牙模块发来的信息，同时在蓝牙模块对应的串口调试软件观察到 手机发来的信息，实现智能手机与蓝牙模块的透传。
9.支持WIFIIEEE802.11ax协议，完全兼容IEEE802.11b/g/n协议， 2 . 4 G H z 频 段 ， 支 持 1 T 1 R , 同 时 支 持 基 础 结 构 型 网 络 (InfrastructureBSS)Station模式、SoftAP模式、Station+SoftAP 模式和混杂模式，802.11b传输功率高达+21dBm,802.11ax传输功  率高达+19.5dBm,支持GCMP、CCMP、TKIP、WAPI、WEP、BIP、WPA2 个人/企业模式(WPA2-PSK/WPA2-Enterprise)及WPA3个人/企业模式 	(WPA3-PSK/WPA3-Enterprise)安全机制。
10.支持4GLTECat1无线通信，频段支持LTE-FDDB1/3/5/8,
LTE-TDDB34/38/39/40/41,GNSSGPS/BDS/GLONASS/Galileo,支持最
大下行速率10Mbps和最大上行速率5Mbps,支持增强型AT命令集，
内置丰富的网络协议，集成多个标准接口(串口、USB、GPIO口等),
	
	
	










	
	
	
	
	
	
	
	
	
	并支持多种驱动和软件功能(如Windows7/8/8.1/10/11、Linux、 Android等操作系统下的USB虚拟串口驱动)。
11.配置信号测试子系统，支持4路数字量和2路模拟量输入检测； 支持4路数字量输出和1路TTL电平的串口信号。
12.配套实验所用耗材包及相关实验教程书。
13.该课程提供7个教学PPT课件及配套教学资源。
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男
	内  资
	新  大  陆
	型号：CL-NEWlab-autoid
▲1.本系统中包含HF射频子系统、NFC射频子系统、LF射频子系统、 UHF射频子系统、有源RFID子系统(含有源标签)、条码识读子系统、 射频天线、以及M3核心子系统。
2.各子系统采用分离耦合的模块化设计技术，为独立的子系统，既 可通过磁性吸合方式与云物联创新教学支撑平台进行关联实验，亦 可独立于平台进行实验。
3.设备的PCB面板上均使用物理电学标准化符号绘制出表示各元器 件组成及相互关系的拓扑结构图。
4.设备背面配置智能检测模块，能通过软件自动判断在实验中是否 选用了正确的模块。
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	5.模块上配置指示灯，能示意实验过程中重要步骤所触发的相应电 器元件位置。
6.支持高频RFID开发实验，可展示高频RFID工作过程，并通过对 代码分析，学习掌握相关嵌入式开发原理，支持ISO144431
4/typeA/B协议，可对逻辑加密卡及CPU卡进行操作，可演示完备的 卡片防冲突机制，支持高频M1卡、CPU卡分步骤读写，支持中国银 联接口规范及EMV协议规范，主要控制信号可通过测试环引出，便 于外接控制及测量。配置RF接口、lisaajous调谐电路；
7.支持NFC读卡器实验，支持卡标签的激活，支持卡标签的密钥验 证，同时支持A密码与B密码的认证，数据的读写支持16进制与非 16进制格式。
8.支持低频RFID开发实验，数据的读写支持16进制与非16进制格  式，自带收发命令的调试信息，可以查看当前串行通信的数据信息。 9.支持超高频RFID(900MHz)开发实验，支持超高频RFID标签数据  读写实验，支持超高频RFID标签存储器选择；自带收发命令的调试  信息，可以查看当前串口通信的数据信息。
10.支持有源RFID实验开发实验，支持2.4GHz低功耗无线收发，空
	
	
	










	
	
	
	
	
	
	
	
	
	中速率1Mbps(MAX),内建高性能MCU;内置128bitAES硬件加密，
32bit硬件乘除协处理器，6～12bitADC,PWM、I2C,UART,硬件随  机数产生器，WDT、RTC、模拟比较器等；标签设备板载RTC,内置电 池。
11.支持CMOS图像传感器，支持电平触发、感应、连续读码等多种 识读模式，照明灯、瞄准灯、解码成功提示音等可分别控制。
12.内嵌32位Cortex-M3处理器，核心频率约72MHz,512KBFlash,
20KBSRAM。
13.CPU的控制管脚及功能脚全部引出测试环，便于同步信号测量。
14.配套实验所用耗材包及相关实验教程书。
15.该课程提供25个教学PPT课件及配套教学资源。
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男
	内  资
	新  大  陆
	型号：CL-NEWlab-lowpower
▲1.本系统中包含NB-IOT子系统、LORA子系统、及温度传感子系统、 移动实验盒及主控子系统。
2.支持NB-IOT节点盒独立供电方式，支持OLED液晶，支持SWD调 试接口，支持传感器扩展接口。
3 .NB- IO T具备低功耗12uW(TBD),灵敏度- 129dBm;内置
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	C o r t e x - M 3 ( 3 2 位 ) , 主 频 支 持 3 2 k H z 到 3 2 M H z , 	64KFLASH,16KRAM,4KEEPROM,支持ADC(12位)24个通道；支持AT  指令：3GPPTR45.820和其它AT扩展指令，下载方式支持UART;
4.支持LORA调制方式，同时兼容并支持FSK,GFSK,O0K传统调制方 式；超远有效通讯距离2.5Km@250bps;支持OLED液晶、SWD调试接 口；具备传感器接口；支持LORAWAN组网开发。
5.为利于教学的连续性，移动实验盒与设备的固定方式采用磁性吸 合方式，不接受螺丝的固定方式；移动实验盒与设备的通讯采用探 针方式，不接受插座的连接方式。
6.配备能实现移动且独立工作的实验盒，包含UART通讯、485通信 通道，2路弱电DC电源；内置1000mAh的可充电电池，电池接入状  态可通过滑动开关切换，并带有充电管理功能，电池充电状态通过 指示灯提示具备充电指示功能。
▲7.主控子系统芯片采用32位Cortex-M3处理器，最高72MHz。存
储达到512KBFlash,64KBSRAM;cpu控制管脚及功能脚全部引出插
针和测试环；传输速率10Mbps;支持ISO国际标准化的串行通信协
议；支持IS011898-2标准；总线支持120个节点的连接；数据速率
	
	
	










	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1Mbps;提供三种工作模式：高速、低功耗、斜率控制。要求具备独 立的RS-485通信总线，收发可控，支持32个收发器的总线连接；
8.配套课程涵盖窄带技术协议、微控制器处理、智能温度监控报警 系统、PING-PONG、LoRaWan源码分析，以及网关汇集、与云平台通 信等相关实验内容。
9.配套实验所用耗材包及相关实验教程书。
10.该课程提供10个教学PPT课件及配套教学资源。
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男
	内  资
	新  大  陆
	型号：CL-NLE-ISA750
硬件设备配置：包含中心网关套件、智能识别控制套件、传感及执行 控制套件、传感网络套件、实训配件包等。
软件资源配置：物联网中心网关软件(授权使用1套)、配套实训指导 书和U盘资料包。
硬件设备配置：
中心网关套件包括网关、串口服务器、路由器等
智能识别套件包括摄像头、RFID设备、单片机、人工智能深度计算 加速套件等
传感网络套件包括Zigbee、LoRa、NB-IoT、RS485、4G、蓝牙等设备
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604500










	
	
	
	
	
	
	
	
	
	传感及执行控制套件、辅助套件、耗材包、模块套件、物联网实训 工位
软件资源配置：配套实训资源、U盘
外观尺寸(长*宽*高):1100mm*600mm*1900mm;
面板尺寸(长*高):580mm*1000mm。
材质：金属
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土壤
含水 量采 集传
感器
	



山东
仁科
测控
技术
有限
公司
	 (
/
)山东   中  国
	




9137
0102
3072
4712
0J
	中  型
	








男
	内  资
	建 大 仁 科
	型号：RS485型(RS-ECTHPH-NO1-TR-1-VK)
1.电导率参数量程0-20000μS/cm;
2.分辨率10μS/cm/3、精度0-10000μS/cm范围内为±3%FS; 10000-20000μS/cm范围内为±5%FS,@(棕壤，60%,25℃);
3.土壤水分参数量程0-100%,分辨率0.1%,精度0-50%内±2%,@ (棕壤，30%,25℃),50-100%内±3%,@(棕壤，60%,25℃);
4.土壤温度参数量程-40~80℃,分辨率分辨率：0.1℃,精度±0.5℃
(25℃);
5.电导率温度补偿内置温度补偿传感器，补偿范围0-50℃;
6.防护等级IP68;
7.探针材料防腐特制电极；
	








300
	








25
	








7500










	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.密封材料黑色阻燃环氧树脂；
9.线缆长度2m;
10.输出信号RS485(ModBus协议)。
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光学
翻斗
雨量
传感
器雨
量计
	






山东
仁科
测控
技术
有限
公司
	山  东/   中   国
	







9137
0102
3072
4712
0J
	中  型
	











男
	内  资
	建  大  仁  科
	型号：RS485型(RS-FYLGZ-N01-1-VK)
1.感雨直径6cm;
2.供电电压9~30VDC;
3.功耗小于0.24W、
4.分辨率雨量标准0.1mm;
5.光照1Lux;
6.精度雨量±4%1;
7.光照±7%(25℃);
8.最大瞬时雨量24mm/min;
9.光照强度量程0-20万Lux;
10.输出方式RS485输出；
11.变送器元件耐温及湿度： -40-80℃0~95%(相对湿度)、无凝结；
12.工作压力范围标准大气压±10%;
13.长期稳定性光照=5%/y。
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25
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4Gdtu 边缘
计算 PLC
网关
	


山东
有人
物联
网股
份有
限公
司
	 (
/
)山  东    中  国
	




9137
0100
MA3C
7FH6 XH
	中  型
	








男
	内  资
	有  人
	型号：USR-M300
1.供电电压：DC:9~36V;
2.功耗：Average:194.6mA@12V,MAX:240mA@12V;
3.串口：1*RS485/RS232、1*RS485;
4.DI:2路，支持开关量和计数量模式切换；开关量采集，9-36V为 高，0-2V为低，滤波时间可调；计数量采集，计数频率5-65535ms
可设，最大计数量程2^32;
5.D0:2路D0,C型继电器，3线制，NO负载10A-277VAC/28VDC, NC负载5A-250VAC;
6.AI:2路，模拟量采集，电流输入，范围4-20mA;
7.网口：1*WAN/LAN+1*LAN,10M/100M,RJ45,MDI/MDIX自切换。
	








950
	








25
	








23750

	



11
	4Gdtu 边缘
计算
PLC
网关
RTU
	山东
有人
物联
网股
份有
限公
	山 东 / 中 国
	9137
0100
MA3C
7FH6
XH
	中  型
	



男
	内  资
	有  人
	型号：USR-4DI 4D0(USR-I00440)
1.接口：RS485,波特率：4800,9600,115200,230400,校验位：
NONE,EVEN,ODD,数据位：8,停止位：1,2;
2.电源：端子供电DC:12~24V;
3.I0接口：DI数字量输入，9-36V为高(状态置1),0-2V为低(状
态置0),光耦隔离；D0继电器输出，触点负载：3A250VAC/3A30VDC,
	



120
	



25
	



3000










	
	远程 IO控
制器
	司
	
	
	
	
	
	
	耐久度：10万次；
4.接口数量：DI接口新大陆科技集团有限公司4个，DO数量新大陆 科技集团有限公司4个，
5.从站地址：1-255,默认值为1。
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	4Gdtu 边缘
计算
PLC
网关
RTU
远程
IO控
制器
	
山东
有人
物联
网股
份有
限公
司
	山  东/  中  国
	


9137
0100
MA3C
7FH6 XH
	中  型
	






男
	内  资
	有  人
	型号：USR-4AI 4D0(USR-I04040)
1.接口：RS485,波特率：4800,9600,115200,230400,校验位： NONE,EVEN,ODD,数据位：8,停止位：1,2;
2.电源：端子供电DC:12~24V;
3.IO接口：AI电流检测，4~20mA;D0继电器输出，触点负载： 3A250VAC/3A30VDC,耐久度：10万次；
4.接口数量：AI接口新大陆科技集团有限公司4个，D0数量新大陆 科技集团有限公司4个，
5.从站地址：1-255,默认值为1。
	






120
	






25
	






3000

	总价(元)
	1013250.00









附件2:中标通知书
[image: ][image: ]





北京京电进出口有限责任公司
中标通知书
SZYGCG11000026210200169831-XM 001-020430
[image: ]
北京阳光春雨科技有限责任公司：
物联网实训装备增补购置项目(标段编号:11000026210200169831-XM001-0)      评标工 作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经北京电子信息技师学院 确认，贵公司为该项目中标人。
中标金额：人民币1013250.00元。
请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。
按照北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同 线上融资有关工作的通知》(京财采购〔2023〕637号),我市已推出政府采购合同线 上融资“一站式”服务，有需求的供应商，可访问北京市政府采购网“政采贷”专区  ,或中征平台( htps//www.crcrfp.org.cn/ndex.do),             查询各金融机构相关融资产品
,办理“政采贷”业务。


特此通知。
[image: ]北袁宴电进出口有限责任公司
2026-06-1016:1604
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