**第五章 采购需求**

**一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求**

**(一)采购标的需实现的功能或者目标：**

本次招标采购是为北京市感染性疾病研究中心配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

**（二）为落实政府采购政策需满足的要求**

1. 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
2. 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3. 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
4. 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
5. 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

**二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范**

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5. 投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

**三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点**

**（一）采购标的的数量**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| 1 | 1-1 | 可通CO₂叠加式恒温振荡器 | 1台 | 否 |
| 1-2 | 医用低温保存箱 | 2台 | 否 |

**（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：**

1、采购项目（标的）交付的时间：合同签订后1个月内。

2、采购项目（标的）交付的地点：北京市感染性疾病研究中心指定地点。

**四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求**

**（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）**

1. 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
2. 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
3. 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4. 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。
5. 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
6. 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

**（二）采购标的需满足的服务期限要求**

1.质量保证：合同项下货物的质量保证期从安装验收之日算起，投标人必须对设备提供不少于 36个月的免费保修期（包含设备主要配件）。终生免费维修：保修期后，配件费用按成本价收取费用，免人工费。

2.售后服务：由设备原厂负责售后服务并做出售后服务承诺。

2.1负责设备的安装、调试和人员培训，直至人员能够完全掌握独立操作。应详细做出人员培训方案，包括培训地点，培训时长及培训达到的效果。

2.2维修点：中国境内有固定维修点，提供详细地址及针对本项目设立的联系电话，并可保证4小时内到达北京市感染性疾病研究中心维修现场。

2.3维修工程师：北京市内有专职的维修工程师并提供人数。

2.4维修响应速度：两小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后4小时内到达北京市感染性疾病研究中心。出现故障时，如48小时无法排除故障，免费提供备用设备。

2.5保修期内的开机率：投标方保证开机率95%（按一年365天计算）。

2.6保修期外每年的设备维修保养费用：请在投标文件中注明保修期外购买保修服务所需费用（税后）；

3年内一般不超过设备原值的3%；

3—5年一般不超过设备原值的4%；

5年以上一般不超过设备原值的5%。

2.7提供维修手册、软件等服务类资料，提供软件免费升级更新。

3.备件及技术服务

3.1为保证设备正常运行，设备原厂应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证设备停产后不少于10年的供应期。

3.2应提供原厂维修配件明细表及报价单(如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源)。

3.3应免费开放数据接口，以便招标人将该设备与相关信息系统连接。如连接需发生费用，其费用应含在投标报价内。

3.4 安装完成后，由招标人、当地质检部门及相关部门联合验收（如需要），达到本标书中各项技术指标和原设备的产品标准，并满足安全使用防护要求的，方可验收合格。

3.5专用工具

如有专用工具，投标人应向招标人提供设备使用及维护的专用工具。

3.6投标人须向招标人提供设备的运行、安装、使用环境要求。

3.7技术服务：在货物运抵安装地点后，投标人应在招标人所要求的时间派工程技术人员到达现场，在招标人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担所需的工具、备件、消耗品及因此发生的一切费用。

3.8如是国家规定强制检定的计量设备，安装时投标人需提供省级以上计量部门出具的该设备的初检合格证书，如不能出具，招标人可申请省级以上计量部门对该设备进行计量初检，但初检的费用应含在投标报价内。

**五、采购标的的验收标准**

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

**六、采购标的的其他技术、服务等要求**

1. **投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。**
2. 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
3. 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
4. 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
5. 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
6. 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

**七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：**

**第1包 品目1-1 可通CO₂叠加式恒温振荡器**

一、技术指标:

1.温控范围：4-60℃；

2.温度设置精度≤0.1℃；

▲3.温度均匀性≤±0.4℃ (@37℃)；

4.旋转转速范围：30-300rpm；

5.转速精度：≤1rpm；

6.振幅：φ≥25mm；

7.CO₂传感器：IR (红外线)；

8.CO₂浓度控制范围：0-20%；

9.CO₂浓度控制精度：≤±0.1%；

10.开门30s重启后CO₂浓度恢复时间：≤6min (@5%)；

11.开门30s重启后温度恢复时间：≤6min (@37℃)；

12.湿度控制范围: 10%-90%

▲13.制冷压缩机：采用变频压缩机；

14.摇板尺寸：≥900×560mm；

15.单层最大满载数量：250ml≥60个,孔板数量≥50个；

16.容量：≥400L；

17.最大负载：≥20kg；

18.可编程段数：≥12段；

19.显示方式：电容式，≥8.5英寸彩色触控屏；

20.屏上可查运行参数天数：≥7天；

21.运行数据贮存周期：≥900天；

22.数据贮存内容：运行时间、温度参数、速度参数、运行状态；

▲23.无霜设计，无需定时除霜；

24.有自动关闭屏显功能；

25.具有自动锁屏功能；

26.噪音等级：≤55dB；

27.界面语言：可切换中文、英文显示；

28.支持WiFi 手机监控，随用随配；

▲29.支持原厂电脑监控软件；

30.内腔工作高度（摇板表面到内顶面）：≥320mm；

31.定时范围：≥0-999小时。

**第1包 品目1-2 医用低温保存箱**

一、主要指标:

1.微电脑控制，温度数字显示，调节单位为0.1℃，箱内温度范围-40-86℃可调；适合10-30℃环境使用；

2.有效容积≥860L，2mL样本存放量≥61600支), 0.5mL样本存放量≥89600支；

3.设备外尺寸：≤1180×875×1990mm（不含把手、合页厚度），内尺寸：≥1040×600×1380mm；

4.净重：≤350kg；

5.综合最大功率：≤1300W；

6.综合最大电流：≤10A ；

7.耗电量：≤15kw•h/24h；

8.温度均匀性：≤±5℃；

9.复叠式制冷系统，环境温度25℃，降至-80℃时间300min；

10.内外部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷；。

11.发泡内门数量2扇(均附带锁扣)，采用不锈钢框+ABS树脂板；外门数量1扇；

12.一体式自锁外门把手，标配钥匙锁，可外加挂锁；配备万向脚轮以及止动支撑底角；

13.隔热层：硬脂聚氨酯发泡+VIP(真空绝热层)技术，发泡层厚度≥70mm；

▲14.立体门封条设计，而非平面多层，整体4层门封条分布于不同平面，形成多个密闭保护层；

15.采用变频压缩机、复叠式制冷系统；

▲16.制冷剂：采用碳氢制冷剂；

17.冷凝风机采用EBM轴流风机；

18.冷凝器：翅片式铜管冷凝器，冷凝器过滤网便于更换和清洗；

19.蒸发器：壳管式蒸发器；

▲20.标配膨胀罐，在40℃以上高温条件下制冷系统仍可正常运行；

21.自学习变频控制器，控制器带有延迟启动功能，可设定0-30min错峰启动；

22.断路器内置于电控箱内；

23.标配≥13英寸智能触摸屏，直观显示压缩机运行情况、设备运行数据，可查询设备运行记录、操作记录及箱内温度变化曲线（柜内温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度实时曲线显示），标配USB，可进行数据导出操作（格式可选PDF或CSV格式），数据可存储≥10年。配置留言板版块，留言可见范围可选，支持群发或私信；

24.显示屏具有密码保护机制，可对不同操作人员进行不同权限分配，支持双人识别；

25.标配wifi，可与物联网APP搭配使用，支持手机端查看设备运行、报警情况，≥4G，刷卡、指纹识别（数量上限100个）、人脸识别，可外接蓝牙打印机；

26.支持样本单机出入库管理及在库查询，可搭配BMP样本管理平台进行样本管理；

27.报警：高低温报警、环温高温报警、压缩机保护报警、传感器异常报警、冷凝器高温报警、断电报警（电池在断电后可维持≥12小时）、门开报警、远程报警输出；

28.报警方式：声音蜂鸣报警、报警代码显示报警。

二.配置：

1、主机：1台；

2、搁架：3层；

3、除霜铲：1个；

4、钥匙：1套；

5、冻存架、冻存盒、冻存管：1套；

7、说明书：1本。