**一、采购标的**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 数量 | 单价最高限价（万元） | 核心产品（是/否） | 质保期 |
| 03 | 3-1 | oled显示屏 | 12 | 0.9 | 是 | ≥1年 |
| 3-2 | 冰箱 | 1 | 0.24 | 否 |
| 3-3 | 冰箱 | 2 | 0.1899 | 否 |
| 3-4 | 不锈钢餐车 | 1 | 1 | 否 |
| 3-5 | 电茶炉 | 10 | 0.25 | 否 |
| 3-6 | 交互电子白板 | 1 | 2.57 | 否 |
| 3-7 | 全息投影展示柜 | 1 | 2 | 否 |
| 3-8 | 沙盘沙具 | 1 | 0.8 | 否 |
| 3-9 | 台式净饮机 | 2 | 0.1389 | 否 |
| 3-10 | 吸尘器 | 1 | 0.05 | 否 |
| 3-11 | 消毒柜 | 2 | 0.25 | 否 |
| 3-12 | 液晶电视 | 5 | 0.5 | 否 |
| 3-13 | 液晶电视 | 40 | 0.1399 | 否 |
| 3-14 | 液晶电视 | 1 | 0.1399 | 否 |
| 3-15 | 液晶电视 | 1 | 0.6 | 否 |
| 3-16 | 液晶电视 | 2 | 0.3499 | 否 |

★**二、商务要求**

1.实施的期限和地点

1.1采购项目（标的）实施的时间：

03包：自签订合同之日起30个工作日内到货。

1.2采购项目（标的）实施的地点：北京回龙观医院指定地点

2.付款条件（进度和方式）

以最终合同签订为准。

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4.售后服务（质保期）：按采购人要求

**三、技术要求**

1.基本要求

1.1采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京回龙观医院配置基础设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择需要最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★（1）投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★（2）投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★（3）投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供供应商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★（4）投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

2验收标准

（1）供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

（2）货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

（3）供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

3.货物技术要求

3.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1. 供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应，投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
2. 供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
3. 供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4. 供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。
5. 供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
6. 在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
7. 货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

1.保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。

供应商应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。供应商和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

1. 质保期限须提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额6%的承诺函。并保证质量保证期结束后10年内所提供的备件不得涨价。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

3.3为落实政府采购政策需满足的要求**（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不享受政策优惠扣除）**

1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造或提供服务由中小企业承接的，**供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可**。**供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，**提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2）监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

3.4采购标的的其他技术、服务等要求；

03包：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 配置要求（技术参数或组件） | 单位 | 数量 |
|
| 1 | oled显示屏 | 1、单面板尺寸：55寸 2、物理分辨率：1920\*1080 ▲3、单屏尺寸：1211.3mm（W)\*682.1（H)mm 4、拼缝：1.7mm  ▲5、亮度：500cd/m²  6、可视角度：160°/160° 宽高比：16:9  7、支持7\*24小时连续工作，365天不关机，性能稳定  8、系统运行环境：操作系统 中英文Windows  9、支持同屏播放电脑屏幕或其他HDMI信号源  10、支持单屏，整屏显示 | 块 | 12 |
| 2 | 冰箱 | 容量650升及以上，一级能效，双开门，风冷 | 台 | 1 |
| 3 | 冰箱 | 容量250升及以上；一级能效；变频；风冷 | 台 | 2 |
| 4 | 不锈钢餐车 | 定制品，304不锈钢，2385\*1050\*850mm 1.5mm厚板。配 400保温桶5个，325\*265份数盆2个，530\*325份数盆2个。上部分翻盖带提手，下部分双开推拉柜门，配8寸橡胶万向轴承轮。底部配国家免检明星品牌不锈钢2000W加热管900mm一组。可调节指示灯温控开关。 | 台 | 1 |
| 5 | 电茶炉 | 额定功率2kw及以上，水胆容量：≥18L，过滤方式：五级及以上过滤 出水方式：一开水一温开水 适用人数50人及以上 | 台 | 10 |
| 6 | 交互电子白板 | ▲1、屏幕显示尺寸≥86寸，液晶显示屏幕采用工业级A规液晶面板。图像分辨率≥3840\*2160，显示比例支持：16:9；亮度≥350cd/㎡；对比度≥5000:1。  2、钢化玻璃与显示屏之间空气层间隙为0，有效降低光线折射，大幅提升大视角观看的视觉体验，书写0偏移。 3、屏幕采用全物理钢化玻璃，表面硬度≥9H，有效保护屏幕显示画面。采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能，透光率≥93%，光泽度≤8度。 4、采用红外触控方式，全通道支持20点触摸  5、整机支持 2.0立体声模式，内置2个前朝向悬浮式中高频音响，采用左右对称设计，可实现反射式环绕立体音效，功率≥15W\*2。 6、整机前置接口至少1路多功能Type-C、 1路HDMI IN、1路触摸USB、3路全通道USB 3.0同时支持在Windows和Android系统下被读取。 7、整机无线模块支持IEEE802.11a/b/g/n/ac协议，支持IEEE802.11i（WPA和WPA2)、WAP1，确保连接安全性，连上WIFI后支持生成二维码分享WIFI网络。 8、内置安卓嵌入式系统，Android≥11.0版本，具备四核CPU，两核GPU。机身内存≥16G ROM，运行内存≥4G RAM 、整机系统具备高清4K视频处理能力，4K 高清显示，使画面亮丽、清晰、流畅，保证显示效果；且具有自动优化运动图像功能,可有效解决图像抖动问题。 | 台 | 1 |
| ▲7 | 全息投影展示柜 | 屏幕尺寸55寸，屏幕比例4:3，可视≥180度，分辨率≥1280\*1024 | 台 | 1 |
| 8 | 沙盘沙具 | 3000件整套/配1.6米高6层陈列架、标准沙盘、团辅沙盘和天然海沙60斤/ | 台 | 1 |
| 9 | 台式净饮机 | 温热，6级RO过滤，出水≥0.19L/分钟 | 台 | 2 |
| 10 | 吸尘器 | 功率：3000w；电压：220v；集尘容量30L，集尘类型干湿 | 台 | 1 |
| ▲11 | 消毒柜 | 容量：≥350L ，消毒方式紫外线+臭氧+热风循环，层架材质201无磁不锈钢 消毒星级:一星级 | 台 | 2 |
| 12 | 液晶电视 | 75寸，显示类型：LCD显示 运行内存：≥3G 存储内存:≥64GBHDMI2.0接口数:≥2个 支持格式（高清）:4K 含壁挂支架及安装 | 台 | 5 |
| 13 | 液晶电视 | 43寸，显示类型：LED显示 四核 运行内存：≥2G 存储内存: 16GB HDMI2.0接口数:≥2个 支持格式（高清）:1080p 含壁挂支架及安装 | 台 | 40 |
| 14 | 液晶电视 | 43寸，显示类型：LED显示 四核 运行内存：≥2G 存储内存:16GB HDMI2.0接口数:≥2个 支持格式（高清）:1080p 含壁挂支架及安装 | 台 | 1 |
| 15 | 液晶电视 | 98寸，显示类型： Mini LED CPU:四核 运行内存：≥4G 存储内存:≥64GB HDMI2.0接口数:≥3个支持格式（高清）:4K 含壁挂支架及安装 | 台 | 1 |
| 16 | 液晶电视 | 65寸，显示类型：LCD显示 CPU:四核 运行内存：≥2G 存储内存:≥32GB HDMI2.0接口数:≥2个 支持格式（高清）:4K 含壁挂支架及安装 | 台 | 2 |