[bookmark: _Toc233744864]第五章   采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	标的名称
	数量
	是否接受进口产品

	1
	开办类项目-迁建信息化设备迁移集成项目
	1项
	否


（二）项目背景/项目概述（如有）
北京市疾病预防控制中心（以下简称“中心”）迁建项目是落实“‘十四五’时期健康北京建设规划”、“四个中心”、“健康北京”、“非首都功能疏解”等国家战略的有力举措，是解决现址发展空间严重不足、基础设施陈旧老化、不适应未来发展需要的根本途径。
前期中心申报新址迁建配套信息化建设项目，通过信息化建设项目满足中心新址对于网络、园区公共安全等信息化基础设施的配套需求以及实验室全流程管理的业务需求。该项目建设方案既统筹申报新增设备，又充分考虑利旧设备，充分整合现有资源，避免重复建设，因此需将现有办公区域的信息化系统、网络资源、安全管理及其相关硬件设备迁移至新址，确保疾控中心业务连续性与数据安全，保障新址顺利启用。
中心现有自有办公用房分为南院、北院、东院、西院四院区，南院位于东城区和平里中街16号，北院位于北京市东城区和平里中街39号，东院位于北京市朝阳区南三里屯35号院，西院位于北京市西城区新街口东光胡同5号(西院区），总占地面积25104.76平方米，建筑面积51380平方米。目前在南院、东院分别有两处机房，楼层汇聚交换机、考勤设备、视频会议终端、无线网AP等信息化设备在四个院区均有部署。
中心新址位于通州区宋庄镇双埠头工业园区，建设用地80400平方米，建设总规模124500平方米（地上8.52万平方米，地下3.93万平方米），包括9栋地上4层地下2层建筑物，建成后市疾控中心现址不保留。市疾控中心新址楼宇布局如下图，A1、A2、B2为办公、教学、应急指挥类用房，B1为健康教育馆，A3、A4、B3、B4、B5为实验室。中心新址建设规模较现址增加7.8万平方米，主要增加了实验用房等核心功能用房面积，健康教育体验中心、菌毒种库、应急物资储备库等业务、保障用房面积，以及按公共设施配建指标增加了车位、人防面积。
因为已经申报并获得审批的新址迁建信息化建设项目中，为满足“保基本”的原则，只申报一部分新增设备，还有网络和网络安全设备、服务器及存储设备、本地系统、视频会议系统、终端设备等大量现有资产需随业务整体迁移，以保证现有业务在新址启用、旧址关停后正常开展和稳定运行。
我中心已有11个业务信息系统部署在政务云上，另有5个信息系统计划与新址启用后迁移至政务云，除此之外还有本地部署的68套软件及系统，其中涵盖中心网站网站系统正式环境及测试环境、样本库、冰箱监控软件、国家版正版化软件、北京版正化软、视频会议会控、考勤机软件、杀毒软件、主机入侵EDR软件、数据分类分级软件、基线配置软件、等保测评工具软件、能效分析软件、日志监控软件、主机防泄露软件、传染病预警前置软件、财务软件、预算管理软件、物资管理软件、疫苗管理软件、数据转换软件、R软件、基因分析软件、网盘软件、网页防篡改、现有二级以下系统生产测试环境等关键业务模块，需要在本次迁移中完成系统及数据迁移。
迁移过程中需要保证中心网站、全市医疗机构和疾控部门登录传染病疫情直报网的SSL VPN以及保证全市二级以上民营机构68家的前置软件网络联通的IPSEC VPN等实际业务连续不中断。
原旧址机房网络拓扑现状如下：
[image: ]
中心网站的现有部署环境如下：
	系统名称
	产品名称
	原品牌
	原配置
	原数量

	北京市疾控中心门户网站系统
	物理服务器1
	戴尔
	CPU：Intel Xeon gold 5215 2.5Ghz
内存：64G
存储1200G
	1

	
	物理服务器2
	H3c
	CPU: Intel Xeon silver 4310 2.1Ghz
内存:64G
存储1200G
	1

	
	物理服务器 3
	戴尔
	CPU:Intel Xeon E5504 2.0Ghz
内存:64G
存储560G
	1

	
	物理服务器 4
	H3c
	CPU: Intel Xeon sliver 4310 2.1Ghz
内存: 64GB硬盘:560GB
	1

	
	物理服务器 5
	戴尔
	CPU:Intel Xeon E5620 2.4Ghz
内存:48G 存储3800G
	1

	
	物理服务器 6
	华为
	CPU: Intel gold 6240 2.6Ghz
内存: 192GB硬盘:1920GB
	1

	
	物理服务器 7
	H3c
	CPU:Intel Xeon gold 6240 2.6Ghz
内存: 64GB 硬盘:1200GB
	1

	
	物理服务器 8
	戴尔
	CPU:intel Xeon E5-2603 v3 1.6GHz
内存：16Gb
硬盘：1Tb
	1

	
	操作系统
	windows
	server2019
	8

	
	中间件
	tomcat
	v9.0.108
	4

	
	
	nginx
	v1.23.1
	2

	
	数据库
	mysql
	v8.5
	2


二、商务要求	
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：合同签订之日起，本项目建设周期为90个日历日交付完成。
2、交付地点：北京市疾病预防控制中心指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
详见第六章拟签订的合同文本。
（三）包装和运输
投标人应确保所有货物均按照相关标准（《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））进行妥善包装，以防止在运输和存储过程中受到损坏。包装材料需环保、可回收，并符合国家对包装物的环保要求。运输过程中，投标人应负责货物的安全，确保按时、无损地送达指定地点，详细内容如下：
搬迁环境调查与运输规划：搬迁线路现场勘查、电梯/通道/坡道承载力核查、作业区域划分（打包区、暂存区、装卸区）、双备选行车路线、高峰期运输管控；
场地保护：新旧机房地面、墙面、门、电梯防护措施；
车辆要求：箱式货车带自动升降平台，备用车辆，UPS 电池独立运输，车厢抗震防护，车辆行驶速度限制；
分级包装规范：普通 IT 设备、5U 以上重型设备、大屏显示设备、小件设备、UPS 设备木箱 + 减震托盘包装要求；
下架‑装车‑卸车‑上架‑现场清扫全流程物流作业规范；
保险与赔偿：搬迁前按设备残值购买运输保险，运输造成设备损坏按设备残值赔偿。
（四）售后服务（质保期）
质量保证期：完成机房搬迁验收后投标人需根据搬迁情况配备足够的专业技术人员提供15天5*8h现场保障和值守，处置新址主机房对接后运行的技术问题，人员包括：服务器、网络设备、存储设备、虚拟化及UPS不间断电源等方面的技术工程师。
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
北京市疾控中心四个院区需要搬迁的信息化设备，根据市疾控中心的统一规划，搬迁至通州区宋庄镇市疾控中心新址，并实现上架、集成、调试、运行，保证利旧设备在新址可以正常使用。
本次机房搬迁的目标如下：
(1)将旧机房的629台IT设备及其承载的68套应用软件，通过物理迁移的方法搬迁至新址主机房，配合与新址网络架构进行融合调试，保证硬件设备及软件网络运行正常。搬迁后的的网络拓扑如下图：
[image: 微信图片_20261010095400_492_145]
(2)对业务连续性要求较高的网站系统，将采用先通过设备租赁方式在新址主机房搭建系统进行逻辑迁移，再进行物理迁移，最后在新址进行回切的方法，以保证业务不中断，全市登录传染病疫情直报网的SSL VPN以及保证全市二级以上民营机构68家的前置软件网络联通的IPSEC VPN等实际业务连续不中断。
(3)确保机房搬迁工作的平稳、有序开展，保障搬迁期间北京疾控中心业务连续性，全面规划与协调北京市疾控中心机房搬迁工作，采用分阶段、分批次的策略有序实施机房迁移任务，确保设备拆卸、搬运、运输、重新安装、调试、割接等各环节的紧密衔接与高效执行，确保北京市疾控中心搬迁期间两地均能正常办公，最大限度减少对日常业务的影响。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
遇新标准或规范发布，按最新有效的标准和规范执行。
GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求
GB/T 25058-2019 信息安全技术 网络安全等级保护实施指南
GB/T 20984-2022 信息安全技术 信息安全风险评估规范
GB 46864-2025《数据安全技术 电子产品信息清除技术要求》
GB 50174-2017 数据中心设计规范
GB/T 2887-2011 计算机场地通用规范
GB 50462-2015 数据中心基础设施施工及验收规范
GB/T 34079.2-2021 基于云计算的电子政务公共平台服务规范 第 2 部分：应用部署和数据迁移
GB/T 20988-2007 信息安全技术 信息系统灾难恢复规范
GB/T 18894-2016 电子文件归档与电子档案管理规范
GB/T 29264-2012 信息技术服务 服务分类与代码
GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求
GB/T 33173-2016 信息技术服务 服务管理
GB/T 41479-2022 信息安全技术 数据分类分级指南
GB/T 35273-2020 信息安全技术 个人信息安全规范
（二）服务内容及要求/货物技术要求
[bookmark: _Toc52057404][bookmark: _Toc55568721]1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
（1）物理及逻辑迁移
主要包括如下工作内容：
1）项目管理工作：制定本次机房搬迁项目管理规范、流程、制度、模板等，从项目启动至迁移完成及收尾工作结束之日止的项目全过程统筹管理，涵盖项目进度管理、质量管理、风险管理、问题管理、文档管理、组织协调管理、资产管理、收尾管理等；
2）项目启动：项目启动材料准备：项目组织架构、项目计划、各领域计划（计算1人、存储1人、网络1人、安全1人等）准备，召开项目启动会议，并输出项目启动文档及项目启动会议纪要；
3）迁移现状调研和需求分析：南院、北院和东院、西院机房环境设备信息、动环监控系统等相关基础设施信息调研及分析、AP点位信息、音视频设备、会议设备、考勤设备、显示设备、UPS的信息调研、新址主机房信息调研包括机房环境、机柜位置、功率、地板承重等信息、会议室、考勤机点位、AP点位等，对68套软件系统基本信息及调研及分析，输出调研分析报告；
4）迁移方案设计：迁移批次方案制定、网站系统逻辑迁移方案设计、迁移实施方案详细设计、网络割接方案设计、迁移演练和测试方案设计、迁移应急方案制定等；输出搬迁实施方案、设备租赁方案、运输包装方案、辅材耗材采购方案、IPv4/IPv6 双栈改造实施方案；
5）迁移准备工作：检查机房环境，物理设备状态、物流路线、人员分工、备品备件等；
6）迁移收尾：验收文档整理及召开项目验收会。
（2）物流服务
本项目涉及设备分不少于4个批次物理搬迁，包括：人工（设备下架、打包、运输、拆包、上架、加电、标签粘贴）、包装材料（含耗材）、设备运输、设备运输保险等。设备拆卸：编制迁移工作计划及修订、确定各类设备拆除步骤、设备标签等，迁移设备拆卸。
设备运输：不少于4个批次，共计使用不少于2辆4.2米厢式减震货车（自带尾板），不少于5辆7.6米厢式减震货车，不少于2辆3吨叉车（新址旧址共用），其他院区的利旧设备先搬到南院（北京市东城区和平里中街16号南院），从南院统一运输至通州区宋庄镇双埠头工业园区新址，距离约43公里，需电梯保护及地面保护。包含司机、车辆、70个人搬迁人员。
包装材料：包括珍珠底棉、箱体间隔填充、封箱缠膜）；包装箱根据GB/T 12464-2016 普通木箱 的标准，尺寸：L1200mm x W1000mm x H800mm，包装箱需随设备安置在存放地点；包装箱不存在重复利用的可能性。
（3）设备租赁
★网站系统需要进行逻辑迁移，将通过租赁设备的方式在新址搭建不低于原有硬件配置的基础架构平台以进行逻辑迁移和回切，租赁期限为6个月。投标人应提供承诺函，承诺所提供的租赁设备类型、数量、性能指标不低于下方设备租赁要求，并加盖投标人公章。
	序号
	设备分类
	设备数量
	规格要求

	1
	IPS
	2
	1、应用层吞吐量10Gbps 到100Gbps 以上。
2、支持数百万甚至千万级的并发会话。
3、微秒级延迟，对业务影响最小。
4、集成最新的漏洞、恶意软件、C&C服务器等情报
5、固化4个千兆电口，2个扩展槽，支持扩展千兆端口、万兆光口接口。
6、配置2个220V交流电源。

	2
	AC
	2
	1、支持5000名以上并发用户。
2、万兆级别处理能力。
3、能精准识别数千种应用。
4、千兆电口6个，千兆光口2个、内存4G，硬盘1T、吞吐量1.5Gb，支持带宽500Mb，每秒新建连接数10000最大并发连接数500000。

	3
	流量探针
	2
	1、支持 10Gbps, 40Gbps 甚至 100Gbps 的线速流量采集和分析。
2、需要足够容量存储历史流量数据，用于回溯分析。
3、固化千兆电口4个，千兆光口4个, 2个扩展槽，支持2个万兆接口，最大电源功耗为150W节能环保。吞吐量为4Gbps，并发连接数为300W，每秒新建连接数为4W，日志可传送至现运行态势感知平台中。

	4
	服务器
	8
	2U、配置2颗5380 2.5GHz2、4*32G、480G SSD*2、1.2T SAS 10K*3、 RAID卡(2G)* 1支持RAID0\1\6\10、双电源、4块千M网卡。


（4）硬件集成
1）综合布线及设备集成（含光纤及网线）；根据设备的规格和要求，进行设备的安装。这包括调整位置、固定设备、连接电源、网络线缆及打标签等。确保设备安装牢固、稳定，并符合 安全标准。以确保搬迁后设备正常运行，标签内容清晰。
2）提供备件替换及原厂返修服务，设备迁移旧机房下架原厂上门现场技术支持服务，迁移至新软硬件恢复原厂上门现场技术支持服务；
3）根据设备的规格和要求，进行设备的安装。这包括调整位置、固定设备、连接电源和网络线缆等。确保设备安装牢固、稳定，并符合 安全标准。调试及测试：以确保搬迁后设备正常运行，同时与新址设备融合集成；
4）原厂硬件技术专家现场技术支持：拆装指导、配置备份、设备调试、测试、故障处理等；
5）原厂软件技术专家现场技术支持：应用系统启动、调试、测试、问题处理等；
6）完成搬迁设备 IPv4/IPv6 双栈改造，改造设备规模：300 台网络设备、40 台安全设备、30 台服务器、800 台终端；
（5）本次需要搬迁的设备清单
本次需要搬迁的设备共629台，若在实际执行阶段超出需要搬迁设备总数的10%以内，由投标人承担，采购人不再额外支付费用，分类统计如下：
	序号
	设备分类
	设备数量

	1
	网络设备
	400

	2
	服务器
	78

	3
	安全设备
	65

	4
	存储设备
	6

	5
	备份设备
	2

	6
	音频视频设备
	52

	7
	考勤机
	14

	8
	大屏一体机
	2

	9
	UPS
	1

	10
	机柜
	9


迁移设备现状硬件（CPU、内存、硬盘、网卡等）运行正常、操作系统运行正常，迁移前以双方现场验证为准，要求迁移后硬件外观完整无损、设备正常启动、硬件（CPU、内存、硬盘、网卡等）运行正常、操作系统运行正常，与现场验证保持一致，设备集成调试及配合业务测试，保证支持业务设备正常运行。详细设备清单如下：
	序号
	资产名称
	品牌及规格型号
	配置情况
（技术参数、组件）
	单位
	数量
	取得日期

	一
	信息化设备
	
	
	
	
	

	（一）
	服务器
	
	
	
	
	

	1
	服务器
	H3C R4900 G5
	2U、12核心数、557G硬盘、64G内存
	台
	1
	2022/12/15

	2
	服务器
	HP DL 580
	4U、16核心数、273GB硬盘、128G内存
	台
	1
	2010/4/13

	3
	服务器
	H3C R4900 G5
	2U、12核心数、557G硬盘、64G内存
	台
	1
	2022/12/15

	4
	服务器
	DELL R 710
	2U、8核心数、5570GB硬盘、64GB内存
	台
	1
	2012/11/19

	5
	服务器
	DELL R 710
	2U、8核心数、5570GB硬盘、64GB内存
	台
	1
	2012/11/19

	6
	服务器
	DELL R 710
	2U、8核心数、557GB硬盘、16GB内存
	台
	1
	2012/11/19

	7
	服务器
	DELL R 710
	2U、8核心数、557GB硬盘、32GB内存
	台
	1
	2012/11/19

	8
	服务器
	DELL R 710
	2U、4核心数、557GB硬盘、16G内存
	台
	1
	2012/11/19

	9
	服务器
	DELL R 710
	2U、4核心数、557GB硬盘、16G内存
	台
	1
	2012/11/19

	10
	服务器
	华为 2288HV5
	2U、36核心数、16015GB硬盘、192G内存
	台
	1
	2020/11/12

	11
	服务器
	华为 2288HV5
	2U、10核心数、1673GB硬盘、32G内存
	台
	1
	2020/11/12

	12
	服务器
	华为 2288HV5
	2U、10核心数、2162GB硬盘、32G内存
	台
	1
	2020/11/12

	13
	服务器
	华为 2288HV5
	2U、18核心数、8749GB硬盘、192G内存
	台
	1
	2021/12/3

	14
	服务器
	华为 2288HV5
	2U、18核心数、8749GB硬盘、192G内存
	台
	1
	2021/12/3

	15
	服务器
	浪潮 CS5260H2
	2U、配置2颗5380 2.5GHz2、4*32G、480G SSD*2、1.2T SAS 10K*3、 RAID卡(2G)* 1
	台
	1
	2024/10/8

	16
	服务器
	H3C LR4900 G5
	2U、32核心数、4917GB硬盘、64G内存
	台
	1
	2022/12/15

	17
	服务器
	H3C R4900 G5
	2U、32核心数、4917GB硬盘、64G内存
	台
	1
	2022/12/15

	18
	服务器
	华为 2288HVS
	2U、32核心数、4917GB硬盘、64G内存
	台
	1
	2021/5/19

	19
	服务器
	华为 2288HVS
	2U、32核心数、4917GB硬盘、64G内存
	台
	1
	2021/5/19

	20
	服务器
	HP DL 580
	4U、16核心数、1296GB硬盘、128G内存
	台
	1
	2010/4/13

	21
	服务器
	浪潮 CS5260H2
	2U、配置C867360*2/32G DDR4*4/480GSSD*2/8T SATA*3/双口25G/8204-2G/800WX2/
	台
	2
	2025/8/15

	22
	服务器
	浪潮 CS5260H2
	2U;CPU5380*2内存:32G DDR4 3200Mhz*8系统盘:480G SSD*2数据盘:8T SATA*3独立RAID卡双端口万兆网卡
	台
	1
	2025/6/6

	23
	服务器
	浪潮 CS5280H2
	2U;CPU5380*2内存:32G DDR4 3200Mhz*8系统盘:480G SSD*2数据盘:8T SATA*3独立RAID卡双端口万兆网卡
	台
	1
	2025/6/6

	24
	服务器
	DELL R 710
	2U、8核心数、556GB硬盘、64GB内存
	台
	1
	2011/1/17

	25
	服务器
	DELL R 710
	2U、8核心数、2013GB硬盘、16GB内存
	台
	1
	2009/9/10

	26
	服务器
	DELL R 710
	2U、8核心数、2013GB硬盘、16GB内存
	台
	1
	2014/2/17

	27
	服务器
	DELL R 710
	2U、8核心数、2013GB硬盘、16GB内存
	台
	1
	2011/9/22

	28
	服务器
	DELL R 710
	2U、8核心数、2013GB硬盘、16GB内存
	台
	1
	2011/9/22

	29
	服务器
	DELL R 710
	2U、8核心数、2013GB硬盘、16GB内存
	台
	1
	2011/9/22

	30
	服务器
	DELL R 710
	2U、8核心数、2013GB硬盘、16GB内存
	台
	1
	2011/9/22

	31
	服务器
	DELL R 710
	2U、8核心数、2013GB硬盘、16GB内存
	台
	1
	2011/6/28

	32
	服务器
	DELL R 720
	2U、12核心数、515GB硬盘、64G内存
	台
	1
	2013/3/28

	33
	服务器
	DELL R 720
	2U、16核心数、2322GB硬盘、64G内存
	台
	1
	2013/5/21

	34
	服务器
	DELL R 720
	2U、32核心数、1674GB硬盘、128G内存
	台
	1
	2013/5/21

	35
	服务器
	DELL R 730
	2U、6核心数、565.6GB硬盘、16GB内存
	台
	1
	2016/3/9

	36
	服务器
	DELL R 730
	2U、6核心数、1114GB硬盘、64GB内存
	台
	1
	2016/3/9

	37
	服务器
	DELL R 730
	2U、6核心数、1392GB硬盘、64GB内存
	台
	1
	2016/3/9

	38
	服务器
	DELL R 730
	2U、6核心数、1392GB硬盘、64GB内存
	台
	1
	2016/3/9

	39
	服务器
	DELL R 730
	2U、6核心数、1114GB硬盘、64GB内存
	台
	1
	2016/3/9

	40
	服务器
	H3C R4900 G5
	2U、配置2颗CPU，主频数2.2GHz，核心数12核，缓存16.5MB,64GB 2933MHz DDR4, 5 块 300GB 10K SAS硬盘
	台
	1
	2022/12/15

	41
	服务器
	H3C R4900 G5
	2U、配置2颗CPU，主频数2.2GHz，核心数12核，缓存16.5MB,64GB 2933MHz DDR4, 5 块 300GB 10K SAS硬盘
	台
	1
	2022/12/15

	42
	服务器
	H3C R4900 G5
	2U、配置2颗CPU，主频数2.2GHz，核心数12核，缓存16.5MB,64GB 2933MHz DDR4, 5 块 300GB 10K SAS硬盘
	台
	1
	2022/12/15

	43
	服务器
	H3C R4900 G5
	2U、配置2颗CPU，主频数2.2GHz，核心数12核，缓存16.5MB,64GB 2933MHz DDR4, 5 块 300GB 10K SAS硬盘
	台
	1
	2022/12/15

	44
	服务器
	DELL R840
	2U、配置2颗CPU、10核心数、3163G硬盘、32G内存
	台
	1
	2020/6/15

	45
	服务器
	DELL R840
	2U、配置2颗CPU、10核心数、3163G硬盘、32G内存
	台
	1
	2020/6/15

	46
	服务器
	DELL R840
	2U、配置2颗CPU、10核心数、3163G硬盘、32G内存
	台
	1
	2020/6/15

	47
	服务器
	DELL R840
	2U、配置2颗CPU、10核心数、3163G硬盘、32G内存
	台
	1
	2020/6/15

	48
	服务器
	DELL R840
	2U、配置2颗CPU、10核心数、3163G硬盘、32G内存
	台
	1
	2020/6/15

	49
	服务器
	DELL R840
	2U、配置2颗CPU、10核心数、3163G硬盘、32G内存
	台
	1
	2020/6/15

	50
	服务器
	DELL T640
	2U、4核心数、557GB硬盘、16G内存
	台
	1
	2019/9/5

	51
	服务器
	H3C UN-R4900-G3-8SFF-C
	2U、配置2颗CPU，主频数2.2GHz，核心数12核，缓存16.5MB,64GB 2933MHz DDR4, 5 块 300GB 10K SAS硬盘
	台
	1
	2021/3/3

	52
	服务器
	H3C UN-R4900-G3-8SFF-C
	2U、配置2颗CPU，主频数2.2GHz，核心数12核，缓存16.5MB,64GB 2933MHz DDR4, 5 块 300GB 10K SAS硬盘
	台
	1
	2020/11/25

	53
	服务器
	H3C UN-R4900-G3-8SFF-C
	2U、配置2颗CPU，主频数2.2GHz，核心数12核，缓存16.5MB,64GB 2933MHz DDR4, 5 块 300GB 10K SAS硬盘
	台
	1
	2020/11/25

	54
	服务器
	H3C UN-R4900-G3-8SFF-C
	2U、配置2颗CPU，主频数2.2GHz，核心数12核，缓存16.5MB,64GB 2933MHz DDR4, 5 块 300GB 10K SAS硬盘
	台
	1
	2020/11/25

	55
	服务器
	H3C UN-R4900-G3-8SFF-C
	2U、配置2颗CPU，主频数2.2GHz，核心数12核，缓存16.5MB,64GB 2933MHz DDR4, 5 块 300GB 10K SAS硬盘
	台
	1
	2020/11/25

	56
	服务器
	H3C UN-R4900-G3-8SFF-C
	2U、配置2颗CPU，主频数2.2GHz，核心数12核，缓存16.5MB,64GB 2933MHz DDR4, 5 块 300GB 10K SAS硬盘
	台
	1
	2020/11/25

	57
	服务器
	H3C UN-R6700-G3-8SFF-C
	2U、配置4颗CPU，每颗处理器主频2.5GHz，核数10核，缓存13.75MB, 128GB 2933MHz DDR4,6 块600GB 15Krpm SAS 硬盘
	台
	1
	2020/11/25

	58
	服务器
	H3C UN-R6700-G3-8SFF-C
	2U、配置4颗CPU，每颗处理器主频2.5GHz，核数10核，缓存13.75MB, 128GB 2933MHz DDR4,6 块600GB 15Krpm SAS 硬盘
	台
	1
	2020/11/25

	59
	服务器
	H3C UN-R6700-G3-8SFF-C
	2U、配置4颗CPU，每颗处理器主频2.5GHz，核数10核，缓存13.75MB, 128GB 2933MHz DDR4,6 块600GB 15Krpm SAS 硬盘
	台
	1
	2020/11/25

	60
	服务器
	H3C UN-R6700-G3-8SFF-C
	2U、配置4颗CPU，每颗处理器主频2.5GHz，核数10核，缓存13.75MB, 128GB 2933MHz DDR4,6 块600GB 15Krpm SAS 硬盘
	台
	1
	2020/11/25

	61
	服务器
	H3C UN-R6700-G3-8SFF-C
	2U、配置4颗CPU，每颗处理器主频2.5GHz，核数10核，缓存13.75MB, 128GB 2933MHz DDR4,6 块600GB 15Krpm SAS 硬盘
	台
	1
	2020/11/25

	62
	服务器
	H3C UN-R6700-G3-8SFF-C
	2U、配置4颗CPU，每颗处理器主频2.5GHz，核数10核，缓存13.75MB, 128GB 2933MHz DDR4,6 块600GB 15Krpm SAS 硬盘
	台
	1
	2020/11/25

	63
	服务器
	H3C UN-R6700-G3-8SFF-C
	2U、配置4颗CPU，每颗处理器主频2.5GHz，核数10核，缓存13.75MB, 128GB 2933MHz DDR4,6 块600GB 15Krpm SAS 硬盘
	台
	1
	2020/11/25

	64
	服务器
	H3C UN-R6700-G3-8SFF-C
	2U、配置4颗CPU，每颗处理器主频2.5GHz，核数10核，缓存13.75MB, 128GB 2933MHz DDR4,6 块600GB 15Krpm SAS 硬盘
	台
	1
	2020/11/25

	65
	服务器
	H3C UN-R6700-G3-8SFF-C
	2U、配置4颗CPU，每颗处理器主频2.5GHz，核数10核，缓存13.75MB, 128GB 2933MHz DDR4,6 块600GB 15Krpm SAS 硬盘
	台
	1
	2020/11/25

	66
	服务器
	H3C UN-R6700-G3-8SFF-C
	2U、配置4颗CPU，每颗处理器主频2.5GHz，核数10核，缓存13.75MB, 128GB 2933MHz DDR4,6 块600GB 15Krpm SAS 硬盘
	台
	1
	2020/11/25

	67
	服务器
	H3C UN-R6700-G3-8SFF-C
	2U、配置4颗CPU，每颗处理器主频2.5GHz，核数10核，缓存13.75MB, 128GB 2933MHz DDR4,6 块600GB 15Krpm SAS 硬盘
	台
	1
	2020/11/25

	68
	服务器
	H3C UN-R6700-G3-8SFF-C
	2U、配置4颗CPU，每颗处理器主频2.5GHz，核数10核，缓存13.75MB, 128GB 2933MHz DDR4,6 块600GB 15Krpm SAS 硬盘
	台
	1
	2020/11/25

	69
	服务器
	H3C UN-R6700-G3-8SFF-C
	2U、配置4颗CPU，每颗处理器主频2.5GHz，核数10核，缓存13.75MB, 128GB 2933MHz DDR4,6 块600GB 15Krpm SAS 硬盘
	台
	1
	2020/11/25

	70
	服务器
	H3C UN-R6700-G3-8SFF-C
	2U、配置4颗CPU，每颗处理器主频2.5GHz，核数10核，缓存13.75MB, 128GB 2933MHz DDR4,6 块600GB 15Krpm SAS 硬盘
	台
	1
	2020/11/25

	71
	服务器
	HP DL 580
	4U、配置2颗8核心数、273GB硬盘、128G内存
	台
	1
	2010/4/13

	72
	服务器
	HP DL 580
	4U、配置2颗8核心数、273GB硬盘、128G内存
	台
	1
	2010/4/13

	73
	服务器
	浪潮 CS5260H2
	2U、配置2颗5380 2.5GHz2、4*32G、480G SSD*2、1.2T SAS 10K*3、 RAID卡(2G)* 1
	台
	2
	2024/9/11

	74
	服务器
	DELL R30
	2U、配置2颗6核心数、1392GB硬盘、64GB内存
	台
	1
	2011/2/28

	75
	服务器
	DELL R30
	2U、配置2颗6核心数、1392GB硬盘、64GB内存
	台
	1
	2016/3/18

	76
	服务器
	DELL R30
	2U、配置2颗6核心数、1392GB硬盘、64GB内存
	台
	1
	2015/10/26

	（二）
	网络设备
	
	
	
	
	

	1
	AC控制器
	H3C EWP-WX3510H
	1U、 WX3510H无线控制器，32个AP授权
	台
	1
	2021/3/10

	2
	AC控制器
	H3C EWP-WX3510H
	1U、 WX3510H无线控制器，32个AP授权
	台
	1
	2021/3/10

	3
	AP无线
	H3C EWP-WA6320-SI
	内置天线三频八流802.11ax/ac无线接入点T
	台
	5
	2024/5/15

	4
	POE接入交换机
	H3C LS-5130S（26台）
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	26
	2021/3/10

	5
	VPN设备
	天融信 TOP6000
	2U、1个配置口(CON)，6千兆电口、双电源
	台
	2
	2022/9/2

	6
	放装AP
	H3C EWP-WA6338
	内置天线三频八流802.11ax/ac/n无线接入点-FIT
	台
	235
	2021/3/10

	7
	分流交换机
	盛科 V530-48T4X
	1U、48x1GE Base-T 端口,4x10GE SFP+端口，双AC
电源
	台
	1
	2021/3/10

	8
	分流交换机
	盛科 V530-48T4X
	1U、48x1GE Base-T 端口,4x10GE SFP+端口，双AC
电源
	台
	1
	2021/3/10

	9
	负载均衡
	迪普 ADX3000-TS-XE
	2U、个千兆电口4，4个万兆光口，配置冗余交流电源
	台
	2
	2024/9/19

	10
	负载均衡
	H3C L1000-E
	1U、1个配置口(CON)，2个外置USB host接口，16个千兆以太电口，8个千兆以太光口，2个万兆以太光口
	台
	1
	2021/3/10

	11
	负载均衡
	H3C L1000-E
	1U、1个配置口(CON)，2个外置USB host接口，16个千兆以太电口，8个千兆以太光口，2个万兆以太光口
	台
	1
	2021/3/10

	12
	负载均衡
	天融信 TAD-82118
	2U,6个千兆电口，4个千兆光口,冗余电源,21个扩展槽位，
	台
	1
	2022/9/5

	13
	负载均衡
	天融信 TAD-82118
	2U,6个千兆电口，4个千兆光口,冗余电源,21个扩展槽位，
	台
	1
	2022/9/2

	14
	负载均衡
	天融信 TopApp TAD-82320
	2U、6个千兆电口，4个千兆接口SFP插槽;2个扩展插槽;
	台
	2
	2025/6/6

	15
	高密AP
	H3C EWP-WA6638i
	内置天线三频十六流802.11ax/ac/n无线接入点-FIT
	台
	19
	2021/3/10

	16
	光电转换器
	
	1个光口、1个电口、1个电源
	台
	1
	2021/12/9

	17
	光电转换器
	
	1个光口、1个电口、1个电源
	台
	1
	2021/12/9

	18
	光电转换器
	
	1个光口、1个电口、1个电源
	台
	1
	2021/12/9

	19
	光电转换器
	
	1个光口、1个电口、1个电源
	台
	1
	2021/12/9

	20
	光电转换器
	
	1个光口、1个电口、1个电源
	台
	1
	2021/12/9

	21
	光电转换器
	
	1个光口、1个电口、1个电源
	台
	1
	2021/12/9

	22
	光纤交换机
	H3C SN3360B
	 1U、24口，10AIEC320 C14-C13 10ft/3m PDU线缆*1,B-series16Gb 短波 SFP+模块*24
	台
	1
	2021/3/10

	23
	光纤交换机
	H3C SN3360B
	 1U、24口，10AIEC320 C14-C13 10ft/3m PDU线缆*1,B-series16Gb 短波 SFP+模块*24
	台
	1
	2021/3/10

	24
	核心交换机
	H3C LS-Z
	6U、2个主控，交换网板，2个2500W电源，1根QSFP+电缆3m，24端口千兆电，20端口千兆光，48端口万兆光，4个40G光，4个100G光，无线业务板卡1个，1个防火墙板卡
	台
	1
	2021/3/10

	25
	核心交换机
	H3C LS-Z
	6U、2个主控，交换网板，2个2500W电源，1根QSFP+电缆3m，24端口千兆电，20端口千兆光，48端口万兆光，4个40G光，4个100G光，无线业务板卡1个，1个防火墙板卡
	台
	1
	2021/3/10

	26
	汇聚交换机
	H3C LS-5560X-30F-EI
	1U、8口千兆电口、双电源、28口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	27
	汇聚交换机
	H3C LS-5560X-30F-EI
	1U、8口千兆电口、双电源、28口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	28
	汇聚交换机
	H3C LS-5560X-30F-EI
	1U、8口千兆电口、双电源、28口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	29
	汇聚交换机
	H3C LS-5560X-30F-EI
	1U、8口千兆电口、双电源、28口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	30
	汇聚交换机
	H3C LS-5560X-30F-EI
	1U、8口千兆电口、双电源、28口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	31
	汇聚交换机
	H3C LS-5560X-30F-EI
	1U、8口千兆电口、双电源、28口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	32
	汇聚交换机
	H3C S6520X-30QC-EI
	1U、8口千兆电口、双电源、28口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	33
	汇聚交换机
	H3C S6520X-30QC-EI
	1U、8口千兆电口、双电源、28口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	34
	交换机
	H3C LS-5130S-52S-SI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2021/5/19

	35
	交换机
	H3C LS-5130S-52S-SI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2021/5/19

	36
	交换机
	H3C LS-5130S-52S-SI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2021/5/19

	37
	交换机
	H3C LS-5130S-52S-SI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2021/5/19

	38
	交换机
	H3C S10506X
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2023/7/25

	39
	交换机
	H3C S10506X
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2023/7/25

	40
	交换机
	H3C S5130S-52S-EI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	5
	2023/11/13

	41
	交换机
	H3C LS-6520X-30QC-EI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	2
	2023/11/13

	42
	交换机
	H3C S5130S-28P-HPWR-EI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2023/11/13

	43
	交换机
	H3C S5130S-52S-HI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2020/6/5

	44
	交换机
	H3C S5130S-52S-HI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2020/6/5

	45
	交换机
	H3C S5130S-52S-HI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2020/6/5

	46
	交换机
	H3C S5130S-52S-HI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2020/6/5

	47
	交换机
	H3C S5720-28X-SI-AC
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2021/12/9

	48
	交换机
	H3C S5130S-52S-EI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	4
	2023/11/13

	49
	接入交换机
	H3C LS-5560X-30C
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	50
	接入交换机
	H3C LS-5560X-30C
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	51
	接入交换机
	H3C S5130S-28S-HI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	52
	接入交换机
	H3C S5130S-28S-HI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	53
	接入交换机
	H3C S5130S-28S-HI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	54
	接入交换机
	H3C S5130S-28S-HI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	55
	接入交换机
	H3C S5130S-28S-HI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	56
	接入交换机
	H3C S5130S-28S-HI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	57
	接入交换机
	H3C S5130S-28S-HI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	58
	接入交换机
	H3C S5130S-28S-HI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	59
	接入交换机
	H3C S5130S-28S-HI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	60
	接入交换机
	H3C S5130S-28S-HI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	61
	接入交换机
	H3C S5130S-28S-HI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	62
	接入交换机
	H3C S5130S-28S-HI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	63
	接入交换机
	H3C S5130S-28S-HI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	64
	接入交换机
	H3C S5130S-28S-HI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	65
	接入交换机
	H3C S5130S-28S-HI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	66
	接入交换机
	H3C S5130S-28S-HI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	67
	接入交换机
	H3C S5130S-28S-HI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	68
	接入交换机
	H3C S5130S-28S-HI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	69
	接入交换机
	H3C S5130S-28S-HI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	70
	接入交换机
	H3C S5130S-28S-HI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	71
	接入交换机
	H3C S5130S-28S-HI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	72
	接入交换机
	H3C S5130S-28S-HI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	73
	接入交换机
	H3C S5130S-28S-HI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	74
	接入交换机
	H3C S5130S-28S-HI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	75
	接入交换机
	H3C S5130S-28S-HI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	76
	接入交换机
	H3C S5130S-28S-HI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	77
	接入交换机
	H3C S5130S-28S-HI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	78
	接入交换机
	H3C S5130S-28S-HI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	79
	接入交换机
	H3C S5130S-28S-HI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	80
	接入交换机
	H3C S5130S-28S-HI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	81
	接入交换机
	H3C S5130S-28S-HI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	82
	接入交换机
	H3C S5130S-28S-HI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	83
	接入交换机
	H3C S5130S-28S-HI
	1U、48口千兆电口、双电源、4口万兆光口
	台
	5
	2024/9/19

	84
	路由器
	华为 AR-1220
	1U、1个配置口(CON)4口千兆电口、单电源
	台
	1
	2021/12/9

	85
	室外AP
	H3C EWP-WA6630X
	内置天线三频十流802.11ax/ac/n无线接入点-FIT
	台
	11
	2021/3/10

	86
	无线AP
	H3C EWP-WA6330-FIT
	内置天线三频八流802.11ax/ac/n无线接入点-FIT
	台
	9
	2021/3/10

	（三）
	安全设备
	
	
	
	
	

	1
	DDOS防护设备
	迪普 Guard3000-GA
	1U、1个配置口(CON)，双电源、4千兆电口、4万兆光口
	台
	1
	2020/6/15

	2
	DDOS防护设备
	迪普 Guard3000-GA
	1U、1个配置口(CON)，双电源、4千兆电口、4万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	3
	DDOS检测设备
	迪普 Probe 3000
	1U、1个配置口(CON)，双电源、4千兆电口、4万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	4
	SecFox日志收集与分析系统
	奇安信 LAR-R33M
	1U、1个配置口(CON)，双电源、4千兆电口、4万兆光口
	台
	1
	2020/6/23

	5
	VPN防火墙
	天融信 TopVPN6000（HG-B20）
	2U、1个配置口(CON)，双电源、6千兆电口、4万兆光口
	台
	1
	2025/6/6

	6
	VPN防火墙
	天融信  TopVPN6000（HG-B20）
	2U、1个配置口(CON)，双电源、6千兆电口、4万兆光口
	台
	1
	2025/6/6

	7
	VPN防火墙
	天融信 NGFW4000-UF
	2U、1个配置口(CON)，双电源、6千兆电口、4万兆光口
	台
	1
	2023/7/25

	8
	VPN防火墙
	迪普 FW1000-TS-E
	2U、1个配置口(CON)，双电源、8千兆电口、12万兆光口
	台
	1
	2019/12/2

	9
	web防火墙
	绿盟 WAFNX3-CH3000web
	2U、1个配置口(CON)，双电源、6千兆电口
	台
	1
	2020/6/5

	10
	Web应用防火墙
	绿盟 WAF3000-GE-X
	2U、1个配置口(CON)，双电源、6千兆电口
	台
	1
	2021/3/10

	11
	安全防护平台
	绿盟 ESP-H
	2U、1个配置口(CON)，双电源、6千兆电口
	台
	1
	2021/3/10

	12
	安全接入网关系统
	网神 SecSSL3600
	2U、1个配置口(CON)，双电源、6千兆电口
	台
	1
	2021/3/10

	13
	安全审计设备
	绿盟 SASNX3-L2230
	2U、1个配置口(CON)，双电源、6千兆电口
	台
	1
	2020/4/1

	14
	安全审计设备
	绿盟 SASNX3-L2230
	2U、1个配置口(CON)，双电源、6千兆电口
	台
	1
	2020/4/1

	15
	安全审计系统设备
	绿盟 SASNX3-L2230
	2U、1个配置口(CON)，双电源、6千兆电口
	台
	1
	2019/9/5

	16
	堡垒主机
	思服迪 LogBase-B4890
	2U、1个配置口(CON)，双电源、4千兆电口
	台
	1
	2020/6/15

	17
	堡垒主机
	思服迪 LogBase-B4890
	2U、1个配置口(CON)，双电源、4千兆电口
	台
	1
	2020/6/15

	18
	防篡改
	绿盟 WAFH-P
	2U、1个配置口(CON)，双电源、4千兆电口
	台
	1
	2021/3/10

	19
	防火墙
	网御星云 LA-DT
	2U、双电源、8千兆电口、12万兆光口
	台
	1
	2021/12/9

	20
	防火墙
	天融信 NGFW4000-11F
	2U、双电源、8千兆电口、12万兆光口
	台
	1
	2015/12/16

	21
	防火墙
	迪普 FW1000-TS-A
	2U、双电源、8千兆电口、12万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	22
	防火墙
	迪普 FW1000-TS-A
	2U、双电源、8千兆电口、12万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	23
	防火墙
	迪普 FW1000-TS-A
	2U、双电源、8千兆电口、12万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	24
	防火墙
	迪普 FW1000-TS-A
	2U、双电源、8千兆电口、12万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	25
	防火墙
	迪普 FW1000-TS-A
	2U、双电源、8千兆电口、12万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	26
	防火墙
	迪普 FW1000-TS-A
	2U、双电源、8千兆电口、12万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	27
	防火墙
	迪普 FW1000-TS-A
	2U、双电源、8千兆电口、12万兆光口
	台
	1
	2021/5/19

	28
	防火墙
	迪普 FW1000-TS-A
	2U、双电源、8千兆电口、12万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	29
	防火墙
	迪普 FW1000-TS-A
	2U、双电源、8千兆电口、12万兆光口
	台
	1
	2020/4/10

	30
	防火墙
	迪普 FW1000-TS-E
	2U、双电源、8千兆电口、12万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	31
	防火墙
	迪普 FW1000-TS-E
	2U、双电源、8千兆电口、12万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	32
	防火墙
	迪普 FW1000-TS-E
	2U、双电源、8千兆电口、12万兆光口
	台
	1
	2021/5/19

	33
	防火墙
	天融信 NG-5611-SJ
	2U、双电源、8千兆电口、12万兆光口
	台
	1
	2020/4/10

	34
	防火墙
	天融信 NG-5611-SJ
	2U、双电源、8千兆电口、12万兆光口
	台
	1
	2020/4/10

	35
	防火墙
	天融信 NGFW4000-UF NG-81112
	2U、双电源、8千兆电口、12万兆光口
	台
	2
	2024/4/19

	36
	防火墙
	天融信 NGFW4000-UF-NG-81322
	2U、双电源、8千兆电口、12万兆光口
	台
	1
	2025/6/6

	37
	防火墙
	天融信 SJJ1546-638181
	2U、双电源、6千兆电口、4万兆光口、加密卡
	台
	1
	2022/9/2

	38
	防火墙
	天融信 SJJ1546-638181
	2U、双电源、6千兆电口、4万兆光口、加密卡
	台
	1
	2022/9/2

	39
	防火墙
	天融信 SJJ1546-638181
	2U、双电源、6千兆电口、4万兆光口
	台
	1
	2022/9/5

	40
	防火墙
	天融信 SJJ1546-638181
	2U、双电源、6千兆电口、4万兆光口
	台
	1
	2022/9/5

	41
	防火墙
	天融信 TapVPN 6000
	2U、双电源、6千兆电口、4万兆光口
	台
	1
	2020/6/15

	42
	防火墙
	天融信 TapVPN 6000
	2U、双电源、6千兆电口、4万兆光口
	台
	1
	2020/6/15

	43
	防火墙系统
	天融信 NGFW4000-UF
	2U、双电源、8千兆电口、4万兆光口
	台
	1
	2023/7/25

	44
	加密机
	北京CA DSVS500
	2U、1个配置口(CON)，双电源、4千兆电口
	台
	2
	2025/6/6

	45
	流量分析探针
	绿盟 UTSNX3-HD4201
	2U、1个配置口(CON)，双电源、8千兆电口
	台
	2
	2024/4/19

	46
	全流量分析
	绿盟 SASNX3-HD4101
	2U、1个配置口(CON)，双电源、6千兆电口
	台
	1
	2023/7/25

	47
	日志审计
	默安 HD-0412-CP
	2U、1个配置口(CON)，双电源、6千兆电口
	台
	1
	2022/9/2

	48
	入侵防御设备
	迪普 IPS2000-GS-X
	2U、1个配置口(CON)，双电源、5千兆电口
	台
	1
	2021/3/10

	49
	入侵防御设备
	迪普 IPS2000-GS-X
	2U、1个配置口(CON)，双电源、5千兆电口
	台
	1
	2021/3/10

	50
	入侵检测设备
	绿盟 NIDSNX3-ND1100
	2U、1个配置口(CON)，双电源、6千兆电口
	台
	1
	2020/4/10

	51
	入侵检测设备
	绿盟 NIDSNX3-ND1100
	2U、1个配置口(CON)，双电源、6千兆电口
	台
	1
	2020/4/10

	52
	上网行为管理
	H3C NS-ACG1000
	2U、双电源、6千兆电口、2万兆光口
	台
	1
	2021/3/10

	53
	数据库审计
	绿盟 DASNX3-WZ2200
	2U、1个配置口(CON)，双电源、6千兆电口
	台
	1
	2021/3/10

	54
	数据库审计
	绿盟 DASNX3-WZ2200
	2U、1个配置口(CON)，双电源、6千兆电口
	台
	1
	2021/3/10

	55
	数据库审计
	绿盟 DASNX3-WZ2200
	2U、1个配置口(CON)，双电源、6千兆电口
	台
	1
	2021/3/10

	56
	网络密码机
	百兆
	1U、1个配置口(CON)，单电源、4千兆电口
	台
	1
	2023/7/3

	57
	威胁防护系统
	绿盟 TACHX3-AC2500
	2U、1个配置口(CON)，双电源、6千兆电口
	台
	1
	2021/3/10

	58
	威胁监测与分析
	绿盟 SASNX3-HD4101
	2U、1个配置口(CON)，双电源、6千兆电口
	台
	1
	2023/7/25

	59
	行为管理审计
	深信服 AC-1000-B15020-L9
	2U、1个配置口(CON)，双电源、6千兆电口
	台
	1
	2021/3/10

	60
	智能安全运营管理平台
	绿盟 ISOP
	2U、双电源、4千兆电口、2万兆光口
	台
	1
	2023/7/25

	61
	SSLVPN
	天融信 TopVPN6000
	2U、双电源、6千兆电口、4万兆光口
	台
	2 
	2025/5/15

	（四）
	存储设备
	
	
	
	
	

	1
	存储设备
	H3C CF2206
	
2U存储控制器(双控制器，16*3.5/2.5，含4个GE接口、2个10GE接口,) X1
	台
	1
	2021/5/19

	2
	高性能存储
	H3C Nimble HF40
	 6U、双控磁盘阵列，21块 6TB 7200转3.5寸HDD+6块1.92T SSD，6个10Gb主机接口+4个16GbFC主机接口
	台
	1
	2021/3/10

	3
	网络存储
	宏杉 MS3000G2
	4U、存储控制器单元标准版(双控制器，16*3.5/2.5，含256GB缓存，含6个GE接口、4个10GE接口,) X1
	台
	1
	2021/3/10

	4
	网络存储器
	宇视 VX3060-V2
	
2U存储控制器(双控制器，16*3.5/2.5，含6个GE接口、2个10GE接口,) X1
	台
	1
	2021/3/10

	5
	网络存储设备
	宏杉 MS2500G2-12E
	
2U存储控制器单元标准版(双控制器，16*3.5/2.5，含256GB缓存，含6个GE接口、4个10GE接口,) X1
	台
	1
	2021/3/10

	6
	网络存储设备
	宏杉 MS2500G2-12E
	2U存储控制器单元标准版(双控制器，16*3.5/2.5，含256GB缓存，含6个GE接口、4个10GE接口,) X1
	台
	1
	2021/3/10

	7
	备份存储设备
	火星舱 MSA-NFA-BJ601
	
2U存储控制器(双控制器，16*3.5/2.5，含6个GE接口、2个10GE接口,) X1
	台
	1
	2020/6/15

	8
	备份存储设备
	火星舱 MSA-NFA-BJ601
	
2U存储控制器(双控制器，16*3.5/2.5，含6个GE接口、2个10GE接口,) X1
	台
	1
	2020/6/15

	（五）
	视频会议设备
	
	
	
	
	

	1
	话筒主机
	BCS-8300MAD/FS/20
	话筒主机参数音频输出口1个、电源接口1个、供电口3个
	台
	1
	2021/12/9

	2
	会议话筒
	4860D_B/52
	话筒主机参数音频输出口1个、电源接口1个、供电口3个
	个
	1
	2021/12/9

	3
	会议话筒
	4860D_B/52
	话筒主机参数音频输出口1个、电源接口1个、供电口3个
	个
	1
	2021/12/9

	4
	会议话筒
	4860D_B/52
	话筒主机参数音频输出口1个、电源接口1个、供电口3个
	个
	1
	2021/12/9

	5
	会议话筒
	4860D_B/52
	话筒主机参数音频输出口1个、电源接口1个、供电口3个
	个
	1
	2021/12/9

	6
	会议话筒
	4860D_B/52
	话筒主机参数音频输出口1个、电源接口1个、供电口3个
	个
	1
	2021/12/9

	7
	会议话筒
	4860D_B/52
	话筒主机参数音频输出口1个、电源接口1个、供电口3个
	个
	1
	2021/12/9

	8
	会议系统设备
	
	设备参数网络接口1个、HDMI输入口2个、HDMI输出口2个、USB接口口2个、麦克口1个、音频接口2个
	套
	1
	2021/3/24

	9
	录播设备
	CL360SC
	录播设备参数video输入口3个、HDMI输出口1个、音频输入口2个、电源口1个、网络接口1个
	台
	1
	2021/3/10

	10
	摄像机
	VPC 600
	摄像机参数
电源口1个、网络接口1个、HDMI输出口1个
	台
	1
	2021/12/9

	11
	视频会议终端
	HUAWEI Box 610
	设备参数网络接口5个、HDMI输入口2个、HDMI输出口3个、USB接口口2个、全向麦接口1个、音频接口7个
	台
	1
	2024/10/8

	12
	视频会议终端
	RP200-55A-G2
	设备参数网络接口5个、HDMI输入口2个、HDMI输出口3个、USB接口口2个、全向麦接口1个、音频接口7个
	台
	1
	2023/7/8

	13
	视频会议终端
	RP200-55A-G2
	设备参数网络接口5个、HDMI输入口2个、HDMI输出口3个、USB接口口2个、全向麦接口1个、音频接口7个
	台
	1
	2023/7/8

	14
	视频会议终端
	TE 50
	设备参数网络接口5个、HDMI输入口2个、HDMI输出口3个、USB接口口2个、全向麦接口1个、音频接口7个
	台
	1
	2021/12/9

	15
	视频设备
	ZXV10 T800 8MEX
	设备参数网络接口5个、HDMI输入口2个、HDMI输出口3个、USB接口口2个、全向麦接口1个、音频接口7个
	台
	1
	2021/3/10

	16
	数码音频工作站
	
	数码音频工作站主要参数
视频多点控制器1台、32位矩阵1台、32位音频处理器1台、视频终端4台、无纸化主机、时序电源
	台
	20
	2021/12/9

	17
	小鱼易连套装
	ME40
	小鱼易连参数音频接口4个、HDMI输入口1个、HDMI输出口1个、USB接口2个、电源接口1个
	台
	1
	2020/11/23

	18
	一体机
	TS-65
	会商室一体机
1、设备参数：视频控制、音频控制、组合画面 
2、系统参数：基本信息、界面显示、网络、服务器设置
	台
	1
	2021/12/9

	19
	一体机
	TS-65
	视频室一体机设备参数：电源接口1个、网络接口1个、HDMI视频输入口2个、HDMI视频输出口1个、全向麦克接口1个、音频输入口1个、音频输出口1个
	台
	1
	2021/12/9

	20
	音频处理器
	Q-SYS Core110f
	音频处理器参数音频输入口16个、音频输出口16个、电源口1个、网络接口1个
	台
	1
	2021/12/9

	21
	图像综合处理显示系统
	QT-XSH0297JH-D555HL-MR
	图像综合处理显示系统参数屏幕6块、HDMI接口6个、网线接口6个
	台
	1
	2021/11/25

	22
	视频会议摄像机
	QT-SXJ02971JT
	视频会议摄像机参数电源口1个、网络接口1个、HDMI输出口1个
	台
	1
	2021/11/25

	23
	会场MCU
	QT-MCU029VP9650
	会场MCU参数网络接口4个、电源接口2个
	台
	1
	2021/11/25

	24
	视频会议终端
	QT-HZD029 CloudLink Box300
	视频会议终端参数网络接口4个、HDMI输入口2个、HDMI输出口3个、USB接口2个、全向麦接口1个、音频接口4个
	台
	1
	2021/11/25

	25
	音箱
	QT-YX02974LE-608H
	音响参数音频接口2个、电源接口1个
	台
	1
	2021/11/25

	26
	音箱
	QT-YX02975 LE-608H
	音响参数音频接口2个、电源接口1个
	台
	1
	2021/11/25

	27
	音箱
	QT-YX02976LE-608H
	音响参数音频接口2个、电源接口1个
	台
	1
	2021/11/25

	28
	音箱
	QT-YX02977 LE-608H
	音响参数音频接口2个、电源接口1个
	台
	1
	2021/11/25

	29
	功放
	QT-GF02978 LE-200PI
	音响参数音频接口2个、电源接口1个
	台
	1
	2021/11/25

	30
	功放
	QT-GF02979LE-200P1
	音响参数音频接口2个、电源接口1个
	台
	1
	2021/11/25

	31
	会议麦克风
	QT-MKF029ILE-354
	会议麦克风参数电源接口1个、音频接收器1个
	台
	1
	2021/11/25

	32
	调音台
	QT-TYT029ELS-8FX
	调音台参数音频接口32路、电源口1个
	台
	1
	2021/11/25

	33
	数字音频处理器
	QT-CLQ029F LE-P88
	数字音频处理器参数音频输入口16个、音频输出口16个、电源口1个、网络接口1个、
	台
	1
	2021/11/25

	34
	时序电源
	QT-SXD0298 EN-P9745
	时序电源参数32路电源接口、主电源接口1个
	台
	1
	2021/11/25

	35
	时序电源
	QT-SXD0298EN-P9745
	时序电源参数32路电源接口、主电源接口1个
	台
	1
	2021/11/25

	（五）
	机房设备
	
	
	
	
	

	1
	UPS
	维帝 APM2 250kVA
	含块PM50-2B模块2个、内置一个800A/4P总BCB、72块蓄电池组、UPS馈出配电柜
	套
	1
	2025/8/15

	2
	机柜
	DELL 42U
	42U
	组
	5
	2021/3/10

	3
	机柜
	定制
	42U
	组
	1
	2021/12/11

	4
	机柜
	DELL 42U
	42U
	组
	1
	2012/11/19

	5
	机柜
	DELL 42U
	42U
	组
	1
	2012/11/19

	6
	机柜
	DELL 42U
	42U
	组
	1
	2023/11/13

	（六）
	考勤设备
	
	
	
	
	

	1
	考勤机
	海康威视 iAttendanceV2.2.0
	人脸、指纹、卡片 TCP/IP协议、LCD触摸显示屏、考勤设置，可单机进行参数设定，考勤规则，考勤排班，人员管理，导入导出、平台统一管理、配置
	台
	14
	2024/04/11


（6）软件清单
本次迁移设备共承载68套软件及系统，其中1套为7*24小时应用，需要通过租赁设备先逻辑迁移待原设备搬迁后再回切的方法，以保障业务连续性。其它67套可中断48小时进行物理搬迁，迁移前可进行系统模块确认，确保迁移前后保持一致。具体的软件及系统清单如下：
	类别
	软件/系统名称
	数量（含所有业务模块）
	单位
	环境/类型
	备注

	系统及软件
	网站系统
	1
	套
	正式环境
	7*24小时不间断

	
	现有二级以下系统
	12
	套
	测试环境
	可中断48小时　

	
	无纸化办公软件
	1
	套
	正式环境
	可中断48小时

	
	视频会议会控软件
	1
	套
	正式环境
	可中断48小时

	
	考勤机软件
	1
	套
	正式环境
	可中断48小时

	
	样本库软件
	1
	套
	正式环境
	可中断48小时

	
	疫苗管理软件
	1
	套
	正式环境
	可中断48小时

	
	数据分类分级软件
	1
	套
	正式环境
	可中断48小时

	
	数据转换软件
	1
	套
	正式环境
	可中断48小时

	
	网盘软件
	1
	套
	正式环境
	可中断48小时

	
	杀毒软件
	1
	套
	正式环境
	可中断48小时

	
	主机入侵 EDR 软件
	1
	套
	正式环境
	可中断48小时

	
	基线配置软件
	1
	套
	正式环境
	可中断48小时

	
	网页防篡改软件
	1
	套
	正式环境
	可中断48小时

	
	日志监控软件
	1
	套
	正式环境
	可中断48小时

	
	主机防泄露软件
	1
	套
	正式环境
	可中断48小时

	
	等保测评工具软件
	1
	套
	正式环境
	可中断48小时

	
	冰箱监控软件
	1
	套
	正式环境
	可中断48小时

	
	动环系统
	1
	套
	正式环境
	可中断48小时

	
	国家版正版化软件
	1
	套
	正式环境
	可中断48小时

	
	北京版正版化软件
	1
	套
	正式环境
	可中断48小时

	
	R软件
	1
	套
	正式环境
	可中断48小时

	
	基因分析软件
	1
	套
	正式环境
	可中断48小时

	
	AI大模型软件
	1
	套
	正式环境
	可中断48小时

	
	能效分析软件
	1
	套
	正式环境
	可中断48小时

	
	传染病预警前置软件
	1
	套
	正式环境
	可中断48小时

	
	财务软件
	1
	套
	正式环境
	可中断48小时

	
	预算管理软件
	1
	套
	正式环境
	可中断48小时

	
	物资管理软件
	1
	套
	正式环境
	可中断48小时

	
	图书软件
	1
	套
	正式环境
	可中断48小时

	
	CAS虚拟化及CloudOS虚拟化管理软件--云操作系统
	23
	套
	正式环境
	可中断48小时

	
	无线管理软件
	1
	套
	正式环境
	可中断48小时

	
	有线管理软件
	1
	套
	正式环境
	可中断48小时

	
	视频会议软件
	1
	套
	正式环境
	可中断48小时

	
	API监测软件
	1
	套
	正式环境
	可中断48小时



2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
本项目以安全平稳完成机房搬迁为目标，总体指导原则：业务持续、数据保护优先、先易后难、充分验证。
在搬迁工作开始前，先行完成目标数据中心整体位置规划、机柜内设备位置规划、网络环境综合布线并测试验证。
在搬迁策略设计、评估选择时，需遵循切实可行、风险最低、平滑过渡和最短停机时间等原则：
（1）切实可行：整体方案具有实用性、可操作性。
（2）风险最小：为达到降低搬迁风险的目的，尽可能简化搬迁方案；对搬迁风险进行充分的估计，制定对策及应急预案，以降低、转移甚至消除风险。
（3）成本最优：在搬迁过程中，在平稳过渡和经济性上寻求平衡点。
（4）平滑过渡：最大限度地满足业务的正常运行，方案中体现RTO增加时间； 保证业务数据在搬迁过程中的安全。减少在搬迁前后对灾备的影响，确保系统在迁移后能够平稳运行。
（5）方案需要提供迁移顺序，保障安全稳定。
（6）提供迁移前做好环境测试验证、数据备份、迁移演练、备件准备等工作方案内容，降低迁移风险。
本次北市疾控中心迁移分为两种类型：
逻辑迁移——异地系统运行所需的设备准备就绪，异地系统安装配置，本地系统复制数据至异地系统，异地系统启动。异地系统取代本地系统成为生产系统。在此过程中不需要对本地系统进行物理搬迁工作。
物理搬迁——本地系统停机，本地设备下架打包，设备搬运运输至异地，设备在异地拆包安装，系统在异地启动。
本次数据迁移共68套软件系统，其中1套软件系统（7*24小时）不允许业务中断，其余67套软件系统（5*9小时）可中断48小时。根据软件系统RTO要求，采用数据迁移和物理搬迁想结合的迁移方式：需要提供满足需求的迁移方案。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1、安装要求	
[bookmark: OLE_LINK203][bookmark: OLE_LINK202]4.1.1、投标人发运货物到现场后，现场安装需严格遵守采购人规章制度要求。
4.1.2、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统工具，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度及动火等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.2 团队人员要求
投标人需组建结构完善、分工明确的专业技术团队，团队规模不少于10人，岗位配置需与项目服务内容相关，具备类似项目经验。
（1）投标人需配备一名项目经理负责统筹整个项目，需具备有效的信息系统项目管理师（高级）及IITC工信人才评价-系统运维工程师证书（以上证书均需为工信部或人社部门颁发）。
（2）投标人需配备一名技术负责人，与项目经理不可为同一人，技术负责人需具备有效的信息系统项目管理师（高级）、系统规划与管理师（高级）、信息安全工程师（中级）证书（以上证书均需为工信部或人社部门颁发）。
（3）除项目经理、技术负责人以外的团队人员至少8名，架构师至少1名，具备有效的系统架构设计师（工信部或人社部门颁发）证书的技术专家；网络技术专家至少1名，具备有效的高级网络工程师（工信部或人社部门颁发）证书；安全技术专家至少1名，具备有效的高级网络信息安全工程师证书（工信部或人社部门颁发）证书；其他成员至少5名，需具备有效的系统规划与管理师（工信部或人社部门颁发）、系统分析师（工信部或人社部门颁发）、网络架构规划设计师（工信部或人社部门颁发）、网络工程师（工信部或人社部门颁发）、注册信息安全工程师（CISP）证书的工程师。
4.3保密要求
投标人应严格遵守合同规定，执行《中华人民共和国保守国家秘密法》及有关保密的法律法规，选派具有良好职业道德的人员参与本项目工作，教育相关人员恪守职业道德，服从采购人的管理，严格遵守采购人的保密规定和工作制度，承担相应的保密责任。
所有参与本项目的实施人员，都需签订《保密承诺书》。投标人要对承诺履行情况负有监督责任，一经发现违反承诺情况，要及时向采购人报告。
投标人应自觉接受采购人的安全保密监督和管理，如违反安全保密条款，采购人将追究其责任，对重大的泄密事件将移交司法部门追究其法律责任；对投标人泄露项目相关资料，造成伤害的，除依据有关规定追究有关责任人员法律责任外，还将依法承担相应的民事责任。
4.4与相关单位协作要求
投标人需总体统筹搬迁工作有关的产品厂商、技术团队，有效管理及协调相关人员及技术资源，与搬迁相关产品厂商和技术团队紧密合作，保障搬迁工作顺利完成。
4.5搬迁管理系统要求
为确保业务连续性和搬迁有序高效，要求投标人在搬迁过程中提供搬迁管理系统，用于搬迁过程管控和进度展示，功能包括：
4.5.1提供搬迁流程创建， 任务描述，任务预期耗时，开始时间，执行顺序, 执行人等信息维护；
4.5.2搬迁流程的启动, 通过人工/定时发送待办任务提醒, 自动流转搬迁任务；
4.5.3搬迁结束后，自动生成报告；
4.5.4提供扫码更新设备状态功能；
4.5.5提供手机端访问入口。
4.6交付物要求
本项目需要提交的文档包含但不限于以下内容：
项目管理
	阶段
	交付物
	说明

	项目管理阶段
	《搬迁总体方案》
	编写搬迁总体方案

	
	《搬迁整体进度计划》
	编写总体进度计划　


[bookmark: _Toc444202902][bookmark: _Toc446619302][bookmark: _Toc448927581][bookmark: _Toc446631406][bookmark: _Toc446539352]调研与梳理阶段
	阶段
	交付物
	说明

	环境调研及关联关系分析阶段
	《搬迁设备清单》
	设备统计　

	
	《设备连线规划表》
	设备连接统计表或者图

	
	《网络设备连线表》
《设备端口信息统计表》
《IP信息统计表》
《拓扑图》
	设备连接统计

	
	《设备机柜图纸》
	新老机房上架图

	
	《搬迁设备逻辑关系清单》
	业务梳理，应用关联关系说明

	
	《新办公环境检查报告》
	包括环境准备，搬迁路线

	
	《非机房设备安装位置规划》
	计划每一设备的安装位置


搬迁前准备阶段
	阶段
	交付物
	说明

	搬迁前确认阶段
	《设备机柜上架图》
《标识和标签规划》                    
	设备上架规划　
设备、环境、线缆标签

	
	《培训计划》
	每一批次的培训文档

	
	《搬迁日责任分工计划》
	人员与资源的计划与分工

	
	《搬迁日进度计划》
	搬迁当天时间计划

	
	《风险防范计划》
	搬迁过程风险防范

	
	《包装核对表》
《装车核对表》
《下架和上架对照表》
《设备安装指南》
《搬迁核对表》
《环境检查表》
	每一批次搬迁过程文档

	
	《设备安装规划》
	系统恢复实现计划


搬迁阶段
	阶段
	交付物
	说明

	正式搬迁实施阶段
	《第X批搬迁设备设备状态确认清单》
《第X批搬迁分工计划》
《第X批次人员签到表》
《第X批搬迁事件进度计划》
《搬迁后业务恢复检查表》
	第X批搬迁


搬迁收尾阶段
	阶段
	交付物
	说明

	搬迁收尾阶段
	《备件更换和维护服务单》
	搬迁设备应急故障解决

	
	《搬迁项目总结报告》
	项目验收

	
	《机房布局图》
	

	
	《设备基础信息更新档案》
	

	
	《设备连接信息更新档案》
	



5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无。

（三）验收标准
本项目验收以项目招标文件、响应文件、合同书、相关标准和政策法规等作为项目的验收依据，采购人组织进行验收评审。

（四）其他要求
1、搬迁方案要求
投标人应针对本次搬迁项目提供完整的技术方案，包括但不限于物理迁移方案、逻辑迁移方案、IPv6/IPv4双栈运行方案、设备运输包装方案、设备租赁方案、数据保护方案、风险管理及应急方案、迁移管理系统等。方案应充分结合现有网络架构与业务连续性要求，确保搬迁过程安全可控、业务中断时间满足要求。
2、项目管理方案要求
投标人应制定完善的项目管理体系，明确组织架构、人员职责及沟通机制，确保搬迁全过程规范有序、高效可控。方案包括但不限于项目计划、里程碑、项目组织、项目质量管理方案、 项目管理的方法论、项目整体管理服务方案。
3、进度计划要求
投标人应根据工期，提出详细的实施计划。须对建设工期做实质性响应，科学划分实施过程，说明各个阶段的任务、工作过程和方法，并应详细描述里程碑事件。
4、质量保证要求
投标人应根据项目需求、范围，提供质量保证体系，制定实施过程中的质量控制措施，并明确各环节质量控制内容和目标，保证各阶段工作满足采购人对质量的要求。完成机房搬迁验收后投标人需根据搬迁情况配备足够的专业技术人员提供15天5*8现场保障和值守，处置新址主机房对接后运行的技术问题，人员包括：服务器、网络设备、存储设备、虚拟化及UPS不间断电源等方面的技术工程师。
5、风险控制要求
投标人需根据项目的特点，分析搬迁项目的重难点，找出项目的风险范围，并制定风险规避对策，应全面涵盖可能的风险点，对策具有实际价值、容易落地。
6、物流保障要求
考虑到货物物流运输过程中可能发生的损耗，投标人应制定完善的物流保障方案，明确运输包装、防震措施及应急预案，并明确保险或赔偿机制，确保在运输途中因不可抗力或意外事故造成的设备损坏能得到及时、妥善的赔偿与修复。投标人应通过搬迁管理系统提供全程物流跟踪服务，确保招标人实时可查设备运输状态。
7、设备租赁要求
网站系统需要通过租赁设备的方式在新址搭建不低于原有硬件配置的基础架构平台以进行逻辑迁移和回切。
[bookmark: _GoBack]
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