招标文件
合同样本

第1包
第五章   采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
	是否接受进口产品

	1
	1-1
	新址宣教室灯光音响大屏项目采购项目
	1批
	否


（二）项目背景/项目概述（如有）
无。
二、商务要求	
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：
第1包：合同签订后45个工作日内。
2、交付地点：采购人指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
详见第六章拟签订的合同文本。
（三）包装和运输
如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）
（四）售后服务（质保期）
第1包：
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]本项目整体免费质保期为自项目验收之日起1年，免费质保期内所有的软件和硬件故障均由投标人负责解决，包括但不限于软件更新、硬件维修、硬件更换，直至项目内各系统和设备可以稳定运行。
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
[bookmark: OLE_LINK180]第1包：
本次招标采购是为北京市疾病防控中心宣教室配置基本设备，包括宣教室灯光、大屏、音响以及一些配套设备。用于中心录制科普视频、专家访谈、直播节目，召开新闻发布、媒体沟通会等，专业化的传播方式进行健康宣教、专家科普和信息发布，提升疾病防控工作的覆盖面和影响力。投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
[bookmark: OLE_LINK106]所有设备的设计、制造、检验、包装、运输、安装及验收均须需满足国家、北京市及采购人各项最新标准及规范要求。注：以上均按最新标准执行。
（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK22]第1包 品目1-1新址宣教室灯光音响大屏项目采购项目
一、项目背景
[bookmark: OLE_LINK11]北京疾病防控中心设备部分包括：宣教室一间。主要用于视频讲座、采访、教育与培训录制、单位文化展示宣传等场景。
二、项目需求
1、总体说明：投标人对北京疾病防控中心的显示系统、扩声系统、灯光系统提供整体设计。
2、详细功能设计：宣教室部署：显示系统、扩声系统、灯光系统。
2.1宣教室的核心功能在于健康宣教。疾控中心可通过专业制作的科普视频、动画或直播节目，向公众普及传染病防控、慢性病管理等知识。借助灯光、大屏幕等设施，内容呈现更加生动直观，尤其适合突发公共卫生事件时的快速信息发布，减少谣言传播，增强公众科学防护意识。
2.2宣教室为专家资源整合提供高效平台。流行病学专家、公共卫生学者可录制技术培训视频，用于基层疾控人员技能提升；或制作权威解读视频，回应社会关切。通过直播连线、远程会议等功能，还能实现跨区域协作，助力联防联控机制的落实。  
2.3宣教室的标准化设施可提升疾控中心的品牌公信力。高质量的视听呈现能强化官方信息的权威性，尤其在危机沟通中，专业化的传播方式有助于稳定社会情绪，引导公众行为。
综上，疾控中心宣教室是现代化公共卫生体系的重要工具，既能增强科普效能，又能优化应急响应能力，对推动“以预防为主”的健康战略具有重要意义。
三、具体技术要求
	序号
	项目名称
	具体参数
	计量单位
	数量

	一
	宣教室
	
	
	

	
	标的名称
	
	
	

	1
	▲音响
	1.系统类型：≥12英寸全频音箱；
2.频率范围：覆盖45Hz-20kHz；
3.频率响应：覆盖50Hz-18kHz(±3dB)；
4.灵敏度：≥97db，SPL 1w/1m；
5.输入阻抗：8 ohms；
6.额定功率：≥350W，连续功率：≥700W，峰值功率：≥1400W；                                                                  
7.配置：高音:34-44mm音圈,低音:150-170mm磁钢/50-65mm音圈；
8.最大声压级： ≥123dB SPL；                                                  
9.声场辐射范围：≥90°x 60°；
10.输入接口：2×专业四芯音箱接口；
	只
	2

	2
	▲功放
	1、前面板指示:包括但不限于：保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯、工作温度显示、输出音量显示、工作模式显示；
2、 功放保护：包括但不限于：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等；
3、 8Ω立体声功率：≥500 W x 2；
4、 4Ω立体声功率：≥850 W x 2；
5、 8Ω桥接功率：≥1250 W；
6、 频率响应：20 Hz-20 kHz，±0.5dB；
7、 总谐波失真：≤0.12 %；
8、 信噪比：≥98 dB；
9、 阻尼系数：≥60；
10、 输入灵敏度：1 v；
11、 输入阻抗(不平衡/平衡)：20kΩ/10kΩ；
12、 电压增益（8Ω 时）：≥38dB；
13、 冷却：吸风；
	台
	1

	3
	▲均衡话筒效果器+数字音频处理器
	1.具备音箱处理器功能，各项处理功能独立可调。
2.支持 PC 端软件调试，具备 USB、蓝牙调试连接方式。
3.话筒通道分为 A/B 两组，两组通道支持独立EQ调节。
4.采用至少24Bit 数据总线和32Bit DSP处理。
5.话筒输入通道设有≥15 段参量均衡，A/B 通道可独立调节，具备压缩限幅、静噪门控制功能。
6.主输出通道设有≥7 段参量均衡；中置、后置输出通道设有≥5 段参量均衡；超低输出通道具备专业滤波处理功能。
7.设备支持音箱曲线测量功能，自带 48V 测试话筒接口，可通过PC调试软件查看音箱测量曲线、输入输出通道声谱频响。
8.麦克风具备≥6 级反馈抑制功能，可设定自动模式，产生啸叫时自动提升级别，不啸叫时回复设定级别；内置≥7 种FBE模式。
9.所有输出通道均具备压限、延时处理功能，通道预延时调节范围 0～500ms。
10.支持高通、低通滤波器，支持 Butterworth、Bessel、Link Riley 滤波模式，滤波斜率支持 12dB/oct、24dB/oct 可调。
11.可存储≥10 组场景模式，支持≥4 组快捷模式随意切换。
12.具备管理员模式、用户模式管理，支持工程密码锁定，支持中英文界面切换。
13.支持USB播放、蓝牙无损播放。
14.音频输入端口：支持蓝牙、USB、光纤、同轴数字输入；≥2组RCA模拟信号输入，≥1 组XLR模拟信号输入。
15.音乐输入增益： 12dB～0dB。 
	台
	1

	4
	▲话筒
	1.类型：动圈式心形指向人声话筒。
2.频率响应：覆盖50Hz-15kHz。
3.特性：内置球形防风罩；金属构造。
	套
	2

	5
	▲电源
	1.类型：电源时序器。
2.通道数：≥8路电源输出。
3.输入电压：AC 220V/50Hz。
4.每路输出电流：≥10A。
5.功能：支持按顺序开启/关闭设备电源，保护设备免受电流冲击；智能电源时序管理器。
6.配备≥2.2英寸彩色TFT-LCD触摸显示屏，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态；内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开启/关闭每一通道；欠压、过压保护，可自定义设置保护值；配置RS232和RS485接口，支持级联、中央设备控制可链接软件控制和调节设备参数。
	台
	1

	6
	▲调音台
	1.通道数：≥12路输入通道。
2.话筒输入：支持XLR接口，带幻像电源（+48V）。
3.均衡器：每通道3段或4段均衡调节。
4.效果器：内置数字效果器（混响、延迟等）。
5.输出：主输出、辅助输出等，支持平衡输出。
6.频率响应：覆盖20Hz-20kHz（±1dB）。
	台
	1

	7
	安装调试费
	音响安装调试
	项
	1

	8
	背景板
	发光灯箱 
	平米
	14.6

	9
	显示屏
	1.像素封装。
2.SMD1515。
3.像素间距（mm）≤1.86。
4.模组分辨率（W×H）≥172X86=14792像素。
5.模组尺寸（mm）≥320（W）×160（H）×16.2（D）。
6.模组最大功耗（W）≤14。
7.电源带载量（40A）≥6块。
9.光学参数
9.1支持逐点色度、亮度校正技术。
9.2白平衡亮度（nits）≥450。
9.3标准色温（K）：6500～25000K可调。
	平米
	14.6

	10
	▲LED 数字聚光灯
	1.电压：AC90V-240v,50/60HZ。
2.功率：≥230W。
3.光源：≥200W COB灯珠。
4.通道：≥6CH。
5.功能：声控，自走，支持DMX512标准。
	台
	4

	11
	▲LED 平板柔性灯
	1.电压：AC90V-240v,50/60HZ。
2.功率：≥120W。
3.光源：≥256颗5730灯珠。
4.通道：≥6CH。
5.颜色:正白、暖白、双色，控制方式：声控，自动。6.支持DMX512标准，联机。插头：手拉手。
	台
	28

	12
	▲信号放大器
	信号放大，电压输入AC220V，输出 AC220V。为换色器提供和分配电源。DMX512国际标准信号输出，放大信号驱动功率。
	台
	1

	13
	▲数字1024控台
	1.兼容DMX512/1990标准，≥1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出。
2.控制≥96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库。
3.内置图形轨迹发生器，有≥135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置。
4.≥60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。多步场景多可储存≥600步。
5.带背光的LCD显示屏，中英文显示。
6.关机数据保持。
7.U盘备份和升级。
8.专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。
	台
	1

	14
	电源直通箱
	1.供电:三相五线制AC380V+10%,频率50Hz士5%。
2.额定功率:12路x≥4KW。
	台
	1

	15
	航空机箱
	带脚轮,600mmx600mmx1000mm
	台
	1

	16
	电源分线盒
	电源信号分线盒4*16A+2*512
	个
	4

	17
	电缆桥架
	国标50*100mm 防火桥架
	米
	10

	18
	桥架支架
	配套使用
	套
	6

	19
	灯具号码牌
	黑底白字
	片
	32

	20
	灯具保险链
	保护灯具脱落
	条
	32

	21
	灯光电缆
	阻燃国标2X2.5平方毫米78/0.2BS电源控制线 OD:9.5mm
	米
	400

	22
	信号电缆
	话筒线40/0.10BS+1#铜箔丝编织128/0.10BCOD:6.2
	米
	400

	23
	安装辅材
	膨胀螺丝、焊条、焊丝、平垫、弹垫、角磨机片、喷涂油漆、线卡、扎带、卡侬公头、卡侬母头、钻头、开孔器、手套、记号笔、音响挂件等五金配件
	批
	1


注：1）投标人所报数量不能低于上述表格中列明的数量，否则按废标处理。
2）如涉及中小企业声明函填报，应包含上述表格中1-22标的。

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
第1包：
2.1、本项目整体免费质保期为自项目验收之日起1年，免费质保期内所有的软件和硬件故障均由投标人负责解决，包括但不限于软件更新、硬件维修、硬件更换，直至项目内各系统和设备可以稳定运行。
2.2、验收使用后厂家不得加入维修密匙或免费提供。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1、供货、安装调试要求：
4.1.1、投标人需提供针对本项目的供货方案和安装调试方案，同时严格按照采购人及合同要求的工期完成安装调试工作。
4.1.2、到货后厂家需在15日之内安排工程师完成安装任务。安装内容包括：根据采购人提供的图纸对设备所需线缆敷设，设备安装及调试。对设备的使用和维护进行现场培训，确保使用者的正常操作和使用。
4.1.3、投标人应当做好安全管理工作，负责货物安装及施工现场的安全。
4.1.4、投标人必须保证提供的货物是全新的未经使用的产品，投标人必须提供满足技术要求的设备。投标人免费提供全套、完整的中文书面技术资料，包括操作手册等。
4.1.5、投标人负责货物的运输及全部保险，包括但不限于购买或者要求承运人购买货运保险及其他第三者责任险，并对其在项目现场提供服务、培训的人员进行保险。运输费和保险费包含在合同总价款中。
4.1.6、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.1.7、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国国家标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.2、售后服务方案及应急服务方案
投标人须针对本项目所有设备、控制系统、配套辅材提供完善、稳定、规范的售后服务体系，全程保障设备安全、稳定、长效运行，具体要求如下：
4.2.1、质保期服务要求
本项目所有设备整体质保期不少于招标文件约定年限，质保期自项目整体竣工验收合格之日起计算。质保期内，所有设备出现质量问题、运行故障、零部件损坏、功能异常等情况，投标人须免费维修、免费更换零部件、免费调试恢复，不得收取任何人工费、材料费、差旅费。
4.2.2、技术支持服务
项目交付使用后，投标人须提供7×24小时远程技术咨询服务，随时解答使用方设备操作、日常保养、简单故障排查等技术问题，保障设备日常正常使用。
4.2.3、备品备件保障
投标人须承诺本项目所有设备核心配件、易损件长期库存保障，质保期内外均可及时提供原厂配套备件，确保设备长期可维修、可替换、不停机运行。
4.2.4、终身维护服务
质保期满后，投标人须提供终身成本价维护服务，仅收取合理材料成本及人工成本，不得高于市场行情价格，保障采购人后期运维成本可控。
4.3、应急服务保障要求
为保障采购人演出、活动投标人须建立完善的突发故障应急处置机制，具体应急服务要求如下：
4.3.1、故障响应时效
设备出现任何运行故障、卡滞、异响、报警、限位失效、制动异常、控制系统故障等问题，投标人需：
4.3.1.1、10分钟内远程响应，指导现场排查处置；
4.3.1.2、市区2小时、周边4小时内到场应急抢修；
4.3.1.3、重大活动、演出紧急故障优先处置、优先到场。
4.3.2、重大活动保障服务
采购人如有重大演出、大型会议、重要活动，可提前通知投标人，投标人须免费提供驻场技术保障服务，安排专业舞台技术人员现场值守，全程监护设备运行，随时处置突发问题，确保活动顺利完成。
  4.3.3、故障处置标准 
到场后须第一时间排查故障原因、排除设备隐患、恢复设备正常性能；无法当场修复的，须提供临时应急解决方案，最大限度降低设备停用影响，事后出具完整故障分析报告、整改报告。
  4.4、培训要求：
培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目。应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求。

（三）验收标准
第1包：
《扩声、会议系统安装工程施工及验收规范》GY5055-2008; 《厅堂扩声系统设计规范》GB/T50371-2006（2024版）。
1、外观安装验收
所有设备接插件安装牢固、平整、规范；走线横平竖直，标识清晰，无破损、无裸露、无虚接，符合弱电施工工艺标准。
2、功能验收
全系统通电正常、启动稳定、无断音、无干扰；
3、稳定性验收
系统连续通电运行无死机、无重启、无故障报警；长时间工作温度正常、设备稳定，满足日常高频使用。
4、安全验收
接地规范、绝缘达标、线路安全、设备防护到位，无安全隐患，符合电气安全验收标准。
5、竣工交付文档资料要求（完全按照业主要求细化、写全）
投标人项目竣工验收前，必须向甲方完整提交全套竣工资料，资料齐全包含但不限于以下全部内容：
（1）设备技术文件
全套设备技术说明书、原厂参数手册、设备原理图、系统拓扑图。
（2）操作使用资料
全套设备操作说明书、系统操作手册、日常使用操作规程、快捷键操作说明、简易故障自查手册。
（3）培训资料
完整成套现场培训课件、培训大纲、操作实操教材、运维保养手册，满足甲方操作人员、管理人员长期学习使用。
（4）项目全过程管理文档
项目实施方案、施工组织方案、设备进场报验资料、材料合格证、检测报告、设备出厂资料、隐蔽工程记录、调试记录、巡检记录、整改记录等全过程项目管理资料。
（5）项目总结报告
必须单独出具本项目实施总结报告，包含项目概况、实施流程、设备清单、调试情况、指标达标情况、问题处理、最终验收结论、后期运维建议等完整内容。

（6）最终验收结论
所有设备安装、系统调试、施工质量、资料归档全部达标，方可视为项目验收合格，准予竣工交付。

（四）其他要求
[bookmark: _GoBack]无。
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