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一、采购标的
1.采购标的（货物需求一览表）
	[bookmark: RANGE!J9]包号
	品目号
	标的名称
	数量
（台/套）
	是否允许采购进口产品

	1
	1-1
	光学显微镜
	16
	否

	
	1-2
	三目光学显微镜
	1
	否

	
	1-3
	男性头、颈、躯干模型
	1
	否

	
	1-4
	豪华型两性躯干模型
	1
	否

	
	1-5
	骨盆测量计
	2
	否

	
	1-6
	豪华型膝关节功能模型
	1
	否

	
	1-7
	膝关节腔穿刺术训练模型
	1
	否

	
	1-8
	腰椎穿刺训练模型
	3
	否

	
	1-9
	胸腔（背部）穿刺训练模型
	3
	否

	
	1-10
	豪华型两性背部开放躯干模型, 28部分
	1
	否

	
	1-11
	人体肌肉模
	1
	否

	
	1-12
	股动脉穿刺模型
	1
	否

	
	1-13
	吸氧模型
	3
	否

	
	1-14
	导尿模型
	3
	否

	
	1-15
	留置胃肠管模具
	1
	否

	
	1-16
	高级儿童心肺复苏模拟人
	1
	否

	
	1-17
	智能宝宝模型
	1
	否

	
	1-18
	婴儿腰椎穿刺模型
	1
	否

	
	1-19
	高级婴儿动脉穿刺训练手臂模型
	1
	否

	
	1-20
	高级婴儿全身静脉穿刺训练模型
	1
	否

	
	1-21
	关节腔穿刺模型
	2
	否


三、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为首都医科大学附属北京世纪坛医院配置教学设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★(1)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。
2.服务内容及要求/货物技术要求
2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
01包：
品目1-1：光学显微镜
（一）用途：普通染色的切片观察，明场观察，用于临床诊断及教学工作。
（二）技术参数
1、工作条件
1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。
1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。
2、主要技术指标
2.1  生物显微镜
2.1.1  光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。
2.1.2  载物台：钢丝传动，无齿条结构
尺寸为：≤120 x 135mm；行程为：≥75mm（X）x 30mm（Y）
2.1.3  调焦机构：具备粗调限位，可以进行张力调节。
2.1.4  聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A.≥ 1.25 
2.1.5  照明系统：≥20000小时寿命LED光源
▲2.1.6  双目观察筒：瞳距调整范围≥48-75mm， 倾斜角度30°，具有屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≤435 mm，视场数≥20
2.1.7  目镜：10X，带眼罩，视场数≥20
2.1.8  物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘。
2.1.9  物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥10.6）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.13）
2.1.10  防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理
2.1.11  所采用光学元件均为环保无铅玻璃

品目1-2：三目光学显微镜
（一）用途：可用于普通染色的切片观察，以及临床诊断、科研教学常规显微检验工作。
（二）技术参数
1、工作条件
1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。
1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。
2、主要技术指标
2.1  生物显微镜（正置）
▲2.1.1  光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。
2.1.2 载物台：钢丝传动，无齿条结构，载物台高度：140mm，机械固定载物台, (W × D):≤ 220 mm × 160 mm；移动范围 (X × Y)≥ 75mm×50mm，载物台XY移动可锁定。
2.1.3  调焦机构：载物台高度调节 ( 粗调: 15 mm )，可以进行张力调节；具备粗调限位；细调焦旋钮最小调节幅度: 2.5μm。
2.1.4  聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA 1.25（ 油浸时）； 
2.1.5  照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命≥60000小时。
▲2.1.6 三目观察筒（可安装连接成像系统）：
瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°；360°可旋转；
目镜：10X，视场数20；分光：100/0或0/100。
2.1.7  物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本。
2.1.8  物镜（放大倍数：40X-1000X）：
平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D18.5mm）10X（N.A.≥0.25 W.D10.6mm）、40X（N.A. 0.65 W.D0.6mm）、100XO（N.A.1.25 W.D0.13mm）
2.1.9  防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了抗菌、防霉处理
2.1.10 所采用光学元件均为环保无铅玻璃,机座为防震机座。
  
品目1-3：男性头、颈、躯干模型
1.男性头、颈、躯干模型可拆分为13部件
2.显示男性人体内脏器官的位置及头部解剖的形态和构造，表现呼吸、消化、泌
尿，生殖等主要人体解剖系统，
3. 头颈半侧显示颅骨、咬肌、颞肌等结构，眼眶内有眼球，在头颈部作矢状切
面，示鼻腔、口腔、喉腔、喉室、声门裂、甲状旁腺
4. 胸腔内的两肺额状切面显示肺内结构，心脏作冠状解剖，表示左右房室的构
造异同，心脏血管有上下腔静脉、肺动静脉、主动脉，供讲解大小血液循环应用
5.模型包含：躯干、头2件、脑、肺2件、心2件、胃、肝、肾、胰和脾、肠。
6.材质：PVC材料

品目1-4：豪华型两性躯干模型
1.两性躯干模型可拆分为23部件
2.显示两性人体内脏器官的位置及头部解剖的形态和构造，表现呼吸、消化、泌
尿，生殖等主要人体解剖系统
3.头颈半侧显示颅骨、咬肌、颞肌等结构，眼眶内有眼球，在头颈部作矢状切面，
颅腔容纳脑的半球，示鼻腔、口腔、喉腔、喉室、声门裂、甲状腺
4. 胸腔内的两肺额状切面显示肺内结构，心脏作冠状解剖，表示左右房室的构
造异同，心脏血管有上下腔静脉、肺动静脉、主动脉、供讲解大小血液循环应用
5. 胸盖显示女性乳房外形及解剖状，带胸骨，脊椎露在外面，其中一段脊椎可
拆下，女性子宫中含有一胎儿。
6. 模型包含：躯干、女性胸腔盖、头、眼球、脑、脊椎神经、肺2件、心2件、
肝、肾、胃2件、肠4件、男性生殖器官2件、女性生殖器官带胎儿3件。
7.材质：PVC材料

品目1-5：骨盆测量计
1.材质：为不锈钢，坚固耐用且可重复消毒。
2.量程与精度：常见总长29.5cm-35cm，测量范围通常为 0 - 45cm，精度通常为 0.1cm（即 1mm）。

品目1-6：豪华型膝关节功能模型
1.膝关节附肌肉韧带模型以正常右膝关节进行设计，展现了股直肌、股外侧肌和股内侧肌肉、股骨、腓骨、髌骨和胫骨的骨头、前十字韧带等解剖结构。
2.尺寸：自然大
3.材质：PVC材料

品目1-7：膝关节腔穿刺术训练模型
1.采用高分子材料，皮肤和肌肉分层清楚，具有完整的膝关节解剖结构，体表标志明显。
2.模拟真实，临床感觉强，关节穿刺的阻力与真实人体相似。
3.具有智能评估系统，穿刺部位正确有指示灯显示，操作正确可抽出关节腔内积液，可注入模拟药液。
4.可反复进行穿刺，标准的穿刺体位，具有逼真的进针感。
5.可一个单向阀向滑囊内反复注入液体，模拟滑囊液。

品目1-8：腰椎穿刺训练模型
1.仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。
2.腰部可以活动，操作者一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，脊柱可尽量后凸增宽椎间隙，完成穿刺。
3.腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管、髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触及。
4.可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。
5.腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感，突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现，注入液体模拟硬脊膜外麻醉；继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。

品目1-9：胸腔（背部）穿刺训练模型
1.仿真标准化病人反向坐于靠背椅上，双臂平置，形象逼真。
2.体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。
3.叩诊双侧背部，可获实音处确定穿刺部位。
4.可进行的穿刺部位：[双侧]肩胛下角线、腋中线、腋后线均可实施胸腔穿刺，充分发挥仿真病人的使用价值。
5.操作正确可抽出胸腔积液。
6.采用高分子材质，其超强的回缩能力，有效延长了产品的使用寿命。
7.电子监测：穿刺位置错误有语言提示。

品目1-10：豪华型两性背部开放躯干模型, 28部分
1.两性躯干模型（豪华背部开放式带胸盖）可拆分为28部件，
2.男女生殖器可互换，详细再现了内脏器官细节构造及人体各大系统结构和人体躯干及背部肌肉的基本结构，并且在每一个器官或结构部位都标示了数字
3.模型部件包括：
大脑：1；小脑：1；眼球：1；左右肺：4；食管：1；肝和胆囊：1；胃：2；心脏：2；胰脾十二指肠：1；肾盖：1；男性内外生殖器：4；女性内外生殖器：4；大肠小肠带盲肠盖：2；躯壳：1；胸椎：1；胸腹盖带胸腺：1
4.材质：PVC材料

品目1-11：人体肌肉模
1.人体全身肌肉附内脏模型由全身肌肉、胸腹壁肌、上下肢肌、颅顶骨、脑以及胸腹腔内脏器官等29部件组成，
2.显示头颈部、躯干部、上下肢骨、肌肉、肌腱、韧带、胸腹腔内脏器官、血管和脑等结构。
3.尺寸：自然大

品目1-12：股动脉穿刺模型
1.仿真标准化病人形象逼真，质地柔软，触感真实，呈仰卧位。
2.体表标志明显：肋弓下缘、剑突、腹直肌、脐、腹股沟、 髂前上棘、髂嵴，均可明显感知。
3.采用高分子材质。
4.模型带有体外循环装置：可方便的将模拟血液注入到模型中，可模拟动脉搏动。
5.股动脉穿刺练习：仿真病人可触摸股动脉搏动，穿刺进针落空感明显，穿刺成功后可有逼真的动脉搏动和压力感受，血液有喷射感。
6.股静脉穿刺练习。
7.可反复进行练习，皮肤、血管可更换。

品目1-13：吸氧模型
1.模型为成人男性上半身，仰卧位，解剖位置标准，质地柔软，触感真实。
2.模型头颈部活动自如，可上下左右转动，支持仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法等手法开放气道，使口、咽、气管基本处于同一条线。
3.具备细腻的气道结构，可见模拟的牙齿、舌、悬雍垂、鄂弓、咽喉、会厌、声门、杓状软骨、甲状软骨、气道、双侧模拟肺等结构。
4.可使用临床真实口咽通气管、鼻咽通气管、喉罩通气管、气管插管、气管内导管或支气管内导管等设备。
5.支持经鼻或经口气管插管，正确操作插入气道，通气胸廓起伏。
6.具备仿生眼：一侧瞳孔散大，一侧瞳孔正常，可观察对比瞳孔的大小，可进行眼部结构示教。
7.可进行简易心肺复苏。

品目1-14：导尿模型
1.模型仿成人大小，可练习导尿的每个步骤。
2.内置解剖结构精准的骨盆，通过透明外壳，可观察到内部骨盆、膀胱等解剖结构，方便示教。
3.男性阴茎形象逼真手感真实，尿道全长约18-20cm。
4.导尿术：
1) 男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管通过男性尿道的三个狭窄、两个弯曲时有真实阻滞感。
2) 当导尿管通过尿道进入膀胱时，会有模拟尿液流出。
5.膀胱冲洗。

品目1-15：留置胃肠管模具
1.模型为成年男性上半身，可实现洗胃时的多种体位：仰卧位、左侧卧位、坐位。
2.解剖结构精确，包括牙、舌、气管、支气管、左右肺脏、食管、胃、膈、胆囊、胰腺、脾、十二指肠、结肠等结构。
3.可进行气管切开术后护理。
4.胸腹部为透明外壳，便于观察内部解剖结构以及操作全过程。
5.洗胃术：经口（鼻）洗胃器洗胃法、电动吸引洗胃法、胃管洗胃法、洗胃机洗胃法。
6.胃肠减压术、胃液采集术。
7.鼻饲术、氧气吸入、口腔护理、经口经鼻吸痰术。
8.操作完毕，消化道内残存液体可方便的从专用管道排出。
9.瞳孔示教：瞳孔缩小演示有机磷类中毒。
10.带有灯光显示：指示灯演示胆总管、十二指肠曲部、胆囊体、胆囊底解剖位置。
11.青年或老年可选。

品目1-16：高级儿童心肺复苏模拟人
1.执行标准：美国心脏学会（AHA)国际心肺复苏（CPR)&心血管急救（ECC)最新指南标准。
2.操作方式：训练模式。
3.检查颈动脉反应：挤压手捏球，可模拟颈动脉搏动。
4.人工手指位胸外按压显示报警：
1)儿童按压深度至少为胸部前后径的1/3大约为5cm。
2)按压深度不足、过大时则指示灯显示及错误的报警。
5.模拟标准气道开放。
6.人工口对口呼吸（吹气）显示报警：
1)吹入的潮气量＜150ml~200ml＜的指示灯显示及报警。
2)吹入的潮气量在150ml~200ml 之间正确指示灯显示。
3)吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。
7.操作周期：按压与人工呼吸30∶2/单人或15：2/双人，完成五个循环周期CPR操作。
8.操作频率：100-120次/分。
9.工作状态：采用外接电源。

品目1-17：智能宝宝模型
1.仿真婴儿模型，质感逼真，四肢灵活，活动、弯曲符合生理曲度。
2.可语音提示脉率。具有肛温测量功能，可语音实时提示体温。
3.具备6种模式，分别为：正常、饥饿、过饱、尿湿、发热、恐惧，不同场景的设置能够模拟出真实状态下婴儿的表现特征。
4.在不同的场景下，可通过测肛温、喂奶、爱抚、更换尿布、擦浴等操作使其进入其他状态。
5.在正常状态下，随着时间的推移，婴儿自动进入尿湿或饥饿状态，喂奶一段时间后会进入过饱状态。
6.男婴、女婴任选。

品目1-18：婴儿腰椎穿刺模型
1.仿照婴儿真人大小，侧卧于硬板床上，头向胸前弯曲，双膝向腹部弯曲，双手抱膝，腰背尽量向后弓起，模拟腰穿体位。
2.骨性标志准确：棘突间隙、髂后上棘明显。
3.穿刺部位：3-4腰椎间隙。
4.手感真实，进针突破感强，穿刺正确有模拟脑脊液流出。
5.配有备用椎管。

品目1-19：高级婴儿动脉穿刺训练手臂模型
1.根据婴儿右手臂的真实尺寸设计而成，骨性标志明显。
2.可挤压手捏球，模拟桡动脉搏动，进行穿刺。
3.可进行桡动脉穿刺。
4.可进行抽血、输液，穿刺时有明显的落空感，并有回血产生。
5.可更换皮肤和动脉血管。

品目1-20：高级婴儿全身静脉穿刺训练模型
1.婴儿全身静脉分布。
2.可练习头颈部静脉、右臂的肘正中、头静脉及手部的静脉穿刺注射。
3.左腿的大隐静脉、小隐静脉的注射、输液（血）的穿刺练习。
4.右腿的股静脉穿刺练习。
5.挤压手捏球，可摸到四肢动脉搏动。
6.气管插管操作练习。
7.可进行鼻饲管、胃管的插管练习和抽吸练习，同时可进行鼻饲管的固定护理等操作。

品目1-21：关节腔穿刺模型
1. 此模型为成人右下肢一部分，包含完整的足及踝关节，关节可适当活动，方便穿刺。
2. 解剖结构精确：包含神经、血管、肌腱。
3. 真实模拟皮肤、肌肉、血管、神经组织的穿刺感，达到对跖趾关节、莫顿氏神经瘤、跗管、跖腱膜、跗骨窦、足跟部滑囊、踝关节（胫距关节）的软组织注射练习技能。
4. 如果穿刺正确，与模型相连的控制盒上会相应的亮灯。
5. 模型模拟真实的皮肤，柔软有弹性，可更换。

[bookmark: _GoBack]2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求
（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求
1.供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
2.供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
3.供应商应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7小时内解决合同设备的故障（重大故障除外），如重大故障需返厂维修的，应向买房提供质量合格且能高效正常使用的备机，并在接到买方通知后的 7 日内解决设备的故障。如果卖方未在上述时间内作出响应，则院方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。
4.如供应商技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则院方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守院方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从院方的现场管理，如发生任何人身财产损害以及各种意外情况，均由卖方自行负责及处理，与院方无关，同时卖方派驻的人员无论与卖方是否存在劳动劳务关系，如给院方造成各种损失，无论与履行职务是否相关，卖方应承担赔偿等相关法律责任。
5.供应商应及时提供质量合格的维保服务，院方有权要求供应商撤换质保维修技术人员，因撤换而产生的费用应由供应商承担。在不影响质保期服务并且征得院方同意的条件下，供应商也可自负费用更换其技术人员。
6.供应商应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由院方签字确认，并在质量保证期结束后提交给院方。
7.如需返厂维修，供应商需在12小时内为院方提供备用设备。
8、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
9.货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。
（2）采购标的需满足的服务期限要求
1. 质量保证期（保修期）及服务要求：详见本章“采购需求中商务要求4.质保服务”。
2.3为落实政府采购政策需满足的要求；
（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。
5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
2.4采购标的的其他技术、服务等要求；
[bookmark: _Toc7340]（1）对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
（2）投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。 
（3）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。 
（4）工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件： 
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。 
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
（5）培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。  
3.采购标的的验收标准
3.1、采购标的的验收标准
详见“拟签订的合同文本”。



