[bookmark: _Toc99301424]第五章   采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603][bookmark: _GoBack]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


一、采购标的
1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
说明：如接受进口产品，需标明。
	包号
	品目号
	标的名称
	单位
	数量
	是否接受进口产品

	1
	1-1
	警用围挡
	个
	2
	否

	
	1-2
	防暴盾牌
	个
	10
	

	
	1-3
	防暴盾牌（金属）
	个
	4
	

	
	1-4
	灭火毯
	条
	50
	

	
	1-5
	警用围挡
	个
	355
	

	
	1-6
	多功能手套
	副
	171
	

	
	1-7
	防暴头盔
	个
	44
	

	
	1-8
	防暴盾牌
	个
	164
	

	
	1-9
	防弹头盔
	个
	47
	

	
	1-10
	空气呼吸器
	台
	34
	

	
	1-11
	防毒面具
	副
	118
	

	
	1-12
	防弹盾牌
	个
	76
	

	
	1-13
	防爆毯
	条
	12
	

	
	1-14
	救生衣
	件
	480
	

	
	1-15
	救生圈
	个
	480
	

	
	1-16
	救生绳
	条
	480
	

	
	1-17
	防刺服（单警）
	件
	211
	

	
	1-18
	防弹盾牌
	个
	32
	

	
	1-19
	遮阳伞
	把
	4
	

	
	1-20
	空气呼吸器
	台
	5
	

	
	1-21
	摩托车头盔
	个
	6
	

	
	1-22
	防毒面具
	副
	55
	


二、商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
合同签订生效之日起60个日历日内，投标人将合同项下全部货物交付到采购人指定地点，并完成全部安装调试服务。
2. 付款条件（进度和方式）
合同签订生效且财政经费到位后15个工作日内，采购人向投标人支付合同总金额的50%预付款；设备到货安装调试完成，通过到货验收后财政经费到位15个工作日内，采购人向投标人支付合同总金额的40%，；所有设备最终验收合格、财政经费到位且由投标人向采购人提交由其开户银行出具的合同总金额的5%的履约保函正本后15个工作日内，采购人向投标人支付合同总金额的10%，。质保期满后，如无质量问题，采购人退还投标人履约保函。
采购人每次付款前，投标人需向采购人提供与采购人所付金额相等的正规发票。
合同约定的付款期限及付款方式、付款额度等以采购人获得财政审批为准，因财政未及时审批及拨款的不视为采购人违约。
若出现货物本身质量问题或投标人未按合同约定要求供货，则采购人有权拒绝接收和付款，一切责任均由投标人自行承担。
3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
投标人需要在合同规定的到货期前10个日历日，向采购人提供详细的供货清单，由采购人确认。如果由于投标人没有及时通知采购人，由此造成的全部损失由投标人承担。
投标人需安排运输保险并承担运费、保费。
4. 售后服务（质保期）（如适用）
项目终验后，投标人针对合同项下全部货物提供不少于3年的免费质保期
5. 保险（如适用）
所有货物在有效使用期限内提供保险。保单中应体现所投产品的规格型号、质量有效期等内容。（投标人投标时需提供针对本项目的产品承诺函，并加盖投标人公章。未提供的视为负偏离。）
三、技术要求
（一）基本要求
1.采购标的需实现的功能或者目标
为我局直属单位提供围挡、防暴盾牌等设备。
2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
详见技术参数要求“（二）服务内容及要求/货物技术要求”
（二）服务内容及要求/货物技术要求
品目1-1	警用围挡
1、结构：便携式折叠警用围档由警示横幅布、折叠立柱、底座组成。
2、连接部：锁扣节，展开即自动锁定，按压式解锁；
3、展开时间≤20 s，收拢时间≤50 s;
＃4、围布材质：防水布；
5、主体框架材质：25（±1）×25（±1）mm镀锌方管；
反光条宽度：100（±10）mm；
6、规格尺寸：（单片）（长×宽×厚）：2000（±5）×1800（±5）×28（±2）mm；
7、收纳尺寸（长×宽×厚）：980（±5）×150（±5）×60（±5）mm；
8、重量（不含包装）≤10 kg；
＃9.具备防紫外线功能（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；

品目1-2	防暴盾牌
★1、产品应符合《GA 422-2019防暴盾牌》的要求（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，检测依据为《GA 422-2019防暴盾牌》）；
#2、防护面积≥0.6㎡（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
#3、质量≤4 kg（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
#4、透光率≥85%（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
#5、连接强度：握持装置的连接部件、握持装置与盾体的连接部件应能承受≥800N的拉力（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
#6、耐冲击强度≥350J（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
#7、耐穿刺性能≥350J（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
#8、耐击打强度600±13J（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
#9、耐刀砍性能150±5J（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
#10、防霰弹性能：常温状态下，能抵御18.4mm霰弹枪和12号猎枪弹对盾牌的威胁（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
#11、耐碾压性能：能承受质量≥5t汽车左侧车轮碾压（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
#12.双手持盾；

品目1-3	防暴盾牌（金属）
★1、产品应符合《GA 422-2019 防暴盾牌》的要求（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，检测依据为《GA 422-2019防暴盾牌》）；
2、颜色：外表面应为黑色或藏蓝色；
#3、观察窗尺寸(宽×高)：240（±5）×120(±5)mm（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
4、规格：外形尺寸为：900（±5）×500（±5）mm，投影宽度≥470mm；
#5、质量应≤4 kg（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
#6、观察窗透光率应≥85%（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
#7、阻燃性能：盾体外表面无续燃（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
#8.双手持盾
品目1-4	灭火毯
★1、符合《XF 1205-2014 灭火毯》标准要求。（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，检测依据为《XF 1205-2014 灭火毯》）；
2、材料性能：对于单层的灭火毯，其毯面经纬向试样的干态断裂强力均≥600N；
3、操作性能：从单件包装盒（袋）中取出灭火毯所使用的力不大于80 N；
4、尺寸规格：≥1.5×1.5m；
#5、需提供质量有效期5年的产品责任险，单件产品保险金额不少于100万，保单中应体现所投产品的规格型号、质量有效期等内容。

品目1-5	警用围挡
#1、展开尺寸：2000（±10）×2000（±10）mm；
#2、收纳尺寸：长度≤1000 mm，厚度≤200 mm；
#3、重量≤4 kg；
4、状态转换时间：单片围挡展开或收缩时间≤25 s；
#5、材质规格：直径15（±3）mm，支撑杆直径30（±3）mm；
#6、构成：由围挡布、支撑杆、携行包组成；
#7、连接要求：需采用多片魔术贴粘贴组合，围布中心与骨架魔术贴固定，围布与每条伞骨有两处魔术贴固定，围布四个角与伞骨有绑绳固定，防止收纳脱落（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
#8、色牢度：干摩擦色牢度达≥5级，湿摩擦≥4-5 级，沾色≥4级；
9、阻燃性：离火自熄，未持续燃烧；
#10、热合强度≥2000N/5cm。（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
11、拉伸强度：经向≥800N/5cm；纬向≥500N/5cm；
#12、具备防紫外线功能（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
#13、支撑杆为两段式，可拆卸（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
#14、每个围挡应配备独立配重，以满足采购人实际使用需求；
#15、执行标准：GA/T 816-2019《警用阻截网》（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，检测依据为GA/T 816-2019《警用阻截网》）。

品目1-6	多功能手套
#1、手套主体需整体采用防割材料制作。手指指背、手背应设计有防挤压、防砸组件。掌心、手掌外侧应有防滑减震组件。
#2、具备功能：
2.1手背防砸组件应兼具搏击功能，佩戴后可轻松击碎厚度不小于3cm桐木板。
2.2手套具有破玻器、多功能照明灯、腕部防锁拿等组件。
#3、手套质量：≤220g;
4、破玻器可击碎玻璃厚度：≤8mm钢化玻璃；
5、多功能照明灯：微光初始照度：≤20lx；搜索光初始照度：≥150lx；炫目光初始照度：≥350lx。

品目1-7	防暴头盔
★1、符合《GA 294-2023 警用防暴头盔》中A类防暴头盔的要求。（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，检测依据为《GA 294-2023 警用防暴头盔》）；
#2、不含护颈的防暴头盔质量应≤1 kg（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
3、可拆卸护颈的质量≤0.2 kg；
4、面罩透光率≥80%；
5、防暴头盔外表面（面罩、战术导轨和壳体的外表面及护颈主体面料的外表面）续燃时间≤3 s；
#6、需提供质量有效期5年的产品责任险，单件产品保险金额不少于100万，保单中应体现所投产品的规格型号、质量有效期等内容。

品目1-8	防暴盾牌
★1、产品应符合《GA 422-2019防暴盾牌》的要求（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，检测依据为《GA 422-2019防暴盾牌》）；
2、透光率：≥80%；
3、臂带连接强度：≥800N；
4、握把连接强度：≥800N；
#5、耐冲击强度≥300J（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
6、耐打击强度为520J±10J；
7、耐刀砍性能为120±5J；
8、续燃时间≤10 s；
#9、需提供质量有效期5年的产品责任险，单件产品保险金额不少于100万，保单中应体现所投产品的规格型号、质量有效期等内容。

品目1-9	防弹头盔
★1、符合《GA 293-2012警用防弹头盔及面罩》中2级的要求。（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，检测依据为《GA 293-2012警用防弹头盔及面罩》）；
#2、需提供质量有效期5年的产品责任险，单件产品保险金额不少于100万，保单中应体现所投产品的规格型号、质量有效期等内容。

品目1-10	 空气呼吸器
#1、符合《XF 124-2013 正压式消防空气呼吸器》的要求及相关规定，气瓶应符合《GB/T 28053-2011 呼吸器用复合气瓶》规定（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，检测依据为《XF124-2013正压式消防空气呼吸器》和《GB/T 28053-2011 呼吸器用复合气瓶》）；
2、吸气阻力≤400Pa，呼气阻力≤700pa，静态压力≤400Pa，全面罩性能，总视野保留率≥85%，双目视野保留率≥65%，下方视野≥50°；3、有面罩组件、供气阀组件、减压器组件、警报器组件、气瓶、瓶阀组件、背具组件等组成，组件性能符合标准要求；
4、背具、背具带、带扣、气瓶套应具备阻燃功能；
#5、具备压力平视显示装置，显示端分布绿、黄、红三个指示灯，压力平视显示装置的防爆性能不低于《GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》及《GB/T 3836.4-2021爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》中Ex ia IIC T4 Ca要求（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，检测依据为《GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》和《GB/T 3836.4-2021爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》）。

品目1-11	 防毒面具
★1、符合《GB 2890-2022防毒面具》的要求（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，检测依据为《GB 2890-2022防毒面具》）；
2、总视野≥80°，双目视野≥70°，下方视野≥40°；
#3、需提供质量有效期5年的产品责任险，单件产品保险金额不少于100万，保单中应体现所投产品的规格型号、质量有效期等内容。

品目1-12	 防弹盾牌
★1、符合《GA 423-2015警用防弹盾牌》中3级的要求。（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，检测依据为《GA 423-2015警用防弹盾牌》）；
2、外形尺寸（宽×高×厚）≥550×900 mm，≤100 mm(含握把)，观察窗尺寸（宽×高）≥180×60 mm；
#3、防护面积≥0.5 ㎡。（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
#4、质量≤6 kg；
#5、透光率≥80%，最小可视面积≥100 cm²（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
#6、连接强度：把手与盾体的连接结构强度≥600 N；
7、续燃时间≤3 s；
#8、需提供质量有效期5年的产品责任险，单件产品保险金额不少于100万，保单中应体现所投产品的规格型号、质量有效期等内容。

品目1-13	 防爆毯
★1、符合《GA69-2007防爆毯》的要求（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，检测依据为《GA69-2007防爆毯》）；
#2、盖毯外形尺寸≥1600×1600 mm；
#3、需提供质量有效期5年的产品责任险，单件产品保险金额不少于100万，保单中应体现所投产品的规格型号、质量有效期等内容。

品目1-14	 救生衣
#1、执行标准：《GB/T 4303-2023 船用救生衣》（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，检测依据为《GB/T 4303-2023 船用救生衣》）；
#2、浮力损失：救生衣在淡水中浸设24h后,其浮力损失不应超过2%；
#3、需提供质量有效期5年的产品责任险，单件产品保险金额不少于100万，保单中应体现所投产品的规格型号、质量有效期等内容。

品目1-15	 救生圈
#1、执行标准：《GB/T 4302-2008 救生圈》（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，检测依据为《GB/T 4302-2008 救生圈》）；
#2、浮力损失：救生圈在淡水中浸24 h，其浮力损失不应超过2%。
3、尺寸：救生圈外径应不大于750 mm，内径应不小于 420 mm。
mm；救生圈外围应装有直径不小于10mm，长度不小于救生圈外径4倍的可浮把手索。此索应紧固在圈体周边4个等距位置上，并形成4个等长的索环。
4、救生圈重量应大于2.6kg；
#5、需提供质量有效期5年的产品责任险，单件产品保险金额不少于100万，保单中应体现所投产品的规格型号、质量有效期等内容。

品目1-16	 救生绳
#1、长度：≥30 m。
2、绳索直径≥8 mm。
3、具有浮环和卸扣。
#4、破断强度≥3 kN。
5、延伸率≤5 %。

品目1-17	 防刺服（单警）
★1、符合《GA68-2024 警用防刺服》中A类匀质警用防刺服的要求及相关规定（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，检测依据为《GA68-2024 警用防刺服》）；
#2、舒适性：厚度、柔软度的技术指标（厚度≤16.5毫米，在外力作用下弯曲20 mm时的作用力应小于或等于180 N）（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
3、可配加护颈、护侧腰、护裆等配件；
#4、需提供质量有效期5年的产品责任险，单件产品保险金额不少于100万，保单中应体现所投产品的规格型号、质量有效期等内容。

品目1-18	 防弹盾牌
#1、防护性能：符合《GA 423-2015 防弹盾牌》中3级要求（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，检测依据为《GA 423-2015 防弹盾牌》）；
2、颜色：黑色；
3、净重≤5.5kg；
4、盾体尺寸（高×宽）：900（±5）×500（±5）mm；
#5、具备功能：多边战术轮廓设计，特殊轮廓形状，支持手枪和长枪不同武器类型的操作。枪支可以从左右两侧、顶部等不同角度进行部署；
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6、观察窗：可视面积≥100cm2，透光率≥75%，光畸变≤3’；
7、配备高亮度LED警示灯，满足以下参数。
(1) 工作电压:DC9V-DC32V 
(2) 工作电流:≤500mA
(3) 功率：9W
(4) 待机电流＜5mA
(5) 灯罩颜色:透明
(6) LED颜色:白
(7) 工作温度:-40~75℃
(8) 闪光频率：1-3Hz
(9) 光强：≥300cd
(10) 夜间可视距离：≥500米
(11) 工作噪音＜55dB
8、盾牌背带宽度4cm，带一个快插扣。盾牌正面中间有魔术贴毛，尺寸为长27cm*宽7cm。
9、环状结构握把：多角度持握盾牌，上握把采用金属材质；
10、多功能附件选项：具有照明设备、通讯设备等；
11、配备可调节战术盾牌灯，满足以下参数。
(1) 亮度：≥3000流明
(2) 续航时间：常亮≥2小时15分
(3) 发光强度：≥18000cd
(4) 照射距离：≥270米
(5) 防跌高度：≥1米
(6) 安装方式：可选三种安装方式（3M胶固定，魔术贴固定，螺丝打孔固定）适配多种盾牌。
12、配置清单：盾体×1、爆闪灯×2、背带×1、盾牌灯×2。

品目1-19	 遮阳伞
1．功能：具备自动展开、液压支撑，底座配有止锁轮，伞布颜色为藏蓝色，配有中英文警察标识；
2．主体材质：铝合金，规格：≥105×60×5 mm；
3．伞骨材质：铝合金，规格：≥30×20×3 mm；
4．伞布材质：晴纶；
5．立柱高度：≥3800 mm；
6．伞面尺寸：≥3000×3000 mm；
7．底座材质：钢板，尺寸（长×宽×厚）：≤800×800×10mm；
8．重量：（包含配重）：130～180 kg。


品目1-20	 空气呼吸器
#1、符合《XF124-2013正压式消防空气呼吸器》的要求及相关规定，气瓶应符合GB/T 28053-2023《 铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶》规定（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，检测依据为《XF124-2013正压式消防空气呼吸器》和GB/T28053-2011《呼吸器用复合气瓶》）；
2、吸气阻力≤400Pa，呼气阻力≤700pa，静态压力≤400Pa，全面罩性能，总视野保留率≥85%，双目视野保留率≥65%，下方视野≥50°；3、有面罩组件、供气阀组件、减压器组件、警报器组件、气瓶、瓶阀组件、背具组件等组成，组件性能符合标准要求；
4、背具、背具带、带扣、气瓶套应具备阻燃功能；
#5、具备压力平视显示装置，显示端分布绿、黄、红三个指示灯，压力平视显示装置的防爆性能不低于《GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》及《GB/T 3836.4-2021爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》中Ex ia IIC T4 Ca要求（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，检测依据为《GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》和《GB/T 3836.4-2021爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》）。

品目1-21	 摩托车头盔
（一）头盔：
★1、产品应符合《GB 811-2022 摩托车、电动自行车乘员头盔》的要求，并提供3C证书，头盔应为全面罩全盔（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，检测依据为《GB 811-2022 摩托车、电动自行车乘员头盔》）；
#2、质量≤1.5 kg；（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
#3、护目镜透光率≥90%（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
#4、护目镜耐磨性：雾度≤8%（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
5、刚度性能（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）：
#5.1. 纵向轴：在630N的作用力下，沿试验轴的形变量与初始载荷30N的形变量相差≤25mm；卸载恢复载荷为30N时，所测得的形变量与初始载荷30N的形变量相差≤5mm；
#5.2. 横向轴：在630N的作用力下，沿试验轴的形变量与初始载荷30N的形变量相差≤15mm；卸载恢复载荷为30N时，所测得的形变量与初始载荷30N的形变量相差≤2mm；
#6、吸收碰撞能量：在高温、低温、水浸状态下，加速度峰值≤300g;加速度超过150g的作用时间≤4ms;试验完成后，壳体无明显的碎片脱落(容易脱落的部件除外)（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
#7、耐穿透性能：在高温、低温、水浸状态下，钢锥不应穿透头盔与头型产生接触（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
8、配备可拆卸警用标识。
（二）头盔具备蓝牙功能：具备多模蓝牙，与现役电台、摩托车喊话器、摩托车遥控、手机适配。
#1、具备开关机指示显示功能
#2、有线连接对讲机通讯：可实现蓝牙肩咪与对讲机适配器之间的有线通讯功能。蓝牙肩咪能接听另一部对讲机讲话声音;按住蓝牙肩咪的 PTT 键对着麦克风讲话，声音也能传输到另一部对讲机上（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
#3、通讯距离（空旷场地）：对讲机适配器与蓝牙肩咪之间的通讯距离不小于10m，蓝牙肩咪与喇叭喊话适配器之间的通讯距离不小于50 m，蓝牙肩咪与手机之间的通讯距离不小于10 m（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
#4、多路语音功能：蓝牙肩咪与喇叭喊话适配器、对讲机适配器和手机配对连接，蓝牙肩咪可同时接听对方对讲机和对方手机讲话的声音，当通过蓝牙肩咪同对方对讲机讲话时，对方手机不会听到声音，当蓝牙肩咪同对方手机讲话时，对方对讲机不会听到声音，即同时接听，分别讲话。在蓝牙肩咪与对讲机和手机的通讯过程中，声音不会通过喇叭适配器传输到摩托车喇叭上（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
#5、跌落可靠性：不带包装、跌落高度1.5 m，6个面各跌落2次试验后应能正常工作（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
#6、高温适应性：温度 50℃、持续时间 8 h，样机处于工作状态，试验后样机应能正常工作（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
#7、低温适应性：温度-10℃、持续时间8h，样机处于工作状态，试验后样机应能正常工作（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
#8、静音放电抗扰度：样机处于正常工作状态，空气放电±8kV，接触放电±4kV。试验中允许功能或性能暂时丧失或降低，但在骚扰停止后能自行恢复，不需要操作者干预（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
#9、正常充电状态下，不多于3小时可充满电（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
#10、外壳防护等级≥IP66（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）；
★11、须与现役的摩托罗拉MTP850、海能达PT580H Plus等对讲机匹配（投标人投标时需提供针对本项目的产品承诺函，并加盖投标人公章）。

品目1-22	 防毒面具
★1.符合《GB 2890-2022防毒面具》的要求（投标人应提供所投产品由具备相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，检测依据为《GB 2890-2022防毒面具》）；
2.总视野≥80°，双目视野≥70°，下方视野≥40°。

（三）验收标准
项目建设完成（即项目实施完毕并稳定运行）后，甲乙双方依据合同约定的系统功能和性能等要求，组织到货验收，投标人应提供由厂家出具的合同项下全部设备原厂售后服务承诺。验收合格后，双方签字认可，出具到货验收报告。
项目通过到货验收后进入至少为期30个日历日的试运行期，期间如发生问题，自发生问题之日起试运行期将予以延长 30个日历日。
延长期限内，再次发生问题的，采购人有权根据本合同第6条及第8条的规定，终止合同并追究投标人的违约及赔偿责任。
试运行期满后，采购人与投标人双方共同组成验收小组，经采购人确认后按照技术合同约定的验收标准和采购人装备项目管理相关规定进行最终验收。通过后出具最终验收报告。
验收不合格的，采购人有权终止合同并追究投标人的违约及赔偿责任。
（四）其他要求（如有）
如果属于政务信息系统项目，其采购需求还应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
（五）关于技术要求的说明
本采购需求书中，指标按重要性分为“★”、“＃”、未标注。“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；“＃”代表重要指标，不满足该指标项将导致扣分；未标注则代表一般指标。“＃”指标项，采购需求中明确要求投标环节提供证明材料的，应按照要求提供符合要求的证明材料；未明确要求提供何种证明材料的，供应商应按照要求在投标环节出具公开发布的产品规格书或使用说明书或产品彩页或具备相应资质的检测机构出具的检测报告等技术支持材料加盖投标人公章佐证。
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