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	包号
	包名称
	品目号
	标的名称/品目名称
	数量
(台/套)
	是否接受进口产品

	01
	数智病理AI辅助分析工作站（定制）
	1-1 
	数智病理AI辅助分析工作站（定制）
	1台
	否


2、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1.1采购项目（标的）交付的时间：合同签订后一个月内。
1.2采购项目（标的）实施的地点：采购人指定地点
2. 付款条件（进度和方式）：详见第六章 拟签订的合同文本。
3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
4. 售后服务（质保期）：3年
3、 技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为神外所胶质瘤创新双靶点免疫疗法研究及转化-2026图形工作站采购项目，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择需要最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★（1）投标产品（含配置）属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。
★（2）投标产（含配置）品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★（3）投标产品（含配置）属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供供应商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★（4）投标产品（含配置）及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。
2.采购标的的验收标准
（1）供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
（2）货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。
（3）供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
3. 服务内容及要求/货物技术要求
3.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求详见其他技术要求
3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求
1) 供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应，投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
2) 供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
3) 供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4) 供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。
5) 在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供在当地同款设备的扫描服务，以保障扫描实验扫描正常开展。
6) 货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。
（2）采购标的需满足的服务期限要求
1) 设备自安装、调试、验收合格并签署验收文件后开始计算质保期。
2) 保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。
供应商应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。供应商和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。
3) 须提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额5%的承诺函。并保证质量保证期结束后10年内所提供的备件不得涨价。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。
4) 质保期内软件免费升级，产品出现质量问题，须予以免费维修或更换。
5) 在质保期内，投标人应明确所提供设备无故障开机时间（开机率不低于95%），如维修时间单次超过7天，总计超过15天，须提供在当地同款设备的扫描服务，以保障扫描实验正常开展，如达不到开机率要求，质保期顺延，并且投标人应赔偿采购人经济损失。
6) 对质保期内的维修服务，中标人在接到采购人通知后，到达现场无偿：1负责设备的调试或更换已损坏的零部件，响应时间请投标人在投标文件中明确。
7) 质保期内未完成的维修服务，超出质保期后，中标人仍需无偿完成维修服务，并保证设备正常运行。
4.其他技术要求
（一）硬件要求
	重要性
	序号
	名称
	指标需求

	▲
	1
	处理器
	配置国产自研处理器，CPU≥2颗，每颗处理器核心数≥32核，每颗处理器主频≥2.6GHz，每颗处理器三级缓存≥32M；

	#
	2
	内存
	至少支持32个DDR4内存插槽，支持2933/3200 MT/s，最大可支持4T；配置≥1T 内存

	▲
	3
	硬盘拓展能力
	整机可支持12个SAS/SATA/SSD硬盘位，支持≥8个2.5英寸NVMe SSD硬盘位；配置8 * 7.68TB/NVMe U.2 /SSD

	▲
	4
	AI算力
	配置8张国产算力卡，单卡AI算力FP16≥140TFlops，INT8≥280TFlops,≥96GB显存；

	
	5
	RAID支持
	配置RAID卡，缓存4G,支持持RAID 0 / 1 / 10 / 5 / 50 / 6 / 60等多种RAID模式，可选超级电容掉电保护模块； 

	#
	6
	PCIE扩展
	支持PCIe 4.0 标准扩展槽位≥13个

	
	7
	网络
	配置 ≥2*25GE 光口网卡（满配光模块）

	
	8
	电源
	配置4个热插拔≥2000W交流电源模块，支持2+2冗余
备份;

	#
	9
	管理功能
	管理系统支持国产自研管理芯片，投标厂商提供证明材料截图；支持带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMI总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告；

	
	10
	操作系统支持
	产品支持UOS、银河麒麟等服务器国产操作系统；

	▲
	11
	服务能力
	具有本地区服务能力（提供在官网查询设备的维保信息）



（二）算力管理与模型训练工具软件
1整体要求
1.1组织架构
具备三层组织架构管理（如组织、部门、成员等），支持创建资源套餐并分配给部分或全部组织使用，设置组织使用的资源类型、资源额度以及功能菜单权限；
1.2计量计费
平台提供计量计费功能，管理员设定GPU、CPU、内存等资源单价，创建计费套餐或免费套餐，对免费的组织开启计费模式并充值，平台也支持对接第三方支付系统。
2 GPU资源集中管理分配
▲2.1集群资源统计
集群资源统计包括CPU、GPU、内存、存储的总量、用量、剩余量、使用率，各种属性（独享、共享、vGPU）的显卡用量情况，支持查看各台服务器配置、负载的任务详情、设置资源预留比例以及一键迁移所有运行的任务；
▲2.2显卡管理
支持单卡共享和切分，管理员根据显卡型号设置显卡的共享个数和切分个数，并且以列表的方式统计每块显卡的型号、对应的服务器IP、显卡使用率、显存使用量、进程号和进程名称。
2.3优先级
支持通过管理端对用户设置优先级顺序P5>P4>P3>P2>P1，优先级别高的优先调度资源。
3开发环境
支持选择公共AI框架或个人镜像创建开发环境，一键开启定时快照定时保存环境配置，一键开启特权模式，支持更换镜像的同时更换资源配置，支持Public Key身份验证的方式SSH连接环境以确保安全性，工具支持修改挂载数据集、更换资源配置、统计运行时长、代码收藏、代码文件自动保存。
4超参调优
支持创建超参调优试验，设定求解目标以及训练任务的超参数的范围，选择平台内置的多种搜索算法（Grid、Random、Hyperband等）、算力资源来创建试验自动搜寻符合要求的超参数组合；支持并行试验、试验参数保存、试验列表可视化等。
5存储管理
支持用户使用密钥对创建个人存储空间，支持组内共享存储并设置读写权限，支持存储停止、重启、修改密钥对，通过Public Key身份验证的方法进行远程访问，通过web界面上传本地文件、在线压缩和解压文件、编辑文件、文件共享并设置下载权限和共享文件的到期时间。
▲6数据标注
支持图像、文本、视频、音频、时序等多种格式的数据在线预标和人工标注，图片标注包括图像分类（单图单标签、单图多标签）、物体检测（矩形框标注、自定义多边形标注）、图像分割（实例分割、语义分割）、OCR标注（结构化文本识别、非结构化文本识别）、点标注、线标注、混合标注等，文本标注包括文本分类（短文本单标签、短文本多标签、长文本单标签、多语种文本单标签）、情感倾向分析（文本级分析、目标级分析、文本实体抽取、文本实体关系抽取），支持用户标注完成后“发布”导出，支持多种格式文件，适配不同研究任务，可选择版本、选择数据类型（图像、文本等）、设置样本数量和标签数量，作为现有数据集的新版本发布或发布为新的数据集。
7系统集成应用与模型训练
	# 1.基于多模态大模型的智能辅助系统，需基于临床级病理大模型构建，具备全切片数字病理图像（WSI）的秒级智能分析能力，支持辅助诊断任务。系统应内置知识图谱，支持图像、文本及临床数据的多模态融合分析。系统需采用兼容架构，支持算力平台的软硬一体轻量化部署，满足院内私有化部署及数据安全合规要求。提供深度、流畅的人机协同交互体验。
7.1核心应用交互功能要求
7.1.1互动式阅片工作台：
1.提供统一的Web端交互工作台，支持多级缩放与无缝漫游。
2.AI预标注与可视化叠加：​AI需在切片视图中自动框定病灶区域，并以不同色块/轮廓进行可视化区分。支持点击病灶区域弹出快捷属性卡片（如细胞类型、置信度）。
3.逐步审核流：​ 界面需提供结构化任务面板，按逻辑顺序罗列AI分析结果。医生无需在切片中盲目寻找，可直接对照面板结果在图上进行核实。
7.1.2自然语言对话式交互：
1.内置智能对话助手，支持医生针对当前切片进行多轮自然语言追问（例如：“支持该诊断的镜下依据是什么？”、“请列举需要与本病例鉴别的三种疾病及其鉴别要点”）。
2.系统应答需精准引用病理学专业术语，并能关联至切片中的具体坐标位置，实现“图文互链”，有效抑制模型幻觉，增强诊断可解释性。
7.1.3所见即所得的编辑与反馈：
	1.支持医生对AI预标注结果进行交互式修正，包括拖拽调整病灶边界框、增删标注区域、修正分类标签等。
	2.医生修正后的数据需自动沉淀为高质量反馈样本，支持一键加入训练集（需经管理员审核），形成“医生反馈-AI迭代”的闭环。
7.1.4无感化系统集成与报告回写：
1.系统与现有病理信息系统实现单点登录与深度耦合。在阅片界面嵌入“启动AI分析”按钮，实现无感调用。
2.结构化回写：​ AI生成的定性结论及定量指标需自动映射至报告模板的对应字段，支持医生在界面内直接确认或微调后签发，严禁医生二次录入数据。
7.1.5知识库：
	1.“具备持续学习机制，支持院内历史切片数据的脱敏训练与模型微调”，体现系统的成长性。。
7.2参数与性能要求
1.响应速度：​ 单张WSI从上传到AI完成分析并渲染首屏结果时间≤60秒；交互操作（如缩放、标注修正）延迟≤100ms。
2.接口规范：​ 提供RESTful API接口，确保与院内HIS系统的双向数据互通。
3.并发能力：​ 支持不少于3个WSI同时进行AI推理，支持至少5名病理医生同时在线的交互式阅片操作。
7.3培训与售后服务
1.供应商需提供不少于10学时的现场交互操作培训，确保医生熟练掌握“对话追问”及“标注修正”功能。
